1ый этап работ
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1. Полусухая стяжка пола, толщиной до 200мм 
1.1. Подготовка строительной площадки
1.2 Проведение замеров, выставление уровней заливки бетонной стяжки
1.3 Выставление опалубки воль временного коридора
1.4 Разводка труб отопления к радиаторам под окна
1.5 Закладная гильза под люк ЭОМ для холодильника
2. Подготовка антресоли
2.1 Дополнительная обрешетка из профтрубы 50х25мм, шаг 300мм
2.2 Обезжиривание и окраска металлоконструкций 
2.3 Настил из 2 листа ЦСП t-12мм, фанера 
3. Механизированное оштукатуривание наружной стены, ЦПС толщиной до 20мм.
4. Возведение ГКЛ перегородок
4.1 Частичный демонтаж временного коридора
4.2 Заливка участка пола под временным коридором
4.3 Выставление каркаса ГКЛ перегородок и частичная зашивка одной стороны для прокалки воздуховода, в т.ч на втором этаже
5. Облицовка стен
5.1 Проведение замеров, выставление уровней будущей облицовки
5.2 Разработка проекта кронштейнов для монтажа столов 
5.3 Возведение только каркаса, с устройством временных полок под системные блоки из ПП профиля и ГКЛ
6. Разводка электрики с временным освещением
7. Временное покрытие на пол в кабинете линолеум
8. Демонтаж временного коридора и отделение перегородкой с дверью от зоны 2-го этапа работ 
9. ПЕРЕЕЗД В КАБИНЕТ
2-ой этап работ
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