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	Исполнитель:
	Заказчик: 
ООО “Инвейжн Юниверс”


	Индивидуальный предприниматель       Петровций Андрей  Иванович  


_____________ (Подпись)

Б.П.

	            Генеральный директор:
            Исентаев Руслан Ривович  
 

_____________ (Подпись)

М.П.



АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (ИНТЕРЬЕРЫ)

Объект – нежилое помещение в здании по адресу: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская ул., 36, стр. 1 (подъезд 9), 1 этаж, площадью не более 200 м2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I. Вид строительства – перепланировка.
II. Стадии проектирования – дизайн проект (ЭП).

1. Расчет сотрудников вести по нормам СанПиН исходя из не менее 4,5 кв.м. площади на 1 человека, при использовании ЖК мониторов, в случае невозможности размещения, требуемого Заказчиком количества сотрудников согласно нормам СанПиН, окончательное решение о размере выделяемой площади на 1 человека принимается Заказчиком
2.  В объём работ  исполнителя, не входят работы по разработке  конструктивных разделов по устройству антресоли  и  инженерным системам.  Исполнитель не несет ответственности за соответствие   предоставленных данных от заказчика - нормативным документам действующим на территории Российской Федерации.


ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ

Степень огнестойкости здания – I

Класс конструктивной пожарной опасности – С0

Класс функциональной пожарной опасности помещений – Ф 4.3

Особых технический условий – нет

Класс ответственности здания – 2 

Специальные Технические условия на здание отсутствуют

Требований к отделке от собственника здания нет

Помещение соответствует нормам Российской федерации, действующих на сегодняшний день.


















План БТИ существующего помещения
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Проект устройства антресоли заказчиком
[image: ]

[image: ]

[image: ]
[image: ]
[image: ]

[image: ]
ЗАДАНИЕ

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ


Этап 1- Обмеры помещения

На данном этапе Исполнитель  выполнит контроль  габаритных размеров, оконных проёмов, выступов, пилонов и подоконных ниш. Выполнит технический чертёж обмерного плана с нанесением основных размеров. Погрешность обмеров может составлять не более 3% ввиду кривизны существующих ограждающих стен, перегородок, колонн и балок в части обмеров внутри.


Этап 2- Разработка планировочного решения и стилевой подборки.

На данном этапе работ Исполнитель разработает два варианта планировочного решения  офисного помещения после чего  заказчик утвердит один из вариантов:
Стилистика разрабатываемых помещений должна основываться на дизайне существующих помещений ООО «Инвейжн Юниверс», ощущение «общего пространства» не должно нарушаться.
Общие помещения:
Гардероб у входной двери
Туалет 3 кабинки и 2 рукомойника

 Состав помещений для 1 варианта планировки:

Блок помещений  с антресольным этажом (согласно плана БТИ помещение  №1):
    В пространстве под антресолью на 1 этаже предусмотреть 2 помещения:
- переговорную комнату в лаунж стиле на 6-8 человек, с диванчиками, телевизором на левой (глухой) стене, игровой консолью, вешалкой
- рабочую зону на максимальное количество сотрудников, сотрудников можно рассадить лицом к глухим стенам.
	Стена, разделяющая упомянутые помещения – глухая, внутри располагаются инженерные коммуникации, внешние перегородки помещений (за исключением несущих) – светопрозрачные, звукоизорованные.
	Входы в помещения расположить лицом в сторону существующего компьютерного клуба (далее КК) (по плану БТИ – справа)
	Отметка уровня полов в указанных помещениях и смежным с КК коридором должная быть одинаковой.
	Между указанным коридором и остальной частью помещения допускается перепад высот с устройством пандуса.
На антресольном этаже по второе окно от дальней стены на фасаде – предусмотреть помещение для устройства вент оборудования, на оставшейся площади расположить 5-6 рабочих мест, стеллажи для хранения
Лестница для входа на антресольный этаж должна располагаться на верхней части (по плану БТИ) помещения 1. Ориентация лестницы – на усмотрение проектировщика, по согласованию с Заказчиком.

Блок помещений без антресольного этажа (согласно плана БТИ помещение  №10):
Разместить максимальное количество игровых столов (игровое место стол не менее 1300х800 мм), Мини лаунж-зону на 6-8 человек с диванами и столиком (не журнальный, но и не обеденный), телевизором и игровой консолью (возможно их размещение в помещении 5, в случае невозможности их размещения в помещении 10).
Предусмотреть в помещении 5 зону для хранения.
	Допускается обустроить в помещениях 5 и 6 смежную антресоль и разместить на ней дополнительные зоны хранения. 
	В помещении 6 предусмотреть санузел на 3 кабинки и 2 рукомойника. Канализационный стояк расположен в нижнем правом углу помещения 6

Состав помещений для 2 варианта планировки:

Блок помещений с антресольным этажом (согласно плана БТИ помещение  №1):
      ТЗ аналогичное 1-ому варианту

Блок помещений без антресольного этажа (согласно плана БТИ помещение  №10):
ТЗ на наполнение помещений остается аналогичным 1-ому варианту, дополнительно допускаются следующие изменения конструктивных элементов помещения (см схему ниже):
- полный демонтаж перегородки между помещениями 5, 6, а также перегородки между помещением 5 и коридором
- восстановление ранее заложенного дверного проема между помещениями 10 и 6


[image: ]





Дизайн-проектом не разрабатывается  проект устройства антресоли. Проект антресоли, приложенный к данному ТЗ является эскизным и ориентировочным, окончательный вариант проекта антресоли будет  предоставлен заказчиком  дополнительно на этапе разработки планировочных решений.  Проектирование антресольного этажа  не входит в объём работ исполнителя.





Этап 3- Разработка визуализаций помещений.

Исполнитель разработает до 10 визуализаций помещений по согласованным ракурсам с заказчиком, на основании утвержденного планировочного решения, разработанного на 2 этапе работ.

Основные вводные для разработки визуализаций, которые надо учесть:
—  Дизайн внутренних интерьеров  предусмотреть в  Лофт стилистике

Этап 4  - Разработка  технических чертежей.
На основании согласованных  этапов  № 1-3 исполнитель разработает технические чертежи  для проведения строительно монтажных работ.
Состав проектной документации:
1) Общие данные.
Графическая часть: 
2) Обмерный план по контуру перегородок
3) План демонтажа  пол , стены , потолок, оборудование 
4) План монтажа перегородок с привязками 
5) План  расстановки мебели и оборудования с подбором сантехники и привязками.
6) План с указанием заполнения дверных  проемов.

Этап 5- Разработка  технических чертежей.
На основании согласованных  этапов  № 1-3 исполнитель разработает технические чертежи  для проведения строительно монтажных работ.

Состав проектной документации:
7) План напольных покрытий.
9) План устройства подвесных потолков
10) План пола с установкой розеток и электроустановочных изделий
11) План потолка с расстановкой светильников и выключателей
12) План отделки стен с учетом финишных покрытий.
13) Развертки стен по помещениям, требующих детализации.
14) Схемы-Чертежи индивидуальных изделий при необходимости .
15) Спецификации отделочных материалов.

ОПИСАНИЕ ЧИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Демонтажные работы
1) Запроектировать листы с нанесением демонтажных элементов по строительным конструкциям (Перегородки, напольные покрытия, подвесной потолок) при необходимости.

Внутренние перегородки
1) Глухие и стеклянные перегородки определить проектом, требований к огнестойкости стеклянных перегородок нет
2) Перегородки должны быть звукоизолированными

Отделка стен
1) Отделку стен  и перегородок запроектировать  согласно дизайн проекта
2) Предусмотреть замену радиаторов отопления

Напольные покрытия и черновой пол
1) Предусмотреть устройство напольного покрытия согласно дизайн проекта 
2) Нулевую отметку пола определить проектом

Отделка потолков и светильники
1)  Тип потолков и светильников запроектировать согласно дизайн проекту.
2)  Количество светильников запроектировать согласно дизайн проекта.
3) Освещённость не менее 500 люкс на рабочей поверхности. Освещение изменяемой цветовой температуры 2700-6500К.
4)  Чистовые отметки потолков  определить проектом. Не менее 2,5м в помещениях под антресолью
5) Светильники использовать светодиодные, согласно дизайн-проекту. 
Двери, окна, подоконники.
1) Подоконники и внутренние двери  запроектировать согласно дизайн – проекта.

Розетки и выключатели
1) Запроектировать на каждое рабочее место по 5 розеток 220V и по 1 розетке RJ 45.    Для рабочих мест предусмотреть розетки в стенах и перегородках. Каждая группа розеток на отдельном питающем кабеле
2) Предусмотреть технические розетки для эксплуатации офиса согласно расстановки мебели в  планировочном решении.
3) Дополнительно предусмотреть по 1-2 доп. Розетки PJ-45 на сетевые принтеры и МФУ
ЗАКАЗЧИК:                                                                              ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО “Инвейжн Юниверс” _____________                 ИП Петровций А.И. _______________
 

Страница 11 из 11

image3.png
AKCoHaMempuYeckas cxema aumpeca/y c depebanHemy dakamy

W as A

S nﬂ\v\
..

(

Py

UWugp: 02/24

ot

T

Crnadun | iucn
P

3danue no adpecy: 2Mockéa, ya. b. HoBodnumpobekas, don
36/4, cmp. 1

Koncmpyxmuteue pewenua no
yempoicmdy ycunenus

Axconomenpuveckas cxewa aumpecon ¢
depeBaunu Gamwas

g

nw W
EENE
sEHE
SEHE
tMEE
SHEE

rocT 54s6-56

sa1





image4.png
2 0 0 ws WA
' I 7
ot o Nt Remr
‘ ! & i
\cm7
Wa onupanue asKu Ha| cmen =
Cm! H K11 ! K11
s | | 100
so0 o
; v | o un s
g 3 i 1 Il | b
AT ! G T \cm1
i ! c ° cnt !
(D i 14
\Z/ B / / .
| 0 L s 550 !
T T 1
0] ® O ©)
2/ % \J 2/

1 Bce ommenwu u npubaseu ynoums o pasdeny AP u no mecwy.

UWugp: 02/24

3danue no adpecy: 2Mockéa, ya. b. HoBodnumpobekas, don

Mo on g3 MucmfVedor] g, 4flamal 64, cmp. 1

Fospas_|Kuoprowi o7 P Tvcn | Tvcnot
Tpotepi {oras yempodcnty yeunenus P o«
[i_roump_|pucnarethl 7

aa BuoB BosBodumsx cmansiuix
cnoex anmpecons





image5.png
' ' I 7
- 5

N  — I
4 1250 150 wso | w0 | wo | i
i

1 M fe fe s sd 8] =] fa || g
53] ket
' o 5 ' s
m | A
& )—T—- s ++ " +H - —
b3 N
— 1 4 53 E I CIT) —_—
i s N2 83 53, ! Il
g f
N \ & !
s
/ 1220 1200 1200 1225 1200
53 \ano

(¥ —

) W a7 7 ),
Loy sm L wes 50 '
oo o O ®
N\ ) ) & N\

1 Bce ommenwu u npubaseu ynoums o pasdeny AP u no mecwy.

UWugp: 02/24

3danue no adpecy: 2Mockéa, ya. b. HoBodnumpobekas, don
. 36/4, cmp. 1

Vi fon g e [or]

Faspas_|Kydpsti | Crnadun | Jiuen | Jiucmot

Kowcrmpyxmubuse pewenss no

Tobepun |Bonkol ety oo e | s

[i_roump_|pucnarethl 7

aa BuoB BosBodumsx cmansiuix

Sanox aumpecons





image6.png
)

N

Ve
&

£ Bce onwenvus u npuBasku ynoswums 1o par

. 7
Z 507 501 501 501
JZil il 501 501 . i
sa1 531 501 a1
si1 sit 501 501
2 501 sa1 sa1
- p— —— —
a7 Bar a1 51
sa1 sat sa1 531
o sa1 sat sa1 531 !
501 sa1
501 sa1
-
25 : 61 510 I
T ~ 1
(@) () ()
o N\ 2/

UWugp: 02/24

3danue no adpecy: 2Mockéa, ya. b. HoBodnumpobekas, don
36/4, cmp. 1

Crnadun | Jiuen | Jiucmot

Kowcrmpyxmubuse pewenss no
uempoicmdy ycunesus P | s

aa 8o SosBodumse depebruusx





image7.png
CywecnByouve samy

Seperpunin
ay i : by puy i
X5 rodyurc nod sary_—T) 3 Tt \
S T s ) |
w s g § o
11/ i
| ! ! 5
£ 1 ? f ?
i : =/ = :
U Na | N . !
5000
! ! Ypun
Z Z -0.600
0
semossas nofzonotia
3 Semond, 875

Lo s t
e S
N N )
Wugp: 02/24
ET T ———
— 36/4, cmp. 1

ymm T

et T T

royes e

i roms [puenarethil yempodcnly yeunesut F7





image8.png




image1.jpg




image2.png
AKCOHOMEMpPUYECKDS CXeMd aHMpeco/y [cma/eHou kapkac]

acea |

. [r—. " 20 | e
_ Wupp: 02/26

# (70 Avs 20-53 G Ml 3daue no adpecy: 2Mockba, ya. 6. HoBodnumpoBexas, don

E] Ao 2057 ws | om = 36/4, cmp. 1

L IR [ e i o PO [ T W

= TR e yempoicnby seunenss p | 2

Axconowempuseckan crewa anmpecony
[cmansnod kapxac |





