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	Спецификация перегородок

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	1(С112)
	Комплектные системы КНАУФ 
серия 1.031.9-2.07
	Перегородка С112 t-100мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 50мм с шагом 400мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит t-12.5мм, с двух сторон.
	12,03
	
	В мокрых зонах применять ГСП-Н2

	2(С112)
	Комплектные системы КНАУФ 
серия 1.031.9-2.07
	Перегородка С112 t-125мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 75мм с шагом 400мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит t-12.5мм, с двух сторон.
	6,75
	
	

	6(С623)
	Комплектные системы КНАУФ 
серия 1.073.9-2.08
	Облицовка С623 t-40-52мм. Конструкция – одинарный металлический каркас 60х27мм с шагом 400мм, обшитый одним или двумя слоями гипсовых плит с одной стороны 
t-12.5мм.
	102,96
	
	При применении в качестве фин. отделки панелей П1, П3 применяется 1 лист гипсокартона. См. план отделки  

	9(С112)
	Комплектные системы КНАУФ 
серия 1.031.9-2.07
	Перегородка С112 t-125мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 75мм с шагом 400мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит t-12.5мм, с двух сторон.
	
	
	 




	Спецификация заполнения дверных проемов

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, шт.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	5
	MICSAL
	Дверь скрытого монтажа: 
строительный проем 1940х900мм;
серия Slim 65;
модель Cremona 65;
Цвет профиля полотна 
ПРШ. Черный Муар (9005)
Полотно наполнение 
лицевая: МДФ. Под покраску тип К2 см. спецификацию отделки стен компелкт 22-02-2024-АИ.С, 
оборотная: МДФ. Под покраску тип К1 см. спецификацию отделки стен. 
Фурнитура замок врезной, ключ-барашек, Черный, Ручка на квадрате 
295 ICON ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ,
 Петля скрытой установки черная
	1
	
	

	6
	MICSAL
	Дверь скрытого монтажа: 
строительный проем 1760х1000мм;
серия Slim 65;
модель Cremona 65;
Цвет профиля полотна 
ПРШ. Черный Муар (9005)
Полотно наполнение 
лицевая: МДФ. Под покраску тип ДШ см. спецификацию отделки стен, 
оборотная: МДФ. Под покраску тип ДШ см. спецификацию отделки стен. 
Фурнитура замок врезной ключ-барашек Черный, Ручка на квадрате 
295 ICON ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ,
 Петля скрытой установки черная, доборы в цвет отделки стены
	3
	
	

	7
	MICSAL
	Дверь скрытого монтажа: 
строительный проем 2100х700мм, 
Серия SLIM 65
Модель Cremona 65
Цвет профиля полотна 
ПРШ. Черный Муар (9005)
Полотно наполнение: лицевая МДФ. Под покраску тип ДШ см. спецификацию отделки стен, оборотная установка давальческого материала П4 (см. спецификацию отделки стен), фурнитура замок врезной
 черный, ручка на квадрате 295 
ICON ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ,
 петля скрытой установки черная
Порог h-15-20мм
	1
	
	




	Спецификация покрытия полов

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	2
	FORBO 
	1. Ламинированя плитка Forbo effekta intense, арт.  41235 T Charcoal Imprint Concrete INT, размер 500х500мм 
2. Клей FORBO
	70,40
	
	В помещениях 08, 10 предусмотреть плинтус из даного покрытия высотой 100мм

	4
	
	1. Керамогранит KERAMA MARAZZI Про стоун арт. DD600020R, цвет бежевый светлый, размер 600х600мм, 
2. Плиточный клей
3. Гидроизоляция
	
	
	В помещеии 11 завести гидроизоляцию на примыкающие стены на 200мм 



	Спецификация теневых и профилей для светодиоодной ленты

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Тп1
	Теневой профиль
	Теневой профиль, арт. ТИП1АНОД-20мм алюминиевый, анодированный, размер 2500х20(h) мм., цв. RAL9005
	22,3
	
	



	Спецификация потолков

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пт1
	DULUX
	Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL0004500
	85,5
	
	

	Пт2
	DULUX
	Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL9003
«Сигнальный белый»
	57,9
	
	

	Пт3в
	KNAUF
	Подвесной потолок по системе KNAUF П113.2, ГСП-Н2 t-12,5мм в два слоя. Отделка: 1. Грунтование, 2. Укрепление стыков арм. лентой, 3. Финишная шпаклевка Danogips SuperFinish в два слоя, 4. Окраска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая цв. RAL9003
«Сигнальный белый» 
	1,7
	
	



	Спецификация осветительного оборудования 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Нс2
	ЦЕНТРСВЕТ
	Накладной светильник арт. LOOP CT130 15 PAINT WHITE, световая температура 3000К, потребление 15Вт, цвет PAIN WHITE
	9
	
	

	Нс3
	ЦЕНТРСВЕТ
	Накладной светильник арт. LOOP CT130 15 PAINT BLACK, световая температура 3000К, потребление 15Вт, цвет PAIN BLACK
	6
	
	

	Нс4
	
	Накладной светильник
	19
	
	

	Нс5
	
	Накладной светильник, степень защиты IP44
	2
	
	



	Спецификация отделки стен

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	К1
	DULUX
	Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL9003
	
	
	

	К2
	DULUX
	Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL0004500
	
	
	

	Пл1
	KERAMA MARAZZI
	Керамогранит KERAMA MARAZZI Про стоун арт. DD600020R, цвет бежевый светлый, размер 600х600мм
	
	
	




	Спецификация сантехнического оборудования

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	С2
	
	Смеситель Paffoni Light арт. LIG007NO70, черный матовый,
	1
	
	

	Р2
	
	Раковина подвесная 
	1
	
	

	Сф1
	
	Сифон 
	1
	
	

	Дпд1
	
	Душевой поддон, цвет белый, размер 1000х800мм
	1
	
	




	Спецификация выключателей

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	
	Выключатель одноклавишный
	3
	
	



    Примечание:
1. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент
   запаса и подрезки материалов определить производством работ. 
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