ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АВТОРСКОГО НАДЗОРА (ФОРМА)
Объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)"
 (наименование объекта капитального строительства, адрес)
 Январь 2024 г.
(период отчетности)

	№ п.п
	Работы, которые выполнены и освидетельствованы за отчетный период (по журналу А.Н.)
	Данные об исполнителях и даты выполнения авторского надзора (по журналу А.Н.)
	Примечания
(дефекты, отклонения от технологии СМР, причины отклонений и сроки устранения)
	Отметка об устранении замечания

	
	
	Дата
	ФИО
	
	

	
	Обход строительной площадки, межквартирный коридор
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В зоне стыковки разной отделки, керамогранитной плитки и декоративной штукатурки на наружных углах применить профиль УП2 по проекту. Предоставить выполненный фрагмент угла к повторному освидетельствованию  
	

	
	Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В местах устройства акцентной керамогранитной плитки предусматривать плинтус ПЛ1 по проекту в коридорах и лифтовых холлах  
	

	
	Обход строительной площадки, межквартирный коридор
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	На потолке в зоне стыковки металл панелей и гипсокартонного потолка применит защитный алюминиевый профиль белого цвета в соответствии с проектом (см. план потолков и «узлы и детали»
	

	
	Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже
	20.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Зашивки на типовом этаже выполнить в соответствии с разделом АИ и АР
	

	
	Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже
	20.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Выполнить перепланировку тамбуров на 2-ом этаже с учетом решений АИ иАР
	

	
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	22.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В местах примыкания монолитных участков стен (пилонов) и газоблочных перегородок отделку выполнять в одной плоскости в соответствии с проектом АР1.3
	

	
	Обход строительной площадки, лестничная клетка
	29.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Отделку ЛК выполнять с учетом приложенного листа, а именно обратить внимание на устройство плинтуса по маршам лестницы из монолитного железобетона; вертикальной теневой профиль на межэтажной площадке ЛК выполнить от пола (см. узлы 1 и 2)
	

	
	Обход строительной площадки, вестибюли
	30.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В вестибюлях облицовку углов выполнять с учетом двойного угла с размерами 80х80мм
	

	
	Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже
	31.10.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Плинтусы на внешних углах стыковать с применением углового профиля Уп-1, профиль по верху плинтуса стыковать по 45гр. Следить за совпадением вертикальных швов плинтса со швами керамогранита на полу. Длину плинтуса по возможности сохранять 3м (см. примечания на планах напольных покрытий) 
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.1.3, вестибюль
	31.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Облицовку ниши под почтовые ящики выполнять в одной плоскости с блочной стеной, витражной конструкцией тамбура, плоскость должна совпасть с откосом наружного витража
	

	
	Обход строительной площадки, лестничная клетка
	01.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Светильники тип 15 в лестничных клетках на межэтажных площадках (там где предусмотрена подсветка табличек номера этажа) расположены по центру площадки, необходимо располагать с учетом привязок в АИ, на удалении от таблички номер этажа для избегания задвоеных теней от таблички номер этажа
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.1.1, вестибюль
	01.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	В раскладку керамогранита на полу добавить два шва по краям пилона 
	

	
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	05.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	В местах, где на стыках двух плит керамогранита не указан профиль ТП6.1, принять шов 2мм с затиркой
	

	
	Обход строительной площадки, вестибюль
	05.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Зашивки в местах устройства декоративных элементов ДП1 и ДП2 выполнить шириной 410мм в черновой отделке (с учетом отделки плиткой – 434мм) (см. прилагаемый лист)
	

	
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	06.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Затирку швов на полах и стенах, где необходимо по проекту, для плитки Чеппо ди Грей (серая) применить цементную затирку Церезит «10 Манхеттен»  
	

	
	Обход строительной площадки, 
лифтовый холл тип этажа
	06.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Металлические порталы лифтов применять следующих размеров: 150мм-вериткальная часть, 200мм-горизонтальные. Изделия делать без швов в местах стыка вертикальных и горизонтальных частей. Крепления скрытые
	

	
	Обход строительной площадки
	13.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Витражи-окна в комнаты консьержа выполнять в одной плоскости с отделкой стен. 
	

	
	Обход строительной площадки
	13.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В тамбурах завести потолок в проемы уличных витражей. Ниши в потолке выполнить по проекту 
	

	
	Обход строительной площадки, 
тамбуры 1ый и типовой этажи 
	20.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Откосы у витражей выполнять отделкой, аналогичным со стеной на которой они расположены. При отделке откосов керамогранитом, внешний угол стыковать с использованием углового профиля Уп-1 
	

	
	Обход строительной площадки
	20.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Витраж между Тамбуром 1 и тамбуром 2 выравнивать в одной плоскости с отделкой тамбура 2. Витражи между Тамбуром 2 и межквартирным  коридором выравнивать в одной плоскости с отделкой межквартирного коридора.
Витражи между тамбуром 2 и Вестибюлем выравнивать в одной плоскости с отделкой Вестибюля
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.1.2, 6.1.1 
	20.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Типовой этаж, межквартирный коридор, отделку акцентным керамогранитом выполнить до пола, без плинтуса. 
В лифтовом холле, отделку акцентным керамогранитом выполнить от плинтуса Пл-1. 
Тамбуры на 2ом этаже, отделку акцентным керамогранитом выполнить от теневого профиля Тп-5. 


	

	
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	20.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В местах пересечения теневых профилей на стенах выполнять подрезку горизонтального профиля (см. прилагаемый лист)
	

	
	Обход строительной площадки, вестибюль
	25.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован цвет почтовых ящиков RAL 7042, фактура-муар
	

	
	Обход строительной площадки, вестибюль
	25.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован цвет декоративных профилей ДП1-RAL7035, фактура-муар
	

	
	Обход строительной площадки, вестибюль, тамбуры на 2ом этаже
	25.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	В вестибюлях, где у окна стоит отопительный прибор с лавочкой над ним, выполнить шов керамогранита по оси ножек прибора
	

	
	Обход строительной площадки
	26.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Оконечные устройства располагать по разделу АИ (см. листы с развертками)
	

	
	Обход строительной площадки
	26.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	 В помещениях «лапомойка» разуклонку в полах к трапу выполнять за счет наклона плитки в углах со стороны трапа. Трап располагается по оси с швом между плиток керамогранита
	

	
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	01.12.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Таблички «Выход», «Безопасная зона для инвалидов и направляющая стрелка», «Место сбора инвалидов» располагать на потолке, на расстоянии от стены на ширину теневого профиля потолочного 
	

	
	Обход строительной площадки
	01.12.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Расположение розеток в пом. Консьержа и вестибюле располагать на высоте 300мм от пола 
	

	
	Обход строительной площадки
	02.12.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Дымовые извещатели и датчики движения на потолках располагать по осям со светильниками в соответсвтии с проектом АИ
	

	
	Обход строительной площадки
	02.12.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В помещениях консьержа предусмотреть зашивки из ГКЛ для размещения коллекторных шкафов

	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.1.2, вестибюль

	03.12.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В вестибюле в местах зашивок под нишу почтовых ящиков наружные углы выполнить с двойным углом размерами 80х80мм
	

	
	Обход строительной площадки, лифтовые холлы, типовые этажи
	03.12.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Лифтовые холлы. При установке профилей ТП6.1 над лифтовыми порталами, совмещать внутренние края порталов с внешними краями профилей (см. раздел АИ)
	

	
	Обход строительной площадки

	09.12.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Ручные пожарные извещатели, оповещатели световые стробоскопические размещать друг над другом на одной вертикальной оси, при расположении на одной стене.
	

	
	[bookmark: _GoBack]Обход строительной площадки
	09.12.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В соответствии с АИи  разделом ЭОМ в лапомойке предусмотрен датчик движения черного цвета, выключатель в вестибюлях не выполнять
	




              Руководитель группы авторского надзора                              

              Главный инженер проекта                                                         Вайсертригер Н.А.

              Ведущий инженер авторского надзора                                     Безруков В.В.                      


