ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АВТОРСКОГО НАДЗОРА (ФОРМА)
Объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)"
 (наименование объекта капитального строительства, адрес)
 Ноябрь 2024 г.
(период отчетности)

	№ п.п
	Работы, которые выполнены и освидетельствованы за отчетный период (по журналу А.Н.)
	Данные об исполнителях и даты выполнения авторского надзора (по журналу А.Н.)
	Примечания
(дефекты, отклонения от технологии СМР, причины отклонений и сроки устранения)
	Отметка об устранении замечания

	
	
	Дата
	ФИО
	
	

	1
	Обход строительной площадки, лестничная клетка
	01.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Светильники тип 15 в лестничных клетках на межэтажных площадках (там где предусмотрена подсветка табличек номера этажа) расположены по центру площадки, необходимо располагать с учетом привязок в АИ, на удалении от таблички номер этажа для избегания задвоеных теней от таблички номер этажа
	

	2
	Обход строительной площадки, корпус 6.1.1, вестибюль
	01.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	В раскладку керамогранита на полу добавить два шва по краям пилона 
	

	3
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	05.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	В местах, где на стыках двух плит керамогранита не указан профиль ТП6.1, принять шов 2мм с затиркой
	

	4
	Обход строительной площадки, вестибюль
	05.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Зашивки в местах устройства декоративных элементов ДП1 и ДП2 выполнить шириной 410мм в черновой отделке (с учетом отделки плиткой – 434мм) (см. прилагаемый лист)
	

	5
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	06.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Затирку швов на полах и стенах, где необходимо по проекту, для плитки Чеппо ди Грей (серая) применить цементную затирку Церезит «10 Манхеттен»  
	

	6
	Обход строительной площадки, 
лифтовый холл тип этажа
	06.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Металлические порталы лифтов применять следующих размеров: 150мм-вериткальная часть, 200мм-горизонтальные. Изделия делать без швов в местах стыка вертикальных и горизонтальных частей. Крепления скрытые
	

	7
	Обход строительной площадки
	13.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Витражи-окна в комнаты консьержа выполнять в одной плоскости с отделкой стен. 
	

	8
	Обход строительной площадки
	13.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В тамбурах завести потолок в проемы уличных витражей. Ниши в потолке выполнить по проекту 
	

	9
	Обход строительной площадки, 
тамбуры 1ый и типовой этажи 
	20.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Откосы у витражей выполнять отделкой, аналогичным со стеной на которой они расположены. При отделке откосов керамогранитом, внешний угол стыковать с использованием углового профиля Уп-1 
	

	10
	Обход строительной площадки
	20.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Витраж между Тамбуром 1 и тамбуром 2 выравнивать в одной плоскости с отделкой тамбура 2. Витражи между Тамбуром 2 и межквартирным  коридором выравнивать в одной плоскости с отделкой межквартирного коридора.
Витражи между тамбуром 2 и Вестибюлем выравнивать в одной плоскости с отделкой Вестибюля
	

	11
	Обход строительной площадки, корпус 6.1.2, 6.1.1 
	20.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Типовой этаж, межквартирный коридор, отделку акцентным керамогранитом выполнить до пола, без плинтуса. 
В лифтовом холле, отделку акцентным керамогранитом выполнить от плинтуса Пл-1. 
Тамбуры на 2ом этаже, отделку акцентным керамогранитом выполнить от теневого профиля Тп-5. 


	

	12
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	20.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В местах пересечения теневых профилей на стенах выполнять подрезку горизонтального профиля (см. прилагаемый лист)
	

	13
	Обход строительной площадки, вестибюль
	25.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован цвет почтовых ящиков RAL 7042, фактура-муар
	

	14
	Обход строительной площадки, вестибюль
	25.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован цвет декоративных профилей ДП1-RAL7035, фактура-муар
	

	15
	Обход строительной площадки, вестибюль, тамбуры на 2ом этаже
	25.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	В вестибюлях, где у окна стоит отопительный прибор с лавочкой над ним, выполнить шов керамогранита по оси ножек прибора
	

	16
	Обход строительной площадки
	26.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Оконечные устройства располагать по разделу АИ (см. листы с развертками)
	

	17
	Обход строительной площадки
	26.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	 В помещениях «лапомойка» разуклонку в полах к трапу выполнять за счет наклона плитки в углах со стороны трапа. Трап располагается по оси с швом между плиток керамогранита
	



              Руководитель группы авторского надзора                                              Петровций А.И.
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