ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АВТОРСКОГО НАДЗОРА (ФОРМА)
Объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"
 (наименование объекта капитального строительства, адрес)
 Январь 2024 г.
(период отчетности)

	№ п.п
	Работы, которые выполнены и освидетельствованы за отчетный период (по журналу А.Н.)
	Данные об исполнителях и даты выполнения авторского надзора (по журналу А.Н.)
	Примечания
(дефекты, отклонения от технологии СМР, причины отклонений и сроки устранения)
	Отметка об устранении замечания

	
	
	Дата
	ФИО
	
	

	1.
	Работы по подготовке мокапа помещений
	

10.07.2025
	
Руководитель организации
Петровций А.И.
	Выданы участки для типового этажа, 1-го этажа и паркинга, для разработки мокап с учетом решений дизайн-проекта, также передан перечень отделочных маткриалов используемых в мокап, см. приложенные листы
	

	2.
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, подготовка мокапа 
	

17.07.2025
	
Руководитель организации
Петровций А.И..
	Расположение белой плитки с рельефной текстурой «полоски» над дверью -горизонтальное, рядом с дверью (в месте располодения звонка) – вертикальное 
	

	   3.
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, подготовка мокапа
	  

  18.07.2025
	
Руководитель организации
Петровций А.И.
	Теневой профиль ТП6 располагаемый над дверью в квартиру должен строго совпадать с углом наличника двери


	




	4.
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	
19.07.2025
	
Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован цвет окраски гипсокартонного потолка RAL9010
	
   


	5.













     5.







	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	
22.07.2025
	
Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласована к применению следующий тип керамогранита для стен, пола, плинтуса – арт. SL.IN.CPGR.ST RU 1000х3000х5,6мм
	

	6.
	Работы по подготовке мокапа помещений, корпус 6.2.1
	
24.07.2025
	
Руководитель организации
Петровций А.И.
	Сформирован протокол по согласованию отделочных материалов для производства работ, см. прилагаемый лист
	

	7.
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	29.07.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	С учетом согласования инженеров в дизайн-проекте утверждена возможность объединения двух люков расположенных друг над другом в стенах межквартирных коридоров в один, высотой полотна люка (видимая часть) 1968мм, с видимой шириной люка -440мм
	

	8.
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	30.07.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В рамках подготовки мокап для межквартирного коридора корпуса 6.2.1 принять скрытые решетки «ОВ» с прямыми ламелями. Шаг ламелей и их ширину необходимо согласовать с разработчиком раздела «ОВ с учетом необходимых технических требований, в т.ч живое сечение. 
	

	9.
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	31.07.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В местах пересечения потолка из ГКЛ и решеток вентиляции в стене, предусмотреть нишу в потолке с учетом предложенных решений, см. прилагаемый лист 
	

	10
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	06.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован цвет NCS1502-Y50R декоративной штукатурки Stendeco Spraystone –NF TM Akvest
	

	11
	Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	07.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован тип таблички номеров квартир для межквартироного коридора толщиной 10мм

	

	12
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	08.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован цвет решеток ОВ-RAL 7047
	

	13
	Обход строительной площадки, лестничная клетка, подготовка мокапа
	12.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Выдано решение по отделке ЛК для типового этажа в рамках разработки мокап, см. прилагаемый лист  
	

	14
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор и 1-ый этаж, подготовка мокапа
	13.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Наружные углы с облицовкой керамогранитом выполнять с учетом подрезки плитки под 45гр и применения Y-образного профиля «мерседес» 
	

	15
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, паркинг, подготовка мокапа
	14.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласована установка светильников с номером парковочных мест в паркинге на высоте 2,5м до низа профиля светильника
	

	16
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, паркинг, подготовка мокапа
	18.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Не согласован предоставленный образец цвета напольного покрытия в паркинге, необходимо выполнить цветом RAL7035 
	

	17
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, подготовка мокапа
	19.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	На стенах с отделкой декоративной штукатуркой проявляются темные пятна. Обратить пристальное внимание к применяемой грунтовке. Грунтовка должна быть от того же производителя как штукатурка, цвет грунтовки-бежевый-прозрачный. Валик перед нанесением грунтовки должен быть чистым, поверхность стен обеспылена. 
	

	18
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	22.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Декоративную штукатурку наносить на всю поверхность стен после монтажа решеток ОВ и устройства проводки всех оконечных устройств.

	

	19
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, места общего пользования, подготовка мокапа
	22.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Встроенные светильники в гипсокартонный потолок необходимо выполнить в одной плоскости с потолком, производить затирку шпаклевочного слоя 
	

	20
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, места общего пользования, подготовка мокапа
	22.08.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Во избежание заломов в местах подрезки теневых профилей использовать торцевую пилу. 
	

	21
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, места общего пользования, подготовка мокапа
	03.09.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Для того, чтобы в глубине теневого профиля ТП6 не было видного чернового отделочного материала в местах примыкания с потолком, теневой профиль необходимо выводить выше отметки потолка на 100мм
	

	22
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, места общего пользования, подготовка мокапа
	09.09.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Теневой профиль ТП6 заменить на профиль тип 6.1 «с полкой» для дополнительного механического крепления профиля  
	

	23
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	12.09.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Рассмотреть возможность не выполнять гофрированную трубу кабеля подключения всех подвесных светильников с учетом того, что кабель будет в комплектации с светильником
	

	24
	Обход строительной площадки, паркинг
	17.09.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Поднять максимально высоко лотки и системы пожаротушения, но не ниже 2,7м от ур. ч.п для возможности расположить динейные светильники в проездах на высоте не ниже 2,5м 
	

	25
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	19.09.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласована замена основного керамогранита арт SL.IN.CPGR.ST RU на керамогранит Чеппо ди Грей SL1228G0001R6
	 

	26
	Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	22.09.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован цвет шкафов УЭРВ RAL7047, фактуру применить как на дверях квартир «гладкий мат»
	

	27
	Обход строительной площадки, места общего пользования, подготовка мокапа
	24.09.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	09.09.2025 согласован керамогранит для выполнения акцентных участков стен: 
- конкрит белый матовый
- конкрит коричневый светлый матовый
- конкрит коричневый матовый
- конкрит красно-кораловый

	

	28
	Обход строительной площадки, паркинг, подготовка мокапа
	27.09.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован предоставленный образец цвета покрытия пола паркинга RAL7035
	

	29
	Обход строительной площадки, вестибюль
	07.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Выданы замечания к предоставленным образцам почтовых ящиков, см. прилагаемый лист
	

	[bookmark: _GoBack]
	Обход строительной площадки, вестибюль
	08.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Рассмотрен образец печати пиктограмм на керамограните компании поставщика керамогранита «Керамир». Качество и надежность печати соответствует заявленным, со стороны «АИ» согласовано
	

	
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	10.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласовано расположение  со стороны АИ аварийных светильников «Выход», «направление движения» с креплением на потолок с отступом от стены на ширину теневого потолочного профиля  
	

	
	Обход строительной площадки, паркинг
	14.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Колесоотбойники в паркинге должны быть с горизонтальными светоотражателями белого цвета, проектом АИ предусмотрены ЭКОПИК1830
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В зоне стыковки разной отделки, керамогранитной плитки и декоративной штукатурки на наружных углах применить профиль УП2 по проекту. Предоставить выполненный фрагмент угла к повторному освидетельствованию  
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В местах устройства акцентной керамогранитной плитки предусматривать плинтус ПЛ1 по проекту в коридорах и лифтовых холлах  
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	На потолке в зоне стыковки металл панелей и гипсокартонного потолка применит защитный алюминиевый профиль белого цвета в соответствии с проектом (см. план потолков и «узлы и детали»
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Акцентные участки из керамогранита в рядовых местах (не в торцах коридора) возле дверей, выполнять отделку в месте устройства звонка шириной 300мм в соответствии с проектом
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, места общего пользования
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Выводы оконечного оборудования на стенах (таблички «выход», «пожар», громкоговорители прочее) выполняются по проекту АИ с учетом согласования с смежными инженерными разделами
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.3, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Зашивки на типовом этаже выполнить в соответствии с разделом АИ и АР
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1,  вестибюль
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Пилон на первом этаже с устройством декоративного зеркала выполнен не по проекту АИ и АР, необходимо откорректировать его ширину в соответствии с кладочным планом АР
	

	
	Обход строительной площадки, паркинг
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В зоне мокапа с учетом подключенного проектного освещения выполнить выкрасы стен шириной 1,5мх2,5м (h) цвета акцентных стен RAL8004, 7006, 1019, 9010 
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1,  межквартирный коридор
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Двери на типовом этаже выполнены не в соответствии с решениями АИ. Две двери поменять местами (см прилагаемый план) для соответствия решениям АИ
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4,  межквартирный коридор
	16.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Двери на типовом этаже установлены не в соответствии с решениями АИ. Дверь правого открывания по проекту АИ в торце коридора не может быть согласована на дверь с левым открыванием с учетом расположения звонка и акцентной плитки 
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2,  вестибюль
	22.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Участок блочной перегородки между тамбуром и вестибюлем выполнить размером не 2580, а 2710мм (см прилагаемый план)
	

	
	Обход строительной площадки, паркинг
	22.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Не выполнять контрастную диагональную разметку на колоннах. Проектом АИ предусмотрена окраска RAL7035 на высоту 2,5м от пола
	

	
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	22.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В местах примыкания монолитных участков стен (пилонов) и газоблочных перегородок отделку выполнять в одной плоскости в соответствии с проектом АР1.3
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4,   межквартирный коридор
	29.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Отделку стены в коридоре 4.2.03 Вид 02 см лист 16 94-0421-ОК-1/Н-4-1-АИ1 выполнить в соответствии с приложенным листом, а именно: вертикальные теневые профили выполнить на одном расстоянии от углов помещения   
	

	
	Обход строительной площадки, лестничная клетка
	29.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Отделку ЛК выполнять с учетом приложенного листа, а именно обратить внимание на устройство плинтуса по маршам лестницы из монолитного железобетона; вертикальной теневой профиль на межэтажной площадке ЛК выполнить от пола (см. узлы 1 и 2)
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2,   вестибюль
	30.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Открывание двери витража в помещении 1-46 (тамбур) не соответствует решениям принятым в АИ, должно быть правое открывание (см. прилагаемый лист)
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2,  вестибюль
	30.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В углу перегородки из блоков при входе в пом консьержа 1-49 выполнить выборку угла с размерами 80х80 (см. прилагаемый лист)
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.3,   вестибюль
	30.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Облицовку угла при входе в помещение «Вестибюль» 1-79 из пом. «Тамбур» выполнить с учетом двойного угла с размерами 80х80мм (см. прилагаемый лист)
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.3,   вестибюль
	30.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Нишу для почтовых ящиков сместить правее. Размер от облицовки фасадной стены до края ниши – 1000мм (см. прилагаемый лист)
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.3,   вестибюль
	30.10.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Угол облицовки в пом «Вестибюль» 1-105 выполнить двойным размерами 80х80мм (см. прилагаемый лист) 
	

	
	Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже
	31.10.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Плинтусы на внешних углах стыковать с применением углового профиля Уп-1, профиль по верху плинтуса стыковать по 45гр. Следить за совпадением вертикальных швов плинтса со швами керамогранита на полу. Длину плинтуса по возможности сохранять 3м (см. примечания на планах напольных покрытий) 
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1,    вестибюль
	31.10.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	В связи со смещением торцевой стены изменить раскладку керамогранита на стене. Помещение 1-02 «Вестибюль», 1 этаж, вид 1.09 (см. приложенный лист)
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1,   вестибюль
	31.10.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	В пом. 1-02 «вестибюль», 1этаж. В связи со смещением торцевой стены изменить привязку светильников (см. прилагаемый лист) 
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2,   
лифтовый холл тип этажа
	31.10.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	В лифтовом холле добавить светильники (см. прилагаемый лист). Скорректировать привязку остальных светильников в помещении.
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4,   
лифтовый холл тип этажа
	31.10.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	В лифтовом холле типового этажа добавить светильники (см. прилагаемый лист)
	

	
	Обход строительной площадки, лестничная клетка
	01.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Светильники тип 15 в лестничных клетках на межэтажных площадках (там где предусмотрена подсветка табличек номера этажа) расположены по центру площадки, необходимо располагать с учетом привязок в АИ, на удалении от таблички номер этажа для избегания задвоеных теней от таблички номер этажа
	

	
	Обход строительной площадки, вестибюль
	05.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Зашивки в местах устройства декоративных элементов ДП1 и ДП2 выполнить шириной 410мм в черновой отделке (с учетом отделки плиткой – 434мм) (см. прилагаемый лист)
	

	
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	06.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Затирку швов на полах и стенах, где необходимо по проекту, для плитки Чеппо ди Грей (серая) применить цементную затирку Церезит «10 Манхеттен»  
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1,    вестибюль
	06.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Раскладку плитки на стенах в лифтовом холле, привязку оконечного оборудования принять по прилагаемому листу. Вид 01, пом 1.2.04 
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4,    
лифтовый холл тип этажа
	06.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Лифтовый холл, пом. 4.2.05, вид 03. Для согласования размещения керамогранитной плиты акцентного цвета на одном из этажей выполнить отделку в соответствии с прилагаемым листом
	

	
	Обход строительной площадки, 
лифтовый холл тип этажа
	06.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Металлические порталы лифтов применять следующих размеров: 150мм-вериткальная часть, 200мм-горизонтальные. Изделия делать без швов в местах стыка вертикальных и горизонтальных частей. Крепления скрытые
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2,   вестибюль
	13.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Тамбур, пом 1-48. Витраж-окно в комнату консьержа выполнить в одной плоскости с отделкой 
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2,   вестибюль
	13.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Тамбур, пом 1-160. Витраж в вестибюль выполнить в одной плоскости с отделкой со стороны вестибюля
	

	
	Обход строительной площадки
	13.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В тамбурах завести потолок в проемы витражей по примеру 6.2.1 (см. прилагаемы лист) 
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4,   
лифтовый холл тип этажа
	14.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Внесено изменение к решению, внесенному 31.10.2025 по расположению светильников в корпусе 6.2.4 в лифтовых холлах, см прилагаемый лист. 
	

	
	Обход строительной площадки, 
тамбуры 1ый и типовой этажи 
	20.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Откосы у витражей выполнять керамогранитом, аналогичным со стеной. На внешнем углу керамогранит стыковать через профиль Уп1 (см. прилагаемый лист)
	

	
	Обход строительной площадки
	20.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Витраж между Тамбуром 1 и тамбуром 2 выравнивать в одной плоскости с отделкой тамбура 2. Витражи между Тамбуром 2 и межквартирным  коридором выравнивать в одной плоскости с отделкой межквартирного коридора.
Витражи между тамбуром 2 и Вестибюлем выравнивать в одной плоскости с отделкой Вестибюля
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, 6.2.3 и 6.2.4   
	20.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Типовой этаж, межквартирный коридор, лифтовый холл и тамбур. Отделку акцентным керамогранитом выполнить до пола, без плинтуса. 
	

	
	Обход строительной площадки
	20.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В местах пересечения теневых профилей на стенах выполнять подрезку горизонтального профиля (см. прилагаемый лист)
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.3,
	25.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Тамбур пом. 1-79. Скорректированная отделка стены (вид 01) в связи с отсутствием прибора отопления (см. прилагаемый лист) 
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.3
	25.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Тамбур пом. 1-104. Скорректированная отделка стены (вид 03) в связи с отсутствием прибора отопления (см. прилагаемый лист)
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2
	25.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Типовой этаж, пом. 2.2.06 Вид 05
Для этажей 2;10 установить скрытый люк 300х800H, см прилагаемый лист
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4,
	25.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Типовой этаж. Холл, пом. 9.4.03, вид 05
Перенести переговорное устройство и пиктограмму «вызов персонала» из лифтового холла в холл под знак СВУ-11 (См. прилагаемы лист)
	

	
	Обход строительной площадки, вестибюль
	25.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Ручки для скрытых дверей с керамогранитом на 1-ом этаже применить DOORLOCK V 038/F/9/C черный цвет
	

	
	Обход строительной площадки, вестибюль
	25.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован цвет почтовых ящиков RAL 7042, фактура-муар
	

	
	Обход строительной площадки, вестибюль
	25.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован цвет декоративных профилей ДП1-RAL7035, фактура-муар
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, 6.2.4
	25.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Типовой этаж, лифтовый холл. Скорректированы привязки светильников (см. прилагаемый лист)
	

	
	Обход строительной площадки, вестибюль
	25.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	В вестибюлях, где у окна стоит отопительный прибор с лавочкой над ним, выполнить шов керамогранита по оси ножек прибора
	

	
	Обход строительной площадки, места общего пользования
	26.11.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Извещатели располагать по разделу АИ
Стробоскопы располагать по разделу АИ
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1,
лифтовый холл тип этажа
	26.11.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Светильники установлены без учета записи в ЖАН от 31.10.2025, привести в соответствие 
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, вестибюль
	01.12.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	В соответствии с АИ, дополнительный настенный прибор отопления, размещенный на стене между Вестибюлем и колясочной (вид 2.01), должен располагаться на стене в зоне лифтов (вид 01.02)в нише (см. планы с отделкой и развертками раздела АИ) 
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.3, вестибюль
	01.12.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Вестибюль, пом. 1-76
Не выполнены уголки на внешних углах в соответствии с записью в ЖАН от 30.10.25
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4
	02.12.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Пом. с/у (1-107), ПУИ (1-115), лапомойка (1-71)
Перегородки и разводка под сантехнические приборы выполнены не по проекту
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, вестибюль
	02.12.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Вестибюль (пом 1-105) вид 2.03
Привязка оповещателя левого выполнена не по проекту

	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, вестибюль
	02.12.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Вестибюль (пом 1-36) вид 1.13
Выполнена укладка керамогранита СК1 вместо СК3.2 необходимо заменить на акцентный керамогранит

	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4
	03.12.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Колясочная (1-108) вид 07
Не выровнена стена после переноса проема 
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, вестибюль
	03.12.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Зашивки в местах устройства декоративных элементов (ДП1 и ДП2) выполнить шириной 434мм с учетом записи в ЖАН от 05.11.2025, зашивка должна быть в одной плоскости с отдлекой стены в зоне устройства реечного потолка.
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2,
лифтовый холл тип этажа
	03.12.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	На типовом этаже при входе в лифтовый холл раскладка акцентных плит керамогранита выполнена не по проекту АИ. В проекте АИ предусмотрена раскладка размером 640мм из двух плит, по факту выполнена плита шириной 1000мм и подрезка.
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.2,
лифтовый холл тип этажа
	09.12.2025
	Архитектор
Подкатилова А.Д.
	Типовой этаж
В лифтовом холле привязка ручного пожарного извещателя выполнена не по проекту АИ (вид 05 вместо вид 06)
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1,
лифтовый холл тип этажа
	15.12.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Тамбур на втором этаже 
Раскладка плитки на полу в 2-ом тамбуре выполнена не по проекту, исключить подрезку 60мм возле ступени
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, вестибюль
	15.12.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	На первом этаже в вестибюле дымовой извещатель расположен не по оси со светильниками, не соответствует АИ
	

	
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, 1ый этаж МОП
	15.12.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В вестибюле на первом этаже при входе в пом. «лапомойка» выведен выключатель. В соответствии с АИ разделом ЭОМ в лапомойке предусмотрен датчик движения, выключатель необходимо убрать
	

	
	Обход строительной площадки. корпус 6.2.1,
	15.12.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Отделку ступеней в лестничной клетке выполнять с подрезкой плитки под 45гр (проступь-подступенок)
	

	
	Обход строительной площадки
	18.12.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	Тамбуры на втором этаже.
Места монтажа перил вдоль лестницы в тамбуре закрепелнных к стене выполнить без видимых металлических пластин. Необходимо срезать перила, на металлические крепедные пластины наварить трубки, далее закрепить керамогранитные плиты с отверстиями под трубки, далее закрепить перила на трубки с устройством декоративного фланца черного цвета.
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