




	[bookmark: _yu5zi0szo5pl][bookmark: _ha89elbqgo86][bookmark: _pi8s2ixkyfta][bookmark: _44a4d8q6uijf]2.3.2.12
	[bookmark: _nem5aci8mrku]Требования к внутренней отделке:
	Автостоянка:
- Полы. 
Предусмотреть цветное окрашенное кварценаполненное покрытие горизонтальной части паркинга и рампы с учетом необходимых конструктивных слоев и прочностных характеристик, цв. RAL 7035

Для устройства разметки применяется краска QTP 1751 цв. RAL 7024

- Потолки
Не предусматривать конструкцию потолков. Отделку плиты перекрытия, коммуникаций и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. (уточнить проектом) до плиты перекрытия выполнить высококачественной глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, цв. черный RAL9005. Предусмотреть подвесные светильники на высоте 2,5м. от ур.ч.п (уточнить проектом), для визуальной отбивки окрашенного пространства.

- Стены
Отделку стен выполнить высококачественной с окраской глубокоматовой на основе силикатной краски Dulux Professional Bindo НГ. 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Проверить. Краска должна быть Г1.
Если есть укрытие, краска должна быть НГ.
Цветовое решение стен выполнить в двух вариантах, часть стен выполнить цв. светло-серый, часть стен при выходе из автостоянки в вестибюли выполнить цветом, соответствующим отделке акцентных стен в вестибюле. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. 

 

Вестибюль:
-Полы. 
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6

- Потолки.
[bookmark: _GoBack]Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, цв. Белый RAL9010. Предусмотреть в необходимом кол-ве ревизионные люки скрытого монтажа под окраску.

Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., цвет серый

- Стены. 
Отделку основных стен выполнить из крупноформатного керамогранита светло-серых тонов, шириной 1000мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный. 

Отделку стен лифтовых блоков выполнить также крупноформатным керамогранитом шириной 1000мм, длиной 3000мм. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса. По типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL1030G0031R6, SL1030G0021R6, SL1030G0041R6, SL1030G0011R6	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Этой фразы не должно быть в ЗнП.

Отделку второстепенных стен, а именно наружная стена и примыкающая к ней, но не ограничиваясь ими, выполнить высококачественной отделкой с окраской глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, цв. белый RAL9010. Отделка должна полностью соответствовать отделке потолка.   

В местах примыкания отделки стен к полу и потолку предусмотреть теневые алюминиевые профили черного цвета по типу производителя «теневой». Примыкание крупноформатного керамогранита друг к другу выполнить через алюминиевый теневой разделительный профиль черного цвета без применения затирок.   


- Двери, люки. 
Предусмотреть двери скрытого монтажа с отделкой со стороны вестибюля крупноформатным керамогранитом в цвет и тип отделки смежной стены. Отделку со стороны смежных вестибюлю помещениях выполнить из металла в цвет стен. Пороги дверей выполнить скрытыми, выпадающими. Доводчики расположить со стороны смежных к вестибюлю помещениях не зависимо от направления открывания дверей, при невозможности по техническим особенностям расположить доводчики внутри смежных помещений, использовать встроенные доводчики в полотно двери. Фурнитуру в т.ч. доводчики выполнить в черном цвете. 


- Внутренние витражные конструкции. 
Цвет профиля и дверей применить в цвет фасадных конструкций RAL 9011. Доводчики расположить со стороны тамбуров. Фурнитуру в т.ч. доводчики выполнить в черном цвете. 

- Декоративные элементы
П-образные конструкции и угловые профили обрамления колонн, пилонов и порталов лифтов выполнить по технологии производителя «МЭЛ». Отделку П-образных конструкций размером в сечении 220х100мм принять из нержавеющей шлифованной стали черным цветом, тип декоративного исполнения нержавеющей стали ЛД-9 или ЛД-12 (антипальцы). При раскрое материала на декоратвную п-образную конструкцию учитывать расположение стыковки материала на высоте смежного крупноформатного керамогранита (ориентировочно 3м.) с учетом фальцовки в месте стыковки, при невозможности выполнения фальцовки предусмотреть другой тип раскроя материала.   

Декоративная стеклянная панель выполняется по технологии производителя «МЭЛ». является ярким, акцентным, навигационным элементов в каждой секции. Применить с двух сторон конструктивных пилонов и простенков. Декоративная стеклянная панель, располагается в раме окрашеной по RAL в цвет светло-серого керамогранита, украшена градиентом, нанесённым на обратную сторону одной из позиций стекла. Цвет применяемого градиента является акцентным навигационным элементом и выполняется на контрасте к цветам отделки помещения, для каждой секции свой цвет, определить проектом.  В центре панели на другой позиции поверхности стекла расположен рисунок с градиентным переходом к прозрачному, за которым располагается зеркало, создающее эффект глубины. По бокам панели во всю её высоту устроена светодиодная подсветка с возможностью её обслуживания. Цвет светодиодов белый холодный. Декоративная панель состоит из двух сегментов с ориентировочными размерами: панель -1: высота 3000 мм, ширина 1380мм, панель -2: высота 1700мм, ширина 1380мм.

При производстве порталов лифтов предусмотреть накладки на смолфреймы и на створки дверей шахт лифтов таким же материалом, как декоративные П-образные конструкции, а именно из нержавеющей шлифованной стали черным цветом, тип декоративного исполнения нержавеющей стали ЛД-9 или ЛД-12 (антипальцы).  Отделка выполняется по технологии  производителя «МЭЛ».

Кнопки (пост вызова) и навигация над лифтом проектирование, изготовление и монтаж выполняется по технологии производителя «МЭЛ». Пост 
вызова и нажимные элементы выполнены из нержавеющей шлифованной стали черным цветом, тип декоративного исполнения нержавеющей стали ЛД-9 или ЛД-12 (антипальцы), нажимные элементы выполнить по возможности с подсветкой, электрическую часть оставить штатной.

Проектирование, изготовление и монтаж индивидуальной системы указателя направления движения кабин со световым табло имитирующим цифры расположенным в композиции с декоративной стеклянной панелью над порталом и световым индикатором прибытия лифта на этаж, расположенными на 1-м этаже. Стеклянная панель выполнена из матированного стекла, размер панели ориентировочно 1880*1030мм., индикатор прибытия представляет собой белую световую полосу на портале. Выполняется по технологии производителя «МЭЛ»    


Тамбуры:
-Полы. 
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6


- Потолки. 
Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, цв. белый RAL9010. 

- Стены
Отделку стен выполнить из крупноформатного керамогранита светло-серых тонов, шириной 1000мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный, в т.ч. с вестибюлем.	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

Настенные приборы отопления расположить в нишах под витражной конструкцией при помещении консьержа с устройством съемной декоративной решетки (экраном) в плоскости с стеной. 
 
- Внутренние витражные конструкции. 
Цвет профиля и дверей применить в цвет фасадных конструкций RAL 9011. Пороги дверей выполнить скрытыми, выпадающими. Доводчики расположить со стороны тамбуров. Фурнитуру в т.ч. доводчики выполнить в черном цвете. 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Уточнить техническую возможность.
Витражную конструкцию при помещении консьержа выполнить на высоте 800мм от ур.ч.п. Под витражной конструкцией расположить нишу для настенного прибора отопления. Витражную конструкцию выполнить с открывающимся окном в сторону помещения консьержа размером 300-400х1000(h) мм




Лапомойка:
- Полы
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле.


- Потолки
Не предусматривать конструкцию потолков. Отделку плиты перекрытия, коммуникаций и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9005, матовая, для помещений с повышенной влажностью. Предусмотреть подвесные светильники на уровне 3,0м, для визуальной отбивки окрашенного пространства.

- Стены
Отделку стен выполнить из крупноформатного керамогранита светло-серых тонов, шириной 1000мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный, в т.ч. с вестибюлем. Отделку керамогранитом выполнить на высоту 3,0м. от ур.ч.п. отделку стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в в черный цвет RAL9005, матовая, для помещений с повышенной влажностью. 



Для удобства эксплуатации предусмотреть:
- зеркало перед раковиной в одной плоскости с керамогранитом
- поддон в строительном исполнении
- дно поддона выполнить на высоте 300мм от ур.ч.п.
- стенки поддона выполнить высотой 650мм от ур.ч.п, шириной 200мм с уклоном в сторону поддона 
- в зоне примыкания с полом предусмотреть нишу для расположения ног
- раковину выполнить монолитную без стыковочных элементов из бетона или из идентичного на стенах керамогранита по индивидуальным размерам.
- раковину выполнить подвесной, при необходимости предусмотреть скрытый несущий металлический каркас 
- предусмотреть рядом с чашей раковины плоскость «крыло» для удобства эксплуатации 
-смеситель выполнить настенного монтажа с рычагом управления Iddis Ray, черный матовый, RAYBL00i65
- на стене в зоне устройства поддона предусмотреть гигиенический душ Iddis Ray, RAYBLR2i08, со смесителем, черный матовый
- предусмотреть рукосушилку Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148. Мощность двигателя, Вт — 2500

Колясочная:
- Полы
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле.	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

- Потолки
Не предусматривать конструкцию потолков. Отделку плиты перекрытия, коммуникации и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9005, краска DUFA TREND FARBE BLACK. Предусмотреть подвесные светильники на уровне 3,0м. от ур.ч.п, для визуальной отбивки окрашенного пространства.	Comment by Anastasiya: Какие показатели пожарной опасности должны быть	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Краска допускается Г1.

- Стены
Отделку стен выполнить из крупноформатного керамогранита светло-серых тонов, шириной 1000мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный, в т.ч. с вестибюлем. Отделку керамогранитом выполнить на высоту 3,0м. от ур.ч.п. отделку стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в в черный цвет RAL9005, краска DUFA TREND FARBE	Comment by Anastasiya: Какие показатели пожарной опасности должны быть
	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Краска допускается Г1.


Помещение консьержа:
- Полы
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле за исключением размеров. 

- Потолки
Потолочные панели Экофон Фокус ДГ, 600х600мм, цв. белый, цвет подсистемы черный

- Стены
Отделку стен выполнить высококачественной с окраской глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, RAL7035. 



С.У. при помещении консьержа:
- Полы
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле за исключением размеров. 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

- Потолки
Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска матовой краской для помещений с повышенной влажностью, цв. белый. 

- Стены
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный, в т.ч. с вестибюлем.

Сантехническое и другое оборудование:
- ревизионный люк выполнить скрытым монтажом с отделкой керамогранитом
- зеркало перед раковиной предусмотреть в одной плоскости с керамогранитом размером 600х1200(h)мм
- предусмотреть инсталляцию с подвесным унитазом 0700/4501/7321, унитаз Diwo Коломна 0700, сиденье микролифт, клавиша хром матовый. Код товара 959321
- предусмотреть подвесную тумбу с раковиной Dreja GRACE, 60 см, 1 ящик, белый - 99.0909-641587 99.0909K.  Высота тумбы 460 мм. Ширина тумбы 580 мм. Глубина тумбы 440 мм
- предусмотреть рукосушилку Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148. Мощность двигателя, Вт — 2500

ПУИ:
- Полы
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле за исключением размеров.

- Потолки
Не предусматривать конструкцию потолков. Отделку плиты перекрытия, коммуникаций и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9005, матовая , для помещений с повышенной влажностью. Предусмотреть подвесные светильники на высоте 3,0м. от ур.ч.п, для визуальной отбивки окрашенного пространства.

- Стены
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный, в т.ч. с вестибюлем. Отделку керамогранитом выполнить на высоту 3,0м. от ур.ч.п. отделку стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9005, матовая, для помещений с повышенной влажностью.
Ревизионные люки выполнить скрытым монтажом с отделкой керамогранитом.


Тамбур-шлюзы:
- Полы
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6.

- Потолки
Не предусматривать конструкцию потолков. Отделку плиты перекрытия, коммуникаций и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. (уточнить проектом) до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9005, краска Dulux Bindo7. Предусмотреть подвесные светильники на высоте 3,0м. от ур.ч.п (уточнить проектом), для визуальной отбивки окрашенного пространства.

- Стены
Отделку стен выполнить высококачественной с окраской глубокоматовой краской Dulux Bindo 7
Цветовое решение стен выполнить в двух вариантах, часть стен выполнить цв. светло-серый, часть стен выполнить цветом, соответствующим отделке акцентных стен в вестибюле. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. 

Межквартирный коридор: 
- Полы
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле за исключением размеров.

Плинтусы выполнить из керамогранита примененного на полу высотой 100мм в одной плоскости с отделкой стен. 

- Потолки
Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, цв. белый RAL9010. Предусмотреть нишу вдоль стены в зонах расположения решеток дымоудаления с применением теневого алюминиевого профиля, цв. черный

В центральной части потолка на протяжении всего коридора применить панели для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010

- Стены
Отделку основных стен предусмотреть декоративной негорючей силикатной штукатуркой Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. светло-серый в теплых оттенках. 

Отделку стен при входе в лифтовый холл выполнить крупноформатным керамогранитом шириной 1000мм, длиной 3000мм. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. По типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL1030G0031R6, SL1030G0021R6, SL1030G0041R6, SL1030G0011R6. Данная отделка должна быть полностью идентична отделке акцентных стен в вестибюле. Отделка данных участков стен должна быть в одной плоскости с отделкой основных стен  

Отделку фрагментов стен в зоне квартирных дверей выполнить крупноформатным керамогранитом шириной 1000, длиной 3000мм. Отделку выполнить над дверью и сбоку двери со стороны ручки шириной 300мм, для расположения навигационной таблички номера квартиры и звонка. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. По типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL1030G0031R6, SL1030G0021R6, SL1030G0041R6, SL1030G0011R6. Данная отделка должна быть полностью идентична отделке акцентных стен в вестибюле. Отделка данных участков стен должна быть в одной плоскости с отделкой основных стен.  	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

Отделку фрагментов стен в зоне расположения люков ОВ, ВК и др. выполнить из крупноформатного керамогранита светло-серых тонов, шириной 1000мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный. Отделка данных участков стен должна быть в одной плоскости с отделкой основных стен  	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

В местах примыкания отделки стен к потолку предусмотреть теневые алюминиевые профили черного цвета по типу производителя «теневой». Примыкание крупноформатного керамогранита к основной отделке стен выполнить через алюминиевый теневой разделительный профиль черного цвета.


Лифтовый холл
- Полы
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле за исключением размеров.	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

Плинтусы выполнить из керамогранита примененного на полу высотой 100мм в одной плоскости с отделкой стен.

- Потолки
Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, цв. Белый RAL9010 

- Стены
Отделку основных стен предусмотреть декоративной негорючей силикатной штукатуркой Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. светло-серый в теплых оттенках. 



Тамбуры 2 го этажа
-Полы. 
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле за исключением размеров.


- Потолки. 
Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, цв. Белый RAL9010. 

- Стены
Отделку стен первого тамбура со стороны улицы выполнить из крупноформатного керамогранита светло-серых тонов, шириной 1000мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы),  по типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL 1228G0001R6. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный, в т.ч. с вестибюлем.	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

Настенные приборы отопления расположить в нишах с устройством съемной декоративной решетки (экраном) в плоскости с стеной. 

Отделку основных стен предусмотреть декоративной негорючей силикатной штукатуркой Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. светло-серый в теплых оттенках. 
Отделку стен при входе в межквартирный коридор из тамбура выполнить крупноформатным керамогранитом шириной 1000мм, длиной 3000мм. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. По типу керамогранита Керама Марацци, Чеппо ди Грей SL1030G0031R6, SL1030G0021R6, SL1030G0041R6, SL1030G0011R6. Данная отделка должна быть полностью идентична отделке акцентных стен в вестибюле. 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.












