1. В с.у предусмотрены сушилки для рук в соответствии с рекомендациями и каталогом применяемого оборудования ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМР 05/2024
2. В помещениях консьержа предусмотрено рабочее место непосредственно перед витражом во втором тепловом тамбуре. (Со стороны АР возражений нет)
3. Витраж консьержа предлагается расположить во втором тепловом тамбуре. Низ витража (окна) на отметке верха стола – 800мм располагаемого в помещении консьержа. (В корпусе 6.1.1-6.1.2-6.1.4 со стороны АР возражений нет. В 6.1.3 изменения заполнения витража, согласны со стороны ВК перенос оборудования) 
Предусмотреть небольшую узкую створку с открыванием внутрь помещения консьержа (согласовать с префаб)
4. Прибор отопления во втором тепловом тамбуре предлагается располагать в нише под витражом (окном) консьержа. (6.1.3 возможно заужение тамбура)
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5. Прибор отопления во втором тепловом тамбуре предлагается закрыть щелевидной панелью скрытого типа SCHIBERG с возможность доступа к прибору отопления[image: ]




6. Решетка дымоудаления на 1ом этаже. Предполагается расположить в зоне перепада потолков в вертикальной части потолка 
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7.  Решетка дымоудаления утоплена относительно вертикальной поверхности потолка (находится в нише). Расположение решеток указано на прилагаемых планах в соответвии с разделом ОВ.
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8. [bookmark: _GoBack] На 1-ом этаже предусматриваются двухуровневые гипсокартонные потолки. Какие дополнительные системы потребуются при данном решении? Требуется подтверждение со стороны смежных отделов
9. Необходима минимизация кол-ва люков в подвесном потолке Требуется подтверждение со стороны смежных отделов
10. На типовом этаже предусматривается гипсокартонный потолок на высоте 2.7м. Размещение решетки дымоудаления предполагается на стене в пространстве между верхом двери и низом потолка. Требуется подтверждение со стороны смежных отделов
11. К чему может привести применение гипсокартонного потолка на типовом этаже в межквартирных коридорах и в лифтовом холле. Требуется подтверждение со стороны смежных отделов
12. Пожарные краны на первом этаже предлагается размещать в нише с скрытой дверью. Какие требования к данной двери и нише (расположение кранов указано на планах в соответствии с разделом ВК)  
13.  Двери в КП МПТЦ предлагается выполнять скрытыми с типом отделки прилегающих стен.
Какие требования к данной двери (размеры, отверстия и пр)
(металлическая размером не менее 900х2000мм,с толщиной полотна двери и наличником не менее 2мм, с вентиляционными решетками-жалюзи в верхней и нижней части двери с антивандальным сувальдным замком под универсальный мастер-ключ.) 
14. Необходимость размещения дверей (люков) СПА в вестибюле 1го этажа. При необходимости, данные люки предлагается выполнять на высоту двери в скрытом исполнении с отделкой прилегающих стен.  
15. Приборы отопления в МОП на первом этаже с наружными витражными конструкция в пол, предлагается применение внутрипольных конвекторов отопления. Требуется подтверждение со стороны смежных отделов
16. Предполагается зашивка (утепление) стен двух смежных тепловых тамбуров в одной плоскости. (Со стороны АР возражений нет)
17. В вестибюле 1го этажа предлагается двухуровневый потолок на отметках 4.1м и 4.7 м от уровня чистого пола. Необходимо проверить наличие отверстий в стенах ниже этих отметок. Требуется подтверждение со стороны смежных отделов
(Вестибюль высота до перекрытия  6.1.1-4.8м,  6.1.2-6.3м, 6.1.3-7.05м, 6.1.4-4.8м)
18. В помещении колясочной предлагается заменить полуторные двери на одностворчатую с шириной прохода в чистоте - 1м. (Со стороны АР возражений нет)
19. В помещении «лапомойка» предполагается устройство ванны в строительном исполнении с устройством трапов. В полу помещения также предлагается устройство трапа для организации уборки. (Со стороны АР возражений нет)
20. Просим подтвердить кол-во квартир для расчета кол-ва почтовых ящиков. Указано на планах рядом с каждой секцией (6.1.1-137, 6.1.2-98, 6.1.3-68, 6.1.4-113)
21. Просим подтвердить эвакуационные проходы и пути, а также глубину лифтовых холлов
(Глубина лифтовых холлов согласовано)
22. В паркинге в местах устройства дефшвов предлагается сместить перегородки на смежный отсек, для выравнивания стен паркинга по несущим пилонам. Деф. шов выполнять внутри технических, кладовых помещений в строительном исполнении. – см. приложенный файл dwg
23. Просим проверить организацию уклонов пола паркинга к лоткам с учетом смещения их от центра проезда.  См. план 6.1.1+6.1.2+паркинг  – нормативные уклоны можно выдержать только увеличением толщины пола почти в 2 раза, что занижает высоту паркинга, см. приложенный файл dwg
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