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Паспорт и руководство по эксплуатации и установке
Светильника светодиодного встраиваемого поворотного Selecta 

 серии ORBIT D85 GIPS
[image: image4.png]I’ selecta
ol

cBeToBIe pelueHis




1. ВВЕДЕНИЕ
 Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для изучения и технической эксплуатации светодиодных встраиваемых поворотных светильников ORBIT D85 GIPS (далее по тексту - «Светильник). Светильники используются для освещения производственных, торговых, общественных, административных зданий и сооружений, помещений жилых домов, учреждений школьного и дошкольного воспитания и других помещений.
Соответствие ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016: декларация о соответствии ЕАЭС

KG417/039.CN.02.02881 срок действия до 03.04.2030 г.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование
	ORBIT D85 GIPS

	Напряжение питающей сети, В
	176 - 264

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Номинальная мощность, Вт
	7/10/12

	Коэффициент мощности, не менее
	Более 0,95

	Диапазон цветовой температуры
	3000 / 4000

	Угол излучения
	24 / 36 / 50° 

	Диапазон рабочих температур, ° C
	-20 ~ +45

	Степень защиты
	IP20

	Коэффициент пульсации, менее, %
	1

	Индекс цветопередачи
	Более 90

	Световой поток, Лм
	1200

	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 
	85х85х80

	Врезное отверстие, мм
	75


 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. В комплект поставки входит:

- Светильник – 1 шт.;

- Паспорт, руководство по эксплуатации и установке – 1 шт.;
- Упаковка – 1 шт.
4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Перед началом монтажа или профилактики отключить напряжение в сети. 

4.2. Монтаж и электрические подсоединения разрешается выполнять только специалистам!

4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать светильник в сырых помещениях, в запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой, в замкнутых объемах, в помещениях с химически агрессивной воздушной средой. ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтаж светильника на любых легкоплавких (частности пластиковых) и токопроводящих поверхностях.

4.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправный светильник или светильник с отсутствующими элементами конструкции. При загрязнении внешних поверхностей очистку производить сухой мягкой тканью. ЗАПРЕЩАЕТСЯ очистка светильника, находящегося под напряжением, применение растворителей и других агрессивных моющих средств. Производитель и поставщик не несут ответственность за телесные повреждения, а так же какой-либо ущерб, возникший в результате неправильного монтажа и эксплуатации светильника.
5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
5.1. Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих де талей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.
6. УСТРОЙСТВО 
 6.1. Корпус и держатель прожектора изготовлены из литого алюминия, с порошковым покрытием черного, белого или серого цвета, отражатель (рефлектор).
     7. УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1 Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.
7.2. Подготовьте нишу для установки светильника согласно размерной схеме. Подключите кабель сети к драйверу согласно схеме электроподключения. Установите светильник в нишу. Зашпаклюйте и окрасьте поверхность потолка. 
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7.3.  На материалах с нормальной воспламеняемостью разрешено монтировать ТОЛЬКО светильники, маркированные знаком            ! Светильники без этого знака разрешается монтировать только на поверхности с термостойкостью выше 90 С.

Воздушный зазор над верхней точкой светильника должен быть не менее 30 мм!

7.4. Подключите провода питания к драйверу светильника. 
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Для установки и подключения светильника обратитесь к квалифицированному электрику.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня отгрузки потребителю, при соблюдении условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном законом порядке.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Светильник ORBIT D85 GIPS соответствует ТУ 27.40.25–001–15997246–2021 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ________________                                                  ОТК:______________________          
Изготовитель: ООО «ТЕХНОСЕРВИС», Россия
В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: ООО «Стил-Лайт», Россия, Тел/Факс: +7 (495) 240-81-83  (доб. 122)
Сервисный центр гарантийного ремонта Тел. +7 (903) 181-27-22
