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	Спецификация покрытия полов -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	30,08
	
	Корпус  6.2.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	126,90
	
	Корпус  6.2.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	104,02
	
	Корпус  6.2.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	20,51
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация покрытия полов 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	176,7
	
	Корпус  6.2.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	187,12
	
	Корпус  6.2.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	162,77
	
	Корпус  6.2.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	164,85

	
	Корпус  6.2.4

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	29,35
	
	Помещение охраны

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	7,65
	
	Корпус  6.2.1

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	9,62
	
	Корпус  6.2.2

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	9,69
	
	Корпус  6.2.3

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	9,15

	
	Корпус  6.2.4





	Спецификация покрытия полов 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	97,4
	
	Корпус  6.2.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	108,17
	
	Корпус  6.2.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	102,87
	
	Корпус  6.2.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	113,11

	
	Корпус  6.2.4

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	6,1
	
	Корпус  6.2.1

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	6,2
	
	Корпус  6.2.2

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	6,6
	
	Корпус  6.2.3

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	5,8

	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация покрытия полов типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	61,9*12=742,8
	
	Корпус  6.2.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	74,5*8=596
	
	Корпус  6.2.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	68,0*6=408
	
	Корпус  6.2.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	78,9*6=473,5

	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация теневых профилей на полах -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	25,3
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	128,2
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	93,0
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	16,6
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация плинтусов -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	25,3
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	128,2
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	93,0
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	16,6
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация теневых профилей на полах 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	43,9
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	53,2
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	50,9
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	35,1
	
	Корпус  6.2.4

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	19,5
	
	Пом. охраны

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	65,0
	
	Корпус  6.2.1

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	57,2
	
	Корпус  6.2.2

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	62,3
	
	Корпус  6.2.3

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	59,3
	
	Корпус  6.2.4

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.2.1

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.2.2

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.2.3

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.2.4

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	11,2
	
	Корпус  6.2.1

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	12,60
	
	Корпус  6.2.2

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	12,5
	
	Корпус  6.2.3

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	12,3
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация плинтусов 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	43,9
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	53,2
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	50,9
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	35,1
	
	Корпус  6.2.4

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	19,5
	
	Пом. охраны



	Спецификация теневых профилей на полах 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	62,5
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса  ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	78,1
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса  ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	68,5
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса  ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	80,8
	
	Корпус  6.2.4

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.2.1

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.2.2

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.2.3

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.2.4

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.2.1

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.2.2

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.2.3

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.2.4

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	
	
	Корпус  6.2.1

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	
	
	Корпус  6.2.2

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	
	
	Корпус  6.2.3

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация плинтусов 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	62,5
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	78,1
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	68,5
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	80,8
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация теневых профилей на полах типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	54,0*12=648
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	67,8*8=542,4
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	60,0*6=360
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	72,5*6=435
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация плинтусов типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	54,0*12=648
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	67,8*8=542,4
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	60,0*6=360
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	72,5*6=435
	
	Корпус  6.2.4




	Спецификация  отделки стен 1ый этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	1085,3
	
	

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	125,6
	
	Корпус  6.2.3
Корпус  6.2.4

	СК3.2
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"
	55,8
	
	Корпус  6.2.2

	СК3.3
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	85

	
	Корпус  6.2.1




	Спецификация  отделки стен  типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	950
	
	

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	65,18х12+20+10=812
	
	Корпус  6.2.3
Корпус  6.2.4

	СК3.2
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"
	41,07х8+10+5=
350
	
	Корпус  6.2.2

	СК3.3
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	28,5х12=342+10=352

	
	Корпус  6.2.1







	Спецификация реечного потолка на 1ом этаже

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки -   мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	27,0
	
	Корпус  6.2.1

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки -   мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	36,4
	
	Корпус  6.2.2

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки -   мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	26,2
	
	Корпус  6.2.3

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки -   мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	28,8
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация потолочных панелей на 2ом и типовых этажах

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 экстра мат.
	16,0*13=208,0
	
	Корпус  6.2.1

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 экстра мат.
	21,4*9=192,6
	
	Корпус  6.2.2

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 экстра мат.
	16,0*7=112,0
	
	Корпус  6.2.3

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 экстра мат.
	22,3*7=156,1

	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация светильников в паркинге на -1 и 1 этаже

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. 
	Масса ед., кг
	Примечание

	11
	Selecta, Россия
	"Стрелка" Светильник Selecta S-System Profile 50*50(h)мм, 10Вт, 4000K, IP54
	52
	
	

	12
	Selecta, Россия
	Светильник "линейный" Selecta S-System Profile 50*50(h), 10Вт, 4000K, IP54
	1489 пог.м
	
	

	16
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1800мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат 
	47
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1000мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат 
	146
	
	

	10
	STARSTAS-DESIGN , Россия
	Профиль алюминиевый 26х24(h)мм, RAL9005 c источниками света с 4000К, 9,6Вт/м, IP54, рассеиватель опал, с настенным креплением с помощью регулируемого кронштейна
	756,3 пог.м.
	
	

	
	STARSTAS-DESIGN , Россия
	Навигационные таблички акрил 550х302х10мм с лазерным нанесением номера парковочных мест с оклейкой задника матовой пленкой (скругленные углы) + кронштейн крепления к профилю
	278
	
	



	Спецификация светильников -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.2.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	5
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1000мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	2
	
	

	Корпус 6.2.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1000мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	18
	
	

	Корпус 6.2.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	10
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	9
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1000мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	18
	
	

	Корпус 6.2.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1000мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	2
	
	



	Спецификация светильников 1 этаж 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.2.1

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	39
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	18
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	22
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	3
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	9
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035.
	25
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	18
	
	

	Корпус 6.2.2

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	34
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	10
	
	

	1.2в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	26
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	4
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	8
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035.
	26
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	14
	
	

	Корпус 6.2.3

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	34
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	10
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	19
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	4
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	9
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035.
	28
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	14
	
	

	Корпус 6.2.4

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	44
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	10
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	21
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	3
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	10
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035.
	25
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	14
	
	

	Помещения охраны

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	3
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	12
	
	




	Спецификация светильников 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.2.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	32
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	7
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	25,7 п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	Корпус 6.2.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	32
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	9
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	34,4 п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	Корпус 6.2.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	32
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	8
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	25,1 п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	Корпус 6.2.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	22
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	10
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	36,4 п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	



	Спецификация светильников типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.2.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8х12=96
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	7х12=84
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1х12=12
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	25,7х12=308,4 п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х12=24
	
	

	Корпус 6.2.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4х8=32
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	9х8=72
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1х8=8
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	34,4х8=275,2 п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х8=16
	
	

	Корпус 6.2.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8х6=48
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	8х6=48
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1х6=6
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	25,1х6=150,6 п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х6=12
	
	

	Корпус 6.2.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8х6=48
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	10х6=60
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1х6=6
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	36,4х6=218,4 п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х6=12
	
	



	Спецификация розеток

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	
	Блок розеток на 1 пост, 
1 бытовая
	1
	
	

	2
	
	Блок розеток на 3 поста, 
2 бытовые и 2 сетевые RJ45
	2
	
	

	3
	
	Блок розеток на 2 поста, 
2 бытовые
	1
	
	

	4
	
	Блок розеток на 5 постов, 
4 бытовые и 2 стевые RJ45
	8
	
	

	5
	
	Блок розеток на 5 постов,
4 бытовые и 1 сетевая RJ45
	12
	
	

	6
	
	Блок розеток на 5 постов,
заглушка, 2 сетевые RJ45 и 3 бытовые
	1
	
	В месте заглушки проложить кабель канал, см развертки

	7
	
	Блок розеток на 1 пост,
заглушка
	1
	
	

	8
	
	Блок розеток на 3 поста,
3 бытовые
	1
	
	




	Спецификация выключателей

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	
	Выключатель одноклавишный
	1
	
	

	2
	
	Выключатель звонкового типа трехклавишный
	1
	
	

	3
	
	Блок выключателей на 3 поста: 2 одноклавишных выключателя и трехклавишный проходной выключатель
	2
	
	

	4
	
	Блок выключателей на 3 поста: 2 одноклавишных выключателя, двуклавишный выключатель
	1
	
	

	5
	
	Блок выключателей на 2 поста: 2 двуклавишных выключателя
	2
	
	



	Спецификация дверных упоров

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	ДвУ1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.
	2+8+4+48=
62 шт
	
	Корпус  6.2.1

	ДвУ1.1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.
	2+4+2+24=
32 шт
	
	Корпус  6.2.1

	ДвУ1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.
	1+7+5+40=53 шт
	
	Корпус  6.2.2

	ДвУ1.1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.
	4+7+4+24=
39 шт
	
	Корпус  6.2.2

	ДвУ1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.
	5+4+7+42=
58 шт
	
	Корпус  6.2.3

	ДвУ1.1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.
	4+3+3+24=
34 шт
	
	Корпус  6.2.3

	ДвУ1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.
	1+8+48=57 шт

	
	Корпус  6.2.4

	ДвУ1.1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.
	1+7+1(пост охраны)+3+18=
30 шт
	
	Корпус  6.2.4




	Спецификация контрастной маркировки

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый.
	2+12+6=20 шт
	
	Корпус  6.2.1

	2
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый.
	2+12+6=20 шт
	
	Корпус  6.2.2

	3
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый.
	6+12+6=24 шт
	
	Корпус  6.2.3

	4
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый.
	2+10+6=18 шт
	
	Корпус  6.2.4

	5
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Лента контрастная, ж, 100 мм.
	0,09+0,36+0,72+2,88= 4,05 м.кв
	
	Корпус  6.2.1

	6
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Лента контрастная, ж, 100 мм.
	0,09+0,9+0,72+4,32= 6,03 м.кв
	
	Корпус  6.2.2

	7
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Лента контрастная, ж, 100 мм.
	0,09+0,36+0,72+2,16= 3,33 м.кв
	
	Корпус  6.2.3

	8
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Лента контрастная, ж, 100 мм.
	0,09+0,54+0,72+2,16= 3,51 м.кв
	
	Корпус  6.2.4



    Примечание:
1. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент
   запаса и подрезки материалов определить производством работ. 
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