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	Спецификация покрытия полов -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	126,80
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	36,70
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	58,63
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	169,50

	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация покрытия полов 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	185,65
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	157,26
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	158,61
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	193,92

	
	Корпус  6.1.4

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	7,65
	
	Корпус  6.1.1

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	7,00
	
	Корпус  6.1.2

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	6,0
	
	Корпус  6.1.3

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	6,73

	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация покрытия полов 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	110,10
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	107,39
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	101,43
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	132,80

	
	Корпус  6.1.4

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	9,05
	
	Корпус  6.1.1

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	7,08
	
	Корпус  6.1.2

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	8,21
	
	Корпус  6.1.3

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	12,10

	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация покрытия полов типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	64,32*15=964,8
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	71,65*10=716,5
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	66,80*8=534,4
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	89,34*13=1161,4

	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация теневых профилей на полах -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	110,96
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	23,4
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	41,3
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	126,2
	
	Корпус  6.1.4




	Спецификация плинтусов -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	110,96
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	23,4
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	41,3
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	126,2
	
	Корпус  6.1.4




	Спецификация теневых профилей на полах 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	59,48
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	38,73
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	42,8
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	75,36
	
	Корпус  6.1.4

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	15,96
	
	Пом. охраны

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	26,6
	
	Корпус  6.1.1

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	59,24
	
	Корпус  6.1.2

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	51,24
	
	Корпус  6.1.3

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	57,25
	
	Корпус  6.1.4

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.1.1

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.1.2

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.1.3

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.1.4

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	11,2
	
	Корпус  6.1.1

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	10,60
	
	Корпус  6.1.2

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	10,5
	
	Корпус  6.1.3

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	10,4
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация плинтусов 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	59,48
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	38,73
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	42,8
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	75,36
	
	Корпус  6.1.4

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	15,96
	
	Пом. охраны



	Спецификация теневых профилей на полах 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	59,8
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	74,9
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	59,7
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	100,2
	
	Корпус  6.1.4

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.1.1

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.1.2

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.1.3

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.1.4

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.1.1

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.1.2

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.1.3

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.1.4

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	
	
	Корпус  6.1.1

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	
	
	Корпус  6.1.2

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	
	
	Корпус  6.1.3

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация плинтусов 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	59,8
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	74,9
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	59,7
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	100,2
	
	Корпус  6.1.4





	Спецификация теневых профилей на полах типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	55,8*15=837
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	65,8*10=658
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	57,3*8=458,4
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	91,8*13=1193,4
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация плинтусов типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	55,8*15=837
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	65,8*10=658
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	57,3*8=458,4
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	91,8*13=1193,4
	
	Корпус  6.1.4




	Спецификация  отделки стен  1 ый этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	1083,3
	
	

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	70,8
	
	Корпус  6.1.2

	СК3.2
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"
	95,0
	
	Корпус  6.1.1

	СК3.3
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	40,6
	
	Корпус  6.1.4

	СК3.4
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневоый светлый матовый обрезной, арт. SL1030G0011R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "бежевый"
	77,79
	
	Корпус  6.1.3





	Спецификация  отделки стен  типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	1221,5
	
	

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	32,7х10=327
	
	Корпус  6.1.2

	СК3.2
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"
	25,5х15=382,6
	
	Корпус  6.1.1

	СК3.3
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	26,83х13=348,8

	
	Корпус  6.1.4

	СК3.4
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневоый светлый матовый обрезной, арт. SL1030G0011R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "бежевый"
	26,76х8=214
	
	Корпус  6.1.3







	Спецификация реечного потолка на 1ом этаже

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки -   мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	23,6
	
	Корпус  6.1.1

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки -   мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	21,1
	
	Корпус  6.1.2

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки -   мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	41,1
	
	Корпус  6.1.3

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки -   мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	39,2
	
	Корпус  6.1.4






	Спецификация потолочных панелей на 2ом и типовых этажах

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	16,9*16=270,4
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	21,7*11=238,7
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	17,4*9=156,6
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	25,2*14=352,8

	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация светильников в паркинге на -1 и 1 этаже

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. 
	Масса ед., кг
	Примечание

	11
	Selecta, Россия
	"Стрелка" Светильник Selecta S-System Profile 50*50(h)мм, 10Вт, 4000K, IP54
	62
	
	

	12
	Selecta, Россия
	Светильник "линейный" Selecta S-System Profile 50*50(h), 10Вт, 4000K, IP54
	1756,8 пог. м
	
	

	16
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1800мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	135
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1000мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	158
	
	

	10
	STARSTAS-DESIGN , Россия
	Профиль алюминиевый 26х24(h)мм, RAL9005 c источниками света с 4000К, 9,6Вт/м, IP54, рассеиватель опал, с настенным креплением с помощью регулируемого кронштейна
	975,5пог м
	
	

	
	STARSTAS-DESIGN , Россия
	Навигационные таблички акрил 550х302х10мм с лазерным нанесением номера парковочных мест с оклейкой задника матовой пленкой (скругленные углы) + кронштейн крепления к профилю
	333
	
	



	Спецификация светильников -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.1.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1000мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	24
	
	

	Корпус 6.1.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	18
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	3
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1000мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	3
	
	

	Корпус 6.1.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	6
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1000мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	6
	
	

	Корпус 6.1.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	20
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1000мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	28
	
	




	Спецификация светильников 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.1.1

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	37
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	2
	
	

	1.2в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	37
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	3
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	10
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035.
	20
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	14
	
	

	Корпус 6.1.2

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	35
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	2
	
	

	1.2в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	18
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	3
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	12
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035.
	18
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	16
	
	

	Корпус 6.1.3

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	28
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	2
	
	

	1.2в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	20
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	3
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	11
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035.
	31
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	16
	
	

	Корпус 6.1.4

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	24
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	2
	
	

	1.2в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	38
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	3
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	14
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035.
	34
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	16
	
	

	Помещения охраны

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	10
	
	



	Спецификация светильников 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.1.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	29
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	8
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	26,6 п.м
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	Корпус 6.1.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	18
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	9
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	35,3  п.м
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	Корпус 6.1.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	16
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	8
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	27,5 п.м
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	Корпус 6.1.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	28
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	9
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	41,5 п.м
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	




	Спецификация светильников типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.1.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8х15=120
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	8х15=120
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1x15=15
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	26,7х15=400,5 п.м
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х15=30
	
	

	Корпус 6.1.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4х10=40
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	9х10=90
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1х10=10
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	35,3х10=353
п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х10=20
	
	

	Корпус 6.1.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8х8=64
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	8х8=64
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1х8=8
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	27,4х8=219,2
п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х8=16
	
	

	Корпус 6.1.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8х13=104
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	9х13=117
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1х13=13
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	41,5х13=539,5
п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х13=26
	
	



	Спецификация дверных упоров

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	ДвУ1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.
	1+3+30=34 шт
	
	Корпус  6.1.1

	ДвУ1.1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.
	5+11+4+60= 80 шт
	
	Корпус  6.1.1

	ДвУ1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.
	1+7+70=78 шт
	
	Корпус  6.1.2

	ДвУ1.1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.
	3+8+5+50=66 шт
	
	Корпус  6.1.2

	ДвУ1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.
	1+5+6+48=60 шт
	
	Корпус  6.1.3

	ДвУ1.1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.
	3+4+1 (охрана)+3+24= 35 шт
	
	Корпус  6.1.3

	ДвУ1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.
	3+4+6+78=91 шт

	
	Корпус  6.1.4

	ДвУ1.1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.
	6+6+5+52=69 шт
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация контрастной маркировки

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый.
	4+18+6=28 шт
	
	Корпус  6.1.1

	2
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый.
	4+22+10=36 шт
	
	Корпус  6.1.2

	3
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый.
	4+10+6=20 шт
	
	Корпус  6.1.3

	4
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый.
	12+18+10=40 шт
	
	Корпус  6.1.4

	5
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Лента контрастная, ж, 100 мм.
	0,09+0,54+0,54+5,4=6,57 м.кв
	
	Корпус  6.1.1

	6
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Лента контрастная, ж, 100 мм.
	0,09+0,72+0,54+3,6=4,95 м.кв
	
	Корпус  6.1.2

	7
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Лента контрастная, ж, 100 мм.
	0,09+0,72+0,54+4,68=60,3 м.кв
	
	Корпус  6.1.3

	8
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Лента контрастная, ж, 100 мм.
	0,09+0,54+0,54+2,88=4,05 м.кв
	
	Корпус  6.1.4




    Примечание:
1. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент
[bookmark: _GoBack]   запаса и подрезки материалов определить производством работ. 
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