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	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 
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	2.3.1

	Требования к внутренней
отделке:

	      Изменение таблицы. по отделке и составу полов МОП и автостоянки, а именно:
1) Для автостоянки и рампы добавить цветное окрашенное кварценаполненное покрытие горизонтальной части паркинга и рампы с учетом необходимых конструктивных слоев и прочностных характеристик, цвет RAL 7035. Для устройства разметки применяется краска QTP 1751, 
цвет RAL 7024;
2) Внести уточнение для полов МОП (вестибюли, тамбуры, лапомойки, колясочные, пом. консьержа, ПУИ, коридоры межквартирные, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы) уточнить финишный слой отделки (крупноформатный керамогранит 1000х3000мм с фактурой терраццо/брекчиа);
3) Для стен автостоянки изменение слоя отделки по кирпичной поверхности с улучшеной на высококачественную штукатурку, по бетонным поверхностям вместо обеспыливания, грунтовки и окраски - высококачественная штукатурка (при условии соблюдения нормируемой ширины проезда, размеров машиномест и нормируемых расстояний от автомобиля до стен и пилонов по СП 113.13330.2023), шпатлевка, грунтовка, окраска. Уточнить тип и цвет краски;
4) Для стен МОП уточнить отделку -  крупноформатный керамогранит 1000х3000мм с фактурой терраццо/брекчиа;
5) Уточнить отделку потолка автостоянки - плиты перекрытия, коммуникаций и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. (уточнить проектом) до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9017/9005/9004, краска  Dufa TREND FARBE BLACK «Чёрная краска для внутренних работ»;
6) Уточнить отделку потолков вестибюля, тамбуров, помещения консьержа, с/у консьержа, лифтового холла, межквартирного коридора - потолки поэлементной сборки из ГСП листов «Кнауф» в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo 7 (или аналог), цвет белый;
7) Уточнить отделку потолков ПУИ, колясочной, лапомойки, тамбур-шлюзов - Не предусматривать конструкцию потолков. Отделку плиты перекрытия, коммуникаций и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. (уточнить проектом) до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9017/9005/9004, краска Dulux Bindo7 (или аналог);





