Типовой этаж.

1. Темные пятна на декоративной штукатурке. 
Указать по каким причинам возникают темные пятна на декоративной штукатурке. По технологии нанесения штукатурки применяется грунтовочный слой прозрачного/бежевого цвета. Валик перед нанесениям должен быть чистым, поверхность стены должна быть обеспылена. 

По заявлению подрядчика на данный момент применен грунт темного цвета.

[image: ]

2. Рассмотреть возможность выполнения эвакуационных светильников меньших размеров, с 
наклейкой с прозрачными буквами либо с гравировкой надписи «Выход». Цветовая температура свечения 3000-4000К.
Светильник крепить к потолку с отступом от стены на ширину теневого профиля[image: ]
3. Встроенные светильники в гипсокартон. 
Шпаклевку вывести в одну плоскость с светильником. 
[image: ]
4. Декоративную штукатурку наносить на всю поверхность стен после монтажа решеток ОВ и устройства проводки всех оконечных устройств во избежание некачественных узлов отделки.
[image: ] [image: ]









5. Во избежание заломов в местах подрезки теневых профилей использовать торцовочную пилу 
[image: ]
6. Для того чтобы в глубине профиля не было видно чернового отделочного материала в местах примыкания с потолком, теневой разделительный профиль необходимо выводить выше отметки потолка на 100-200мм, 
[image: ]
7. Теневой профиль тип 6 в последующем предлагаем заменить на профиль тип 6.1 (с полкой для крепления)
[image: ] [image: ]
8. При монтаже теневых профилей необходимо руководствоваться Альбомом технических решений «Рабочие чертежи, материалы для проектирования теневых стандартных стыков пола, стен, потолка»
9. Для определения акцентных цветов в соответствии с цветами фасадов по корпусам необходимо заказать керамогранит марок  
1) Плитка SL.FK.RN.NT RU 1000х3000х5,6
2)  Плитка DL.RG.NV.NT RU 1000х3000х5,6
3) Плитка SL.FK.RC.NT RU 1000х3000х5,6

4) Плитка SL.CL.TC.NT 1000х3000х5,6
























Автостоянка
1. Цвет пола в паркинге.
По проекту цвет пола в паркинге должен быть по RAL7035, цвет разметки по RAL7024
В соответствии с выполненными работами по МОКап цвет пола сильно отличается от цвета стен, выполненных по RAL7035. Необходимо привести в соответствие. 
[bookmark: _GoBack][image: ]

2. Радиусы разметки должны быть подобными друг другу в соответствии с шириной разметки
[image: ]
3. Отбивку цветом на колоннах и стене выполнить на высоте 2,5м от ур.ч.п. (в уровень установки светильника парковочных мест) 
[image: ]

4. Для непрерывного соединения профилей светильников парковочных мест применить удлиненные кронштейны, которые переданы производителем 16.08.25
5. В местах соединения профилей светильников над парковочными местами, для исключения просветов, применить скотч с внутренней стороны профиля поставляемый производителем в комплектации светильников  
[image: ]

6. Для светильников над парковочными местами подключить пульт управления температуры освещения, поставленный в комплектации со светильником. 
7. Рассмотреть возможность не выполнять гофрированную трубы кабеля подключения светильника с учетом того, что кабель будет в комплектации с светильником
6[image: ]

8. Поднять максимально высоко лотки и системы пожаротушения, но не ниже чем 2,7м от ур.ч.п.
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