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	Спецификация покрытия полов -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	126,80
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	36,70
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	58,63
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	169,50

	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация покрытия полов 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	185,65
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	157,26
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	158,61
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	193,92

	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация покрытия полов 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	110,10
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	107,39
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	101,43
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	132,80

	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация покрытия полов типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	64,32*15=964,8
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	71,65*10=716,5
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	66,80*8=534,4
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	89,34*13=1161,4

	
	Корпус  6.1.4




	Спецификация плинтусов -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	110,96
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	23,4
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	41,3
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	126,2
	
	Корпус  6.1.4





	Спецификация плинтусов 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	59,48
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	38,73
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	42,8
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	75,36
	
	Корпус  6.1.4

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	15,96
	
	Пом. охраны




	Спецификация плинтусов 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	59,8
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	74,9
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	59,7
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	100,2
	
	Корпус  6.1.4





	Спецификация плинтусов типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	55,8
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	65,8
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	57,3
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	91,8
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация  отделки стен 1ый этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	1083,3
	
	

	СК3.1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.FK.RC.NT, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"

	70,8
	
	

	СК3.2
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.CL.TC.NT, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"

	95,0
	
	

	СК3.3
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, DL.RG.NV.NT RU, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	40,6
	
	

	СК3.4
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.FK.RN.NT RU, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "бежевый"

	77,79
	
	









	Спецификация  отделки стен  типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	1221,5
	
	

	СК3.1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.FK.RC.NT, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"

	352
	
	

	СК3.2
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.CL.TC.NT, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"

	409,6
	
	

	СК3.3
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, DL.RG.NV.NT RU, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	378

	
	

	СК3.4
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.FK.RN.NT RU, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "бежевый"

	214,2
	
	










































	Спецификация потолочных панелей типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	16,9*16=270,4
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	21,7*11=238,7
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	17,4*9=156,6
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	25,2*14=352,8

	
	Корпус  6.1.4
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