
	Спецификация  отделки стен -1 и 1-ый этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	8,8+242,12=
250,92
	
	Корпус  6.1.1

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	4,61+252,97=
257,58
	
	Корпус  6.1.2

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	9,95+258,45=
268,4
	
	Корпус  6.1.3

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	14,44+278,25=
292,69
	
	Корпус  6.1.4

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	2,63+68,17=70,8
	
	Корпус  6.1.2

	СК3.2
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"
	2,63+92,37=95,0
	
	Корпус  6.1.1

	СК3.3
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	2,63+37,97=40,6
	
	Корпус  6.1.4

	СК3.4
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневоый светлый матовый обрезной, арт. SL1030G0011R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "бежевый"
	2,63+75,16=77,79
	
	Корпус  6.1.3
















	Спецификация отделки стен 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	25,22+85,2=
110,42
	
	Корпус  6.1.1

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	23+84,49=
107,49
	
	Корпус  6.1.2

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	25,45+95,03=
120,48
	
	Корпус  6.1.3

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	24,13+76,95=
101,08
	
	Корпус  6.1.4

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	32,7+4,94=
37,64
	
	Корпус  6.1.2

	СК3.2
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"
	25,51+19,16=
44,67
	
	Корпус  6.1.1

	СК3.3
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	26,83+5,26=
32,09
	
	Корпус  6.1.4

	СК3.4
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневоый светлый матовый обрезной, арт. SL1030G0011R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "бежевый"
	26,76+8,05=
34,81
	
	Корпус  6.1.3
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	Спецификация  отделки стен типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	25,22х16=
403,52
	
	Корпус  6.1.1

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	23х11=253
	
	Корпус  6.1.2

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	25,45х9=229,05
	
	Корпус  6.1.3

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	24,13х14=337,82
	
	Корпус  6.1.4

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	32,7х11=359,7
	
	Корпус  6.1.2

	СК3.2
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"
	25,51х16=408,16
	
	Корпус  6.1.1

	СК3.3
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	26,83х14=375,62

	
	Корпус  6.1.4

	СК3.4
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневоый светлый матовый обрезной, арт. SL1030G0011R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "бежевый"
	26,76х9=240,84
	
	Корпус  6.1.3



