
	Спецификация  отделки стен -1 и 1-ый этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	10,76+250,39=
261,15
	
	Корпус  6.2.1

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	2,29+296,58=
298,87
	
	Корпус  6.2.2

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	9,03+234,68=
243,71
	
	Корпус  6.2.3

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	3,9+292,91=
296,81
	
	Корпус  6.2.4

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	2,63+122,97=
125,6
	
	Корпус  6.2.3
Корпус  6.2.4

	СК3.2
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"
	2,63+53,17=55,8
	
	Корпус  6.2.2

	СК3.3
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	2,63+82,37=85

	
	Корпус  6.2.1
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	Спецификация отделки стен 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	20,68+68,03=
88,71
	
	Корпус  6.2.1

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	20,96+75,34=
96,3
	
	Корпус  6.2.2

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	22,28+73,49=
95,77
	
	Корпус  6.2.3

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	20,91+65,02=
85,93
	
	Корпус  6.2.4

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	5,26+30,15=35,41
	
	Корпус  6.2.3

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	5,39+32,42=37,81
	
	Корпус  6.2.4

	СК3.2
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"
	5,14+34,51=39,65
	
	Корпус  6.2.2

	СК3.3
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	5,22+27,65=
32,87
	
	Корпус  6.2.1
















	Спецификация  отделки стен типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	20,68х13=268,84
	
	Корпус  6.2.1

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	20,96х9=188,64
	
	Корпус  6.2.2

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	22,28х7=155,96
	
	Корпус  6.2.3

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	20,91х7=146,37
	
	Корпус  6.2.4

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	30,15х7=
211,05
	
	Корпус  6.2.3

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	32,42х7=
226,94
	
	Корпус  6.2.4

	СК3.2
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"
	34,51х9=
310,59
	
	Корпус  6.2.2

	СК3.3
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	27,65х13=
359,45
	
	Корпус  6.2.1





