1. Сделать вырез в стенках в местах отверстий, для единой видимой линии при собранных секциях.                                                     
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2. Ящики внутри окрасить в RAL9005
3. [image: ]Учесть рекомендации по шрифту






4. [bookmark: _GoBack]Сделать дополнительные выкрасы RAL7047, RAL7044
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