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	[bookmark: _nem5aci8mrku]Требования к внутренней отделке:
	Автостоянка:
- Полы. 
Предусмотреть цветное окрашенное кварценаполненное покрытие горизонтальной части паркинга и рампы с учетом необходимых конструктивных слоев и прочностных характеристик, цв. RAL 7035

Для устройства разметки применяется краска QTP 1751 цв. RAL 7024

- Потолки
Не предусматривать конструкцию потолков. Отделку плиты перекрытия, коммуникаций и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. (уточнить проектом) до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9017/9005/9004, краска Dufa TREND FARBE BLACK «Чёрная краска для внутренних работ». Предусмотреть подвесные светильники на высоте 3,0м. от ур.ч.п (уточнить проектом), для визуальной отбивки окрашенного пространства.	Comment by Anastasiya: Поверить на НГ	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Проверить. Краска должна быть Г1.
Если есть укрытие, краска должна быть НГ.

- Стены
Отделку стен выполнить высококачественной с окраской глубокоматовой на основе силикатной краски Dulux Professional Bindo негорючая. 	Comment by Anastasiya: Проверить на НГ	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Проверить. Краска должна быть Г1.
Если есть укрытие, краска должна быть НГ.
Цветовое решение стен выполнить в двух вариантах, часть стен выполнить цв. светло-серый, часть стен при выходе из автостоянки в вестибюли выполнить цветом, соответствующим отделке акцентных стен в вестибюле. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. 

 - Освещение

Вестибюль:
-Полы. 
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi

- Потолки.
[bookmark: _GoBack]Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, цв. белый. Предусмотреть в необходимом кол-ве ревизионные люки скрытого монтажа под окраску арт. ??? 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Краска должна быть НГ.
Предусмотреть световые ниши в потолке в зонах примыкания к стенам (определить проектом) с алюминиевым карнизным профилем с светорассеивающим профилем LED ленты.  

- Стены. 
Отделку основных стен выполнить из крупноформатного керамогранита светло-серых тонов, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода-производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный. 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

Отделку стен лифтовых блоков выполнить также крупноформатным керамогранитом шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. Тип премиального керамогранита для акцентных стен от завода-производителя Ламинам, арт. SL.FK.RN.NT RU; SL.CL.TC.NT; SF.FS.DSBR.NT; DL.RG.NV.NT RU. 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Этой фразы не должно быть в ЗнП.	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi

Отделку второстепенных стен, а именно наружная стена и примыкающая к ней, но не ограничиваясь ими, выполнить высококачественной отделкой с окраской глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, цв. белый. Отделка должна полностью соответствовать отделке потолка.   	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Краска должна быть НГ.

В местах примыкания отделки стен к полу и потолку предусмотреть теневые алюминиевые профили черного цвета по типу производителя «теневой». Примыкание крупноформатного керамогранита друг к другу выполнить через алюминиевый теневой разделительный профиль черного цвета без применения затирок.   


- Двери, люки. 
Предусмотреть двери скрытого монтажа с отделкой со стороны вестибюля крупноформатным керамогранитом в цвет и тип отделки смежной стены. Отделку со стороны смежных вестибюлю помещениях выполнить из металла в цвет стен. Высоту дверей в вестибюле для колясочной, помещения консьержа, ПУИ, лапомойки, выход в автостоянку принять 2,3м.; ширину в соответствии с проектом. Пороги дверей выполнить скрытыми, выпадающими. Доводчики расположить со стороны смежных к вестибюлю помещениях не зависимо от направления открывания дверей, при невозможности по техническим особенностям расположить доводчики внутри смежных помещений, использовать встроенные доводчики в полотно двери. Фурнитуру в т.ч. доводчики выполнить в черном цвете. 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Выпадающие пороги не делать в помещениях ПУИ, Лапомойки.


Люки ниш, ПК и пр….

- Внутренние витражные конструкции. 
Профили внутренних витражных конструкций и дверей выполнить минимально допустимым сечением исходя из прочностных и теплофизических и др. требований. Цвет профиля и дверей применить в цвет фасадных конструкций RAL 9011. Пороги дверей выполнить скрытыми, выпадающими. Доводчики расположить со стороны тамбуров. Фурнитуру в т.ч. доводчики выполнить в черном цвете. 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Уточнить техническую возможность устройства скрытых выпадающих порогов в витражных конструкциях.

- Декоративные элементы
П-образные конструкции и угловые профили обрамления колонн, пилонов и порталов лифтов выполнить по технологии производителя «Лифт-декор». Отделку П-образных конструкций размером в сечении 300х100мм принять из нержавеющей шлифованной стали черным цветом, тип декоративного исполнения нержавеющей стали ЛД-9 или ЛД-12 (антипальцы). При раскрое материала на декоратвную п-образную конструкцию учитывать расположение стыковки материала на высоте смежного крупноформатного керамогранита (ориентировочно 3м.) с учетом фальцовки в месте стыковки, при невозможности выполнения фальцовки предусмотреть другой тип раскроя материала.   

Декоративная стеклянная панель выполняется по технологии производителя «Лифт-декор». является ярким, акцентным, навигационным элементов в каждой секции. Применить с двух сторон конструктивных пилонов и простенков. Декоративная стеклянная панель, располагается в раме из стали нержавеющей окрашеной по RAL в цвет светло-серого керамогранита, выполнена из стекла оптивайт триплекс 4.1.4 и украшена градиентом, нанесённым на обратную сторону одной из позиций стекла. Цвет применяемого градиента является акцентным навигационным элементом и выполняется на контрасте к цветам отделки помещения, для каждой секции свой цвет, определить проектом.  В центре панели на другой позиции поверхности стекла расположен рисунок с градиентным переходом к прозрачному, за которым располагается зеркало, создающее эффект глубины. По бокам панели во всю её высоту устроена светодиодная подсветка с возможностью её обслуживания. Цвет светодиодов белый холодный. Декоративная панель состоит из двух сегментов с ориентировочными размерами: панель -1: высота 3000 мм, ширина 1380мм, панель -2: высота 1700мм, ширина 1380мм.

При производстве порталов лифтов предусмотреть накладки на смолфреймы и на створки дверей шахт лифтов таким же материалом, как декоративные П-образные конструкции, а именно из нержавеющей шлифованной стали черным цветом, тип декоративного исполнения нержавеющей стали ЛД-9 или ЛД-12 (антипальцы).  Отделка выполняется по технологии  производителя «Лифт декор».

Кнопки (пост вызова) и навигация над лифтом проектирование, изготовление и монтаж выполняется по технологии производителя «Лифт декор». Пост 
вызова и нажимные элементы выполнены из нержавеющей шлифованной стали черным цветом, тип декоративного исполнения нержавеющей стали ЛД-9 или ЛД-12 (антипальцы), нажимные элементы выполнить по возможности с подсветкой, электрическую часть оставить штатной.

Проектирование, изготовление и монтаж индивидуальной системы указателя направления движения кабин со световым табло имитирующим цифры расположенным в композиции с декоративной стеклянной панелью над порталом и световым индикатором прибытия лифта на этаж, расположенными на 1-м этаже. Стеклянная панель выполнена из матированного стекла, размер панели ориентировочно 1880*1030мм., индикатор прибытия представляет собой белую световую полосу на портале. Выполняется по технологии производителя «Лифт декор»    

- Освещение  

Цветовая температура определить проектли


Тамбуры:
-Полы. 
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

Грязесборную решетку предусмотреть на всю площадь пола одного тамбура

- Потолки. 
Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, цв. белый. Предусмотреть в необходимом кол-ве ревизионные люки скрытого монтажа под окраску арт. ??? 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Краска должна быть НГ.

- Стены
Отделку стен выполнить из крупноформатного керамогранита светло-серых тонов, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода-производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный, в т.ч. с вестибюлем.	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

Настенные приборы отопления расположить в нишах под витражной конструкцией при помещении консьержа с устройством съемной декоративной решетки (экраном) в плоскости с стеной. Решетку выполнить из нержавеющей шлифованной стали с перфорацией живым сечением, обеспечивающим требуемый расчетный показатель по отоплению помещения.
 
- Внутренние витражные конструкции. 
Профили внутренних витражных конструкций и дверей выполнить минимально допустимым сечением исходя из прочностных и теплофизических и др. требований. Цвет профиля и дверей применить в цвет фасадных конструкций RAL 9011. Пороги дверей выполнить скрытыми, выпадающими. Доводчики расположить со стороны тамбуров. Фурнитуру в т.ч. доводчики выполнить в черном цвете. 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Уточнить техническую возможность.
Витражную конструкцию при помещении консьержа выполнить на высоте 800мм от ур.ч.п. Под витражной конструкцией расположить нишу для настенного прибора отопления с декоративным экраном. Витражную конструкцию выполнить с открывающимся окном в сторону помещения консьержа размером 300-400х1000(h) мм

Лапомойка:
- Полы
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле.	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.
Не предусматривать порог или понижение пола относительно смежного помещения с учетом устройства трапа внутри помещения	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Отсутствие порога не допускается. Можно сделать понижение пола в помещении лапомойки.	Comment by Anastasiya: Прошу АР, ВК подтвердить такую возможность с учетом норм. требований


- Потолки
Не предусматривать конструкцию потолков. Отделку плиты перекрытия, коммуникаций и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9017/9005/9004, краска Dulux Bindo7. Предусмотреть подвесные светильники на уровне 3,0м, для визуальной отбивки окрашенного пространства.

- Стены
Отделку стен выполнить из крупноформатного керамогранита светло-серых тонов, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода-производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный, в т.ч. с вестибюлем. Отделку керамогранитом выполнить на высоту 3,0м. от ур.ч.п. отделку стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в в черный цвет RAL9017/9005/9004, краска Dulux Bindo7	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.
Ревизионные люки выполнить скрытым монтажом с отделкой керамогранитом.

В местах примыкания отделки стен к полу предусмотреть теневые алюминиевые профили черного цвета по типу производителя «теневой». Примыкание крупноформатного керамогранита друг к другу выполнить через алюминиевый теневой разделительный профиль черного цвета без применения затирок.   

Освещение

Для удобства эксплуатации предусмотреть:
- зеркало перед раковиной в одной плоскости с керамогранитом
- поддон в строительном исполнении
- дно поддона выполнить на высоте 300мм от ур.ч.п.
- стенки поддона выполнить высотой 650мм от ур.ч.п, шириной 200мм с уклоном в сторону поддона 
- в зоне примыкания с полом предусмотреть нишу для расположения ног
- под раковиной применить щелевой трап для удобства уборки
- раковину выполнить монолитную без стыковочных элементов из бетона или из идентичного на стенах керамогранита по индивидуальным размерам.
- раковину выполнить подвесной, при необходимости предусмотреть скрытый несущий металлический каркас 
- предусмотреть рядом с чашей раковины плоскость «крыло» для удобства эксплуатации 
- для единого контура уборки раковину расположить в нахлёст, над стенкой поддона, смеситель выполнить настенного монтажа с рычагом управления Iddis Ray, черный матовый, RAYBL00i65
- на стене в зоне устройства поддона предусмотреть гигиенический душ Iddis Ray, RAYBLR2i08, со смесителем, черный матовый
- предусмотреть крючки, полку для моющих средств, мусорное ведро 
- предусмотреть рукосушилку Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148. Мощность двигателя, Вт — 2500

Колясочная:
- Полы
Предусмотреть отделку из крупноформатного керамогранита светло-серого тона, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле.	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

- Потолки
Не предусматривать конструкцию потолков. Отделку плиты перекрытия, коммуникации и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9017/9005/9004, краска DUFA TREND FARBE BLACK. Предусмотреть подвесные светильники на уровне 3,0м. от ур.ч.п, для визуальной отбивки окрашенного пространства.	Comment by Anastasiya: Какие показатели пожарной опасности должны быть	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Краска допускается Г1.

- Стены
Отделку стен выполнить из крупноформатного керамогранита светло-серых тонов, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода-производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный, в т.ч. с вестибюлем. Отделку керамогранитом выполнить на высоту 3,0м. от ур.ч.п. отделку стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в в черный цвет RAL9017/9005/9004, краска DUFA TREND FARBE	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.	Comment by Anastasiya: Какие показатели пожарной опасности должны быть
	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Краска допускается Г1.

Освещение

Помещение консьержа:
- Полы
Предусмотреть отделку из керамогранита светло-серого тона размером 600х600мм или 1200х600мм или крупноформатный шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле за исключением размеров. 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

- Потолки
Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, цв. белый. Предусмотреть в необходимом кол-ве ревизионные люки скрытого монтажа под окраску арт. ??? 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Краска не нормируется.

- Стены
Отделку стен выполнить высококачественной с окраской глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, цв. белый. Отделка должна полностью соответствовать отделке потолка.




- Декоративные элементы
В проеме наружной витражной конструкции предусмотреть алюминиевые жалюзи шириной ламели 50мм, цв. черный. 

С.У. при помещении консьержа:
- Полы
Предусмотреть отделку из керамогранита светло-серого тона размером 600х600мм или 1200х600мм или крупноформатный шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле за исключением размеров. 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

- Потолки
Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, цв. белый. Предусмотреть в необходимом кол-ве ревизионные люки скрытого монтажа под окраску арт. ??? 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Уточнить показатели влагостойкости.

- Стены
Отделку стен выполнить из керамогранита светло-серых тонов, размером 600х600мм или 1200х600мм или крупноформатный шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода-производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный, в т.ч. с вестибюлем.	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

Сантехническое и другое оборудование:
- ревизионный люк выполнить скрытым монтажом с отделкой керамогранитом
- зеркало перед раковиной предусмотреть в одной плоскости с керамогранитом размером 600х1200(h)мм
- предусмотреть инсталляцию с подвесным унитазом 0700/4501/7321, унитаз Diwo Коломна 0700, сиденье микролифт, клавиша хром матовый. Код товара 959321
- предусмотреть подвесную тумбу с раковиной Dreja GRACE, 60 см, 1 ящик, белый - 99.0909-641587 99.0909K.  Высота тумбы 460 мм. Ширина тумбы 580 мм. Глубина тумбы 440 мм
- предусмотреть рукосушилку Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148. Мощность двигателя, Вт — 2500

ПУИ:
- Полы
Предусмотреть отделку из керамогранита светло-серого тона размером 600х600мм или 1200х600мм или крупноформатный шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле за исключением размеров.	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.
Не предусматривать порог. Выполнить понижение пола на 15мм. относительно смежного помещения.

- Потолки
Не предусматривать конструкцию потолков. Отделку плиты перекрытия, коммуникаций и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9017/9005/9004, краска Dulux Bindo7. Предусмотреть подвесные светильники на высоте 3,0м. от ур.ч.п, для визуальной отбивки окрашенного пространства.	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Уточнить показатели влагостойкости.

- Стены
Отделку стен выполнить из керамогранита светло-серых тонов, размером 600х600мм или 1200х600мм или крупноформатный шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода-производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный, в т.ч. с вестибюлем. Отделку керамогранитом выполнить на высоту 3,0м. от ур.ч.п. отделку стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в  черный цвет RAL9017/9005/9004, краска Dulux Bindo7	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Уточнить показатели влагостойкости.
Ревизионные люки выполнить скрытым монтажом с отделкой керамогранитом.


Тамбур-шлюзы:
- Полы
Предусмотреть отделку из керамогранита светло-серого тона размером 600х600мм или 1200х600мм.

- Потолки
Не предусматривать конструкцию потолков. Отделку плиты перекрытия, коммуникаций и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. (уточнить проектом) до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9017/9005/9004, краска Dulux Bindo7. Предусмотреть подвесные светильники на высоте 3,0м. от ур.ч.п (уточнить проектом), для визуальной отбивки окрашенного пространства.

- Стены
Отделку стен выполнить высококачественной с окраской глубокоматовой краской Dulux Bindo 7
Цветовое решение стен выполнить в двух вариантах, часть стен выполнить цв. светло-серый, часть стен выполнить цветом, соответствующим отделке акцентных стен в вестибюле. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. 

Межквартирный коридор: 
- Полы
Предусмотреть отделку из керамогранита светло-серого тона размером 600х600мм или 1200х600мм или крупноформатный шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле за исключением размеров.	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

Плинтусы выполнить из керамогранита примененного на полу высотой 120мм в одной плоскости с отделкой стен. 

- Потолки
Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, цв. белый. 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Краска должна быть НГ.	Comment by Anastasiya: Какие показатели пожарной опасности должны быть

Предусмотреть нишу вдоль стены в зонах расположения решеток дымоудаления с применением теневого алюминиевого профиля, цв. черный

В центральной части потолка на протяжении всего коридора применить съемные панели Экофон, Фокус ДГ 1200х600мм, "Коридорное решение" (пристенный уголок+поперечная направляющая) 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Материал должен быть НГ.

- Стены
Отделку основных стен предусмотреть декоративной негорючей силикатной штукатуркой Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. светло-серый в теплых оттенках. 

Отделку стен при входе в лифтовый холл выполнить крупноформатным керамогранитом шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. Тип премиального керамогранита для акцентных стен от завода-производителя Ламинам, арт. SL.FK.RN.NT RU; SL.CL.TC.NT; SF.FS.DSBR.NT; DL.RG.NV.NT RU. Данная отделка должна быть полностью идентична отделке акцентных стен в вестибюле. Отделка данных участков стен должна быть в одной плоскости с отделкой основных стен  	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

Отделку фрагментов стен в зоне квартирных дверей выполнить крупноформатным керамогранитом шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. Отделку выполнить над дверью и сбоку двери со стороны ручки шириной 300мм, для расположения навигационной таблички номера квартиры и звонка. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. Тип премиального керамогранита для акцентных стен от завода-производителя Ламинам, арт. SL.FK.RN.NT RU; SL.CL.TC.NT; SF.FS.DSBR.NT; DL.RG.NV.NT RU. Данная отделка должна быть полностью идентична отделке акцентных стен в вестибюле. Отделка данных участков стен должна быть в одной плоскости с отделкой основных стен.  	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

Отделку фрагментов стен в зоне расположения люков ОВ, ВК и др. выполнить из крупноформатного керамогранита светло-серых тонов, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода-производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный. Отделка данных участков стен должна быть в одной плоскости с отделкой основных стен  	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

В местах примыкания отделки стен к потолку предусмотреть теневые алюминиевые профили черного цвета по типу производителя «теневой». Примыкание крупноформатного керамогранита к основной отделке стен выполнить через алюминиевый теневой разделительный профиль черного цвета.

- Двери

-Оборудование
Люки доступа к оборудованию ОВ, ВК и др. выполнить скрытым монтажом с отделкой керамогранитом светло-серых тонов, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода-производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU.   	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

Звонки…. 


- Освещение


Лифтовый холл
- Полы
Предусмотреть отделку из керамогранита светло-серого тона размером 600х600мм или 1200х600мм или крупноформатный шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле за исключением размеров.	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

Плинтусы выполнить из керамогранита примененного на полу высотой 120мм в одной плоскости с отделкой стен.

- Потолки
Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, цв. белый. 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Краска должна быть НГ.	Comment by Anastasiya: Какие показатели пожарной опасности должны быть


- Стены
Отделку основных стен предусмотреть декоративной негорючей силикатной штукатуркой Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. светло-серый в теплых оттенках. 
Отделку стен при выходе из лифтового холла выполнить крупноформатным керамогранитом шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. Тип премиального керамогранита для акцентных стен от завода-производителя Ламинам, арт. SL.FK.RN.NT RU; SL.CL.TC.NT; SF.FS.DSBR.NT; DL.RG.NV.NT RU. Данная отделка должна быть полностью идентична отделке акцентных стен в вестибюле. 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

- Двери

Тамбуры
-Полы. 
Предусмотреть отделку из керамогранита светло-серого тона размером 600х600мм или 1200х600мм или крупноформатный шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит должен быть полностью идентичным керамограниту в вестибюле за исключением размеров.	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

Грязесборную решетку предусмотреть на всю площадь пола одного тамбура	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Уточнить что это за тамбур с грязесборной решеткой.

- Потолки. 
Потолки поэлементной сборки из ГСП листов "Кнауф" в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo 7, цв. белый. Предусмотреть в необходимом кол-ве ревизионные люки скрытого монтажа под окраску арт. ??? 	Comment by Anastasiya: Какие показатели пожарной опасности должны быть

- Стены
Отделку стен первого тамбура со стороны улицы выполнить из крупноформатного керамогранита светло-серых тонов, шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм.  с фактурой терраццо/брекчиа (камни скругленной формы), по типу премиального керамогранита от завода-производителя Ламинам, арт. Арт. SL.IN.CPGR.ST RU. Керамогранит на стенах и полу должен быть полностью идентичный, в т.ч. с вестибюлем.	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.

Настенные приборы отопления расположить в нишах с устройством съемной декоративной решетки (экраном) в плоскости с стеной. Решетку выполнить из нержавеющей шлифованной стали с перфорацией живым сечением, обеспечивающим требуемый расчетный показатель по отоплению помещения.

Отделку основных стен предусмотреть декоративной негорючей силикатной штукатуркой Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. светло-серый в теплых оттенках. 
Отделку стен при входе в межквартирный коридор из тамбура выполнить крупноформатным керамогранитом шириной 1000-1500мм, длиной 3000мм. Цвета данных стен являются акцентными в интерьере и соответствуют цветам фасадов каждого корпуса, являясь тем самым навигационным элементом в пространстве для жильцов и посетителей жилого комплекса. Тип премиального керамогранита для акцентных стен от завода-производителя Ламинам, арт. SL.FK.RN.NT RU; SL.CL.TC.NT; SF.FS.DSBR.NT; DL.RG.NV.NT RU. Данная отделка должна быть полностью идентична отделке акцентных стен в вестибюле. 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Подобрать аналог из ассортимента Kerama Marazzi.


Необходимо провести натурные исследования и последующий выбор всех отделочных материалов непосредственно на объекте.   


Отделка квартир не предусматривается. Внутренние перегородки возводятся на высоту 1 кирпича/блока. Отделка квартир осуществляется собственником после ввода объекта в эксплуатацию.
МОП (в т.ч. входных групп и помещения консьержа/охраны) - в полном объеме.

Технических помещений – в полном объеме (отделка в зависимости от назначения помещения).
Автостоянки – предусмотреть простую окраску стен и потолков негорючей краской. Лифтовые холлы и лестницы – по аналогии с жилой частью. 	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Указание отделки не соответствует отделке выше по документу.
В БКТ и нежилых помещениях коммерческого назначения отделка выполняется собственником/арендатором после ввода объекта в эксплуатацию.
С целью обеспечения качества подготовленной под финишную отделку поверхности в МОП предусмотреть выравнивание всех типов стен штукатуркой. Качество подготовки поверхности стен и потолков под отделку согласно СП 71.13330.2017:
- к облицовке стен керамической и керамогранитной плиткой – К1.
Учесть оштукатуривание монолитных конструкций в местах примыкания к перегородкам для исключения криволинейных участков. 
Учесть следующие толщины отделки в помещениях МОП:
· Ячеистый (газобетонный блок) – грунтовка, гипсовая штукатурка (до 17 мм), грунтовка, шпатлевка на гипсовой основе (до 2мм), грунтовка;
· Внутренние монолитные стены – бетоноконтакт, сплошное выравнивание гипсовыми смесями (до 17 мм), грунтовка, шпатлевка на гипсовой основе (до 2 мм), грунтовка;
· Монолитные пилоны – бетоноконтакт, сплошное выравнивание гипсовыми смесями (до 17 мм)/либо сплошное выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 (до 35 мм) в местах примыкания конструкций из разнородных материалов), грунтовка, шпатлевка на гипсовой основе (до 2 мм), грунтовка;
· Наружные стены из ячеистых блоков – грунтовка, штукатурка (до 17 мм), грунтовка, шпатлевка на гипсовой основе (до 2 мм), грунтовка;
· Перегородки ПГП и ГКЛ – грунтовка, гипсовая штукатурка (до 10 мм), грунтовка, шпатлевка на гипсовой основе (до 2 мм), грунтовка.	Comment by Костенков Александр Сергеевич: Штукатурку исключить.








