1. В с.у предусмотрены сушилки для рук в соответствии с рекомендациями и каталогом применяемого оборудования ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМР 05/2024
2. В помещениях консьержа предусмотрено рабочее место непосредственно перед витражом во втором тепловом тамбуре.
3. Витраж консьержа предлагается расположить во втором тепловом тамбуре. Низ витража (окна) на отметке верха стола – 800мм располагаемого в помещении консьержа. Предусмотреть небольшую узкую створку с открыванием внутрь помещения консьержа 
4. Прибор отопления во втором тепловом тамбуре предлагается располагать в нише под витражом (окном) консьержа
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5. Прибор отопления во втором тепловом тамбуре предлагается закрыть щелевидной панелью скрытого типа SCHIBERG с возможность доступа к прибору отопления[image: ]




6. Решетка дымоудаления на 1ом этаже. Предполагается расположить в зоне перепада потолков в вертикальной части потолка 
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7.  Решетка дымоудаления утоплена относительно вертикальной поверхности потолка (находится в нише). Расположение решеток указано на прилагаемых планах в соответвии с разделом ОВ.
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8.  На 1-ом этаже предусматриваются двухуровневые гипсокартонные потолки. Какие дополнительные системы потребуются при данном решении?
9. Необходима минимизация кол-ва люков в подвесном потолке
10. На типовом этаже предусматривается гипсокартонный потолок на высоте 2.7м. Размещение решетки дымоудаления предполагается на стене в пространстве между верхом двери и низом потолка. 
11. К чему может привести применение гипсокартонного потолка на типовом этаже в межквартирных коридорах и в лифтовом холле. 
12. Пожарные краны на первом этаже предлагается размещать в нише с скрытой дверью. Какие требования к данной двери и нише (расположение кранов указано на планах в соответствии с разделом ВК)  
13.  Двери в КП МПТЦ предлагается выполнять скрытыми с типом отделки прилегающих стен.
Какие требования к данной двери (размеры, отверстия и пр)
14. Необходимость размещения дверей (люков) СПА в вестибюле 1го этажа. При необходимости, данные люки предлагается выполнять на высоту двери в скрытом исполнении с отделкой прилегающих стен.  
15. Приборы отопления в МОП на первом этаже с наружными витражными конструкция в пол, предлагается применение внутрипольных конвекторов отопления. 
16. Предполагается зашивка (утепление) стен двух смежных тепловых тамбуров в одной плоскости. 
17. В вестибюле 1го этажа предлагается двухуровневый потолок на отметках 4.1м и 4.7 м от уровня чистого пола. Необходимо проверить наличие отверстий в стенах ниже этих отметок. 
18. В помещении колясочной предлагается заменить полуторные двери на одностворчатую с шириной прохода в чистоте - 1м.
19. В помещении «лапомойка» предполагается устройство ванны в строительном исполнении с устройством трапов. В полу помещения также предлагается устройство трапа для организации уборки.
20. Просим подтвердить кол-во квартир для расчета кол-ва почтовых ящиков. Указано на планах рядом с каждой секцией
21. [bookmark: _GoBack]Просим подтвердить эвакуационные проходы и пути, а также глубину лифтовых холлов
22. В паркинге в местах устройства дефшвов предлагается сместить перегородки на смежный отсек, для выравнивания стен паркинга по несущим пилонам. Деф. шов выполнять внутри технических, кладовых помещений в строительном исполнении. 
23. Просим проверить организацию уклонов пола паркинга к лоткам с учетом смещения их от центра проезда.  См. план 6.1.1+6.1.2+паркинг  
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