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	Спецификация  отделки стен общая на 6.1 и 6.2

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК3.1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.FK.RC.NT, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"

	1334,8
	
	

	СК3.2
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.CL.TC.NT, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"

	883,4
	
	

	СК3.3
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, DL.RG.NV.NT RU, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	836,2
	
	

	СК3.4
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.FK.RN.NT RU, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "бежевый"

	291,8
	
	







