
	Спецификация  отделки стен общая на 6.1 и 6.2

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК3.1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.FK.RC.NT, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"

	1334,8
	
	

	
	
	
	70,8
	1 этаж,
Строго 3000х1000
	6.1

	
	
	
	327,0
	Типовой этаж
	

	
	
	
	125,6
	1 этаж,
Строго 3000х1000
	6.2

	
	
	
	812,0
	Типовой этаж
	

	СК3.2
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.CL.TC.NT, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"

	883,4
	
	

	
	
	
	95,0
	1 этаж,
Строго 3000х1000
	6.1

	
	
	
	382,6
	Типовой этаж
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	55,8
	1 этаж,
Строго 3000х1000
	6.2

	
	
	
	350,0
	Типовой этаж
	

	СК3.3
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, DL.RG.NV.NT RU, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	836,2
	
	

	
	
	
	40,6
	1 этаж,
Строго 3000х1000
	6.1

	
	
	
	348,8
	Типовой этаж
	

	
	
	
	85,0
	1 этаж,
Строго 3000х1000
	6.2

	
	
	
	352,0
	Типовой этаж
	

	СК3.4
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.FK.RN.NT RU, с укладкой на эластичный клей на 
цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "бежевый"

	291,8
	
	

	
	
	
	77,8
	1 этаж,
Строго 3000х1000
	6.1

	
	
	
	214,0
	Типовой этаж
	

	
	
	
	-
	1 этаж,
Строго 3000х1000
	6.2

	
	
	
	-
	Типовой этаж
	




