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Коммерческое предложение 
Просим Вас рассмотреть коммерческое предложение на изготовление светодиодных изделий
08 июля 2025г
	
	Спецификация
	Кол-во
	Стоимость (руб) за шт (без НДС)
	Общая стоимость (без НДС)

	1.1
	STARSTAS-DESIGN. Профиль алюминиевый. 1п.м. 28х25h покраска по RAL9005 c источниками света с изменяемой цветовой температурой 2700К-6000К 14,4Вт/м 24В с управлением DALI рассеиватель опал IP65 с настенным креплением с помощью регулируемого кронштейна
Класс защиты от поражения эл. током I
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	1700(п.м.)
	9596
	16313200

	1.2
	Навигационные таблички акрил 550х300х10мм с лазерным нанесением номера парковочных мест с оклейкой задника матовой пленкой (скругленные углы) + кронштейн крепления к профилю
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	597
	3600
	2149200

	3
	DALI DT8 Шлюз.36х90х63мм.
Настройка действий при пропадании и появлении питания в шине; автоматическое/ручное назначение и удаление коротких адресов; независимый контроль и сообщение о статусе для канала-А 64 устройства; всего 16 сцен, 64 устройства независимо могут настраиваться для каждой сцены; мониторинг шины в реальном режиме времени и отправка тревожных сообщений, поддержка балластов DT8 для управления цветовой температурой.
[image: ]
	30
	3150
	94500

	4
	Многофункциональная сенсорная панель.
Сенсорная панель с 4" емкостным цветным дисплеем. 
Поддерживает до 5 страниц и 54 элементов управления. 
Интегрированные переключатели, диммирование, управление шторами, отправка значений и вызов сценариев, регулировка цветовой температуры освещения, управление климатом, теплым полом, HVAC, RGB-диммирование, таймеры, датчики и логика. Поддержка U-диска для изменения фона. Варианты цвета рамки: 1-серебристый
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	4
	3870
	15480

	5
	IP-маршрутизатор.
Поддержка автоматического определения и настройки скорости передачи данных по сети (10/100 Мбит). 
Фильтрация/пропуск или блокировка  групповых сообщений, прозрачная пересылка телеграмм коммуникационного контроля, мониторий KNX сообщений на шине и отправка их соответствующим получателям.
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	30
	4500
	135000

	6
	Источник электропитания KNX 640 мА.
Поддержка сетей переменного тока на входе 85V~265V, автоматическая защита шины KNX от короткого замыкания и отложенное самовосстановление, поддержка ручного отключения, есть LED-индикатор, подходит для инженерной отладки.
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	30
	2025
	60750

	7
	USB-интерфейс (Type-C)
 Используется для коммуникации между ПК с ПО ETS и шины KNX.
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	30
	1890
	56700


Итого: 18 824 830,00 (без НДС)

· Предоплата 100%
· Срок изготовления 30-60 раб. дней
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Starstas-lighting
Россия, 142715, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, промышленная зона Северная, к526; Tell. +7(916)359-04-08; 
starstas.n@gmail.com; www.starstas-lighting.ru
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