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	Спецификация покрытия полов -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	30,08
	
	Корпус  6.2.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	126,90
	
	Корпус  6.2.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	104,02
	
	Корпус  6.2.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	20,51
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация покрытия полов 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	176,7
	
	Корпус  6.2.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	187,12
	
	Корпус  6.2.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	162,77
	
	Корпус  6.2.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	164,85

	
	Корпус  6.2.4

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	29,35
	
	Помещение охраны

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	7,65
	
	Корпус  6.2.1

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	9,62
	
	Корпус  6.2.2

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	9,69
	
	Корпус  6.2.3

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	9,15

	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация покрытия полов 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	97,4
	
	Корпус  6.2.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	108,17
	
	Корпус  6.2.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	102,87
	
	Корпус  6.2.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	113,11

	
	Корпус  6.2.4

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	6,1
	
	Корпус  6.2.1

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	6,2
	
	Корпус  6.2.2

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	6,6
	
	Корпус  6.2.3

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	5,8

	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация покрытия полов типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	61,9*12=742,8
	
	Корпус  6.2.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	74,5*8=596
	
	Корпус  6.2.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	68,0*6=408
	
	Корпус  6.2.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	78,9*6=473,5

	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация теневых профилей на полах -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	25,3
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	128,2
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	93,0
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	16,6
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация плинтусов -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	25,3
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	128,2
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	93,0
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	16,6
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация теневых профилей на полах 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	43,9
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	53,2
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	50,9
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	35,1
	
	Корпус  6.2.4

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	19,5
	
	Пом. охраны

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	65,0
	
	Корпус  6.2.1

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	57,2
	
	Корпус  6.2.2

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	62,3
	
	Корпус  6.2.3

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	59,3
	
	Корпус  6.2.4

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	17
	
	Корпус  6.2.1

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	15,1
	
	Корпус  6.2.2

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	9
	
	Корпус  6.2.3

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	9
	
	Корпус  6.2.4

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	11,2
	
	Корпус  6.2.1

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	12,60
	
	Корпус  6.2.2

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	12,5
	
	Корпус  6.2.3

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	12,3
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация плинтусов 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	43,9
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	53,2
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	50,9
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	35,1
	
	Корпус  6.2.4

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	19,5
	
	Пом. охраны



	Спецификация теневых профилей на полах 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	62,5
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса  ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	78,1
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса  ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	68,5
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса  ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	80,8
	
	Корпус  6.2.4

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	27
	
	Корпус  6.2.1

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	23
	
	Корпус  6.2.2

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	9,3
	
	Корпус  6.2.3

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	22
	
	Корпус  6.2.4

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	10
	
	Корпус  6.2.1

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	10
	
	Корпус  6.2.2

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	10,5
	
	Корпус  6.2.3

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	10
	
	Корпус  6.2.4

	Уп3
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет серебристый, l-2,7м
	18,7
	
	Корпус  6.2.1

	Уп3
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет серебристый, l-2,7м
	18,5
	
	Корпус  6.2.2

	Уп3
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет серебристый, l-2,7м
	20,22
	
	Корпус  6.2.3

	Уп3
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет серебристый, l-2,7м
	20,22
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация плинтусов 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	62,5
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	78,1
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	68,5
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	80,8
	
	Корпус  6.2.4






	Спецификация теневых профилей на полах типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	54,0*12=648
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	67,8*8=542,4
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	60,0*6=360
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	72,5*6=435
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация плинтусов типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	54,0*12=648
	
	Корпус  6.2.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	67,8*8=542,4
	
	Корпус  6.2.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	60,0*6=360
	
	Корпус  6.2.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	72,5*6=435
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация отделки стен керамогранитом -1 и 1-ый этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	10,76+250,39=
261,15
	
	Корпус  6.2.1

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	2,29+296,58=
298,87
	
	Корпус  6.2.2

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	9,03+234,68=
243,71
	
	Корпус  6.2.3

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	3,9+292,91=
296,81
	
	Корпус  6.2.4

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	2,63+122,97=
125,6
	
	Корпус  6.2.3
Корпус  6.2.4

	СК3.2
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"
	2,63+53,17=55,8
	
	Корпус  6.2.2

	СК3.3
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	2,63+82,37=85

	
	Корпус  6.2.1




	Спецификация покраски стен -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СП1.2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	60,4
	
	Корпус  6.2.1

	СП1.2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	560,34
	
	Корпус  6.2.2

	СП1.2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	293
	
	Корпус  6.2.3

	СП1.2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	47,05
	
	Корпус  6.2.4

	СП2.2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1
	33
	
	Корпус  6.2.1

	СП2.2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1
	305,4
	
	Корпус  6.2.2

	СП2.2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1
	230
	
	Корпус  6.2.3

	СП2.2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1
	26
	
	Корпус  6.2.4

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	61
	
	Корпус  6.2.1

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	35
	
	Корпус  6.2.2

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	

256


	
	Корпус  6.2.3

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	59
	
	Корпус  6.2.4

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	30,06
	
	Корпус  6.2.1

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	36,08
	
	Корпус  6.2.2

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	32
	
	Корпус  6.2.3

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	36
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация покраски стен 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СП1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане
	124,5
	
	Корпус  6.2.1

	СП1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане
	103,36
	
	Корпус  6.2.2

	СП1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане
	139,38
	
	Корпус  6.2.3

	СП1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане
	119,14
	
	Корпус  6.2.4

	СП1.1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.030м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	59,14
	
	Корпус  6.2.1

	СП1.1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.030м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	30
	
	Корпус  6.2.2

	СП1.1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.030м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	47,27
	
	Корпус  6.2.3

	СП1.1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.030м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	34
	
	Корпус  6.2.4

	СП1в
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	36
	
	Корпус  6.2.1 

	СП1в
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	22
	
	Корпус  6.2.2

	СП1в
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	34,08
	
	Корпус  6.2.3

	СП1в
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	26
	
	Корпус  6.2.4

	СП2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения.
	43
	
	Корпус  6.2.1

	СП2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения.
	73,4
	
	Корпус  6.2.2

	СП2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения.
	68,44
	
	Корпус  6.2.3

	СП2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения.
	51,01
	
	Корпус  6.2.4

	СП2.1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1
	159
	
	Корпус  6.2.1

	СП2.1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1
	180
	
	Корпус  6.2.2

	СП2.1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1
	188,21
	
	Корпус  6.2.3

	СП2.1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1
	124
	
	Корпус  6.2.4

	СП3
	Dulux, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения.
	12
	
	Корпус  6.2.1  

	СП3
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения.
	7
	
	Корпус  6.2.2 

	СП3
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения.
	23
	
	Корпус  6.2.3 

	СП3
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения.
	7
	
	Корпус  6.2.4  

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	263,43
	
	Корпус  6.2.1

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	209
	
	Корпус  6.2.2

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	195
	
	Корпус  6.2.3

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	227
	
	Корпус  6.2.4

	


	Спецификация отделки стен керамогранитом 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	20,68+68,03=
88,71
	
	Корпус  6.2.1

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	20,96+75,34=
96,3
	
	Корпус  6.2.2

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	22,28+73,49=
95,77
	
	Корпус  6.2.3

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	20,91+65,02=
85,93
	
	Корпус  6.2.4

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	5,26+30,15=35,41
	
	Корпус  6.2.3

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	5,39+32,42=37,81
	
	Корпус  6.2.4

	СК3.2
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"
	5,14+34,51=39,65
	
	Корпус  6.2.2

	СК3.3
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	5,22+27,65=
32,87
	
	Корпус  6.2.1



	Спецификация покраски стен 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	128+14=142
	
	Корпус  6.2.1

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	166,07+13,96=
180,03
	
	Корпус  6.2.2

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	140+16=156
	
	Корпус  6.2.3

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	181,29+14,1=
195,39
	
	Корпус  6.2.4

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	48
	
	Корпус  6.2.1

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	


49



	
	Корпус  6.2.2

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	

46,1


	
	Корпус  6.2.3

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	50,2
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация отделки стен керамогранитом типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	20,68х13=268,84
	
	Корпус  6.2.1

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	20,96х9=188,64
	
	Корпус  6.2.2

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	22,28х7=155,96
	
	Корпус  6.2.3

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	20,91х7=146,37
	
	Корпус  6.2.4

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	30,15х7=
211,05
	
	Корпус  6.2.3

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	32,42х7=
226,94
	
	Корпус  6.2.4

	СК3.2
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"
	34,51х9=
310,59
	
	Корпус  6.2.2

	СК3.3
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	27,65х13=
359,45
	
	Корпус  6.2.1



	Спецификация покраски стен типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	128х8=1024
	
	Корпус  6.2.1

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	166,07х12=
1992,84
	
	Корпус  6.2.2

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	140х6=840
	
	Корпус  6.2.3

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	181,29х6=1087,74
	
	Корпус  6.2.4

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	48х8=384
	
	Корпус  6.2.1

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	


49х12=588



	
	Корпус  6.2.2

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	

46,1х6=276,6


	
	Корпус  6.2.3

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	50,2х6=301,2
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация покраски стен паркинга -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СП2.3
	Dulux, Россия
	Для стен:
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. 
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. 
Для колонн: 
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. 
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.


	RAL7035 =
1536 кв.м
RAL 9005 =
442 кв.м


	
	

	СП3.1
	Dulux, Россия
	Акцентные стены:
- Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL8004 на высоту 2.500м от чистого пола помещения.
- Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	RAL8004 =
378 кв.м
RAL 9005 =
159 кв.м
	
	

	СП3.2
	Dulux, Россия
	Акцентные стены:
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7006 на высоту 2.500м от чистого пола помещения.
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	RAL7006 =
497 кв.м
RAL 9005 =
209 кв.м
	
	

	СП3.4
	Dulux, Россия
	Акцентные стены:
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 2.500м от чистого пола помещения.
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	RAL9010 =
279 кв.м
RAL 9005 =
117 кв.м
	
	



	Спецификация покраски стен паркинга 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СП2.3
	Dulux, Россия
	Для стен:
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. 
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. 
Для колонн: 
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. 
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.

	
RAL7035 =
1273 кв.м
RAL 9005 =
509 кв.м


	
	

	СП3.1
	Dulux, Россия
	Акцентные стены:
- Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL8004 на высоту 2.500м от чистого пола помещения.
- Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	RAL8004 = 
119 кв.м.
RAL9005 =
47 кв.м
	
	

	СП3.2
	Dulux, Россия
	Акцентные стены:
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7006 на высоту 2.500м от чистого пола помещения.
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	RAL7006 = 
276 кв.м.
RAL9005 =
110 кв.м 
	
	

	СП3.4
	Dulux, Россия
	Акцентные стены:
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 2.500м от чистого пола помещения.
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	RAL9010 = 
138 кв.м.
RAL9005 =
55 кв.м 
	
	



	Спецификация профилей на стенах -1 и 1 этажи

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	16,2+179,5=
195,7
	
	Корпус  6.2.1

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	15+179,4=
194,4
	
	Корпус  6.2.2

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	20,2+169,4=
189,6
	
	Корпус  6.2.3

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	15+186=
201
	
	Корпус  6.2.4

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м
	51,4
	
	Корпус  6.2.1

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м
	70,1
	
	Корпус  6.2.2

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м
	86,2
	
	Корпус  6.2.3

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м
	45,3
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация профилей на стенах 2-ой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	120,5
	
	Корпус  6.2.1

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	126,3
	
	Корпус  6.2.2

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	128,5
	
	Корпус  6.2.3

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	131
	
	Корпус  6.2.4

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м
	25,53
	
	Корпус  6.2.1

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м
	26
	
	Корпус  6.2.2

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м
	19,6
	
	Корпус  6.2.3

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м
	29,6
	
	Корпус  6.2.4

	Уп2
	Профиль-МО
	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м
	10,05
	
	Корпус  6.2.1

	Уп2
	Профиль-МО
	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м
	10,05
	
	Корпус  6.2.2

	Уп2
	Профиль-МО
	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м
	15,07
	
	Корпус  6.2.3

	Уп2
	Профиль-МО
	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м
	15,07
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация профилей на стенах типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	86,5*8=692
	
	Корпус  6.2.1

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	93,4*12=1120,8
	
	Корпус  6.2.2

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	97,1*6=582,6
	
	Корпус  6.2.3

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	102,12*6=612,72
	
	Корпус  6.2.4

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м
	5,03*8=40,24
	
	Корпус  6.2.1

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м
	7,61*12=91,32
	
	Корпус  6.2.2

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м
	2,6*6=15,6
	
	Корпус  6.2.3

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м
	2,6*6=15,6
	
	Корпус  6.2.4

	Уп2
	Профиль-МО
	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м
	10,05*8=84
	
	Корпус  6.2.1

	Уп2
	Профиль-МО
	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м
	10,05*12=120,6
	
	Корпус  6.2.2

	Уп2
	Профиль-МО
	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м
	15,07*6=90,42
	
	Корпус  6.2.3

	Уп2
	Профиль-МО
	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м
	15,07*6=90,42
	
	Корпус  6.2.4






	Спецификация реечного потолка на 1ом этаже

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	27,0
	
	Корпус  6.2.1

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	36,4
	
	Корпус  6.2.2

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	26,2
	
	Корпус  6.2.3

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	28,8

	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация потолочных панелей и профилей на 2ом и типовых этажах

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 экстра мат.
	16,0*13=208,0
	
	Корпус  6.2.1

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 экстра мат.
	21,4*9=192,6
	
	Корпус  6.2.2

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 экстра мат.
	16,0*7=112,0
	
	Корпус  6.2.3

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 экстра мат.
	22,3*7=156,1

	
	Корпус  6.2.4

	Уп4
	Профиль-МО
	Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м.
	30 п.м.
	
	Корпус  6.2.1

	Уп4
	Профиль-МО
	Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м.
	37,5 п.м.
	
	Корпус  6.2.2

	Уп4
	Профиль-МО
	Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м.
	30,5 п.м.
	
	Корпус  6.2.3

	Уп4
	Профиль-МО
	Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м.
	40 п.м.
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация светильников в паркинге на -1 и 1 этаже

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. 
	Масса ед., кг
	Примечание

	11
	Selecta, Россия
	"Стрелка" Светильник Selecta S-System Profile 50*50(h)мм, 10Вт, 4000K, IP54
	52
	
	

	12
	Selecta, Россия
	Светильник "линейный" Selecta S-System Profile 50*50(h), 10Вт, 4000K, IP54
	1489 пог.м
	
	

	16
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1761мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат 
	47
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат 
	146
	
	

	10
	STARSTAS-DESIGN , Россия
	Профиль алюминиевый 26х24(h)мм, RAL9005 c источниками света с 4000К, 9,6Вт/м, IP54, рассеиватель опал, с настенным креплением с помощью регулируемого кронштейна
	756,3 пог.м.
	
	

	
	STARSTAS-DESIGN , Россия
	Навигационные таблички акрил 550х302х10мм с лазерным нанесением номера парковочных мест с оклейкой задника зекркальной пленкой (скругленные углы) + кронштейн крепления к профилю
	278
	
	

	18
	STARSTAS-DESIGN , Россия
	Таблички выезд разного направления
Профиль алюминиевый RAL9005 c источниками света с 4000К, 9,6Вт/м, IP54, 
Навигационные таблички акрил 1100х302х10мм с нанесением «Выезд» с стрелкой направления с оклейкой задника зеркальной пленкой (скругленные углы)
	17шт
	
	



	Спецификация светильников -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.2.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	5
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	2
	
	

	Корпус 6.2.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	18
	
	

	Корпус 6.2.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	10
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	9
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	18
	
	

	Корпус 6.2.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	2
	
	



	Спецификация светильников 1 этаж 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.2.1

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	39
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	18
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	22
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	3
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	9
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035.
	25
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	18
	
	

	Корпус 6.2.2

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	34
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	10
	
	

	1.2в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	26
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	4
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	8
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035.
	26
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	14
	
	

	Корпус 6.2.3

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	34
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	10
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	19
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	4
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	9
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035.
	28
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	14
	
	

	Корпус 6.2.4

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	44
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	10
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	21
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	3
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	10
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035.
	25
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	14
	
	

	Помещения охраны

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	3
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	12
	
	



	Спецификация светильников 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.2.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	32
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	7
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	25,7 п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	Корпус 6.2.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	32
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	9
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	34,4 п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	Корпус 6.2.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	32
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	8
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	25,1 п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	Корпус 6.2.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	22
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	10
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	36,4 п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	



	Спецификация светильников типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.2.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8х12=96
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	7х12=84
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1х12=12
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	25,7х12=308,4 п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х12=24
	
	

	Корпус 6.2.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4х8=32
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	9х8=72
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1х8=8
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	34,4х8=275,2 п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х8=16
	
	

	Корпус 6.2.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8х6=48
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	8х6=48
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1х6=6
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	25,1х6=150,6 п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х6=12
	
	

	Корпус 6.2.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8х6=48
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	10х6=60
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1х6=6
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	36,4х6=218,4 п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х6=12
	
	





	Спецификация розеток

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	
	Блок розеток на 1 пост, 
1 бытовая
	1
	
	

	2
	
	Блок розеток на 3 поста, 
2 бытовые и 2 сетевые RJ45
	2
	
	

	3
	
	Блок розеток на 2 поста, 
2 бытовые
	1
	
	

	4
	
	Блок розеток на 5 постов, 
4 бытовые и 2 стевые RJ45
	8
	
	

	5
	
	Блок розеток на 5 постов,
4 бытовые и 1 сетевая RJ45
	12
	
	

	6
	
	Блок розеток на 5 постов,
заглушка, 2 сетевые RJ45 и 3 бытовые
	1
	
	В месте заглушки проложить кабель канал, см развертки

	7
	
	Блок розеток на 1 пост,
заглушка
	1
	
	

	8
	
	Блок розеток на 3 поста,
3 бытовые
	1
	
	



	Спецификация выключателей

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	
	Выключатель одноклавишный
	1
	
	

	2
	
	Выключатель звонкового типа трехклавишный
	1
	
	

	3
	
	Блок выключателей на 3 поста: 2 одноклавишных выключателя и трехклавишный проходной выключатель
	2
	
	

	4
	
	Блок выключателей на 3 поста: 2 одноклавишных выключателя, двуклавишный выключатель
	1
	
	

	5
	
	Блок выключателей на 2 поста: 2 двуклавишных выключателя
	2
	
	



	Спецификация дверных упоров

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	ДвУ1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.
	2+8+4+48=
62 шт
	
	Корпус  6.2.1

	ДвУ1.1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.
	2+4+2+24=
32 шт
	
	Корпус  6.2.1

	ДвУ1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.
	1+7+5+40=53 шт
	
	Корпус  6.2.2

	ДвУ1.1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.
	4+7+4+24=
39 шт
	
	Корпус  6.2.2

	ДвУ1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.
	5+4+7+42=
58 шт
	
	Корпус  6.2.3

	ДвУ1.1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.
	4+3+3+24=
34 шт
	
	Корпус  6.2.3

	ДвУ1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.
	1+8+48=57 шт

	
	Корпус  6.2.4

	ДвУ1.1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.
	1+7+1(пост охраны)+3+18=
30 шт
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация контрастной маркировки

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый.
	2+12+6=20 шт
	
	Корпус  6.2.1

	2
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый.
	2+12+6=20 шт
	
	Корпус  6.2.2

	3
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый.
	6+12+6=24 шт
	
	Корпус  6.2.3

	4
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый.
	2+10+6=18 шт
	
	Корпус  6.2.4

	5
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Лента контрастная, ж, 100 мм.
	0,09+0,36+0,72+2,88= 4,05 м.кв
	
	Корпус  6.2.1

	6
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Лента контрастная, ж, 100 мм.
	0,09+0,9+0,72+4,32= 6,03 м.кв
	
	Корпус  6.2.2

	7
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Лента контрастная, ж, 100 мм.
	0,09+0,36+0,72+2,16= 3,33 м.кв
	
	Корпус  6.2.3

	8
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Лента контрастная, ж, 100 мм.
	0,09+0,54+0,72+2,16= 3,51 м.кв
	
	Корпус  6.2.4



	Спецификация декоративной решетки в нише приборов отопления

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание

	ДР1
	KNKA
	Декоративная решетка KNKA системы отопления размер 800х2630мм. Ral 7047, съемная под шпаклевку или плитку.
	1 шт
	
	Корпус  6.2.1

	ДР
	KNKA
	Декоративная решетка KNKA системы отопления размер 600х2630мм. Ral 7047, съемная под шпаклевку или плитку.
	1 шт
	
	Корпус  6.2.2

	ДР
	KNKA
	Декоративная решетка KNKA системы отопления размер 600х2630мм. Ral 7047, съемная под шпаклевку или плитку.
	1 шт
	
	Корпус  6.2.3

	ДР
	KNKA
	Декоративная решетка KNKA системы отопления размер 600х2630мм. Ral 7047, съемная под шпаклевку или плитку.
	1 шт
	
	Корпус  6.2.4

	ДР2
	KNKA
	Декоративная решетка KNKA системы отопления размер 600х3000мм. Ral 7047, съемная под шпаклевку или плитку.
	1 шт
	
	Корпус  6.2.4




	Спецификация таблички для инвалидов

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание

	ПИ-01
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой «Лифт для инвалидов»
	1+1+(1*13)=15 шт
	
	Корпус  6.2.1

	ПИ-02
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала»
	1+1+(1*13)=15 шт
	
	Корпус  6.2.1

	ПИ-07
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа»
	2+2+(2*13)=
30 шт
	
	Корпус  6.2.1

	ПИ-01
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой «Лифт для инвалидов»
	1+1+(1*9)=11 шт
	
	Корпус  6.2.2

	ПИ-02
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала»
	1+1+(1*9)=11 шт
	
	Корпус  6.2.2

	ПИ-07
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа»
	2+2+(2*9)=
22 шт
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	Корпус  6.2.2

	ПИ-01
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой «Лифт для инвалидов»
	1+1+(1*7)=9 шт
	
	Корпус  6.2.3

	ПИ-02
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала»
	1+1+(1*7)=9 шт
	
	Корпус  6.2.3

	ПИ-07
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа»
	2+2+(2*7)=
18 шт
	
	Корпус  6.2.3

	ПИ-01
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой «Лифт для инвалидов»
	1+1+(1*7)=9 шт
	
	Корпус  6.2.4

	ПИ-02
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала»
	1+1+(1*7)=9 шт
	
	Корпус  6.2.4

	ПИ-07
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа»
	2+2+(2*7)=
18 шт
	
	Корпус  6.2.4

	ПИ-04
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных»
	1 шт
	
	Корпус  6.2.1

	ПИ-04
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных»
	1 шт
	
	Корпус  6.2.2

	ПИ-04
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных»
	1 шт
	
	Корпус  6.2.3

	ПИ-04
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных»
	1 шт
	
	Корпус  6.2.4

	ПИ-05
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Безопасная зона для инвалидов»
	2*13=26 шт
	
	Корпус  6.2.1

	ПИ-05
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Безопасная зона для инвалидов»
	2*9=18 шт
	
	Корпус  6.2.2

	ПИ-05
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Безопасная зона для инвалидов»
	2*7=14 шт
	
	Корпус  6.2.3

	ПИ-05
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Безопасная зона для инвалидов»
	2*7=14 шт
	
	Корпус  6.2.4



    Примечание:
1. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент
   запаса и подрезки материалов определить производством работ. 
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