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	Спецификация покрытия полов -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	126,80
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	36,70
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	58,63
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	169,50

	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация покрытия полов 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	185,65
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	157,26
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	158,61
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	193,92

	
	Корпус  6.1.4

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	7,65
	
	Корпус  6.1.1

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	7,00
	
	Корпус  6.1.2

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	6,1
	
	Корпус  6.1.3

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	6,73

	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация покрытия полов 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	110,10
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	107,39
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	101,43
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	132,80

	
	Корпус  6.1.4

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	9,05
	
	Корпус  6.1.1

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	7,08
	
	Корпус  6.1.2

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	8,21
	
	Корпус  6.1.3

	3
	
	Грязезащитная решетка.  СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.
	12,10

	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация покрытия полов типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	64,32*15=964,8
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	71,65*10=716,5
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	66,80*8=534,4
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Ламинам, Россия
	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	89,34*13=1161,4

	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация теневых профилей на полах -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005
	110,96
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005
	23,4
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005
	41,3
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005
	126,2
	
	Корпус  6.1.4




	Спецификация плинтусов -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	110,96
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	23,4
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	41,3
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	126,2
	
	Корпус  6.1.4




	Спецификация теневых профилей на полах 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005
	59,48
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005
	38,73
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005
	42,8
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005
	75,36
	
	Корпус  6.1.4

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005
	15,96
	
	Пом. охраны

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	26,6
	
	Корпус  6.1.1

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	59,24
	
	Корпус  6.1.2

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	51,24
	
	Корпус  6.1.3

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	57,25
	
	Корпус  6.1.4

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 40х40х3мм, L-2000-3000мм
	11,2
	
	Корпус  6.1.1

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 40х40х3мм, L-2000-3000мм
	10,60
	
	Корпус  6.1.2

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 40х40х3мм, L-2000-3000мм
	10,5
	
	Корпус  6.1.3

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 40х40х3мм, L-2000-3000мм
	10,4
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация плинтусов 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	59,48
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	38,73
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	42,8
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	75,36
	
	Корпус  6.1.4

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	15,96
	
	Пом. охраны



	Спецификация теневых профилей на полах 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005
	59,8
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005
	74,9
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005
	59,7
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005
	100,2
	
	Корпус  6.1.4

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.1.1

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.1.2

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.1.3

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	
	
	Корпус  6.1.4

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 40х40х3мм, L-2000-3000мм
	
	
	Корпус  6.1.1

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 40х40х3мм, L-2000-3000мм
	
	
	Корпус  6.1.2

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 40х40х3мм, L-2000-3000мм
	
	
	Корпус  6.1.3

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 40х40х3мм, L-2000-3000мм
	
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация плинтусов 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	59,8
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	74,9
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	59,7
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	100,2
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация теневых профилей на полах типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005
	55,8
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005
	65,8
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005
	57,3
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005
	91,8
	
	Корпус  6.1.4





	Спецификация плинтусов типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	55,8
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	65,8
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	57,3
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	Ламинам, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	91,8
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация потолочных панелей типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	16,9*16=270,4
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	21,7*11=238,7
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	17,4*9=156,6
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	25,2*14=352,8

	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация светильников в паркинге

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. 
	Масса ед., кг
	Примечание

	11
	Selecta, Россия
	"Стрелка" Светильник Selecta S-System Profile 50*50мм, 4000K, IP 54
	62
	
	

	12
	Selecta, Россия
	Светильник "линейный" Selecta S-System Profile 50*50, 4000K, IP 54
	1668,7 пог. м
	
	

	10
	STARSTAS-DESIGN , Россия
	Профиль алюминиевый 28х25(h)мм, RAL9005 c источниками света с 4000К, рассеиватель опал IP65 с настенным креплением с помощью регулируемого кронштейна
	975,5пог м
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]STARSTAS-DESIGN , Россия
	Навигационные таблички акрил 550х300х5мм с лазерным нанесением номера парковочных мест с оклейкой задника матовой пленкой (скругленные углы) + кронштейн крепления к профилю
	333
	
	



	Спецификация светильников -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.1.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	Корпус 6.1.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый.
	18
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	Корпус 6.1.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	Корпус 6.1.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый.
	20
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар.
	2
	
	




	Спецификация светильников 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.1.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый.
	37
	
	

	1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, влагостойкий, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, IP44, 3000К, RAL9010 матовый.
	10
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 3000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	41
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", влагостойкий. Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, IP44, 3000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м
	4
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, Ф84мм, 3000K, RAL9010 матовый.
	10
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 3000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", TOP SPOT mini Selecta, Ф52мм, 70(h)мм, 3000К, RAL7035.
	20
	
	

	Корпус 6.1.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый.
	35
	
	

	1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, влагостойкий, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, IP44, 3000К, RAL9010 матовый.
	10
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 3000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	22
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", влагостойкий. Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, IP44, 3000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м
	5
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, Ф84мм, 3000K, RAL9010 матовый.
	12
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 3000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", TOP SPOT mini Selecta, Ф52мм, 70(h)мм, 3000К, RAL7035.
	18
	
	

	Корпус 6.1.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый.
	28
	
	

	1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, влагостойкий, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, IP44, 3000К, RAL9010 матовый.
	10
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 3000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	24
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", влагостойкий. Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, IP44, 3000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м
	4
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, Ф84мм, 3000K, RAL9010 матовый.
	11
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 3000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", TOP SPOT mini Selecta, Ф52мм, 70(h)мм, 3000К, RAL7035.
	35
	
	

	Корпус 6.1.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый.
	24
	
	

	1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, влагостойкий, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, IP44, 3000К, RAL9010 матовый.
	10
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 3000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	41
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", влагостойкий. Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, IP44, 3000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м
	4
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, Ф84мм, 3000K, RAL9010 матовый.
	14
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 3000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", TOP SPOT mini Selecta, Ф52мм, 70(h)мм, 3000К, RAL7035.
	34
	
	

	Помещения охраны

	1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, влагостойкий, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, IP44, 3000К, RAL9010 матовый.
	4
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, Ф84мм, 3000K, RAL9010 матовый.
	10
	
	



	Спецификация светильников 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.1.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый.
	37
	
	

	1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, влагостойкий, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, IP44, 3000К, RAL9010 матовый.
	16
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар.
	9
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле 35х10(h)мм, 3000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	26,6 п.м
	
	

	Корпус 6.1.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый.
	22
	
	

	1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, влагостойкий, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, IP44, 3000К, RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар.
	10
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле 35х10(h)мм, 3000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	35,3  п.м
	
	

	Корпус 6.1.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый.
	24
	
	

	1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, влагостойкий, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, IP44, 3000К, RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар.
	9
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле 35х10(h)мм, 3000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	27,5 п.м
	
	

	Корпус 6.1.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый.
	36
	
	

	1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, влагостойкий, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, IP44, 3000К, RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар.
	10
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле 35х10(h)мм, 3000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	41,8 п.м
	
	



	Спецификация светильников типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.1.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый.
	8х15=120
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар.
	9х15=135
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле 35х10(h)мм, 3000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	26,7х15=400,5 п.м
	
	

	Корпус 6.1.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый.
	4х10=40
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар.
	10х10=100
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле 35х10(h)мм, 3000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	35,3х10=353
п.м.
	
	

	Корпус 6.1.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый.
	8х8=64
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар.
	9х8=72
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле 35х10(h)мм, 3000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	27,4х8=219,2
п.м.
	
	

	Корпус 6.1.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый.
	8х13=104
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар.
	10х13=130
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле 35х10(h)мм, 3000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	41,8х13=543,4
п.м.
	
	




















	Спецификация потолков

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пт1
	DULUX
	Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL0004500
	69,61
	
	

	Пт2
	DULUX
	Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL9003
«Сигнальный белый»
	13,11
	
	

	Пт3
	KNAUF
	Подвесной потолок по системе KNAUF П113.2, ГСП t-12,5мм в два слоя. Отделка: 1. Грунтование, 2. Укрепление стыков арм. лентой, 3. Финишная шпаклевка Danogips SuperFinish в два слоя, 4.  DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая цв. RAL9003
«Сигнальный белый» 
	21,55
	
	

	Пт3в
	KNAUF
	Подвесной потолок по системе KNAUF П113.2, ГСП-Н2 t-12,5мм в два слоя. Отделка: 1. Грунтование, 2. Укрепление стыков арм. лентой, 3. Финишная шпаклевка Danogips SuperFinish в два слоя, 4. Окраска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая цв. RAL9003
«Сигнальный белый» 
	13,98
	
	

	Пт3.1
	KNAUF
	Подвесной потолок по системе KNAUF П113.2, ГСП t-12,5мм в два слоя.  Отделка: 1. Грунтование, 2. Укрепление стыков арм. лентой, 3. Финишная шпаклевка Danogips SuperFinish в два слоя, 4. Окраска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая цв. RAL0004500
	40,64
	
	

	Пт3.1в
	KNAUF
	Подвесной потолок по системе KNAUF П113.2, ГСП-Н2 t-12,5мм в два слоя.  Отделка: 1. Грунтование, 2. Укрепление стыков арм. лентой, 3. Финишная шпаклевка Danogips SuperFinish в два слоя, 4. Окраска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая цв. RAL9005 «Глубокий черный»
	9,6
	
	

	Пт4в
	KNAUF
	Подвесной потолок по системе KNAUF П113.2, ГСП-Н2 t-12,5мм в два слоя.  Отделка: 1. Грунтование, 2. Укрепление стыков арм. лентой, 3. Финишная шпаклевка Danogips SuperFinish в два слоя, 4.  ULTRALITE S2 BIANCO эластичный клей на цементной основе
5.  Крупноформатный керамогранит БОМОНД MIRAGE VERVE  арт. CL 05 SP SQ APA8, фактура: под бетон, размер 2780х1200х6мм
	9,81
	
	







	Спецификация трекового и осветительного оборудования 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Нс1
	
	Накладной светильник
	7
	
	

	Сп1
	ЦЕНТРСВЕТ
	Трековый спотовый светильник арт. INF LOCUS 48 1430 50 BD DALI 2, цветовая темпеатура 3000К, потребляемость 14Вт, степень защиты IP40
	18
	
	

	Сп2
	ЦЕНТРСВЕТ
	Трековый спотовый светильник арт. ETR LOCUS 48 1430 50 BD DIM, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребление 14Вт, степень защиты IP40
	32
	
	

	Сп3
	ЦЕНТРСВЕТ
	Встраиваемый спотовый светильник арт. POINT M, цвет PAINT WHITE, цветовая температура 3000к, потребляемость 20Вт, степень защиты IP44
	3
	
	

	Тр1
	ЦЕНТРСВЕТ
	Трековый светильник арт. INF LINE DIRECT 270 0630 36 PB DALI, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребляемость 6Вт, 
степень защиты IP40
	15
	
	

	Тр2
	ЦЕНТРСВЕТ
	Трековый светильник арт. INF TURN LINE 200 0530 BD DALI 2, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребляемость 5Вт, 
степень защиты IP40 
	4
	
	

	Тр3
	ЦЕНТРСВЕТ
	Трековый светильник арт. INF TURN LINE SPOT DIM DALI,  цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребляемость 10Вт, степень защиты IP40
	2
	
	

	Тр4
	ЦЕНТРСВЕТ
	Трековый светильник арт. ETR LINE 35.560 2230 BP, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребляемость 22Вт, степень защиты IP40
	4
	
	

	ПС1
	ЦЕНТРСВЕТ
	Подвесной светильник арт. SUSPESO TETTO NERO 150 4027 DIM, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребление 18Вт, степень защиты IP40
	1
	
	

	ПС2
	ЦЕНТРСВЕТ
	Подвесной светильник арт. LOCUS PDNT.95 3030 30 BB, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребление 30Вт, степень защиты IP40
	7
	
	

	ПС3
	ЦЕНТРСВЕТ
	Подвесной светильник арт. LOCUS PDNT.75 18DTW 36 BD, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребление 18Вт, степень защиты IP40 
	6
	
	

	Плс1
	ASTRANOVA(Светопотолок)
	Крупногабаритный накладной светильник ASTRANOVA, материал ткань, цветовая температура 4000К, Поттрбляемость 240Вт, размер 3430х990мм
	1
	
	

	Ст1
	ЦЕНТРСВЕТ
	Световая лента арт. STRINGLINE 2000, цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размер 20 000мм
	1
	
	

	ТрС
	ЦЕНТРСВЕТ
	Трековая система INFINITY, арт. INF TRACK T51 2500 BK DIM DALI R, цвет черный анод, длина 2500мм
	2
	
	

	ТрС1
	ЦЕНТРСВЕТ
	Трековая система арт. EUROTRACK S BD, цвет PAINT BLACK, размер 2500мм 
	13
	
	

	ТрС2
	ЦЕНТРСВЕТ
	Трековая система INFINITY AIR, INF TRACK AIR 2CH, тип двущелевая со световым каналом, цвет PAINT BLACK
	24
	
	



	Спецификация отделки стен

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	ДШ
	Decorazza
	Декоративная покрытие Decorazza арт. Alcantara
	
	
	Кабинет, игровой зал

	К1
	DULUX
	Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL9003
	
	
	

	К2
	DULUX
	Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL0004500
	
	
	

	К2.1
	DULUX
	Краска DULUX BINDO 40 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL0004500
	
	
	

	П1
	
	Композитная панель Special арт. AX-T606,  текстура металл, размер 3000х1220х8мм, КМ2
	
	
	Игровой зал, переговорная

	П1.1
	ARCHSKIN
	Крпуноформатный керамогранит  ARCHSKIN арт. DGF.LCE.SL.ST или DL.FL.AR.ST RU 
	
	
	Определить при натурном наблюдении

	П3
	
	Композитная панель Basic арт. Моно 3021, размер 3000х1100х8мм, КМ2
	
	
	Кабинет

	П4
	БОМОНД
	Крупноформатный керамогранит MIRAGE VERVE  арт. CL 05 SP SQ APA8, фактура: под бетон, размер 2780х1200х6мм
	
	
	Тамбур с.у.

	П5
	PORCELANOSA
	Крупноформатный керамогранит PORCEANOSA MOON WHITE NAT арт. 100332752, фактура soft touch, размер 2700х1200х6мм
	
	
	Кабинка с.у.



	Спецификация мебели

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Дв1
	Poliform
	Диван  Poliform арт. Modrian, размер 3100мм
	1
	
	

	Дв2
	Poliform
	Диван  Poliform арт. Modrian, размер 2530мм
	1
	
	

	Кр1
	WARP
	Игровое кресло WARP
	23
	
	

	Ст1
	OZZIO ITALIA
	Стол трансформер BOX, текстура цемент, размеры 750х1200х/1700/2200х250/840(h) мм
	2
	
	

	Ст2
	
	Стол индивидуального производства, с встроенным холодильником из искуственного камня  Unirock Snow Pile
	1
	
	Размеры см. планы

	Ст3
	
	Стол индивидуального производства из искуственного камня Unirock Midnight
	1
	
	Размеры см. планы

	Ст4
	
	Стол индивидуального производства из искуственного камня Unirock Midnight
	1
	
	Размеры см. планы

	Ст5
	
	Стол индивидуального производства из искуственного камня Unirock Midnight
	1
	
	Размеры см. планы

	Тмб1
	
	Тумба под телевизор
	1
	
	

	Тмб2
	
	Тумба под телевизор
	1
	
	

	Тмб3
	
	Тумба под телевизор индивидуального производства
	1
	
	

	ТВ
	Samsung
	Телевизор Samsung 50'' Neo QLED 4K QN90B,
арт. QE50QN90BAUXRU

	1
	
	

	ТВ1
	Samsung
	Телевизор Samsung 65" Neo QLED 8K QN900D Smart, арт.  QE65QN900DUXRU
	1
	
	

	ТВ2
	Samsung
	Телевизор Samsung 75" Neo QLED 8K QN900D Smart, арт. QE75QN900DUXRU
	1
	
	

	Зер1
	
	Зеркало, размер 355х900(h) мм
	1
	
	

	Зер2
	
	Зеркало индивидуального изготовления, размер 1000х1100(h) мм
	1
	
	

	Ж1
	
	Вертикальные тканевые жалюзи, 
ламели 50мм, размер 1500х2800(h)мм  
	2
	
	

	Ж2
	
	Горизонтальные алюминивые жалюзи, 
ламели 50мм, размер 1500х2800(h)мм  
	2
	
	

	Ж2.1
	
	Горизонтальные алюминивые жалюзи, 
ламели 50мм, размер 1600х2800(h)мм  
	2
	
	

	Ж2.2
	
	Горизонтальные алюминивые жалюзи, 
ламели 50мм, размер 1400х2800(h)мм  
	2
	
	

	Ж2.3
	
	Горизонтальные алюминивые жалюзи, 
ламели 50мм, размер 1300х2800(h)мм  
	2
	
	

	КрШ
	
	Карниз для штор
	8
	
	

	КрШ1
	
	Карниз с электроприводом для вертикальных жалюзей, размер 1500мм
	2
	
	

	КрШ2
	
	Карниз с электроприводом для горизонтальных жалюзей, размер 1500мм
	2
	
	

	КрШ2.1
	
	Карниз с электроприводом для горизонтальных жалюзей, размер 1600мм
	2
	
	

	КрШ2.2
	
	Карниз с электроприводом для горизонтальных жалюзей, размер 1400мм
	2
	
	

	КрШ2.3
	
	Карниз с электроприводом для горизонтальных жалюзей, размер 1300мм
	2
	
	

	Пд1
	
	Подоконник из искуственного камня Unorock Midnight в составе столешницы 
	2
	
	

	Пд2
	
	Подоконник из искуственного камня Unorock Midnight t-50мм, размер 1500х350мм
	1
	
	

	Пд3
	
	Подоконник из искуственного камня Unorock Midnight t-50мм, размер 3250х550мм
	1
	
	

	Пд3.1
	
	Подоконник из искуственного камня Unorock Midnight t-50мм, размер 3000х550мм
	1
	
	

	Пд3.2
	
	Подоконник из искуственного камня Unorock Midnight t-50мм, размер 3275х550мм
	1
	
	

	Пд3.3
	
	Подоконник из искуственного камня Unorock Midnight t-50мм, размер 2610х550мм
	1
	
	

	Мщ1
	
	Общивка коллон из мебельного щита
	2
	
	

	СтП1
	
	Световая стеновая панель 
индивидуального производства
	1
	
	




	Спецификация сантехнического оборудования

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Ун1
	
	Унитаз напольный с инсталяцией 
	3
	
	

	Кс
	
	Кнопка смыва 
	3
	
	

	С1
	
	Смеситель Agger Gorgeous  арт. A0272244, черный матовый, 
	1
	
	

	С2
	
	Смеситель Paffoni Light арт. LIG007NO70, черный матовый,
	3
	
	

	Р1
	
	Раковина из искуственного камня индивидуального изготовления
	1
	
	

	Р2
	
	Раковина подвесная 
	3
	
	

	Гд1
	
	Гигиенический душ со смесителем WasserKraft арт. A70638, цвет черный
	3
	
	

	Сф1
	
	Сифон 
	4
	
	

	Ур1
	
	Урна 
	1
	
	

	Дс1
	
	Диспенсер для бумажных полотенец, устанавливаемый за зеркалом Mediclinics 
арт. DTM2106, 
	4
	
	

	Дс2
	
	Автоматический дозатор пенного мыла за зеркалом Mediclinics, арт. DJFM0038A, 
	4
	
	




	Спецификация розеток

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	
	Блок розеток на 1 пост, 
1 бытовая
	1
	
	

	2
	
	Блок розеток на 3 поста, 
2 бытовые и 2 сетевые RJ45
	2
	
	

	3
	
	Блок розеток на 2 поста, 
2 бытовые
	1
	
	

	4
	
	Блок розеток на 5 постов, 
4 бытовые и 2 стевые RJ45
	8
	
	

	5
	
	Блок розеток на 5 постов,
4 бытовые и 1 сетевая RJ45
	12
	
	

	6
	
	Блок розеток на 5 постов,
заглушка, 2 сетевые RJ45 и 3 бытовые
	1
	
	В месте заглушки проложить кабель канал, см развертки

	7
	
	Блок розеток на 1 пост,
заглушка
	1
	
	

	8
	
	Блок розеток на 3 поста,
3 бытовые
	1
	
	




	Спецификация выключателей

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	
	Выключатель одноклавишный
	1
	
	

	2
	
	Выключатель звонкового типа трехклавишный
	1
	
	

	3
	
	Блок выключателей на 3 поста: 2 одноклавишных выключателя и трехклавишный проходной выключатель
	2
	
	

	4
	
	Блок выключателей на 3 поста: 2 одноклавишных выключателя, двуклавишный выключатель
	1
	
	

	5
	
	Блок выключателей на 2 поста: 2 двуклавишных выключателя
	2
	
	



    Примечание:
1. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент
   запаса и подрезки материалов определить производством работ. 
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