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	Спецификация покрытия полов -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	126,80+65,31=
192,11
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	36,70+61,04=
97,74
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	58,63+55,78=
114,41
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	169,50+52,18=
221,68

	
	Корпус  6.1.4

	
	
	
Итого:
	625,94
	
	



	Спецификация покрытия полов 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	185,65+53,32
238,97
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	157,26+54,27
211,53
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	158,61+55,56
214,17
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	193,92+64,67
258,59
	
	Корпус  6.1.4

	1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	29,5
	
	Пом охраны

	
	
	
Итого:
	952,76
	
	







	Спецификация покрытия полов 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	115,10+6,8=
121,9
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	112,52+8,6=
121,12

	
	Корпус  6.1.2

	1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	106,98+6,74=
113,72
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	138,35+7,96=
146,31

	
	Корпус  6.1.4

	
	
	
Итого:
	503,05
	
	



	Спецификация покрытия полов типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	64,32*15=964,8+108,8=1073,6
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	71,65*10=716,5+
94,93=811,43
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	66,80*8=534,4+60,66=595,1
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	89,34*13=1161,4+111,44=1272,84

	
	Корпус  6.1.4

	
	
	
Итого:
	3752,97
	
	



	Спецификация теневых профилей на полах -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	190,4
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	110,8
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	111,1
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	189,1
	
	Корпус  6.1.4




	Спецификация плинтусов -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв. м.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Керама Марацци, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из  крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	11,09+7,95=19,04
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	Керама Марацци, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из  крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	2,34+8,74=11,08
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	Керама Марацци, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из  крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	4,13+6,98=11,11
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	Керама Марацци, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из  крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	12,62+6,29=18,91
	
	Корпус  6.1.4

	
	
	
Итого:
	60,14
	
	



	Спецификация теневых профилей на полах 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	159,48
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	121,1
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	141,8
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	175,36
	
	Корпус  6.1.4

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	15,96
	
	Пом. охраны

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	26,6
	
	Корпус  6.1.1

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	29,7
	
	Корпус  6.1.2

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	24,9
	
	Корпус  6.1.3

	ТП3
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005
	33,15
	
	Корпус  6.1.4

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	16
	
	Корпус  6.1.1

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	11,2
	
	Корпус  6.1.2

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	13
	
	Корпус  6.1.3

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	14,1
	
	Корпус  6.1.4

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	11,2
	
	Корпус  6.1.1

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	10,60
	
	Корпус  6.1.2

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	10,5
	
	Корпус  6.1.3

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	10,4
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация плинтусов 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв. м.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Керама Марацци, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из  крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	9,19+6,71=15,9

	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	Керама Марацци, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из  крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	5,88+6,23=12,11
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	Керама Марацци, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из  крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	6,85+7,25=14,1
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	Керама Марацци, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из  крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	10,32+7,29=17,61
	
	Корпус  6.1.4

	Пл1
	Керама Марацци, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из  крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	2,33
	
	Пом. охраны

	
	
	
Итого:
	62,05
	
	



	Спецификация теневых профилей на полах 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	91,1
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	98,4
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	103,7
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	123,3
	
	Корпус  6.1.4

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	43
	
	Корпус  6.1.1

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	35
	
	Корпус  6.1.2

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	43
	
	Корпус  6.1.3

	ТП5
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005
	10
	
	Корпус  6.1.4

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	12
	
	Корпус  6.1.1

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	11
	
	Корпус  6.1.2

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	12
	
	Корпус  6.1.3

	П1
	
	Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм
	6
	
	Корпус  6.1.4

	Уп3
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет серебристый, l-2,7м
	17
	
	Корпус  6.1.1

	Уп3
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет серебристый, l-2,7м
	18
	
	Корпус  6.1.2

	Уп3
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет серебристый, l-2,7м
	16,2
	
	Корпус  6.1.3

	Уп3
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет серебристый, l-2,7м
	16,1
	
	Корпус  6.1.4







	Спецификация плинтусов 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв. м.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1/Пл3
	Керама Марацци, Россия
	Плинтус 100/150(h)мм вырезан из  крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO.  Высота плинтуса на лестничных маршах переменная, см. лист «отделка лестничной клетки»
	8,7+0,41=9,11
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1/Пл3
	Керама Марацци, Россия
	Плинтус 100/150(h)мм вырезан из  крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO.  Высота плинтуса на лестничных маршах переменная, см. лист «отделка лестничной клетки»
	9,21+0,63=9,84
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1/Пл3
	Керама Марацци, Россия
	Плинтус 100/150(h)мм вырезан из  крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO.  Высота плинтуса на лестничных маршах переменная, см. лист «отделка лестничной клетки»
	9,93+0,44=10,37
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1/Пл3
	Керама Марацци, Россия
	Плинтус 100/150(h)мм вырезан из  крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO.  Высота плинтуса на лестничных маршах переменная, см. лист «отделка лестничной клетки»
	11,85+0,48=12,33
	
	Корпус  6.1.4

	
	
	
Итого:
	41,65
	
	



	Спецификация теневых профилей на полах типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	60,2*15=903,2
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	72,7*10=727,3
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	69,1*8=553,0
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	100,8*13=1310,6
	
	Корпус  6.1.4






	Спецификация плинтусов типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв. м..
	Масса ед., кг
	Примечание

	Пл1
	Керама Марацци, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из  крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	5,58*15=83,7+6,62=90,32
	
	Корпус  6.1.1

	Пл1
	Керама Марацци, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из  крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	6,58*10=65,8+6,93=72,73
	
	Корпус  6.1.2

	Пл1
	Керама Марацци, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из  крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	6,41*8=51,34+3,96=55,3
	
	Корпус  6.1.3

	Пл1
	Керама Марацци, Россия
	Плинтус 100(h)мм вырезан из  крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	9,56*13=124,34+6,72=131,06
	
	Корпус  6.1.4

	
	
	
Итого:
	349,41
	
	



	Спецификация  отделки стен керамогранитом -1 и 1-ый этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	8,8+242,12=
250,92
	
	Корпус  6.1.1

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	4,61+252,97=
257,58
	
	Корпус  6.1.2

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	9,95+258,45=
268,4
	
	Корпус  6.1.3

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	14,44+278,25=
292,69
	
	Корпус  6.1.4

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	2,63+68,17=70,8
	
	Корпус  6.1.2

	СК3.2
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"
	2,63+92,37=95,0
	
	Корпус  6.1.1

	СК3.3
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	2,63+37,97=40,6
	
	Корпус  6.1.4

	СК3.4
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневоый светлый матовый обрезной, арт. SL1030G0011R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "бежевый"
	2,63+75,16=77,79
	
	Корпус  6.1.3



	Спецификация покраски стен -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СП1.2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	344,83
	
	Корпус  6.1.1  

	СП1.2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	41
	
	Корпус  6.1.2 

	СП1.2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	101,51
	
	Корпус  6.1.3 

	СП1.2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	372,92
	
	Корпус  6.1.4  

	СП2.2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1
	398,07
	
	Корпус  6.1.1  

	СП2.2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1
	58,82
	
	Корпус  6.1.2 

	СП2.2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1
	138,38
	
	Корпус  6.1.3 

	СП2.2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1
	493,60
	
	Корпус  6.1.4  

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	46,07
	
	Корпус  6.1.1  

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	88,91
	
	Корпус  6.1.2 

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	
66,68



	
	Корпус  6.1.3 

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	52,6
	
	Корпус  6.1.4  

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	38,21
	
	Корпус  6.1.1  

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	81,64
	
	Корпус  6.1.2 

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	58,87
	
	Корпус  6.1.3 

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	38,94
	
	Корпус  6.1.4  



	Спецификация покраски стен 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СП1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане
	257,64
	
	Корпус  6.1.1  

	СП1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане
	156,14
	
	Корпус  6.1.2 

	СП1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане
	189,37
	
	Корпус  6.1.3 

	СП1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане
	279,43
	
	Корпус  6.1.4  

	СП1.1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.030м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	30
	
	Корпус  6.1.1  

	СП1.1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.030м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	102
	
	Корпус  6.1.2 

	СП1.1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.030м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	132
	
	Корпус  6.1.3 

	СП1.1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.030м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	37
	
	Корпус  6.1.4  

	СП1в
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	23
	
	Корпус  6.1.1  

	СП1в
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	45,11
	
	Корпус  6.1.2 

	СП1в
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	50
	
	Корпус  6.1.3 

	СП1в
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	25,07
	
	Корпус  6.1.4  

	СП2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения.
	62
	
	Корпус  6.1.1  

	СП2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения.
	56
	
	Корпус  6.1.2 

	СП2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения.
	45,32
	
	Корпус  6.1.3 

	СП2
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения.
	12,5
	
	Корпус  6.1.4  

	СП2.1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1
	180,6
	
	Корпус  6.1.1  

	СП2.1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1
	40
	
	Корпус  6.1.2 

	СП2.1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1
	109,3
	
	Корпус  6.1.3 

	СП2.1
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1
	235
	
	Корпус  6.1.4  

	СП3
	Dulux, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения.
	11,11
	
	Корпус  6.1.1  

	СП3
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения.
	6,74
	
	Корпус  6.1.2 

	СП3
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения.
	8,07
	
	Корпус  6.1.3 

	СП3
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения.
	12
	
	Корпус  6.1.4  

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	171,65
	
	Корпус  6.1.1

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	223,23
	
	Корпус  6.1.2

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	208
	
	Корпус  6.1.3

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	212
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация отделки стен керамогранитом 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	25,22+85,2=
110,42
	
	Корпус  6.1.1

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	23+84,49=
107,49
	
	Корпус  6.1.2

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	25,45+95,03=
120,48
	
	Корпус  6.1.3

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	24,13+76,95=
101,08
	
	Корпус  6.1.4

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	32,7+4,94=
37,64
	
	Корпус  6.1.2

	СК3.2
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"
	25,51+19,16=
44,67
	
	Корпус  6.1.1

	СК3.3
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	26,83+5,26=
32,09
	
	Корпус  6.1.4

	СК3.4
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневоый светлый матовый обрезной, арт. SL1030G0011R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "бежевый"
	26,76+8,05=
34,81
	
	Корпус  6.1.3



	Спецификация покраски стен 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	133,1+14,77=
147,87
	
	Корпус  6.1.1

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	168,6+20,8=
189,4

	
	Корпус  6.1.2

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	139,26+6,3=
145,56

	
	Корпус  6.1.3

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	223,89+21=
244,89

	
	Корпус  6.1.4

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	47,82
	
	Корпус  6.1.1

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	

46,94




	
	Корпус  6.1.2

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	46




	
	Корпус  6.1.3

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	45
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация  отделки стен керамогранитом типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	25,22х15=378,3

	
	Корпус  6.1.1

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	23х10=230
	
	Корпус  6.1.2

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	25,45х8=203,6
	
	Корпус  6.1.3

	СК1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит  Чеппо ди Грей 100х300х0,6см,  SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на  цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO
	24,13х13=313,7
	
	Корпус  6.1.4

	СК3.1
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый"
	32,7х10=327
	
	Корпус  6.1.2

	СК3.2
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый"
	25,51х15=382,65
	
	Корпус  6.1.1

	СК3.3
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый"
	26,83х13=348,79

	
	Корпус  6.1.4

	СК3.4
	Керама Марацци, Россия
	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневоый светлый матовый обрезной, арт. SL1030G0011R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "бежевый"
	26,76х8=214,08
	
	Корпус  6.1.3



	Спецификация покраски стен типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	133,1х15=
1996,5
	
	Корпус  6.1.1

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	168,6х10=
1686
	
	Корпус  6.1.2

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	139,26х8=
1114,08
	
	Корпус  6.1.3

	СП4
	Akvest
	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"
	223,89х13=
2910,6

	
	Корпус  6.1.4

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	47,82х15=717,3
	
	Корпус  6.1.1

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	

46,94х10=469,4




	
	Корпус  612.2

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	46х8=368




	
	Корпус  6.1.3

	СП5
	Duluх, Россия
	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)
	45х13=585
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация покраски стен паркинга -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СП2.3
	Dulux, Россия
	Для стен:
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения. 
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. 
Для колонн: 
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. 
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	RAL7035 =
2412 кв.м
RAL 9005 =
583 кв.м

	
	

	СП3.1
	Dulux, Россия
	Акцентные стены:
- Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL8004 на высоту 3.000м от чистого пола помещения.
- Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	RAL8004 =
281 кв.м
RAL 9005 =
112,5 кв.м

	
	

	СП3.2
	Dulux, Россия
	Акцентные стены:
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7006 на высоту 3.000м от чистого пола помещения.
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	RAL7006 =
200 кв.м
RAL 9005 =
80 кв.м

	
	

	СП3.3
	Dulux, Россия
	Акцентные стены:
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL1019 на высоту 3.000м от чистого пола помещения.
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	RAL1019 =
170 кв.м
RAL 9005 =
69 кв.м

	
	

	СП3.4
	Dulux, Россия
	Акцентные стены:
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 3.000м от чистого пола помещения.
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	RAL9010 =
200 кв.м
RAL 9005 =
80 кв.м

	
	



	Спецификация покраски стен паркинга 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	СП2.3
	Dulux, Россия
	Для стен:
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. 
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. 
Для колонн: 
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. 
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	RAL7035 =
1889 кв.м
RAL 9005 =
787 кв.м

	
	

	СП3.1
	Dulux, Россия
	Акцентные стены:
- Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL8004 на высоту 2.500м от чистого пола помещения.
- Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	RAL8004 =
114 кв.м
RAL 9005 =
46 кв.м

	
	

	СП3.2
	Dulux, Россия
	Акцентные стены:
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7006 на высоту 2.500м от чистого пола помещения.
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	RAL7006 =
68 кв.м
RAL 9005 =
27 кв.м

	
	

	СП3.3
	Dulux, Россия
	Акцентные стены:
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL1019 на высоту 3.000м от чистого пола помещения.
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	RAL1039 =
113 кв.м
RAL 9005 =
45 кв.м

	
	

	СП3.4
	Dulux, Россия
	Акцентные стены:
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 2.500м от чистого пола помещения.
- Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.
	RAL9010 =
85 кв.м
RAL 9005 =
34 кв.м

	
	




	Спецификация профилей на стенах -1 и 1 этажи

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	140+180+109
=429
	
	Корпус  6.1.1

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	43+171+98
=312
	
	Корпус  6.1.2

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	56+191+98
=345
	
	Корпус  6.1.3

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	144+161,13+97
=402,13
	  
	Корпус  6.1.4

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28
	112
	
	Корпус  6.1.1

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28
	52
	
	Корпус  6.1.2

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28
	76
	
	Корпус  6.1.3

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28
	104
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация профилей на стенах 2-ой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	149
	
	Корпус  6.1.1

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	158
	
	Корпус  6.1.2

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	164
	
	Корпус  6.1.3

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	192,5
	
	Корпус  6.1.4

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28
	41,2
	
	Корпус  6.1.1

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28
	28,3
	
	Корпус  6.1.2

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28
	38
	
	Корпус  6.1.3

	Уп1
	Профиль-МО
	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28
	23
	
	Корпус  6.1.4

	Уп2
	Профиль-МО
	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м. Артикул: ПО-П10Х10-34
	5,03
	
	Корпус  6.1.1

	Уп2
	Профиль-МО
	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м. Артикул: ПО-П10Х10-34
	15,1
	
	Корпус  6.1.2

	Уп2
	Профиль-МО
	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м. Артикул: ПО-П10Х10-34
	5,1
	
	Корпус  6.1.4



[bookmark: _GoBack]
	Спецификация профилей на стенах типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
 ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	109,166*15=1637,49
	
	Корпус  6.1.1

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	130*10=1300
	
	Корпус  6.1.2

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	115*8=920
	
	Корпус  6.1.3

	ТП6.1
	"Теневой", Россия
	Алюминиевый теневой профиль
ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005
	136*13=1768

	
	Корпус  6.1.4

	Уп2
	Профиль-МО
	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м. Артикул: ПО-П10Х10-34
	5,03*15=75,45
	
	Корпус  6.1.1

	Уп2
	Профиль-МО
	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м. Артикул: ПО-П10Х10-34
	15,1*10=151
	
	Корпус  6.1.2

	Уп2
	Профиль-МО
	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м. Артикул: ПО-П10Х10-34
	5,1*13=66,3
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация на реечный потолок и потолок в помещение консьержа

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	П2
	Ecophon
	Подвесные потолочные панели Фокус Дг, 600х600мм, цв. Белый.
	13,7
	
	Корпус  6.1.1

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	23,6
	
	Корпус  6.1.1

	П2
	Ecophon
	Подвесные потолочные панели Фокус Дг, 600х600мм, цв. Белый.
	15
	
	Корпус  6.1.2

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	21,1
	
	Корпус  6.1.2

	П2
	Ecophon
	Подвесные потолочные панели Фокус Дг, 600х600мм, цв. Белый.
	11,32
	
	Корпус  6.1.3

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	41,1
	
	Корпус  6.1.3

	П2
	Ecophon
	Подвесные потолочные панели Фокус Дг, 600х600мм, цв. Белый.
	15,3
	
	Корпус  6.1.4

	П3
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035
	39,2
	
	Корпус  6.1.4

	П2
	Ecophon
	Подвесные потолочные панели Фокус Дг, 600х600мм, цв. Белый.
	19,1
	
	Помещение охраны



	Спецификация потолочных панелей и профилей на 2ом и типовых этажах

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	16,9*16=
270,4 кв.м
	
	Корпус  6.1.1

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	21,7*11=
238,7  кв.м
	
	Корпус  6.1.2

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	17,4*9=
156,6  кв.м
	
	Корпус  6.1.3

	1
	Selecta, Россия
	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010
	25,2*14=
352,8  кв.м
	
	Корпус  6.1.4




	Спецификация светильников в паркинге на -1 и 1 этаже

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. 
	Масса ед., кг
	Примечание

	11
	Selecta, Россия
	"Стрелка" Светильник Selecta S-System Profile 50*50(h)мм, 10Вт, 4000K, IP54
	62
	
	

	12
	Selecta, Россия
	Светильник "линейный" Selecta S-System Profile 50*50(h), 10Вт, 4000K, IP54
	1756,8 пог. м
	
	

	16
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1761мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	135
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	158
	
	

	10
	STARSTAS-DESIGN , Россия
	Профиль алюминиевый 26х24(h)мм, RAL9005 c источниками света с 4000К, 9,6Вт/м, IP54, рассеиватель опал, с настенным креплением с помощью регулируемого кронштейна
	975,5пог м
	
	

	
	STARSTAS-DESIGN , Россия
	Навигационные таблички акрил 550х302х10мм с лазерным нанесением номера парковочных мест с оклейкой задника зекральной пленкой (скругленные углы) + кронштейн крепления к профилю
	333
	
	

	18
	STARSTAS-DESIGN , Россия
	Таблички выезд разного направления
Профиль алюминиевый RAL9005 c источниками света с 4000К, 9,6Вт/м, IP54, 
Навигационные таблички акрил 1100х302х10мм с нанесением «Выезд» с стрелкой направления с оклейкой задника зеркальной пленкой (скругленные углы) 
	33шт
	
	



	Спецификация светильников -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.1.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	4
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	24
	
	

	Корпус 6.1.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	18
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	5
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	3
	
	

	Корпус 6.1.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	4
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	6
	
	

	Корпус 6.1.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	20
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	4
	
	

	17
	Selecta, Россия
	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат
	28
	
	



	Спецификация светильников 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.1.1

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	37
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	2
	
	

	1.2в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	37
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	3
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	10
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL9005.
	20
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	14
	
	

	Корпус 6.1.2

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	35
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	2
	
	

	1.2в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	18
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	3
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	12
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL9005.
	18
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	16
	
	

	Корпус 6.1.3

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	28
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	2
	
	

	1.2в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	20
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	3
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	11
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL9005.
	31
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	16
	
	

	Корпус 6.1.4

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	24
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	2
	
	

	1.2в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	3
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	38
	
	

	3в
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.
	3
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	14
	
	

	6
	Selecta, Россия
	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.
	2
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	2
	
	

	13
	Selecta, Россия
	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL9005.
	34
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	16
	
	

	Помещения охраны

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4
	
	

	5
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар
	10
	
	




	Спецификация светильников 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.1.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	29
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	8
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	26,6 п.м
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	Корпус 6.1.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	18
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	9
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	35,3  п.м
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	Корпус 6.1.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	16
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	8
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	27,5 п.м
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	

	Корпус 6.1.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	1.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	28
	
	

	1.1в
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	9
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	41,5 п.м
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2
	
	



	Спецификация светильников типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Корпус 6.1.1

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8х15=120
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	8х15=120
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1x15=15
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	26,7х15=400,5 п.м
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х15=30
	
	

	Корпус 6.1.2

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	4х10=40
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	9х10=90
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1х10=10
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	35,3х10=353
п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х10=20
	
	

	Корпус 6.1.3

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8х8=64
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	8х8=64
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1х8=8
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	27,4х8=219,2
п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х8=16
	
	

	Корпус 6.1.4

	1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.
	8х13=104
	
	

	8
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	9х13=117
	
	

	8.1
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар.
	1х13=13
	
	

	9
	Selecta, Россия
	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.
	41,5х13=539,5
п.м.
	
	

	15
	Selecta, Россия
	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/
 Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)
	2х13=26
	
	



	Спецификация дверных упоров

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	ДвУ1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.
	1+3+30=34 шт
	
	Корпус  6.1.1

	ДвУ1.1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.
	5+9+4+60= 78 шт
	
	Корпус  6.1.1

	ДвУ1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.
	1+8+70=79 шт
	
	Корпус  6.1.2

	ДвУ1.1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.
	3+8+5+50=66 шт
	
	Корпус  6.1.2

	ДвУ1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.
	1+5+6+48=60 шт
	
	Корпус  6.1.3

	ДвУ1.1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.
	3+5+1 (охрана)+3+24= 36 шт
	
	Корпус  6.1.3

	ДвУ1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.
	3+3+6+78=
90 шт
	
	Корпус  6.1.4

	ДвУ1.1
	Дверной упор Apecs
	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.
	6+5+5+52=
68 шт
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация контрастной маркировки

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый.
	2+14+6=22*2=
44 шт
	
	Корпус  6.1.1

	2
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый.
	2+18+10=30*2=
60 шт
	
	Корпус  6.1.2

	3
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый.
	2+10+6=18*2=
36 шт
	
	Корпус  6.1.3

	4
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый.
	6+14+8=28*2=
56 шт
	
	Корпус  6.1.4

	5
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Лента контрастная, ж, 100 мм.
	0,09+0,54+0,54+5,4=6,57 м.кв
	
	Корпус  6.1.1

	6
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Лента контрастная, ж, 100 мм.
	0,09+0,72+0,54+3,6=4,95 м.кв
	
	Корпус  6.1.2

	7
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Лента контрастная, ж, 100 мм.
	0,09+0,72+0,54+4,68=6,03 м.кв
	
	Корпус  6.1.3

	8
	Тифлоцентр«Вертикаль»
	Лента контрастная, ж, 100 мм.
	0,09+0,54+0,54+2,88=4,05 м.кв
	
	Корпус  6.1.4




	Спецификация декоративной решетки в нише приборов отопления

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание

	ДР
	KNKA
	Декоративная решетка KNKA системы отопления размер 600х2630мм. Ral 7047, съемная под шпаклевку или плитку.
	1 шт
	
	Корпус  6.1.2

	ДР
	KNKA
	Декоративная решетка KNKA системы отопления размер 600х2630мм. Ral 7047, съемная под шпаклевку или плитку.
	1 шт
	
	Корпус  6.1.3

	ДР
	KNKA
	Декоративная решетка KNKA системы отопления размер 600х2630мм. Ral 7047, съемная под шпаклевку или плитку.
	1 шт
	
	Корпус  6.1.4




	Спецификация таблички для инвалидов

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание

	ПИ-01
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой «Лифт для инвалидов»
	1+1+(1*16)=18 шт
	
	Корпус  6.1.1

	ПИ-02
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала»
	1+1+(1*16)=18 шт
	
	Корпус  6.1.1

	ПИ-07
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа»
	2+2+(2*16)=
36 шт
	
	Корпус  6.1.1

	ПИ-01
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой «Лифт для инвалидов»
	1+1+(1*11)=13 шт
	
	Корпус  6.1.2

	ПИ-02
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала»
	1+1+(1*11)=13 шт
	
	Корпус  6.1.2

	ПИ-07
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа»
	2+2+(2*11)=
26 шт
	
	Корпус  6.1.2

	ПИ-01
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой «Лифт для инвалидов»
	1+1+(1*9)=11 шт
	
	Корпус  612.3

	ПИ-02
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала»
	1+1+(1*9)=11 шт
	
	Корпус  6.1.3

	ПИ-07
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа»
	2+2+(2*9)=
22 шт
	
	Корпус  6.1.3

	ПИ-01
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой «Лифт для инвалидов»
	1+1+(1*14)=16 шт
	
	Корпус  6.1.4

	ПИ-02
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала»
	1+1+(1*14)=16 шт
	
	Корпус  6.1.4

	ПИ-07
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа»
	2+2+(2*14)=32 шт
	
	Корпус  6.1.4

	ПИ-04
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных»
	1 шт
	
	Корпус  6.1.1 только 1 этаж

	ПИ-04
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных»
	1 шт
	
	Корпус  6.1.2  только 1 этаж

	ПИ-04
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных»
	1 шт
	
	Корпус  61..3  только 1 этаж

	ПИ-04
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных»
	1 шт
	
	Корпус  6.1.4  только 1 этаж

	ПИ-05
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Безопасная зона для инвалидов»
	2*13=26 шт
	
	Корпус  6.1.1

	ПИ-05
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Безопасная зона для инвалидов»
	2*9=18 шт
	
	Корпус  6.1.2

	ПИ-05
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Безопасная зона для инвалидов»
	2*7=14 шт
	
	Корпус  6.1.3

	ПИ-05
	
	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Безопасная зона для инвалидов»
	2*7=14 шт
	
	Корпус  6.1.4






	Спецификация демпферов паркинга на -1 и 1 этаже

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	
	Демпферы на углах колонн и других конструктивных элементах, RAL9017, 60х60х900(h). Крепление на высоту 150мм от уровня чистого пола
	446 шт
	
	-1 этаж паркинга

	1
	
	Демпферы на углах колонн и других конструктивных элементах, RAL9017, 60х60х900(h). Крепление на высоту 150мм от уровня чистого пола
	283 шт
	
	1 этаж паркинга



	Спецификация потолочных профилей -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Тп1
	
	
Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005
	10
	
	Корпус  6.1.1

	Тп1
	
	
Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005
	10
	
	Корпус  6.1.2

	Тп1
	
	
Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005
	10
	
	Корпус  6.1.3

	Тп1
	
	
Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005
	24
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация потолочных профилей 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Тп1
	
	
Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005
	67,5
	
	Корпус  6.1.1

	Тп1
	
	
Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005
	62
	
	Корпус  6.1.2

	Тп1
	
	
Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005
	47
	
	Корпус  6.1.3

	Тп1
	
	
Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005
	52
	
	Корпус  6.1.4






	Спецификация потолочных профилей 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Тп1
	
	
Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005
	119,7
	
	Корпус  6.1.1

	Тп1
	
	
Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005
	139,8
	
	Корпус  6.1.2

	Тп1
	
	
Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005
	123
	
	Корпус  6.1.3

	Тп1
	
	
Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005
	164,4
	
	Корпус  6.1.4

	Уп4
	Профиль-МО
	Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м. Артикул: ПО-Г12-35
	31,2 п.м.
	
	Корпус  6.1.1

	Уп4
	Профиль-МО
	Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м.  Артикул: ПО-Г12-35
	39 п.м.
	
	Корпус  6.1.2

	Уп4
	Профиль-МО
	Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м.  Артикул: ПО-Г12-35
	32 п.м.
	
	Корпус  6.1.3

	Уп4
	Профиль-МО
	Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м. Артикул: ПО-Г12-35
	44 п.м.
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация потолочных профилей типовых этажей

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Тп1
	
	
Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005
	83,3*15=
1249,5
	
	Корпус  6.1.1

	Тп1
	
	
Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005
	100,8*10=1008
	
	Корпус  6.1.2

	Тп1
	
	
Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005
	85,5*8=684
	
	Корпус  6.1.3

	Тп1
	
	
Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005
	123,3*13=
1602,9
	
	Корпус  6.1.4

	Уп4
	Профиль-МО
	Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м.  Артикул: ПО-Г12-35
	31,2*15=468 п.м.
	
	Корпус  6.1.1

	Уп4
	Профиль-МО
	Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м.  Артикул: ПО-Г12-35
	39*10=390 п.м.
	
	Корпус  6.1.2

	Уп4
	Профиль-МО
	Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м.  Артикул: ПО-Г12-35
	32*8=256 п.м.
	
	Корпус  6.1.3

	Уп4
	Профиль-МО
	Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м.  Артикул: ПО-Г12-35
	44*13=572 п.м.
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация оборудования в С\У, ПУИ и лапомойках

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Кр
	Оminimalism, Россия
	
Крючок ominimalism настенный металлический H109, цв. черный, 40х55х20 мм
	4
	
	Корпус  6.1.1

	Дб
	Оminimalism, Россия
	
Держатель ominimalism для бумаги металлический H114 с полочкой, цв. черный, 305х83х30мм
	1
	
	Корпус  6.1.1

	5
	Electrolux
	Сушилка для рук Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148, нержавеющая сталь
	2
	
	Корпус  6.1.1

	Зер
	
	Зеркало Silver 400х900х6мм, устанавливается заподлицо с отделкой керамогранитом
	3
	
	Корпус  6.1.1

	Кр
	Оminimalism, Россия
	
Крючок ominimalism настенный металлический H109, цв. черный, 40х55х20 мм
	4
	
	Корпус  6.1.2

	Дб
	Оminimalism, Россия
	
Держатель ominimalism для бумаги металлический H114 с полочкой, цв. черный, 305х83х30мм
	1
	
	Корпус  6.1.2

	5
	Electrolux
	Сушилка для рук Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148, нержавеющая сталь
	2
	
	Корпус  6.1.2

	Зер
	
	Зеркало Silver 400х900х6мм, устанавливается заподлицо с отделкой керамогранитом
	3
	
	Корпус  6.1.2

	Кр
	Оminimalism, Россия
	
Крючок ominimalism настенный металлический H109, цв. черный, 40х55х20 мм
	4
	
	Корпус  6.1.3

	Дб
	Оminimalism, Россия
	
Держатель ominimalism для бумаги металлический H114 с полочкой, цв. черный, 305х83х30мм
	1
	
	Корпус  6.1.3

	5
	Electrolux
	Сушилка для рук Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148, нержавеющая сталь
	2
	
	Корпус  6.1.3

	Зер
	
	Зеркало Silver 400х900х6мм, устанавливается заподлицо с отделкой керамогранитом
	3
	
	Корпус  6.1.3

	Кр
	Оminimalism, Россия
	
Крючок ominimalism настенный металлический H109, цв. черный, 40х55х20 мм
	4
	
	Корпус  6.1.4

	Дб
	Оminimalism, Россия
	
Держатель ominimalism для бумаги металлический H114 с полочкой, цв. черный, 305х83х30мм
	1
	
	Корпус  6.1.4

	5
	Electrolux
	Сушилка для рук Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148, нержавеющая сталь
	2
	
	Корпус  6.1.4

	Зер
	
	Зеркало Silver 400х900х6мм, устанавливается заподлицо с отделкой керамогранитом
	3
	
	Корпус  6.1.4

	Кр
	Оminimalism, Россия
	
Крючок ominimalism настенный металлический H109, цв. черный, 40х55х20 мм
	2
	
	Пост охраны

	Дб
	Оminimalism, Россия
	
Держатель ominimalism для бумаги металлический H114 с полочкой, цв. черный, 305х83х30мм
	1
	
	Пост охраны

	5
	Electrolux
	Сушилка для рук Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148, нержавеющая сталь
	1
	
	Пост охраны

	Зер
	
	Зеркало Silver 400х900х6мм, устанавливается заподлицо с отделкой керамогранитом
	1
	
	Пост охраны



	Спецификация почтовых ящиков

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	
	Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (10 секций, 14 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм)
	140
	
	Корпус  6.1.1

	1
	
	Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (7 секций, 14 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм)
	98
	
	Корпус  6.1.2

	1
	
	Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (5 секций, 14 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм)
	70
	
	Корпус  6.1.3

	1
	
	Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (9 секций, 13 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм)
	117
	
	Корпус  6.1.4




	Спецификация раковин в лапомойках

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	
	Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6.
Длина = 1155мм, ширина = 430мм, t=200мм,

	1
	
	Корпус  6.1.1

	1
	
	Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6.
Длина = 1030мм, ширина = 430мм, t=200мм,

	1
	
	Корпус  6.1.2

	1
	
	Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6.
Длина = 1140мм, ширина = 430мм, t=200мм,

	1
	
	Корпус  6.1.3

	1
	
	Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6.
Длина = 1300мм, ширина = 430мм, t=200мм,

	1
	
	Корпус  6.1.4




	Спецификация на кашпо на 1 и 2 этаже

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	К1
	OMINIMALISM, Россия
	Прямоугольное кашпо из бетона, цвет серый, 1200х300мм., h=520мм
	1
	
	Корпус  6.1.1

	К2
	OMINIMALISM, Россия
	Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет черный, D=300мм, h=300мм.
	2
	
	Корпус  6.1.1

	К3
	OMINIMALISM, Россия
	Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет белый, D=300мм, h=500мм.
	4
	
	Корпус  6.1.1

	К1
	OMINIMALISM, Россия
	Прямоугольное кашпо из бетона, цвет серый, 1200х300мм., h=520мм
	1
	
	Корпус  6.1.2

	К2
	OMINIMALISM, Россия
	Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет черный, D=300мм, h=300мм.
	4
	
	Корпус  6.1.2

	К3
	OMINIMALISM, Россия
	Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет белый, D=300мм, h=500мм.
	2
	
	Корпус  6.1.2

	К1
	OMINIMALISM, Россия
	Прямоугольное кашпо из бетона, цвет серый, 1200х300мм., h=520мм
	1
	
	Корпус  6.1.3

	К2
	OMINIMALISM, Россия
	Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет черный, D=300мм, h=300мм.
	2
	
	Корпус  6.1.3

	К3
	OMINIMALISM, Россия
	Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет белый, D=300мм, h=500мм.
	4
	
	Корпус  6.1.3

	К1
	OMINIMALISM, Россия
	Прямоугольное кашпо из бетона, цвет серый, 1200х300мм., h=520мм
	2
	
	Корпус  6.1.4

	К2
	OMINIMALISM, Россия
	Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет черный, D=300мм, h=300мм.
	4
	
	Корпус  6.1.4

	К3
	OMINIMALISM, Россия
	Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет белый, D=300мм, h=500мм.
	2
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация на лавочки на 1 и 2 этаже

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Л1
	
	Индивидуальное изделие. Лавочка, выполненная из металлического каркаса - Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом 1000х3000х6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в местах сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки. Размер 1950х300Х525(h)мм
	10
	
	

	Л2
	
	Индивидуальное изделие. Лавочка, выполненная из металлического каркаса - Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом 1000х3000х6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в местах сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки. Размер 1650х300Х525(h)мм
	1
	
	

	Л3
	
	Индивидуальное изделие. Лавочка, выполненная из металлического каркаса - Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом 1000х3000х6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в местах сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки. Размер 1450х300Х525(h)мм
	1
	
	




	Спецификация на навигацию и пиктограммы на крупноформатном керамограните

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	
	Навигация «Сетка квартир» 440х495мм(h)., цв. чёрный. Печать навигации сетки квартир производится на листе  крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм
	1
	
	Корпус  6.1.1

	2
	
	Пиктограмма «Колясочная» 100х120мм(h)., цв. Черный.  Печать пиктограммы производится на листе  крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм
	1
	
	Корпус  6.1.1

	3
	
	Пиктограмма «Лапомойка» 120х120мм(h)., цв. Черный.  Печать пиктограммы производится на листе  крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм
	1
	
	Корпус  6.1.1

	4
	
	Пиктограмма «Автостоянка» 90х120мм(h)., цв. Черный.  Печать пиктограммы производится на листе  крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм
	1
	
	Корпус  6.1.1

	5
	
	Навигация «Номер секции» располагается на стекле над входной дверью в подъезд изнутри.  Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая.  
	2
	
	Корпус  6.1.1

	6
	
	Навигация «Интервал квартир» располагается на стекле двери со стороны лифтового холла.  Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая.
	32
	
	Корпус  6.1.1

	1
	
	Навигация «Сетка квартир» 285х495мм(h)., цв. чёрный. Печать навигации сетки квартир производится на листе  крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм
	1
	
	Корпус  6.1.2

	2
	
	Пиктограмма «Колясочная» 100х120мм(h)., цв. Черный.  Печать пиктограммы производится на листе  крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм
	1
	
	Корпус  6.1.2

	3
	
	Пиктограмма «Лапомойка» 120х120мм(h)., цв. Черный.  Печать пиктограммы производится на листе  крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм
	1
	
	Корпус  6.1.2

	4
	
	Пиктограмма «Автостоянка» 90х120мм(h)., цв. Черный.  Печать пиктограммы производится на листе  крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм
	1
	
	Корпус  6.1.2

	5
	
	Навигация «Номер секции» располагается на стекле над входной дверью в подъезд изнутри.  Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая.  
	2
	
	Корпус  6.1.2

	6
	
	Навигация «Интервал квартир» располагается на стекле двери со стороны лифтового холла.  Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая.
	22
	
	Корпус  6.1.2

	1
	
	Навигация «Сетка квартир» 285х495мм(h)., цв. чёрный. Печать навигации сетки квартир производится на листе  крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм
	1
	
	Корпус  6.1.3

	2
	
	Пиктограмма «Колясочная» 100х120мм(h)., цв. Черный.  Печать пиктограммы производится на листе  крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм
	1
	
	Корпус  6.1.3

	3
	
	Пиктограмма «Лапомойка» 120х120мм(h)., цв. Черный.  Печать пиктограммы производится на листе  крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм
	1
	
	Корпус  6.1.3

	4
	
	Пиктограмма «Автостоянка» 90х120мм(h)., цв. Черный.  Печать пиктограммы производится на листе  крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм
	1
	
	Корпус  6.1.3

	5
	
	Навигация «Номер секции» располагается на стекле над входной дверью в подъезд изнутри.  Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая.  
	2
	
	Корпус  6.1.3

	6
	
	Навигация «Интервал квартир» располагается на стекле двери со стороны лифтового холла.  Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая.
	18
	
	Корпус  6.1.3

	1
	
	Навигация «Сетка квартир» 440х495мм(h)., цв. чёрный. Печать навигации сетки квартир производится на листе  крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм
	1
	
	Корпус  6.1.4

	2
	
	Пиктограмма «Колясочная» 100х120мм(h)., цв. Черный.  Печать пиктограммы производится на листе  крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм
	1
	
	Корпус  6.1.4

	3
	
	Пиктограмма «Лапомойка» 120х120мм(h)., цв. Черный.  Печать пиктограммы производится на листе  крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм
	1
	
	Корпус  6.1.4

	4
	
	Пиктограмма «Автостоянка» 90х120мм(h)., цв. Черный.  Печать пиктограммы производится на листе  крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм
	1
	
	Корпус  6.1.4

	5
	
	Навигация «Номер секции» располагается на стекле над входной дверью в подъезд изнутри.  Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая.  
	2
	
	Корпус  6.1.4

	6
	
	Навигация «Интервал квартир» располагается на стекеле двери со стороны лифтового холла.  Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая.
	28
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация настенных табличек навигации 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	
	Табличка для нумерации квартир располагается рядом с дверью. Материал таблички  поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм
	416
	
	На все корпуса 6.1

	2
	
	Табличка для нумерации номера этажа в ЛК. Материал таблички  поликрил чёрного цвета.
200х130х10мм  
	19
	
	Корпус  6.1.1

	3
	
	Табличка для нумерации номера этажа в лифтовом холле. Материал таблички  поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм
	17
	
	Корпус  6.1.1

	2
	
	Табличка для нумерации номера этажа в ЛК. Материал таблички  поликрил чёрного цвета.
200х130х10мм  
	14
	
	Корпус  6.1.2

	3
	
	Табличка для нумерации номера этажа в лифтовом холле. Материал таблички  поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм
	12
	
	Корпус  6.1.2

	2
	
	Табличка для нумерации номера этажа в ЛК. Материал таблички  поликрил чёрного цвета.
200х130х10мм  
	12
	
	Корпус  6.1.3

	3
	
	Табличка для нумерации номера этажа в лифтовом холле. Материал таблички  поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм
	10
	
	Корпус  6.1.3

	2
	
	Табличка для нумерации номера этажа в ЛК. Материал таблички  поликрил чёрного цвета. 
200х130х10мм
	17
	
	Корпус  6.1.4

	3
	
	Табличка для нумерации номера этажа в лифтовом холле. Материал таблички  поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм
	15
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация декоративных профилей (ДП) 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. Пм.
	Масса ед., кг
	Примечание

	ДП1
	
	Декоративный угловой профиль из металла в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок) t=1,5мм., 100х100х40мм., окрашенный порошковой окраской по RAL. Звуковиброизоляционная подложка с внутренней стороны.
	43,62
	
	Корпус  6.1.1

	ДП2
	
	Декоративный п-образный профиль из нержавеющей стали,  в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), элементов лифтовых порталов, t=1,5мм., 220х100х30мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный.
	98,1
	
	Корпус  6.1.1

	ДП1
	
	Декоративный угловой профиль из металла  в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок) t=1,5мм., 100х100х40мм., окрашенный порошковой окраской по RAL.  Звуковиброизоляционная подложка с внутренней стороны.
	37,7
	
	Корпус  6.1.2

	ДП2
	
	Декоративный п-образный профиль из нержавеющей стали,  в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), элементов лифтовых порталов, t=1,5мм., 220х100х30мм.  Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный.
	60,5
	
	Корпус  6.1.2

	ДП1
	
	Декоративный угловой профиль из металла в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок)t=1,5мм., 100х100х40мм., окрашеный порошковой окраской по RAL.  Звуковиброизоляционная подложка с внутренней стороны.
	42,9
	
	Корпус  6.1.3

	ДП2
	
	Декоративный п-образный профиль из нержавеющей стали,  в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), элементов лифтовых порталов, t=1,5мм., 220х100х30мм.  Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный.
	86,35
	
	Корпус  6.1.3

	ДП1
	
	Декоративный угловой профиль из металла,  в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок) t=1,5мм., 100х100х40мм., окрашеный порошковой окраской по RAL.  Звуковиброизоляционная подложка с внутренней стороны.
	41,37
	
	Корпус  6.1.4

	ДП2
	
	Декоративный п-образный профиль из нержавеющей стали, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), элементов лифтовых порталов, t=1,5мм., 220х100х30мм.  Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный.
	86,85
	
	Корпус  6.1.4




	Спецификация зеркал в вестибюле 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	Дз1, Дз1.1., Дз2
	
	Индивидуальное изготовление декоративных стеклянных панелей (декоративное зеркало), состоит из 2х слоев:
- 1 слой - закаленное стекло с окраской с внутренней стороны по градиенту, цв. градиента индивидуальный для каждого корпуса. Градиент в виде овала с переходом от яркого цвета к прозрачному 
- 2ой слой - зеркало.
По бокам панелей предусмотрена декоративная крепежная конструкция из алюминия\стали окрашенная в RAL с светодиодной подсветкой с диммером в светорассеивающем профиле с установкой во всю высоту с двух сторон панели. Панель по вертикали состоит из 2х элементов: 1-ый элемент 1230х3000(h)мм, 2-ой элемент 1230х1200(h)мм (уточняется после натурального замера фирмой-производителем)
	5
	
	Корпус  6.1.1,6.1.2,6.1.3, 


	Дз3
	
	Индивидуальное изготовление декоративных стеклянных панелей (декоративное зеркало), состоит из 2х слоев:
- 1 слой - закаленное стекло с окраской с внутренней стороны по градиенту, цв. градиента индивидуальный для каждого корпуса. Градиент в виде овала с переходом от яркого цвета к прозрачному 
- 2ой слой - зеркало.
По бокам панелей предусмотрена декоративная крепежная конструкция из алюминия\стали окрашенная в RAL с светодиодной подсветкой с диммером в светорассеивающем профиле с установкой во всю высоту с двух сторон панели. Панель по вертикали состоит из 2х элементов: 1-ый элемент 1520х3000(h)мм, 2-ой элемент 1520х1200(h)мм (уточняется после натурального замера фирмой-производителем)
	2
	
	Корпус  6.1.4



	Спецификация на декоративные элементы лифта 1 этажа 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	
	Кнопки вызова лифта и ключ для управления лифтами пожарных подразделений выполнены встроенными в панель из нержавеющей стали t=1,5мм., шириной 90мм, высотой 2100мм, хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. чёрный.
	5
	
	Корпус  6.1.1-6.1.4

	2
	
	Откосы лифтовых порталов для проема 1200х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам)
	4
	
	Корпус  6.1.1, 6.1.3

	3
	
	Откосы лифтовых порталов для проема 900х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам)
	4
	
	Корпус  6.1.1, 6.1.4

	4
	
	Откосы лифтовых порталов для проема 900х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 350мм (уточняется по замерам)
	2
	
	Корпус  6.1.2

	5
	
	Двери шахт лифтов для проема 1200х2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали  t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный
	4
	
	Корпус  6.1.1, 6.1.3

	6
	
	Двери шахт лифтов для проема 900х2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали  t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный
	6
	
	Корпус  6.1.1, 6.1.2, 6.1.4

	7
	
	Стеклянная панель над лифтом с модулем индикации движения лифта и этажа из матированного,  закаленного стекла окрашенного в RAL, 890х1880(h)мм.
	6
	
	Корпус  6.1.1, 6.1.2, 6.1.4

	8
	
	Стеклянная панель над лифтом с модулем индикации движения лифта и этажа из матированного,  закаленного стекла окрашенного в RAL, 1190х1880(h)мм.
	4
	
	Корпус  6.1.1, 6.1.3

	9
	
	Световой индикатор прибытия лифта из акрилового\орг. cтекла белого цвета, со светодиодной лентой 90х1890(h)мм
	10
	
	Корпус  6.1.1-6.1.4.



	Спецификация элементы лифта -1, 2-го, типовых этажей 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	
	Портал лифта для проемов 900х2100(h)мм. с вырезом под указатель этажа, RAL9011. Ширина вертикальных элементов портала - 150мм, ширина верхней части портала - 200мм. Шов стыковки вертикальных и горизонтального элементов порталов - вертикальный 
	86
	
	Корпус  6.1.1, 6.1.2, 6.1.4

	2
	
	Портал лифта для проемов 1200х2100(h)мм. с вырезом под указатель этажа,
RAL9011. Ширина вертикальных элементов портала - 150мм, ширина верхней части портала - 200мм. Шов стыковки вертикальных и горизонтального элементов порталов - вертикальный
	54
	
	Корпус  6.1.1, 6.1.3

	3
	
	
Пост вызова лифта, RAL9011
	69
	
	Корпус  6.2.1-6.2.4

	
	
	
Указатель этажный врезной 
	140
	
	



	Спецификация на информационную панель лайт-бокс в паркинге 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. Пм.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	
	Информационную панель лайт-бокс с подсветкой из акрилового стекла t=8мм., виниловой пленкой с печатью в индивидуальном цвете в соответствии с корпусом по градиенту с навигационной информацией в черном цвете. На скрытом крепеже.
	5
	
	Паркинг -1 этаж

	1
	
	Информационную панель лайт-бокс с подсветкой из акрилового стекла t=8мм., виниловой пленкой с печатью в индивидуальном цвете в соответствии с корпусом по градиенту с навигационной информацией в черном цвете. На скрытом крепеже.. Хаотичная\виброшлифовка, покрытие интрицитаминным, цв. Чёрный.
	4
	
	Паркинг 1 этаж



Примечание:
1. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент
   запаса и подрезки материалов определить производством работ. 
    2. Точный размер раковин в лапомойках устанавливает фирма-производитель после натуральных замеров.
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