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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке рабочей документации на каркасное здание для размещения «Ремонтно-механического участка»

	
№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1
	Наименование объекта строительства
 (далее «Объект»).
	«Ремонтно-механический участок»

	1.2
	Наименование Заказчика
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм»)
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 стр1.
ОГРН 1027700524840 / ИНН 7722059711 / КПП 772201001
E-mail: mez@endopharm.ru

	1.3
	Тип и краткая характеристика Объекта
	2-этажное каркасное здание с навесными сэндвич-панелями с ленточным остеклением на 1-ом этаже

	1.4
	Район, пункт и площадка объекта
	109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25.


	1.5
	Функциональное назначение Объекта
	Выполнение ремонтных работ с использованием металлообрабатывающих станков, металлорежущего инструмента, хранение материалов

	1.6
	Источники финансирования
	Собственные средства Заказчика

	1.7
	Исходная документация 
	Эскизный план 1-ого и 2-ого этажей

	1.8
	Срок выполнения проектных работ
	Проектирование выполнить до 30.11.2024г. Проектные решения согласовать с Заказчиком.

	1. Требования к инженерно-техническим решениям

	2.1
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта
	Прямоугольная форма, размером не менее 28000*6000 мм, в том числе навес размером 7000*6000 мм в осях1-2/Е-Ж ; Этажность -2; Слева от оси «А» расположена лестница для подъема на второй этаж существующего здания. Предусмотреть проектом запасную пожарную лестницу шириной не менее 800 мм в осях 1-2/Г-Д для подъема на второй этаж. Материал стен – сэндвич панели 150 мм; Кровля –односкатная. Окна на втором этаже в кабинетах, коридоре и на складе – металлопластиковые с тройным стеклопакетом; На первом этаже в осях 1/А-Г предусмотреть ленточное остекление. Двери наружные металлические; В осях 1/А-Б на первом этаже предусмотреть эвакуационный выход. Двери внутренние – ПВХ; Потолки – листовой материал.
Полы на 1-ом этаже усиленные для установки металлообрабатывающих станков. Покрытие полов плитка керамогранитная усиленная для промышленных полов 300*300*14 мм; полы на 2-ом этаже линолеум износостойкий коммерческий.  Предусмотреть проектом внутреннюю отделку и утепление наружных стен.
Потолки на 1-ом этаже в чистоте 3000 мм; потолки на 2-ом этаже в чистоте 2500 мм. Проектирование выполнить согласно СП 23-103-2003; ГОСТ 30494-2011; СНиП 31-05-2003; СП 118.13330.2012; 

	2.2
	Фундамент
	Объект устанавливается на фундаментную плиту, толщину плиты определить проектным расчетом с учетом габаритов здания и устанавливаемого технологического оборудования.. Предусмотреть закладные для монтажа колонн. Предусмотреть проектом закладную (гильзы для ввода трубы водоотведения и водопроводной трубы) в фундаментной плите в районе осей 1-2/А. По периметру здания выполнить отмостку шириной 800 мм, толщиной не менее 100 мм. Монтаж отмостки выполнить на подготовленное песчано-гравийное основание. Проектирование выполнить согласно СП20.13330.2016; СП131.13330.2020; СП63.13330.2018

	2.3
	Требования к составу рабочей документации
	Состав рабочей документации:
1. Пояснительная записка - ОПЗ;
2. Архитектурные решения - АР;
3. Конструктивные железобетонные - КЖ;
4. Конструкции металлические – КМ;
5. Конструкции металлические – деталировочные;
6. Сметная документация в программе «Гранд-смета».



Приложение: Эскизный план 1-ого и 2-ого этажей
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