Расчет лифтов на объекте:
«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗCГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Восточный административный округ)»

Секция 3
1. Исходные данные:
Расчет проверки уровня комфортности запроектированных лифтов, произведен согласно ГОСТ Р 52941-2008. «Лифты пассажирские. Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях.» и выполнен на наименьшую секцию 3 для обоснования выбранной скорости лифтов.

· предварительно принимаем – 2 лифта со скоростью 1,6 м/с:
· № 1 грузоподъемностью 1000 кг (расчетное число пассажиров =13 чел.) 
· № 2 грузоподъемностью 630 кг (расчетное число пассажиров =8 чел.) 
число остановок, включая подземную автостоянку:
· для лифта № 1 – 13;
· для лифта № 2 – 12;
высота подъема, включая подземную автостоянку:
· № 1 грузоподъемностью 1000 кг – 41,4 метра;
· № 2 грузоподъемностью 630 кг – 35,39 метра;

2. Расчет.
Определение заселенности дома
	Здание
	Общее количество людей в здании, чел.
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Количество людей определено из расчета 18 м.кв. на 1 чел.
А.2.2 Расчетный пятиминутный пассажиропоток:

где: 
  - число людей, пользующихся лифтами в здании;
  - показатель интенсивности пассажиропотока, характеризующий число людей, подлежащих перевозке в течение расчетного S-минутного периода, в процентах от числа людей пользующихся лифтами в здании.

А.2.4 Расчетный часовой пассажиропоток:

№ 1 грузоподъемностью 1000 кг. (площадь пола кабины - 2,40 м2).
А.2.6 Время кругового рейса лифта при двухстороннем пассажиропотоке:

где:
- вероятная высота подъема лифта:
HB=kn+Hтах= 41,4 *0,7=28,98  м 
где kn - коэффициент вероятной высоты подъема, равный 0,7-0,9
-путь при разгоне и торможении:
При V=1,6 м/с принимаем h=2,5 м.
Для предварительного расчета величину - h, м, принимают:
- для скорости 1,0 м/с - 1,0-2,0,
- для скорости 1,6 м/с - 2,5-3,5,
- для скорости 2,5 м/с - 5,0-7,0,
- для скорости 4,0 м/с - 14-16;

-число вероятных остановок:


Где N1 – число обслуживаемых лифтами этажей,
γn=0,7 коэффициент заполнения кабины при подъеме,
γс=0,35 коэффициент заполнения кабины при спуске,
E= 1000/75= 13человек.
kt=1.05 – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени при работе лифта,
(t1+t2+t3)=10 с. – затраты времени на ускорение, замедление, пуск лифта пассажиром, открывание и закрывание дверей лифта,
Для предварительных расчетов (t1+t2+t3) может быть принята равным:
- для скорости 1,0 м/с - (t1+t2+t3)=12-15,
- для скорости 1,6 м/с - (t1+t2+t3)=10-14,
- для скорости 2,5 м/с - (t1+t2+t3)=12-16,
- для скорости 4,0 м/с - (t1+t2+t3)=15-18;




А.2.5  Провозная способность лифта, в условиях двухстороннего пассажиропотока:

Лифт №2 грузоподъемностью 630 кг (площадь пола кабины – 1,66 м2)
А.2.6 Время кругового рейса лифта при двухстороннем пассажиропотоке:

где:
- вероятная высота подъема лифта:
HB=kn*Hтах= 35,39*0,7=24,77  м.
-путь при разгоне и торможении:
При V=1,6 м/с принимаем h=2,5 м.
Для предварительного расчета величину - h, м, принимают:
- для скорости 1,0 м/с - 1,0-2,0,
- для скорости 1,6 м/с - 2,5-3,5,
- для скорости 2,5 м/с - 5,0-7,0,
- для скорости 4,0 м/с - 14-16;

-число вероятных остановок:


Где N1 – число обслуживаемых лифтами этажей,
γn=0,7 коэффициент заполнения кабины при подъеме, 
γс=0,35 коэффициент заполнения кабины при спуске,

kt=1.05 – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени при работе лифта,
(t1+t2+t3)=10 с. – затраты времени на ускорение, замедление, пуск лифта пассажиром, открывание и закрывание дверей лифта,
Для предварительных расчетов (t1+t2+t3) может быть принята равным:

- для скорости 1,0 м/с - (t1+t2+t3)=12-15,
- для скорости 1,6 м/с - (t1+t2+t3)=10-14,
- для скорости 2,5 м/с - (t1+t2+t3)=12-16,
- для скорости 4,0 м/с - (t1+t2+t3)=15-18;




А.2.5  Провозная способность лифта, в условиях двухстороннего пассажиропотока:

Показатель интенсивности расчетного пассажиропотока

Необходимая провозная способность за час – 7,5 % жильцов секции, использующих лифты составляет – 175,5 чел./час
Расчетная провозная способность за 5 минут в условиях двухстороннего пассажиропотока:
· лифта №1 - 
· лифта №2- 

В сумме 267,5 + 231,0 =498 чел./час >  чел/час
Провозная способность соответствует требованиям ГОСТ Р 52941-2008

Проверяем интервал движения лифтов

А .1.10 Интервал движения лифтов с различными параметрами определяют по формуле 
tи= ∑T/n2

где T — суммарное время круговых рейсов входящих в группу лифтов с различными параметрами
n - общее количество лифтов в расчетном блоке
tи = (183,7+130,9)/22=78,66с
Величина интервала движения лифтов характеризует уровень комфортности обслуживания пассажиров: 
отличный уровень - интервал от 0 до 60 с;
хороший уровень - интервал от 60 до 80 с;
удовлетворительный уровень - интервал от 80 до 100 с.
Интервал движения лифтов соответствует хорошему уровню комфортности.

Вывод: Принимаем для 12-тиэтажных секций – секция 3 и секция 7 -  2 лифта: один лифт грузоподъемностью 1000 кг и один лифт грузоподъемностью 630 кг со скоростью 1,6 м/с.



Расчет лифтов
[bookmark: _GoBack]Секция 6

1. Исходные данные:
Расчет проверки уровня комфортности запроектированных лифтов, произведен согласно ГОСТ Р 52941-2008. «Лифты пассажирские. Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях.» и выполнен на самую высокую секцию 6 с двумя лифтами.

· предварительно принимаем – 2 лифта со скоростью 1,6 м/с:
· № 1 грузоподъемностью 1000 кг (расчетное число пассажиров =13 чел.) 
· № 2 грузоподъемностью 630 кг (расчетное число пассажиров =8 чел.) 
число остановок, включая подземную автостоянку:
· для лифта № 1 – 19;
· для лифта № 2 – 18;
высота подъема, включая подземную автостоянку:
· № 1 грузоподъемностью 1000 кг – 59,40 метра;
· № 2 грузоподъемностью 630 кг – 52,79 метра;

2. Расчет.
Определение заселенности дома
	Здание
	Общее количество людей в здании, чел.
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Количество людей определено из расчета 18 м.кв. на 1 чел.
А.2.2 Расчетный пятиминутный пассажиропоток:

где: 
  - число людей, пользующихся лифтами в здании;
  - показатель интенсивности пассажиропотока, характеризующий число людей, подлежащих перевозке в течение расчетного S-минутного периода, в процентах от числа людей пользующихся лифтами в здании.

А.2.4 Расчетный часовой пассажиропоток:

№ 1 грузоподъемностью 1000 кг. (площадь пола кабины - 2,40 м2).
А.2.6 Время кругового рейса лифта при двухстороннем пассажиропотоке:

где:
- вероятная высота подъема лифта:
HB=kn+Hтах= 59,4*0,7=41,58  м 
где kn - коэффициент вероятной высоты подъема, равный 0,7-0,9
-путь при разгоне и торможении:
При V=1,6 м/с принимаем h=2,5 м.
Для предварительного расчета величину - h, м, принимают:
- для скорости 1,0 м/с - 1,0-2,0,
- для скорости 1,6 м/с - 2,5-3,5,
- для скорости 2,5 м/с - 5,0-7,0,
- для скорости 4,0 м/с - 14-16;

-число вероятных остановок:


Где N1 – число обслуживаемых лифтами этажей,
γn=0,69 коэффициент заполнения кабины при подъеме,
γс=0,28 коэффициент заполнения кабины при спуске,
E= 1000/75= 13человек.
kt=1.05 – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени при работе лифта,
(t1+t2+t3)=10 с. – затраты времени на ускорение, замедление, пуск лифта пассажиром, открывание и закрывание дверей лифта,
Для предварительных расчетов (t1+t2+t3) может быть принята равным:
- для скорости 1,0 м/с - (t1+t2+t3)=12-15,
- для скорости 1,6 м/с - (t1+t2+t3)=10-14,
- для скорости 2,5 м/с - (t1+t2+t3)=12-16,
- для скорости 4,0 м/с - (t1+t2+t3)=15-18;




А.2.5  Провозная способность лифта, в условиях двухстороннего пассажиропотока:

Лифт №2 грузоподъемностью 630 кг (площадь пола кабины – 1,66 м2)
А.2.6 Время кругового рейса лифта при двухстороннем пассажиропотоке:

где:
- вероятная высота подъема лифта:
HB=kn*Hтах= 52,79*0,7=36,95  м.
-путь при разгоне и торможении:
При V=1,6 м/с принимаем h=2,5 м.
Для предварительного расчета величину - h, м, принимают:
- для скорости 1,0 м/с - 1,0-2,0,
- для скорости 1,6 м/с - 2,5-3,5,
- для скорости 2,5 м/с - 5,0-7,0,
- для скорости 4,0 м/с - 14-16;

-число вероятных остановок:


Где N1 – число обслуживаемых лифтами этажей,
γn=0,69 коэффициент заполнения кабины при подъеме,
γс=0,28 коэффициент заполнения кабины при спуске,

kt=1.05 – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени при работе лифта,
(t1+t2+t3)=10 с. – затраты времени на ускорение, замедление, пуск лифта пассажиром, открывание и закрывание дверей лифта,
Для предварительных расчетов (t1+t2+t3) может быть принята равным:

- для скорости 1,0 м/с - (t1+t2+t3)=12-15,
- для скорости 1,6 м/с - (t1+t2+t3)=10-14,
- для скорости 2,5 м/с - (t1+t2+t3)=12-16,
- для скорости 4,0 м/с - (t1+t2+t3)=15-18;




А.2.5  Провозная способность лифта, в условиях двухстороннего пассажиропотока:

Показатель интенсивности расчетного пассажиропотока

Необходимая провозная способность за час – 7,5 % жильцов секции, использующих лифты составляет – 371,7 чел. 
Расчетная провозная способность за час в условиях двухстороннего пассажиропотока:
· лифта №1 - 
· лифта №2- 

В сумме 255,5+196,1 =452 чел./ч >  чел
Провозная способность соответствует требованиям ГОСТ Р 52941-2008

Проверяем интервал движения лифтов

А .1.10 Интервал движения лифтов с различными параметрами определяют по формуле 
tи= ∑T/n2

где T — суммарное время круговых рейсов входящих в группу лифтов с различными параметрами
n - общее количество лифтов в расчетном блоке
tи = (177,7+142,4)/22=80,0с

Величина интервала движения лифтов характеризует уровень комфортности обслуживания пассажиров: 
отличный уровень - интервал от 0 до 60 с;
хороший уровень - интервал от 60 до 80 с;
удовлетворительный уровень - интервал от 80 до 100 с.
Интервал движения лифтов соответствует хорошему уровню комфортности.

Вывод. Принимаем для 15-ти этажных секций – секция 1 и 2 и для 18-тиэтажной секции 3 -  2 лифта: один лифт грузоподъемностью 1000 кг и один лифт грузоподъемностью 630 кг со скоростью 1,6 м/с.


Расчет лифтов
Секция 4

3. Исходные данные:
Расчет проверки уровня комфортности запроектированных лифтов, произведен согласно ГОСТ Р 52941-2008. «Лифты пассажирские. Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях.» и выполнен на самую высокую секцию 4 с тремя лифтами.

· предварительно принимаем – 3 лифта со скоростью 1,6 м/с:
· № 1 грузоподъемностью 1000 кг (расчетное число пассажиров =13 чел.) 
· № 2 грузоподъемностью 1000 кг (расчетное число пассажиров =13 чел.) 
· № 3 грузоподъемностью 630 кг (расчетное число пассажиров =8 чел.) 
число остановок, включая подземную автостоянку:
· для лифта № 1,2 – 22;
· для лифта № 3 – 21;
высота подъема, включая подземную автостоянку:
· № 1,2 грузоподъемностью 1000 кг – 68,40 метра;
· № 3 грузоподъемностью 630 кг – 61,34 метра;

4. Расчет.
Определение заселенности дома
	Здание
	Общее количество людей в здании, чел.

	секция 6
	466



Количество людей определено из расчета 18 м.кв. на 1 чел.
А.2.2 Расчетный пятиминутный пассажиропоток:

где: 
  - число людей, пользующихся лифтами в здании;
  - показатель интенсивности пассажиропотока, характеризующий число людей, подлежащих перевозке в течение расчетного S-минутного периода, в процентах от числа людей пользующихся лифтами в здании.

А.2.4 Расчетный часовой пассажиропоток:

№ 1,2 грузоподъемностью 1000 кг. (площадь пола кабины - 2,40 м2).
А.2.6 Время кругового рейса лифта при двухстороннем пассажиропотоке:

где:
- вероятная высота подъема лифта:
HB=kn+Hтах= 68,4*0,7=47,88  м 
где kn - коэффициент вероятной высоты подъема, равный 0,7-0,9
-путь при разгоне и торможении:
При V=1,6 м/с принимаем h=2,5 м.
Для предварительного расчета величину - h, м, принимают:
- для скорости 1,0 м/с - 1,0-2,0,
- для скорости 1,6 м/с - 2,5-3,5,
- для скорости 2,5 м/с - 5,0-7,0,
- для скорости 4,0 м/с - 14-16;

-число вероятных остановок:


Где N1 – число обслуживаемых лифтами этажей,
γn=0,8 коэффициент заполнения кабины при подъеме,
γс=0,4 коэффициент заполнения кабины при спуске,
E= 1000/75= 13человек.
kt=1.05 – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени при работе лифта,
(t1+t2+t3)=10 с. – затраты времени на ускорение, замедление, пуск лифта пассажиром, открывание и закрывание дверей лифта,
Для предварительных расчетов (t1+t2+t3) может быть принята равным:
- для скорости 1,0 м/с - (t1+t2+t3)=12-15,
- для скорости 1,6 м/с - (t1+t2+t3)=10-14,
- для скорости 2,5 м/с - (t1+t2+t3)=12-16,
- для скорости 4,0 м/с - (t1+t2+t3)=15-18;




А.2.5  Провозная способность лифта, в условиях двухстороннего пассажиропотока:

Лифт №3 грузоподъемностью 630 кг (площадь пола кабины – 1,66 м2)
А.2.6 Время кругового рейса лифта при двухстороннем пассажиропотоке:

где:
- вероятная высота подъема лифта:
HB=kn*Hтах= 61,34*0,7=42,94  м.
-путь при разгоне и торможении:
При V=1,6 м/с принимаем h=2,5 м.
Для предварительного расчета величину - h, м, принимают:
- для скорости 1,0 м/с - 1,0-2,0,
- для скорости 1,6 м/с - 2,5-3,5,
- для скорости 2,5 м/с - 5,0-7,0,
- для скорости 4,0 м/с - 14-16;

-число вероятных остановок:


Где N1 – число обслуживаемых лифтами этажей,
γn=0,8 коэффициент заполнения кабины при подъеме,
γс=0,4 коэффициент заполнения кабины при спуске,

kt=1.05 – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени при работе лифта,
(t1+t2+t3)=10 с. – затраты времени на ускорение, замедление, пуск лифта пассажиром, открывание и закрывание дверей лифта,
Для предварительных расчетов (t1+t2+t3) может быть принята равным:

- для скорости 1,0 м/с - (t1+t2+t3)=12-15,
- для скорости 1,6 м/с - (t1+t2+t3)=10-14,
- для скорости 2,5 м/с - (t1+t2+t3)=12-16,
- для скорости 4,0 м/с - (t1+t2+t3)=15-18;




А.2.5  Провозная способность лифта, в условиях двухстороннего пассажиропотока:

Показатель интенсивности расчетного пассажиропотока

Необходимая провозная способность за час – 7,5 % жильцов секции, использующих лифты составляет – 419,4 чел./час
Расчетная провозная способность за час в условиях двухстороннего пассажиропотока:
· лифта №1,2 - 
· лифта №2- 

В сумме 238,4+238,4+202,9 =679,7чел./ч >  чел
Провозная способность соответствует требованиям ГОСТ Р 52941-2008

Проверяем интервал движения лифтов

А .1.10 Интервал движения лифтов с различными параметрами определяют по формуле 
tи= ∑T/n2
где T — суммарное время круговых рейсов входящих в группу лифтов с различными параметрами
n - общее количество лифтов в расчетном блоке
tи =(235,6+235,6+170,3)*32 = 71,3с

Величина интервала движения лифтов характеризует уровень комфортности обслуживания пассажиров: 
отличный уровень - интервал от 0 до 60 с;
хороший уровень - интервал от 60 до 80 с;
удовлетворительный уровень - интервал от 80 до 100 с.
Интервал движения лифтов соответствует хорошему уровню комфортности.

Вывод. Принимаем для 21-этажных секций – секция 4 и 5 -  3 лифта: два лифта грузоподъемностью 1000 кг и один лифт грузоподъемностью 630 кг со скоростью 1,6 м/с.

