В процессе проектирования появился ряд вопросов, просим рассмотреть и дать комментарии:
1. Просим рассмотреть возможность опуска решеток на высоту 100 мм от учп (на уровень плинтуса), а также подтвердить наружные габариты решетки с учетом плинтуса
2. Просим прокомментировать в рекомендациях указано располагать прибор отопления по центру простенка межэтажной лестничной площадкой, а в разделе ОВ указано расположение за дверью. 
3. Просим прокомментировать следующую ситуацию в рекомендациях указано что люки над ПК должны быть на 50 мм и такой же ширины как ПК. В разделе АР в секции 3 нет отверстия под такой люк. В секции 5 есть отверстие, но нет высоты между ПК и люком в 50мм. В секциях 1 и 4 люк есть, но шириной меньше ПК. 
4. Просим дать комментарии какие люки заложены на типовых этажах, в соответствии с рекомендациями или же другие? Так как не бьются разделы АР и ВК, в разделе АР заложены люки размерами 300х2005 и 500х2005, что не соответствует рекомендациям, а в разделе ВК заложены стандартные люки, соответствующие рекомендациям. 
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