В процессе проектирования появился ряд вопросов, просим рассмотреть и дать комментарии:
1. Предлагаем размещение светильников относительно геометрических центров помещения, без учета ниш под возможное расположение шкафа, что соответствует рекомендациям
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2. В разделе ЭОМ в 3-х комнатных квартирах секции 3, допущена ошибка при расчете кол-ва светильников по формуле, указанной в рекомендациях E=n*F/S, получается 40лк(люкс) при норме в 100лк в соответствии с СП 52.13330.2016 Таблица Л.1 строка 192. Следовательно, в данных квартирах нужно размещать по 3 светильника для обеспечения норм.
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3. В разделе ЭОМ не соблюдены рекомендации по размещению розеток альбом ЖД-ПП-РЕН-АИ-КВ.ЭУИ.
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PUC. 36. PPOTMENT NIAGHO 2XOMHOTHOM KEOPTHPS "DAACRON'.
OMELLLEHHE XOAAQ.
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7.6. X0A 3-KOMHOTHOM KEGPTDS "PACTOLLIOHKH'.
PacteT o hopmyae E = 0.5 * 1021714 = 36 (xx)

VTOr0, AN COBAOACHMA TPEGOBAHMI! K HOPMUPOBOHHOT
OCBELLLEHHOCTH MIOMELLIEHHA XOAAG KEAPTUPEI 100 (AK)
TPEBYETCA CBETUABHUKOR - 3 Lu.




