	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	директор по производству ООО

«___» ___________________202_ г.


	Руководитель производственного комплекса ООО

«___» __________________202_ г.




ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

объекта: «СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ ДЛЯ ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ»

	№ п/п
	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ

ТРЕБОВАНИЙ
	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

	I. Общие данные

	1
	Основание для проектирования объекта

(указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника)
	Решение собственника



	2
	Застройщик (технический заказчик)

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)
	ООО «ГИДРОРЕСУРС»

	3
	Инвестор (при наличии)

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)
	ООО «ГИДРОРЕСУРС»

	4
	Проектная организация

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)
	ФСК РЕНОВАЦИЯ 

	5
	Вид работ

(строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее – строительство)
	Новое строительство

	6
	Источник финансирования строительства объекта

(указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет,

местный бюджет, внебюджетные средства)
	Внебюджетные средства 

	7
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии)
	Предоставляются по запросу проектной организации после определения нагрузок.

В случае недостатка мощностей ТУ получаются Исполнителем в снабжающих организациях.

	8
	Требования к выделению этапов строительства объекта

(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)
	Выделение этапов строительства не предусматривать

	9
	Срок строительства объекта
	Сроки строительства:

- начало строительства (  4 квартал 2025 год.

- ввод   в эксплуатацию (  4 квартал 2026 год.

Нормативную продолжительность строительства определить в разделе ПОС.   

	10
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, количество этажей, производственная мощность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели)
	Общая площадь здания - 4320 м², в том числе:

- производственно-складская часть – 3120 м²;

- административно-бытовая часть – 1200 м².

Грузооборот. 2 машины в день грузоподъемностью 1,5 т. 2 фуры в месяц грузоподъемностью 18 т.

Уточнить в процессе проектирования.



	11
	Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя:
	

	11.1
	Назначение
	Здание производственно-складского назначения.

Здание сборочного цеха.



	11.2
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность
	Не принадлежит

	11.3
	Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта
	Отсутствует

	11.4
	Принадлежность к опасным производственным объектам

(при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс опасности объекта)
	Наличие опасных производственных объектов в корпусе определить в процессе разработки проектной документации.

	11.5
	Пожарная и взрывопожарная опасность

(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)
	Категория пожарной (взрывопожарной) опасности промышленного комплекса (ПК) – В2 (в соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»)



	11.6
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Помещения с постоянным пребыванием людей имеются



	11.7
	Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

(повышенный, нормальный, пониженный)
	Нормальный

	12
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта

(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)
	Требования не установлены

	13


	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений

(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности

(не ниже класса «С»)
	1. Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам РФ по качеству.

2. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями следующих документов: 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 9 апреля 2021 года);

- Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Проектные решения должны соответствовать классу энергоэффективности не ниже класса «С».
4. Требованиями для разработки проектной документации утверждается создание условий для повышения качества и эффективности работы, отвечающих современным эстетическим, санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

	14
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации

(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых

и достаточных для подготовки проектной документации)
	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрологические (при необходимости)) предоставляются ООО «Гидроресурс».


	15
	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта

(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии – с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)
	Предельная стоимость строительства – 350 млн. рублей в ценах соответствующих лет, включая НДС.

	16
	Сведения об источниках финансирования строительства объекта
	Собственные средства ООО «ГИДРОРЕСУРС»

	II. Требования к проектным решениям

	17
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)
	Строительство нового промышленного комплекса планируется по адресу: Московская область, Городской округ Мытищи на земельных участках с кадастровыми номерами 50:12:0090221:17957 и 50:12:0090221:17938, площадью 15753 кв. м. 

Планируемая площадь застройки 1620 кв.м.

Предусмотреть благоустройство и озеленение в соответствии с действующими нормами.

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» выполнить в соответствии требованиями нормативных документов, в том числе:

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

-СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*» (с Изменением N 1);

-СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*»;

-СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.204-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта»;

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо учитывать результаты проведенных инженерных изысканий.

	18
	Требования к проекту полосы отвода

(указываются для линейных объектов)
	Проектируемый объект не относится к линейным

	19
	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)
	Раздел «Архитектурные решения» выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе:

-Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года);

-Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года);

-СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»);

-СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

-СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменением N 1);

-СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

-СП 17.13330.2017«Кровли» (актуализированная редакция СНиП 11-26-76 «Кровли»), (с Изменением N 2);

-СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; (актуализированная редакция СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»), (с Изменением N 1);

-СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»), (с Изменением N 1);

-СП 29.13330.2011«Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 «Полы»), (с Изменением N 1);

-СП 56.13330.2011 «Производственные здания» (актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»), (с Изменениями N 1, 2, 3);

-СП 44.13330.2011«Административные и бытовые здания»; (актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»), (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2, 3);

-СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»), (с Изменением N 1);

Внешний и внутренний вид здания производственного комплекса, подлежащего строительству, должен соответствовать его функциональному  назначению.

Объёмно-пространственные и архитектурно-художественные  решения должны учитывать характер существующей застройки предприятия и соответствовать техническому заданию Заказчика к договору. Архитектурный облик здания должен быть  подчинён функциональному назначению и быть выдержанным в цветах корпоративного стиля предприятия.

Разработать и согласовать архитектурно-градостроительный облик (далее АГО) согласно утверждённому регламенту Мособлархитектуры.

	20
	Требования к технологическим решениям
	Предусмотренная проектной документацией технология (в том числе номенклатура и количество основного технологического оборудования, средств технологического оснащения, кранового оборудования) и организация производственных процессов должна соответствовать современным требованиям и тенденциям развития аналогичных предприятий, а также обеспечивать достижение планируемых показателей по мощности механообрабатывающего производства, качеству выпускаемой продукции и конкурентоспособности на рынке. Технологические решения принимаются согласно техническим заданиям и выполняются в соответствии с ведомственными требованиями к объектам при их проектировании, возведении и эксплуатации.

Параметры зданий, сооружений (определенных п. 10)  и их подъемно-транспортное оборудование должны обеспечивать возможность производства изделий,  предусмотренных программой выпуска.

Предусматривается наличие следующих видов производств:

- механообрабатывающее;

- сборочное;

Учесть требования Технического задания на разработку технологической части.  (Приложение 1).

Учесть требования производителей, предъявляемые в части инженерной подготовки помещений, температурно-влажностному режиму и подключениям инженерных сетей к технологическому оборудованию, включенному в состав проектной документации.

В целях исключения влияния повышенного уровня шума на рабочие места, расположенные рядом с оборудованием, являющимся источником повышенного уровня шума, необходимо предусмотреть систему шумоизоляции участков/рабочих мест с оборудованием, являющимся источником повышенного уровня шума.

Помещения для складирования химических веществ оборудовать стеллажами и поддонами из химически стойких материалов.

При разработке раздела «Технологические решения» следует учесть требования нормативных документов, в том числе:

-Федеральный закон от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

-Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

-СП 44.13330.2011 Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Изменением N 1);

-СП 56.13330.2011 Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001;

-СП 60.13330.2016 Свод правил. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1);

-СП 1.1.1058-01 Санитарные правила. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий;

-СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

-ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности»;

-ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с изменением № 1);

-ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с изменениями № 1, 2 и 3);

-ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования;

-ГОСТ Р 12.3.047-2012 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля;

-ГОСТ Р 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

-ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (с изменением № 1);

-ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;

-ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности (с изменением № 1);

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
-ОНТП 14-93 Нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Механообрабатывающие и сборочные цехи;

-ПУЭ Правила устройства электроустановок;

-Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда;

-СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

-СП 12.13130.2009 Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изменением № 1);

-СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (с Изменением N 1);

-СП 132.13330.2011 Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования;

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-ВСН 64-86 «Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрыво-опасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений»;

-ТУ-ГАЗ-86 «Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов»;

-Методики по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Госкомэкологии России. НИИ Атмосфера, 2000 г.;

- Распоряжение Минприроды России  от 14.12.2020 N 35-р «О методиках расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками»;

-Технический регламент Таможенного союза от 18.10.2011 № 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

	21
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):
	При разработке конструктивных и объемно-планировочных решений учесть результаты проведенных инженерных изысканий, а также требования нормативных документов, в том числе:

-Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

-Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

-СП 56.13330.2011 «Производственные здания» (актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»), (с Изменениями N 1, 2, 3);

-СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания»; 

-СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы»; 

-СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; 

-СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»; 

-СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»; 

-СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли»;  

-СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с изменением №1); 

-СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

-СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»; 

-ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения»; 

-СП 131.13330.2020 «Строительная климатология СНиП 23-01-99*»;

-ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей»; 

-СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»; 

-СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»; 

-СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; 

-СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции»; 

-СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий»; 

-СП 28.13330.2017«СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии»; 

-ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей»; 

-СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

- СП 426.1325800.2018 «Конструкции фасадные светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования»;

- МДС 31-8.2002 «Рекомендации по проектированию и устройству фонарей для естественного освещения помещений».



	21.1
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком)

(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)
	Анализ и выбор материалов и инженерного оборудования выполняется проектной организацией с последующим согласованием оптимального варианта с ООО «ГИДРОРЕСУРС» 



	21.2
	Требования к строительным конструкциям

(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)
	При выборе типов строительных конструкций следует учитывать результаты инженерных изысканий, а также назначение производственных помещений.

	21.3
	Требования к фундаментам

(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)


	При выполнении расчетов фундаментов следует учитывать результаты инженерных изысканий.



	21.4
	Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования

к материалам, изделиям, конструкциям)
	При выборе материалов стен, подвалов и цокольных этажей следует учитывать результаты инженерных изысканий, а также назначение производственных помещений.

	21.5
	Требования к наружным стенам

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования

к материалам, изделиям, конструкциям)
	Наружные стены производственного корпуса – фасадные стеновые сэндвич-панели, цоколь – кирпичная кладка, утепленная и отделанная клинкерной плиткой. Уточнить после утверждения эскизного проекта.

Наружная отделка АБК – теплая алюминиевая витражная система, фасадные стеновые сэндвич-панели, облицовка колонн – композитные кассеты, цоколь – кирпичная кладка, утепленная и отделанная клинкерной плиткой. Уточнить после утверждения эскизного проекта.

	21.6
	Требования к внутренним стенам и перегородкам

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования

к материалам, изделиям, конструкциям)
	Применить с учетом назначения помещений согласованные с заказчиком решения.

	21.7
	Требования к перекрытиям

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования

к материалам, изделиям, конструкциям)
	Перекрытия административно-бытовой и производственной части  - монолитные железобетонные. Нагрузка на перекрытие в производственно-складской части – 800 кг/м2.

	21.8
	Требования к колоннам, ригелям

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования

к материалам, изделиям, конструкциям)
	Колонны производственной части корпуса и административно-бытовой части монолитные железобетонные.

	21.9
	Требования к лестницам

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования

к материалам, изделиям, конструкциям)
	Лестницы в административно-бытовой части сборные железобетонные, в производственной - металлические.

Лестницы должны иметь противоскользящее покрытие.

	21.10
	Требования к полам

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования

к материалам, изделиям, конструкциям)
	Применить с учетом назначения помещений наливное покрытие на основе эпоксидной смолы, керамическую и керамогранитную плитку (в т.ч. с шероховатой поверхностью), коммерческий линолеум, пропитку флюатами бетонных полов

	21.11
	Требования к кровле

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования

к материалам, изделиям, конструкциям)
	Кровельная ПВХ мембрана или наливное покрытие.

	21.12
	Требования к витражам, окнам

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования

к материалам, изделиям, конструкциям)
	Применить теплую витражную систему (цвет профилей уточнить после утверждения эскизного проекта).

	21.13
	Требования к дверям

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования

к материалам, изделиям, конструкциям)
	Двери и ворота – металлические (пластиковые), утепленные, уточнить после утверждения эскизного проекта.

Предусмотреть ворота высотой 2,4 метра для перемещения крупногабаритного оборудования.



	21.14
	Требования к внутренней отделке

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)
	Применить с учетом назначения помещений затирку потолка и покраску акриловой краской, подвесной потолок Армстронг, подвесной потолок реечный алюминиевый, улучшенную покраску стен акриловой краской, облицовку керамической плиткой на высоту 2,8 м

В помещениях с использованием химических веществ выполнить пол и стены на высоту 2-2.5 метра облицевать химически стойкой плиткой, а выше этого уровня покрыть масляной краской.

	21.15
	Требования к наружной отделке

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)
	Наружная отделка производственного корпуса – фасадные стеновые сэндвич-панели, теплую витражную систему, отделку цоколя (уточнить после утверждения эскизного проекта).

Наружная отделка АБК – уточнить после утверждения эскизного проекта.

Объемная эмблема - нержавеющий профиль, композит, подсветка светодиодная (уточнить после утверждения эскизного проекта).

Световые фонари на кровле.

	21.16
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях

(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)
	Требования не предъявляются

	21.17
	Требования к инженерной защите территории объекта

(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)
	Требования не предъявляются

	22
	Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта

(указываются для линейных объектов)
	Объект не относится к линейным

	23
	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта

(указываются для линейных объектов)
	Объект не относится к линейным.

	24
	Требования к инженерно-техническим решениям:
	

	24.1
	Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):
	Согласовать с заказчиком при разработке раздела «Технология производства».

	24.1.1
	Отопление
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.

	24.1.2
	Вентиляция
	В соответствии с технологическими и архитектурно-строительными решениями.

Согласовать с заказчиком.
Учесть мероприятия по шумоглушению вентоборудования до уровня 55 Дб.

Помещения с использованием химических веществ обеспечить приточной и вытяжной вентиляцией.

	24.1.3
	Водопровод
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.

	24.1.4
	Канализация
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.

	24.1.5
	Электроснабжение
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.
Применить системы технического учета на уровне напряжения 0.4кВ на каждой отходящей ячейке КТП.

	24.1.6
	Телефонизация
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.

	24.1.7
	Радиофикация
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.

	24.1.8
	Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.

	24.1.9
	Телевидение
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.

	24.1.10
	Газификация
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.

	24.1.11
	Автоматизация и диспетчеризация
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.

	24.2
	Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения
	

	24.2.1
	Водоснабжение
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.
Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения выполнить из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном марки SDR6 Pro Aqua сроком службы 50 лет.

	24.2.2
	Водоотведение
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.
Разработать раздел «Очистные сооружения промышленных стоков», описать требования к ним в рамках действующих нормативов по выбросам в атмосферный воздух, класса опасности отходов  и пр.

	24.2.3
	Теплоснабжение
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.
При проектировании учесть перекладку ТС действующих потребителей, не попадающих под пятно застройки до начала строительства. 

	24.2.4
	Электроснабжение
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.
 При превышении единовременной мощности указанной в ТУ учесть выполнение мероприятий по исполнению ТУ в рамках заявки на увеличение выделенной мощности.


	24.2.5
	Телефонизация
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.

	24.2.6
	Радиофикация
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.

	24.2.7
	Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.

	24.2.8
	Телевидение
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.

	24.2.9
	Газоснабжение
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.

	24.2.10
	Иные сети инженерно-технического обеспечения
	Необходимость уточняется в процессе проектирования.

Проектной документацией в том числе должны быть предусмотрены слаботочные системы. Устройство интегрированной системы безопасности объекта (в границах проектирования) выполнить в составе:

а) системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией;

б) системы охранной и тревожной сигнализации;

в) система технологической связи.

Разработать решения:

 - структурированные кабельные системы (СКС) для телефонной и локально-вычислительной сетей;

- система автоматизации инженерных систем объекта.

Передача тревожных сигналов осуществляется на границе проектирования. Вид сигнала определяется техническими условиями.

	24.2.10.1
	Сжатый воздух
	В соответствии с техническими условиями.

Согласовать с заказчиком.



	24.3
	Требования к очистным сооружениям
	При проектировании установки очистки сточных вод учесть требования нормативных документов, в том числе:

- ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».


	25
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	1. Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» на основании результатов инженерно-экологических изысканий.

2. Выбросы в окружающую среду должны быть сведены к минимуму и не должны превышать норм, установленных российским законодательством

3. Комплекс природоохранных мер выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов

4. Предусмотреть мероприятия по недопущению загрязнения земель отходами производства.


	26
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» с учетом требований Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. и другими действующими нормами и правилами.

	27
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов

(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов», согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

Учесть требования документов: 

- Федеральный закон от 23 ноября  2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 59294-2021 «Источники света, осветительные приборы и системы искусственного освещения. Показатели энергоэффективности и требования»;

Выполнить «Энергетический паспорт объекта» по установленной форме с учетом требований СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1)», CП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», Приказа Минэкономразвития России от 4 июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений», Приказ Минпромторга России от 06.11.2018 N 4404  «Об утверждении перечня категорий товаров и их характеристик в пределах установленных Правительством Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется требование о наличии информации о классе энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и перечня исключений из категорий данных товаров и их характеристик», письмом Минэкономразвития России от 22 мая 2010 г. № 8189-ЭН/Д07 «О соблюдении требований законодательства об энергосбережении и энергоэффективности».

	28
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту

(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)
	Требования не предъявляются

	29
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации

в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта,

а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1244

«Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (Собрание законодательства Российской Федерации,

2013, № 52, ст. 7220, 2016, № 50, ст. 7108; 2017, № 31, ст. 4929, № 33, ст. 5192)
	Разработать соответствующие разделы проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)».

Предусмотреть антитеррористические мероприятия  в соответствии СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования от 05.07.2011 и  Постановлением Правительства РФ № 73 от 15.02.2011 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

	30
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта)
	При разработке проектной документации в части безопасного пребывания на объекте человека и соблюдения безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду учесть требования следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный Закон от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 03 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Распоряжение Правительства РФ от 08 июля 2015 г. № 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»;

- Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»;

- Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 06 июня 2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

- Приказ Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов»;

- Приказ Росприроднадзора от 13 октября 2015 г. № 810 «Об утверждении Перечня среднестатистических значений для компонентного состава и условия образования некоторых отходов, включенных в федеральный классификационный каталог отходов»;

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология СНиП 23-01-99*»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

- СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 9613-1:1993) «Шум. Затухание звука при распространении на местности»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов»;

- ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга»;

- ИТС 22.1-2016 «Общие принципы производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения»;

- Письмо Минприроды России от 20.02.2018 г. № 05-12-32/5143 «О предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий»;

- РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях»;

- РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве». Минстрой России. М.,1996 г.;

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. ОАО «НИИ Атмосфера». С-Пб., 2014 г;

- Распоряжение Минприроды России  от 14.12.2020 N 35-р «О методиках расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками»;

- Приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля».

	31
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	При проектировании предусмотреть мероприятия по технической эксплуатации объекта, направленные на обеспечение:

- безотказной работы объекта;

- соблюдение надлежащих санитарно-гигиенических условий;

- правильность эксплуатации инженерного оборудования;

- повышение уровня благоустройства объекта;

- выполнение своевременного ремонта.

При проектировании инженерных коммуникаций предусмотреть исключение случаев травмирования работников предприятия в процессе эксплуатации здания.

Эксплуатация и техническое обслуживание должны осуществляться в соответствии с требованиями правил по охране труда:

 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов;

Положение. Обеспечение безопасности производственного оборудования;

Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений;

Правила по охране труда при обработке металлов;

Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий;

Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями;

Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов;

Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих энергоустановок;

Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов.

Руководствоваться следующей нормативной документацией:

1. В части электроустановок:

- ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. «Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- ГОСТ Р 53195.1-2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1. Основные положения»;

- ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов (Переиздание)»;

- РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной и охранно-пожарной сигнализации»

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6;

- Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н;

- Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н;

- Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 31 декабря 2020 года). Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;

- СП 76.13330.2016 " Электротехнические устройства"

- СП 77.13330.2016 "Системы автоматизации";

- РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

- РД 25 964-90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации"

- РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»

- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»

- Р 072-2018 «Рекомендации. Порядок осуществления основных регламентных работ по проведению технического обслуживания систем передачи извещений пунктов централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;

- Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением". Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536.

2. В части вентиляционных и отопительных систем:

- ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования; Технический регламент Таможенного союза от 18.10.2011 № 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах";

- ВНЭ 11-88 (Минхимпром) Инструкция по безопасной эксплуатации систем вентиляции на предприятиях Министерства химической промышленности СССР;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115.

3.  В части системы газоснабжения и технологических сред:

-  Система снабжения технологическими газами от баллонов;

- Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением". Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536;

- Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов"

Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500;

- Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы"

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 532.

4. Система снабжения сжатым воздухом:

- Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением". Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536;

5. В части системы теплоснабжения:

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. №115;

- Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением". Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536;

6.  В части систем водоснабжения и канализации:

- МДК 3-02.2001 «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;

- ОР 07.00-45.21.40-КТН-007-2-00 «Регламент технического обслуживания и ремонта систем водоснабжения, канализации и очистных сооружений»;

- СП-40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

	32
	Требования к проекту организации строительства объекта
	При разработке проектной документации в части проекта организации строительства руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

-
Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 23 января 2016 года), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

-
МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

-
МДС 12-46.2008   «Методическая документация в строительстве. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;

- «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 N 421/пр;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»;

- СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*»;

-
«Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства» ЦНИИОМТП М. Стройиздат, 1990;

-
Постановление Госстроя России от 17 сентября 2002 г. № 122  о своде правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации

 строительства и проектах производства работ»;

-
Постановление Госстроя России от 17 сентября 2002 г. № 123 о принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Правила по охране труда при работе на высоте. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н;

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н;

Технологию строительства обосновать и согласовать с Заказчиком.

	33
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта
	Необходимость сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта, уточнить в процессе проектирования.


	34
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта
(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)
	Разработать решения по благоустройству прилегающей территории и планировочной организации земельного участка в соответствии действующей нормативной документацией.

	35
	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя
(указываются при необходимости)
	Требования не предъявляются

	36
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки
(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)
	Места складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки предоставляются по запросу.

	37
	Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта
(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

при проектировании и строительстве объекта)
	Требования не предъявляются.

	III. Иные требования к проектированию

	38
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным
(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2010, № 16, ст. 1920; № 51, ст. 6937; 2013, № 17, ст. 2174; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, № 45, ст. 6245; 2017, № 29, ст. 4368) с учетом функционального назначения объекта)
	Состав и содержание проектной документации должны соответствовать требованиям следующих документов:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 9 апреля 2021 года);

Выполнение и оформление Проектной документации должно проводиться в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС) и иными действующими техническими документами.

Разработать следующие разделы проектной документации:
Раздел 1 «Пояснительная записка»;

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;

Раздел 3 «Архитектурные решения»;

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:

Подраздел 1 «Система электроснабжения»;

Подраздел 2 «Система водоснабжения»;

Подраздел 3 «Система водоотведения»;

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;

Подраздел 5 «Сети связи»;

Подраздел 6 «Система газоснабжения»;

Подраздел 7 «Технологические решения»;

Раздел 6 «Проект организации строительства»;

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»;

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»;

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»;

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»:

Подраздел 1 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Подраздел 2 «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».



	39
	Требования к подготовке сметной документации
(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)
	1. Состав и формы сметной документации принять в соответствии с Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» и другими нормативными документами, действующими в области ценообразования и сметного нормирования.

2. Сметную документацию выполнить в двух уровнях цен:

- базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен в нормативной базе ФЕР 2001 г. в актуальной редакции;

- текущем уровне, определяемом базисно-индексным методом с применением индексов, публикуемых Минстроем России для г. Москва, действующими на момент предоставления сметной документации в государственную экспертизу. 

3. Сметную документацию выполнить базисно-индексным методом с применением ФЕР 2001 г. в актуальной редакции, с пересчетом в текущий уровень цен индексами по видам работ.
4. В сводный сметный расчет включить затраты, предусмотренные   нормативными   документами, в том числе: 

- затраты на разработку градостроительной документации;

- затраты на паспортизацию объекта (при необходимости);

- затраты на получение технических условий (в том числе специальных технических условий);

- затраты на  технологические присоединения к источникам инженерного обеспечения;

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%;

- затраты на прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости;

- затраты на изыскания.

- затраты на снос (демонтаж) объектов недвижимости и вынос инженерных сетей из пятна застройки;

- затраты на содержание службы заказчика и строительный контроль (в том числе на авторский надзор) в соответствии с действующим законодательством;

- прочие работы и затраты.

5. При составлении сметной документации и расчетов  использовать  компьютерную программу, внесенную в реестр программных комплексов сметных расчетов, участвующих в распространении государственных сметных нормативов.

	40
	Требования к разработке специальных технических условий
(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»)
	При необходимости разработать специальные технические условия.

	41
	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст.465; № 40, ст.5568; 2016 № 50, ст.7122)
	Обеспечить безопасность объекта применением в проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985.

	42
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов

(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)
	Требования не предъявляются

	43
	Требования о применении технологий информационного моделирования

(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении технологий информационного моделирования)
	Требования не предъявляются

	44
	Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования

(указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации - с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)
	Требования не предъявляются

	45
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Проектная организация обязуется оказывать содействие в прохождении экспертизы в установленные сроки, устранять замечания экспертизы в кратчайшие сроки, согласовывать проектную документацию в контролирующих органах, в соответствии с п.п. 7, 24, 46.3 Задания на проектирование.

	46
	К заданию на проектирование прилагаются:
	

	46.1
	Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта, и (или) проект планировки территории и проект межевания территории.
	Предоставляется по запросу проектной организации

	46.2
	Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации)
	Предоставляются ООО «ГИДРОРЕСУРС»

	46.3
	Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение).
	Предоставляются по запросу проектной организации после определения нагрузок 

При отсутствии технической возможности выдачи запрашиваемых энергетических мощностей, предусмотреть запрос ТУ в сбытовых организациях в установленном порядке.

	46.4
	Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях.
	Не предоставляются

	46.5
	Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии).
	Предоставляется ООО «ГИДРОРЕСУРС»

	46.6
	Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование.
	Приказ о назначении

	46.7
	Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (технического заказчика)).
	Не требуются


	(должность уполномоченного лица застройщика (технического заказчика), осуществляющего подготовку задания на проектирование)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


	«
	
	»
	
	20
	
	г.


	Составил:
	

	
	

	
	

	Согласовано:
	

	
	

	
	

	
	


16

