



	Согласовано для проведения проверки экономической обоснованности технических решений, предусмотренных заданием на проектирование в соответствии с постановлением Правительства г. Москвы от 19.12.2023 № 2644-ПП и приказом Москомэкспертизы от 02.02.2024 № МКЭ-ОД/24-16 

	Директор по проектированию Московского фонда реновации жилой застройки 


	

	__________________ И.И. Корнев

	«______» ________________ 2025 г.

	МП



ДОПОЛНЕНИЕ №1
К ЗАДАНИЮ НА РАЗРАБОТКУ
проектной и рабочей документации
объекта «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)»
	
Исполнитель по договору
ООО «ГП-МФС»
Заместитель генерального директора
по проектированию по доверенности 
№2-119 от 21.01.2025 г.

_______________________М.М. Скрипицын
«______» ________________ 2025 г.   
                             МП
	
Генеральный проектировщик
ООО «ГП-МФС»
Заместитель генерального директора
по проектированию по доверенности 
№2-119 от 21.01.2025 г.

_______________________М.М. Скрипицын
«______» ________________ 2025 г.   
                             МП

	
Технический заказчик
ООО «ГП-МФС»
Заместитель генерального директора
по проектированию по доверенности 
№2-119 от 21.01.2025 г.

_______________________М.М. Скрипицын
«______» ________________ 2025 г.   
                             МП
	
ГИП


_______________________Н.А. Вайсертригер
 НОПРИЗ: № П-040104
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Исполнитель по договору
ООО «ГП-МФС»
Заместитель генерального директора
по проектированию по доверенности 
№2-119 от 21.01.2025 г.

_______________________М.М. Скрипицын
«______» ________________ 2025 г   
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Генеральный проектировщик
ООО «ГП-МФС»
Заместитель генерального директора
по проектированию по доверенности 
№2-119 от 21.01.2025 г.

_______________________ М.М. Скрипицын 
«______» ________________ 2025 г   
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Технический заказчик
ООО «ГП-МФС»
Заместитель генерального директора
по проектированию по доверенности 
№2-119 от 21.01.2025 г.

 _______________________ М.М. Скрипицын
«______» ________________ 2025 г   
                             МП
	
ГИП


_______________________Н.А. Вайсертригер
 НОПРИЗ: № П-040104
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	№
	Перечень основных данных и требований
	Описание

	2
	ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) 
заменить на:

	*
	Требования к приспособлению подземной части проектируемого объекта под укрытие
	В соответствии с ППТ и исходными данными Департамента ГОЧСиПБ разработать решения по приспособлению подземной части проектируемого объекта под укрытие вместимостью 700 мест.	Comment by Зайцева Мария Сергеевна: Согласно ППТ.
Принять равную численность укрываемых мужчин и женщин, численность укрываемых, относящихся к МГН групп мобильности М2–М4 – 5 % от общего числа укрываемых. Соотношение числа МГН групп мобильности М2/М3/М4 принять в соответствии с п.1 Примечания к таблице Б.2 Приложения Б СП 59.13330.2020).
Принять равную численность укрываемых мужчин и женщин, численность укрываемых, относящихся к МГН групп мобильности М2–М4 (далее – инвалиды) – 5 % от общего числа укрываемых. Соотношение инвалидов принять в соответствии с п.1 Примечания к таблице Б.2 Приложения Б СП 59.13330.2020).
Решения по приспособлению разработать в соответствии с требованиями СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны» с учетом Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.10.2002 № 583, Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 и требований СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»
При необходимости учитывать требования СП 88.13330.2022 для убежищ.
Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».
Укрытия (помещения двойного назначения) размещать в конструкциях подземной части автостоянки. Исключить размещение помещений под жилыми секциями. При невозможности представить обоснование.
Вид и интенсивность воздействий средств поражения на укрытие принять в соответствии с Приложением А к СП 88.13330.2022.
Заполнение укрытия предусмотреть через лестничные клетки, лифты (для инвалидовМГН групп мобильности М2, М4) и рампу.
Укрытие в мирное время предусматривается использовать в качестве стоянки автомобилей (п.4.6 СП 88.13330.2022).
Система отопления укрытия должна обеспечивать поддержание температуры воздуха в холодное время года в соответствии с п.12.5.5, п.12.4.5 СП 88.13330.2022 (с учетом разъяснения ВНИИГОЧС) СП 88.13330.2022.
Вентиляцию укрытия предусмотреть в режиме «чистой вентиляции» с использованием приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, запроектированной для автостоянки, в соответствии с требованиями п.12.5.1 СП 88.13330.2022.
Решения по приспособлению должны обеспечивать условия использования укрытия для МГН всех групп мобильности:
- доступ МГН групп мобильности М2, М4 в укрытие должен обеспечиваться объемно-планировочными решениями, лифтами, системой средств информационной поддержки разработанными в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018;
- при входах в здание должны предусматриваться наружные вызывные устройства или средства связи с группой по обслуживанию укрытия (п.4.7 СП 88.13330.2022);
- перемещение МГН групп мобильности М2 и М4 в укрытии должно предусматриваться с сопровождением, ширина пути движения должна быть не менее 1,2 м в соответствии с п.6.2.2 СП 59.13330.2020;
- предусмотреть размещение укрываемых из числа МГН группы мобильности М4 лежа на одноярусных нарах;
- для МГН групп мобильности М2 и М4 предусмотреть универсальные туалетные кабины в соответствии с требованиями п.5.3.2, п.12.8 СП 88.13330.2022, п.6.3.1, п.6.3.2, п.6.3.3 СП 59.13330.2020.
Решения должны обеспечивать условия использования укрытия для инвалидов в соответствии с п.4.7 СП 88.13330.2022, п.6.2.33 СП 59.13330.2020.



 


