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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геологических изысканий 

	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Объект
	Жилая застройка по адресу: г. Москва, район Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4, з/у 7 (Для программы реновации) (Восточный административный округ)

	2. 
	Адрес объекта
	г. Москва, район Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4 (Для программы реновации) (Восточный административный округ

	3. 
	Вид строительства
	Новое строительство.

	4. 
	Стадия изысканий
	Подготовка проектной документации

	5. 
	Технический заказчик/ Застройщик
	ООО «ГП-МФС»;

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 22А, стр.2

	6. 
	Ответственный представитель заказчика (ФИО), контакты
	

	7. 
	Исполнитель
	

	8. 
	Сроки проектирования
	2021 г

	9. 
	Сроки строительства
	2022-2023 г.

	10. 
	Срок эксплуатации
	50 лет

	11. 
	Геотехническая категория объекта 
	 2

	12. 
	Глубина котлована от поверхности земли/ вид ограждающей конструкции:
	До 6-8 м/ ограждение из труб длиной 12-14 м.

	13. 
	Планировочные отметки (ориентировочно)
	0,00-_______ м

	14. 
	Наличие и интенсивность динамических нагрузок 
	Отсутствуют.

	15. 
	Сфера взаимодействия проектируемых объектов с основаниями фундаментов:
	Грунты и подземные воды внутри границ сжимаемой толщи.

	16. 
	Характеристика объектов по зданиям и сооружениям

	№№ п/п
	Наименование зданий и сооружений количество однотипных и № по генплану
	Уровень ответственности
	Этажность
	Конструкция здания
	Тип фундамента (предварительно)
	Доверительная вероятность для расчета характеристик грунтов

	
	
	Габариты, м
	Высота сооружений, м
	Глубина котлована от поверхности земли, м
	Давление на грунт под подошвой фундамента,

т/м2
	Предельные величины осадок фундамент/ относительная разность осадок, мм

	
	
	Макс. Размер

64,8×85,55
	
	6-8
	До 10 т/м2
	150/0,003

	1
	Участок 7. Корпус 1.

Пятисекционный жилой дом


	нормальный
	10+ 
подземный этаж
	Монолитный ж/б каркас
	Плитный 
	0,85/0,95

	
	
	80,4×85,55
	До 32
	6-8 м
	До 20 т/м2
	150/0,003

	2
	Участок 7. Корпус 2.

Двухсекционный жилой дом


	нормальный
	17+ 
подземный этаж
	Монолитный ж/б каркас
	Плитный или свайный с длиной свай до 12 м
	0,85/0,95

	
	
	50,1×15,7
	До 53
	6-8 м
	До 30 т/м2
	150/0,003

	3
	Участок 7. Корпус 3.

Двухсекционный жилой дом


	нормальный
	10+ 
подземный этаж
	Монолитный ж/б каркас
	Плитный
	0,85/0,95

	
	
	80,4×15,55
	До 32
	6-8 м
	До 20 т/м2
	150/0,003

	4
	Подземная стоянка автомобилей  
	нормальный
	1 подземн. уровень
	Монолитный ж/б каркас 
	Плитный 
	0,85/0,95

	
	
	 Макс. Размер

64,6×85,4
	-
	6-8м
	До 10 т/м2

	150/0,003

	17. 
	Цели и задачи инженерно-геологических изысканий
	· Комплексное изучение и прогноз изменения компонентов инженерно-геологических условий участка. 

· Получение необходимых и достаточных данных, а также, разработка рекомендаций для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, проекта организации строительства, разработки мероприятий по инженерной защите и охране окружающей среды.

· Выявление, оценка интенсивности и прогноз развития инженерно-геологических процессов и явлений.

	18. 
	Перечень нормативных и других документов, в соответствие с требованиями которых необходимо произвести инженерно-геологические изыскания.
	СП 47.13330. 2012«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ».

ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация».

СП 22.13330-2011 «Основания зданий и сооружений».

СП 24.13330-2011 «Свайные фундаменты».

ГОСТ 21.301-2014 «СПДС Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям».

Техническое задание Заказчика.

Другие действующие на территории РФ нормативные документы.

	19. 
	Требования к точности, надежности, достоверности данных и характеристик при инженерных изысканиях.
	· Средства измерений, применяемые при инженерно - геологических изысканиях должны быть проверены и аттестованы в соответствие с нормами СП 47.13330.2012.

· Деформационные, прочностные и фильтрационные характеристики грунтов должны определяться в диапазоне давлений, соответствующих напряженному состоянию основания проектируемого сооружения.

· Предоставить сводную таблицу нормативных и расчетных значений физико-механических характеристик грунтов, содержащую данные, достаточные для расчета оснований и фундаментов по двум группам предельных состояний.

· Состав сводной таблицы: Влажность – W (%); Показатель текучести – IL (д.е.); степень влажности – Sr (д.е.); Плотность частиц грунта – ps (г/см3); коэффициент пористости – е (д.е.); Плотность - p (г/см3), норм., I, II; Удельное сцепление – С (кПа), норм., I, II; Угол внутреннего трения - ф (град.), норм., I, II; Модуль деформации – Е (МПа); Модуль деформации по первичной ветви нагружения Е1 (МПа); Модуль деформации по вторичной ветви нагружения Е2 (МПа); Модуль упругости Еупр (МПа);.  Коэффициент фильтрации – Кф (м/сут.); Ir (%) - содержание органического вещества; Ddp - степень разложения органического вещества в торфах; v - Коэффициент Пуассона; Группы грунтов по трудности разработки.

	20. 
	Инженерно-геологические изыскания на прилегающей территории 2Н / 3Н / 4Н / 5Н

 (Н – глубина котлована)
	При необходимости 

(оформляется доп. соглашением).

	21. 
	Научно-техническое сопровождение инженерных изысканий:
	Не требуется

	22. 
	Требования к оценке рисков опасных процессов и явлений:
	Дать количественную оценку рисков развития инженерно-геологических процессов. В соответствии с требованиями действующих нормативных документами.

	23. 
	Требования к проведению опытно - фильтрационных работ и проведению моделирования изменения гидрогеологических условий
	В соответствии с действующими нормативными документами.

	24. 
	Определение интенсивности динамических воздействий
	В соответствии с требованиями п.6.13.4 СП 22.133330.2011; п.6.7.2.14 СП 47.13330.2012.


	25. 
	Требования к программе изысканий
	· На основании технического задания разработать программу инженерно-геологических изысканий и предоставить Заказчику вместе со схемой расположения скважин для согласования до начала работ.
· Глубина выработок обосновывается по п. 6.3.7 СП 47.13330.2011 и п. В.2 Прил. В СП 22.13330.2016 - для плитного фундамента, п.5.5 СП 24.13330.2011 - для свайного фундамента и п. 9.4 СП 22.13330.2016 -для ограждения котлована. 
· В составе изысканий предусмотреть выполнение статического (динамического) зондирования для уточнения инженерно-геологического строения и выявления неоднородности грунтов, их прочностных и деформационных характеристик, а также, для оценки несущей способности свай. 

· По данным зондирования выдать частное значение предельного сопротивления забивной сваи для квадратного сечения 0,3*0,3 м определяемое по СП 24.13330.2011.

· При выполнении инженерно-геологических изысканий дополнительно следует для грунтов, залегающих ниже подошвы фундаментной плиты, определять деформационные характеристики на основе комплекса лабораторных исследований, включающих одновременно компрессионные и стабилометрические испытания, а также полевых исследований, включающих испытания штампом (в количестве не менее трех) или прессиометром (в количестве не менее шести) для каждого выделенного инженерно-геологического элемента в сжимаемой толщи основании. 

· Программа полевых испытаний должна включать определение модулей общей и упругой деформации соответственно по 2-м ветвям нагружения «нагрузка-разгрузка- повторная нагрузка»;
· При проведении штамповых испытаний результаты должны быть оформлены в виде журнала и таблицы полевых испытаний грунтов согласно ГОСТ 20276-2012 Приложение Д.

	26. 
	Оценка интенсивности и прогноз развития инженерно-геологических процессов
	· Дать оценку потенциальной подтопляемости территории при величине критического подтопляющего уровня подземных вод Нс = 8,0 м, значение водопотребления V <50 м3/сут. на 1 га занимаемой сооружением площади.

· Проверить карстово-суффозионную опасность территории. При наличии на участке возможного проявления карстово-суффозионных процессов пробурить не менее 2 (двух) скважин, вскрывающих толщу терригенно-карбонатных грунтов до глубин залегания незакарстованных и невыветрелых разностей карбонатных пород и слоев глин и дать расчетный прогноз радиуса карстовой воронки.
· При необходимости (обосновать), в состав работ включить геофизические исследования для уточнения геологического строения массива грунтов между скважинами, в частности определения глубины залегания карстующихся пород, их трещиноватости и закарстованности, наличия и толщины прослоев слабых грунтов и водоупоров, направления и скорости движения подземных вод. 

· В случае выявления на площадке неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного или техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и по обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений.

· Измерить интенсивность блуждающих токов и электрохимической коррозии в грунтах. (в случае наличия существующей застройки и коммуникаций).

	27. 
	Оценка свойств слабых и специфических грунтов
	· В случае наличия на площадке слабых водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов при проведении статического зондирования определять поровое давление, а в составе лабораторных исследований, предусмотреть испытания согласно п 5.1.1.4 и п. 5.3.1.5 ГОСТ 12248-2010.

· При наличии слоёв специфических грунтов (техногенных грунтов, рыхлых песков, слабых глинистых, органоминеральных и органических грунтов) глубина выработок определяется с учётом необходимости их проходки и установления глубины залегания подстилающих грунтов и определения их характеристик.

· В случае выявления на площадке не полностью водонасыщенных (Sr < 0,8) глинистых грунтов и пылеватых песков, а также специфических грунтов (у которых возможно снижение их прочностных и деформационных характеристик вследствие повышения влажности или от внешних техногенных воздействий в процессе строительства и эксплуатации сооружений) получить характеристики таких грунтов на основе их непосредственных испытаний с учетом возможного изменения влажности грунтов или при проявлении специфических свойств.

· При наличии органоминеральных и органических грунтов изыскания проводить в соответствии с нормативными документами (п. 6.7.2.4 СП 47.13330.2012 и п. 6.4 СП 22.13330.2016).

	28. 
	Дополнительные требования
	· В ходе выполнения работ, предоставлять Заказчику предварительные результаты исследований, включая полную фотофиксацию керна и копии журналов буровых работ, оформленных в соответствии с требованиями Пособия к СНиП II-9-78 ч. 2.

· В случае выявления необходимости проведения дополнительных объемов работ (выявление на площадке слабых, специфических грунтов или опасных инженерно-геологических процессов), обязательно проинформировать об этом Заказчика официальным письмом.

· Нумерация ИГЭ в техническом отчете должна быть представлена в виде ряда натуральных чисел, едином для всей площадки строительства. Разновидности грунтов (по пластичности, плотности сложения и т.п.) могут иметь дополнительное буквенное обозначение, например -  2а, 4м. 

· Не препятствовать доступу представителей заказчика на площадку проведения работ, в помещение хранения образцов и выполнения лабораторных испытаний.

· Передать заказчику, по его требованию, исходные данные (ведомости, протоколы) с установок, выполняющих полевые и лабораторные испытания в электронном виде.

	29. 
	Исходная документация
	 Схема размещения зданий

	30. 
	Перечень существующих материалов инженерно-геологических изысканий 
	Нет данных.

	31. 
	Материалы, передаваемые Заказчику (результат работ)
	Технический отчет с заключением об инженерно-геологических изысканиях в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном Требования к электронной форме представления данных (форматы) pdf, doc, dwg;


Приложение 1
Схема генерального плана
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