








Шаблоны 
Технический заданий на 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ


Реновация
ГТР(П)_ИГИ_01


1-я редакция












2026 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Пример 1: 				ТЗ на ИГИ для зданий высотой < 75м

Приложение №          к договору №            от                 г.
	 
            «СОГЛАСОВАНО»                                      
         ____________________
                       (Организация)
         Генеральный директор
                        (Должность)

__________________________ ХХХХХХХХХХ
              (Подпись, И. О. Фамилия)
 
М.П. «_____» ____________2026 г.
	 
                   «УТВЕРЖДЕНО»
 
                    ООО «ГП-МФС»
                      (Организация)
                        Генеральный директор
                     (Должность)

                         _____________________Е.О. Карапетян
                          (Подпись, И. О. Фамилия)
 
                       М.П. «_____» ____________2026 г.

	 
	 


 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геологических изысканий 

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Объект
	«Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории ...»

	2. 
	Адрес объекта
	г. Москва, район Кузьминки, микрорайон 120, з/у 3.3, ул. Зеленодольская, влд. 28, (Юго-Восточный административный округ)

	3. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	4.
	Стадия изысканий
	Подготовка проектной документации – выполнить в один этап (в соответствии с п. 4.33 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»)

	5.
	Технический заказчик/ Застройщик
	(или)
ООО «ГП-МФС»;
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 22А, стр.2

(или)
АО «МЕЖРЕГИОНОПТТОРГ»
111024, город Москва, Душинская ул., д. 7 стр. 1, этаж 1 каб 121

	6.
	Ответственный представитель заказчика (ФИО), контакты
	.......

	7.
	Исполнитель
	.......

	8.
	Сроки проектирования
	2026 г.

	9.
	Сроки строительства
	2027-2028 г.

	10.
	Срок эксплуатации
	50 лет

	11.
	Геотехническая категория объекта 
	2

	12.
	Глубина котлована от поверхности земли / вид ограждающей конструкции:
	(без наличия паркинга)
До 6 м / ограждение из труб
Заглубление ограждения до глубины 11 м
 
(при наличии паркинга) 
До 8 м / ограждение из труб
Заглубление ограждения до глубины 15 м

	13.
	Планировочные отметки (ориентировочно)
	За отметку 0,000 предварительно принята абсолютная отметка ______ м. Планировочные отметки _______- ________ м.

	14.
	Наличие и интенсивность динамических нагрузок 
	(при наличии)
Присутствуют – МКЖД / метро. 

(при отсутствии)
Отсутствуют

	15.
	Сфера взаимодействия проектируемых объектов с основаниями фундаментов:
	Грунты и подземные воды внутри границ сжимаемой толщи

	16.
	Характеристика объектов по зданиям и сооружениям

	№ п/п
	Наименование зданий и сооружений количество однотипных и № по генплану
	Уровень ответственности
	Этажность
	Конструкция здания
	Тип фундамента (предварительно)
	Доверительная вероятность для расчета характеристик грунтов

	
	
	Габариты,
м
	Высота сооружений, м
	Глубина котлована от поверхности земли, 
м
	Давление на грунт под подошвой фундамента,
т/м2
	Предельные значения осадок фундамента / относительная разность осадок, мм

	1
	Жилой дом 
	нормальный
	24+ 
подземн этаж
	Монолитный ж/б каркас
	Плитный или свайный с длиной свай до 10 м
	0,85/0,95

	
	
	41,0 х 15,0
	До 75
	6-8 м
	До 40 т/м2
	150/0,003

	2
	Жилой дом 
	нормальный
	24+ 
подземн этаж
	Монолитный ж/б каркас
	Плитный 
	0,85/0,95

	
	
	30,0 х 15,0
	До 75
	6-8 м
	До 40 т/м2
	150/0,003

	3
	Подземная стоянка автомобилей  
	нормальный
	1 подземн. уровень
	Монолитный ж/б каркас 
	Плитный 
	0,85/0,95

	
	
	63,0 х 15,0
	-
	6-8
	До 12 т/м2
	150/0,003

	17.
	Цели и задачи инженерно-геологических изысканий
	· Комплексное изучение и прогноз изменения компонентов инженерно-геологических условий участка; 
· Получение необходимых и достаточных данных, а также, разработка рекомендаций для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, проекта организации строительства, разработки мероприятий по инженерной защите и охране окружающей среды;
· Выявление, оценка интенсивности и прогноз развития инженерно-геологических процессов и явлений.

	18.
	Перечень нормативных и других документов, в соответствие с требованиями которых необходимо произвести инженерно-геологические изыскания
	· СП 47.13330. 2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
· СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
· СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»;
· ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»;
· СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
(При свайном типе фундамента)
· СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты»;
· ГОСТ 12248.1-2020 «Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия»;
· ГОСТ 12248.3-2020 «Грунты. Определение характеристикпрочности и деформируемости методом трехосного сжатия»;
· ГОСТ 20276.1-2020 «Грунты. Метод испытания штампом»;
· ГОСТ Р 21.301-2021. «СПДС. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»;
· Техническое задание Заказчика;
· Другие действующие на территории РФ нормативные документы.

	19.
	Требования к точности, надежности, достоверности данных и характеристик при инженерных изысканиях
	· Средства измерений, применяемые при инженерно - геологических изысканиях должны быть проверены и аттестованы в соответствие с нормами СП 47.13330.2016;
· Деформационные, прочностные и фильтрационные характеристики грунтов должны определяться в диапазоне давлений от природного давления на глубине, на которой был отобран образец, до предполагаемого давления под подошвой фундамента от построенного здания (при необходимости, с учетом его затухания с глубиной);
· Предоставить сводную таблицу нормативных и расчетных значений физико-механических характеристик грунтов, содержащую данные, достаточные для расчета оснований и фундаментов по двум группам предельных состояний;
· Состав сводной таблицы: Влажность – W (%); Показатель текучести – IL (д.е.); степень влажности – Sr (д.е.); Плотность частиц грунта – ps (г/см3); коэффициент пористости – е (д.е.); Плотность - p (г/см3), норм., I, II; Удельное сцепление – С (кПа), норм., I, II; Угол внутреннего трения - ф (град.), норм., I, II; Модуль общей деформации – Ео (МПа); Модуль деформации по вторичной ветви нагружения Е2 (МПа); Коэффициент фильтрации – Кф (м/сут.); Ir (%) – содержание органического вещества; Ddp – степень разложения органического вещества в торфах; Коэффициент Пуассона – ν; Группы грунтов по трудности разработки.

	20.
	Инженерно-геологические изыскания на прилегающей территории 2Н / 3Н / 4Н / 5Н (где Н – глубина котлована)
	При необходимости 
(оформляется доп. соглашением)

	21.
	Научно-техническое сопровождение инженерных изысканий
	При необходимости, в случае КС3, и/или сложных (III категории) инженерно-геологических условий или риска развития опасных геологических процессов

	22.
	Требования к оценке рисков опасных процессов и явлений
	Дать количественную оценку рисков развития инженерно-геологических процессов. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

	23.
	Требования к проведению опытно - фильтрационных работ и проведению моделирования изменения гидрогеологических условий
	В случае выявления подтопления участка, требуется выполнение ОФР и проведение моделирования прогноза изменения гидрогеологических условий на этапах строительства и эксплуатации объекта

	24.
	Определение динамических свойств грунтов
	В соответствии с требованиями п.7.2.24.4 СП 446.1325800.2019

	25.
	Требования к программе изысканий
	· На основании технического задания разработать программу инженерно-геологических изысканий и предоставить Заказчику вместе со схемой расположения скважин для согласования до начала работ;
· Глубина выработок обосновывается п. 7.2.6 СП 446.1325800.2019 с учетом предполагаемой глубины сжимаемой толщи под зданиями ХХ м - для плитного фундамента; п. 7.2.10 СП 446.1325800.2019 - для ограждения котлована; 
(При свайном типе фундамента)
п. 7.2.11 СП 446.1325800.2019 – для свайного типа фундаментов;
· В составе изысканий предусмотреть выполнение статического (динамического) зондирования для уточнения инженерно-геологического строения и выявления неоднородности грунтов, их прочностных и деформационных характеристик, а также, для оценки несущей способности свай;
(При свайном типе фундамента)
· По данным зондирования выдать частное значение предельного сопротивления забивной сваи для квадратного сечения 0,35 х 0,35 м определяемое по СП 24.13330.2021;
· При выполнении инженерно-геологических изысканий дополнительно следует для грунтов, залегающих ниже подошвы фундаментной плиты, определять деформационные характеристики на основе комплекса лабораторных исследований, включающих одновременно компрессионные и стабилометрические испытания, а также полевых исследований, включающих испытания штампом (в количестве не менее трех) и/или прессиометром (в количестве не менее шести) для каждого выделенного инженерно-геологического элемента в сжимаемой толще основания; 
· Программа полевых испытаний должна включать определение модулей общей и упругой деформации соответственно по 2-м ветвям нагружения «нагрузка-разгрузка- повторная нагрузка»;
· При проведении штамповых испытаний результаты должны быть оформлены в виде журнала и таблицы полевых испытаний грунтов согласно ГОСТ 20276.1-2020 Приложение А.

	 26.
	Оценка интенсивности и прогноз развития инженерно-геологических процессов
	· Дать оценку потенциальной подтопляемости территории при величине критического подтопляющего уровня подземных вод Нс = 8,0 м, значение водопотребления V <50 м3/сут. на 1 га занимаемой сооружением площади;
· Проверить карстово-суффозионную опасность территории. При наличии на участке возможного проявления карстово-суффозионных процессов пробурить не менее 2 (двух) скважин, вскрывающих толщу терригенно-карбонатных грунтов до глубин залегания незакарстованных и невыветрелых разностей карбонатных пород и слоев глин и дать расчетный диаметр карстовой воронки;
· При необходимости, включить в состав работ геофизические исследования для уточнения геологического строения массива грунтов между скважинами, в частности определения глубины залегания карстующихся пород, их трещиноватости и закарстованности, наличия и толщины прослоев слабых грунтов и водоупоров, направления и скорости движения подземных вод;
· В случае выявления на площадке неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного или техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и по обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений;
· Измерить интенсивность блуждающих токов и электрохимической коррозии в грунтах (в случае наличия существующей застройки и коммуникаций).

	 27.
	Оценка свойств слабых и специфических грунтов
	· В случае наличия на площадке слабых водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов в составе лабораторных исследований, предусмотреть дополнительные испытания согласно п 8.2 ГОСТ 12248.1-2020 и п. 8.1 ГОСТ 12248.3-2020;
· При наличии слоёв специфических грунтов (техногенных грунтов, рыхлых песков, слабых глинистых, органоминеральных и органических грунтов) глубина выработок определяется с учётом необходимости их проходки и установления глубины залегания подстилающих грунтов и определения их характеристик;
· В случае выявления на площадке не полностью водонасыщенных (Sr < 0,8) глинистых грунтов и пылеватых песков, а также специфических грунтов (у которых возможно снижение их прочностных и деформационных характеристик вследствие повышения влажности или от внешних техногенных воздействий в процессе строительства и эксплуатации сооружений) получить характеристики таких грунтов на основе их непосредственных испытаний с учетом возможного изменения влажности грунтов или при проявлении специфических свойств;
· При наличии органоминеральных и органических грунтов изыскания проводить в соответствии с нормативными документами (п. 6.3.3.4 СП 47.13330.2016 и п. 6.4 СП 22.13330.2016).

	 28.
	Дополнительные требования
	· В ходе выполнения работ, предоставлять Заказчику предварительные результаты исследований, включая полную фотофиксацию керна и копии журналов буровых работ;
· В случае выявления необходимости проведения дополнительных объемов работ (выявление на площадке слабых, специфических грунтов или опасных инженерно-геологических процессов), обязательно проинформировать об этом Заказчика официальным письмом;
· Нумерация ИГЭ в техническом отчете должна быть представлена в виде ряда натуральных чисел, едином для всей площадки строительства. Разновидности грунтов (по пластичности, плотности сложения и т.п.) могут иметь дополнительное буквенное обозначение, например -  2а, 4м;
· Не препятствовать доступу представителей заказчика на площадку проведения работ, в помещение хранения образцов и выполнения лабораторных испытаний;
· Передать заказчику, по его требованию, исходные данные (ведомости, протоколы) с установок, выполняющих полевые и лабораторные испытания в электронном виде.

	 29.
	Исходная документация
	 Схема размещения зданий

	 30.
	Перечень существующих материалов инженерно-геологических изысканий 
	(при наличии ранее выполненных ИГИ)
Техническое заключение об инженерно-геологических изысканиях на объекте «Жилой дом c инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Люблинская, влд.111, к.2» ООО Геоградстрой» М., 2018

	 31.
	Материалы, передаваемые Заказчику (результат работ)
	· Технический отчет с заключением об инженерно-геологических изысканиях в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе, включая копии журналов буровых работ.
· Требования к электронной форме представления данных: Окончательный вариант (с подписями и печатями) (формат) .pdf. Графические приложения продублированы в формате .dwg и промежуточные материалы в форматах pdf, doc, xls, dwg.
· В протоколах трехосных испытаний для каждого образца должны быть указаны: его номер, номер соответствующего ИГЭ, глубина отбора, начальное давление в камере и результаты испытаний в виде столбцов, отражающих изменение напряжений и деформаций в образце в процессе испытаний. В протоколах компрессионных испытаний для каждого образца должны быть указаны: его номер, номер соответствующего ИГЭ, глубина отбора и результаты испытаний в виде столбцов, отражающих изменение напряжений, деформаций, коэффициента пористости и коэффициента сжимаемости в процессе испытаний.



	Главный инженер проекта							Х.Х. ХХХХХХХХ
	ООО «ХХХХХ»					
 
 
	 «____» __________ 2026 г.
 

Примечания:
1. При понимании, что в основании здания наличествуют слабые глинистые грунты (IL > 0,5) в п. 19 «Требования к точности, надежности, достоверности данных и характеристик при инженерных изысканиях» следует добавить необходимость исследования этих слабых грунтов для получения параметров модели грунтов Soft Soil Creep (SSC) из примера для высотного здания для варианта дополнительных ИГИ.    
2. При выполнении дополнительных изысканий, в п.17 «Цели и задачи инженерно-геологических изысканий» указать цель из примера для высотного здания для варианта дополнительных ИГИ.    

Приложение 1
Схема генерального плана 
(Вставить схему  генплана)


Рекомендации к расстановке скважин в программе на ИГИ:
· При башенном типе здания, при составлении программы инженерно-геологических изысканий горные выработки следует, по возможности, располагать в количестве не менее 4: по углам габаритов здания в плане; 
· Для секционных зданий, по возможности, размещать скважины в местах примыкания секций. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Пример 2: 					ТЗ на ИГИ на сети

Приложение №          к договору №            от                 г.
	 
            «СОГЛАСОВАНО»                                      
         ____________________
                       (Организация)
         Генеральный директор
                        (Должность)
 
__________________________ ХХХХХХХХХХ
              (Подпись, И. О. Фамилия)
 
М.П. «_____» ____________2026 г.
	 
                   «УТВЕРЖДЕНО»
 
                    ООО «ГП-МФС»
                      (Организация)
                        Генеральный директор
                     (Должность)
 
                         _____________________Е.О. Карапетян
                          (Подпись, И. О. Фамилия)
 
                     М.П. «_____» ____________2026 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геологических изысканий для прокладки инженерных сетей

	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Объект
	Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Паперника, д.1, ул. Паперника, д.3, ул. Паперника, д.5) 

	2. 
	Адрес объекта
	г. Москва, район Рязанский, 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1 (3-я Институтская ул., рядом с д.4) Юго-восточный административный округ

	3. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	4. 
	Стадия изысканий
	Подготовка проектной документации – выполнить в один этап (в соответствии с п. 4.33 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»)

	5.  
	Технический заказчик/ Застройщик
	(или)
ООО «ГП-МФС»;
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 22А, стр.2
 
(или)
АО «МЕЖРЕГИОНОПТТОРГ»
111024, город Москва, Душинская ул., д. 7 стр. 1, этаж 1 каб 121

	6. 
	Ответственный представитель заказчика (ФИО), контакты
	.......

	7. 
	Исполнитель
	.......

	8. 
	Сроки проектирования
	2026 г.

	9. 
	Сроки строительства
	2027-2028 г

	10. 
	Срок эксплуатации
	50 лет

	11. 
	Геотехническая категория объекта 
	2

	12. 
	Наличие и интенсивность динамических нагрузок 
	(при наличии)
Присутствуют – МКЖД / метро. 

 (при отсутствии)
Отсутствуют

	13. 
	Планировочные отметки (ориентировочно)
	За отметку 0,000 предварительно принята абсолютная отметка ______ м. Планировочные отметки _______- ________ м.

	14. 
	Сфера взаимодействия проектируемых объектов с основаниями фундаментов:
	Грунты и подземные воды внутри границ сжимаемой толщи

	15. 
	Характеристика по трассам коммуникаций

	№ п/п
	Наименование коммуникации
	Характеристика трасс (самотечная, напорная), диаметр, материал труб, ЛЭП и ЛЭС (воздушная, кабельная и т.п.)
	Глубина заложения, м
	Протяжен- ность трасс за границей ГПЗУ, м
	Протяжен- ность трасс в границе ГПЗУ, м
	Примечания


	1
	Наружное освещение (подключение)
	Проектируемая кабельная канализация для наружного освещения, кабель ВБШв-4х16мм2:
4 отв. ПНД d=110мм
4 отв. ПНД d=63мм
5 отв. ПНД d=63мм
6 отв. ПНД d=63мм
ПНД труба d=63мм (операторы связи)-
ПНД труба d=63мм для ЭН-
ПНД труба d=63мм+ПНД труба d=110мм-
	Под проезжей частью -1,0м, под газоном и тротуаром-0,7м
	



-
-
-
-
-


12,0


5,0
	



511,0
190,0
5,0
18,0
9,0


25,0


23,0
	(длина траншеи)

	2
	Наружное освещение (демонтаж)
	кабель ВБШв
	Под проезжей частью -1,0м, под газоном и тротуаром-0,7м
	272,0
	411,0
	

	3
	Наружное освещение (вынос)
	кабель ВБШв-4х16мм2:
ПНД труба d=63мм для ЭН -
ПНД труба d=63мм+ПНД труба d=110мм-
	Под проезжей частью -1,0м, под газоном и тротуаром-0,7м
	
140,0

95,0
	-


-
	(длина траншеи)

	4
	Наружное электроснабжение (демонтаж)
	Проектируемая кабельная линия для выноса сетей электроснабжения
КЛ 0,4кВ
КЛ 6-10кВ
	Под проезжей частью -1,0м, под газоном и тротуаром -0,7м
	453,0
	471,0
	

	5
	Наружное электроснабжение (вынос)
	Проектируемая кабельная линия для выноса сетей электроснабжения
КЛ 0,4кВ
КЛ 6-10кВ
	Под проезжей частью -1,0м, под газоном и тротуаром -0,7м
	437,0
	35,0
	(длина траншеи)

	6
	Электроснабжение шлагбаумов
	Проектируемая кабельная линия для электроснабжения шлагбаумов, кабель ВБШв-3х6мм2
	Под проезжей частью -1,0м, под газоном и тротуаром -0,7м
	-



	9,0
	Указана длина траншей

	7
	Наружные сети связи 
(подключение)
	4х110 ПНД 
4х63 ПНД
2х50 ПНД
1х50 ПНД
	До 1,5м
До 1,2м
До 1,0м
До 1,0м
	77,0м
0,0м
0,0м
0,0м
	132,0м
406,0м
476,0м
8,0м
	(длина траншеи)

	8
	Бытовая канализация
(подключение)
	ВЧШГ 
Самотечная
d=2х100;150 мм в ст. футляре d=426х7; 325х7 мм (выпуски)

ВЧШГ 
Самотечная
d=2х100;100 мм в ст. футляре d=325х7мм (выпуски)

ВЧШГ 
Самотечная
d=2х150мм в ст. футляре d=426х6мм (выпуски)

ВЧШГ 
Самотечная
d=2х100мм (выпуски)

	
До 2,57






До 2,35




До 2.38





До 3,46
	
	
11.20






10.90




12.20





18.40
	(длина траншеи)

	9
	Ливневая канализация
(подключение)
	ВЧШГ 
Самотечная
d=150 в ст. футляре d=426х7,мм, (выпуски)

ВЧШГ 
Самотечная
d=2х100мм в ст. футляре d=325х7мм (выпуски)

ВЧШГ 
Самотечная
d=2х150мм в ст. футляре d=426х7мм (выпуски)
	
До 2.04





До 3,3




До 1.62
	
	
42.60





18.40




48.40

	(длина траншеи)

	10
	Наружные сети связи.
(Переоборудование светофорного объекта)
	Кабельная канализация в ПНД трубе D=63мм
(1 труба)
	0,7-1,3
	35,4
	_
	Открытая прокладка

	
	
	Кабельная канализация в ПНД трубе D=63мм
(3 трубы)
	4,8
	18,1
	_
	ГНБ

	11
	Наружные сети связи 
(вынос)
	Прокладка кабельной линии ВОК в трубе ТПЖГС d=63мм
	0,7 – 1,2
	142,0
	61,0
	(длина траншеи)

	12
	Наружные сети теплоснабжения (демонтаж) 
	Забутовка стальных труб 2D100 бесканально и в канале 1740х550
	1,2-1,6
	111,8 (б.к.) + 103,4 (кан)
	
	

	
	
	Демонтаж стальных труб 2D100 бесканально
	1,2
	10,4
	
	

	
	
	Забутовка гибких трубопроводов 2D110, (кам. №2903-граница ГПЗУ)
	1,3-1,8
	66,8
	
	

	
	
	Демонтаж гибких трубопроводов 2D110 (граница ГПЗУ – кам. №3-9-3) бесканально и в ж.б. канале 1220х670
	1,8-2,0
	
	19,8б.к. + 10,8кан
	

	
	
	Демонтаж гибких трубопроводов 2D75 бесканально и в ж.б. канале 1150х635 (кам. №3-9-3 - ввод в д.5)
	1,2-1,8
	
	11,3 б.к. + 17,7 кан
	

	
	
	Демонтаж гибких трубопроводов 2D110 бесканально (кам. №3-9-3 - ввод в д.3)
	1,4-1,8
	
	39,5
	

	13
	Наружные сети теплоснабжения (вынос) 
	2 Ø 57 ст. в ППУ + 40/75 п/э «Изопрофлекс А», 
в т. ч.: 
	
	
	
	

	
	
	Бесканально на ж.б. основании (сеч 1-1)
	1,43-2,27
	107,4 п.м.
	
	

	
	
	В стальных футлярах 4Ду200 (сеч 2-2)
	1,17-1,51
	11,1 п.м.
	
	

	
	
	В монолитном запесоченном канале 2200х935(h) (сеч 3-3)
	1,64-2,36
	44,9 п.м.
	
	

	
	
	Камера теплосети 
	До 3,15 
	2 шт.
	
	

	
	
	Водовыпуск 2 Ø 38 ст. 
в монолитном запесоченном канале 1300х780 (h) (сеч 4-4)
	1,85-2,1
	3,8 п.м.
	
	

	
	
	Водовыпуск теплосети Ду 200 чуг 
(сеч 5-5)
	1,6-1,68
	3,3 п.м.
	
	

	
	
	Колодец водовыпуска 
	До 4,0
	3 шт.
	
	

	14
	Наружные сети водоснабжения (демонтаж водопровода)
	
d=100 ст.
d=100 чуг.

d=100 вчшг. (забутовка)
	
До 2,0


-
	



67,5
	59,2
15,0  
                
    
	

	15
	Наружные сети водоотведения (демонтаж бытовой канализации)
	d=150 кер
d=200 кер.
d=100 кер
	1,2-2,5
	-
	168,1
66,5
38,6
	

	16
	Демонтаж сетей связи
	1 отв.
7 отв.
	До 1 м.
До 1 м.
	44,0
3,0
	54,0

	

	17
	Демонтаж газопровода 
(обрезка, заглушка, продувка без забутовки и выемки трубопровода)
	Ду150, Ду100, Ду80
	Котлован под обрезку (3 шт.): 1)2,0х2,0х2,6м
2)2,0х2,0х1,8м
3)2,0х2,0х1,8м

Котлован под врезку (1 шт.):
2,5х2,4х1,5м
	
	
	

	16. 
	Цели и задачи инженерно-геологических изысканий
	· Выполнение инженерно-геологических изысканий для прокладки инженерных сетей;
· Комплексное изучение и прогноз изменения компонентов инженерно-геологических условий участка;
· Получение необходимых и достаточных данных, а также, разработка рекомендаций для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, проекта организации строительства, разработки мероприятий по инженерной защите и охране окружающей среды;
· Выявление, оценка интенсивности и прогноз развития инженерно-геологических процессов и явлений.

	17. 
	Перечень нормативных и других документов, в соответствие с требованиями которых необходимо произвести инженерно-геологические изыскания.
	· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
· СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
· СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»;
· СП 22.13330-2016 «Основания зданий и сооружений»;
· ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»;
· ГОСТ Р 21.301-2021. «СПДС. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»;
· Техническое задание Заказчика;
· Другие действующие на территории РФ нормативные документы.

	18. 
	Требования к точности, надежности, достоверности данных и характеристик при инженерных изысканиях.
	Средства измерений, применяемые при инженерно-геологических изысканиях должны быть проверены и аттестованы в соответствие с нормами СП 47.13330.2016

	19. 
	Требования к проведению опытно - фильтрационных работ и проведению моделирования изменения гидрогеологических условий
	В случае выявления подтопления участка, требуется выполнение ОФР и проведение моделирования прогноза изменения гидрогеологических условий на этапах строительства и эксплуатации объекта

	20. 
	Оценка интенсивности и прогноз развития инженерно-геологических процессов
	· Дать оценку потенциальной подтопляемости территории при величине критического подтопляющего уровня подземных вод Нс = 8,0 м, значение водопотребления V <50 м3/сут. на 1 га занимаемой сооружением площади;
· В случае выявления на площадке неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного или техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и по обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений.

	21. 
	Оценка свойств слабых и специфических грунтов
	· В случае наличия на площадке слабых водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов в составе лабораторных исследований, предусмотреть дополнительные испытания согласно п 8.2 ГОСТ 12248.1-2020 и п. 8.1 ГОСТ 12248.3-2020;
· При наличии слоёв специфических грунтов (техногенных грунтов, рыхлых песков, слабых глинистых, органоминеральных и органических грунтов) глубина выработок определяется с учётом необходимости их проходки и установления глубины залегания подстилающих грунтов и определения их характеристик;
· В случае выявления на площадке не полностью водонасыщенных (Sr < 0,8) глинистых грунтов и пылеватых песков, а также специфических грунтов (у которых возможно снижение их прочностных и деформационных характеристик вследствие повышения влажности или от внешних техногенных воздействий в процессе строительства и эксплуатации сооружений) получить характеристики таких грунтов на основе их непосредственных испытаний с учетом возможного изменения влажности грунтов или при проявлении специфических свойств;
· При наличии органоминеральных и органических грунтов изыскания проводить в соответствии с нормативными документами (п. 6.3.3.4 СП 47.13330.2016 и п. 6.4 СП 22.13330.2016).

	22. 
	Дополнительные требования
	· В случае выявления необходимости проведения дополнительных объемов работ (выявление на площадке слабых, специфических грунтов или опасных инженерно-геологических процессов), обязательно проинформировать об этом Заказчика официальным письмом;
· Не препятствовать доступу представителей заказчика на площадку проведения работ, в помещение хранения образцов и выполнения лабораторных испытаний;
· Передать заказчику, по его требованию, исходные данные (ведомости, протоколы) с установок, выполняющих полевые и лабораторные испытания в электронном виде.

	23. 
	Исходная документация
	Сводный план сетей

	24. 
	Перечень существующих материалов инженерно-геологических изысканий 
	· Справка об инженерно-геологических условиях участка;
· Технический отчет о результатах инженерно-геологических изысканий.

	25. 
	Материалы, передаваемые Заказчику (результат работ)
	Технический отчет с заключением об инженерно-геологических изысканиях в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе.
Требования к электронной форме представления данных: Окончательный вариант (с подписями и печатями) формат pdf. Графические приложения продублированы в формате .dwg и промежуточные материалы в форматах pdf, doc, xls, dwg.



Приложение 1
Сводный план сетей
(Вставить схему  генплана)

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Пример 3: ТЗ при наличии ВЫСОТНОЙ СЕКЦИИ ( > 75 м) проектируемом здании

Приложение №          к договору №            от                 г.
	 
            «СОГЛАСОВАНО»                                      
         ____________________
                       (Организация)
         Генеральный директор
                        (Должность)

__________________________ ХХХХХХХХХХ
              (Подпись, И. О. Фамилия)
 
М.П. «_____» ____________2026 г.
	 
                   «УТВЕРЖДЕНО»
 
                    ООО «ГП-МФС»
                      (Организация)
                        Генеральный директор
                     (Должность)

                         _____________________Е.О. Карапетян
                          (Подпись, И. О. Фамилия)
 
                       М.П. «_____» ____________2026 г.

	 
	 




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геологических изысканий 
 
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Объект
	«Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/5 (участок 3.1)»

	2
	Адрес объекта
	г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/5 (участок 3.1)

	3 
	Вид строительства
	Новое строительство

	4 
	Стадия изысканий
	Подготовка проектной документации – выполнить в один этап (в соответствии с п. 4.33 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»)

	5 
	Технический заказчик/ Застройщик
	(или)
ООО «ГП-МФС»;
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 22А, стр.2
 
(или)
АО «МЕЖРЕГИОНОПТТОРГ»
111024, город Москва, Душинская ул., д. 7 стр. 1, этаж 1 каб 121

	6 
	Ответственный представитель заказчика (ФИО), контакты
	.......

	7 
	Исполнитель
	.......

	8 
	Сроки проектирования
	2026 г.

	9 
	Сроки строительства
	2027-2028 г.

	10 
	Срок эксплуатации
	100 лет

	11 
	Геотехническая категория объекта 
	 2

	12
	Глубина котлована от поверхности земли/ вид ограждающей конструкции:
	(без наличия паркинга)
До 6 м / ограждение из труб
Заглубление ограждения до глубины 11 м
 
(при наличии паркинга) 
До 8 м / ограждение из труб
Заглубление ограждения до глубины 15 м

	13
	Планировочные отметки (ориентировочно)
	За отметку 0,000 предварительно принята абсолютная отметка ______ м. Планировочные отметки _______- ________ м.

	14
	Наличие и интенсивность динамических нагрузок 
	(при наличии)
Присутствуют – МКЖД / МЦД-2 / метро. 

(при отсутствии)
Отсутствуют

	15 
	Сфера взаимодействия проектируемых объектов с основаниями фундаментов:
	Грунты и подземные воды внутри границ сжимаемой толщи, а также в границах b/2, где b-ширина надземной части здания (где грунт претерпевает изменение напряженно-деформируемого состояния).
Сжимаемая толща: 
Секц. 1 – 25,5 м (57,0 м от отм. поверхности земли); 
Секц. 2 – 19,1 м (37,0 м от отм. поверхности земли); 
Секц. 3 – 19,1 м (41,0 м от отм. поверхности земли); 
Стилобат – 9,5 м (15,0 м от отм. поверхности земли)
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	Характеристика объектов по зданиям и сооружениям

	№ п/п
	Наименование зданий и сооружений количество однотипных и № по генплану
	Уровень ответственности
	Этажность
	Конструкция здания
	Тип фундамента (предварительно)
	Доверительная вероятность для расчета характеристик грунтов

	
	
	Габариты, м
	Высота сооружений, м
	Глубина котлована от поверхности земли, м
	Давление на грунт под подошвой фундамента,
т/м2
	Предельные величины осадок фундамент/ относительная разность осадок, мм

	1
	Жилой дом башенного типа
(корпус 1)

	повышенный
	46+ 
один подземн. этаж
	Монолитный ж/б каркас
	Свайный с длиной свай до 25 м (от дна котлована)
	0,85 / 0,95

	
	
	25,5х25,5
	До 161
	8 м
	До 89 т/м2
	150 / 0,003

	2
	Жилой дом башенного типа
(корпус 2)

	повышенный
	15+ 
один подземн. этаж
	Монолитный ж/б каркас
	Свайный с длиной свай до 12 м (от дна котлована)
	0,85 / 0,95

	
	
	25,5х37,5
	До 59
	8 м
	До 31 т/м2
	150 / 0,003

	3
	Жилой дом башенного типа
(корпус 3)
	повышенный
	23+ 
один подземн. этаж
	Монолитный ж/б каркас
	Свайный с длиной свай до 15 м (от дна котлована)
	0,85 / 0,95

	
	
	25,5х25,5
	До 86
	8 м
	До 44 т/м2
	150 / 0,003

	4
	Стилобат с подземной стоянкой автомобилей  

	повышенный
	1+
  один подзем. этаж
	Монолитный ж/б каркас 
	Плитный на естественном основании
	0,85 / 0,95

	
	
	Макс. Размер
229х95
	До 6
	8 м
	До 12 т/м2
	150 / 0,003

	
Характеристика линейных объектов

	№
п/п
	Наименование
	Характеристика
	Конструкция

	1
	Подпорная стена (ПС)
	Шпунтовое ограждение из
буронабивных свай, оголовок которых объединен ж/б балкой-стенкой
 
	Длина: 105,5 м. Высота ПС вдоль существующего ограждения от 1,47м до 0,93м, высота дополнительного участка ПС от 0,93м до 0,31м.
Сваи приняты длиной 4,0м. Шаг буронабивных свай 1,0м,
1,1м, 1,2м. Сваи выполняются с существующей поверхности земли. Балка-стенка предусмотрена толщиной 300-400мм. Высота стенки определяется по месту, заглубляется на 0,5м ниже планировочной отметки грунта.

	17
	Цели и задачи инженерно-геологических изысканий
	· Комплексное изучение и прогноз изменения компонентов инженерно-геологических условий участка; 
· Получение необходимых и достаточных данных, а также, разработка рекомендаций для:
· принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, проекта организации строительства, разработки мероприятий по инженерной защите и охране окружающей среды;
· численного моделирования оснований и проектируемых сооружений;
· Выявление, оценка интенсивности и прогноз развития инженерно-геологических процессов и явлений.

(или, если это дополнительные изыскания)
· Выполнение дополнительных изысканий в связи с корректировкой разделов проектной документации (указать причину):
· уточнение расположения и габаритов подпорной стены и ее элементов;
· корректировка сводного плана инженерных сетей;
· Уточнение физико-механических свойств грунтов и определение динамических свойств грунтов;
· Комплексное изучение и прогноз изменения компонентов инженерно-геологических условий участка;
· Получение необходимых и достаточных данных, а также, разработка рекомендаций для: 
· принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, проекта организации строительства, разработки мероприятий по инженерной защите и охране окружающей среды;
· численного моделирования оснований и проектируемых сооружений;
· Выявление, оценка интенсивности и прогноз развития инженерно-геологических процессов и явлений.
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	Перечень нормативных и других документов, в соответствие с требованиями которых необходимо произвести инженерно-геологические изыскания
	· СП 47.13330. 2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
· СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
· СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»;
· СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
(При свайном типе фундамента)
· СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты»;
· СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования»;
· ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»;
· ГОСТ 12248.1-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза»;
· ГОСТ 12248.2-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности методом одноосного сжатия»;
· ГОСТ 12248.3-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трехосного сжатия»;
· ГОСТ 12248.4-2020 «Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия»;
· ГОСТ 12248.6-2020 «Грунты. Метод определения набухания и усадки»;
· ГОСТ 20276.1-2020 «Грунты. Метод испытания штампом»;
· Изготовление образцов проводить в соответствии с ГОСТ 30416-2020;
· Определение физических характеристик проводить в соответствии с ГОСТ 5180-2015.
· Определение коэффициента фильтрации проводить в соответствии с ГОСТ 25584-2023;
· Статистическую обработку результатов испытаний проводить в соответствии с ГОСТ 20522-2012;
· ГОСТ Р 21.301-2021. «СПДС. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»;
· Техническое задание Заказчика;
· Другие действующие на территории РФ нормативные документы.
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	Требования к точности, надежности, достоверности данных и характеристик при инженерных изысканиях
	· Средства измерений, применяемые при инженерно - геологических изысканиях должны быть проверены и аттестованы в соответствие с нормами СП 47.13330.2016.
· Деформационные, прочностные и фильтрационные характеристики грунтов должны определяться в диапазоне давлений, соответствующих напряженному состоянию основания проектируемого сооружения.
· Предоставить сводную таблицу нормативных и расчетных значений физико-механических характеристик грунтов, содержащую данные, достаточные для расчета оснований и фундаментов по двум группам предельных состояний.
· Состав сводной таблицы: Влажность – W (%); Показатель текучести – IL (д.е.); степень влажности – Sr (д.е.); Плотность частиц грунта – ps (г/см3); коэффициент пористости – е (д.е.); Плотность - p (г/см3), норм., I, II; Удельное сцепление – С (кПа), норм., I, II; Угол внутреннего трения - ф (град.), норм., I, II; Модуль общей деформации – Ео (МПа); Модуль деформации по вторичной ветви нагружения Е2 (МПа), коэффициент переуплотнения – OCR, Коэффициент фильтрации – Кф (м/сут.); Ir (%) - содержание органического вещества; Ddp - степень разложения органического вещества в торфах Коэффициент Пуассона ν; коэффициент виброползучести; Группы грунтов по трудности разработки.
· Выполнить дополнительные испытания для определения характеристик грунтов, необходимых для расчетов с использованием нелинейных моделей грунта (по 6 определений):
(или)
· для слабых глинистых грунтов (Sr > 0,8 и IL > 0,5) параметры модели грунтов Soft Soil Creep (SSC):
- λ* – модифицированный коэффициент сжимаемости, д.е. (определяется в рамках компрессионных испытаний);
- k* – модифицированный коэффициент расширения, д.е. (определяется в рамках компрессионных испытаний);
- Сv – коэффициент первичной консолидации, см2/мин;
- Са – коэффициент вторичной консолидации, д.е.;
- µ* – модифицированный коэффициент ползучести, д.е. (определяется в рамках компрессионных испытаний);
( и /  или)
· для всех грунтов в пределах сжимаемой толщи параметры модели Hardening Soil Small: 
- Eref50– секущий модуль деформации (стабилометр); 
- Еrefur – модуль деформации грунта по ветви вторичного нагружения (стабилометр); 
- Erefoed – одометрический модуль деформации (одометр);
- ν – коэффициент Пуассона для вторичной ветви нагружения; 
- νur – коэффициент Пуассона для вторичной ветви нагружения; 
Eref50, Еrefur, νur, ν – определить в рамках трехосных испытаний в консолидированно-дренированном режиме (КД).
- pref – опорное давление, принять равным величине среднего бытового давления на уровне кровли слоя для конкретного ИГЭ в соответствии с эпюрой природного давления; 
- m – степенной показатель зависимости жесткости от напряжения (определяется расчетом на основании результатов компрессионных испытаний); 
- K0 - коэффициент бокового давления в состоянии покоя (определяется на основании компрессионных испытаний с измерением бокового давления); 
- 𝐺0 - начальный модуль сдвига или модуль сдвига при сверхмалых деформациях; 
- OCR - коэффициент переуплотнения; 
- Rf (коэффициент разрушения); 
- повторное определение угла внутреннего трения  и сцепления c; 
- ψ – угол дилатансии (град); 
- 𝛾0.7 - уровень сдвиговой деформации. 
и (при наличии скальных грунтов) 
Выполнить лабораторные исследования для определения предела прочности в водонасыщенном состоянии – Rc (по 6 определений) для 3 (трех) скальных ИГЭ: (C3pr) ИГЭ-6б; (C3nv, C3rt) ИГЭ-7б; (C3vs, C3sv) ИГЭ-8.
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	Инженерно-геологические изыскания на прилегающей территории 2Н / 3Н / 4Н / 5Н
 (Н – глубина котлована)
	При необходимости 
(оформляется дополнительным соглашением)

	21
	Научно-техническое сопровождение инженерных изысканий
	При необходимости, в случае КС3, и/или сложных (III категории) инженерно-геологических условий или риска развития опасных геологических процессов

	22
	Требования к оценке рисков опасных процессов и явлений:
	Дать количественную оценку рисков развития инженерно-геологических процессов. В соответствии с требованиями действующих нормативных документами

	23
	Требования к проведению опытно - фильтрационных работ и проведению моделирования изменения гидрогеологических условий
	В случае подтопленности участка, расположения котлована ниже уровня грунтовых вод выполнить опытно - фильтрационные работы и провести моделирование изменения гидрогеологических условий, согласно п. 6 СП 250.1325800.2016.
В состав задач по моделированию изменений гидрогеологических условий включить:
-прогнозирование движения потоков подземных вод при строительстве и эксплуатации объекта и их влияния на объект строительства и окружающую застройку;
-определение зоны влияния от водопонижения;
-определения объема притока воды в котлован;  
-вероятность проявления барражного эффекта.
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	Определение интенсивности динамических воздействий
	(или)
В соответствии с требованиями п.7.2.24.4 СП 446.1325800.2019
(или)
Ввиду наличия:
- работ различных механизмов на площадке;
- автомобильной двухполосной дороги в 10м от здания;
- путей метрополитена в ____м от здания;
требуется определить характеристики виброползучести грунтов основания (песков рыхлых любой влажности; песков средней плотности водонасыщенных; связных грунтов с показателем текучести IL более 0,5) в соответствии с п.6.14. СП 22.133330.2016; п.7.2.24.4 СП 446.1325800.2019. 

	25
	Требования к программе изысканий
	· На основании технического задания разработать программу инженерно-геологических изысканий и предоставить Заказчику вместе со схемой расположения скважин для согласования до начала работ;
· Глубина выработок обосновывается п. 7.2.6 СП 446.1325800.2019 с учетом предполагаемой глубины сжимаемой толщи под зданиями ХХ м - для плитного фундамента; п. 7.2.10 СП 446.1325800.2019 - для ограждения котлована;
(При свайном типе фундамента)
п. 7.2.11 СП 446.1325800.2019 с учетом предполагаемой глубины сжимаемой толщи под зданиями ХХ м – для свайного типа фундаментов, с учетом требований п.8.1.2.7 СП 267.1325800.2016;
· Для высотной секции количество и глубина горных выработок по п. 7.2.5 СП 446.1325800.2019, с учетом требований п.8.1.2.6. и п.8.1.2.7 СП 267.1325800.2016;
· В составе изысканий предусмотреть выполнение статического (динамического) зондирования для уточнения инженерно-геологического строения и выявления неоднородности грунтов, их прочностных и деформационных характеристик (при свайном типе фундамента), а также, для оценки несущей способности свай. По данным зондирования выдать частное значение предельного сопротивления забивной сваи для квадратного сечения 0,35 х 0,35 м определяемое по СП 24.13330.2021;
· При выполнении инженерно-геологических изысканий дополнительно следует для грунтов, залегающих ниже подошвы фундаментной плиты, определять деформационные характеристики на основе комплекса лабораторных исследований, включающих одновременно компрессионные и стабилометрические испытания, а также полевых исследований, включающих испытания штампом (в количестве не менее трех) и/или прессиометром (в количестве не менее шести) для каждого выделенного инженерно-геологического элемента в сжимаемой толще основания; 
· Программа полевых испытаний должна включать определение модулей общей и упругой деформации соответственно по 2-м ветвям нагружения «нагрузка-разгрузка- повторная нагрузка»;
· При проведении штамповых испытаний результаты должны быть оформлены в виде журнала и таблицы полевых испытаний грунтов согласно ГОСТ 20276.1-2020 Приложение А.
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	Оценка интенсивности и прогноз развития инженерно-геологических процессов
	· Дать оценку потенциальной подтопляемости территории при величине критического подтопляющего уровня подземных вод Нс = 8,0 м, значение водопотребления V <50 м3/сут. на 1 га занимаемой сооружением площади;
· Проверить карстово-суффозионную опасность территории. При наличии на участке возможного проявления карстово-суффозионных процессов пробурить не менее 2 (двух) скважин, вскрывающих толщу терригенно-карбонатных грунтов до глубин залегания незакарстованных и невыветрелых разностей карбонатных пород и слоев глин и дать расчетный диаметр карстовой воронки. Дополнительно учесть требования п. 6.3.3.8 СП 47.13330.2016;
· При необходимости (обосновать), в состав работ включить геофизические исследования для уточнения геологического строения массива грунтов между скважинами, в частности определения глубины залегания карстующихся пород, их трещиноватости и закарстованности, наличия и толщины прослоев слабых грунтов (торф, заторфованные грунты, илы, сапропели, глинистые грунты с показателем текучести более 0,5) и водоупоров, направления и скорости движения подземных вод;
· В случае выявления на площадке неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного или техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и по обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений;
· Измерить интенсивность блуждающих токов и электрохимической коррозии в грунтах. (в случае наличия существующей застройки и коммуникаций);
· Произвести проверку песчаных, супесчаных и пылевато-глинистых грунтов с песчаными прослоями, залегающих выше дна котлована на возможность суффозионного вымыва частиц грунта через борта котлована.

	27
	Оценка свойств слабых и специфических грунтов
	· В случае наличия на площадке слабых водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов с показателем текучести более 0,5, при проведении статического зондирования определять поровое давление, а в составе лабораторных исследований, предусмотреть испытания согласно п 8.2 ГОСТ 12248.1-2020 и п. 8.1 ГОСТ 12248.3-2020;
· При наличии слоёв специфических грунтов (техногенных грунтов, рыхлых песков, слабых глинистых с показателем текучести более 0,5, органоминеральных и органических грунтов) глубина выработок определяется с учётом необходимости их проходки и установления глубины залегания подстилающих грунтов и определения их характеристик;
· При наличии органоминеральных и органических грунтов изыскания проводить в соответствии с нормативными документами (п. 6.3.3.4 СП 47.13330.2016 и п. 6.4 СП 22.13330.2016);
· В случае выявления на площадке не полностью водонасыщенных (Sr < 0,8) глинистых грунтов и пылеватых песков, а также специфических грунтов (у которых возможно снижение их прочностных и деформационных характеристик вследствие повышения влажности или от внешних техногенных воздействий в процессе строительства и эксплуатации сооружений) получить характеристики таких грунтов на основе их непосредственных испытаний с учетом возможного изменения влажности грунтов или при проявлении специфических свойств.

	28
	Дополнительные требования
	· В ходе выполнения работ, предоставлять Заказчику предварительные результаты исследований, включая полную фотофиксацию керна и копии журналов буровых работ;
· В случае выявления необходимости проведения дополнительных объемов работ (выявление на площадке слабых, специфических грунтов или опасных инженерно-геологических процессов), обязательно проинформировать об этом Заказчика официальным письмом;
· Нумерация ИГЭ в техническом отчете должна быть представлена в виде ряда натуральных чисел, едином для всей площадки строительства. Разновидности грунтов (по пластичности, плотности сложения и т.п.) могут иметь дополнительное буквенное обозначение, например -  2а, 4м; 
· Не препятствовать доступу представителей заказчика на площадку проведения работ, в помещение хранения образцов и выполнения лабораторных испытаний.
· Передать заказчику, по его требованию, исходные данные (ведомости, протоколы) с установок, выполняющих полевые и лабораторные испытания в электронном виде.

	29
	Исходная документация
	Схема размещения зданий (Приложение 1)

	30
	Перечень существующих материалов инженерно-геологических изысканий 
	(при наличии ранее выполненных ИГИ)
Техническое заключение об инженерно-геологических изысканиях на объекте «Жилой дом c инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Люблинская, влд.111, к.2» ООО Геоградстрой» М., 2018

	31
	Материалы, передаваемые Заказчику (результат работ)
	· Результаты испытаний предоставить заказчику в виде протоколов отдельных испытаний, содержащих сведения о физических характеристиках образца, условиях испытания, экспериментально полученных зависимостей деформаций от напряжений и значений механических параметров.
· В протоколах компрессионных и трехосных испытаний для каждого образца должны быть указаны: его номер, номер соответствующего ИГЭ, глубина отбора, начальное давление в камере и результаты испытаний в виде столбцов, отражающих изменение напряжений, деформаций, коэффициента пористости и коэффициента сжимаемости в образцах в процессе испытаний.
· Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий:
· До прохождения экспертизы - в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе;
· После прохождения экспертизы - в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе;
· Требования к электронной форме представления данных: Окончательный вариант (с подписями и печатями) (формат pdf). Графические приложения продублированы в формате .dwg и промежуточные материалы в форматах pdf, doc, xls, dwg.
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