1) Актуализировано расположение креплений вентмодулей относительно воздуховодов,
2) Для ВМ.ОЦ.1.н, ВМ.ОЦ.1 в спецификации врезка заменена на тройник
3) Актуализирована спецификация
