Приложение № 
к Договору №              от 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

[bookmark: _Hlk230890345]на техническое обследование конструкций зданий и сооружений для строительства объекта «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, ул. Оренбургская, 17»


1. Основание для разработки

Основанием для разработки служит договор №               от                                , заключенный между ООО «Генеральный подрядчик - МФС» и                                  

2. Исходные данные
	№
п.п.
	№ по схеме
	Наименование зданий и сооружений

	1
	1
	5 - эт. жилой дом по адресу: ул. Оренбургская, 17 (сносимое) 

	2
	7
	6-этажное здание НИИ по адресу: Оренбургская улица, 15 (окружающая застройка)

	3
	8
	4-этажное здание НИИ по адресу: Оренбургская улица, 15 Б (окружающая застройка)



3. Методика обследования
Обследование выполнить в соответствии с нормативным документом ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и другими действующими нормативными документами и справочными материалами Российской Федерации, в т.ч:

ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»;
ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости»;
ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности»;
ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием»;
ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»;
ГОСТ 31937-2011 (2024) «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ»;
СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»;
СП 17.13330.2017 «Кровли»;
СП 20.13330.2020 «Нагрузки и воздействия»;
CП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

4. Состав работ
Обследование зданий и сооружений окружающей застройки и подлежащих сносу выполняется с целью получения информации по их несущим и ограждающим конструкциям в объеме необходимом и достаточном для прохождения государственной экспертизы и для последующей разработки мероприятий по демонтажу:
‑ Определения категории технического состояния окружающей застройки;
- Определения предельно допустимых дополнительных деформаций зданий и сооружений;
‑ Расчета по оценке влияния нового строительства;
‑ Разработки программы мониторинга;
- Предоставление технического заключения с указанием технической категории здания и предельно допустимыми дополнительными деформациями;
- В случае необходимости, выполнение шурфов под фундаменты несущих конструкций зданий, попадающих в зону влияния нового строительства для определения глубины их заложения, конструкции и материала. В том числе отбор образцов грунта с глубины до 1,0 м под подошвой фундаментов в количестве 2-х единиц из каждого шурфа. Лабораторные исследования отобранных образцов, определение физико-механических характеристик грунтов (п. 5.1.5 ГОСТ 31937-2011). 

- Анализ имеющейся проектной документации и результатов ранее проведенных обследований. При отсутствии проектной документации при обследовании могут быть использованы только сведения БТИ.
- Подготовительные работы к проведению обследования. Изучение имеющейся технической документации;
- Подготовка программы обследования. Согласование программы с Заказчиком;
- Выполнение визуального и при необходимости выборочного инструментального обследования основных несущих элементов;
- Описание существующего здания, объемно-планировочного и конструктивного решений;
        - Проведение обмерных работ: определение геометрических параметров конструкций, составление планов, разрезов, прорисовка фасадов зданий, расположенных в зоне застройки и подлежащих демонтажу. При проведении обмерных работ будет использованы металлические и лазерные рулетки, а также геодезическое оборудование.
- Выполнение обмерно-обследовательских работ строительных конструкций зданий, необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров;
- Проведение камеральной обработки и анализ результатов обследования;
- Фотофиксация современного состояния конструкций, в том числе фотофиксация выявленных дефектов и повреждений;
- Составление дефектной ведомости основных несущих конструкций с указанием их дальнейшей эксплуатационной пригодности. Указание категории технического состояния обследуемого здания (приложение Д СП 22.13330.2016);
- Определение принадлежности зданий и сооружений к категории объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (статья 1, п.10 и 10.2);
- Определение класса конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости (для зданий 7,8 по схеме);
- Составление ведомости фактических объёмов строительных конструкций зданий (сооружений), подлежащих сносу по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, ул. Оренбургская, 17» (сносимый);
- Составление технического заключения по результатам обследования с выдачей объемов материалов конструкций для демонтажных работ

При необходимости усиления зданий окружающей застройки, определяемой по результатам оценки влияния строительства, может потребоваться дополнительное обследования здания/сооружения, подлежащего усилению.


5. Особые условия 
1. «Заказчик» обеспечивает «Исполнителю» доступ к обследуемым конструкциям и подачу электроэнергии к местам проведения испытаний и измерений.
2.  «Заказчик» и «Исполнитель» обязаны назначить своих контактных лиц.
3.  «Исполнитель» принимает на себя ответственность за качественное и своевременное выполнение работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
4. При возникновении необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в данном Техническом задании, работы выполняются по отдельным дополнительным соглашениям к настоящему Договору.
5. Обеспечить сопровождение разработанной документации в государственной экспертизе и других заинтересованных органах с устранением всех замечаний своими силами и за свой счет.
6. Исполнитель своими силами и средствами осуществляет подготовку мест (участков) производства обследований, обеспечение объекта необходимыми для обследований средствами, ручным и специальным инструментом, строительными и специальными машинами и механизмами. Все используемые приборы и оборудование должны быть сертифицированы и проходить соответствующие поверки
7. Исполнитель обеспечивает соблюдения требований техники безопасности и охраны труда.

6. Прилагаемые документы 
Схема обследуемых зданий и сооружений.


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ: 

	Генеральный директор 
ООО «Генеральный подрядчик-МФС» 

	Генеральный директор 


	_______________________ Е.О. Карапетян
	
_______________________  




