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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геологических изысканий 

	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Объект
	«Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Оренбургская, д. 17)»»

	2. 
	Адрес объекта
	Г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Косино-Ухтомский, улица Оренбургская, земельный участок 17 (Оренбургская ул., вл. 17)  (Восточный административный округ)

	3. 
	Вид строительства
	Новое строительство.

	4. 
	Стадия изысканий
	Подготовка проектной документации

	5. 
	Технический заказчик/ Застройщик
	ООО «ГП-МФС»;

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 22А, стр.2

	6. 
	Ответственный представитель заказчика (ФИО), контакты
	

	7. 
	Исполнитель
	

	8. 
	Вид работ
	Реконструкция, новое строительство зданий и сооружений, а также прилегающих зданий, сооружений и сетей при выявлении необходимости

	9. 
	Сроки выполнения работ
	В соответствии с Договором

	10. 
	Сроки проектирования
	2026 г

	11. 
	Сроки строительства
	2027-2029 г.

	12. 
	Срок эксплуатации
	50 лет

	13. 
	Данные о границах площадки и (или) трассы линейного сооружения
	В соответствии
 с Приложением 1 к настоящему Техническому Заданию

	14. 
	Геотехническая категория объекта 
	 2

	15. 
	Глубина котлована от поверхности земли/ вид ограждающей конструкции:
	До 6-8 м

	16. 
	Планировочные отметки (ориентировочно)
	0,00-_______ м

	17. 
	Наличие и интенсивность динамических нагрузок 
	Отсутствуют.

	18. 
	Цели
и задачи инженерных изысканий
	Получение сведений об инженерно-геологическом строении участка, о физико-механических свойствах (при необходимости) грунтов и их коррозионной агрессивности, о наличии поверхностных водоемов и горизонтов грунтовых вод, химическом составе подземных поверхностных вод

	19. 
	Сфера взаимодействия проектируемых объектов с основаниями фундаментов:
	Грунты и подземные воды внутри границ сжимаемой толщи.

	20. 
	Характеристика объектов по зданиям и сооружениям

	№№ п/п
	Наименование зданий и сооружений количество однотипных и № по генплану
	Уровень ответственности
	Этажность
	Конструкция здания
	Тип фундамента (предварительно)
	

	
	
	Габариты, м
	Высота сооружений, м
	Глубина котлована от поверхности земли, м
	Давление на грунт под подошвой фундамента,

т/м2
	

	1
	Корпус 1.1
Жилой дом


	нормальный
	24 этажей
	Монолитный ж/б каркас
	Плитный или свайный с длиной свай до 18 м 
	

	
	
	28,4×27,5
	До 80
	6-8 м
	До 40 т/м2/8т
	

	2
	Корпус 1.1


	нормальный
	1 этаж
	Монолитный ж/б каркас
	Плитный или свайный с длиной свай до 12 м
	

	
	
	24,0х16,0
	До 7
	6-8 м
	До 3 т/м2/2т
	

	3
	Корпус 1.2.

Жилой дом


	Нормальный
	17 этажей
	Монолитный ж/б каркас
	Плитный или свайный с длиной свай до 18 м
	

	
	
	28,4×27,5
	До 63
	6-8 м
	До 30 т/м2/7т
	

	4
	Корпус 1.2
	нормальный
	1 этаж
	Монолитный ж/б каркас
	Плитный или свайный с длиной свай до 12 м
	

	
	
	36,0х16х,0
	До 7
	6-8 м
	До 3 т/м2/т
	

	5
	Корпус 1.3.

Жилой дом


	Нормальный
	11 этажей
	Монолитный ж/б каркас
	Плитный или свайный с длиной свай до 14 м
	

	
	
	59,3×15,2
	До 44
	6-8 м
	До 20 т/м2/5
	

	21. 
	Цели и задачи инженерно-геологических изысканий
	Выполнить инженерные изыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами и правилами, техническими условиями собственников инженерных коммуникаций, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение изыскательских работ в объемах, необходимых и достаточных для:

- обоснования проектных и конструктивных решений

· принятия технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных действующими нормативами технических параметров;

· разработать для согласования и утверждения Заказчиком Программу инженерно-геологических работ (далее Программа), в объеме, необходимом для разработки, обоснования и принятия решений по проектной документации, получить согласование отчета по результатам изысканий в ГБУ Мосгоргеотресте 
· местоположение инженерно-геологических выработок должно быть согласовано с заказчиком и нанесено на схему.

· регистрация работ в уполномоченную организацию (уведомление о производстве работ).
· определить и обосновать Программой работ состав инженерных изысканий, объемы, методы и технологии работ, необходимые и достаточные для разработки проектной документации.

В составе инженерно-геологических изысканий выполнить:

· сбор, изучение и систематизацию материалов изысканий и исследований прошлых лет, оценить возможность их использования при выполнении полевых и камеральных работ. 
· рекогносцировочное обследование;

· проходку и опробование инженерно-геологических выработок (при содействии со стороны заказчика согласования производства работ);

· полевые исследования грунтов (при необходимости);

· гидрогеологические исследования;

· лабораторные исследования физических, механических (при необходимости) и коррозионных свойств грунтов, химического состава и коррозионных свойств поверхностных и подземных вод (или водных вытяжек их грунтов);

· лабораторные определения коррозионной агрессивности грунтовых вод и грунтов по отношению к бетону и металлическим конструкциям.

· изучение опасных геологических и инженерно- геологических процессов с разработкой рекомендаций для принятия проектных решений;

· инженерно-геологическую съемку;

· камеральную обработку материалов и составление технического отчета;

· изучение местных грунтов с целью пригодности использования в качестве земляного полотна.

В состав отчета по инженерным изысканиям включить:

· фото/видеофиксацию выполняемых работ;

· план расположения выработок;

· колонки выработок;

· инженерно-геологический разрез;

· паспорта архивных скважин.

Уведомить Заказчика о планируемом выполнении полевых работ за 5 рабочих дней до начала проведения работ.

По
материалам
инженерных
изысканий составить технический отчет (далее – Отчет).

Требования к точности, составу работ, сдаче Отчета о выполненных изыскательских работах принять на основе нормативных документов. Результаты инженерных изысканий (Отчет) оформляются пояснительной запиской, включающей заключение о соответствии инженерных изысканий заданию Заказчика, настоящему Заданию и Программе.

Обеспечить комплекс работ по согласованию материалов инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для разработки проектной документацией, строительства Объекта.

- Отчет по инженерно-геологическим изысканиям согласовать с ГБУ Мосгоргеотрест и получить Техническое заключение


	22. 
	Перечень нормативных и других документов, в соответствие с требованиями которых необходимо произвести инженерно-геологические изыскания.
	- СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ».

- СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов»
- СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов. Госстрой России, Москва 2000»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

- ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация».

- СП 22.13330-2016 «Основания зданий и сооружений».

- СП 131.13330.2025 Строительные нормы и правила. Строительная климатология. 
- СП 24.13330-2021 «Свайные фундаменты».

- ГОСТ 21.301-2014 «СПДС Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям».

- ГОСТ 20522-2012 Межгосударственный стандарт. Грунты. Метод статической обработки результатов испытаний.

- ГОСТ 21.302-2021 Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно- геологическим изысканиям;

· ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов;

· ГОСТ 9.602-2016 Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.

· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей и проектной документации»;

· ГОСТ 21.301-2021 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям;

· ГОСТ 30416-2020 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения;

· ГОСТ 30672-2019 Грунты. Полевые испытания. Общие положения;

· ГОСТ 12248.1-2020 Грунты. Определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза;

ГОСТ 12248.10-2020 Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия

ГОСТ
25584-2023
Грунты.
Методы
лабораторного определения коэффициента фильтрации

ГОСТ
22733-2016
Грунты.
Метод
лабораторного определения максимальной плотности

· ПП №20 от 19.01.2006 «Об инженерных изысканиях для подготовки
проектной
документации,
строительства,

реконструкции объектов капитального строительства»
Техническое задание Заказчика.

Другие действующие на территории РФ нормативные документы.

	23. 
	Требования к точности, надежности, достоверности данных и характеристик при инженерных изысканиях.
	· Средства измерений, применяемые при инженерно - геологических изысканиях должны быть проверены и аттестованы в соответствие с нормами СП 47.13330.2016.

· Деформационные, прочностные и фильтрационные характеристики грунтов должны определяться в диапазоне давлений, соответствующих напряженному состоянию основания проектируемого сооружения.

· Предоставить сводную таблицу нормативных и расчетных значений физико-механических характеристик грунтов, содержащую данные, достаточные для расчета оснований и фундаментов по двум группам предельных состояний.

· Состав сводной таблицы: Влажность – W (%); Показатель текучести – IL (д.е.); степень влажности – Sr (д.е.); Плотность частиц грунта – ps (г/см3); коэффициент пористости – е (д.е.); Плотность - p (г/см3), норм., I, II; Удельное сцепление – С (кПа), норм., I, II; Угол внутреннего трения - ф (град.), норм., I, II; Модуль деформации – Е (МПа); Модуль деформации по первичной ветви нагружения Е1 (МПа); Модуль деформации по вторичной ветви нагружения Е2 (МПа); Модуль упругости Еупр (МПа);.  Коэффициент фильтрации – Кф (м/сут.); Ir (%) - содержание органического вещества; Ddp - степень разложения органического вещества в торфах; v - Коэффициент Пуассона; Группы грунтов по трудности разработки. 

	24. 
	Инженерно-геологические изыскания на прилегающей территории 2Н / 3Н / 4Н / 5Н

 (Н – глубина котлована)
	При необходимости 

(оформляется доп. соглашением).

	25. 
	Научно-техническое сопровождение инженерных изысканий:
	Не требуется

	26. 
	Требования к оценке рисков опасных процессов и явлений:
	Дать количественную оценку рисков развития инженерно-геологических процессов. В соответствии с требованиями действующих нормативных документами.

	27. 
	Требования к проведению опытно - фильтрационных работ и проведению моделирования изменения гидрогеологических условий
	В соответствии с действующими нормативными документами.

	28. 
	Требования к программе изысканий
	· На основании технического задания разработать программу инженерно-геологических изысканий и предоставить Заказчику вместе со схемой расположения скважин для согласования до начала работ.
· Глубина выработок обосновывается по СП 47.13330.2016 и п. В.2 Прил. В СП 22.13330.2016 - для плитного фундамента, СП 24.13330.2021 - для свайного фундамента и п. 9.4 СП 22.13330.2016 -для ограждения котлована. 
· В составе изысканий предусмотреть выполнение статического (динамического) зондирования для уточнения инженерно-геологического строения и выявления неоднородности грунтов, их прочностных и деформационных характеристик, а также, для оценки несущей способности свай. 

· По данным зондирования выдать частное значение предельного сопротивления забивной сваи для квадратного сечения 0,3*0,3 м определяемое по СП 24.13330.2021.

· При выполнении инженерно-геологических изысканий дополнительно следует для грунтов, залегающих ниже подошвы фундаментной плиты, определять деформационные характеристики на основе комплекса лабораторных исследований, включающих одновременно компрессионные и стабилометрические испытания, а также полевых исследований, включающих испытания штампом (в количестве не менее трех) или прессиометром (в количестве не менее шести) для каждого выделенного инженерно-геологического элемента в сжимаемой толщи основании. 

· Программа полевых испытаний должна включать определение модулей общей и упругой деформации соответственно по 2-м ветвям нагружения «нагрузка-разгрузка- повторная нагрузка»;
· При проведении штамповых испытаний результаты должны быть оформлены в виде журнала и таблицы полевых испытаний грунтов согласно ГОСТ 20276.1-2020 

	29. 
	Оценка интенсивности и прогноз развития инженерно-геологических процессов
	· Дать оценку потенциальной подтопляемости территории с указанием значения водопотребления в м3/сут
· Проверить карстово-суффозионную опасность территории. При наличии на участке возможного проявления карстово-суффозионных процессов пробурить не менее 2 (двух) скважин, вскрывающих толщу терригенно-карбонатных грунтов до глубин залегания незакарстованных и невыветрелых разностей карбонатных пород и слоев глин и дать расчетный прогноз радиуса карстовой воронки.
· При необходимости (обосновать), в состав работ включить геофизические исследования для уточнения геологического строения массива грунтов между скважинами, в частности определения глубины залегания карстующихся пород, их трещиноватости и закарстованности, наличия и толщины прослоев слабых грунтов и водоупоров, направления и скорости движения подземных вод. 

· В случае выявления на площадке неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного или техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и по обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений.

· Измерить интенсивность блуждающих токов и электрохимической коррозии в грунтах. (в случае наличия существующей застройки и коммуникаций).

	30. 
	Оценка свойств слабых и специфических грунтов


	· В случае наличия на площадке слабых водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов при проведении статического зондирования определять поровое давление, а в составе лабораторных исследований
· При наличии слоёв специфических грунтов (техногенных грунтов, рыхлых песков, слабых глинистых, органоминеральных и органических грунтов) глубина выработок определяется с учётом необходимости их проходки и установления глубины залегания подстилающих грунтов и определения их характеристик.

· В случае выявления на площадке не полностью водонасыщенных (Sr < 0,8) глинистых грунтов и пылеватых песков, а также специфических грунтов (у которых возможно снижение их прочностных и деформационных характеристик вследствие повышения влажности или от внешних техногенных воздействий в процессе строительства и эксплуатации сооружений) получить характеристики таких грунтов на основе их непосредственных испытаний с учетом возможного изменения влажности грунтов или при проявлении специфических свойств.

· При наличии органоминеральных и органических грунтов изыскания проводить в соответствии с нормативными документами СП 47.13330.2016 СП 22.13330.2016

	31. 
	Дополнительные требования
	· В ходе выполнения работ, предоставлять Заказчику предварительные результаты исследований, включая полную фотофиксацию керна и копии журналов буровых работ, оформленных в соответствии с требованиями Пособия к СНиП II-9-78 ч. 2. 
· В случае выявления необходимости проведения дополнительных объемов работ (выявление на площадке слабых, специфических грунтов или опасных инженерно-геологических процессов), обязательно проинформировать об этом Заказчика официальным письмом.

· Нумерация ИГЭ в техническом отчете должна быть представлена в виде ряда натуральных чисел, едином для всей площадки строительства. Разновидности грунтов (по пластичности, плотности сложения и т.п.) могут иметь дополнительное буквенное обозначение, например -  2а, 4м. 

· Не препятствовать доступу представителей заказчика на площадку проведения работ, в помещение хранения образцов и выполнения лабораторных испытаний.

· Передать заказчику, по его требованию, исходные данные (ведомости, протоколы) с установок, выполняющих полевые и лабораторные испытания в электронном виде.

	32. 
	Исходная документация
	 Схема размещения зданий

	33. 
	Перечень существующих материалов инженерно-геологических изысканий 
	Нет данных.

	34. 
	Материалы, передаваемые Заказчику (результат работ)
	Технический отчет с заключением об инженерно-геологических изысканиях в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном Требования к электронной форме представления данных (форматы) pdf, doc, dwg;


Приложение 1
Схема генерального плана
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Kopnyc 3 rpoekmUpyEMG

5-3maseil Aol G o adpecy: Opekdypzckas yuua, 26 K1 cyuecmbyouul

5-3maseil xunol Gom o adpecy: Opedypeckas yuua, 24 K1 cyuecmbyouul

5-3maseil wunol Gom o adpecy: Opekdypetkas yuua, 22 cyuecmbyouul

5-3masHeil Aol G o adpecy: Opekdypzckas yuua, 20 K1 cyuecmbyouul

1-3maxnoe 3vanve mazasuka ho aipecy: CperBpzckas yiua, 18 cyuecmbyouul

6-3maxnoe 3dakue HAM no adpecy: Dpendypeckas yiuua, 15 cyuecmbyouul

4-3masoe sdanue HAW o adpecy: Opendypzckas yauua, 15 B cyuecmbyouul
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JWHWM TPAROCTPOUTESTLHON O PEMYIMPOBAHWA HAHECEHBI N0 COCTOAHWIO
HA 08.05.26

MPOEKTPOBAHWE BbINOMHATL B YBASKE C CYLIIECTBYIOLIMMA OTMETKAMA

TIpW BOSHUKHOBEHA BOTDOCOS K WHEKEHEPHO-TOTOrAGHMECKOMY Taky OBPaILETLCA N0
GKTPOHHO osTe: consultation_ PK@mogEr.

ECTH b NPOUCCE NOBEEHUA SeNITAbIX PaBOT BHABTIACTCA HECOOTBETCTEHA
BaKTINECKOTO ACTIONOKEHAA FECTBYIOLLU MHKEHEDHbIX KOMMYHVKALIA, COmaCHo 1.
2,57 TocTar0aneHAA NpaBnTensCTaa Mockes o1 19.05.2015 N6 28811 <06
YTBPIKAEHAN TTDABHIT MDOBEICHA SEMNAHLIX PAGOT, YCTHOBKM BEMEHHBIX
OFpaKJeHW, PAIMELLHIH BDBMErHIX OBLEKTOB B F0pae MOCKBes, HeoBXORMMO
BHI3ET, Ha HCT0 NPOKIBOACTEA PABOT NpeLCTaBHTENeH NPOSKTHOR OpraH KaaLi,
3KAVIKE, HCTITYATALINOHHX OPTaHASBLINA TORGEMHbIX FOMMYHAKALIAA 1 TBY
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