Приложение № 
к Договору №              от 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

[bookmark: _Hlk230890345]на техническое обследование конструкций зданий и сооружений для строительства объекта «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, ул. Оренбургская, 17»


1. Основание для разработки

Основанием для разработки служит договор №               от                                , заключенный между ООО «Генеральный подрядчик - МФС» и                                  

2. Цель и назначение
Выполнение обмерно-обследовательских работ с целью определения категории технического состояния существующих зданий и сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства.

3. Исходные данные
	№
п.п.
	№ по схеме
	Наименование зданий и сооружений

	1
	1
	5 - эт. жилой дом по адресу: ул. Оренбургская, 17



4. Методика обследования
Обследование выполнить в соответствии с нормативным документом ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и другими действующими нормативными документами и справочными материалами Российской Федерации.

ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»;
ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости»;
ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности»;
ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием»;
ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»;
ГОСТ 31937-2011 (2024) «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ»;
СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»;
СП 17.13330.2017 «Кровли»;
СП 20.13330.2020 «Нагрузки и воздействия»;
CП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;




5. Состав работ

	Цель работы
	Техническое обследование зданий и сооружений окружающей застройки в объеме, достаточном для:
‑ определения категории технического состояния;
- определения предельно допустимых дополнительных деформаций зданий и сооружений. 
‑ расчета по оценке влияния нового строительства;
‑ разработки программы мониторинга.
Предоставление технического заключения с указанием технической категории здания и предельно допустимыми дополнительными деформациями.
При необходимости усиления зданий окружающей застройки, определяемой по результатам оценки влияния строительства, может потребоваться дополнительное обследования здания/сооружения, подлежащего усилению.



Обследование выполняется в объеме необходимом и достаточном для прохождения государственной экспертизы и выполнения на них расчета влияния от нового строительства (объем обследования определяется по месту в зависимости от возможности выполнения работ).
В целом предусматривается визуальное и при необходимости выборочное инструментальное обследование зданий, сооружений и коммуникаций. 

6. Обследование зданий и сооружений, подлежащих сносу, с целью получения информации по их несущим и ограждающим конструкциям для последующей разработки мероприятий по демонтажу.
То что попадает под влияние, нужно делать обследование??
7. Разработка ПОД, согласно требованиям постановления Правительства РФ от 26 апреля 2019 г. N 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства». Документация разрабатывается на основании действующих на момент проектирования нормативов
1. Анализ имеющейся проектной документации и результатов ранее проведенных обследований. При отсутствии проектной документации при обследовании могут быть использованы только сведения БТИ.
6. - Подготовительные работы к проведению обследования. Изучение имеющейся технической документации;
7. - Выполнение визуального и при необходимости выборочного инструментального обследования основных несущих элементов;
8. - Описание существующего зданий, их объемно-планировочного и конструктивного решений;
9. 
1. 
2. Проходка шурфов под фундаменты несущих конструкций зданий для определения глубины их заложения, конструкции и материала. В том числе отбор образцов грунта с глубины до 1,0 м под подошвой фундаментов в количестве 2-х единиц из каждого шурфа. Лабораторные исследования отобранных образцов, определение физико-механических характеристик грунтов (п. 5.1.5 ГОСТ 31937-2011). 
Это для зданий, попадающих в зону влияния?
3. Проведение обмерных работ: определение геометрических параметров конструкций, составление планов, разрезов, прорисовка фасадов зданий. При проведении обмерных работ будет использованы металлические и лазерные рулетки, а также геодезическое оборудование.
10. - Выполнение обмерно-обследовательских работ строительных конструкций зданий, необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров;
11. - Проведение камеральной обработки и анализ результатов обследования;
12. 
1. 
2. Выявление конструктивной схемы примыкания несущих стен (колонн, пилонов) здания. Для чего это??
3. Фотофиксация современного состояния конструкций, в том числе фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.
4. Составление дефектной ведомости основных несущих конструкций с указанием их дальнейшей эксплуатационной пригодности. Указание категории технического состояния обследуемого здания (приложение Д СП 22.13330.2016).
5. Сбор нагрузок. Поверочные расчеты основных несущих конструкций (п. 5.1.5 ГОСТ 31937-2011). Это для чего?
6. Определение принадлежности зданий и сооружений к категории объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (статья 1, п.10 и 10.2).
7. Определение класса конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости (для зданий 2,4 по схеме).
8. Составление ведомости фактических объёмов строительных конструкций зданий (сооружений), подлежащих сносу по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, ул. Оренбургская, 17» (сносимый).
9. - Составление технического заключения по результатам обследования с выдачей объемов материалов конструкций для демонтажных работ

8. Особые условия 
1. «Заказчик» обеспечивает «Исполнителю» доступ к обследуемым конструкциям и подачу электроэнергии к местам проведения испытаний и измерений.
2.  «Заказчик» и «Исполнитель» обязаны назначить своих контактных лиц.
3.  «Исполнитель» принимает на себя ответственность за качественное и своевременное выполнение работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
4. При возникновении необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в данном Техническом задании, работы выполняются по отдельным дополнительным соглашениям к настоящему Договору.
5. Обеспечить сопровождение разработанной документации в государственной экспертизе и других заинтересованных органах с устранением всех замечаний своими силами и за свой счет.
6. Исполнитель своими силами и средствами осуществляет подготовку мест (участков) производства обследований, обеспечение объекта необходимыми для обследований средствами, ручным и специальным инструментом, строительными и специальными машинами и механизмами. Все используемые приборы и оборудование должны быть сертифицированы и проходить соответствующие поверки
1. 2. Исполнитель обеспечивает соблюдения требований техники безопасности и охраны труда.
В каком объеме разрабатывается ПОД

9. Прилагаемые документы 
Схема обследуемых зданий и сооружений.
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