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	Дата изменения
	Лист
	Содержание изменения

	21.02.2024
	1
	1. В общие указания добавлено требование к воспринимаемой нагрузке для ограждений переходных балконов и квартирных лоджий.
2. В общих указаниях расширена информация об устройстве кладки из кирпича и ячеистых бетонных блоков.

	
	2 - 3
	1. Исключение указание артикула фасадного профиля.
2. Фасадный профиль деформационного шва замен на профиль в накладном исполнении.
3. Исключено применение стальных пластин в устройстве деформационного шва.

	
	4, 52 - 55
	1. Изменена толщина швов кладки из ячеистых бетонных блоков с 2 на 4 мм.

	
	5 -6, 9, 11, 15
	1. Откорректированы профили витражной конструкции и устройство нащельников в соответствии с актуальными решениями ПРЕФАБ (сечения 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 11-11, узлы 6.1, 6.2, 7, 16.1, 16.2, 17).

	
	6, 8, 10, 15
	1. Увеличена толщина утеплителя потолка лоджии квартиры инвалидов, расположенной под лоджии квартиры типового этажа и жилой комнатой, до 180 мм. В зоне 200 мм от витражной конструкции лоджии толщина утеплителя сохранена 150 мм (см. сечения 5-5, 9-9, узлы 10, 15).

	
	9, 10
	1. Откорректирована минимальная ширина лоджии до 1000 мм.

	
	17
	1. Изменен контур плиты перекрытия и габариты навесной панели.
2. Указаны минимальный зазор и минимальная привязка стойки витражной конструкции лоджии.
3. Указана дополнительная марка наружной стены для утепления монолитного пилона на объекта с НП: НС-16.2 применяется при ширине пилона 250 мм, НС-16.3 применяется при ширине пилона 200 мм.

	
	19 - 20
	1. Откорректированы указания по армированию кладки в соответствии с Общими указаниями по армированию кладки (армирование в каждом ряду на ⅓ высоты кладки, через 3 ряда на ⅔ высоты)

	
	20-21
	1. Уточнены решения по отделке откосов.

	
	21, 36 - 39, 52 - 53,  55 - 57, 59 
	1. Указания марок отделки и их состав приведены в соответствие со стандартом отделки (версия на 02/2024).

	
	27
	1. Узлы устройства порога СТМ приведены в соответствие с КД СТМ.
2. Добавлен узел гидроизоляции пола СТМ в пространстве инженерных коммуникаций.

	
	28
	1. Актуализированы нормативно-технические документы.

	
	29 - 35
	1. Переработаны решения по устройству трапов переходного балкона (по инициативе СМУ).

	
	29 - 32, 36 - 37
	1. Переработаны решения по устройству дверных откосов тамбура и лестничной клетки при выходе на переходной балкон (по инициативе СМУ).

	
	31 - 32, 36
	1. Изменено решение по креплению кладки над дверным проемом: перемычка АР исключена, монтаж осуществляется на уголок-перемычку с креплением к монолитному ж/б на кронштейнах. И перемычка, и кронштейн учитывается в КМ.

	
	38
	1. ГВЛВ заменен на ГСП-А.

	
	38, 56, 58
	1. Решения по устройству перемычек приведены в соответствие со стандартом перемычек (версия на 10/2023). Добавлены указания по отделке перемычек

	
	39
	1. В месте примыкания перегородки ПГП к полу добавлена прокладка из эластичной пробки, согласно АТР Волма.

	
	44 - 46
	1. Габариты и высотные отметки траверс приведены в соответствие с альбомом типовых узлов АИ.

	
	48, 50
	1. Актуализированы нормативно-технические документы.

	
	60
	1. Профиль оцинкованный угловой для оштукатуривания оконного откоса заменен на профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100 мм.
2. В зоне примыкания слоев отделки откоса к оконному блоку добавлен профиль примыкания оконный ПВХ с армирующей стеклотканевой сеткой.

	
	61 - 70
	1. Добавлены узлы устройства примыкания разных типов отделки, узлы разработаны в соответствии со стандартом отделки (версия на 02/2024).

	
	71 - 72
	1. Добавлены узлы устройства траверсы для крепления смесителя и лейки в ванной для инвалидов и для крепления настенного поручня длинной 600 мм (узлы 96-99).

	
	73
	1. Добавлен узел устройства зашивки шкафа УЭРВ (узел 100).

	
	74
	1. Добавлен узел крепления корзины кондиционера к наружной стеновой панели (узел 101).

	
	
	

	23.07.2024
	1
	1. Откорректированы общие указания в части устройства армирования наружной кирпичной кладки для системы НФС и для гибких связей.

	
	2, 3
	1. Откорректирована теплопроводность минераловатного утеплителя.

	
	6, 8, 12, 59
	1. Откорректировано устройство утепления потолка лоджии квартиры для инвалидов, при расположении под лоджией обычной квартиры – сечения 5-5, 9-9, узел 10, 15. На лист 59 добавлен новый узел 106.

	
	17
	1. На узлы 20, 21 добавлены указания о порядке применения разной толщины утепления боковых стен лоджии (НС-16.2, НС-16.3).

	
	19, 20, 21
	1. Откорректировано устройство армирования наружной кирпичной кладки в соответствии с новыми правилами армирования. 
2. Добавлено металлическое ограждение оконного проема.
3. На лист 21 добавлены новые узлы устройства металлического ограждения оконного проема.

	
	22
	1. Добавлены спецификация и узлы устройства кронштейна для крепления корзины.

	
	27
	1. На узле 32 откорректировано устройство натяжного потолка в соответствии с обновлением технологической карты производителя.

	
	29-35
	1. По решению Штаба АР зафиксированы привязки водосточных трапов, без учета раскладки плитки.

	
	31, 32, 35
	1. Откорректирован размер отверстия в ж/б плите для устройства трубы ПВХ к водособорному трапу.

	
	37
	1. Откорректирован состав отделки откосов в соответствии с обновлением стандарта отделки.

	
	38
	1. В соответствии с обновлением технической информации от производителя ВОЛМА, обновлены узлы устройства заплечиков в кладке из ПГП:
– заплечики шириной 50- 300 мм допускается устраивать из ПГП толщиной 80, 100 мм при условии применения перемычки с односторонним опиранием, т.к. заплечики указанного размера в соответствии с данными производителя не могут нести нагрузку;
– заплечики шириной менее 50 мм устраивать не допускается;
– устройство заплечиков из ГСП для кладки ПГП 100 мм допустимо, но необязательно, предпочтительнее применять заплечики из ПГП.

	
	57
	1. Откорректировано устройство армирования наружной кирпичной кладки в соответствии с новыми правилами армирования. 

	
	69, 70
	1. Откорректированы составы отделки стен в соответствии с обновлением стандарта отделки.

	
	75, 76, 77
	1. Добавлены новые сечения и узлы с устройством лоджии квартиры для инвалидов 2 этажа с понижением плиты в зоне лоджии (без устройства пандуса со стороны квартиры).

	
	
	1. Исключены узлы заполнения обрамления порталов лифтов.





