	Взам. инв. №
	

	Подпись и дата
	

	Инв. № подл.
	


	6



	Взам. инв. №
	

	Подпись и дата
	

	Инв. № подл.
	


	29



	4


	Взам. инв. №
	

	Подпись и дата
	

	Инв. № подл.
	



[bookmark: А]
		







	
	
	
	
	
	
	03-РЕН-ПИР-КР2-С
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3

	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата 
	
	



[bookmark: _GoBack]При необхоимости корректировки номерации листов в связи, например, с изменением количества листов обложки (то есть данный лист будет уже не 2, а 4) необходимо сделать следующие действия: 
1) зайти в области редактирования колонтитутула; 
2) два раза нажать сочетание клавиш «ctrl+F9», появится область с фигурными скобками { {  } }; 
3) перед открытием второй фигурной скобки ставим «=», внутри 2-х фигурных скобок пишем «PAGE» (страница), после закрытой второй скобки ставим «+N» (N – относительное число на которое нужно увеличить номер листа относительно текущего, например, текущий лист 2, а нужно, чтобы был 4, значит пишем «+2»;
то есть должна получится следующая конструкция «{пробел={пробелPAGEпробел}+2пробел}»;
4) закрываем редактор номера страницы «shift+F9»;
5) располагаем получившуюся цифру в ячейке с номером листа, закрываем редактор колонотитулов.
	Согласовано
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	2




	Взам. инв. №
	

	Подпись и дата
	

	Инв. № подл.
	


		
	
	
	
	
	
	
	________-КР2-С

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата 
	

	Разраб.
	
	
	дд.мм.гг
	Содержание тома
	Стадия
	Лист 
	Листов 

	
	
	
	
	
	П
	1
	2

	
	
	
	
	
	ООО «ПИК-Проект»

	Н. контр.
	
	
	дд.мм.гг
	
	

	
	
	
	
	
	



Содержание тома

	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	______-КР2-С
	Содержание тома
	_

	
	Справка ГИПа
	_

	______-КР2-ТЧ
	Текстовая часть
	_

	______-КР2-ГЧ
	Графическая часть 
	

	
	Лист 1. План котлована
	_

	
	Лист 2. Посадка здания на инженерно-геологический разрез __-__
	_

	
	Лист 3. Посадка здания на инженерно-геологический разрез __-__
	_

	
	Лист 4. План свайного поля
	_

	
	Лист 5. План фундаментной плиты/плитного ростверка на отм.___ (жилой дом)
	_

	
	Лист 6. Схема расположения монолитных конструкций подземного этажа на отм. ___
	_

	
	Лист 7. Схема расположения монолитных конструкций 1-го этажа на отм. ___
	_

	
	Лист 8. Схема расположения монолитных конструкций _-го - _-го этажей на отм. ___
	_

	
	Лист 9. Схема расположения монолитных конструкций _-го - _-го этажей на отм. ___
	_

	
	Лист 10. Схема расположения монолитных конструкций _-го - _-го этажей на отм. ___
	_

	
	Лист 11. Схема расположения монолитных конструкций _-го - _-го этажей на отм.___
	_

	
	Лист 12. Схема расположения монолитных конструкций технического пространства
	_

	
	Лист 13. Схема расположения монолитных конструкций кровли
	_

	
	Лист 14. Схема расположения монолитных покрытий ЛЛУ
	_

	
	Лист 15. Разрез _-_
	_

	
	Лист 16. Разрез _-_
	_

	
	Лист 17. Разрез _-_
	_

	
	Лист 18. Основные схемы и сечения армирования плит перекрытия
	_

	
	Лист 19. Основные схемы, узлы и сечения армирования вертикальных конструкций
	_

	
	Лист 20. Схема расположения наружных стеновых панелей на отм. ___
	_

	
	Лист 21. Схема расположения наружных стеновых панелей на отм. ___
	_

	
	Лист 22. Схема расположения наружных стеновых панелей на отм. ___
	_

	
	Лист 23. Схема расположения наружных стеновых панелей на отм. ___
	_

	
	Лист 24. Узлы _-_
	_

	
	Лист 25. Узлы _-_
	_

	[bookmark: r1]
	Лист 26. Узлы _-_
	_

	[bookmark: В][bookmark: r2]
	Лист 27.Панель стеновая наружная ____
	_

	
	Лист 28. Панель стеновая наружная ____
	_


	Взам. инв. №
	

	Подпись и дата
	

	Инв. № подл.
	


	5



	Взам. инв. №
	

	Подпись и дата
	

	Инв. № подл.
	


	4






	
	
	
	
	
	
	________-КР2-С
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Кол.уч
	Лист 
	№док
	Подп.
	Дата
	
	







СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 
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Данный проект разработан для строительства жилого дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: _________________________________.
За относительную отметку 0,000 принят уровень верха ж.б. плиты перекрытия над _____________, что соответствует абсолютной отметке ______.
Монолитные конструкции здания разработаны на основании:
· Технического задания на разработку проектной и рабочей документации объекта «Жилой дом по адресу: _________»;
· Технического заключения об инженерно-геологических изысканиях согласно договору № ______, на объекте «________________», выполненного _________;
· Технического заключения об инженерно-экологических изысканиях согласно договору № ______, на объекте «________________», выполненного _________;
· Тома ____________-АР архитектурных решений, разработанных ООО «ПИК-проект»;
· Тома ____________-КР1 конструктивных решений, разработанных ООО «ПИК-проект»;
· Специальных технических условий на проектирование и строительство объекта: «__________________» по адресу: __________________;
· Генерального плана.


Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

0.1. Сведения о топографических условиях
В административном отношении площадка изысканий находится в ___________.
В геоморфологическом отношении исследуемая территория находится ___________________. Абсолютные отметки участка изменяются в пределах от ______ до ______.
Общий вид участка изысканий представлен на Рис. 1.


Рис. 1. Местоположение площадки инженерно-геологических изысканий.
0.2. 
Сведения об инженерно-геологических условиях.
Скопировать общее текстовое описание геологических отложений, слагающих территорию намеченного строительства из отчета ИГИ.


0.3. Сведения о гидрогеологических условиях.
Скопировать общее текстовое описание гидрогеологических условий из отчета ИГИ. В данном пункте располагаемтся информация о водносных горизонтах, водовмещающих отложениях, колебания уровня подземных вод, водоупоры, питание водоносных горизонтов, их разгрузка.
В отдельные периоды года возможно образование в насыпных грунтах вод типа «верховодки», носящих техногенный и/или сезонный характер.


0.4. Сведения о метеорологических и климатических условиях.
· Климатический район строительства  IIВ.
· Климат умеренно-континентальный.
· Температура наружного воздуха:
- среднегодовая                       +5,4 °С
- абсолютная минимальная     -43 °С
- абсолютная максимальная   +38 °С
- средняя максимальная наиболее теплого месяца +23,5 °С.
· Температура наиболее холодных суток:
- обеспеченностью 0,98	tн = -35°С;
- обеспеченностью 0,92	tн = -28°С.
· Температура наиболее холодной пятидневки:
- обеспеченностью 0,98	tн = -29 °С;
- обеспеченностью 0,92	tн = -25 °С.
· Среднемесячная температура наружного воздуха за июль +18,7 °С
· Среднемесячная температура наружного воздуха за январь -7,8 °С
· Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0 °С составляет 135 суток.
· Количество осадков холодного периода (с ноября по март) - 225 мм
· Количество осадков теплого периода (с апреля по октябрь) - 465 мм
· Нормативное значение веса снегового покрова 150 кгс/м2(снеговой район III).
· Нормативное значение ветрового давления	23 кгс/м2 (ветровой район I).
· Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, слагающих верхнюю часть разреза на изучаемой территории, составляет:
- для суглинков и глин – 1,1 м;
- для супесей, песков мелких и пылеватых - 1,34 м;
- песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,44 м.


1. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства.

1.1. Общие сведения.
Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, отсутствуют.

1.2. Специфические грунты (при наличии).
К специфическим грунтам, выявленным на площадке изысканий, следует отнести _____________ грунты. По составу грунты __________. По степени уплотнения –_________. Условное расчетное сопротивление R0= ____ МПа, мощность __-__ м. 
Техногенные грунты подлежат удалению из-под проектируемого плитного фундамента сооружения.
Искусственный грунт основания под подошвой фундамента - песчаная подушка из песка средней крупности или крупного (допускается использование ПГС), средней плотности, с послойным уплотнением, Куп=0,95. 
Грунт искусственного основания должен обладать характеристиками со значениями не менее:
- плотность сухого грунта - 1,7 г/см3/;
- модуль деформации - 25 МПа 

1.3. Геологические процессы и явления.
По относительной деформации пучения, согласно ГОСТ 25100-2020, грунты, находящиеся в зоне сезонного промерзания характеризуются как:
	- ИГЭ-_ непучинистый/слабопучинистый/среднепучинистый/сильнопучинистый/
чрезмерно пучинистый.
По результатам изысканий категория устойчивости территории изучаемого участка относительно карстовых провалов по интенсивности провалообразования в соответствии с таблицей 5.1 СП 11-105-97 часть II относится к категории _.
В соответсвтии с геологическим строением и гидрогеологическими условиями участок можно отнести к территории неопасной/потенциально опасной/опасной в карстово-суффозионном отношении.
Согласно схематической карте инженерно-геологического районирования г. Москвы по степени проявления оползневых процессов (справочное Приложение В МГСН 2.07-01), разработанной ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТОМ» в 1996 г., участок изыскательских работ находится вне зоны развития оползневых процессов.
Другие проявления опасных инженерно-геологических процессов (эрозия, оврагообразование и т.п.), которые могли бы негативно повлиять на устойчивость грунтовых массивов территории, на дневной поверхности исследуемого участка не обнаружены.

1.4. Сейсмическое районирование.
Максимальная интенсивность сейсмических воздействий площадки строительства - 5 баллов в соответствии ОСР-2015.
Сейсмических явлений большой интенсивности на участке строительства не ожидается, а современная геодинамическая активность территории незначительна и неопасна для условий строительства и эксплуатации проектируемого сооружения.

1.5. 

2. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства.

Инженерно-геологические условия изучаемой площадки относятся к __ категории сложности согласно СП 47.13330.2016, приложение А.
По данным лабораторных исследований, полевых испытаний грунтов статическим зондированием, испытаниями штампом и на основе визуальных наблюдений при бурении, в разведанной толще были выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
ИГЭ-_	- ______ отложения (геологический индекс) - ____ грунты, вскрыты скважинами №№__, __, __ и представлены преимущественно ___________________________________________. Отложения вскрыты с поверхности и глубины __ м (абс. отм. _____-_____) до ___-___ м (абс. отм. _____-_____). Мощность отложений составляет ___-___ м.
ИГЭ-_	- ______ отложения (геологический индекс) вскрыты скважинами №№__, __, __ и представлены ________________________. Отложения вскрыты с глубины __-__ м (абс. отм. _____-_____) до ___-___ м (абс. отм. _____-_____). Мощность отложений составляет ___-___ м.
ИГЭ-_	- ______ отложения (геологический индекс) вскрыты скважинами №№__, __, __ и представлены _______________________. Отложения вскрыты с глубины __-__ м (абс. отм. _____-_____) до ___-___ м (абс. отм. _____-_____). Мощность отложений составляет ___-___ м.
ИГЭ-_	- ______ отложения (геологический индекс) вскрыты скважинами №№__, __, __ и представлены _______________________. Отложения вскрыты с глубины __-__ м (абс. отм. _____-_____) до ___-___ м (абс. отм. _____-_____). Мощность отложений составляет ___-___ м.
ИГЭ-_	- ______ отложения (геологический индекс) вскрыты скважинами №№__, __, __ и представлены _______________________. Отложения вскрыты с глубины __-__ м (абс. отм. _____-_____) до ___-___ м (абс. отм. _____-_____). Мощность отложений составляет ___-___ м.
ИГЭ-_	- ______ отложения (геологический индекс) вскрыты скважинами №№__, __, __ и представлены _______________________ Отложения вскрыты с глубины __-__ м (абс. отм. _____-_____) до ___-___ м (абс. отм. _____-_____). Мощность отложений составляет ___-___ м.
На отметках заложения плитного фундамента проектируемого сооружения залегают ИГЭ-_.
Для свайного фундамента :
-на отметке заложения нижних концов свай залегают ИГЭ-_;
-под подошвой плитного ростверка залегают ИГЭ-_.
Расчетные и нормативные значения показателей физико-механических свойств грунтов (при =0,85/0,95) представлены в таблице 1:
Таблица 1

Вставить сводную таблицу нормативных и расчетных значений показателей физико-механических свойств грунтов при α=0,85/0,95 из отчета ИГИ.


3. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства.

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием ____________.
Грунтовые воды вскрыты в период изысканий по скважинам № ________ на глубинах от ___ м до ___ м, что соответствует абсолютным отметкам от ______ до ______.
Водовмещающими грунтами являются ИГЭ-_, ИГЭ-_. Водоупором служат ИГЭ-_, ИГЭ-_.
Прогнозируемую абсолютную отметку уровня подземных вод рекомендуется принять на 1,0 м выше установившегося.
По химическому составу воды _____________. 
Согласно ГОСТ 31384-2017 подземные воды по отношению к бетону марки W_ (не/слабо/средне/сильно)агрессивны. Подземные воды (не/слабо/средне/сильно) агрессивны к арматуре железобетонных конструкций при их периодическом смачивании, (не/слабо/средне/сильно)агрессивны при постоянном погружении. Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная активность по отношению к свинцовым оболочкам  - (низкая/средняя/высокая), к алюминиевым - (низкая/средняя/высокая).
Учитывая описанные выше гидрогеологические условия, а также уровень ответственности и конструкцию (заглубление) проектируемого сооружения, (согласно п.п. 2.94-2.104 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83» г. Москва, 1986 год), рассматриваемый участок является ________________.
Химический анализ коррозионной активности грунтов был выполнен для каждого ИГЭ, находящегося в контакте с элементами фундамента.
Согласно ГОСТ 31384-2017 ИГЭ-_, ИГЭ-_  (не/слабо/средне/сильно) агрессивны по отношению к бетонам марки W_ . Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная активность ИГЭ-_, ИГЭ-_ по отношению к углеродистой стали - (низкая/средняя/высокая), к свинцовым оболочкам кабелей (низкая/средняя/высокая), к алюминиевым оболочкам кабелей (низкая/средняя/высокая).
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Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций.

Проектируемый объект представляет собой комплекс разделенных деформационными швами строений, каждое из которых представляет собой _-ти, _-ти  этажные объемы (секции 1, 2, 3), и объединяющей их подземной автостоянки.
Конструктивная схема жилого здания принята на основании архитектурных объемно-планировочных решений и представляет собой монолитную, железобетонную, каркасно-стеновую конструктивную систему с вертикальными железобетонными элементами (колоннами, пилонами и стенами), объединенными горизонтальными дисками безбалочных перекрытий, с ядрами жесткости лестничного и лифтового узлов. 
Конструктивная система подземной автостоянки принята на основании архитектурных объемно-планировочных решений и представляет собой монолитную, железобетонную, каркасно-стеновую конструктивную систему с вертикальными железобетонными элементами (колоннами, пилонами и стенами), объединенными горизонтальными дисками фундаментной плиты и плиты покрытия.
Нагрузки на конструкции здания определены с учетом ветровых и снеговых параметров данного климатического района и условий площадки строительства.
Конструктивные решения выполнены в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технических документов и нормативных правовых актов. При разработке здания учтены: пространственная работа системы "грунтовое основание – фундамент - здание", а также требования СП 20.13330.2016, СП 22.13330.2016.
По уровню ответственности здание относится к нормальному (II) уровню ответственности, согласно Федеральному закону №384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 4, п.7). Класс сооружения по назначению принят КС-2, согласно прил. А, ГОСТ 27751-2014.
В соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 16, п.7) при расчете несущих конструкций и оснований коэффициент надежности по ответственности принят γn = 1,0. На коэффициент надежности по ответственности умножены усилия и перемещения конструкций и оснований, вызываемые действующими нагрузками и воздействиями.


Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость здания и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечиваются совместной работой монолитных железобетонных стен, ядер лестничной клетки и лифтовых шахт с монолитными дисками перекрытий.
Все несущие элементы здания жестко связаны между собой и образуют единый пространственно-неизменяемый каркас.
В приложении к тому __ «Расчетное обоснование» представлены результаты расчета основных несущих элементов здания в пространственной постановке задачи, а также расчетов отдельных его элементов. Выполнены проверки сечений элементов и определены схемы их армирования. Представлены результаты выполненных статических расчетов здания: осадка и разность осадок фундаментной плиты/плитного ростверка; среднее давление под подошвой фундаментной плиты; максимальная вертикальная нагрузка на сваю, перемещения с учетом образования трещин и неупругих деформаций; изополя напряжений
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8.1. Котлован
Для устройства подземной части здания разрабатывается котлован под защитой ограждения из стальных труб  ___х__ мм по ГОСТ 10704-91, с шагом __ м - __ м, длиной __ м, погружаемых с отметки ____.
ИЛИ
Для устройства подземной части здания разрабатывается котлован частично в осях __/__ под защитой ограждения из стальных труб ___х___ мм по ГОСТ 10704-91, с шагом __ м - __ м, длиной __ м, погружаемых с отметки ____, частично в осях __/__ в естественных откосах заложением 1:___.
При наличии распорной системы подкосов ограждения котлована технологическия отверстия в монолитных ж.б. конструкциях после демонтажа подкосов шпунтового ограждения заделать  ремонтной смесью "CONSOLIT BARS 116" или аналогом. В случае производства работ в зимнее время необходимо применять ремонтную смесь "CONSOLIT BARS 116 М" или аналог.
ИЛИ
Для устройства подземной части здания разрабатывается котлован. Котлован выполняется в естественных откосах заложением 1:___.Глубина котлована от ___ м до ___ м, что соответствует абсолютным отметкам от ____ до ____. 
Проект ограждения котлована разработан отдельным томом шифр _____.
Расчет влияния приведен в томе КР.ОВС шифр _____________-КР.ОВС.
Все конструктивные решения по подземной части здания приняты с учетом действующих нагрузок, согласно СП 20.13330.2016, СП 22.13330.2016.

8.2. Жилой дом
Конструкции подземной монолитной части проектируемого здания представляют собой одноэтажный объем, запроектированный в монолитных железобетонных конструкциях. 
Проектом предусмотрено устройство следующих видов фундаментов: 
- плитный на естественном основании под секцию _;
- плитный на искусственном основании (песчаной подушке) под секцию _;
- свайный фундамент с плитным ростверком под секцию _.
Конструктивные и технические решения подземной части представлены в таблице 2:


Таблица 2
	Номер секции
	Секция _
	Секция _
	Секция _

	Тип фундамента
	Плитный на искусственном основании
	Свайный фундамент
	Плитный на естественном основании

	Тип грунтового основания
	Основание под ФП:
песчаная подушка из песка средней крупности или
крупного (допускается использование ПГС), средней плотности, с послойным
уплотнением до Kcom>=0,95 и характеристиками со значениями не менее:
- плотность сухого грунта - 1,7 т/м3;
- модуль деформации - 25 МПа.
абс. отм. подошвы песчаной подушки ____.
	Основание под нижним концом свай:
ИГЭ-_, 
Плотность ___ т/м3;
Модуль деформации __ МПа.
ИГЭ-_
Плотность ___ т/м3;
Модуль деформации __ МПа.
Основание под плитным ростверком:
ИГЭ-_,
Плотность ___ т/м3;
Модуль деформации __ МПа.
ИГЭ-_
Плотность ___ т/м3;
Модуль деформации __ МПа.
	Основание под фундаментной плитой:
ИГЭ-_,
Плотность ___ т/м3;
Модуль деформации __ МПа.
ИГЭ-_ 
Плотность ___ т/м3;
Модуль деформации __ МПа.


	Тип и характеристики свай
	-
	Забивные по серии 1.011.1-10 в.1 С_____, бетон В__;
С_______, бетон В__. Шаг свай переменный (см. графическую часть).
	-

	Отметки дна котлована
	- отн.отм. _____ (абс. отм. _____).
	- отн.отм. _____ (абс. отм. _____).
	- отн.отм. _____ (абс. отм. _____).

	Фундаментная плита/плитный ростверк
	t = ___ мм, максимальный пролет ____ мм.
Бетон класса В__ , W_, F___ 
(ГОСТ 26633-2015)
	t = ___ мм, максимальный пролет ____ мм.
Бетон класса В__ , W_, F___ 
(ГОСТ 26633-2015)
	t = ___ мм, максимальный пролет ____ мм.
Бетон класса В__, W_, F___ 
(ГОСТ 26633-2015)

	Отметка низа ФП/плитного ростверка
	- отн.отм. _____ (абс. отм. _____).
	- отн.отм. _____ (абс. отм. _____).
	- отн.отм. _____ (абс. отм. _____).

	Отметка верха ФП/плитного ростверка
	- отн.отм. _____ (абс. отм. _____).

	Наличие армирования на продавливание
	Предусмотрена установка поперечной арматуры на отдельных участках фундаментной плиты/плитного ростверка и плиты перекрытия подземного этажа, в зонах, определенных расчетом.

	Габаритные размеры лифтовых приямков в фундаментной плите/плитном ростверке
	____х____х____(h) с толщиной дна 500 мм.
	____х____х____(h) с толщиной дна 500 мм.
	____х____х____(h) с толщиной дна 500 мм.

	Габаритные размеры приямков ВК в фундаментной плите/плитном ростверке
	____х____х____(h) с толщиной дна ___ мм.
	____х____х____(h) с толщиной дна ___ мм.
	____х____х____(h) с толщиной дна ___ мм.

	Состав основания под фундаментной плитой/плитным ростверком
	- Защитная цементно-песчаная стяжка М100 – 30 мм;
- Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» 
(или аналог) - 2 слоя;
ИЛИ (в случае воздействия радона)
- Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» 
(или аналог) - 1 слой;
- Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» 
(или аналог) - 1 слой, являющийся внешним;
- Затирка цементно-песчаным раствором;
- Бетонная подготовка из бетона кл. В10 – 100 мм;
- Песчаная подготовка Купл=0.95 - 100 мм (если подстилающий слой представлен песками, то данный слой не нужен);
- Уплотненный грунт основания.

	Наружные и внутренние вертикальные конструкции (в том числе лестнично-лифтовых узлов)
	Стены монолитные, железобетонные, толщиной:
- наружные ___ мм;
- внутренние ___, ___, мм.
Простенки монолитные, железобетонные, толщиной ___ мм.
Пилоны монолитные, железобетонные, габаритами ___х___ мм.
По контуру наружных стен монолитная ж.б. консольная опора толщиной ___ мм, вылетом ___ мм, отн. отм. верха ___.
Для наружных конструкций бетон класса В__, W_, F___ 
(ГОСТ 26633-2015), 
для внутренних конструкций бетон класса В__, F___ 
(ГОСТ 26633-2015)
	Стены монолитные, железобетонные, толщиной:
- наружные ___ мм;
- внутренние ___, ___, мм.
Простенки монолитные, железобетонные, толщиной ___ мм.
Пилоны монолитные, железобетонные, габаритами ___х___ мм.
По контуру наружных стен монолитная ж.б. консольная опора толщиной ___ мм, вылетом ___ мм, отн. отм. верха ___.
Для наружных конструкций бетон класса В__, W_, F___ 
(ГОСТ 26633-2015),
для внутренних конструкций бетон класса В__ , F___
(ГОСТ 26633-2015)
	Стены монолитные, железобетонные, толщиной:
- наружные ___ мм;
- внутренние ___, ___, мм.
Простенки монолитные, железобетонные, толщиной ___ мм.
Пилоны монолитные, железобетонные, габаритами ___х___ мм.
По контуру наружных стен монолитная ж.б. консольная опора толщиной ___ мм, вылетом ___ мм, отн. отм. верха ___.
Для наружных конструкций бетон класса В__, W_, F___ 
(ГОСТ 26633-2015),
для внутренних конструкций бетон класса В__, F___
(ГОСТ 26633-2015)

	Плиты перекрытия
подземного этажа
	Монолитные, безбалочные, железобетонные, толщиной 200 мм.
Отметки верха переменные, от _____ до _____.
Максимальный пролет ____ мм.
Бетон класса В__, F___ 
(ГОСТ 26633-2015)
	Монолитные, безбалочные, железобетонные, толщиной 200 мм.
Отметки верха переменные, от _____ до _____.
Максимальный пролет ____ мм.
Бетон класса В__, F___ 
(ГОСТ 26633-2015)
	Монолитные, безбалочные, железобетонные, толщиной 200 мм.
Отметки верха переменные, от _____ до _____.
Максимальный пролет ____ мм.
Бетон класса В__, F___ 
(ГОСТ 26633-2015)

	Состав наружных стен подземного этажа в уровне промерзания
	- Защитная мембрана «PLANTER standard» (или аналог);
- Экструдированный пенополистирол CARBON PROF λБ=0,032Вт/м·°С (или аналог) – 100мм;
- Мастика приклеивающая «Технониколь №27» (или аналог);
- Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» 
(или аналог) - 2 слоя;
ИЛИ (в случае воздействия радона)
- Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» 
(или аналог) - 1 внешний слой наплавляемый на «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП»;
- Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» 
(или аналог) - 1 слой;
- Праймер битумный «Технониколь № 1» (или аналог);
- Ж.б. монолитная стена.

	Состав наружных стен подземного этажа ниже уровня промерзания
	- Защитная мембрана «PLANTER standard» (или аналог);
- Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» 
(или аналог) - 2 слоя;
ИЛИ (в случае воздействия радона)
- Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» 
(или аналог) - 1 внешний слой наплавляемый на «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП»;
- Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» 
(или аналог) - 1 слой;
- Праймер битумный «Технониколь № 1» (или аналог);
- Ж.б. монолитная стена

	Лестничные марши и площадки
	Лестничные площадки монолитные, железобетонные, толщиной 200 мм; лестничные марши - монолитные, железобетонные, толщиной 180 мм, бетон класса В25 по ГОСТ 26633-2015.

	Перегородки
	-из керамического полнотелого кирпича (ГОСТ 530-2012) толщиной ___, ___ мм


* минимально допустимые марки бетона по морозостойкости относительно классов бетона по прочности на сжатие (В25 – F100, В30 – F150, В35 – F150, В40 – F200).

Все подземные монолитные конструкции армируются в соответствии с результатами расчета арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016 и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.
Связь фундаментной плиты/плитного ростверка с несущими монолитными конструкциями осуществляется посредством предварительно установленных арматурных выпусков из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016.
Гидроизоляция – оклеечная, ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (или аналог). Оклейка всех поверхностей фундамента, соприкасающихся с грунтом и бетонной подготовкой выполняется в два слоя.
ИЛИ (в случае воздействия радона)
С учетом гидрогеологиеских условий и необходимости защиты конструкций от проникновения внутрь здания радона, образующегося в грунтовой основании, в проекте предусмотрено устройство 2-слойной гидроизоляции всех конструкций подземного этажа, состоящей из одного слоя гидроизоляции «Техноэласт ЭПП» (или аналог) и одного слоя гидро-газоизоляционного битумно-полимерного материала «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» (или аналог). «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» наплавляется на «Техноэласт ЭПП» и является внешним слоем.
Гидроизоляция защищается от повреждений в период строительства цементно-песчаной стяжкой М100 толщиной 30мм.
В местах сопряжения наружных стен с фундаментной плитой/плитным ростверком в проекте предусмотрена установка гидрошпонки АКВАСТОП ХВН-120(2хØ4) (или аналог).
По осям __, __,__ жилое здание отрезано от конструкций подземной стоянки автомобилей деформационными швами t = __ мм. В качестве заполнителя деформационных швов принят экструдированный пенополистирол «Технониколь». Для устройства узла гидроизоляции деформационного шва в местах примыкания фундаментных плит/плитного ростверка, вертикальных конструкций, а также в местах примыкания плиты покрытия подземной стоянки к конструкциям жилого дома применяется гидрошпонка «АКВАСТОП» тип ДЗС-160/50-3/35 (или аналог). В местах деформационных швов устраиваются дополнительные слои усиления оклеечной гидроизоляции. Для компенсации деформаций оклеечной гидроизоляции от разности осадок зданий в зоне деформационного шва устраивается «петля» с применением уплотнительного шнура типа «Вилатерм».



Конструкции внутренних перегородок :
Для внутренних стен и перегородок на прямых участках, не связанных с другими вертикальными конструкциями, устанавливаются фахверки в зависимости от толщины и высоты стен (перегородок):
- при толщине 120 мм и высоте не более 6600 мм - из швеллера № 14П по ГОСТ 8240-97;
- при толщине 200 мм и высоте не более 6750 мм - из швеллера № 20П по ГОСТ 8240-97;
- при толщине 250 мм и высоте не более 7000 мм - из швеллера № 27П по ГОСТ 8240-97.
Креление фахверков к монолитным ж.б. конструкциям выполняется с помощью клиновых анкеров БСР М12х110 по ГОСТ 28778-90.
Длина несвязанного прямого участка не более:
- 4085 мм для стен толщиной 120 мм;
- 5540 мм для стен толщиной 200 мм;
- 5940 мм для стен толщиной 250 мм. 
Стены из мелкоштучных материалов раскрепляются с плитой перекрытия с помощью стальных уголков 50х5 по ГОСТ 8509-93* длиной 100мм с шагом не более 1500мм в шахматном порядке. Между плитой перекрытия и стеной из мелкоштучных материалов устраивается зазор размером не менее 20мм.

8.3. Подземная стоянка автомобилей
Подземная стоянка автомобилей представляет собой одноуровневый объем.
Проектом предусмотрено устройство плитного фундамента на естественном основании/плитного фундамента на искусственном основании (песчаной подушке)/свайного фундамента с плитным ростверком.
Конструктивные и технические решения представлены в таблице 3:


Таблица 3
	
	Подземная стоянка автомобилей

	Основание под фундаментной плитой
	ИГЭ-_ ________.
Плотность ___ т/м3;
Модуль деформации __ Мпа
ИЛИ
Песчаная подушка из песка средней крупности или
крупного (допускается использование ПГС), средней плотности, с послойным
уплотнением до Kcom>=0,95 и характеристиками со значениями не менее:
- плотность сухого грунта - 1,7 т/м3;
- модуль деформации - 25 МПа.
абс. отм. подошвы песчаной подушки ____.

	Основание свайного фундамента
	Основание под нижним концом свай:
ИГЭ-_. Плотность ___ т/м3;
Модуль деформации __ МПа.
ИГЭ-_. Плотность ___ т/м3;
Модуль деформации __ МПа.
Основание под плитным ростверком:
ИГЭ-_. Плотность ___ т/м3;
Модуль деформации __ МПа.
ИГЭ-_. Плотность ___ т/м3;
Модуль деформации __ МПа.

	Тип и характеристики свай
	Забивные по серии 1.011.1-10 в.1 С_____, бетон В__;
С_______, бетон В__. Шаг свай переменный (см. графическую часть).

	Отметки дна котлована
	- отн. отм. _____ (абс. отм. _____);
в местах установки башенных кранов – отн. отм. _____ (абс.отм. _____).

	Фундаментная плита/плитный ростверк
	Толщина плиты в основной части ___ мм, в местах установки башенных кранов ___ мм. 
Бетон класса В__, W_, F___ (ГОСТ 26633-2015)

	Отметка низа ФП/плитного ростверка
	- отн. отм. _____ (абс. отм. _____);
в местах установки башенных кранов -  отн. отм. _____ (абс.отм. _____).

	Отметка верха ФП/плитного ростверка
	- отн. отм. _____ (абс. отм. _____).

	Наличие поперечного армирования на продавливание
	Сварные каркасы от продавливания требуются на отдельных участках, определенных расчетом.

	Состав основания под фундаментной плитой/плитным ростверком
	- Защитная цементно-песчаная стяжка М100 – 30 мм;
- Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» 
(или аналог) - 2 слоя;
ИЛИ (в случае воздействия радона)
- Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» 
(или аналог) - 1 слой;
- Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» 
(или аналог) - 1 слой, являющий внешним;
- Затирка цементно-песчаным раствором;
- Бетонная подготовка из бетона кл.В10 – 100 мм;
- Песчаная подготовка Купл=0.95 - 100 мм (если подстилающий слой представлен песками, то данный слой не нужен);
- Уплотненный грунт основания.

	Габаритные размеры  приямков ВК в фундаментной плите/плитном ростверке
	____х____х____(h) с толщиной дна ___ мм.

	Несущие вертикальные конструкции
	Стены монолитные, железобетонные, толщиной :
-внутренние ___, ___ мм;
-внешние ___ мм.
Пилоны ____х____ мм.

Для наружных конструкций бетон класса В__, W_, F___
(ГОСТ 26633-2015),
для внутренних конструкций бетон класса В__, F___ 
(ГОСТ 26633-2015)

	Состав наружных стен в уровне промерзания
	- Защитная мембрана «PLANTER standard» (или аналог);
- Экструдированный пенополистирол CARBON PROF λБ=0,032Вт/м·°С (или аналог) – 100мм;
- Мастика приклеивающая «Технониколь №27» (или аналог);
- Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» 
(или аналог) - 2 слоя;
ИЛИ (в случае воздействия радона)
- Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» 
(или аналог) - 1 внешний слой наплавляемый на «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП»;
- Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» 
(или аналог) - 1 слой;
- Праймер битумный «Технониколь № 1» (или аналог);
- Ж.б. монолитная стена.

	Состав наружных стен ниже уровня промерзания
	- Защитная мембрана «PLANTER standard» (или аналог);
- Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» 
(или аналог) - 2 слоя;
ИЛИ (в случае воздействия радона)
- Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» 
(или аналог) - 1 внешний слой наплавляемый на «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП»; 
- Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» 
(или аналог) - 1 слой;
- Праймер битумный «Технониколь № 1» (или аналог);
- Ж.б. монолитная стена.

	Плита покрытия подземной стоянки автомобилей
	Монолитная, железобетонная, толщиной 400 мм, в зоне пилонов с капителями габаритами ____х____х800(h) (высота сечения капителей указана с учетом толщины плиты покрытия).
Отметка верха плиты -_____ -_____.
Бетон класса В__, W_, F___ (ГОСТ 26633-2015) Поперечное армирование – по расчету.

	
Несущие вертикальные конструкции въездной группы
	Стены монолитные, железобетонные, толщиной ___, ___, ___ мм.
Бетон класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015)

	Плита покрытия въездной группы
	Монолитная, железобетонная, толщиной ___ мм.
Максимальный пролет ____ мм.
Бетон класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015)

	Плита рампы
	Монолитная, железобетонная, толщиной ___ мм.
Максимальный пролет ____ мм.
Бетон класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015)

	Парапет на плите покрытия въездной группы
	Монолитный, железобетонный, толщиной ___ мм, высотой ___ мм. 
Бетон класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015)

	Конструкции входа в подземный этаж
	Стены монолитные, железобетонные, толщиной ___ мм. Лестничные марши и площадки монолитные, железобетонные, толщиной ___ мм.
Бетон класса В__, W_, F___ (ГОСТ 26633-2015)


* минимально допустимые марки бетона по морозостойкости относительно классов бетона по прочности на сжатие (В25 – F100, В30 – F150, В35 – F150, В40 – F200).

В местах сопряжения наружных стен с фундаментной плитой/плитным ростверком в проекте предусмотрена установка гидрошпонки АКВАСТОП ХВН-120(2хØ4) (или аналог). 
Связь фундаментной плиты/плитного ростверка с несущими монолитными конструкциями осуществляется посредством предварительно установленных арматурных выпусков из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016.
Все подземные монолитные конструкции армируются арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016 и класса А240 по ГОСТ 34028-2016. 
Гидроизоляция – оклеечная, ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (или аналог). Оклейка всех поверхностей фундамента, соприкасающихся с грунтом и бетонной подготовкой выполняется в два слоя.
ИЛИ (в случае воздействия радона)
С учетом гидрогеологиеских условий и необходимости защиты конструкций от проникновения внутрь здания радона, образующегося в грунтовой основании, в проекте предусмотрено устройство 2-слойной гидроизоляции всех конструкций подземного этажа, состоящей из одного слоя гидроизоляции «Техноэласт ЭПП» (или аналог) и одного слоя гидро-газоизоляционного битумно-полимерного материала «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» (или аналог). «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» наплавляется на «Техноэласт ЭПП» и является внешним слоем.
Гидроизоляция защищается от повреждений в период строительства цементно-песчаной стяжкой М100 толщиной 30мм.
Кровля покрытия автостоянки – плоская, эксплуатируемая, утепленная с защитными и дренажными слоями, с оклеечной гидроизоляцией, с поверхностными водостоками, с устройством тротуаров, проезжей части, газонов и участков с растительным слоем.


Конструкция кровельного покрытия (покрытие надземной въездной группы в автостоянку)
Конструкцию кровельного покрытия взять из тома ___________-КР1.
Конструкция кровельного покрытия (эксплуатируемое покрытие подземной автостоянки):
-Тип 1 (под проездом, тротуаром для проезда пожарной техники и парковкой)

Конструкцию кровельного покрытия взять из тома ___________-КР1.
-Тип 2 (под тротуаром из бетонной плитки и озеленением)

Конструкцию кровельного покрытия взять из тома ___________-КР1.


Описание конструктивных и технических решений надземной части здания
[bookmark: _Toc453162028][bookmark: _Toc453162029]Конструкции надземной монолитной части проектируемого здания представляют __-ти и __-ти этажные объемы, запроектированные в монолитных железобетонных конструкциях.
Все технические решения по конструкциям надземной части здания приняты с учетом действующих норм и правил.
Конструктивные и технические решения по монолитным вертикальным несущим конструкциям надземной части __-ти этажных секций представлены в таблице 4, __-ти этажной секции представлены в таблице 5.

Таблица 4
	Вертикальные несущие конструкции секции _

	
	_-го этажа
	_-го _-го этажей
	_-го _-го этажей
	_-го _-го этажей

	Стены, пилоны, простенки межквартирные
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм

	Стены, пилоны, простенки внутриквартир-ные
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм

	Стены, пилоны, простенки на деформаци-
онных швах
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм

	Стены, пилоны, простенки на открытых торцах зданий
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм

	Стены лестнично-лифтовых узлов
	Стены толщиной ___, ___ мм

	Пилоны в уровне 1-го этажа
	___х____ мм
	-

	Бетон всех вертикальных конструкций
	В__, F__  (ГОСТ 26633-2015)
для секций _,
В__, F__   (ГОСТ 26633-2015)
для секций _
	В__, F__   (ГОСТ 26633-2015)
для секций _,
В__, F__  (ГОСТ 26633-2015)
для секций _
	В__, F__  (ГОСТ 26633-2015), 
для секций _,
В__, F__  (ГОСТ 26633-2015), 
для секций _
	В__, F__  (ГОСТ 26633-2015), 
для секций _,
В__, F__  (ГОСТ 26633-2015)
для секций _


* минимально допустимые марки бетона по морозостойкости относительно классов бетона по прочности на сжатие (В25 – F100, В30 – F150, В35 – F150, В40 – F200).
Таблица 5
	Вертикальные несущие конструкции секции _

	
	_-го этажа
	_-го _-го этажей
	_-го _-го этажей
	_-го _-го этажей

	Стены, пилоны, простенки межквартирные
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм

	Стены, пилоны, простенки внутриквартир-ные
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм

	Стены, пилоны, простенки на деформаци-
онных швах
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм

	Стены, пилоны, простенки на открытых торцах зданий
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм
	Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм

	Стены лестнично-лифтовых узлов
	Стены толщиной ___, ___ мм

	Пилоны в уровне 1-го этажа
	___х____ мм
	-

	Бетон всех вертикальных конструкций
	В__, F__  (ГОСТ 26633-2015)
для секций _,
В__, F__   (ГОСТ 26633-2015)
для секций _
	В__, F__   (ГОСТ 26633-2015)
для секций _,
В__, F__  (ГОСТ 26633-2015)
для секций _
	В__, F__  (ГОСТ 26633-2015), 
для секций _,
В__, F__  (ГОСТ 26633-2015), 
для секций _
	В__, F__  (ГОСТ 26633-2015), 
для секций _,
В__, F__  (ГОСТ 26633-2015)
для секций _


* минимально допустимые марки бетона по морозостойкости относительно классов бетона по прочности на сжатие (В25 – F100, В30 – F150, В35 – F150, В40 – F200).

Наружные стены 1-го этажа (выше цоколя)*:
Состав стен Тип 1:
· Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100                                                      - 115 мм
· Вентилируемый зазор                                                                               - 30 мм
· Минераловатные плиты Технониколь ТЕХНОБЛОК Стандарт ρ=40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением (или аналог)                     - 150 мм
· Клеевой состав для приклеивания утеплителя                                        - 5 мм
· Стена из ячеистых газобетонных блоков 600х200х250 (плотность 600 кг/м3, В3,5, F100)                                                                                -  200 мм
Состав стен Тип 2:
· Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100                                                       - 115 мм
· Вентилируемый зазор                                                                               - 30 мм
· Минераловатные плиты Технониколь ТЕХНОБЛОК Стандарт ρ= 40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением (или аналог)                      - 150 мм
· Минераловатные плиты Технониколь ТЕХНОБЛОК Стандарт ρ=40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением (или аналог)                        - 50 мм
· Клеевой состав для приклеивания утеплителя                                        - 5 мм
· Монолитная железобетонная стена                                                      - ___ мм
Наружные стены 1-го этажа (цоколь)*: 
Состав стен Тип 1:
· Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения Ceresit CT 13 (или аналог)                                                                           - 1 слой
· Кирпич лицевой керамический полнотелый 285х115х60h М200, F100, на цементно-песчаном растворе М100                                                         - 115 мм
· Цементно-песчаный раствор М100                                                           - 15 мм
· Утеплитель плиты из пеностекла (ИЗОСТЕК) ρ=130 кг/м³, предел прочности на сжатие ≥0,7 МПа, λБ=0,048 Вт/м°С (или аналог)                                - 150 мм
· Клей-адгезив Технониколь 88 (или аналог)                                             - 1 слой
· Гидроизоляция Технониколь - ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (или аналог)         - 2 слоя
· Праймер битумный Технониколь №1 (или аналог)                                 - 1 слой
· Штукатурка из цементно-песчаного раствора М100                                - 10 мм
* Состав полов, кровли и наружных стен уточняется при адресном проектировании
- Стена из ячеистых газобетонных блоков 600х200х250 (плотность 600 кг/м3, В3.5, F100)                                                                                                            - 200мм
Состав стен Тип 2:
· Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения Ceresit CT 13 (или аналог)                                                                           - 1 слой
· Кирпич лицевой керамический полнотелый 285х115х60h М200, F100, на цементно-песчаном растворе М100                                                         - 115 мм
· Цементно-песчаный раствор М100                                                           - 15 мм
· Утеплитель плиты из пеностекла (ИЗОСТЕК) ρ=130 кг/м³, предел прочности на сжатие ≥0,7 МПа, λБ=0,048 Вт/м°С (или аналог)                                - 150 мм
· Клей-адгезив Технониколь 88 (или аналог)                                             - 1 слой
· Утеплитель плиты из пеностекла (ИЗОСТЕК) ρ=130 кг/м³, предел прочности на сжатие ≥0,7 МПа, λБ=0,048 Вт/м°С (или аналог)                                 - 50 мм
· Клей-адгезив Технониколь 88 (или аналог)                                             - 1 слой
· Гидроизоляция Технониколь - ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (или аналог)          - 2 слоя
· Праймер битумный Технониколь №1 (или аналог)                                 - 1 слой
· Штукатурка из цементно-песчаного раствора М100                                - 10 мм
· Монолитная железобетонная стена                                                        - ___ мм
Внутренний слой наружных стен 1-го этажа - стена из ячеистых бетонных блоков, армированная оцинкованной сеткой из проволоки ø3Вр-1, ячейка 50х50мм через каждые 2 ряда. Раствор М75.
Облицовочный слой наружных стен 1-го этажа толщиной 115мм из керамического кирпича (с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм) опирается на выступающий ж.б. элемент стен подземного этажа. Раствор М100. Армируется оцинкованной сеткой из проволоки ø4Вр-1, ячейка 40х40 мм:
· в облицовочном слое из полнотелого кирпича – в каждом ряду;
· в облицовочном слое из пустотелого керамического кирпича выше ур.земли - в каждом ряду кладки на высоту 1/3 высоты стены минус высота кладки из полнотелого кирпича;
- выше - через каждые 3 ряда;
Облицовочный слой наружных стен из керамического кирпича раскрепляется гибкими связями из коррозионностойкой стали с анкеровкой в ячеистые бетонные блоки. В наружной кирпичной облицовке предусмотрены горизонтальный (в уровне плиты перекрытия 1-го этажа) и вертикальные деформационные швы.
Для наружных стен первого этажа из ячеистых бетонных блоков устанавливаются фахверки из швеллера № 20П по ГОСТ 8240-97, крепление к монолитным ж.б. конструкциям выполняется с помощью анкеров БСР М12х110 по ГОСТ 28778-90.
Для внутренних стен и перегородок первого этажа на прямых участках, не связанных с другими вертикальными конструкциями, устанавливаются фахверки в зависимости от толщины стен (перегородок):
· 120 мм из полнотелого кирпича - из швеллера № 14П по ГОСТ 8240-97.
· 200 мм из ячеистых бетонных блоков - из швеллера № 20П по ГОСТ 8240-97.
· 250 мм  из полнотелого кирпича - из швеллера № 27П по ГОСТ 8240-97.
Креление фахверков к монолитным ж.б. конструкциям выполняется с помощью анкеров БСР М12х110 по ГОСТ 28778-90.
Длина несвязанного прямого участка не более:
· 4085 мм для стен толщиной 120мм;
· 5540 мм для стен толщиной 200мм;
· 5590 мм для стен толщиной 250мм.
Стены из мелкоштучных материалов раскрепляются с плитой перекрытия с помощью стальных уголков 50х5 мм по ГОСТ 8509-93* длиной 100 мм с шагом не более 1500 мм в шахматном порядке. Между плитой перекрытия и стеной устраивается зазор размером не менее 20 мм.
Наружные стены типового этажа (со второго этажа, с отм. ____)*:
Тип 1 (сборные панели):
· Сборные трехслойные железобетонные ненесущие панели полной заводской готовности по ГОСТ 31310-2015 и ГОСТ 13015-2012, имеющие наружный декоративный слой в виде облицовки из керамического фасадного кирпича. Толщина панелей 330-360 мм со следующими параметрами слоев:
· Внутренний ж.б. слой из бетона класса В25 (ГОСТ 26633-2015)           - 100 мм
· Утеплитель – минераловатная плита (ГОСТ 4640-2011)                       - 150 мм
· Наружный слой – 80-110 мм состоит из:
- Ж.б. слой из бетона класса В25, F100, W4 (ГОСТ 26633-2015)           - 60 мм
- Облицовка из керамического фасадного кирпича, производимая в заводских условиях, путем утапливания в наружном слое бетона                      - 20-50 мм
- Армирование внутреннего и наружного слоя выполняется арматурой классов A500С по ГОСТ 34028-2016, Вр-I по ГОСТ 6727-80*.
Монтаж панелей наружных стен выполняется на цементно-песчаном растворе марки М200. Раскладка раствора производится непосредственно перед установкой панелей в проектное положение. Установка панелей наружных стен производится поэтажно. Соединение панелей наружных стен с монолитными пилонами и плитами перекрытия осуществляется металлическими монтажными связями на сварке.
Тип 2 (из монолитного железобетона в зоне переходных балконов):
· Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100                                                       - 115 мм
· Вентилируемый зазор                                                                                 - 30 мм
· Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОБЛОК Стандарт), ρ=40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением (или аналог)           - 200мм
· Клеевой состав для приклеивания утеплителя                                          - 5 мм
· Монолитная железобетонная стена                                                        - 200 мм
Тип 3 (из монолитного железобетона в зоне квартирных лоджий):
· Фасадная атмосферостойкая краска                                                         - 1 слой
· Декоративная минеральная штукатурка                                                     - 5 мм
· Грунтовка фасадная универсальная Технониколь 010 (или аналог)      - 1 слой
· Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 (или аналог)                    - 5 мм
· Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР)  
· ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа,λ=0,041 Вт/м°С (или аналог)                                                                                                - 150 мм
* Состав полов, кровли и наружных стен уточняется при адресном проектировании
· Клеевая смесь для монтажа утеплителя Технониколь 110 (или аналог)- 5мм
· Грунтовка глубокого проникновения Технониколь 020 (или аналог)   - 2 слоя
· Монолитная железобетонная стена                                                      - 200 мм
Тип 4 (стена из ячеистых блоков в зоне квартирных лоджий):
· Фасадная атмосферостойкая краска                                                        - 1 слой
· Декоративная минеральная штукатурка                                                     - 5 мм
· Грунтовка фасадная универсальная Технониколь 010 (или аналог)      - 1 слой
· Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 (или аналог)                    - 5 мм
· Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР)
· ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа,λ=0,041 Вт/м°С (или аналог)                                                                                              - ___ мм
· Клеевая смесь для монтажа утеплителя Технониколь 110 (или аналог) - 5мм
· Грунтовка глубокого проникновения Технониколь 020 (или аналог)    - 2 слоя
· Стена из ячеистых газобетонных блоков 600х200х250 (плотность 600 кг/м3, В3.5, F100)                                                                                              -   200 мм
Конструкция парапета – сборные трехслойные железобетонные панели. Наружные трехслойные железобетонные панели парапета толщиной 330-360 мм, высотой 1940 мм (1860 от верха плиты покрытия) со следующими параметрами слоев:
· Внутренний ж.б. слой из бетона класса В25, F100, W4 (ГОСТ 26633-2015)
- 100 мм
· Утеплитель - минераловатная плита (ГОСТ 4640-2011)                      - 150 мм
· Наружный слой – 80-110 мм состоит из: 
- Ж.б. слой из бетона класса В25 F100, W4 (ГОСТ 26633-2015)            - 60 мм
- Облицовка из керамического фасадного кирпича, производимая в заводских условиях, путем утапливания в наружном слое бетона - 20-50 мм
- Армирование внутреннего и наружного слоя  выполняется арматурой классов A500С по ГОСТ 34028-2016, Вр-I по ГОСТ 6727-80*.
Панели устанавливается на монолитную плиту покрытия через постель из растворного шва и соединяется с ней при помощи закладных деталей. Для фиксации панелей парапета устанавливаются контрфорсы - сборные, железобетонные элементы толщиной 160 и 140 (устанавливаются в середине пролета плиты покрытия при пролетах более 4.2 м) мм. Крепление панелей парапета к контрфорсам осуществляется посредством стальных связей и закладных деталей, установленных в панелях парапета и контрфорсах.
Контрфорсы - однослойные железобетонные элементы толщиной 160 и 140 мм, высотой 1750мм с арматурой классов A500С по ГОСТ 34028-2016, Вр-I по ГОСТ 6727-80*. Изготовленные из бетона класса В25, W4, F100 (ГОСТ 26633-2015). 
В лифтовых шахтах со стороны жилых помещений устраиваются двойные стены, монолитные, железобетонные, толщиной 200 мм, из бетона класса В__ (ГОСТ 26633-2015).
Наружные стены лестнично-лифтовых узлов на кровле*: 
· Облицовка фиброцементными плитами RAL 7044                                     - 8 мм
· Состав полов, кровли и наружных стен уточняется при адресном проектировании
· Навесная фасадная система с воздушным зазором "РУСЭКСП" (или
· аналог)                                                                                                        - 50 мм
· Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ), ρ=45-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением (или аналог)             - 100 мм
· Монолитная железобетонная стена                                                         - 200 мм
Конструкции ограждения переходных балконов:
Тип 1 - металлические (сталь C245), полного заводского изготовления с креплением к монолитным железобетонным плитам перекрытий высотой 1220 мм, на самоанкерующиеся распорные болты по ГОСТ 28778-90.
ИЛИ
Тип 2 - металлические (сталь C245), полного заводского изготовления с креплением к сборным, железобетонным, однослойным панелям, общей высотой вместе в высотой панелей 1220 мм, (панели бетона класса В25, W4, F100 по ГОСТ 26633-2015, арматура А500С по ГОСТ 34028-2016, Вр-I по ГОСТ 6227-80*) на самоанкерующиеся распорные болты по ГОСТ 28778-90.
Конструкции витражных на 1-ом этаже выполнены из алюминиевых витражных светопрозрачных конструкций с однокамерными стеклопакетами полной заводсткой готовности.
Остекление лоджий - витражное 4-х створчатое с одинарным остеклением (раздвижная система открывания) в профилях из алюминиевых сплавов по стоечно-ригельной системе с глухими вставками из сэндвич-панелей на минераловатной основе, толщиной 50 мм, с наружной облицовкой композитными панелями типа "Краспан" (или аналог) на металическом каркасе.
Плиты перекрытия - сплошные безбалочные, монолитные, железобетонные, толщиной 200 мм, с максимальным пролетом ____ мм в уровне 1-го этажа, ____ мм в уровне _-го-_-го этажей. 
· 1-го этажа из бетона класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015);
· 2-го - __-го этажей из бетона класса В25, F100 (ГОСТ 26633-2015);
В уровне перекрытия 1-го этажа в осях __/__ для опирания вышележащих стен выполняется монолитная железобетонная балка сечением ____х____(h) мм (высота сечения балок указана с учетом толщины плиты перекрытия), пролетом _____ мм, с опиранием на монолитные железобетонные пилоны или колонны сечением ____х___ мм. В осях __/__ для опирания вышележащих стен выполняется монолитный железобетонный распределительный участок плиты перекрытия толщиной ____ мм, с опиранием на монолитные железобетонные стены.
Переходные балконы - консольного типа в составе плит перекрытий, толщиной 200 мм, класс бетона принят по плитам перекрытия, с максимальным вылетом ____ мм, с термовкладышами размером 600×150 мм с шагом 800 мм. 
Ограждения лоджий – металлические, полной заводской готовности, с креплением к монолитным ж.б. конструкциям на самоанкерующиеся распорные болты по ГОСТ  28778-90.
Плиты покрытия здания:
· Плита покрытия жилого дома – монолитная, железобетонная, толщиной 200 мм с максимальным пролетом ____ мм из бетона класса В25, F100 (ГОСТ 26633-2015).
· Плита покрытия лестнично-лифтовых узлов на отм. +_____ - монолитная, железобетонная, толщиной 200 мм, с максимальным пролетом ____ мм, из бетона класса В25, F100 (ГОСТ 26633-2015).
Состав кровли*:
Конструкция кровельного покрытия (основная кровля) :
· Гидроизоляция 2-ой слой Технониколь - Унифлекс ЭКП, масса 1 м²≥4,5 кг, теплостойкость ≥90°С (или аналог)                                                           - 4,2 мм
· Гидроизоляция 1-ый слой Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥90°С (или аналог)                                                     - 4,3 мм
· Праймер битумный Технониколь №1 (или аналог)                                   - 1 слой
· Цементно-песчаная стяжка М200, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100                                                                                                       - 40 мм
· Полиэтиленовая пленка Технониколь 200 мкр (или аналог)                    - 1 слой
· Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, пропитанный  цементным молочком                                                                                                       - __ мм
· Полиэтиленовая пленка Технониколь 200 мкр (или аналог)                    - 1 слой
· Минераловатный утеплитель Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА, ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С (или аналог)                                                                                                          - 40 мм
· Молниеприемная сетка
· Минераловатный утеплитель Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА, ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (или аналог)                                                                                                        - 120 мм
· Пароизоляция Технониколь - Бикрост ХПП, масса 1 м² ≥2,7 кг, теплостойкость ≥80 °С (или аналог)                                                                                     - 1 слой
· Монолитная железобетонная плита покрытия                                       - 200 мм
Конструкция кровельного покрытия (основная кровля, дорожки в тротуарной плитке для обслуживания инженерного оборудования) :
· Тротуарная плитка 500х500х50 мм                                                             - 50 мм
· Подставки для тротуарной плитки                                                             - 20 мм
· Гидроизоляция 2-ой слой Технониколь - Унифлекс ЭКП, масса 1 м²≥4,5 кг, теплостойкость ≥90°С (или аналог)                                                           - 4,2 мм
· Гидроизоляция 1-ый слой Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥90°С (или аналог)                                                     - 4,3 мм
· Праймер битумный Технониколь №1 (или аналог)                                   - 1 слой
· Цементно-песчаная стяжка М200, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100                                                                                                       - 40 мм
· Полиэтиленовая пленка Технониколь 200 мкр (или аналог)                    - 1 слой
· Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, пропитанный  цементным молочком                                                                                                       - __ мм
· Полиэтиленовая пленка Технониколь 200 мкр (или аналог)                    - 1 слой
· Минераловатный утеплитель Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА, ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С 
· (или аналог)                                                                                                 - 40 мм
* Состав полов, кровли и наружных стен уточняется при адресном проектировании
· Молниеприемная сетка
· Минераловатный утеплитель Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА, ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (или аналог)                                                                                                       - 120 мм
· Пароизоляция Технониколь - Бикрост ХПП, масса 1 м² ≥2,7 кг, теплостойкость ≥80 °С (или аналог)                                                                                      - 1 слой
· Монолитная железобетонная плита покрытия                                          - 200мм
Конструкция кровельного покрытия лестнично-лифтового узла на кровле*:
· Гидроизоляция 2-ой слой Технониколь - Унифлекс ЭКП, масса 1 м²≥4,5 кг, теплостойкость ≥90°С (или аналог)                                                          - 4,2 мм
· Гидроизоляция 1-ый слой Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥90°С (или аналог)                                                      - 4,3 мм
· Праймер битумный Технониколь №1 (или аналог)                                   - 1 слой
· Цементно-песчаная стяжка М200, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100                                                                                                - min 40 мм
· Полиэтиленовая пленка Технониколь 200 мкр (или аналог)                   - 1 слой
· Минераловатный утеплитель Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА,ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С 
(или аналог)                                                                                                  - 40 мм
· Минераловатный утеплитель Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА,
· ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (или аналог)                                                                                                - 120 мм
· Пароизоляция Технониколь - Бикрост ХПП, масса 1 м² ≥2,7 кг, теплостойкость ≥80 °С (или аналог)                                                                                      - 1 слой
· Монолитная железобетонная плита покрытия                                          - 200мм
Лестничные марши надземной части – сборные железобетонные, из бетона класса В25 по ГОСТ 26633-2015. Лестничные площадки – монолитные, железобетонные, толщиной 200 мм из бетона класса В25 по ГОСТ 26633-2015.
Выход на кровлю осуществляется с последнего этажа по монолитным, железобетонным маршам, толщиной 180 мм из бетона класса В25 по ГОСТ 26633-2015.
Выступающая входная группа – из монолитного железобетона; устраиваются на стенах толщиной ___ мм из бетона класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015), утеплена по контуру.
Состав стены выступающей и западающей входных групп Тип 1*:
· Керамическая плитка 288х88х8 шов 12 мм на клеевом составе             - 15 мм
· Грунтовка фасадная универсальная Технониколь 010 (или аналог)       - 1 слой
· Штукатурно-клеевой слой Технониколь 210, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 (или аналог)                  - 10 мм
· Минераловатный утеплитель Технониколь - ТЕХНОФАС ОПТИМА 
· ρ=110-130 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С  (или аналог)                                                                                                - 150 мм
· Клеевая смесь для монтажа утеплителя Технониколь 110 (или аналог)- 5 мм
* Состав полов, кровли и наружных стен уточняется при адресном проектировании
· Грунтовка глубокого проникновения Технониколь 020 (или аналог)
· Штукатурка из цементно-песчаного р-ра М100                                         - 10 мм
· Монолитная железобетонная стена                                                         - 200 мм
Состав стены выступающей и западающей входных групп Тип 2*:
· Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100                                                       - 115 мм
· Вентилируемый зазор                                                                               - 30 мм
· Минераловатные плиты Технониколь ТЕХНОБЛОК Стандарт ρ= 40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением (или аналог)                      - 150 мм
· Минераловатные плиты Технониколь ТЕХНОБЛОК Стандарт ρ=40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением (или аналог)                        - 50 мм
· Клеевой состав для приклеивания утеплителя                                         - 5 мм
· Монолитная железобетонная стена                                                       - ___ мм
Площадка входной группы здания на отм. +/-_____, из бетона класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015). Площадка заливается по грунту, состав основания под плитой перекрытия в зоне входных групп должен быть уточнен при адресном проектировании в зависимости от решения по устройству теплового контура в разделе АР.
Плита покрытия входной группы – толщиной 200 мм из бетона класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015). 
Состав покрытия* :
· Защитный слой из керамзитового гравия фракцией 5-10 мм                 - 50 мм
· Гидроизоляция 2-ой слой Технониколь - Унифлекс ЭКП, масса 1 м²≥4,5 кг, теплостойкость ≥90°С (или аналог)                                                           - 4,2 мм
· Гидроизоляция 1-ый слой Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥90°С (или аналог)                                                     - 4,3 мм
· Праймер битумный Технониколь №1 (или аналог)                                   - 1 слой
· Цементно-песчаная стяжка М200, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100                                                                                                      - __ мм
· Полиэтиленовая пленка Технониколь 200 мкр (или аналог)                   - 1 слой
· Минераловатный утеплитель Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА,
· ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С (или аналог)                                                                                                  - 40 мм
· Минераловатный утеплитель Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА,
· ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (или аналог)                                                                                                - 120 мм
· Пароизоляция Технониколь - Бикрост ХПП, масса 1 м² ≥2,7 кг, теплостойкость ≥80 °С (или аналог)                                                                                      - 1 слой
· Монолитная железобетонная плита                                                        - 200 мм
Вентиляционные блоки – заводского изготовления, выполняются из гипсобетона класса В7.5 по ГОСТ 26633-2015 и армируются сварными сетками из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016 и А240 по ГОСТ 34028-2016.
* Состав полов, кровли и наружных стен уточняется при адресном проектировании
Все монолитные железобетонные конструкции армируются в соответствии с результатами расчета арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016 и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.
Армирование всех элементов каркаса выполняется в виде вязаной арматуры из отдельных стержней. В отдельных случаях предусмотрена возможность армирования конструкций сварными сетками и сварными каркасами, изготавливаемыми на строительной площадке.
Стыки арматурных стержней предусмотрены внахлестку.
В процессе строительства необходимо обеспечить контроль:
· качества применяемой арматуры;
· качества сварных соединений арматуры;
· качества и прочности бетона испытанием контрольных кубов и неразрушающими методами в конструкции по ГОСТ 18105-2018.


 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства.

Описание принятых объемно-планировочных решений здания взять из тома ___________-КР1.


 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения – для объектов непроизводственного назначения.

Компоновка и назначение помещений жилого дома выполнены в соответствии с заданием на проектирование и  соответствуют пожарным и санитарным нормам.
Запроектированные помещения вспомогательного и технического назначения решают весь спектр задач, связанных с нормальной эксплуатацией и техническим обслуживанием инженерных систем здания.
Ориентация жилых помещений дает нормативную инсоляцию всех квартир. Естественное освещение имеют все жилые комнаты, кухни и помещения общественного назначения. Обеспечение естественного освещения помещений с постоянным пребыванием людей осуществляется для жилых и общественных помещений оконными блоками и алюминиевыми витражами заводского изготовления.
 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдения теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибрации; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность.

12.1. Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций
[bookmark: _Toc453162030]Характеристики ограждающих конструкций приняты на основании теплотехнических расчетов, с учетом требуемых параметров помещений и исходных климатических данных.
В целях обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия:
1) устройство наружных ограждающих конструкций с теплозащитой из эффективного минераловатного утеплителя 150 мм в составе навесных трехслойных железобетонных панелей;
2) утепление стен 1-го этажа плитами из минеральной ваты толщиной 
150 /200 мм;
3) утепление цокольной части наружных стен плитами из пеностекла толщиной 150/200 мм;
4) утепление наружных стен выхода на кровлю плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм;

12.2. Снижение уровней шума и вибраций
	В здании предусмотрены следующие мероприятия по снижению уровня ударного и воздушного шума:
· Окна современной конструкции с применением упругих прокладок и уплотнителей с двухкамерным стеклопакетом. Звукоизоляция оконного блока квартир со стеклопакетом предусмотрена в соответствии с ГОСТ 30674-99.
· Звукоизоляция предусмотрена в соответствии с п. 9.24 СП 54.13330.2016. Звукоизоляция межквартирных стен не менее 52 Дб, межкомнатных перегородок между санузлом и комнатой одной квартиры не менее 47 дБ, межкомнатных перегородок - между комнатами и между кухней и комнатой в пределах одной квартиры не менее 43 Дб  (СП 51.13330.2011, п.9.2 (табл.2).
· Перекрытия между помещениями квартир и перекрытия, отделяющие помещения квартир от холлов, лестничных клеток запроектированы железобетонными, монолитными, толщиной 200 мм, индекс изоляции воздушного шума не менее 52 Дб и индекс приведенного ударного шума не более 60 Дб (СП 51.13330.2011, п.9.2 (табл.2)
· Наружное ограждение – блоки ячеистые D600 и трехслойные панели с эффективным утеплителем в качестве теплозащиты с повышенными звукоизолирующими свойствами.
· В помещении ИТП и ВНС, венткамере ПД, венткамере автостоянки, насосной АПТ под оборудованием предусмотрены виброгасящие фундаменты, исключающие распространение вибрационного шума на строительные конструкции. 
· Стены и потолок в помещение ИТП и ВНС, венткамере ПД, венткамере автостоянки, насосной АПТ, расположенных под помещениями БКФН (Ф4.3, 3.5) и ОДС, обшиваются звукопоглощающими плитами Шуманет-ЭКО толщиной 50 мм с последующей облицовкой 2 слоями листов ГКЛ с повышенными акустическими характеристиками (1 слой -  лист Саундайн-dB 16,5 мм, 2 слой - лист Gyproc Acu-line 12,5).
[bookmark: _Toc453162031]12.3. Гидроизоляция и пароизоляция помещений
Оклеечная гидроизоляция из двух слоев рулонного битумно-полимерного материала выполнена по всему периметру горизонтальных и вертикальных конструкций подземного этажа, имеющих соприкосновение с грунтом. 
В подземной части здания, во всех ограждающих монолитных  железобетонных конструкциях, предусмотрена гидроизоляция рабочих швов бетонирования (как горизонтальных, на контакте “стена-фундамент” и “стена-перекрытие”, так и вертикальных швов в стенах) в виде гидрошпонок или набухающих шнуров с применением снаружи проникающей гидроизоляции. 
Все помещения, имеющие соприкосновения с холодной внешней средой через поверхности стен и перекрытий, т.е. зоны возможного возникновения «точек росы», имеют необходимую пароизоляционную защиту за счет применения обеспечивающих ее материалов.
[bookmark: _Toc453162032]12.4. Снижение загазованности помещений и удаление избытков тепла
В целях снижения загазованности помещений и удаления избытков тепла от солнечной радиации предусматривается система принудительной и естественной вентиляции. 

12.5. Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий
Проект выполнен в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», а также СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Электромагнитные и прочие излучения не превышают допустимых санитарных норм, данные показатели достигаются за счет применения современного электрооборудования и ряда инженерных защитных мероприятий.
Проектом предусматриваются мероприятия по защите от грызунов, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.5.3.3223-14, обеспечивающие защиту от заселения грызунами (крысами и мышами) жилой части здания путем исключения возможности доступа грызунов в строение, к пище, воде, препятствующие их расселению и не благоприятствующие обитанию, а также локализации возможных мест гнездования грызунов и перекрытие традиционных путей их миграции.
12.6. Мероприятия обеспечения пожарной безопасности.
В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ, статьи 32 здание по классу функциональной пожарной опасности относится к категории Ф1.3; Ф4.3; Ф5.2.
Все конструктивные решения в проекте разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ, СП 112.13330.2011 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”, СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций», СП 468.1325800.2019 «Бетонные и железобетонные конструкции. Правила огнестойкости и огнестохранности», исходя из условий обеспечения требуемых пределов огнестойкости здания.
Степень огнестойкости здания:
для подземной части - __ (СП 2.13130.2020* Таблица 6.5)
для надземной части - __ (СП 2.13130.2020* Таблица 6.8)
Класс конструктивной пожарной опасности здания – __ (СП 2.13130.2020*)

Пределы огнестойкости конструкций (см. N 123-ФЗ Таблица 21)
	Конструктивный элемент
	Предел огнестойкости

	
	Требуемый предел для степени огнестойкости I или II

	Несущие стены, являющиеся противопожарными преградами  (стена 1 типа)
	REI150

	Несущие стены и пилоны подземного этажа жилого здания, не являющиеся противопожарной преградой (при наличии встроенно-пристроенной автостоянки)
	R150

	Несущие стены и пилоны встроенно-пристроенной автостоянки, не являющиеся противопожарной преградой
	R120 или R90

	Несущие стены и пилоны подземного этажа жилого здания, не являющиеся противопожарной преградой (без автостоянки)
	R120 или R90

	Плита покрытия пристроенной части встроенно-пристроенной автостоянки
	R120 EI60 или R90 EI45

	Перекрытие подземного этажа жилого здания (без встроенно-пристроенной автостоянки)
	R120 EI60 или R90 EI45

	Перекрытие подземного этажа жилого здания (при наличии встроенно-пристроенной автостоянки)
	REI150

	Несущие стены и пилоны надземной части жилого здания, не являющиеся противопожарной преградой
	R120 или R90

	Перекрытия междуэтажные надземной части жилого здания (в том числе покрытие)
	R120 EI60 или R90 EI45

	Стены лестничных клеток надземной части / подземной части жилого здания (при наличии встроенно-пристроенной автостоянки)
	REI120 / REI150 или REI90 / REI150

	Стены лестничных клеток жилого здания (без встроенно-пристроенной автостоянки)
	REI120 или REI90

	Лестничные марши и площадки лестничных клеток
	R60


* - статус СП необходимо уточнять при адресном проектировании.

Огнестойкость строительных конструкций обеспечивается толщиной защитного слоя бетона.
Минимальное расстояние от наружной поверхности до оси вертикальных арматурных стержней в монолитных железобетонных конструкциях рекомендуется назначать не менее следующих величин:
· для несущих стен и простенков: I степень огнестойкости – 45мм; II степень огнестойкости – 40мм;
· для несущих стен и пилонов подземного этажа (при наличии автостоянки) – 55 мм;
· для перекрытий подземного этажа (при наличии автостоянки) – 55мм/35мм (нижнее/верхнее армирование);
· для перекрытий и покрытия жилого здания (кроме перекрытий подземного этажа при наличии автостоянки) – 45мм/35мм (нижнее/верхнее);
· для плиты покрытия подземной автостоянки – 55мм/55мм (нижнее/верхнее);
· для колонн (при их наличии) – 50мм.

12.7. Соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Выбор данных решений обусловлен следующими факторами:
- территориальное расположение проектируемого объекта – выбор климатических параметров, расчеты приведенных сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций, расчеты энергетических параметров здания выполненных с учетом размещения объекта;
- функционально назначение проектируемого объекта – выбор параметров внутреннего воздуха, архитектурных, функционально – технологических, конструктивных и инженерных решений выполнен согласно предполагаемому назначению и использованию данного объекта;
- действующая нормативная документация – проектными решениями учтены требования нормативных документов по обеспечению соответствия зданий требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.


 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений.

Конструкции внутренних перегородок
1. Перегородки из полнотелого кирпича 250x120x65(h), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 толщиной 120мм;
2. Перегородки из полнотелого кирпича 250x120x65(h), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 толщиной 250мм;
3. Перегородки из ячеистого газобетонного блока D600, В3.5, F100 600x100x250(h) на клею толщиной 100мм;
4. Перегородки из ячеистого газобетонного блока D600, В3.5, F100 600x200x250(h) на клею толщиной 200мм;
5. Перегородки из ячеистого газобетонного блока D600, В3.5, F100 600x250x250(h) на клею толщиной 250мм;
6. Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) толщиной 80мм;
7. Перегородки (тип С 362) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка AS) ρ=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм с двух сторон толщиной 100мм;
8. Перегородки (тип С 112) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка AS) ρ=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм с двух сторон толщиной 125мм;
9. Перегородки (тип С 112) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50), с заполнением плитами из из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка AS) ρ=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм с двух сторон толщиной 125мм;
10. Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50) - 75 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм толщиной 100мм;
11. Облицовка (тип С 636) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50) - 75 мм, с зашивкой листом ГСП-Н2 - 12,5 мм и плитой негорючей Кнауф-Файерборд (ПНКФ) 12,5 мм толщиной 100мм;
12. Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка AS) ρ=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм толщиной 75мм;
13. Облицовка (тип С 623) на отнесенном металлическом каркасе (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27), с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм толщиной 52,5мм; 
14. Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм толщиной 75мм.


Внутренняя отделка автостоянки, подвального этажа и технических помещений
	Наименование помещения
	Пол
	Потолок
	Стены

	Помещение автостоянки
	Автостоянка - система покрытия ТН-Пол Тайкор Барьер; Уклонообразующая стяжка из бетона В22.5, F100, W4, армированная 5Вр1 с ячейкой 100х100, система покрытия ТН-Пол Тайкор Кварц. Рампа - система покрытия ТН-Пол Тайкор Барьер; Уклонообразующая стяжка из фибробетона, система покрытия ТН-Пол Тайкор Кварц усиленная
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской, класс пожарной опасности КМ0
	Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской;
Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм, шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской, класс пожарной опасности КМ0

	Помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, помещение уборочной техники
	Плавающий пол (под оборудование); обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамическая плитка 300х300х7 мм
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской, класс пожарной опасности КМ0
	Монолитный ж.б.- затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной  песчаной основе с последующей отделкой:
На высоту до 1,8 м: керамической плиткой 200х300х6,9 мм
Выше 1,8 м:
покраской влагостойкой водоэмульсион ной краской,класс пожарной опасности КМ0.
Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм, шпатлевка на цементной основе с последующей отделкой 
На высоту до 1,8 м: керамической плиткой 200х300х6,9 мм
Выше 1,8 м:
покраской влагостойкой водоэмульсион ной краской,класс пожарной опасности КМ0

	Помещение ИТП и ВНС, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ расположенные под помещениями БКТ (Ф3.5, Ф4.3) и ОДС
	Плавающий пол (под оборудование); обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамическая плитка 300х300х7 мм
	Подвесной звукоизоляционнй потолок на металлическом каркасе, смонтированный на виброизолирующих подвесах, с заполнением звукоизоляционными плитами 50мм, с зашивкой двумя листами ГКЛВ, с последующей окраской влагостойкой водоэмульсионной краской, класс пожарной опасности КМ0

	Звукоизоляционная облицовка стен на независимом сдвоенном металлическом каркасе 50 мм, с заполнением звукоизоляционными плитами 50мм, с зашивкой двумя листами ГКЛВ, с последующей отделкой :
На высоту до 1,8 м
керамической плиткой 200х300х6,9 мм 
Выше 1,8 м:
окраской влагостойкой водоэмольсионной краской, класс пожарной опасности КМ0

	Лифтовой холл, тамбур-шлюз, эвакуационные лестничные клетки из подземного этажа
	
Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 402х402х8 мм
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цем.-песчаной основе с улучшенной покраской влагостойкой водоэмульсионной краскойкласс пожарной опасности КМ0
	Улучшеная штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм; шпатлевка; текстурная краска, нанесение структурным валиком, класс пожарной опасности КМ0

	Помещение охраны
	Минепраловатный утеплитель; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 402х402х8 мм 
	Улучшеная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка с улучшенной покраской влагостойкой водоэмульсионной краской, класс пожарной опасности КМ0
	Улучшеная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка; текстурная краска, нанесение структурным валиком, класс пожарной опасности КМ0

	С/у охраны
	Минепраловатный утеплитель; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; 
Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция в 2 слоя;
керамическая плитка
402х402х8 мм
	1 лист ГКЛВ; шпатлевка на цементной основе с улучшенной покраской влагостойкой водоэмульсионной краской 
	Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с последующей отделкой:
На высоту до 1,8 м:
Керамическая плитка, 200х300х6,9 мм
Выше 1,8 м: Простая окраска влагостойкой водоэмольсионной краской
Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм; шпатлевка на цементной основе с последующей отделкой:
На высоту до 1,8 м:
Керамическая плитка, 200х300х6,9 мм
Выше 1,8 м: Простая окраска влагостойкой водоэмольсионной краской

	Помещение ствола мусоропровода (тип.этажи)
	Подсыпка из керамзитового гравия фр. 5-10 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 402х402х8 мм
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на гипсовой основе с улучшенной покраской влагостойкой водоэмульсионной краской
	Улучшеная штукатурка гипсовыми смесями шпатлевка; с улучшенной покраской влагостойкой водоэмульсионной краской
КЛАДКА

	Мусоросборная камера на 1 этаже
	
Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамическая плитка 300х300х8 мм
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с последующей отделкой:
На высоту до 2,2 м: 
Керамическая плитка 200х300х6,9 мм
Выше 2,2 м:
Простая окраска влагостойкой водоэмольсионной краской 
КЛАДКА

	Электрощитовая жилой и нежилой части
	Фальш.пол из сульфатно-кальциевой плиты 600х600х40 мм на металлических опорах
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской
	Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской.
Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм; шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской

	Помещение СС
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамическая плитка 300х300х8 мм
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской
	Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской.
Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм; шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской

	Помещение для размещения вторичных узлов учета тепла, тепловой узел, электрощитовая и ВРУ автостоянки
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамическая плитка 300х300х7 мм 
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской, класс пожарной опасности КМ0
	Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской, класс пожарной опасности КМ0.
Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм; шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской, класс пожарной опасности КМ0

	Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций
	Утепление минераловатными плитами толщиной 30 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном с упрочнающей и обеспыливающей пропиткой
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с упрочнающей и обеспыливающей пропиткой
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с упрочнающей и обеспыливающей пропиткой
КЛАДКА

	Машинное помещение лифтов
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном;
Упрочняющая и обеспыливающая пропитка
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с упрочнающей и обеспыливающей пропиткой
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм; шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской



Внутренняя отделка МОП
	Наименование помещения
	Пол
	Потолок
	Стены

	Тамбур МОП (1-й), тамбур ОДС
	Утепление - экструдированый пенополистирол толщиной 30 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; полимерная эластичная гидроизоляция с заведением на стены -200 мм; керамогранитная плитка 600х600х11 мм /грязезащитное покрытие Сити-Топ
	Утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм; штукатурно-клеевая смесь, армированная щелечестойкой сеткой; упрочняющая и обеспыливающая пропитка; подвесной потолок «Грильято» 100х100х4 мм на металлокаркасе, класс пожарной опасности КМ0
	Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки с последующей отделкой;
Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм с последующей отделкой;
На всю высоту:
Керамогранитная плитка 600х600 мм, класс пожарной опасности КМ0

	Тамбур МОП (2-ой), вестибюль, колясочная
	Утепление минераловатными плитами толщиной 30 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 600х600х11 мм
	Затирка после демонтажа опалубки; упрочняющая и обеспыливающая пропитка; подвесной потолок «Грильято» 100х1000х4 мм на металлокаркасе, класс пожарной опасности КМ0
	Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки с последующей отделкой;
Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм с последующей отделкой;
На всю высоту:
Керамогранитная плитка 600х600 мм, класс пожарной опасности КМ0

	Помещение консьержа
	Утепление минераловатными плитами толщиной 50 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 600х600х11 мм
	Затирка после демонтажа опалубки; упрочняющая и обеспыливающая пропитка; подвесной потолок «Грильято» 100х100х4 мм на металлокаркасе, класс пожарной опасности КМ0
	Монолитный ж.б. – улучшенная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка на гипсовой основе с последующей отделкой;
Кладка – улучшенная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка на гипсовой основе с последующей отделкой;
На всю высоту:
Текстурная краска, нанесение структурным валиком, класс пожарной опасности КМ0

	ПУИ и с/у консьержа
	Утепление минераловатными плитами толщиной 50 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; полимерная эластичная гидроизоляция с заведением на стены -200 мм; керамогранитная плитка 600х600х11 мм
	Затирка после демонтажа опалубки; упрочняющая и обеспыливающая пропитка; подвесной потолок «Грильято» 100х100х4 мм на металлокаркасе, класс пожарной опасности КМ0
	Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки;
Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм с последующей отделкой;
На всю высоту:
Керамическая плитка 
200х300х6,9 мм 

	Тамбур ОДС
	Утепление - экструдированый пенополистирол толщиной 30 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; полимерная эластичная гидроизоляция с заведением на стены -200 мм; керамогранитная плитка 600х600х11 мм /грязезащитное покрытие Сити-Топ
	Утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм; штукатурно-клеевая смесь, армированная щелечестойкой сеткой; упрочняющая и обеспыливающая пропитка; подвесной потолок «Грильято» 100х100х4 мм на металлокаркасе, класс пожарной опасности КМ0
	Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки; шпатлевка на цементной основе с последующей отделкой;
Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм; шпатлевка на цементной основе с последующей отделкой;
На всю высоту:
Улучшенная окраска акриловой краской

	Сухие помещения ОДС
	Утепление минераловатными плитами толщиной 50 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; наливной пол; виниловое покрытие
	Затирка после демонтажа опалубки; упрочняющая и обеспыливающая пропитка;  подвесной потолок «Грильято» 100х100х4 мм на металлокаркасе, класс пожарной опасности КМ0
	Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки; шпатлевка на гипсовой основе с последующей отделкой;
Кладка – улучшенная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка на гипсовой основе с последующей отделкой;
На всю высоту:
Улучшенная окраска акриловой краской, класс пожарной опасности КМ1

	Лифтовые холлы и тамбуры (типовые этажи), межквартирные коридоры
	Подсыпка из керамзитового гравия фр. 5-10 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 402х402х8 мм
	Затирка после демонтажа опалубки; упрочняющая и обеспыливающая пропитка;   подвесной потолок «Грильято» 100х100х4 мм на металлокаркасе, класс пожарной опасности КМ0
	Улучшеная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка; текстурная краска, нанесение структурным валиком, класс пожарной опасности КМ0

	Лестничные клетки 
 (типовые этажи)
	Отделка ступеней в заводских условиях (шлифование и обеспыливающая пропитка); Этажные площадки - полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; наливной пол на цементной основе (шлифование и обеспыливающая пропитка); Междуэтажные площадки - наливной пол на цементной основе (шлифование и обеспыливающая пропитка);
Калошница - окраска, высота 100мм.
	Затирка после демонтажа опалубки; шпатлевка на цементной основе;   улучшенная окраска влагостойкой водоэмульсионной краской 
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм; шпатлевка на цементной основе с последующей отделкой;
На всю высоту:
Текстурная краска, нанесение структурным валиком, класс пожарной опасности КМ0

	Переходной балкон
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 300х300х8 мм
	Затирка после демонтажа опалубки; упрочняющая и обеспыливающая пропитка
	-


Отделка квартир
	Наименование помещения
	Пол
	Потолок
	Стены

	Жилая комната, холл
	Звукоизоляционная подложка; подсыпка из керамзитового гравия фр. 5-10 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; подложка под ламинат, ламинат 33 класс
	Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка на гипсовой основе;
улучшенная окраска акриловой краской за 2 раза
	Улучшеная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка; флизелиновые обои с последующей окраской

	Кухня, холл (зона при входе)
	Звукоизоляционная подложка; подсыпка из керамзитового гравия фр. 5-10 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 397х397х8 мм
	Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка на гипсовой основе; 
улучшенная окраска акриловой краской за 2 раза
	Улучшеная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка; флизелиновые обои с последующей окраской; фартук из керамической плитки 200х300х6,9 мм (на кухне)

	Санузлы
	Звукоизоляционная подложка; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; полимерная эластичная гидроизоляция с заведением на стены -200 мм; керамогранитная плитка 300х300х8 мм
	Подвесной потолок из ГКЛВ на металличском каркасе; улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской
	Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа с последующей отделкой;
Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм с последующей отделкой:
На всю высоту:
Керамическая плитка 200х300х6,9 мм

	Лоджии 3-__ этаж
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 300х300х8 мм
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе/(утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм; штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой - на последнем этаже); покраска фасадной атмосферостойкой краской
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой по утеплителю, окраска фасадной атмосферостойкой краской

	Лоджии 2 эт
	Утеплитель PIR; сборная стяжка из двух слоев ЦСП 2х12 мм; керамогранитная плитка 300х300х8 мм
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской фасадной атмосферостойкой краской
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой; покраска фасадной атмосферостойкой краской


Внутренняя отделка квартир, включая установку дверных блоков, выполняется в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 08.08.2017 N 516-ПП «Об утверждении Требований к улучшенной отделке равнозначных жилых помещений, предоставляемых взамен жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве и помещений общего пользования в многоквартирных домах, в которых предоставляются такие равнозначные жилые помещения» в редакции Постановления Правительства Москвы от 11.11.2019 №1465-ПП и архитектурными интерьерами.
В кухнях, расположенных над электрощитовыми и помещениями СС 1-го этажа, дополнительно устраивается полимерная эластичная гидроизоляция в 2 слоя с заведением на стены на 200 мм.
Отделка БКТ
	Наименование помещения
	Пол
	Потолок
	Стены

	Тамбур БКТ (Ф4.3)
	Утепление - экструдированый пенополистирол толщиной 30 мм,  полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном
	Минераловатный утеплитель  толщиной 150 мм
	Без отделки

	Помещение БКТ (Ф4.3)
	Минераловатный утеплитель толщиной  50 мм, полиэтиленовая пленка,  полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном
	Без отделки
	Без отделки

	С/у и ПУИ в БКТ (Ф4.3)
	Минераловатный утеплитель толщиной 50 мм, полиэтиленовая пленка, ,  полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном,  полимерная эластичная гидроизоляция в 2 слоя с заведением на стены на 200 мм
	Без отделки
	Без отделки

	Помещение БКТ (Ф3.5) с возможностью размещения центра информирования населения
	Утепление минераловатными плитами толщиной 50 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 130х800х11 мм
	Затирка после демонтажа опалубки; упрочняющая и обеспыливающая пропитка , подвесной потолок «Грильято» 100х100х4 на металлокаркасе, класс пожарной опасности КМ0
	Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки, шпатлевка на цементной основе с последующей отделкой;
Кладка - штукатурка гипсовыми смесями, штукатурка на гипсовой основе с последующей отделкой:
На всю высоту: Улучшенная окраска акриловой краской, класс пожарной опасности КМ1

	ПУИ и с/у БКТ (Ф3.5) с возможностью размещения центра информирования населения
	Утепление минераловатными плитами толщиной 50 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; полимерная эластичная гидроизоляция с заведением на стены -200 мм; керамогранитная плитка 402х402х8 мм
	Подвесной потолок из ГКЛВ на металличском каркасе; улучшенная окраска влагостойкой водоэмульсионной краской
	Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки,шпатлевка на цементной основе с последующей отделкой;
Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм с последующей отделкой:
На высоту до 1,8 (2,04) м:
Шпатлевка на цементной основе, керамическая плитка 285х85 мм
Выше 1,8 (2,04) м:
Простая окраска влагостойкой водоэмульсионной краской



В нежилых помещениях 1 этажа БКТ (за исключением помещений БКТ с возможностью размещения центра информирования населения) установка инженерного оборудования и возведение перегородок тамбура выполняются собственником после сдачи объекта в эксплуатацию. Проектом предусмотреть отделку в данных помещениях в следующем объеме:
· возведение перегородок помещений с мокрыми процессами (универсальный санузел и ПУИ) на всю высоту этажа; 
· утепление пола минераловатным утеплителем толщиной 50 мм;
· полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; 
· гидроизоляция пола в помещениях универсального санузла и ПУИ с заведением на стены не менее 200 мм от уровня покрытия пола; 
· утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм.


[bookmark: _Toc453162036] Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения

[bookmark: _Toc453162037]Необходимая степень долговечности жилого дома обеспечена комплексом мероприятий, основным из которых является применение качественных материалов: тяжелых бетонов классов В__, В__, В__ арматуры классов А500С и А240, теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов.
Защита железобетонных конструкций, находящихся ниже уровня земли, от воздействия грунтовых вод обеспечивается применением бетона марки W6 по водонепроницаемости, выполнением требований норм трещиностойкости конструкций и учете этих норм при расчете конструкций, а также выполнением внешнего замкнутого контура из двух слоев рулонной битумно-полимерной гидроизоляции подземной части здания.
Защита от коррозии стальных деталей предусмотрена лакокрасочными и металлическими (цинковыми) покрытиями.
Защита арматуры в толще железобетонных конструкций обеспечена за счет соблюдения толщин защитных слоев конструкции, применением высокомарочных бетонов и мер по обеспечению трещиностойкости.
Антикоррозийная защита открытых металлических конструкций производится по СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии». 
Все сварочные работы выполнить по ГОСТ 5264-80* и ГОСТ 14098-2014. 

Зимние условия производства работ.
Данный проект разработан в расчете на производство бетонных работ при положительных температурах наружного воздуха. Для производства работ в зимнее время требуется разработать специальный Проект Производства Работ. Производство работ по кладке в зимнее время производить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

Порядок производства работ и этапы строительства секций.
Порядок производства работ разработан в отдельном томе _______-ПОС1.


 Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов.

[bookmark: _Toc453162038]15.1. Молниезащита
В здании предусматривается главная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой нулевой проводник питающей линии, заземляющий проводник, присоединенный к контуру повторного заземления, металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы горячего и холодного водоснабжения, отопления), систему молниезащиты.
Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется при помощи главной заземляющей шины, в качестве которой используется шина РЕ вводного устройства. Главная заземляющая шина выполняется для каждого вводного устройства комплекса. 
В соответствии с "Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" СО-153-34.21.122-2003, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003г N280, предусмотрены необходимые мероприятия по обеспечению для жилого комплекса III уровня защиты.
Молниеприемником служит сетка, выполненная из стержневой арматуры класса А240 по ГОСТ 34028-2016 диаметром не менее 8 мм, уложенная между слоями негорючего утеплителя по плите покрытия безрулонной кровли здания. Шаг стержней сеток не более 10x10 м. К молниеприемной сетке присоединяются все выступающие над кровлей металлические элементы.
Молниеотводом служит стальная полоса сечением 25х4 мм. Токоотводы проложены вертикально по наружным стенам не более чем через 20 м по периметру здания и присоединены к нижней сетке фундаментной плиты. Токоотводы объединены горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и не реже 20 м по высоте здания по периметру плит перекрытий и покрытия. Соединения элементов молниезащиты сварные.

15.2. Защита от радона
Если по результатам экологических изысканий участок строительства признан радоноопасным, необходимо предусмотреть противорадоновую защиту здания. В данном случае двухслойная гидроизоляция всех конструкций подземного этажа будет состоять из одного слоя Техноэласт ЭПП и одного слоя Техноэласт Альфа ЭПП. Техноэласт Альфа ЭПП наплавляется на Техноэласт ЭПП и является внешним слоем.


 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность здания.

В целях обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия:
1) Использование в качестве утеплителя ограждающих конструкций эффективных теплоизоляционных материалов:
· устройство наружных ограждающих конструкций с теплозащитой из минераловатного утеплителя 150 мм в составе навесных трехслойных железобетонных панелей;
· утепление стен 1-го этажа плитами из минеральной ваты толщиной 150/200 мм;
· утепление цокольной части наружных стен (от уровня земли до отм. +0.300) плитами из пеностекла толщиной 150/200 мм;
· утепление цокольной части наружных стен (на глубину не менее 1000 мм от планировочной отметки земли) экструдированным пенополистиролом толщиной 100 мм;
· утепление наружных стен технической надстройки на кровле плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм;
· утепление кровли здания плитами из минеральной ваты общей толщиной 160 мм;
· предусматривается утепление пола 1-го этажа в помещениях БКТ и в зоне МОП; 
· предусматривается утепление стенки лестничной клетки, граничащей с квартирой;
· предусматривается утепление помещений под лоджиями 2-го этажа плитным теплоизоляционным материалом PIR толщиной 90 мм в составе пирога пола лоджий;
· предусматривается утепление пола технического пространства, расположенного над последним жилым этажом;
· - предусматривается утепление воздухозаборных шахт ОВ, лестничных клеток спусков в подземный этаж.
2) Устройство оконных и балконных блоков, витражных светопрозрачных конструкций с энергоэффективными стеклопакетами.

 Итоговые данные расчета

Произведены расчеты здания на вертикальные,горизонталные (давление грунта на стены подземного этажа и автостоянки) и ветровые эксплуатационные нагрузки. По результатам расчетов многоэтажный дом удовлетворяет требованиям прочности, устойчивости и огнестойкости.
Значения основных деформационных характеристик основания не превышают предельных допустимых значений, регламентированных СП 22.13330.2016.
Вертикальные и горизонтальные перемещения каркаса вычислены с учётом этапности выполнения котлована, влияния от возводимой автостоянки, а также от влияния секций друг на друга.
Осадка свайных и плитных фундаментов, горизонтальные перемещения каркаса и прогибы плит перекрытий не превышают предельно допустимых значений. Динамическая комфортность пребывания людей в проектируемом объекте обеспечена.
Результаты расчетов для секций _, _, _ представлены в таблицах 6,7,8, автостоянки – в таблице 9.
Таблица 6
	Жилой дом. Секция _

	№ п/п
	Показатель
	Значение
	Предельное
значение
	Примечание

	1
	Давление под подошвой фундаментной плиты, т/м2
	___
	___
	СП 22.13330.2016, п. 5.6.7

	2
	Осадка фундаментной плиты, мм
	___
	150
	СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1

	3
	Относительная разность осадок фундаментной плиты, Δs/L
	___
	0,003
	СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1 

	4
	Максимальный прогиб плиты
подземного этажа, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	5
	Максимальный прогиб плиты
перекрытия первого этажа, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	6
	Максимальный прогиб плиты перекрытия первого этажа над
входной группой толщиной
t=____ мм, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	7
	Максимальный прогиб плиты
перекрытия типовых этажей, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	8
	Максимальный прогиб плиты
перекрытия последнего жилого этажа, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	9
	Максимальный прогиб плиты
покрытия, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	10
	Максимальный прогиб плиты
покрытия машинного отделения, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	11
	Горизонтальное перемещение верха здания по оси Х, мм
	___
	___
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.4, п. 1

	12
	Горизонтальное перемещение верха здания по оси У, мм
	___
	___
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.4, п. 1

	13
	Максимальное ускорение этажа здания, м/с2
	___
	0,08
	СП 20.13330.2016,
п.В.3

	14
	Коэффициент использования сечения фундаментной плиты при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	15
	Коэффициент использования сечения плиты перекрытия подземного этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	16
	Коэффициент использования сечения плиты перекрытия первого этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	17
	Коэффициент использования сечения плиты типового этажа при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	18
	Коэффициент использования сечения плиты покрытия при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	19
	Коэффициент использования пилонов подземного этажа сечением  ____х___ (по критическому фактору)
	___
	1
	СП 63.13330.2018

	20
	Коэффициент использования пилонов 1-го этажа сечением  ____х___ (по критическому фактору)
	___
	1
	СП 63.13330.2018


Скопировать из тома КР.РР при его готовности
Таблица 7
	Жилой дом. Секция _

	№ п/п
	Показатель
	Значение
	Предельное
значение
	Примечание

	1
	Максимальная вертикальная нагрузка на сваю, т
	___
	___
	СП 24.13330.2011, п. 8.7

	2
	Средняя осадка плитного ростверка, мм
	___
	150
	СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1

	3
	Относительная разность осадок плитного ростверка, Δs/L
	___
	0,003
	СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1 

	4
	Максимальный прогиб плиты
подземного этажа, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	5
	Максимальный прогиб плиты
перекрытия первого этажа, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	6
	Максимальный прогиб плиты перекрытия первого этажа над
входной группой толщиной
t=____ мм, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	7
	Максимальный прогиб плиты
перекрытия типовых этажей, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	8
	Максимальный прогиб плиты
перекрытия последнего жилого этажа, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	9
	Максимальный прогиб плиты
покрытия, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	10
	Максимальный прогиб плиты
покрытия машинного отделения, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	11
	Горизонтальное перемещение верха здания по оси Х, мм
	___
	___
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.4, п. 1

	12
	Горизонтальное перемещение верха здания по оси У, мм
	___
	___
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.4, п. 1

	13
	Максимальное ускорение этажа здания, м/с2
	___
	0,08
	СП 20.13330.2016,
п.В.3

	14
	Коэффициент использования сечения плитного ростверка при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	15
	Коэффициент использования сечения плиты перекрытия подземного этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	16
	Коэффициент использования сечения плиты перекрытия первого этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	17
	Коэффициент использования сечения плиты типового этажа при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	18
	Коэффициент использования сечения плиты покрытия при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	19
	Коэффициент использования пилона подземного этажа сечением  ____х___ (по критическому фактору)
	___
	1
	СП 63.13330.2018

	20
	Коэффициент использования пилона 1-го этажа сечением  ____х___ (по критическому фактору)
	___
	1
	СП 63.13330.2018


Скопировать из тома КР.РР при его готовности
Таблица 8
	Жилой дом. Секция _

	№ п/п
	Показатель
	Значение
	Предельное
значение
	Примечание

	1
	Давление под подошвой фундаментной плиты, т/м2
	___
	___
	СП 22.13330.2016, п. 5.6.7

	2
	Осадка фундаментной плиты, мм
	___
	150
	СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1

	3
	Относительная разность осадок фундаментной плиты, Δs/L
	___
	0,003
	СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1 

	4
	Максимальный прогиб плиты
подземного этажа, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	5
	Максимальный прогиб плиты
перекрытия первого этажа, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
Табл. Д.1, п. 2а

	6
	Максимальный прогиб плиты перекрытия первого этажа над
входной группой толщиной
t=____ мм, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	7
	Максимальный прогиб плиты
перекрытия типовых этажей, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	8
	Максимальный прогиб плиты
перекрытия последнего жилого этажа, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	9
	Максимальный прогиб плиты
покрытия, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	10
	Максимальный прогиб плиты
покрытия машинного отделения, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	11
	Горизонтальное перемещение верха здания по оси Х, мм
	___
	___
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.4, п. 1

	12
	Горизонтальное перемещение верха здания по оси У, мм
	___
	___
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.4, п. 1

	13
	Максимальное ускорение этажа здания, м/с2
	___
	0,08
	СП 20.13330.2016,
п.В.3

	14
	Коэффициент использования сечения фундаментной плиты при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	15
	Коэффициент использования сечения плиты перекрытия подземного этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	16
	Коэффициент использования сечения плиты перекрытия первого этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	17
	Коэффициент использования сечения плиты типового этажа при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	18
	Коэффициент использования сечения плиты покрытия при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	19
	Коэффициент использования пилонов подземного этажа сечением  ____х___ (по критическому фактору)
	___
	1
	СП 63.13330.2018

	20
	Коэффициент использования пилонов 1-го этажа сечением  ____х___ (по критическому фактору)
	___
	1
	СП 63.13330.2018


Скопировать из тома КР.РР при его готовности
Таблица 9
	Подземная автостоянка

	№ п/п
	Показатель
	Значение
	Предельное
значение
	Примечание

	1
	Давление под подошвой фундаментной плиты, т/м2
	___
	___
	СП 22.13330.2016, п. 5.6.7

	2
	Максимальная вертикальная нагрузка на сваю, т
	___
	___
	СП 24.13330.2011, п. 8.7

	3
	Средняя осадка фундаментной плиты/плитного ростверка, мм
	___
	150
	СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1

	4
	Относительная разность осадок фундаментной плиты/плитного ростверка, Δs/L
	___
	0,003
	СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1

	5
	Устойчивость против всплытия*
	___
	1
	СП 22.13330.2016, п. 9.31

	6
	Максимальный прогиб плиты рампы, мм
	___
	___
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	7
	Коэффициент использования сечения фундаментной плиты/плитного ростверка при расчете на продавливание пилоном ___х____ мм (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	8
	Коэффициент использования сечения плиты покрытия при расчете на продавливание пилоном ___х____ мм (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	9
	Коэффициент использования пилона сечением ___х____ мм (по критическому фактору)
	___
	1
	СП 63.13330.2018


*-при размещении подземной части сооружения ниже уровня подземных вод в водонасыщенных грунтах
Скопировать из тома КР.РР при его готовности


18. Перечень основных нормативных документов

При разработке проектной документации на строительство здания авторы руководствовались требованиями нормативной базы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 4.07.2020г. №985. 
В качестве основания для проектирования использовались следующие нормативные документы:
1. Постановление Правительства РФ от №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
2. Федеральный закон от №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
4. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»*;
5. СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»;
6. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»;
7. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83»;
8. СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85»;
9. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
10. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
11. СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;
12. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;
13. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
14. СП 112.13330.2011 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”;
15. СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;
16. СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций»;
17. СП 430.1325800.2018 «Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования»;
18. СП 468.1325800.2019 «Бетонные и железобтоенные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности».

 * - статус СП необходимо уточнять при адресном проектировании.
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