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1. Общая часть

Данный отчет составлен по результатам основных расчетов, выполненных для принятых конструктивных решений на основании проектной документации жилого дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: _____________________________________.
Все расчёты проводились с учётом требований строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.
Расчет элементов здания, как пространственной конструкции с заданными параметрами жестокостей элементов, выполнен по методу конечно-элементного моделирования с помощью программного комплекса __________, сертификат соответствия № ____________, лицензия № ____________.
Расчетный комплекс реализует моделирование статических и динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор невыгодных сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных конструкций, проверку несущей способности стальных конструкций. 
Расчет выполнен на основании следующей документации:
· Технического задания на разработку проектной и рабочей документации объекта «Жилой дом по адресу: _________»;
· Технического заключения об инженерно-геологических изысканиях согласно договору № ______, на объекте «________________», выполненного _________;
· Тома ____________-АР архитектурных решений, разработанных ООО «ПИК-проект»;
· Специальных технических условий на проектирование и строительство объекта: «__________________» по адресу: __________________;
· Генерального плана.
2. 
Описание конструктивных решений здания

Текстовое описание взять из п.5 шаблона КР2.

Характеристика ограждающих конструкций котлована
Текстовое описание взять из п.7.1 шаблона КР2.

Характеристики основных конструкций подземной части жилого дома

Таблица 1*
*таблица 2 из п.7.2 шаблона КР2.

Связь фундаментной плиты/плитного ростверка с несущими монолитными конструкциями осуществляется посредством предварительно установленных арматурных выпусков из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016.
Все подземные монолитные конструкции армируются арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016 и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Характеристики основных конструкций подземной стоянки автомобилей

Таблица 2*
*таблица 3 из п.7.3 шаблона КР2.

Связь фундаментной плиты/плитного ростверка с несущими монолитными конструкциями осуществляется посредством предварительно установленных арматурных выпусков из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016.
Все подземные монолитные конструкции армируются арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016 и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.
Кровля покрытия автостоянки – плоская, эксплуатируемая, утепленная с защитными и дренажными слоями, с оклеечной гидроизоляцией, с поверхностными водостоками, с устройством тротуаров, проезжей части, газонов и участков с растительным слоем.

Конструкция кровельного покрытия (покрытие надземной въездной группы в автостоянку)
Конструкцию кровельного покрытия взять из тома ___________-КР1.
Конструкция кровельного покрытия (эксплуатируемое покрытие подземной автостоянки):
-Тип 1 (под проездом, тротуаром для проезда пожарной техники и парковкой)

Конструкцию кровельного покрытия взять из тома ___________-КР1.
-Тип 2 (под тротуаром из бетонной плитки и озеленением)

Конструкцию кровельного покрытия взять из тома ___________-КР1.


Характеристики основных конструкций надземной части жилого дома

Таблица 3 *

Таблица 4 *
*таблицы 4,5 из п.8 шаблона КР2.

Текстовое описание характеристик наружные стены 1-го этажа (выше цоколя; наружных стен типового этажа (со второго этажа, с отм. ____), наружных стен лестнично-лифтовых узлов на кровле, конструкции ограждения переходных балконов, конструкции витражных на 1-ом этаже, остекления лоджий, плит перекрытия, переходных балконов, ограждения лоджий, плиты покрытия здания, состав кровли, лестничных маршей надземной части, выходов на кровлю, входных групп, вентиляционных блоков взять из п.5 шаблона КР2



3. Нагрузки и воздействия

Значения нагрузок и их классификация приняты согласно указаниям СП 20.13330.2016 с учётом коэффициентов надежности по нагрузке, характеризующих возможное отклонение нагрузок в неблагоприятную сторону от их нормативных значений, отступлений от условий нормальной эксплуатации.
Нагрузка от собственного веса монолитных железобетонных конструкций учитывается автоматическими средствами расчетного программного комплекса.
Сбор нагрузок на конструкции жилого дома приведен в таблицах 5-13, на конструкции подземной стоянки автомобилей в таблицах 13-16.

3.1 Сбор нагрузок на конструкции жилого дома

Таблица нагрузок на конструкции жилого дома по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WmHc9biFHve0jf48tscqU980p1yy5MvFWzcc3BAqQ80/edit?usp=sharing



Ветровая нагрузка задается с учетом пульсационной составляющей.
Расчет средней составляющей ветровой нагрузки выполнен в программе ВЕСТ

*значения, выделенные красным, уточняются при адресном проектировании

Ветровая нагрузка вдоль цифровых осей

Расчет выполнен по нормам проектирования "СП 20.13330.2016"
	Исходные данные

	Ветровой район
	I

	Нормативное значение ветрового давления
	0,023 Т/м2

	Тип местности
	B - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м

	Тип сооружения
	Однопролетные здания без фонарей



[image: ]
	Параметры

	Поверхность
	Наветренная стена (D)

	Шаг сканирования
	3 м

	Коэффициент надежности по нагрузке ɣf
	1,4

	

	H
	32
	м

	B
	44,5
	м

	h
	0
	м

	L
	20,5
	м



[image: ]
(синий – нормативное значение, красный – расчетное значение, т/м2/102)

	Высота (м)
	Нормативное значение (Т/м2)
	Расчетное значение (Т/м2)

	0
	0,019
	0,027

	3
	0,019
	0,027

	6
	0,019
	0,027

	9
	0,019
	0,027

	12
	0,019
	0,027

	15
	0,019
	0,027

	18
	0,019
	0,027

	21
	0,019
	0,027

	24
	0,019
	0,027

	27
	0,019
	0,027

	30
	0,019
	0,027

	32
	0,019
	0,027
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	Параметры

	Поверхность
	Заветренная стена (E)

	Шаг сканирования
	3 м

	Коэффициент надежности по нагрузке 
ɣf
	1,4

	

	H
	32
	м

	B
	44,5
	м

	h
	0
	м

	L
	20,5
	м



[image: ]
(синий – нормативное значение, красный – расчетное значение, т/м2/102)

	Высота (м)
	Нормативное значение (Т/м2)
	Расчетное значение (Т/м2)

	0
	-0,012
	-0,017

	3
	-0,012
	-0,017

	6
	-0,012
	-0,017

	9
	-0,012
	-0,017

	12
	-0,012
	-0,017

	15
	-0,012
	-0,017

	18
	-0,012
	-0,017

	21
	-0,012
	-0,017

	24
	-0,012
	-0,017

	27
	-0,012
	-0,017

	30
	-0,012
	-0,017

	32
	-0,012
	-0,017





Ветровая нагрузка вдоль буквенных осей

Расчет выполнен по нормам проектирования "СП 20.13330.2016"
	Исходные данные

	Ветровой район
	I

	Нормативное значение ветрового давления
	0,023 Т/м2

	Тип местности
	B - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м

	Тип сооружения
	Однопролетные здания без фонарей



[image: ]
	Параметры

	Поверхность
	Наветренная стена (D)

	Шаг сканирования
	3 м

	Коэффициент надежности по нагрузке 
ɣf
	1,4

	

	H
	32
	м

	B
	20,5
	м

	h
	0
	м

	L
	44,5
	м



[image: ]
(синий – нормативное значение, красный – расчетное значение, т/м2/102)
	Высота (м)
	Нормативное значение (Т/м2)
	Расчетное значение (Т/м2)

	0
	0,016
	0,022

	3
	0,016
	0,022

	6
	0,016
	0,022

	9
	0,016
	0,022

	12
	0,019
	0,027

	15
	0,019
	0,027

	18
	0,019
	0,027

	21
	0,019
	0,027

	24
	0,019
	0,027

	27
	0,019
	0,027

	30
	0,019
	0,027

	32
	0,019
	0,027
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	Параметры

	Поверхность
	Заветренная стена (E)

	Шаг сканирования
	3 м

	Коэффициент надежности по нагрузке 
ɣf
	1,4

	

	H
	32
	м

	B
	20,5
	м

	h
	0
	м

	L
	44,5
	м
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(синий – нормативное значение, красный – расчетное значение, т/м2/102)

	Высота (м)
	Нормативное значение (Т/м2)
	Расчетное значение (Т/м2)

	0
	-0,01
	-0,014

	3
	-0,01
	-0,014

	6
	-0,01
	-0,014

	9
	-0,01
	-0,014

	12
	-0,012
	-0,017

	15
	-0,012
	-0,017

	18
	-0,012
	-0,017

	21
	-0,012
	-0,017

	24
	-0,012
	-0,017

	27
	-0,012
	-0,017

	30
	-0,012
	-0,017

	32
	-0,012
	-0,017





3.2  Сбор нагрузок на конструкции подземной стоянки автомобилей

Таблица нагрузок на конструкции подземной стоянки автомобилей по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WmHc9biFHve0jf48tscqU980p1yy5MvFWzcc3BAqQ80/edit?usp=sharing



Расчет нагрузки от грунта
Нагрузку от бокового давления на стены необходимо принимать согласно методике отдела ГТО:
	Боковое давление грунта на стену подвала.
	Таблица №17

	Наружные стены подвалов следует рассчитывать по предельным состояниям первой и второй групп, с учетом горизонтального давления грунта в состоянии покоя, уровня грунтовых вод (УГВ) и вертикальной нагрузки на стену см. п.9.1.3 [1].

	[image: ]

	Исходные данные

	h
	hw
	ρ
	λ0
	ρs
	e
	γf
	q
	
	

	3,00
	2,50
	1,80
	0,67
	2,65
	0,55
	1,15
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Давление на стену подвала, задаваемое в расчетный комплекс (Лира, Scad…)

	
	
	
	1. УГВ – ниже уровня низа стены

	pq
	1,34
	т/м²
	[image: ]

	ph1
	2,03
	т/м²
	

	pmax
	6,58
	т/м²
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	2. УГВ – выше уровня низа стены

	
	
	
	[image: ]

	
	
	
	

	Ссылочная литература:

	1. СП 381.1325800.2018 – «Сооружения подпорные»;

	2. СП 22.13330.2016 – «Основания зданий и сооружений»;

	3. СП 45.13330.2017 – «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

	4. СП 20.13330.2016 – «Нагрузки и воздействия»;

	5. СП 43.13330.2012 – «Сооружения промышленных предприятий».




4. Описание методики расчета

Расчетная схема представлена в виде набора тел стандартного типа (стержней, пластин, оболочек и т.д.), называемых конечными элементами и присоединенных к узлам.
Узел представлен как объект, обладающий шестью степенями свободы - тремя линейными смещениями и тремя углами поворота:
1 - линейное перемещение вдоль оси X;
2 - линейное перемещение вдоль оси Y;
3 - линейное перемещение вдоль оси Z;
4 - угол поворота с вектором вдоль оси X (поворот вокруг оси X);
5 - угол поворота с вектором вдоль оси Y (поворот вокруг оси Y);
6 - угол поворота с вектором вдоль оси Z (поворот вокруг оси Z).

Расчетная модель принята пространственной, оболочечно-стержневой. Расчет системы выполнен в линейной постановке.
В расчетную схему включены следующие типы элементов:
· Тип _. Пространственный стержень;
· Тип _. Универсальный треугольный КЭ оболочки;
· Тип _. Универсальный четырехугольный КЭ оболочки;
· Тип _. Связь конечной жесткости;
Усилия в элементах конструкций от вертикальных и горизонтальных нагрузок определяются автоматически для каждого элемента в отдельности.
Расчетные сочетания усилий для стержней выбираются по критерию экстремальных нормальных и сдвиговых напряжений в периферийных зонах сечения.
Расчетные сочетания напряжений для пластинчатых элементов вычисляются для точки, являющейся центром тяжести элемента, с учетом направления главных площадок.
Для оценки усилий в элементах конструктивной системы были приняты модули упругости материала Eb с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки (СП 52-103-2007).
При определении вертикальных перемещений (прогибов) перекрытий и покрытий производят от действия нормативных постоянных и длительных вертикальных нагрузок, были приняты модули упругости материала Eb с понижающими коэффициентами: для вертикальных несущих элементов - 0,6, а для плит перекрытий (покрытий) - 0,2 (СП 52-103-2007).


4.1. Расчетная модель жилого дома и автостоянки

Расчет выполнен в программном комплексе ЛИРА-САПР/SCAD Office.
Расчетная схема характеризуется следующими параметрами: 
Количество загружений — ___ (из них активных -___).
В расчетной модели приняты следующие нагрузки:
L__:
	– собственный вес ж.б. конструкций (постоянная нагрузка);
	– равномерно-распределенная нагрузка от веса грунтов обратной засыпки (постоянная нагрузка);
	– равномерно-распределенная нагрузка от веса полов на перекрытия и конструкций покрытия (постоянная нагрузка);
	– нагрузка от фасадных ограждающих конструкций (постоянная нагрузка);
	– нагрузка от перегородок (постоянная нагрузка);
	– линейная нагрузка от сборных лестничных маршей (постоянная нагрузка).
L__:
	– равномерно распределенная нагрузка, с полным нормативным значением 2.0 кПа и более по плитам перекрытий (кратковременная нагрузка);
	– равномерно распределенная нагрузка, с полным нормативным значением менее 2.0 кПа по плитам перекрытий (кратковременная нагрузка);
L__ – снеговая нагрузка (кратковременная нагрузка);
L__ – нагрузка от пожарного автотранспорта (кратковременная нагрузка, доля длительности 0).
L__ – ветровая средняя составляющая по направлению X+ (кратковременная нагрузка);
L__ – ветровая средняя составляющая по направлению X- (кратковременная нагрузка);
L__ – ветровая средняя составляющая по направлению У+ (кратковременная нагрузка);
L__ - ветровая средняя составляющая по направлению У- (кратковременная нагрузка);
L__ – ветровая пульсационная нагрузка по направлению X+ (кратковременная нагрузка);
L__ – ветровая пульсационная нагрузка по направлению X- (кратковременная нагрузка);
L__ – ветровая пульсационная нагрузка по направлению У+ (кратковременная нагрузка);
L__ – ветровая пульсационная нагрузка по направлению У- (кратковременная нагрузка);

В расчетной конечно-элементной модели жилого здания составлены комбинации нагрузок, учитывающие расчетные постоянные, длительные, кратковременные нагрузки и их нормативные значения.
В расчетной модели приняты следующие комбинации нагрузок:
С1 / РСН1 (нормативные нагрузки без ветра) – основное сочетание нагрузок для определения прогибов и осадок фундаментов;
С2 / РСН2 (расчетные нагрузки без ветра) – основное сочетание нагрузок для определения расчетных усилий и напряжений в элементах конструкции;
С3-С6 / РСН3-РСН6 (нормативные нагрузки с разными направлениями ветра) – основные сочетания нагрузок для определения горизонтальных перемещений.
С7 / РСН7 (нормативные длительные нагрузки без ветра) – основное сочетание нагрузок для расчета на огнестойкость.

Рис. 1. Комбинации нагрузок, принятые в расчете


4.2. Расчетные сочетания усилий

[image: ]
Рис. 2 Таблица РСУ ЛИРА-САПР
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Рис. 3 Таблица РСУ SCAD Office


4.3 Протокол выполнения расчета


4.4 Результаты расчета, выполненного в программе CROSS/Модель грунта в Лира- Грунт

Таблица характеристик ИГЭ, план скважин, поле нагрузок, коэффициенты постели, т/м3; осадка, мм.


4.5 Определение расчетного сопротивления грунта основания 
“для фундаментной плиты на естественном/искусственном основании”


5. Правила чтения результатов расчета

Индексация и правила знаков усилий в конечных элементах в программном комплексе SCAD Office 

Tип 5. Пространственный стержень. Конечный элемент воспринимает следующие виды усилий:
N - осевое усилие; положительный знак соответствует растяжению.
MK - крутящий момент относительно оси X1; положительный знак соответствует действию момента против часовой стрелки, если смотреть с конца оси X1, на сечение, принадлежащее концу стержня.
MY - изгибающий момент относительно оси Y1 положительный знак соответствует действию момента против часовой стрелки, если смотреть с конца оси Y1, на сечение, принадлежащее концу стержня.
MZ - изгибающий момент относительно оси Z1; положительный знак соответствует действию момента против часовой стрелки, если смотреть с конца оси Z1, на сечение, принадлежащее концу стержня.
QY - перерезывающая сила вдоль оси Y1; положительный знак соответствует совпадению направления силы с осью Y1 для сечения, принадлежащего концу
стержня.
QZ - перерезывающая сила вдоль оси Z1; положительный знак соответствует совпадению направления силы с осью Z1 для сечения, принадлежащего концу стержня.

Tип 42, 142. Треугольный КЭ оболочки. Конечный элемент воспринимает следующие виды усилий, напряжений и реакций:
NX - нормальное напряжение вдоль оси X1; положительный знак соответствует растяжению.
NY - нормальное напряжение вдоль оси Y1; положительный знак соответствует растяжению.
NZ - нормальное напряжение вдоль оси Z1 (для случая деформации); положительный знак соответствует растяжению.
TXY - сдвигающее напряжение, параллельное оси X1 и лежащее в плоскости, параллельной X10Z1; за положительное принято, совпадающее с направлением оси X1, если NY совпадает по направлению с осью Y1.
MX - момент, действующий на сечение, ортогональное оси X1; положительный знак соответствует растяжению нижнего волокна (относительно оси Z1).
MY - момент, действующий на сечение, ортогональное оси Y1; положительный знак соответствует растяжению нижнего волокна (относительно оси Z1).
MXY - крутящий момент; положительный знак соответствует кривизне медианы, выходящей из узла 1, направленной выпуклостью вниз (относительно оси Z1).
QX - перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси X1; положительный знак соответствует совпадению направления силы с направлением оси Z1 на той части элемента, в которой отсутствует узел 1.
QY - перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси Y1; положительный знак соответствует совпадению направления силы с направлением оси Z1 на той части элемента, в которой отсутствует узел 1.
RZ - реактивный отпор грунта (при расчете оболочек упругом основании); положительное усилие действует по направлению оси Z1 (грунт растянут).

Tип 44, 144. Четырехугольный КЭ оболочки. Конечный элемент воспринимает следующие виды усилий, напряжений и реакций:
NX - нормальное напряжение вдоль оси X1; положительный знак соответствует растяжению.
NY - нормальное напряжение вдоль оси Y1; положительный знак соответствует растяжению.
NZ - нормальное напряжение вдоль оси Z1 (для случая плоской деформации); положительный знак соответствует растяжению.
TXY - сдвигающее напряжение, параллельное оси X1 и лежащее в плоскости, параллельной X10Z1; за положительное принято направление, совпадающее с направлением оси X1, если NY совпадает по направлению с осью Y1.
MX - момент, действующий на сечение, ортогональное оси X1; положительный знак соответствует растяжению нижнего волокна (относительно оси Z1).
MY - момент, действующий на сечение, ортогональное оси Y1; положительный знак соответствует растяжению нижнего волокна (относительно оси Z1).
MXY - крутящий момент; положительный знак соответствует кривизне диагонали 1-4, направленной выпуклостью вниз (относительно оси Z1).
QX - перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси X1; положительный знак соответствует совпадению направления силы с направлением оси Z1 на той части элемента, в которой отсутствует узел 1.
QY - перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси Y1; положительный знак соответствует совпадению направления силы с направлением оси Z1 на той части элемента, в которой отсутствует узел 1.


Правила чтения результатов расчета в программном комплексе Лира САПР
[image: ]
	
Правила знаков перемещений


	Примечания
	Линейные перемещения положительны, если они направлены вдоль cоответствующих осей глобальной системы координат. Угловые перемещения (повороты) положительны, если они вращают узел против часовой стрелки, если смотреть с конца соответствующих осей глобальной системы координат.
[image: ]
Правила знаков усилий в стержнях

	Примечания
	N – Осевое усилие, положительный знак усилия соответствует растяжению.
	Mk – Крутящий момент относительно оси X1, положительный знак соответствует действию против часовой стрелки, если смотреть с конца оси X1, на сечение, принадлежащее концу стержня.
	My – Изгибающий момент относительно оси Y1, положительный знак соответствует растяжению нижнего волокна относительно направления оси Z1.
	Qz – Перерезывающая сила вдоль оси Z1, усилие положительного знака сонаправлено оси Z1 для сечения, принадлежащего концу стержня.
	Mz – Изгибающий момент относительно оси Z1, положительный знак соответствует действию против часовой стрелки, если смотреть с конца оси Z1 на сечение, принадлежащее концу стержня.
	Qy – Перерезывающая сила вдоль оси Y1, усилие положительного знака сонаправлено оси Y1 для сечения, принадлежащего концу стержня.
Размерности сил N, Qz, Qy – [F], моментов Мк, My, Mz – [F·L], где F – размерность силы, L – размерность длины.

	[image: ]
Правила знаков усилий в оболочках


	Примечания
	Nx – Нормальное напряжение вдоль оси X1. Положительный знак соответствует растяжению.
	Ny – Нормальное напряжение вдоль оси Y1. Положительный знак соответствует растяжению.
	Txy – Сдвигающее напряжение. Положительный знак соответствует удлинению диагонали 1-4 четырехугольного КЭ или медианы треугольного КЭ, выходящей из узла 1.
	Mx – Момент, действующий на сечение, ортогональное оси X1. Положительный знак соответствует растяжению нижнего относительно оси Z1 волокна.
	My – Момент, действующий на сечение, ортогональное оси Y1. Положительный знак соответствует растяжению нижнего относительно оси Z1 волокна.
	Mxy – Крутящий момент. Положительный знак соответствует кривизне диагонали 1-4 (или медианы, выходящей из узла 1), направленной относительно оси Z1 выпуклостью вниз.
	Qx – Перерезывающая сила вдоль оси Z1 в сечении, ортогональном оси X1.
Усилие положительного знака сонаправлено оси Z1 на той части КЭ, в которой отсутствует узел 1.
	Qy – Перерезывающая сила вдоль оси Z1 в сечении, ортогональном оси Y1. 	Усилие положительного знака сонаправлено оси Z1 на той части КЭ, в которой отсутствует узел 1.
	Rz – Давление на грунт.  Положительный знак соответствует растяжению грунта.
	Размерности напряжений Nx, Ny, Txy – [F/L^2]; моментов Мx, My, Mxy – [F·L/L]; сил Qx, Qy – [F/L]; давления Rz – [F/L^2], где F – размерность силы L – размерность длины.


6. [bookmark: _GoBack]Основные результаты расчета конструктивной схемы

Результаты расчетов жилого дома для секций _, _, _ представлены в таблицах 18,19,20, автостоянки – в таблице 21.
Таблица 18
	Жилой дом. Секция _

	№ п/п
	Показатель
	Значение
	Предельное
значение
	Примечание

	1
	Давление под подошвой фундаментной плиты, т/м2
	___
	___
	СП 22.13330.2016, п. 5.6.7

	2
	Осадка фундаментной плиты, мм
	___
	150
	СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1

	3
	Относительная разность осадок фундаментной плиты, Δs/L
	___
	0,003
	СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1 

	4
	Максимальный прогиб плиты
подземного этажа, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	5
	Максимальный прогиб плиты
перекрытия первого этажа, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	6
	Максимальный прогиб плиты перекрытия первого этажа над
входной группой толщиной
t=____ мм, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	7
	Максимальный прогиб плиты
перекрытия типовых этажей, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	8
	Максимальный прогиб плиты
перекрытия последнего жилого этажа, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	9
	Максимальный прогиб плиты
покрытия, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	10
	Максимальный прогиб плиты
покрытия машинного отделения, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	11
	Горизонтальное перемещение верха здания по оси Х, мм
	___
	___
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.4, п. 1

	12
	Горизонтальное перемещение верха здания по оси У, мм
	___
	___
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.4, п. 1

	13
	Максимальное ускорение этажа здания, м/с2
	___
	0,08
	СП 20.13330.2016,
п.В.3

	14
	Коэффициент использования сечения фундаментной плиты при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	15
	Коэффициент использования сечения плиты перекрытия подземного этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	16
	Коэффициент использования сечения плиты перекрытия первого этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	17
	Коэффициент использования сечения плиты типового этажа при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	18
	Коэффициент использования сечения плиты покрытия при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	19
	Коэффициент использования колонны  подземного этажа сечением  ____х___ (по критическому фактору)
	___
	1
	СП 63.13330.2018

	20
	Коэффициент использования колонны  1-го этажа сечением  ____х___ (по критическому фактору)
	___
	1
	СП 63.13330.2018



Таблица 19
	Жилой дом. Секция _

	№ п/п
	Показатель
	Значение
	Предельное
значение
	Примечание

	1
	Максимальная вертикальная нагрузка на сваю, т
	___
	___
	СП 24.13330.2011, п. 8.7

	2
	Средняя осадка плитного ростверка, мм
	___
	150
	СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1

	3
	Относительная разность осадок плитного ростверка, Δs/L
	___
	0,003
	СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1 

	4
	Максимальный прогиб плиты
подземного этажа, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	5
	Максимальный прогиб плиты
перекрытия первого этажа, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	6
	Максимальный прогиб плиты перекрытия первого этажа над
входной группой толщиной
t=____ мм, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	7
	Максимальный прогиб плиты
перекрытия типовых этажей, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	8
	Максимальный прогиб плиты
перекрытия последнего жилого этажа, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	9
	Максимальный прогиб плиты
покрытия, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	10
	Максимальный прогиб плиты
покрытия машинного отделения, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	11
	Горизонтальное перемещение верха здания по оси Х, мм
	___
	___
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.4, п. 1

	12
	Горизонтальное перемещение верха здания по оси У, мм
	___
	___
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.4, п. 1

	13
	Максимальное ускорение этажа здания, м/с2
	___
	0,08
	СП 20.13330.2016,
п.В.3

	14
	Коэффициент использования сечения плитного ростверка при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	15
	Коэффициент использования сечения плиты перекрытия подземного этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	16
	Коэффициент использования сечения плиты перекрытия первого этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	17
	Коэффициент использования сечения плиты типового этажа при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	18
	Коэффициент использования сечения плиты покрытия при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	19
	Коэффициент использования колонны  подземного этажа сечением  ____х___ (по критическому фактору)
	___
	1
	СП 63.13330.2018

	20
	Коэффициент использования колонны  1-го этажа сечением  ____х___ (по критическому фактору)
	___
	1
	СП 63.13330.2018



Таблица 20
	Жилой дом. Секция _

	№ п/п
	Показатель
	Значение
	Предельное
значение
	Примечание

	1
	Давление под подошвой фундаментной плиты, т/м2
	___
	___
	СП 22.13330.2016, п. 5.6.7

	2
	Осадка фундаментной плиты, мм
	___
	150
	СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1

	3
	Относительная разность осадок фундаментной плиты, Δs/L
	___
	0,003
	СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1 

	4
	Максимальный прогиб плиты
подземного этажа, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	5
	Максимальный прогиб плиты
перекрытия первого этажа, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
Табл. Д.1, п. 2а

	6
	Максимальный прогиб плиты перекрытия первого этажа над
входной группой толщиной
t=____ мм, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	7
	Максимальный прогиб плиты
перекрытия типовых этажей, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	8
	Максимальный прогиб плиты
перекрытия последнего жилого этажа, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	9
	Максимальный прогиб плиты
покрытия, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	10
	Максимальный прогиб плиты
покрытия машинного отделения, мм
	___
	__
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	11
	Горизонтальное перемещение верха здания по оси Х, мм
	___
	___
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.4, п. 1

	12
	Горизонтальное перемещение верха здания по оси У, мм
	___
	___
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.4, п. 1

	13
	Максимальное ускорение этажа здания, м/с2
	___
	0,08
	СП 20.13330.2016,
п.В.3

	14
	Коэффициент использования сечения фундаментной плиты при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	15
	Коэффициент использования сечения плиты перекрытия подземного этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	16
	Коэффициент использования сечения плиты перекрытия первого этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	17
	Коэффициент использования сечения плиты типового этажа при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	18
	Коэффициент использования сечения плиты покрытия при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	19
	Коэффициент использования колонны  пожземного этажа сечением  ____х___ (по критическому фактору)
	___
	1
	СП 63.13330.2018

	20
	Коэффициент использования колонны  1-го этажа сечением  ____х___ (по критическому фактору)
	___
	1
	СП 63.13330.2018



Таблица 21
	Подземная автостоянка

	№ п/п
	Показатель
	Значение
	Предельное
значение
	Примечание

	1
	Давление под подошвой фундаментной плиты, т/м2
	___
	___
	СП 22.13330.2016, п. 5.6.7

	2
	Максимальная вертикальная нагрузка на сваю, т
	___
	___
	СП 24.13330.2011, п. 8.7

	3
	Средняя осадка фундаментной плиты/плитного ростверка, мм
	___
	150
	СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1

	4
	Относительная разность осадок фундаментной плиты/плитного ростверка, Δs/L
	___
	0,003
	СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1

	5
	Устойчивость против всплытия*
	___
	1
	СП 22.13330.2016, п. 9.31

	6
	Максимальный прогиб плиты рампы, мм
	___
	___
	СП 20.13330.2016,
табл. Д.1, п. 2а

	7
	Коэффициент использования сечения фундаментной плиты/плитного ростверка при расчете на продавливание колонной ___х____ мм (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	8
	Коэффициент использования сечения плиты покрытия при расчете на продавливание колонной ___х____ мм (с/без учетом/учета поперечной арматуры)
	___
	1
	СП 63.13330.2018, п.8.1.46

	9
	Коэффициент использования колонны сечением ___х____ мм (по критическому фактору)
	___
	1
	СП 63.13330.2018



* -при размещении подземной части сооружения ниже уровня подземных вод в водонасыщенных грунтах


7. Выводы и рекомендации по результатам расчета

В данном разделе выполнен расчет основных несущих элементов здания в пространственной постановке задачи, а также расчет отдельных его элементов. Выполнены проверки сечений элементов и определены схемы их армирования. Представлены результаты выполненных статических расчетов здания: осадка и разность осадок фундаментной плиты/плитного ростверка; среднее давление под подошвой фундаментной плиты; максимальная вертикальная нагрузка на сваю, перемещения с учетом образования трещин и неупругих деформаций; изополя напряжений.

Жилой дом
Давление под подошвой фундаментной плиты не превышает предельно допустимых значений. Из расчетной модели среднее давление под подошвой фундаментной плиты составило:
· для секции _ – ____ т/м2 при допустимом ____ т/м2;
· для секции _ – ____ т/м2 при допустимом ____ т/м2.
ИЛИ
Максимальная нагрузка на сваю не превышает предельно допустимую нагрузку ___ т. Максимальная нагрузка составила:
· для секции _ – ____ т.
Осадка фундаментной плиты/плитного ростверка не превышает допустимую среднюю осадку s = 150 мм (по СП 22.13330.2016 прил. Г табл. Г.1). Из расчетной модели средняя осадка составила:
· для секции _ – ____ мм;
· для секции _ – ____ мм;
· для секции _ – ____ мм.
Относительная разность осадок фундаментной плиты/плитного ростверка не превышает предельно допустимого значения ∆s/L = 0,003 (по СП 22.13330.2016 прил. Г табл. Г.1). Из расчетной модели относительная разность осадок составила:
· для секции _ – ____;
· для секции _ – ____;
· для секции _ – ____.
Максимальный прогиб плиты перекрытия подземного этажа в середине пролета:
· для секции _ – ____ мм/__= __ мм, не превышает предельно допустимого значения ____ мм;
· для секции _ – ____ мм/__= __ мм, не превышает предельно допустимого значения ____ мм;
· для секции _ – ____ мм/__= __ мм, не превышает предельно допустимого значения ____ мм;
Максимальный прогиб плиты перекрытия 1-го этажа в середине пролета:
· для секции _ – ____ мм/__= __ мм, не превышает предельно допустимого значения ____ мм;
· для секции _ – ____ мм/__= __ мм, не превышает предельно допустимого значения ____ мм;
· для секции _ – ____ мм/__= __ мм, не превышает предельно допустимого значения ____ мм;
Максимальный прогиб плиты перекрытия типового этажа в середине пролета:
· для секции _ – ____ мм/__= __ мм, не превышает предельно допустимого значения ____ мм;
· для секции _ – ____ мм/__= __ мм, не превышает предельно допустимого значения ____ мм;
· для секции _ – ____ мм/__= __ мм, не превышает предельно допустимого значения ____ мм;
· Максимальный прогиб плиты покрытия в середине пролета:
· для секции _ – ____ мм/__= __ мм, не превышает предельно допустимого значения ____ мм;
· для секции _ – ____ мм/__= __ мм, не превышает предельно допустимого значения ____ мм;
· для секции _ – ____ мм/__= __ мм, не превышает предельно допустимого значения ____ мм;
Максимальные горизонтальные смещения верха здания не превышают предельно допустимых значений и составляют:
	- по направлению оси Х
· для секции _ – ____ мм;
· для секции _ – ____ мм;
· для секций _ – ____ мм.
	- по направлению оси У:
· для секции _ – ____ мм;
· для секции _ – ____ мм;
· для секций _ – ____ мм.
Предельно допустимое значение (по СП 20.13330.2016 табл. Д.4, п.1) - h/500 = ______/500= ___ мм.
Коэффициент использования сечения фундаментной плиты/плитного ростверка при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры):
· для секции _ – ____;
· для секции _ – ____;
· для секций _ – ____.
Коэффициент использования сечения сечения плиты перекрытия подземного этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры):
· для секции _ – ____;
· для секции _ – ____;
· для секций _ – ____.
Коэффициент использования сечения плиты перекрытия первого этажа сечением ___(h) мм при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры):
· для секции _ – ____;
· для секции _ – ____;
· для секции _ – ____.
Коэффициент использования сечения плиты перекрытия типового этажа при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры):
· для секции _ – ____;
· для секции _ – ____;
· для секции _ – ____.
Коэффициент использования сечения плиты покрытия при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры):
· для секции _ – ____;
· для секции _ – ____;
· для секции _ – ____.
Коэффициенты использования колонн и пилонов с заданным армированием: колонна подземного этажа:
· для секции _ – ____;
· для секции _ – ____;
· для секции _ – ____.
Коэффициенты использования колонн и пилонов с заданным армированием: колонна 1-го этажа:
· для секции _ – ____;
· для секции _ – ____;
· для секции _ – ____.















Сводная таблица основных монолитных конструкций секции _ жилого дома
	№ п/п
	Наименование конструкции
	Сечение или размер элемента
	Примечания

	1
	Фундаментная плита/плитный ростверк
	δ=___ мм
	В__ W__ F__

	2
	Стены подземного этажа
	δ=___, ___, ___, ___ мм
	В__ W__ F__

	4
	Плита перекрытия подземного этажа
	δ=200 мм
	В__ F__

	5
	Стены 1-го этажа
	δ=___, ___, ___, ___ мм
	В__ F__

	6
	Колонны 1-го этажа
	___х___ мм
	В__ F__

	7
	Плита перекрытия над 1-ым этажом
	δ=200, ___ мм
	В__ F__

	8
	Стены типовых этажей, технического пространства и машинных помещений
	δ=___, ___, ___, ___ мм 
	В__ F__

	9
	Перекрытия типовых этажей
	δ=200 мм
	В__ F__

	10
	Плиты покрытия 
	δ=200 мм
	В__ F__



Подземная стоянка автомобилей

Давление под подошвой фундаментной плиты – ____ т/м2, что не превышает предельно допустимых значений – ____ т/м2.
ИЛИ
Максимальная нагрузка на сваю ___ т, что не превышает предельно допустимое значение ___ т.
Средняя осадка фундаментной плиты/плитного ростверка составляет ___ мм, что не превышает допустимую среднюю осадку s = 150 мм (по СП 22.13330.2016 прил. Г табл. Г.1).
Относительная разность осадок фундаментной плиты/плитного ростверка - _____, что не превышает предельно допустимого значения ∆s/L = 0,003 (по СП 22.13330.2016 прил. Г табл. Г.1).
Максимальный прогиб плиты покрытия подземной парковки автомобилей в середине пролета - ___ мм, что не превышает предельно допустимого значения ____ мм/___ = __ мм.
Максимальный прогиб плиты покрытия въездной группы - ___ мм, что не превышает предельно допустимого значения ____ мм/__ = ___ мм.
Коэффициенты использования сечений фундаментной плиты/плитного ростверка при продавливании колонной 400х____ мм (с/без учетом/учета поперечной арматуры) - _____.
Коэффициенты использования сечений плиты покрытия при продавливании колонной 400х___ мм (с/без учетом/учета поперечной арматуры) – ____.
Коэффициенты использования колонн с заданным армированием: колонна сечением 400х___ мм – ___.

Сводная таблица основных монолитных конструкции подземной стоянки автомобилей
	№ п/п
	Наименование конструкции
	Сечение или размер элемента
	Примечания

	1
	Фундаментная плита/плитный ростверк
	δ=___ мм
	В__ W__ F__

	2
	Стены
	δ=___, ___, ___ мм
	В__ W__ F__

	3
	Колонны
	400х___ мм
	В__ W__ F__

	4
	Плита покрытия подземной стоянки автомобилей
	δ=___ мм, 
капители – ____х____х800(h) мм
	В__ W__ F__

	5
	Стены въездной группы
	δ=___, ___ мм
	В__ F__

	6
	Плита покрытия въездной группы
	δ=___ мм
	В__ F__

	7
	Плита рампы
	δ=___ мм
	В__ F__



По всем выходным параметрам, полученным из статических и конструктивных расчетов, обеспечивается выполнение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ.


8. Перечень основных нормативных документов

При разработке проектной документации на строительство здания авторы руководствовались требованиями нормативной базы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 4.07.2020г. №985. 
В качестве основания для проектирования использовались следующие нормативные документы:
1. Постановление Правительства РФ от №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
2. Федеральный закон от №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
4. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»*;
5. СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»;
6. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»;
7. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83»;
8. СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85»;
9. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
10. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
11. СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;
12. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;
13. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
14. СП 112.13330.2011 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”;
15. СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;
16. СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций».

 * - статус СП необходимо уточнять при адресном проектировании.
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Приложение А
(Обязательное)
Результаты расчета жилого дома
Рис.1. Общий вид расчетной схемы. Жесткости

Рис.2. Коэффициенты постели, т/м3

Рис.3. Давление под подошвой фундамента, т/м2

	Среднее давление под подошвой фундаментной плиты __ т/м2 не превышает предельного значения __ т/м2 (п.5.6.7. СП 22.13330.2016).

ИЛИ

Рис.3.1. Нагрузка на сваи, т

Максимальная нагрузка на сваю ___ т, что не превышает предельно допустимую нагрузку ___ т.

Рис.4. Осадка фундаментной плиты/плитного ростверка, мм

	Средняя осадка основания фундаментной плиты/плитного ростверка __/__ = __ мм не превышает предельного значения 150 мм (прил. Г табл. Г.1 СП 22.13330.2016).
	Относительная разность осадок фундаментной плиты/плитного ростверка __/__ = __ не превышает предельное значение 0,003 (прил. Г табл. Г.1 СП 22.13330.2016).

Рис.5. Горизонтальные перемещения вдоль цифровых осей, мм

	Максимальное перемещение ___ мм не превышает предельного значения __/500 = __ мм (п.1 табл. Д.4 СП 20.13330.2016).

Рис.6. Горизонтальные перемещения вдоль буквенных осей, мм

	Максимальное перемещение ___ мм не превышает предельного значения __/500 = __ мм (п.1 табл. Д.4 СП 20.13330.2016).




Рис.7. Динамическая комфортность, м/с2
	Максимальное ускорение этажа здания а= _____ м/с2 не превышает предельное значение а= 0,08 м/с2 (п.В.3 СП 20.13330.2016)

Рис.8. Прогиб плиты перекрытия подземного этажа, мм
	Максимальный прогиб ___ мм не превышает предельного значения __/__ = __ мм (табл. Д.1, п.2а СП 20.13330.2016).

Рис.9. Прогиб плиты перекрытия 1-го этажа, мм
	Максимальный прогиб ___ мм не превышает предельного значения __/__ = __ мм (табл. Д.1, п.2а СП 20.13330.2016).

Рис.10. Прогиб плиты перекрытия типового этажа, мм
	Максимальный прогиб ___ мм не превышает предельного значения __/__ = __ мм (табл. Д.1, п.2а СП 20.13330.2016).

Рис.11. Прогиб плиты покрытия, мм
	Максимальный прогиб ___ мм не превышает предельного значения __/__ = __ мм (табл. Д.1, п.2а СП 20.13330.2016).

Рис.12. Фундаментная плита/плитный ростверк. Момент Mx (т*м/м)
Рис.13. Фундаментная плита/плитный ростверк. Момент My (т*м/м)
Рис.14. Плита перекрытия подземного этажа. Момент Mx (т*м/м)
Рис.15. Плита перекрытия подземного этажа. Момент My (т*м/м)
Рис.16. Плита перекрытия 1-го этажа. Момент Mx (т*м/м)
Рис.17. Плита перекрытия 1-го этажа. Момент My (т*м/м)
Рис.18. Плита перекрытия типового этажа. Момент Mx (т*м/м)
Рис.19. Плита перекрытия типового этажа. Момент My (т*м/м)
Рис.20. Плита покрытия. Момент Mx (т*м/м)
Рис.21. Плита покрытия. Момент My (т*м/м)
Рис.22. Стены подземного этажа. Вертикальные напряжения (т/м2)
Рис.23. Стены подземного этажа. Момент Mx (т*м/м)
Рис.24. Стены подземного этажа. Момент My (т*м/м)
Рис.25. Стены 1-го этажа. Вертикальные напряжения (т/м2)
Рис.26. Стены 1-го этажа. Момент Mx (т*м/м)
Рис.27. Стены 1-го этажа. Момент My (т*м/м)
Рис.28. Стены типового этажа. Вертикальные напряжения (т/м2)
Рис.29. Стены типового этажа. Момент Mx (т*м/м)
Рис.30. Стены типового этажа. Момент My (т*м/м)
Рис.31. Колонны подземного этажа. Усилие N (т)
Рис.32. Колонны подземного этажа. Момент Mz (т*м)
Рис.33. Колонны подземного этажа. Момент My (т*м)
Рис.34. Колонны подземного этажа. Поперечная сила Qz (т)
Рис.35. Колонны подземного этажа. Поперечная сила Qy (т)
Рис.36. Колонны 1-го этажа. Усилие N (т)
Рис.37. Колонны 1-го этажа. Момент Mz (т*м)
Рис.38. Колонны 1-го этажа. Момент My (т*м)
Рис.39. Колонны 1-го этажа. Поперечная сила Qz (т)
Рис.40. Колонны 1-го этажа. Поперечная сила Qy (т)
А.1 Расчет наиболее нагруженной колонны подземного этажа сечением __х__ в осях __/__
А.2 Расчет наиболее нагруженной колонны 1-го этажа сечением __х__ в осях __/__
А.3 Расчет на продавливание фундаментной плиты/плитного ростверка
А.4 Расчет на продавливание плиты перекрытия подземного этажа
А.5 Расчет на продавливание плиты перекрытия 1-го этажа сечением __(h)
А.6 Расчет на продавливание плиты перекрытия 1-го этажа сечением __(h)
А.7 Расчет на продавливание плиты перекрытия типового этажа
А.8 Расчет на продавливание плиты покрытия
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Приложение Б
(обязательное).
Результаты расчета подземной стоянки автомобилей
Рис.1. Коэффициенты постели, т/м3

Рис.2. Давление под подошвой фундамента, т/м2

	Среднее давление под подошвой фундаментной плиты __ т/м2 не превышает предельного значения __ т/м2 (п.5.6.7. СП 22.13330.2016).

ИЛИ

Рис.2.1. Нагрузка на сваи, т

Максимальная нагрузка на сваю ___ т, что не превышает предельно допустимую нагрузку ___ т.

Рис.3. Осадка фундаментной плиты/плитного ростверка, мм

	Средняя осадка основания фундаментной плиты/плитного ростверка __/__ = __ мм не превышает предельного значения 150мм (прил. Г табл. Г.1 СП 22.13330.2016).
	Относительная разность осадок фундаментной плиты/плитного ростверка __/__ = __ не превышает предельное значение 0,003 (прил. Г табл. Г.1 СП 22.13330.2016).

Рис.4. Прогиб плиты покрытия автостоянки, мм
	Максимальный прогиб ___ мм не превышает предельного значения __/__ = __ мм (табл. Д.1, п.2а СП 20.13330.2016).

Рис.5. Фундаментная плита/плитный ростверк. Момент Mx (т*м/м)
Рис.6. Фундаментная плита/плитный ростверк. Момент My (т*м/м)
Рис.7. Плита покрытия подземной автостоянки. Момент Mx (т*м/м)
Рис.8. Плита покрытия подземной автостоянки. Момент My (т*м/м)
Рис.9. Плита покрытия въездной группы. Момент Mx (т*м/м)
Рис.10. Плита покрытия въездной группы. Момент My (т*м/м)
Рис.11. Плита рампы. Момент Mx (т*м/м)
Рис.12. Плита рампы. Момент My (т*м/м)
Рис.13. Стены подземной автостоянки. Вертикальные напряжения (т/м2)
Рис.14. Стены подземной автостоянки. Момент Mx (т*м/м)
Рис.15. Стены подземной автостоянки. Момент My (т*м/м)
Рис.16. Колонны подземной автостоянки. Усилие N (т)
Рис.17. Колонны подземной автостоянки. Момент Mz (т*м)
Рис.18. Колонны подземной автостоянки. Момент My (т*м)
Рис.19. Колонны подземной автостоянки. Поперечная сила Qz (т)
Рис.20. Колонны подземной автостоянки. Поперечная сила Qy (т)
Б.1. Расчет наиболее нагруженной колонны сечением __х__ в осях __/__
Б.2 Расчет на продавливание фундаментной плиты/плитного ростверка
Б.3 Расчет на продавливание плиты покрытия автостоянки
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(обязательное)
Расчет ограждения котлована
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Приложение Г
(обязательное)
Расчет узла крепления навесной панели
Расчет элементов узла ММС-14
1. Расчет уголка MMC-14
[image: ]
Рис. 1.1                                                                                                Рис. 1.2
	На рис. 1.1 опоры А и B моделируют планку, которая прижимает уголок к наружной панели. Опоры С и D – моделируют небольшой участок сварного шва между уголком и закладной пилона. Размеры показаны в мм.
	Схема один раз статически неопределима. В качестве основной выбрана схема показанная на рис. 1.2.
[image: ]
Рис. 1.3                                                                                                Рис. 1.4
	На рис. 1.3 и 1.4 показаны эпюры моментов от силы F и единичной силы X1. 
Находим коэффициенты канонического уравнения (длины участков a, b, c, d в см):



	Множитель единичной эпюры:
ри заданной нагрузке F = 1000кг  -  X1=710кг

На рис. 1.5 показана суммарная эпюра моментов M = M1X1+MF
На рис. 1.6 – эпюра Q построенная по эпюре М
[image: ]
Рис. 1.5                                                                                                Рис. 1.6

[image: ]
Рис. 1.7
	Уголок изготавливается из стали С355 шириной b=70мм и толщиной листа t=8мм 
	Расчетное сопротивление стали: Ry = 3500 кг/см2
	Коэффициент условия работы: gc = 1
     - расчетный момент сопротивление сечения листа уголка
        - расчетная площадь 
   - макс. нормальное напряжение в сечении А (см. рис. 1.5)
   - макс. касательное напряжение в сечении А (см. рис. 1.6)
   - макс. эквивалентные напряжения в сечении А 

   - макс. нормальное напряжение от изгибающего момента в сечении C (рис. 1.5)
   - касательное напряжение в сечении С (см. рис. 1.6)
   - нормальное напряжение от продольной силы в сечении C (рис. 1.7)
   - макс. эквивалентные напряжения в сечении С 
1      - прочность уголка при F=1000кг обеспечена



2.  Расчет прижимной планки MMC-14
[image: ]
Рис. 2.1
	На рис. 2.1 расчетная схема прижимной планки. Размеры показаны в мм. В запас принята шарнирная схема.
	При заданной нагрузке от уголка F=800кг распределенная нагрузка равна q1 = 800/7=114.28кг/cм и моделирует усилие на планку от уголка.
	Планка, как и уголок, изготавливается из стали С355 шириной b=50мм и толщиной листа t=8мм 
	Расчетное сопротивление стали: Ry = 3500 кг/см2
	Коэффициент условия работы: gc = 1
     - расчетный момент сопротивление сечения листа планки
        - расчетная площадь 
   - макс. нормальное напряжение в сечении
   - макс. касательное напряжение в сечении
   - макс. эквивалентные напряжения в сечении планки 
1      - прочность при F=800кг обеспечена
3. Расчет сварного шва между уголком MMC-14 и закладной пилона
[image: ]
Рис. 3.1
lw = 7 – 1 = 6см – расчетная длина сварного шва
kf = 4мм – катет сварного шва 
Rwf = 2150 кг/см2 – расчетное сопротивление (электроды Э50А)
bf = 0.7
при F=1000кг -   < 1 прочность обеспечена
4. Расчет сварного шва между планкой MMC-14 и закладной наружной панели 
[image: ]
Рис. 4.1
[image: ]
Рис. 4.2
	На рис. 4.2 расчетная схема прижимной планки. Размеры показаны в мм. Для шва в запас принята схема с жесткими узлами.
	При заданной нагрузке от уголка F=700кг распределенная нагрузка равна q2 = 700/7=100кг/cм и моделирует усилие на планку от уголка.
lw = 5 - 1 = 4см – расчетная длина сварного шва планки
kf = 8мм – катет сварного шва 
Rwf = 2150 кг/см2 – расчетное сопротивление (электроды Э50А)
Rth =0.5*Ru = 0.5*4600 = 2300 кг/см2 – расчетное сопротивление в направлении толщины проката (согласно пособию по расчету и конструированию сварных соединений)
     - расчетный момент сопротивление шва
        - расчетная площадь шва
   - макс. напряжение в шве от изгибающего момента
   - макс. напряжение в сечении от поперечной силы
   - макс. эквивалентные напряжения в шве 


при F=700кг -    < 1,      < 1   - прочность обеспечена 

	Несущая способность узла определяется несущей способностью сварного шва планки. Максимально допустимая нагрузка на один узел составляет 700кг.
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Приложение Д
(обязательное)
Сертификаты соответствия
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CUCTEMA CEPTU®URALMU TOCT P
OE/EPAIBHOE ATEHTCTBO 110 TEXHHYECKOMY PEFYIHPOBAHIIO M METPOJIOTHI

s CEPTUOUKAT COOTBETCTBUA

T Ne  RA.RU.ABS6.H01063

“eoruguan™ Cpox peiicteus ¢ 01.02.2018 o 31.01.2021

Ne 0116954

OPTAH I10 CEPTUOUKALME  RA.RU.11AB86

000 IICIIC. Opran no cepTHGUKAUHE NPOrPAMMHO# NPOAYKLHH B CTPOHTEILCTBE
125057 r. Mocksa, Jlennurpaackuii npocnex, oM 63, Texr./dpakc (499) 157-1990

TPOAYKLIMS  TIporpammusiii komnuaeke "MuTerpuposannas
cucrema ananusa koucrpykuun SCAD Office” s cocrase nporpamm
SCAD++, APBAT, KPUCTAJLIL, KOMETA, KAMHH, BeCT, 50 4100
JAEKOP, KPOCC, 3AIIPOC, OTKOC, MOHOJIUT

mpozpaxunwie cpedcmaa dnn oBuyemexnuveckux pacuemos, cepuiinwii ewnyck
COOTBETCTBYET TPEFOBAHMSIM HOPMATHBHBIX AOKYMEHTOB

CIT 20.13330.2016 (CHaull 2.01.07-85*), CIT 14.13330.2014 (CHull 11-7-81%),  x0ATHBIA
CII 22.13330.2016 (CHulI 2.02.01-83*), CII 63.13330.2012 (CHall 52-01-2003),
CII 16.13330.2017 (CHulT 11-23-81*), CII 15.13330.2012 (CHalI 11-22-81%),
CII 24.13330.2011 (CHuIT 2.02.03-85*), CIT 64.13330.2011 (CHall 11-25-80),
I'OCT 27751-2014, TOCT P 21.1101-2013, FOCT P HCO 9127-94,
TOCT P HCO/M3K 12119-2000

MOCIRHEENS 000 Hayuno-npoekrnas pupma "CKAJ CODT"
WHH 7701629671, Poccusi, 105082, r. Mockea, Py6uosckas nab., . 4, kopn. 1,
nom. VII, Ten. (499) 267-40-76

CEPTHOMKAT BHIAAH
000 Hayuno-npoextnas ¢pupma "CKAJI CO®T”, HHH 7701629671, Poccus,
105082, r. MockBa, Py6uosckas uab., 1. 4, kopn. 1, nom. VII, Tes. (499) 267-40-76

‘HA OCHOBAHMH

Kop OK

3akmouennst 000 ICIIC Ne 01-91-17 ot 29 sinBaps 2018 r. Ha 35-u cTpaHHUAaX.

AOTIOAHMTEABHASI HHOOPMALIVS Cxema cepruduxaunn 3
KPE

C.JI.PaTnep

S o, Gans

%7 T.H.By6uosa

CepTH(HKAT He PUMeHACTCA DM 06A3aTeABHON CepTHMKaNHM
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[lata nepenayn 2017/02/09
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JHMUEH3HOHHOE CONIATMEHUE

Komnanis «CKAJL Cory (b fambelitmen — ([IpancoSaataTe s»), KOTOPOMY HPUHATIEAAT UMYLUICCTECHHC QRIOPCKIE
npaBa KA HAKET KOMIBIOTEpsX nporpas «SCAD Officen (n ambseiimient ~ «l Iporpannias npoxysi») sakniouser ¢ Bawi
taEB0¢ TTACH3HOHHOE COFTAICRE.

Hacrananpys NporpanmAyio IPOIYKIHIO Ha KoMDbioTepe, BH (5 nanbHeiien — «ITofk3osarens») BHpaiaeTe CormacHe co
BCEMH TOOACHIGNH JULCHIHORHOTD COMMANIEHIR, B MACTHOCTH, ¢ NPABHIZMH HCHON:0BANNS TIpOrpasmnoi npoyKii.
Saktioneiie JMICHHORHON0 COTAIIEANS. NYTEM BMDIAEHHR COIMACHA SEIACTCH O0R3ATEISHAIM YCIOBHEM HCTONbSOBANI
Tlporpanseoii npomykui. [paniia HeloTE30Bamys [iporpavswioli NpoayKusa npuHiMaioTes Bas nonHoCTsio. Ecm Bil He
PMHINGCTE YOIOBH] AQHEOTO JTHUEHSHOREOTD AOTOBAPA, HE HECTALIMPYITE H He HCIOIEYitre LIporpasiiiyio mpoayKiuo.

Bil PAIIDAGEC 12 Ce0A TAKKE BCHO OTRETCTACHROCTE & OTHOMICHHH E5I60pa [IpOrpaMHOIl IPOTYXLII T4 Z0CTHAE A
CROIIX HeJieH, & TAKIKE 32 YCTAHOBKY, HCTOMEIOBAHHE H Pe3yIRTATE HCMONEI0RAHH [POrPAMMEO] RPOAYKIIHL.

TIpOPpIMMHS NPOAVKINA ARAMETCH OOLEKIOM ABTODCKOTO [pABa H OXPAHACICS HOPMAMH HANAOHAIGHOTO i

yosyapomor sixouosaononia. Tilersupuoe coauesic picipotpiscion . [porpunnso  ppomvino,
IpHOGDeTennyi0 y 1Ipas000IAMATe A I IEPa LIpREOOGIAATENS Ha OCHOBAHNI AOTOROPA (B AaTbHeiien — (/loroBOp»)

JlonyckaeTcs ncnodksoearie [TporpaMMaOil IPOYKImE Ges saxmoueni J[OroBopa mpn YeI0BHI €¢ HACTAITATHN Fa
KOMUBHOTEDE B COOTRZTCTRIN ¢ NPBITAMH, YCTAKORTEHHEM TIPAR00OIATATENEN, C LeIThi0 O3HAKOMIIGHIS C (DYHKLHOHATLHBINA
‘BOIMOKHOCTAMH TTPOrpaMMHOIi IPOZTYKURH /I 06 yUensa pasoTe ¢ Heil

Ha ocnosanuu Jlnnenonroro cornamen 1loissoBarens nonysaer npaso nenospsonats [[porpasiiyio IPOTYKITO B
7oll_koupurypau (CocTane), «otopas ykasawa a Jlorosope, Mo HHCTALIposaEa [lomhzoRatenen: A1 npobaLkn B Aeso-
pexiime. B CIyiae IEHOGpeTeIti LIoNsI00aTe M HECKONbKILX SK3eNIUIpOE TIpOrpaMMHOI IPOTYKIII, IPAIIA HOTONEIORAIHS,
FTNOKEHHBIE B HACTOTNEN JIHUSH3HOHHOM COMNAMICHHIL, PACTPOCTPAHAIOTCA Ha BOE DK3EMIAAPDI

VuiTeisas 3HIUHTENRHYIO CHOKHOCTR TIDOTPAMMHON NDOTYKI, 4 TAKKE BIGMMOCBASh € COCTABHBX WACTCil,
Mpssootaien, senpeitser Tlogiosatensy wioekrs o TIporpeyauuyto oo eeneins (o) ¢ uenio

CreteIts (byHKIMOHPORAILT [IPOrPANMKO IPOYKIWH Ha TEXHHYECKHX CpecToax [TomsonaTeiis, a Takike BHIOTCHNE
XBAAD0, Mk JCACTEMN, CRSARHLX ¢ OGeCeoReN ByMKUMONMPORARKA TIPOTPAMMION DPOTyKLI, . 44CTHOCTIL,
ucnpaniiete oumbox. OcytiecTaiehite [IONEIOBATENCM YKAIAHHBIX ACHCTBAIl CUTACICH HApyUISHHSM dBTOPCKWX PaB
Tpavootuazarerns.

Hapyurnen e10pexiex npas [TpasoaSazarers s Iporpaainy o TPOYIINO TasRe CxTacics:

maarvar.

- HesAKOMIIOE KOMHPOBANHE H pacnipocTpanenye pOrpavMAON NpoT KA

- wsvenenie, afanTais, npeoGpazosaiie IporpanvHoil NpoAYKiLA, a Taxke costamie Ha Gase Tporpaviioil
TPOAYKLWH KaKHX-11G0 NPOM3BOTHEIX KOMIBIOTCPHEX TPOTPAMY;

- nepenata [Iporpasvu0ii NPOAYKIII TPETEY THITAM (5 TIETIOM FLI XaKOH-IHGO ce YACTH, HATPHMEP, TIEPEAATA KOTa
Aoeryna x Tporpavnssoii npoayxuw);

- mepeaaua [TporpasivHOli MPOYKIMH B apeHty (B LEOM Wil KaKoji-miGo ee wacth);

- BRI DT COOCTERHOTO HMEIH CYONMUCH3HIT 12 HCTOTEI0BAHHE TIpOrpavMHOT MpOSKI;

- HCIONMIBAC TEXHISECKON TORYMERTAUMN Ha [1pOrpANIMIYI0 IPOAYKLMIO B UETAX, KOTOPHE OTIHIAIOTCH OT TeX,
AN KOTOPLIX OHA NpeAHA3HAUEHA (IOMOLIE B HCMONb30BaRMiH TIPOTPAMMEON NPOXYKIION), A TAKKE Mepeaaa
TexHINECKOl OKYMEHTALME TPETBHM THTGM, B T&CTHOCTH, ¢ TETHIO BOCTPOMSKEZCHUA AT PACTPOCTPAHEHHA
TextsecKoil A0KyMeHTAMI

- coBepienie NENCTRH, KOTOPEIE COLIAIOT YIPO3Y HAPYWeHWs apTOpCKiX mpas TIpoasooBrasarens, 5 ToM dmeie
eitcronii, npavo sanpeinermLIX TpanooGTanaTenen;

- momeKa, miverene win yaanenne 13 LIporpanHOi npoxyKim Ges paspemenia MMpancoGanatea wHopmam,
B TOM WHCHe B IEKIPOMHOH GOpME, O HUS, KOTOPO BIANCET MYUIECTAEHHAMH ARTODCKHMI HDABGNM 1A
TIporpanityi0 npoAYKIIHIO, & TAKKE 00 YIIpABCHII STHMM TIDaBEN;

- socuposmIgNIe, pacnpoctpaKentic TIporpaNMHON NpOTVIIM, i3 KoTopoi YIATEHa WiGOpMALLIE, B TOM THCIC B
UIEKTPORHOH (OPME, O JHIE, KOTODOE BJIANECT MMYIICCTBCHHWIMH IBTOPCKUNH Npasami Ba IIpOrpammnyio
POAYKLIIO, & TAKIKC 06 YTDABTEHHI STHMH TIpaBAMI;

- ACKONIAINIIAA (BHAOHSNCHEHIE OGBEKTHLIX (MALLHHHX) K00 TIporpavMHOfi NpOZYKINI 5 HEXOIHbE TEKCTH);

- coBepimeHie feliCTBHI, KOTOPHIE, XOTA Ol 1 OTIOCDENOBANHO, MMEIOT LEMLIO YHNATOKEHHE SANUITEL, B TOM UHCIE
3UITEL OT HECAHKUMORAPOBARHOTO KOMHPOBAHHA [pOrpaNMHOH TPOTYRINTH;

- ymanewme w3 [IpOrpaMbHON POAYKIDM WACKTHQUKALNOHHOTO Howepa (KoXa) WAUIM TOProBON MapkH
TlpaooGragarens;

- apyroe.

Cosepuresie Monksomarenen aciicTyl, HAPYIANUIX aBTOpCKHe TpaBa TIpanooGTATATE s, ATTOMATHNCCKH AHHYIMPYET
acTonImee JHMEIRMONAOE COTTAIIENHE i ACTAST HEXKOHHBIM AATLHSHIEE HOMOT 03T TIPOTPRAMHOT MPOAYKIII

TIpanooGiagar=1n svieeT NpaBo NPETFTCTBOBITS HADYUICHNIO ABTOPCKIX Npab 2 [IpOTPEMNHYIO TPOAYKITHIO, B TON THCTE
B eyneGiom nopsike.

TTporpayizas IPOAYKIGL TEPEAGETCS HA YCTORAAX (KAK ECTh (45 iS).

TpasooSatars: He AacT TI0THIORATENO KaKHX-THOO TAPaHTHT b OTHOWCHIH COOTBETCTENE TIporpasiiiiofl MpoIyiaH
OXITARMSM W GaAHIGM, A4 KOTOPHX OHA TPHOOPETACTCH, @ TAKKE He T@DAHTHPYCT COBMCCIANOCTE TIporpavoli
DPOAYKIUM ¢ KAKIMI-THGO KOMTHIOTEpHRNG TDOTDAMMAMH, KOTODHIE YCTAHORTEHH Ha STINGPATHRIX CPEACTRAX, HA KOTOPEIX
RAGRHPYCTOH HETOBIOBaRHS TIporpavHoii npoayKisn

TIpaRo00HALaTE N, HE HECET OTBCICTECHHOCTA 33: KaKylo-inGo NOTepio Ml MOBpCAICHHE MEQOPMAIII, B TOM MHCIC
KOMMEDHECKOTO  XapukTepa, KOTODAA NOKT CIYWNTHCA B DEIyISTATe HECOBMECTIMOCTH TIpOrpawmioii npogykiiin c
KOMIBIOTEDIBINA NFOTAMMAMS, VCTAHOBIENHAMA Ha QNAAPATHBX CPEACTBIN, HA KOTODHX IIGHHPYETCH CHOTH3OBANIE
TIPOTPAMMEOH NPOASKILMM; HMCHCHHC W TICPCKDYUHSRRYE JANHAX; CIYGalNbII W HenpAMOF BDCA, KOTODHL NPHSHHCH B
peyabTaTe NenoMs0aT TIPOTPAMIHON NPOAYKIAL. TI0THI0BATENs CAMOCTORTENLHO HeCeT PHCK BrGODa TTporpnehi
RPOAYKINH 1% HOCTIDRCHHS COOCTACHHbIN LENSH 1 CONATEARHO COMTALIGETCH © BOIMOKHOCTSIO HACTYIICHIS HETRTHBHEI
OCACICTRHIL Herok30RaIS TTPOrPAMMEOI DoYKW

JleHCTRIE HACTOSIIETo JTAIER3HORHON COTAIEHIS He OTPAHAYEHO b IPOCTPAHCTSE i RO BPENEHH
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CUCTEMA CEPTUOHRAIIMH TOCT P

OEJEPATHHOE ATEHTCTBO 110 TEXHITYECKOMY PETY:HPOBAIIO 1l METPOTIOTHIL
womze, CEPTMOUKAT COOTBETCTBUSA
b Ne RARU.ABS6.HOII73
R Cpox aciicrsin ¢ 25.062019 o 24062021
Ne 0351081

OPIAH 110 CEPTHOMKALI  RA.RU.11ABS6

000 LCIIC. Opran o ceprudukaimy NPOrpaMMEOH IPOTYKLIN B CTPOUTETLCTRE
125057 r. Mockaa, Jlennurpazckuii npociiext, om 63, Tex. (499) 157-1990

MPOAYKIMS  TIporpammmstii komnaexe JIAPA-CAITP
A1 PACHETA H NPOEKTHOBAHNST KOHCTDYKIMi PAsTHIHOTO
asnavenns 56.29.20.000

RonOK

obecnevent npocpusLoE MpUKIGOoE HpOeE K yiekmpOON HockmEne, CEPUNNA sinyeK

COOTBETCTBYET TPEOBAHUSIM HOPMATHBHBIX AOKYMEHTOB
TOCT 2819589, paan. 2, n.2.1 (un.L.1, 12,21, 22,2.3,3.1,32,33,6.1,62); | ATHBA
TOCT 28806-90, pasa. 2, .13 -~ 16; FOCT P MCOIMOK 912693, pasz. 4,
04,1 =445 TOCT P HCO 9127-94, pasa6, nm.6.1.1, 63.1, 633, 6.5.1 - 6.53, 6.5,
TOCT P HCO/MOK 12119-2000, pasn. 3, nn3.1.1, 3.1.3, 3.1

M3TOTOBUTEAB QOO "Jiupa cepauc” MHH 7728548282, Pocensi, 117574, Mocksa,|
npoesn Ooesexoro, 4.3, kopn.7, Ted. (495) 730-0133; 000 “JIHPA CAIIP", Vipauua,
04053, r.Knes, nep.Kusnoscicuit, 1.7, o210, Tex. /pae +38 (044) 590-5886, 590-588;

CEPTHQUKAT BHIAAH
000 "Jlupa cepauc”, 117574, Mocksa, npoesx Ooerckoro, .3, kopi.7,
Ten. (495) 730-0133

HA OCHOBAHHH

axmouennst 000 LICTIC Ne 01-37-19 ot 24 wiows 2019 r. na 21-ii crpanse.

AOTIOAHHTEABHAS UHGOPMALIHS Cxema cepruduicaunn 3

Z
sl o
S

CJLPauep

Ceprupuxer ne npuyensercs npy obsoarenso copradpurann





image27.png
[T R ——

000 ok posi
Moo

i 771599200

Summrca eSO BT R o0 (K]
TMPA AP 2017 FU1Ls, <NIOHOMAX. AP 201 PO, «3CTPM 2015 RO

L ————
© g, KGpASACHIAL K3 CTPNEHIS 1k G SSTHBHOCS CRETS SNTH 8T0PECK
e, nepeama I B NoRo8asve, Tpovar, Spess THETM i, 4 48 SMESAHGH, TN
Sesvoruesnoiccnee

+ Mopibmaign, nepepstona, coMIE. OROHISCANS NRORWTOS, VIASHNC 43 I oS

eI 1000 13 eMEun A o8 oo K DB srcn o g
10 ot 5 [ sasosasr

Warnaierss o et

[ aooncane 3056 R0 o> =3
SN O : o

" .

000 unupacoped. [rse——





image28.jpeg
CUCTEMA CEPTHOHURAIINU T'OCT P
OEJEPATEHOE ATEHTCTBO 10 TEXHHYECKOMY PEIYINPOBAHIIO M METPOJTOTHI

g, CEPTUOUKAT COOTBETCTBUS

“erngurant®

Ne  POCC RU.CIT09.H00146

CpoK peiicTBHS C 05.05.2019 mo 04.05.2022

Ne 1814188
OPTAH TI0 CEPTUOUKALIUM  RA.RU.11CM09
OpraH no cepTuchukaunm nporpammubix cpeacts OO0 «LieHTp paspaboTku, ucnbitanuit n
0By4eHns B 06nacTv MHopMaUMOHHBIX TexHonormity (OC NC 000 LIPUOUT)
170023, r. Teeps, a/a 2303, yn. Pxesckas, A.10, Ten./chakc (4822) 44-40-44

TIPOAYKLIMS

xoa OK 005 (OKIT):
TPOrpaMMHBIit KOMMNEKC AN FeOTEXHUHECKUX
pacyeros PLAXIS B coctase: PLAXIS 2D, PLAXIS 3D OKnA2
CepuiiHbiit BuinycK 58.29.29.000

COOTBETCTBYET TPEBOBAHMSAM HOPMATUBHBIX AOKYMEHTOB

rOCT 27751-2014, FOCT 25100-2011, FOCT 5180-2015,

OCT 12248-2010, FOCT 20276-2012, FOCT P UICO/M3K 12119-2000
(n.n.3.1.3,3.1.4,3.15,3.3.1,3.3.2,3.3.3), FOCT P UCO 9127-94

(n.n. 6.1, 6.3-6.5), HOPMaTUBHBIX 1 NPOrPAMMHBIX AOKYMEHTOB

(cm. npunox. Ha 1 n., Gnank Ne 0947682)

M3TOTOBUTEAB

Komnanus OO0 «BeHTnm Cuctemcy.

Poccuitckas ®enepaums, 115054, r. Mockea, yn. lybunutckas, 4. 53, c1p. 5.

koA TH B3A, Poccu

CEPTUDUKAT BBIAAH
Komnanuu OO0 «bentnn Cuctemcy.

Poccuiickas ®eaepauus, 115054, r. Mockea, yn. [lyGununckas, a. 53, ctp. 5.
Tenedox: 8 800 100 94 43

HA OCHOBAHUH
npoToKkona vcnbiTakwit oT 30.04.2019 Ne 287 W7 APOrpaMMHBIX CPEACTS
000 LIPVIOWT (per. Ne RA.RU.21CT05)

AOTIOAHUTEABHASL MHOOPMALIHS
Cxema ceprucukaLn - 3.

— C.J1. Koron

s, e

I".E. Konecuukos

s, o
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Ne 0947682
INPUAOXEHUE

K ceprucdukary coorpercTBus N2 goLs RU'CHOQ‘HO,OIN

IlepeyeHb KOHKPETHOM NPOAYKI[MH, Ha KOTOPYIO PacnpocTpaHsercs
AelicTBHe cepTH(UKATa COOTBETCTBHS

kop OK 005 (OKIT)
HaunmeHoBanue u 0603HaYeHne O6o3HayeHne AOKyMeHTaIHH,
- TMPOAYKIIUH, €e H3TOTOBUTEAb TI0 KOTOPO¥ BBITYCKAeTC st MPOAYKI[HS

koA TH B3A Poccun
oKna2 MporpammHbIi koMnnekc ans PykoBoACTBO nonb3oBaTens
58.29.29.000 reoTeXHNYEeCKUX 46.52199206.504100-02 90 01,
pacyeToB PLAXIS B cocTaBe: PykoBoacTBO nonb3oBarens
PLAXIS 2D, PLAXIS 3D 46.52199206.504100-02 90 03

000 «HUN-UHbopmaTuka»

HopmatuBHble 1 NporpamMmMHble JOKYMEHTbI, KOTOPbIM COOTBETCTBYET NPOrpaMMmHbIii KOMNNEKC:

BCH 26-90, BCH 41.88, FOCT 19912-2012, FOCT 23161-2012, FOCT 24847-2017, FOCT 27217-2012,

[OCT 28622-2012, FOCT 32960-2014, FTOCT 33149-2014, FOCT 33384-2015, FOCT P 58326-2018,

FOCT P 53582-2009, MP 1.5.2.05.999.0026-2011, OM 218.2.001-2009, OAM 218.2.006-2010, OOM 218.5.002-2008,
O[IM 218.5.003-2010, MMHA3 - 5.10-87, CM 100.13330.2016 (CHwIM 2.06.03-85), CM 101.13330.2012

(CHuM 2.06.07-87), CMM 102.13330.2012 (CHwuM 2.06.09-84), CM 103.13330.2012 (CHwM 2.06.14-85),

CI 104.13330.2016 (CHuM 2.06.15-85), CMN 11-105-97, CM 11-114-2004, CM 116.13330.2012 (CHuM 22-02-2003),

CN 118.13330.2012 (CHuM 31-06-2009), CMN 119.13330.2012 (CHwM 32-01-95), CM 119.13330.2017 (CHuMN 32-01-95),
CM 120.13330.2012 (CHuM 32-02-2003), CM 121.13330.2012 (CHWM 32-03-96), CM 122.13330.2012 (CHuIM 32-04-97),
CM 123.13330.2012 (CHuM 34-02-99), CM 125.13330.2012 (CHuM 2.05.13-90), CM 14.13330.2014 (CHwM I1-7-81%),
CI 14.13330.2018 (CHuf 11-7-81*), CM 15.13330.2012 (CHuM 11-22-81*), CMN 16.13330.2011 (CHwM 11-23-81%),

CM 16.13330.2017 (CHuM 11-23-81*), CM 20.13330.2011 (CHwM 2.01.07-85*), CMN 20.13330.2016 (CHuM 2.01.07-85%),
CIM21.13330.2012 (CHwM 2.01.09-91), CM 22.13330.2011 (CHwM 2.02.01-83*), CM 22.13330.2016 (CHwM 2.02.01-83%),
CM 23.13330.2011 (CHwM 2.02.02-85*), CM 238.1326000.2015, CM 24.13330.2011 (CHwuM 2.02.03-85),

CIN 248.1325800.2016, CM 249.1325800.2016, CIM 250.1325800.2016, CM 25.13330.2012 (CHwMM 2.02.04-88),

CM 26.13330.2012 (CHwM 2.02.05-87), CM 287.1325800.2016, CM 291.1325800.2017, CM 32-103-97, CM 32-104-98,
CI 34.13330.2012 (CHuIM 2.05.02-85*), CM 35.13330.2011 (CHuM 2.05.03-84*), CM 354.1325800.2017,

CM 358.1325800.2017, CM 361.1325800.2017, CI1 36.13330.2012 (CHuM 2.05.06-85*), CMN 369.1325800.2017,

CM 381.1325800.2018, CM 38.13330.2012 (CHuM 2.06.04-82*), CM 38.13330.2018 (CHwuM 2.06.04-82),

CI 39.13330.2012 (CHuIM 2.06.05-84*), CM 40.13330.2012 "CHwuM 2.06.06-85, CINM 41.13330.2012 (CHwuM 2.06.08-87),
CIM 43.13330.2012 (CHuM 2.09.03-85), CM 45.13330.2012 (CHwM 3.02.01-87), CM 45.13330.2017 (CHwIM 3.02.01-87),
CM 47.13330.2012, CIM 50-101-2004, CM 50-102-2003, CMM 54.13330.2011 (CHwM 31-01-2003), CMM 54.13330.2016
(CHuM 31-01-2003), CM 58.13330.2012 (CHwM 33-01-2003), CM 63.13330.2012 (CHuM 52-01-2003),

CI 80.13330.2016 (CHuIM 3.07.01-85), CM 88.13330.2014 (CHuM 11-11-77*), CM 90.13330.2012 (CHuMM 11-58-75),

Cnn 91.13330.2012 (CHwu 11-94-80), TCH 31-332-2006, TCH 50-302-2004, TCH 50-304-2001

V1 NPOTrPaMMHbIe AOKYMEHTBI

PLAXIS 2D. PykosoacTso nonb3osatens 46.52199206.504100-02 90 01,

PLAXIS 3D. PykoBoacTso nons3osatens 46.52199206.504100-02 90 03

C.JI. Koros

" MHMUMaNG, GaMuus.

KOBOAUTEAb OpraHa /

o3

I".E. KosecHukos

nomnucs " ArAManG, GamAnR
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The Undersigned:
1. 2.
-~ Plaxis bv,-a company organized-under the-laws-of the Netherlands, — —
having its principal place of business at: PIK-Proekt
19, bid. 1, Barrikadnaya
Computerlaan 14 Moscow, 123242
2628 XK Delft RUSSIA
The Netherlands
hereinafter referred to as "PLAXIS", hereinafter referred to as "licensee”.

Have Agreed as Follows:

Article 1 - Grant of rights
1.1 PLAXIS hereby grants to licensee the non-exclusive and non-transferable right to use the PLAXIS software subject to the terms and
conditions contained in this Agreement.

1.2 Nothing in this Agreement shall be construed or interpreted as implying any transfer and/or assignment of the intellectual property rights,
including the copyright of the PLAXIS software and the associated documentation.

Article 2 - Installation of the software
2.1 Licensee shall be solely responsible for the installation and implementation of the PLAXIS software on its computer, including but not
limited to loading the PLAXIS software on its computer and implementing the necessary configuration.

2.2 PLAXIS does not warrant that the PLAXIS software operates on the type of computer owned by licensee and licensee shall be solely
responsible for obtaining a computer compatible with the PLAXIS software.

2.3 Licensee is solely responsible for the use of the PLAXIS software, for selecting the PLAXIS software to achieve the intended resuilts and for
the results obtained from the PLAXIS software.

Article 3 - Limitations of use
3.1 The license to use the PLAXIS software granted to licensee under this Agreement, is strictly limited to the type of license issued to the
Licensee as described in the subsections of article 3.1

3.1.1 Standalone version. The use of the standalone version is limited to the right to load the PLAXIS software into the memory of and use the
PLAXIS software on one single computer only. The standalone version will be hardware binded to the single computer only.

3.1.2 Flexible version. The flexible version can be used as a single user license without hardware binding or as Local Area Network (LAN)
version with concurrent users.

3.1.2.1 Flexible versicn as a single user license without hardware binding. The single user license without hardware binding can be installed on
any computer at the location, including employees laptops that may operate offsite in temporary field offices or home office. The usage is
activated through a dongle which can be moved from one computer to another.

3.1.2.2 Flexible version as a network version on a LAN with concurrent users. The LAN version with concurrent users can be installed on any
computer at the location, including employees laptops that may operate offsite in temporary field offices or home office. The usage is activated
through a dongle in a server. The total number of licenses operated simultaneously over the LAN may not exceed the number of concurrent
users license owned by licensee. LAN licenses may not be used over a Wide Area Network (WAN) but are limited to employees of the
Licensee within the same organisation with the same organisation name within the country of the Licensee.

3.2 Licensee does not have the right to and shall at all times withhold from:

a) making any copies or duplications of the PLAXIS software, the Documentation and/or any parts thereof, except that licensee may make one
backup copy of the PLAXIS software on disk for security reasons;

b) changing and/or adding to the PLAXIS software, except as provided for in Article 11;

) making the PLAXIS software or the use of the PLAXIS software available to any third party, including but not limited to sub-licensing, renting
and leasing the PLAXIS software to third parties;

d) performing any operations regarding decompiling, disassembling and/or "reverse engineering” of the PLAXIS software without the prior
written consent in writing of PLAXIS. At the request of Licensee PLAXIS shall provide licensee with the information necessary to achieve the
interoperability of the PLAXIS software with other software provided that such information has not previously been readily available to licensee.

Article 4 - Disclaimer and Warranty
4.1 PLAXIS is a finite element program for geotechnical applications in which soil models are used to simulate the soil behaviour. The PLAXIS
code and its soil models have been developed with great care. Although a lot of testing and validation has been performed, it cannot be
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guaranteed that the PLAXIS code is free of errors. Moreover, the simulation of geotechnical problems by means of the finite element method
implicitly involves some inevitable numerical and modelling errors. The accuracy of approximations depends highly on the expertise of the user
regarding the modelling of the problem, the understanding of the soil models and their limitations, the selection of model parameters, and the
ability to judge the reliability of the computational results. Hence PLAXIS software may only be used by professionals that possess the
aforementioned expertise. The user must be aware of his/her responsibility when he/she uses the computational results for geotechnical
design purposes. Plaxis cannot be held responsible or liable for design errors that are based on the output of PLAXIS calculations.

__ 4.2 Plaxis does not warrant that PLAXIS software will be error free, but if, within 12 (twelve) months from the date of entry into force of this
Agreement, it is demonstrated to PLAXIS that the copy of the PLAXIS software sent to license contained an error or fault, PLAXIS shall exert
all reasonable endeavours to correct such error or fault or (at its option) shall replace such copy free of charge, provided that:
2) the PLAXIS software has been used properly at all times and in accordance with the documentation provided to Licensee with the PLAXIS
software ("the Documentation”); and
b) the alleged error or fault in the PLAXIS software has been notified in writing to PLAXIS within the warranty period specified above; and
©) no alteration, modification or addition has been made to the PLAXIS software; and
d) adequate documentation has been provided to ascertain the cause of the problem.

4.3 Each claim of licensee under this warranty shall be sent in writing to PLAXIS specifying the nature of the error or fault.

Article 5 — Maintenance

Notwithstanding and without prejudice to the warranty obligations contained in article 4 of this Agreement PLAXIS shall see to the maintenance
of the PLAXIS software. Maintenance includes and is limited to providing licensee at its own discretion with updates of the PLAXIS software. If
PLAXIS is willing to provide licensee with updates it shall:

a) notify licensee of its intention to provide updates.

b) inform licensee of the prices for such updates.

c) provide licensee, as soon as an update is released, with the relevant documentation in order to give licensee the opportunity to verify the
consequences for licensee's software and/or management.

d) provide licensee with the update in a machine-readable form if licensee decides to use the update.

Article 6 — Limitation of liability

6.1 Plaxis shall not be liable to licensee or to any other party for or be responsible for any loss or damage, indirect, direct or otherwise,
including but not limited to time, money or goodwill, costs of substitution, property damage, immaterial damage, damage to the company,
damage resulting from stagnation, loss of data, loss of profit or cther losses arising from the use, operation, execution of modification of
PLAXIS software, its documentation and or any output generated by or through the use of PLAXIS software by licensee, unless licensee can
prove that the loss or damage was caused by willful misconduct or gross negligence on the part of Plaxis.

6.2 Licensee shall indemnify and hold Plaxis harmless from and against any claim from third parties for loss or damage caused by or related to
the use of PLAXIS software and its documentation by licensee.

6.3 If, notwithstanding the exclusion of liability contained in this article, Plaxis can be held liable by licensee, the liability of Plaxis for loss or
damage (including personal injury of death) shall in any event be limited to a maximum of the amount charged to licensee for obtaining PLAXIS
software.

Article 7 — Insurance

Licensee shall insure, with a reputable insurance company, against all loss of or damage to property and injury to persons (including death)
arising from the use, operation, execution or modification of the PLAXIS software, the Documentation and/or any output generated by or
through the use of the PLAXIS sofiware by licensee.

Article 8 - Confidentiality

Licensee acknowledges that the PLAXIS software and the Documentation contain confidential information and shall hold the PLAXIS software
and the Documentation in strict confidence and shall withhold from making the PLAXIS software and/or the Documentation and/or any part
thereof available to third parties without the express written consent of PLAXIS.

Article 9 - Privacy

Licensee may from time to time communicate with PLAXIS as may licensee’s PLAXIS software license.

The information submitted to PLAXIS may be stored by PLAXIS. PLAXIS warrants that the information stored will only be used for:
) statistical purposes or

b) to offer customized Customer Support or advise to licensee.

PLAXIS warrants that it will not share such information with any third party unless licensee explicitly agrees to do so.

Article 10 - Duration and termination of the Agreement
10.1 This Agreement shall enter into force on the date of signature by both parties and shall remain in force until terminated in accordance with
the provisions hereof.

10.2 Licensee may terminate this Agreement by giving 30 (thirty) days written notice to PLAXIS by registered post.

10.3 Both parties have the right to terminate this Agreement in the following events:

a) if the other party violated any of the provisions of this Agreement. If a party wishes to terminate this Agreement due to a default by the other
party as provided for in this paragraph, the party wishing to terminate shall give the other party written notice of default, sent by registered mail,
giving the details of the default which is to be remedied. If the defaulting party fails to remedy the default within 2 (two) weeks of receipt of this
notice, the other party shall be entitied to terminate this Agreement with immediate effect. Such termination shall be effected by giving the other
party notice by registered letter with receipt to the other party.

b) if the other party is declared bankrupt or a recaiver is appointed to administer its assets.
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10.4 Upon termination (for whatever reason) of this Agreement licensee shail:

2) cease to have the right to use the PLAXIS software or the Documentation and shall withhold from such use with immediate effect;

b) immediately return the PLAXIS software, the Documentation and the hardlock key;

) erase or otherwise destroy any computer program or other series of instructions forming part of the PLAXIS software contained in any
memory device in the possession of licensee or under its control.

______ Article 11 - Specific conditions regarding User Defined Soil Models

11.1 The PLAXIS software can be used together with soil models which have been developed by licensee or a third party ("User Defined Soil
Model" or "UDSM").

11.2 The instructions, the special libraries of functions and procedures and other items which PLAXIS may make available to Licensee for the
creation of User Defined Soil Models ("the UDSM Materials") remain the property of PLAXIS. PLAXIS grants Licensee a non-exclusive and
non-transferable right to use the UDSM Materials for the creation and the use of UDSM, subject to the terms and conditions of this Agreement
and subject to the following specific conditions:

a) Licensee shall only use the UDSM Materials for the creation and use of User Defined Soil Models for the PLAXIS software;

b) Licensee shall not make copies of the UDSM Materials available to any third party;

¢) Licensee shall treat the UDSM Materials as confidential information;

d) the User Defined Soil Models created by Licensee are only used by Licensee together with the PLAXIS software licensed by Licensee;

e) the User Defined Soil Model is not sold or otherwise provided or made available to any third party by Licensee without the prior written
consent of PLAXIS.

11.3 If licensee uses a User Defined Soil Model with PLAXIS software, he or she does so entirely at his own risk. Plaxis cannot be held
responsible and/or liable in any way for the correct perfomance of PLAXIS software when used in conjunction with User Defined Soil Models.
Licensee shall indemnify and hold Plaxis harmless from and against any claim of third parties for loss of damages caused by or related to the
use of PLAXIS software with a User Defined Soil Model.

Article 12 — Specific conditions regarding use of Remote Scripting APl

12.1 Using the remote scripting API requires access to a server built into PLAXIS software; by default this server is not started. Only licensee
(the user of the PLAXIS software) can choose to start this server and therefor he is fully responsible for doing so. This server makes use of
special network port settings and it is the sole responsibility of the licensee to ensure that its computer and network are secured sufficiently
against misuse, for example by using a properly configured firewall and virus scanner and making use of the Windows Access Control options.

12.2 The built-in server, if enabled, additionally needs to connect via the internet to a server operated by PLAXIS.The communication between
the built-in server and the server at PLAXIS is encrypted and does not include any information about licensee, licensee’s project, computer
hardware, network layout or installed software, with the following two exceptions:

a) Licensee’s PLAXIS software license information

b) Name and version of the installed PLAXIS software application

This infomration may also be stored by PLAXIS for statistical analysis.

Article 13 — General
13.1 This Agreement sets forth the entire agreement and understanding between the parties with respect to the subject matter thereof and
supersedes all prior oral and written agreements and understandings between the parties relating thereto.

13.2 If any term or provision of this Agreement is found to be illegal or unenforceable, then, notwithstanding any such illegality or
unenforceability, this Agreement shall remain in full force and effect and such term or provision shall be deemed to be deleted.

This Agreement is governed by Dutch law. Any dispute in connection with this Agreement can only be referred to the competent Courtin
Rotterdam, unless PLAXIS prefers at its sole discretion, to submit the dispute to any other competent (foreign) Court.

Signature & Stamp:

Date:

Place:

Name: J.W. Koutstaal

Name: Nag wibe Aou ﬁnJveéj
Managing Director

Plaxis bv Licensee
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NMUUEH3WOHHOE COTITIALLEHUE Ne724
ot 29.07.2019 r.
Ha nporpaMmMHoe ob6ecneyeHue:

T

HaumeHoBaHue nporpamm Ko:.-rao,
| GeoWall 7 — pacyeT orpaxaeHus KoTrosaHa 4
| Moayns GeoWall.Concrete — y4eT «cTeHbl B rpyHTe», BHC, Jet v pacuet Ha i 2
| MpoYHoCTb )
| Mogynb GeoWall.Stab 5 — pacuyeT ycTonunBocT#t koTnIoBaHa Metoaamu 4
| KPYrNOUMAMHAPUYECKNX NOBEPXHOCTEN
| Mogyne GeoWall.Anchor 2 — y4eT aHkepos 1 pacyeT Hecyu.lem cnocobHocTn 2
| ankepoB
f
| Mopyne GeoWall.Strut — y4et pacnopok, 6epm v pac4eT pacropok Ha 4
| NPOYHOCTb, MMBKOCTL 1 YCTONYNBOCTb N
Mogyne GeoWall.Beam — pacuyeT 06BA304HbIX NOACOB 4
| Mogynb GeoWall.Kranz — pacyer ycmmhgéal OrpaXKaeHuns KoTnosaHa ¢ 2
| aHkepamu metogom KpaHua
Mogyns GeoWall.Book — CnpaBOHHMKM I'pyHTOB Ko3(hhMLMEHTOB NocTenen, 2
HarpyaoK o - B
GeoPIate 4 Lite - pac'-leT ocag,lm cbyH;:LameHTos no CIMwu CHuMN { 3
| GeoPile 3 — pacyert cBan 1

[Ons nonb3oBaTens:
000 «MUK-MpoekT»

Bam nepegaHbl HENUCKIIOYUTENbHbIE NpaBa Ha NporpamMmHoe obecnedeHue, ykasaHHoe
sbilwe (aanee «MOy»).

Mpocum Bac BHUMATENbHO O3HAKOMMTLCS C YCNIOBUAMW HACTOSILLEro JIMLEH3NOHHOro
Cornaluenus, npexae Yem Havate yctaHosky MO Ha Baw komnbioTep.

HacTosimMii AOKYMEHT ABNsAeTCs odepToil K 3aknioveHnio HacToawero CornatueHus,
Hauano ycTaHoskn [0 sBrseTcsi akuentom faHHoro Cornaiwerusi. Tem cambiM Bbi
npuHUMaeTe ero yCrnoBus kak obssaTernbHbie K WUCMOMHEHWo, a HapylieHue ycnosuit
naHHoro CornalleHus BneyeT OTBETCTBEHHOCTb B COOTBETCTBUM C  [@ACTBYIOLIMM
3akoHopaTenscTBoM Poccuiickon ®eaepauum.

Ecnn Bbl He cornacHbl C ycnosusiMu Hactoswero CornalleHusi, To, He npovs3seas
yctaosky M0 B Tedenue 10 (JecATv) kaneHAapHbIX AHER C MOMEHTA NOMNYy4YeHUs yNakoBku ¢
aksemnnsipom MO, Bozspatute ak3emnnsip MO, a Takke KN4 annapartHoi 3alnTbl.

1. O6bEKT NULEH3UN
OBBHEKTOM NPaBOBOW OXpaHbl ABNSKOTCS: Npasa W aksemnnap MO, COCTOALLIMA 13 OfHOTO
UMW HECKOMbKUX NPOrpaMM MepeyeHb W KONWYeCTBO KOTOPbIX NpuBEAeHbl B HacTOALEM
Cornatueruu
UckniounTenbHble npasa npasoobnajatens 3alluilieHbl 3aKOoHOAAaTeNbCTBOM P® 06
aBTOPCKUX NpaBax.
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Hacroswee Cornalerve aaet Bam npaso ucnonb3aosats oduumMansHo npuobpeTeHHoe
no.

Pa3paboTynk He npeTeHayeT HW Ha Kakue UMyLLeCTBEeHHble W Apyrie npaea Ha
VHTENneKTyanbHylo COBCTBEHHOCTb, CO3AaHHylo ¢ momolbio MO 3aperncTpupoBaHHLIMM
nonb3oBaTENAMM, BbIMOMHSIOWUMM YCNOBUS HAacTosLero CornalleHus.

2. OrpaHuyeHus

MO, B Tu4. noBble BKMIOYEHHbIE B HEro Mporpammbl, MOAYNMW W TEKCT SBASIOTCS
VHTENNeKTyanbHon co6CTBEHHOCTLIO 1 3aLLWLLEHbI 3aKoHOM [paxaaHckum kogekcom PO, a
TaKkKe MONOXEHUSIMI MEXAYHAPOAHbIX AOrOBOPOB, OTHOCALLMXCS K UHTENNEeKTyanbHoi
cobCcTBEHHOCTY.

Bbl He umeeTe npasa mMoancuuMpoBaTb, AEKOMMUNMPOBATL U AM3ACCEMENMPOBATH
nporpammsl MO, a Tawke NpeanpUHAMATL NONbITKM HAPYLLUEHWS UMW B3NOMa 3aLLUThI.

Bbl He nmeeTe npasa aenatb konun nporpamm MO (3@ UCKNKOYEHUEM apXUBHBIX KOMUiA
ANSA pesepBHbIX Lienen).

Bbl He umeeTe npasa agasath MO unKM ero mporpamMMbl B NpoOKaT WM BO BPeMeHHoe
nonb3oBaxue, a Takke Bbl He MMeeTe npasa nepegaBaTh Baluu HenckniouuTENbHbIE NpaBa
Ha MO TpeTbum nuuam.

3. MapaHTUiHbIe oBsizaTenbCTBa

[apaHTMpyeTca Ka4YecTBO 3anMCaHHbIX Ha HOCUTENSX AaHHbIX, PaBoTOCNOCOBHOCTH
nporpamm, Bxoaswmx B 10, cooTeeTcTBIE KOMNOHEHTOB MO cneundrkaumram.

lapaHTus peicTeyeT npu ycnosun ucnonbaosaHus MO ¢ annapaTHbIMKU CPeacTBamMu 1
OnepaLWoHHbIMU  cucTemMamu, Ans  KoTopelx Obin  paspabortaH, B COOTBETCTBUM C
PykoBoacTBOM no akcnnyaTauuu.

MpaBoobnapatens He HeceT OTBETCTBEHHOCTW 3a paboTocnocobHocTs MO B crydae
nopuyn HocuTenen UHGOpMauum nonb3osaTens, AEWCTBUN KOMMBLIOTEPHbIX BUPYCOB,
HencnpasBHOCTE 060PYAOBaAHNA UNU YMbILLNEHHOTO NOBPEXAEHUS 3aLmThl MO.

4. OtBeTcTBEHHOCTHL CTOPOH

CTOpOHbI HECYT OTBETCTBEHHOCTb 3@ HapyLUeHue AaHHoro CornalleHns B COOTBETCTBUM
C AeNCTBYIOLLMM 3aKkoHoaaTenbcTBoM Poccuiickon Geaepaumn.

MNpaBoobnanatens oTkasbiBAaeTCA OT NMIOObIX rapaHTUM, HE NPEeAYCMOTPEHHbIX AaHHbIM
CornatueHuem.

MpaBoobnagatens HU NPU Kakux YCroBUSIX HE HECEeT OTBETCTBEHHOCTW 3a KaKoW-nuBo
yuwiep6, cBA3aHHbIN C UCMONb30BAHUEM UMW HEBO3MOXHOCTbIO Ucnonb3oBanus MO.

B niobom cnyyae cymma BO3MELLEHUS, COTNacHo AaHHOMy COrnalleHuio, He MoXeT
npesbILaTh CyMMy, (hakTUHECKN ynnaveHHyto nonb3osaTenem 3a npasa Ha 0.

[Avpektop

000 «leoCeT» ManuhuH M.A.
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CUCTEMA CEPTUOURAIUN TOCT P
OFEJIEPATTBHOE ATEHTCTBO 110 TEXHHYECKOMY PETYIHPOBAHUIO U METPOJIOTHH

sagme CEPTUOUKAT COOTBETCTBUA

T Ne  RA.RU.AB86.H01084

“erugucet® Cpok peiictBus ¢ 11.05.2018 no 10.05.2021

Ne 0116977
OPTAH IO CEPTU®UKAIIUA  RA.RU.11AB86

000 ICIIC. Opran no ceprudukaunn NpOrpaMMHO# NPOJYKIHH B CTPOHTE/ILCTBE
125057 r. MockBa, JlenuHrpaackuii npocnexT, AoM 63, Te. (499) 157-1990

MPOAYKIIUSA Iporpamma GeoWall
/s pacyeTa orpaskieHHsi KOTJIOBaHAa

e
| koA OK

58.29.29.000

obecneuentue npozpammuOe nPUKIAOHOE nPOYee HA INEKMPOHHOM HOCUMene, Cepuilnblil 6bINYCK

COOTBETCTBYET TPEBOBAHUSIM HOPMATUBHBIX AOKYMEHTOB e
xop TH BOA

TOCT 28195-89, pasn. 2, n.2.1 (mn.1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 6.1, 6.2);

TOCT 28806-90, pasn. 2, mm.13 — 16; TOCT P HCO/MIK 9126-93, pasn. 4,

4.1 -4.4; TOCT P MCO 9127-94, pa3a.6, nn.6.1.1, 6.3.1, 6.3.3, 6.5.1 - 6.5.3, 6.5.5;
T'OCT P HCO/M3K 12119-2000, pasn. 3, nn.3.1.1, 3.1.3, 3.2.1 - 3.2.5

M3rOTOBUTEAD 000 "HuxIIpoekTCrpoii”
HHH 5902163884, Poccusi, 614000, r. Ilepmb, Komcomounsckuii npocn., a. 34,
od. 108, Teu. (342) 204-02-08
‘CEPTU®UKAT BHIAAH
000 "HuxIIpoexrCrpoii”, Poccus, 614000, r. Ilepms, Komcomonbexuii npoci.,

n. 34, o. 108, Teu. (342) 204-02-08
HA OCHOBAHUH

3akmouyenns 000 IICIIC Ne 01-22-18 ot 11 mas 2018 r. Ha 3-x cTpaHHUaXx.

Cxema ceprudpukxanun 3

7

% C.};.Pa-rnep

T Hwuvans, Gamani
T.H.By6HoBa

T anumans, Gamanns

RO M DU, e AL I e, T T i
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3AKJIIOYEHHE Ne 01-19-19

OPT'AHA 110 CEPTU®UKALIUY TIPOT'PAMMHOM ITPOIYKIAX B CTPOUTEJILCTBE
Ha 6aze 00O «llenTp cepTHdHKALMHE NPOrPaMMHOIi IPOIYKLMH B cTPOHTEIbLCTBe» (000 LICIIC)

0 COOTBETCTBHH pa3JesiaM H MyHKTaM HOPMATHBHBIX J0KYMEHTOB
nporpammbl GeoWall ot 04.04.2019r.

(x ceprudukary coorBercTBusi Ne RA.RU.AB86.H01161,
cpok aeicreus 10.04.2019 — 09.04.2021)

1. OGo3HaveHHe NPOrpaMMHON MPOLYKIHH
IIporpamma GeoWall.

2. Ha3BaHue OporpamMMHO# NPOXYKIHH
Iporpamma pacuera orpaxenus: koraosana GeoWall.

3. Bepcus —5.x

4. Pemaembie 3agaun:

- pacyeT JaBlEHHMS Ha OrpaXJAlONyl0 KOHCTPYKIHMIO C YYETOM TIE€OJOTHYECKOTO CTPOEHHS
TPYHTOBOTO MAacCHBA H YPOBHS [PYHTOBBIX BOX;

- pacyeT H3rubaomero MOMEHTa H IIPOJOJILHOTO YCHIIAS,

- pacyeT ropu30HTAIBHOIO NepPEMEIIEHHS OrpaXkIalomeil KOHCTPYKIIHH;

- pacyeT peakIui JKeCTKHX U YIPYTHX CBSI3eH;

- pacyeT yCTOHYMBOCTH OTPaKAArOLIeil KOHCTPYKIIHH;

- pacyer NPOAOJILHBIX HANPSKEHHH B OrpaKJalollel KOHCTPYKIMH H ONpe/eleHHe KO3 QHIMeHTOB
3araca o MpOYHOCTH MaTepHAJIOB;

- PacyeT orpakJaroIuX KOHCTPYKIHUIH U3 OYpOBBIX CBaii, "CTEHsI B IpyHTE";

- pacdeT 3HEKTHBHBIX XapaKTEPUCTHK CeYeHHMs [ OypOBBIX CBail C apMHPOBAHHEM H "CTEHBI B
rpyHTe”;

- pacyeT ONHOPAAHBIX U JABYPSTHBIX KOHCTPYKIHH U3 GypOBBIX CBaii;

- pacyeT OrpaxxIaroIuX KOHCTPYKIIMH U3 METAILIMYECKUX TPYO HIIH IByTaBPOB H LIMYHTA;

- pacyeT Hecymel CIoCOGHOCTH aHKEPOB.

5. CooTBercTByeT TpeGOBaHHSIM NMYHKTOB HOPMATHBHBIX JOKYMEHTOB IO COCTOSIHMIO Ha 04
anpens 2019r.

TFOCT P HCO 9127-94 "[lokyMeHTauusi NOJb30BaTelss M HHGpOpPMauMs Ha YIaKoBKe
NOTPEOHTEILCKHX IPOrPAMMHBIX AKETOB":

- pasnen 6. CipaBounas noxymenrauus (OB). Iloapaszgen 6.1. O6o3navenne nakera (OB), nn.6.1.1,
6.1.3, 6.1.5. Tlonpasnen 6.3. MYHKIMOHANBHOE OIKMCAHKE MPOrpaMMHOro cpexctsa (OB), mm.6.3.1 — 6.3.3.
Tlonpasnen 6.5. Wcnonp3osanue nporpaMmuoro cpeactsa (OB), mm.6.5.1 —6.5.3, 6.5.5.

I'OCT P UCO/M3K 12119-2000 "Hudopmauuonnasi texnosnorusi. Ilakers: nporpamm.
TpeGoBanus Kk Ka4eCTBY H TECTHPOBaHHe":

- pasgen 3. Tpebopaums k xauectBy. Iloxmpasmen 3.1. Ommcamme mpoxmykra, mm.3.1.1, 3.1.3.
Monpasnen 3.2. JlokymeHTauus nonb3osarensd, m.3.2.1 —3.2.5.

T'OCT P HCO/M3K 9126-93 "Hudopmaunmonnass TexHojorus. OLeHKa MIpPorpaMMHOii
NpoAyKUMH. XapaKTePHCTHKH KA4eCTBA H PYKOBO/ICTBA 110 HX NPHMEHEHHI0":

3aMecTHTEIIb F€HEPAILHOTO
nupexropa 000 IICIIC

IKemepT
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€Tp. 2 3aK/II04eHHs K CepTH(HKATY
coorBercTBHsi Noe RA.RU.AB86.H01161
(cpok neiicrBus 10.04.2019 — 09.04.2021)

T'OCT 28806-90 "KauectBo nporpaMmubIx cpeacTs. TepMHHBI H onpeaenenus”:

- pasgen 2 O6mue XapaKTepHCTHKH KadecTBa IPOTrPaMMHOTO cpecTBa, .13 — 16.

TOCT 28195-89 "Ouenka xagecTBa NPOrpaMMHBIX cpeacTB. O6mue mooxkenns”

- paszen 2 HoMeHksiaTypa nokasaresieli ka4ecTBa porpaMMHBIX cpencts, m.2.1 (mm.1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
2.3,3.1,82;33,6.1,6.2),

6. DddexTHBHOCTL NMOATBEpXKIEHA COOTBETCTBHEM TPEGOBAHHSIM HYHKTOB HOPMATHBHBIX
JAOKYMEHTOB Mo cocTosiuio Ha 04 anpens 2019 .

CIT 14.13330.2011 - Axryanmsuposannas penakuuss CHull 11-7-81% "Crpoutenncteo B
celicMHYeCKHX paiionax”:

- paszien 4. OcHOBHbIE 0N0XKeHus, 4.3, 4.4;

- pasgen 8. TumpoTexHuueckue coopyxenus. Iloapasnmen 8.2, PacueTHble ceiicMmdueckue
BO3JeicTBHS, 11. 8.2.8.

CIT 14.13330.2014 - AxryanmsmpoBannas penaxums CHull 11-7-81% "CTpOHTEIbCTBO B
celicMHYecKuX paionax”:

- paszien 5. PacueTHEle Harpysky, m.5.17.

CIT  16.13330.2017 - Axryanmsuposannas pemnakums CHull 11-23-81%  "Cranbnbie
KOHCTPYKIHH":

- paszien 6. PacyeTHble XapaKTepPUCTHKH MaTEpHAIOB U COEMHEHHIH, 11.6.1;

- pasfen 7. Pacyer 2MeMEHTOB CTAIBHBIX KOHCTPYKIMi TIPH UEHTPATBHOM DAaCTSKEHHH M CHKATHH.
Tonpasmen 7.1. Pacuer snemenToB crmomHoro cedyenus, mm.7.1.1, 7.1.3 - 7.1.5. Ionmpaszmen 7.2. Pacuer
3JIEMEHTOB CKBO3HOTO cedeHus, nn.7.2.1,7.2.2,7.2.4 - 7.2.10;

- paszen 8. PacueT 3JIeMEHTOB CTANBHBIX KOHCTPYKIWi npu usruGe. Ilonpaspen 8.2. Pacuer ma
TPOYHOCTH H3rMGAEMEIX 3JIEMEHTOB CILIOIIHOTrO cevenns, mi.8.2.1 - 8.2.3. [Togpasaen 8.4. Pacuer Ha o6y
YCTOHYHBOCTE H3rHGaeMbIX 3JIEMEHTOB CILIOIIHOTO cedenus, m.8.4.1 - 8.4.4;

- paszien 9. Pacyer 3/1eMeHTOB CTalbHBIX KOHCTPYKUHH IIPH AeHCTBHH MPOJIOIBHON CHITBI C H3THOOM.
Honpasnen 9.1. Pacyer Ha MPOYHOCTH IEMEHTOB CILIOMIHOTO cewenms, mm.9.1.1 - 9.1.3. Togpasgen 9.2.
Pacuer Ha ycTOMUMBOCTS 5EMEHTOB CIUIOMHOTO cedeHus, mm.9.2.1 - 9.2.10. IMompasnen 9.3. Pacuer Ha
YCTOHYHBOCTh 3NIEMEHTOB CKBO3HOTO cedenus, mn.9.3.1 - 9.3.4, 9.3.6, 9.3.7. Tlonpasnen 9.4. Iposepka
YCTOHYMBOCTH CTEHOK M MOACOB, .9.4.1 - 9.4.9;

- pasgen 10. PacueTHele JNHHBI H IpeJeNbHBIE THOKOCTH 3MEMEHTOB CTATBHBIX KOHCTPYKIIHMi.
Tlonpasnen 10.4. Ilpenensusie rubkocTy 3meMenTos, . 10.4.1, 10.4.2.

CII 22.13330.2011 - Aktyaausuposannas peaaxuus CHull 2.02.01-83* "OcnoBanus 3nanuii n
COOpYyKeHMii":

- pa3zien 4. O6uue nonoxenus, nn.4.2, 4.3, 4.8, 4.9;

- pasmen 5. IlpoektupoBamue ocHoBanmii. [lTogpasmen 5.1. OGmme ykasamms, mm.5.1.2 - 5.1.6.
Tlompasnen 5.2. Harpysku i Bo3[eHCTBYS, yqUThIBAEMbIE B pacueTax OCHOBaHHA, m.5.2.1 - 5.2.4. [Tonpaszen
5.3. HopMaTHBHBIE H pacyeTHbIE 3HaYeHHs XapaKTepUCTHK rPyHToB, ni.5.3.1 - 5.3.7, 5.3.15. Toapaszaen 5.6.
Pacyer ocnopanmit o xedopmaumsv, mn.5.6.1 - 5.6.3. Toapasaen 5.7. Pacuer ocHoBaHuii mo Hecyuei
crocobrocty, mn.5.7.1, 5.7.4,5.7.7, 5.7.10;

- pasmen 6. OCOGEHHOCTH IIPOEKTHPOBAHMS OCHOBAHHMH COODYKEHHH, BO3BOJMMBIX HA
crenu(uueckuX rpyHTax H B 0co0bIx yemosusx. [Toppasmen 6.9. 3akperutennsie rpyntel, mn.6.9.1, 6.9.2,
6.9.4,6.9.5,6.9.10,6.9.11;

- pasgen 9. OcoGeHHOCTH NpPOEKTHPOBAHHA OCHOBAHHMH TON3EMHBIX 4YacTell COOpYKeHHH U
Te0TEXHMYECKHH mporno3, mm.9.11 - 9.13,9.15 - 9.24.

3amMecTHTe/Ib reHepaILHOro
aupextopa 00O IICIIC

DKenepr
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cTp. 3 3aKII049eHHs K cepTHHUKATY
coorBercTBHsl Ne RA.RU.AB86.H01161
(cpox peiicTus 10.04.2019 - 09.04.2021)

CI 22.13330.2016 - AkTyaamsuposaunas penakuus CHull 2.02.01-83* "OcHoBanus 3AaHMi
H COOpY:KeHMii":

- paszen 4. O6mme nonoxenns, nn.4.2, 4.4, 4.9, 4.12;

- paszien 5. IIpoextuposanue ockosanmii. [Toxpasaen 5.1. O6mue ykasanus, nm.5.1.5, 5.1.7 - 5.1.11.
Hozpasnen 5.2. Harpysku u Bo3ieiCTBHS, yaHTEIBaEMEIE B pacyetax ocHoBaHHH, mn.5.2.1, 5.2.2,5.2.5, 5.2.6.
Honpasnen 5.3. HopmatHBHEIE M pacyeTHBIe 3HAYEHHS XapaKTePHCTHK IPyHTOB, mm.5.3.3 - 5.3.8, 5.3.16.
Tonpaspen 5.6. Pacuer ocHoBaHwmii mo nedopmarmsm, mn.5.6.1, 5.6.3. [ogpasaen 5.7. Pacuer ocHoBaHwmif o
Hecyme# cnoco6HocTH, nn.5.7.1, 5.7.4,5.7.7, 5.7.10;

- pasmen 6. OcOGEHHOCTH IPOEKTHPOBAHHS OCHOBAHHI COOPYXKEHHH, BO3BOAMMEIX Ha
CleH(pHIECKUX IPyHTaX W B 0coObIX ycroBmsx. Iloxpaszen 6.9. 3akpenennbie rpyHTHL, m.6.9.1, 6.9.2,
6.9.5,6.9.6;

- pasgen 9. OCOGEHHOCTH NPOEKTHPOBAHHS OCHOBAHHMH TMOJ3EMHBIX uacTell COOpYKeHHH H
TeOTeXHHYECKHH mporHo3, mm.9.11 - 9.13, 9.15 - 9.24.

CIT 52-101-2003 "BeronHbie H Kene300eTOHHbIE KOHCTPYKIMH 0e3 mNpeaBapHTEJILHOIO
HANPSKEHHs apMaTyphbi”:

- paszen 4. O6mue nonosxennus. [oxpasaen 4.2. OCHOBHBIE pacueTHbIe TpeGoBanms, m.4.2.1 —4.2.4;

- paszen 5. Matepuansl /uisi GETOHHBIX H Kene306eTOHHBIX koHcTpyknui. ITonpasnen 5.1. Beron.
Toxasatemn kaecTBa GeTOHa M MX IPHMEHEHHE IPH IPOSKTHPOBAHUH, 11.5.1.3. HopwmarugHbie 1 pacyeTHble
3HAYEHHS XapaKTepHCTHK Gerona. HopMaTHBHBIC 3HAYeHHs IPOYHOCTHBIX XapaKTEPHCTHK GeToHa, 1.5.1.8.
PacuerHble 3HaueHHs NPOYHOCTHBIX XapakTepHCTHK GeToHa, 1.5.1.9. JlebopmannoHHbIe XapaKTEPUCTHKH
6erona, mn.5.1.11 - 5.1.13. Jluarpamms! coctosiaus Getona, m.5.1.17,5.1.19 - 5.1.21;

- pasgen 6. Pacuer 5neMeHTOB GETOHHBIX M )KENE30GETOHHBIX KOHCTPYKIMM 110 MpEIebHbIM
COCTOSTHHAM TepBoi rpymmbt. [Toxpaszen 6.2. Pacyer kesne306eTOHHBIX MEMEHTOB 10 POYHOCTH. Pacuer 1o
TIPOYHOCTH JKeNe306ETOHHBIX JIEMEHTOB Ha JeHCTBHE H3rHGAIOIIMX MEMEHTOB W MPOIOIBHEIX chil. Obine
TOMOKeHHS, 11.6.2.2. Pacuer 1o MPOYHOCTH HOPMAILHBIX CeYeHHU 1O PeebHBIM yCHIHAM, 11.6.2.5 — 6.2.7.
Pacyer msruGaemsix snementoB, mn.6.2.9, 6.2.10. Pacuer mo MpOYHOCTH HOPMATBHBIX CEeYeHHH Ha OCHOBE
HETUHEHHO#H nedopmanronHoi Monemy, mn.6.2.21, 6.2.22.

7. IlporpamMMHas AOKyMeHTAaIHsI.
GeoWall. Pacuer orpakenns KoTJIoBaHa. PyxoBozcTBo nons3oBarens, 19 c.

3amecTurens reHepajbHOro

aupextopa 000 LCIIC JL.YO.ByGHoB

Ikcnept T.H.By6noBa
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000 UPCAII «CAITIPOTOH»

IOpuiuueckuii anpec: 143966, r. Peyros, Mockogekoii 0671, yi. [lo6east, 1. 9
Daxtuveckuii aapec: 143966, r. Peyros, Mockorcko# 0611, yn. TToGenst, 1. 9
Tenedon: (495) 510-94-97

WHH 5041021070 KI1I1 504101001

p/c 40762810616600005075

B B''b 24 ([TAO), r. Mockea

BHK 044525716 x/c 30101810100G00000716

E-mail: infol@normcad.ru, http://www.normead.ru

JNLEH3AS

Ha [(POrPAaMMHEBIE MPOYKTH

No 17062483 o1 29.06.2017

TIPOH3BOJIMTE Ib nporpasMHbIX IPOIYKTOR:
Hanmernopadue 000 1IPCATT «CATIPO'TOH»
VKT 5041021070/504101001
IOpuanueckuit aapec 143966, 1. Peyror, Mockorekoii 063.. va. IToGeay, 1. 9
Daxruiecknit agpec 143966, r. Peyros, MockoBckoii 061, yn, TToGewl. 1. 9
lenedon (495) 510-94-97
E-mail infoidnormead.ru

npenoctarnscT [HONL3OBATE):

Hauverozanne 000 "MUK-TTIPOEKT”
VIHFKIITL | 77145992097770361001 ]
Hpunpecknii anpec 123242, Mockna 1. bappukaanas yi, aom Ne 19, cpoene |

NIPABO HA UCAQIL30BANNAEC CNCAYOHIIX OPOrPAMMHbBIX NPOLYKTOB!

Ne 'ﬁp'aaooﬁnagarenb HaumeroraHue

1 QQO LPCATH MaxeT np!/[’!;;‘l‘a,CLthX nporpamm NormCAD 9.4.
«CATIPOTOH» Komnnext "Crpoutenscteo MAXIMUM®, cetesoi, nons3oeareneh - 15

. FIPOMBBOJUTEND rapanwtnpycr KOMILICKTHOCTL  IIOCTABICHHEONR  NPOTPAMMHONE  1iPOILY KUK, 4
TAKKE OTCYTCTBHE ASEKTOR HOCHTCHS B MOMCHT OTIPY3KH IIPOFPAMMHAOR IIPONY K1,

. HPOM3BOAMWTEID ne neceT OFRETCIREHROCIL i BUBMONKIBIA YIEPD NPIMO WIM  KOCBCHHO
CRIBANHBIA € TIPUMENCINEM  WiH  HEBOIMOKHOCTLIO  UPHMCIICHHES  HACTOAEFO  UPOIPAMMIIONIO
ofecreuenus.

3. MOGB30BATEN B mofynact npaso 1 oHe AeHCTRIA, CRISAHHLIC ¢ (Y HKUNONMPOBAlUEM KOIMY
HPOIPAMMHOTO 00ECEUEHnT B COOTBCICTBAY € CE HABIAIEHHEM HA OZHOM M3 KOMILIOTEPOR
HOJIB3OBATEJIST (eciin ne 0roBOPEHA HOCTABKA CCTCBONR BCPCHK).

DOJB30BATENDL 0BsizyeTes JONYCKRATL HECAHKUMORRPOBAHHOIY KOIRPOBALIHS,
NCKOMAMIBILKK, BOCUPOUBBC/ICHHS 0 pacnpo OJYIISHILIX  KOTEHA HPOTPAMMHOIO
obcenicucust, s ToM 4uCie nx Hacreli.

I'cnepans,

000
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ANO3K

BbIMTMCKA
U3 PEECTPA YNIEHOB CAMOPEIYIMPYEMOW OPTAHU3ALIMA

14.10.2019 CPO-I1-588/B/1

(1ara) (HOMEP)
Camopery/npyemasi Opranusaiusi ACCoIHALH

«[1pOeKTHPOBIIMKH 000POHHOTO H IHEPIETHIECKOT0 KOMILICKCOBY (CPO «AITODK»)

Camoperyanpyemas oOpraHu3aiis, OCHOBAHHAS HA “ICHCTBC JIHL, OCYIICCTBISIOUHX 110ATOTOBKY [POEKTHOI JOKyMCHTAUMI

Pd. 117420, Mocksa, ynnua Hamerkuna, 10A k. 1,
www.sro-apock.ru, info@sro-apoek.ru
CPO-[1-060-20112009

Bhigana: OfIEcTBY ¢ OrpAHHYEHHOH OTBETCTBEHHOCTEIO "[MUK-MpoexT"

TanmeioBane [ [
1. Ceenenusi 0 "iene CamMmoperyupyeMoii opranusaunum:
1.1 Tloznoe i (B ciyuac. CCiim HMEETCs) COKPALIEHHOC OGLIECTBO ¢ OFpaHHUCHHOIi oTBeTCTRCHHOCTBIO "TTHK-
HAMMCHOBAIHE JOPHHUCCKOIO MHHa Mk paMuIus, pamuiis, Ipoecktr"
MM, (B Cilyuae, eCii HMECTCs) OTYCCTBO HHAHBHIYAIBHOIO 000 [MUK-TTpoekT
HPCATPHHIMATEIS
1.2 Macutnukaunontplii Homep nasorommareibuka (WHIT 7714599209
1.3 OCHOBHOI T0CYTAPCTBCHRBI PETHCTPALHOHHbLH HOMCP 1057746752403

(OTPH) 111 0CHOBHOI 10CYAAPCTRCHHBII PETHCTPALHON b
HOMEp HH.IBILAIbHOTO npeuiipuinvates (OTPHUIT)

P, 123022, 1. Mocksa, yi. Kpacnas Tpecis,

1.4 AIpec MCCTa HAXOK, ICHHS IOPHHNECKOTO JIHILA
p i i 5, 1o, 1. komh, Ne60

1.5 Mccto (aKTHICCKOTO OCY IICCTRICHHS ACATEIRHOCTH (MO1bKO
01 UHOUBLOY@IBIO20 NPEOnpUHUMAMEL)

2. Ceesenus 0 4ICHCTBE HIAHBHIYAILIOIO NPCAIPHIMMATCIS WK I0PHAMYECKOTO JIHUA B CcaMoperyJiupyeMoi

opranmanum;
2.1 PerucTpalliOHHBIH HOMCP YICHA B PCCCTPE WICHOB 313
cnmpcrwmpycwou oprasuaiiK

22 Jlata perncT Al 10pH.ANICCROO LA 1l 03.02.2011

HHHBILYAIBHOTO TIPCIPHHMMATCIIS B PECCTPE WICHOB
CAMOPCTYJIMPYEMOI OPraHN3aAUNH (UCT0, MeCAY, c0d)

2.3 Jlara (umcsio, MECALL, 10/1) H HOMEP PCLICHHS O NPHCMC B 29.06.2017, Iporokoa Ne 06-TCT1-25/2017
HJICHBI CAMOPCTY/IHPYCMOi Opramsainm
3.4 Jlata BOTYTICHII B CITy PENICHIA O IPHEME B WICHED 29.06.2017

CaMOpEryJIHPYCMOii OPIaHH3ALINH (HUCT10, MeCAY, 200)

2.5 Jlata NpeKkpauieHns WICHCTBA B CAMOPCTYJIHPYEMOii -
OpraHmAUMH (HC10, Mecay, 200)

2.6 OcHOBAHMS IIPSKPALUCHHS WICHCTBA B CAMOPCTYIHPYEMOit -
opraHmiauun

3. Coeactns 0 HaIudun y 9/1eia cCaMopery I HPYeMoii OPraHu3alun NPaBa BeIIOJIHeHHS padoT:

31 Jla1a, ¢ KOTOPOI ICH CAMOPETyIPYCMOit OPIAHISAIIH HMEET PABO BhINONHATE HIAKCHCPHBIE H3bICKAHIA,
HOATOTOBKY HPOCKTHOH 10KYMEHTAUMN, CTPOUTEILCTBO. PEKOHCTPYKIIMIO, KAIHTA)bHEII PEMOHT, CHOC 05LCKTOB
KAUITTAILIOT0 CTPONTCILCTBA 110 1070BOPY H1OAPAA HA BRIIONHCHHC HHKCHEPHBIX HIBICKAHIIL, NOATOTOBKY UPOCKT IOl

OCYIECTRIATE
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JMOKYMEHTAIHH, 110 JOTOBOPY CTPOHTEIIBHOIO MOJPSA/LA, 110 JOrOBOPY M01PA/1a HA OCYLICCTBICHUC CHOCA
B OTHOLLCHHH 0COD0 OlIACHBIX,
TCXHUUCCKH CIOKHBIX H
YHHKAJIBHBIX 00LEKTOB
KaIHUTAJIBHOI'O CTPOHTEIILCTBA
(kpoMme 00BEKTOB HCIIOJIB30BAHHS
ATOMHOH DHEPTHH)
03.02.2011 03.02.2011 -

B OTHOUWICHUH 06’bCK'TOB KaltuTaJIbHOT'O
CTPOUTEILCTBA (KPOME 0CODO OIIACHDIX,
TCXHHYCCKH CJIOWKHBIX U }/HHKZU'IBHHX
00BLEKTOB, OOLCKTOB MCITIOJIb30BAHUS
ATOMHOM YHCPIHH)

B OTHOILIECHHH 00bLCKTOB
HCITOJIB30BAHNSA aTOMHOH
YHEPTHUH

3.2 Cse/cHust 00 ypoBHE OTBETCTBEHHOCTH WICHA CAMOPCTYJIHPYCMOii OPraHH3alHH 110 0053aTC/ILCTBAM [0 I0TOBOPY 10psiia

HA BBIIOIHECHHC HHKCHCPHBIX H3BICKAHHUIT, HOAIOTOBKY HPOEKTHON AOKYMEHTAIHM, 110 [I0TOBOPY CTPOHTCILHOTO MOAPsIA, 110
JIOrOBOPY TI0IPAAA HA OCYIECTBICHUC CHOCA, H CTONMOCTH PaboT 110 0THOMY JIOTOBOPY, B COOTBETCTBHH C KOTOPBIM YKA3AHHBIM
YJICHOM BHCCCH B3HOC B KOMIICHCALIHOHHBIN (D)OH | BO3MCILCHHS Bpe/a:

a) nepBblil ne npessimaet 25 000 000 (/1Ba,1uaTh NATh MHJUIHOHOB) pyOiicii

©) BrOpOH ue npesbimaet 50 000 000 (M8TbACCAT MUILIMOHOB) pyOuici

B) TPCTHH V | se npessimaer 300 000 000 (TpexcoT MHILIMOHOB) pyOJICit

) 4YeTBEPTHIH coctasisiet 300 000 000 (Tpucta MusuiHOHOB) pyOiici u fosice

/1) TATBIH

&) nposioh OCYILECTBIISICT CHOC 0ObEKTA Kally{lTaJIbHoro CTPOMTCIILCTBA, HC CBA3AHHBIH CO
CTPOUTEJILCTBOM, PCKOHCTPYKLHCH 00bEKTa KAlIMTAJIBHOIO CTPOUTCIILCTBA

3.3 Ceeuenusi 00 yPOBHC OTBETCTBCHHOCTH WICHA CaMOPEryJHPYCMOil OPraHU3aLuu 110 00A3aTC/IBCTBAM 110 JOTOBOPY HO/ps/a
HA BBIMOJIHCHHC MHKCHCPHBIX H3BICKAHHMIT, IOAIOTOBKY NPOEKTHOMH A0KYMECHTAUMH, 110 JOTOBOPY CTPOHUTEJIBHOTO 10/IPHIA. 110
JI0TOBOPY 1I0/IPS/IA HA OCYLICCTBIICHUE CHOCA, 3AK/TIOYEHHDBIM C HCIIOJIB30BAHHCM KOHKYPCHTHBIX ¢croco0OB 3aKIOYCHHUSA
JIOTOBOPOB, U MPC/C/IbHOMY Pa3sMepy 00A3aTE/ICTB 110 TAKHM IOFOBOPAM, B COOTBCTCTBHH C KOTOPBIM YKAZAHHBIM 1JICHOM
BHECCH B3HOC B KOMIICHCALIMOHHBIH (DOH/1 0OCCIICUCHHUS JIOTOBOPHBIX 0053aTCIIbCTB!

a) repBblil ne npesbitract 25 000 000 (Asaxuars 117h MHJLJIMOHOB) pyOuIcH.
0) BTOpO# ne npessiract 50 000 000 (TTaTbiecAT MHILIMOHOB) pyOUICH.

B) TPETH ne npesbimact 300 000 000 (TpucTa MHIUIMOHOB) pyOucii.

I') 4CTBEPTBIN V | cocrasiusier 300 000 000 (Tpucta MmumtnonoB) pydieii u dosce.
1) TISATHIH

4. Cejgenus 0 NPpUOCTAHOBJICHHY NIpaBa BBLINOJIHATHD HHKCHEPHbIEC H3bICKAHUA, OCYHIECTBJATH MHOAT0OTOBKY llpO(‘K'l‘llOi/i
JOKYMEHTALHMH, CTPOUTE/ILCTBO, PEKOHCTPYKIHIO, KanuTAlbHbIN PeMOHT, CHOC 00bEeKTOB KallUTAJIbLHOI0 CTPOHTE/ILCTBA:

4.1 Jlara, ¢ KOTOPOI ITPHOCTAHOBJICHO 1IPABO BBINOJIHCHHS pabor OTtcyTcTBYyeT
(4ucs10, Mecsl, Tox)

4.2 Cpok, Ha KOTOPbIH IPMOCTAHOBICHO IPABO BBIIOJHCHHA
pador

OtcyTteTByeT

Accotmauusn

"n[,“‘)‘:'.‘l(}'/‘.P(\RUJJ,‘?KVI Fpﬂ[[[eHKO 10.U.
B"“e_"pe:;"[[eHT ) oBunoiHoro
W BHEL T ATHIeCKS H
KOMFIEK, \}wJ ‘

CPO "ATIO2K"™
Osist GOKYMEHMOG
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Dopma ebinucKU YMEEpIHCOeHa
npukasom Pocmexnadzopa om 04.03.2019 Ne 86

BBITIMCKA
W3 PEECTPA YJIEHOB CAMOPEI'YJIUPYEMOW OPTAHU3ALIMA

11.10:2029 3424

(HOMEp)

(nara)
Accolpalus caMoperyanpyemas opranusanus "llentpansHoe 06beIMHeHke OPraHu3aLUi M0
MHKEHEPHBIM M3BICKAHUAM Ui cTpouTenbersa "LleHTpusbickanus .

(Acconmarus CPO "llentpussickanys'")
(BHJI, TIOJHOE U COKAIIEHHOE HaUMEHOBAHME CAMODPEryITPYEMOH OpraHu3aLii)

CaMoperyJupyeMasi OpraHu3aius,0CHOBaHHas Ha YICHCTBE JIMIL, BBINOJIHAOMNX HHKCHEPHBIC

M3BICKAHHUS
(BUI CAMOPETYIHPYEMOif OpraHH3aIHHI)

129085, r. Mocksa, mpocnekt Mupa, 1. 95, ctpoenue 1, arax 12, yacTh nomelnenus [, KOMHaTbl

19.19a.21, www.np-ciz.ru,np-ciz@mail.ru, infociz@mail.ru, cizcontrol@mail.ru
(anpec MecTa HAXOXKICHHS CaMOpETy/IMPYEMOR OPraHU3aLH, anpec OPUUHMATLHOTO CaiiTa B HH(POPMALFOHHO-TENEKOMMY HUKAHOHHON
ceru "UntepHer”, anpec IeKTPOHHOH OYTH)

CPO-1-003-14092009

(perMCTPaLHORHIH HOMeP 3AIHCH B FOCYIAPCTBEHHOM PEECTPE CAMOPETy IHPYEMBIX OpraHH3arlHii)

ssinana: OBGIIECTBO ¢ OTPaHMYEHHOM 0TBeTCTBeHHOCTHIO «ITUK-TIpoeKT
(hamunst, mmst (B CITydae, eCIU UMEETCs) OTHECTBO 3asBATEI - (PU3UHUECKOTO JIHMIIA MITH MOIHOC HAMMCHOBAHHE 3ATBUTEII —
JOPHMUYECKOTO JTHIIA)

HaumeHoBaHue [ Caenenus

1. CBefienusi 0 YieHe CaMopery JJMpyeMoii OpraHu3auu:

1.1 TosHoe U (B cilyyae, €Ciu HMEEeTCs) COKPAIeHHOe HAMMeHOBaHHE OO6LIECTBO ¢ OrPaHHIEHHON
FOPUAMYECKOTO NMLa Wi hamuius, hamunus, ums, (B ciyyae, eciu TBeTcTBeHHOCTEIO «TTHUK-TTpoekT»
MMEETCsl) OTYECTBO MHAMBHMIYAIBbHOTO MPEeANPUHAMATEN 000 (THK-ITpoekT»

1.2 WnentnduKkalMoHHbIi HoMep Hanoromnnatenpuyka (MHH) 7714599209

1.3 OcHOBHO# FOCYIapCTBEHHbIN perucTpaonHbi Homep (OT'PH) niu 1057746752403

OCHOBHO# rOCYJapCTBEHHBIH PErMCTPAMOHHBIH HOMEP MH/NBHLYaJbHOTO

npennpuaumatens (OCPHHUIT)
1.4 Anpec MecTa HaXOXK, eHI;ﬁ FOPUIMYECKOrO JMIa 123022, r. Mockea, yi1. Kpachas Hpecks,
it 2 pl/ul \ 1 In. 24, stax 5, nom.L, komH. Ne60

1.5 Mecto (akTHIeCKOro OCYINECTBIIEHHS AEATEeIbHOCTH (monvko ons
UHOUBUOYATLHO20 NPEONPUHUMAMENS)

2. CBegeHus 0 YWieHCTBe HHIMBHAYAJIbHOI0 NpeANpHHIMATE/ IS HIH IOPUAHYECKOro JIHIa B caMOpery.rmpyeM()ﬁ

OpraHM3alMH:

2.1 PerucTpaivoHHbIH HOMEp UIeHa B PEECTPE UJIEHOB CaMOPETyINPyeMOH 884
OpraHu3aluu

2.2 Jlata perucTpaLuy FOPHANYECKOro LA WM HHANBUYaTbHOTO 07.02.2018

MPeANpPHHUMATENS B PEECTPE UIEHOB CAMOPETYIHPYEeMO#i OpraHU3aliy
(uucno, mecsy, 200)

2.3 Jlata (44ci10, MECSIL, TOJI) U HOMEP PELICHHUs O IPUEME B YJICHbI 07.02.2018, TIporokon Ne238
caMoperyJanpyeMol opraHu3alin

2.4 Jlata BCTYTIEHHs B CHJly PELUEHHs O IPHEME B UJIEHBI CAMODETYJIHPYeMOi 08.02.2018
OpraHu3aLMK (YUCno, Mecsy, 200)
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2.5 [lata NpexpallieHys WIEHCTBA B CAMOPETy.IMpYeMOl OpraHu3aLyy (4uco,
Mecsy, 200)

2.6 OcHOBaHMs NPEKPAIIEHHS YICHCTBA B CAMOPETYJIMPYEMOif OpraHu3aluy |-

3. CBefieHHs 0 HAJIMYMH y WICHA CAMOPEry/IHPYeMOii OPraHH3ALMH [IPaBa BHINOIHEHHs! pa6or:

3.1 Jlara, ¢ KOTOPOH /e CaMOPETy.IHPYEMOH OPraHH3aLuH HMEET NPABO BbUIOAHSTE HMH3KeHEePHbIe H3bICKAHHS,
OCYMIECTBIIATE MOATOTOBKY MPOEKTHOM OKYMEHTALIMH, CTPOUTEITBCTBO, PEKOHCTPYKLMIO, KAIUTAbHBIH PEMOHT, CHOC
00BEKTOB KallHTaIbHONO CTPOUTENBCTBA 110 OrOBOPY MOAPANA Ha BHITIOTHEHHE HHKEHEPHBIX H3bICKAHMH, MOATOTOBKY
TPOEKTHOM JIOKYMEHTALMH, I10 JOTOBOPY CTPOMTENBHOrO MOAPSIA, TI0 IOTOBOPY MOAPS/IA Ha OCYIIECTBICHHE CHOCA:

B OTHOIIEHUH OOBEKTOB KallUTalbHOTO B OTHOLIEHUH 0CO0O0 OMNACHBIX,
CTPOMTENBCTBA (KPOME 0COBO OMACHBIX, | TEXHHUYECKH CIOMKHBIX H YHHKATBHBIX B OTHOIIEHUHU 0OBEKTOB
TEXHUYECKH CIIOMKHBIX U YHUKAIBHBIX 06BEKTOB KaIHTaJIBHOTO HCIIOJIb30BaHUsl aTOMHOH
00BEKTOB, 06BEKTOB HCIIONB30BAHHSI CTPOUTENBCTBA (KPOME 00BEKTOB SHEPIUH
ATOMHOM SHEpPrum) MCIIO/Ib30BaHUs aTOMHOM 3HEPIHH)
08.02.2018 - &

3.2 Cezenusi 06 ypOBHE OTBETCTBEHHOCTH YeHa CAMOPEry THPYeMOii OpraHM3aLMH M0 06S3aTeNbCTBAM 10 JIOTOBOPY
TOApsaa Ha BBINOIHEHHE HHIKEHePHBIX H3bICKAHMI, IOATOTOBKY NPOEKTHOI JOKYMEHTALHH, TIO IOTOBOPY
CTPOMTE/ILHOTO MOAPA/A, IO AOTOBOPY MOAPSJA Ha OCYLIECTBIEHHE CHOCA, M CTOMMOCTH paboT MO OHOMY J0rOBOpY, Bl
COOTBETCTBHH C KOTOPBIM yKa3aHHBIM YJICHOM BHECEH B3HOC B KOMIICHCALIMOHHBINA (POHI BO3MELIEHHS Bpesa:

a) MepBeIi v | He npessimaet 25 000 000 (1BaauaTh MSTh MUIIMOHOB) Py6Iei.
6) BTOpOI He npepsimaet 50 000 000 (MAThAECAT MUUIHOHOB) PyGIEH.

B) TpeTHit He npessimaet 300 000 000 (TpeXcOT MUILTHOHOB) py6ieii.

T) 4eTBEPTHIN cocraenser 300 000 000 (TprcTa MHIIHOHOB) pybiieii 1 Goee.

3.3 Cpenenus 06 ypOBHE OTBETCTBEHHOCTH Y/I€Ha CAMOPETYIHPYeMOii OPraHN3aLIHN 10 06S3aTeHCTBAM 110 JIOTOBOPY
TOApsAa HA BBINOIHEHHE HHKEHePHDIX H3bICKAHMH, IOArOTOBKY NPOEKTHO JOKYMEHTALMH, TIO IOTOBOPY
CTPOUTENLHOTO MOAPsi/A, [0 AOrOBOPY MOAPSAAA Ha OCYILIECTBIIEHHE CHOCA, 3aKTIOYAEMbIM C UCTIONb30BAHUEM
KOHKYPEHTHBIX CIIOCOGOB 3aKITFOUEHHS IOTOBOPOB, B COOTBETCTBUH C KOTOPHIM YKA3aHHBIM WIEHOM BHECEH B3HOC B
KOMIICHCALMOHHbIH OH 00eCIeUeHN s IOTOBOPHBIX 00s3aTENBCTB:

a) NepBbIi ¢ | ne npesbimaer 25 000 000 (JIBaguate nsTh MHUTHOHOB) pyOGei.
6) BTOpOI He npesbiwaet 50 000 000 (TTsTeaecaT MUIIHOHOB) py6iieii.

B) TpeTHH He npessumaet 300 000 000 (TprcTa MUINTHOHOB) py6ieii.

T') 4eTBEpPTHIi cocrasiset 300 000 000 (Tprcra MUILTHOHOB) py6ieii u Gonee

4. Cneuemm 0 MPHOCTAHOBJICHUH NPABAa BLINOJHATH HHIKEHEPHbIe H3BICKAHUS, OCYIECTBIAATH MOATOTOBKY
l'lpOeKl'HOﬁ JAOKYMEHTAaLHH, CTPOUTEIbCTBO, PEKOHCTPYKUHIO, KaNUTAJbLHBIA PEMOHT, CHOC 00bEeKTOB
KanuTaJbHOr0 CTPOMTEJILCTBA

4.1 Jlata, ¢ KOTOPOH MPHOCTAHOBIIEHO IPABO BBINOJHEHUs PaGOT (YMCIIO, Or1cyrcTByeT
MECSLI, FOJI)
4.2 Cpok, Ha KOTOpBIi PHOCTAHOB/IEHO NPABO BBIIOJIHEHHS paGoT OtcyTcTByeT

[enepanbHblit 1UpeKTop A.A. Cynposuu

TRICKAHUSIM
ans or 1bCTBA
CHeHTPHssicKkaHIRYy,
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PEHIEHHUE Ne 9-09/2015
EQMHCTBEHHOTO y4acTHHKA
O6mecTBa ¢ OrpaHH1eHHON OTBETCTBEHHOCTBLIO
«EBPOITPOEKT»

(OI'PH 1057746752403, UHH 7714599209)

r. Mocksa «02» centabps 2015 roxa

Iy6aragnoe  aknuonepHoe  0fmecTBO «[pynna Komnannii  ITHK»
(OT'PH 1027739137084, MHH 7713011336, KIIIT 774501001, mecroraxoxaenne: 123242, r.
Mocksa, yi. Bappukajnas, 1. 19, crp. 1), B mune ITpesuenta I'opaeesa Cepres Dayapiosuya,
JISHCTBYIONIEro Ha ocHoBaHMM YcraBa OGIIECTBa, SBIMIOMIEECS €IMHCTBEHHBIM YYaCTHHKOM
OGmectBa ¢ orpasudeHHoM oTBeTcTBeHHOCTSI0 «EBPOTTPOEKTY (manee — «O6mectBoy),

BiIajeromee aojei pasmepom — 100% ycrasroro kanutana ObmecTsa, HpHHSIO

PEMIEHUE:

1. Visvennth HamvenoBanne OOINECTBA W YTBEPAWTh HOBOE IOJIHOE HAMMEHOBAHHE
Ob6miectsa Ha pycckom sizbike: OOImECTBO ¢ orpaEMUYeHHOM oTBeTcTBeHHOCTHIO «[IUK-TIpoexTy,
Coxpamennoe HammeHoBanme O6mrectea Ha pycckoM sspike - OO0  «TTUK-TIpoexT».
@upmenroe HamveHopanue OGmIeCTBAa Ha pyccKoM s3bike — OOIMECTBO ¢ OrpaHAYEHHOIN
orBercTBeHHOCThIO «ITMK-ITpoexT».

2. Yreepauts Ycras OGuIecTBa B HOBOH PE/IAKIAH.

3. [opyunts I'eHepanbHOMY AMpEKTOPY AMasoBy A.A. 3apErHCTPHPOBATH H3MEHEHWS,

BHOCHMBIC B YUPCAUTEIBHBIE JOKYMEHTHI OGIIICCTBB, B COOTBETCTBYIOIIEM HAJIOIrOBOM OpraHe.

Ipesngent

TMAO «I'pynna Komnanmii TTH] C.3. I'opaees




