1. Какой человек ответственный за проект? 


2. Что такое фанкойил? 
А. климатический прибор, обеспечивающий централизованное кондиционирование и нагрев помещения. 
Б. структурированная система мониторинга и управления инженерными сетями
В. составляющая система пожаротушения
[image: ]              3.  Подпишите название каждого профиля? 
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4. Что значит УР.Ч.П. ?

5. Какой минимальный размер прохода у эвакуационного выхода по пожарной безопасности?

6. Незадымляемых лестничных клетках высота ограждения должна быть ….
                      А. 1100  Б.1500 В. 1200 Г. 1000
               7.  Что обозначает аббревиатура ПЗ ?

              8. Правильное направление стрелки пандуса на чертеже 
[image: ]              А.        [image: ]               Б. 
              9. Напишите название материала по штриховке.
[bookmark: _GoBack]               [image: ]
           10. Начертите узел: к кирпичной стене крепится - мин.вата, профиль ПП (крепится на прямом                    подвесе), 2 листа гипсокартонна, шпаклевка.   
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