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	Спецификация витражей с 9 по 17 этаж

	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	9 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	41	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество.
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	212,9
	 
	 

	4
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло.
	5,4
	 
	 

	10 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	59.5	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество.
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	184,8	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Сократилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ
	 
	 

	4
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло.
	2,8
	 
	 

	11 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	107.5	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество.
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	159.7	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Сократилась позиция.

	 
	 

	4
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло.
	1,6
	 
	 

	5
	Versal-Group или аналог
	Мебельная сборная перегородка, комбинированная ЛДСП + стекло. Цв. RAL9006. H – 2.1 м.
	105,0	Comment by Dmitry: ИЗМ 1 от 31.10.19 
добавлена позиция для помещения 11.17.
	
	

	12 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	44.5	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество.
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	199,9	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Сократилась позиция.
	 
	 

	4
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло.
	9,6
	 
	 

	13 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	69.7	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество.
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	140,3	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Сократилась позиция.
	 
	 

	4
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло.
	1,5
	 
	 

	14 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	56.4	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество.
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	113,6	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Сократилась позиция.
	 
	 

	4
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло.
	2,0
	 
	 

	15 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	49	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество.
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	162,6	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Сократилась позиция.
	 
	 

	4
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло.
	3,4
	 
	 

	16 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	11	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество.
	 
	 

	17 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	20.8	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество.
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	7,2
	 
	 




	Спецификация алюминиевых угловых столбов (электрокоробов) витража с 9 по 17 этаж	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Откорректировано наименование материала.

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	9 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Столб угловой/ три грани ST.A-03 75.2х86.9мм. h- 2600мм.
	61	Comment by Dmitry: Добавилась стойка в кофе-поинте.
ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество стоек.
	 
	 

	10 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Столб угловой/ три грани ST.A-03 75.2х86.9мм. h- 2600мм.
	56	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество стоек.
	 
	 

	11 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Столб угловой/ три грани ST.A-03 75.2х86.9мм. h- 2600мм.
	66	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество стоек.

	 
	 

	12 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Столб угловой/ три грани ST.A-03 75.2х86.9мм. h- 2600мм.
	52	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество стоек.
	 
	 

	13 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Столб угловой/ три грани ST.A-03 75.2х86.9мм. h- 2600мм.
	50	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество стоек.
	 
	 

	14 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Столб угловой/ три грани ST.A-03 75.2х86.9мм. h- 2600мм.
	48	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество стоек.
	 
	 

	15 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Столб угловой/ три грани ST.A-03 75.2х86.9мм. h- 2600мм.
	54	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество стоек.
	 
	 

	16 этаж

	1	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество стоек.
	Versal-Group или аналог
	Столб угловой/ три грани ST.A-03 75.2х86.9мм. h- 2600мм.
	4	Comment by Dmitry: Изменено 05.09.
	 
	 

	17 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Столб угловой/ три грани ST.A-03 75.2х86.9мм. h- 2600мм.
	7	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество стоек.
	 
	 




	Спецификация рамок розеток и выключателей с 9 по 17 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	9 этаж

	1
	Schneider Electric
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	58
	 
	 

	2	Comment by User: Изм 2 20.02.20
Добавлено 3 рамки
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	6
	 
	 

	3
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	4
	 
	 

	5	Comment by User: Изм 2 20.02.20
Удалено 3 рамки
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	14
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	19
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	4
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	17
	 
	 

	10
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на пять постов. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1
	 
	 

	10 этаж

	1
	Schneider Electric
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	56
	 
	 

	2	Comment by User: Изм 2 20.02.20
Добавлено 2 рамки
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	6
	 
	 

	3
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	4
	 
	 

	4
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на четыре выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	2
	 
	 

	5	Comment by User: Изм 2 20.02.20
Удалено 2 рамки
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	22
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	38
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	9
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	43
	 
	 

	11 этаж

	1
	Schneider Electric
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	69
	 
	 

	2
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	3
	 
	 

	3
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	5
	 
	 

	5
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	21	Comment by User: Добавилась одна рамка на один пост	Comment by Dmitry: 
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	36	Comment by User: Добавилась одна рамка на два поста
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	11	Comment by User: Удалилась одна рамка на три поста
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	19
	 
	 

	12 этаж

	
	
	
	
	
	

	1	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 28.04.20
Добавлена 1 рамка
	Schneider Electric
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	607
	 
	 

	2
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	6
	 
	 

	5
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	2018
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	3028
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	10
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	30
	 
	 

	13 этаж

	1
	Schneider Electric
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	47
	 
	 

	2	Comment by User: Изм 2 20.02.20
Добавлена 1 рамка
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	9
	 
	 

	5	Comment by User: Изм 2 20.02.20
Удалена 1 рамка
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	2
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	20
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	17
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	13
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	17
	 
	 

	14 этаж

	1
	Schneider Electric
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	38
	 
	 

	2
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	11
	 
	 

	5
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	23
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	19
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	28
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	9
	 
	 

	15 этаж

	1	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 28.04.20
Добавлена 1 рамка
	Schneider Electric
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	38
	 
	 

	2
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	9
	 
	 

	3
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	2
	 
	 

	5
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	18
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	22
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	19
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	10
	 
	 

	16 этаж

	1
	Schneider Electric
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	60
	 
	 

	2
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	4
	 
	 

	5
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	3
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	14
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	100
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	58
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	39
	 
	 

	17 этаж

	1
	Schneider Electric
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	53
	 
	 

	3
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	3
	 
	 

	4
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на четыре выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1
	 
	 

	5
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	4
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	27
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	100
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	49
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	51
	 
	 




	Спецификация  покраски стен с 9 по 17 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	9 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	2210
	 
	 

	2
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	15,8
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	250,7
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	422,2	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уточнена площадь покраски.
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный 	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	869,9
	 
	См.приме-чание п.9 

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	34,6
	 
	 

	10 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	2535	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Добавилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	230
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	494,3	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уточнена площадь покраски.
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	  Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	729,4
	 
	См.приме-чание п.9

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	34,5
	 
	 

	11 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	2699,3	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Добавлено количество

	 
	 

	2
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	59,2
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	247,1
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	494,8	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уточнена площадь покраски.
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	  Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	827,2
	 
	См.приме-чание п.9

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	34,4
	 
	 

	12 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	2188,3	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Добавлено количество
	 
	 

	2
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	46,7
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	237,1
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	491,7	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уточнена площадь покраски.
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	  Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный  	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	947
	 
	См.приме-чание п.9

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	34,6
	 
	 

	13 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	2257	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Добавлено количество
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	243,9
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	465,1	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уточнена площадь покраски.
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	  Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	851,7
	 
	См.приме-чание п.9

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	34,8
	 
	 

	14 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	2266	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Добавлено количество
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	254,9
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	466,2	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уточнена площадь покраски.
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	  Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	868,8
	 
	См.приме-чание п.9

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	34,7
	 
	 

	15 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	2134,3	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Добавлено количество
	 
	 

	2
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	29
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	221,1
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	480,9	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уточнена площадь покраски.
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	  Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	870,1
	 
	См.приме-чание п.9

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	34,7
	 
	 

	16 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	2598,9
	 
	 

	2
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	1129,8
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	300,3
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	484,8	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уточнена площадь покраски.
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	  Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный  	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	541
	 
	См.приме-чание п.9

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	35
	 
	 

	17 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	3147
	 
	 

	2
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	994,6
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	384,8
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	484,2	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уточнена площадь покраски.
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	  Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	569
	 
	См.приме-чание п.9

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	34,6
	 
	 





	Спецификация стеновых панелей  с 9 по 17 этаж 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме- чание

	9 этаж

	1сп
	WOOD sonic или аналог
	Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой
	14.06
	 
	Точный цвет определяется образцом М.1к1

	10 этаж

	1сп
	WOOD sonic или аналог
	Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой
	26,4
	 
	Точный цвет определяется образцом М.1к1

	11 этаж

	1сп
	WOOD sonic  или аналог
	Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой
	26,2
	 
	Точный цвет определяется образцом М.1к1

	12 этаж

	1сп
	WOOD sonic или аналог
	Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой
	26,1	Comment by Литвинов Виталий: Изм.2 25.06.20
добавилось количество материала.
	 
	Точный цвет определяется образцом М.1к1

	13 этаж

	1сп
	WOOD sonic или аналог
	Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой
	26,3
	 
	Точный цвет определяется образцом М.1к1

	14 этаж

	1сп
	WOOD sonic или аналог
	Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой
	26,6
	 
	Точный цвет определяется образцом М.1к1

	15 этаж

	1сп
	WOOD sonic или аналог
	Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 27.04.20
Откор. Наименование материала
	26,7
	 
	Точный цвет определяется образцом М.1к1





	Спецификация подоконников на 13, 16 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме- чание

	13 этаж

	1пд	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 
Изменено кол-во п.м.
	Мастерская «Бершово» или аналог
	Подоконник Антрацит Мат 1300х350х30мм.
	90
	 
	 

	16 этаж

	1пд	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 
Изменено кол-во п.м.
	Мастерская «Бершово» или аналог
	Подоконник Антрацит Мат 1300х350х30мм. 
	92,5
	 
	 



	Спецификация обрамления лифтовых порталов с 9 по 17 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.кв
	Масса ед., кг
	Приме- чание

	9 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32,8
м2
	 
	 

	10 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32,8
м2
	 
	 

	11 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32,8
м2
	 
	 

	12 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32,8
м2
	 
	 

	13 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32,8
м2
	 
	 

	14 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32,8
м2
	 
	 

	15 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32,8
м2
	 
	 

	16 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32,8
м2
	 
	 

	17 этаж

	1оп
	
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32,8
м2
	
	



	Спецификация пленки 9 по 17 этаж 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол м.п.
	Площадь кв.м/ м.п.
	Примечание

	9 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами
	22,7
	0,86	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	182,1
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	10 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами
	25	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Сократилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ
	0,86	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	162,7
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	11 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами
	36,3	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Сократилась позиция.
	0,86	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	164,7
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	12 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами
	20,2	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Сократилась позиция.
	0,86	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	187
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	13 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами
	40,8	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Сократилась позиция.
	0,86	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	119,7
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	14 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами
	45,2	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Сократилась позиция.
	0,86	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	87,9
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	15 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами
	22,1	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Сократилась позиция.
	0,86	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	143,1
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	16 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами
	2,9
	0,86	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	17 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами
	9,0
	0,86	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	4,2
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3













	Спецификация покрытия полов с 9 по 17 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	9 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	303,9	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	101,3
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	41,6
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	20,8
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	48,4
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	28,6
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	87,8	Comment by User: ИЗМ. 2 от 16.01.2020 г.
Добавлено позиция 3 с количеством плитки, была пропущена.
	
	

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	1562,4	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	179,6	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	7,8
	 
	 

	7
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Zest t587002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	11,3
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 60х60см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин	Comment by User: Изм. 2 от 10.07.2020
Замена артикула и плитки
	48,9
	 
	 

	10 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	293,6
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	104,9
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	41,6
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	20,8
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	46,5
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	26,8
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	87,4	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	1895,1
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	160,1
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	16,2
	 
	 

	7
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Zest t587002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	11,2
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 60х60см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин	Comment by User: Изм. 2 от 10.07.2020
Замена артикула и плитки
	42,8
	 
	 

	11 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	407,6	Comment by Dmitry: изменено 05.09

	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	106,9
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	41,6
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	20,8
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	49,3
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	28,8
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	87,2
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	1808,8	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	137,2	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	8,8
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 60х60см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин	Comment by User: Изм. 2 от 10.07.2020
Замена артикула и плитки
	38,4
	 
	 

	12 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	323	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	106,2
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	41,6
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	20,8
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	49,3
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	28,2
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	85,6	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	1918,8	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	175,1	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	8,8
	 
	 

	7
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Zest t587002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	11,3
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 60х60см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин	Comment by User: Изм. 2 от 10.07.2020
Замена артикула и плитки
	43,6
	 
	 

	13 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	422,6	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	104,6	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	41,6
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	20,8
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	51,9
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	30,2
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	86.26
	
	

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	1642,3	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	142	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	8,8
	 
	 

	7
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Zest t587002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	11,3
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 60х60см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин	Comment by User: Изм. 2 от 10.07.2020
Замена артикула и плитки
	43,4
	 
	 

	14 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	355,8
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	97,1	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	41,6
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	20,8
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	48,4
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	28,4
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	86,4	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	1745,5	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	165,8	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	9
	 
	 

	7
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Zest t587002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	11,3
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 60х60см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин	Comment by User: Изм. 2 от 10.07.2020
Замена артикула и плитки
	48,2	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	15 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	306	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	100,1
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	41,6
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	20,8
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	45,4
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	25,8
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	86,2	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	1786,7	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	180,4	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	8,8
	 
	 

	7
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Zest t587002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	11,3
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 60х60см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин	Comment by User: Изм. 2 от 10.07.2020
Замена артикула и плитки
	44,1
	 
	 

	16 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	420,2	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	126,8
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	41,6
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	20,8
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	83,6
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	45
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	85,8	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	1482,4	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	4,9
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	8,7	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	17 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	362,5
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	125,1
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	41,6
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	20,8
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	82,3
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	42,4
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	83,1
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	1589,8	Comment by Dmitry: изменено 05.09

	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	10,5
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	16,5
	 
	 



	Спецификация плинтусов c 9 по 17 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	9 этаж

	1п	Comment by Dmitry: ИЗМ 2 13.07.2020 уточнен объем плинтуса


	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	362,4
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	449,5
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	56,7
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 60х15см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин	Comment by User: Изм. 2 от 10.07.2020
Изменена плитка, артикул и примечание
	66,5
	 
	  Из плитки 60х60см, вверху применить алюм. Уголок.

	10п	Comment by Литвинов Виталий: 	Comment by Литвинов Виталий: Изм. 2 от 13.07.2020
Добавлена новая позиция
	Progress Profiles или аналог
	Алюминиевый плинтус BTALA 40A, АА – Алюминий анодированный h=40мм
	5,1
	
	Предусмотреть
соединители и торцевые заглушки 

	10 этаж

	1п	Comment by Dmitry: ИЗМ 2 13.07.2020 уточнен объем плинтуса


	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	421,8
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	607	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Добавилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	27,8
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 60х15см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин	Comment by User: Изм. 2 от 10.07.2020
Изменена плитка, артикул и примечание
	36,6
	 
	  Из плитки 60х60см, вверху применить алюм. Уголок.

	10п	Comment by Литвинов Виталий: 	Comment by Литвинов Виталий: Изм. 2 от 13.07.2020
Добавлена новая позиция
	Progress Profiles или аналог
	Алюминиевый плинтус BTALA 40A, АА – Алюминий анодированный h=40мм
	5,2
	
	Предусмотреть
соединители и торцевые заглушки 

	11 этаж

	1п	Comment by Dmitry: ИЗМ 2 13.07.2020 уточнен объем плинтуса


	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	444,1
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	484,6	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Увеличилась позиция.
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	104,7
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 60х15см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин	Comment by User: Изм. 2 от 10.07.2020
Изменена плитка, артикул и примечание
	34,8
	 
	  Из плитки 60х60см, вверху применить алюм. Уголок.

	10п	Comment by Литвинов Виталий: 	Comment by Литвинов Виталий: Изм. 2 от 13.07.2020
Добавлена новая позиция
	Progress Profiles или аналог
	Алюминиевый плинтус BTALA 40A, АА – Алюминий анодированный h=40мм
	5,3
	
	Предусмотреть
соединители и торцевые заглушки 

	12 этаж

	1п	Comment by Dmitry: ИЗМ 2 13.07.2020 уточнен объем плинтуса


	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	455,4
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	538,6	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Увеличилась позиция.
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	23,8
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 60х15см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин	Comment by User: Изм. 2 от 10.07.2020
Изменена плитка, артикул и примечание
	21,3
	 
	  Из плитки 60х60см, вверху применить алюм. Уголок.

	10п	Comment by Литвинов Виталий: 	Comment by Литвинов Виталий: Изм. 2 от 13.07.2020
Добавлена новая позиция
	Progress Profiles или аналог
	Алюминиевый плинтус BTALA 40A, АА – Алюминий анодированный h=40мм
	9,7
	
	Предусмотреть
соединители и торцевые заглушки 

	13 этаж

	1п	Comment by Dmitry: ИЗМ 2 13.07.2020 уточнен объем плинтуса


	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	471,2
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	460,8	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Увеличилась позиция.
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	25,8
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 60х15см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин	Comment by User: Изм. 2 от 10.07.2020
Изменена плитка, артикул и примечание
	21,3
	 
	    Из плитки 60х60см, вверху применить алюм. Уголок.

	10п	Comment by Литвинов Виталий: 	Comment by Литвинов Виталий: Изм. 2 от 13.07.2020
Добавлена новая позиция
	Progress Profiles или аналог
	Алюминиевый плинтус BTALA 40A, АА – Алюминий анодированный h=40мм
	12,8
	
	Предусмотреть
соединители и торцевые заглушки 

	14 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	452,2	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Увеличилась позиция.
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	512,9	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Увеличилась позиция.
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	25,6
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 60х15см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин	Comment by User: Изм. 2 от 10.07.2020
Изменена плитка, артикул и примечание
	26,9
	 
	    Из плитки 60х60см, вверху применить алюм. Уголок.

	10п	Comment by Литвинов Виталий: 	Comment by Литвинов Виталий: Изм. 2 от 13.07.2020
Добавлена новая позиция
	Progress Profiles или аналог
	Алюминиевый плинтус BTALA 40A, АА – Алюминий анодированный h=40мм
	10,7
	
	Предусмотреть
соединители и торцевые заглушки 

	15 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый	Comment by Dmitry: ИЗМ 2 13.07.2020 уточнен объем плинтуса


	398,9
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	510,1	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Увеличилась позиция.
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	26
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 60х15см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин	Comment by User: Изм. 2 от 10.07.2020
Изменена плитка, артикул и примечание
	20,9
	 
	      Из плитки 60х60см, вверху применить алюм. Уголок.

	10п	Comment by Литвинов Виталий: 	Comment by Литвинов Виталий: Изм. 2 от 13.07.2020
Добавлена новая позиция
	Progress Profiles или аналог
	Алюминиевый плинтус BTALA 40A, АА – Алюминий анодированный h=40мм
	4.9
	
	Предусмотреть
соединители и торцевые заглушки 

	16 этаж

	1п	Comment by Dmitry: ИЗМ 2 13.07.2020 уточнен объем плинтуса
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	614,8
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	531,1
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	480,8
	 
	 

	10п	Comment by Литвинов Виталий: 	Comment by Литвинов Виталий: Изм. 2 от 13.07.2020
Добавлена новая позиция
	Progress Profiles или аналог
	Алюминиевый плинтус BTALA 40A, АА – Алюминий анодированный h=40мм
	14,9
	
	Предусмотреть
соединители и торцевые заглушки 

	17 этаж

	1п	Comment by Dmitry: ИЗМ 2 13.07.2020 уточнен объем плинтуса
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	524,9
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	641,8
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	375,8
	 
	 

	10п	Comment by Литвинов Виталий: 	Comment by Литвинов Виталий: Изм. 2 от 13.07.2020
Добавлена новая позиция
	Progress Profiles или аналог
	Алюминиевый плинтус BTALA 40A, АА – Алюминий анодированный h=40мм
	8,7
	
	Предусмотреть
соединители и торцевые заглушки 


[bookmark: _GoBack]
	Спецификация потолков с 9 по 17 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	9 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	277,8
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	70
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолок Ecophon Solo Light или Solo Matrix 1200х600х40мм, цвет белый. Крепеж - оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. 	Comment by Anastasiya: Изм. 2 от 13.07.2020
Откорректировано название материала и добавлен крепеж
	209,5
	 
	Над рабочими столами

	4
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	91,7
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	18 шт.
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые пане ли Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый.  Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	40 шт.
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый.  Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	33 шт.
	 
	 

	6	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 23.12.19
Добавлена позиция
	Акустик-групп или аналог
	Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291
	31
	
	Пом 9.16

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	380,7
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 23.12.19
Добавлено кол-во
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	118
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	1885,6	Comment by Dmitry: изменено 05.09

	 
	 

	10 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	270,3
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	62,1
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолок Ecophon Solo Light или Solo Matrix 1200х600х40мм, цвет белый. Крепеж - оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. 	Comment by Anastasiya: Изм. 2 от 13.07.2020
Откорректировано название материала и добавлен крепеж
	269,9
	 
	Над рабочими столами

	4
	Россия, Армстронг
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	91,7
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	18 шт.
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые пане ли Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый.  Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	44 шт.
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый.  Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	38 шт.
	 
	 

	6
	Акустик-групп или аналог
	Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291
	36,1
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	381
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	123,7
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	2219	Comment by Dmitry: изменено 05.09

	 
	 

	11
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007
	15,9
	 
	 

	11 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	287,7
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	62
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолок Ecophon Solo Light или Solo Matrix 1200х600х40мм, цвет белый. Крепеж - оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. 	Comment by Anastasiya: Изм. 2 от 13.07.2020
Откорректировано название материала и добавлен крепеж
	309
	 
	Над рабочими столами

	4
	Россия, Армстронг
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	91,7
	 
	 

	5
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый
	0,1
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	18 шт.
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые пане ли Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый.  Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	35 шт.
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый.  Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	26 шт.
	 
	 

	6
	Акцстик-групп или аналог 
	Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291
	26,9
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	384,3
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	84,1
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	8
	Сонаспрей или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	37,3
	 
	 

	9
	Сонаспрей или аналог
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	2227,9
	 
	 

	11
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007
	8,3
	 
	 

	12 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	278,8
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	62,4
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолок Ecophon Solo Light или Solo Matrix 1200х600х40мм, цвет белый. Крепеж - оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. 	Comment by Anastasiya: Изм. 2 от 13.07.2020
Откорректировано название материала и добавлен крепеж
	336,9
	 
	Над рабочими столами

	4
	Россия, Армстронг
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	85,1
	 
	 

	5
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый
	0,3
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	20 шт.
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые пане ли Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый.  Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	47 шт.
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый.  Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	40 шт.
	 
	 

	6
	Акустик-групп или аналог
	Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291
	36,1
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	372,2
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	84,8
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	2321,8
	 
	 

	11
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007
	8,3
	 
	 

	13 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	384
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	62,7
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолок Ecophon Solo Light или Solo Matrix 1200х600х40мм, цвет белый. Крепеж - оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. 	Comment by Anastasiya: Изм. 2 от 13.07.2020
Откорректировано название материала и добавлен крепеж
	325,6
	 
	Над рабочими столами

	4
	Россия, Армстронг
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	84,2
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	15 шт.
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые пане ли Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый.  Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	33 шт.
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый.  Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	28 шт.
	 
	 

	6
	Акустик-групп или аналог
	Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291
	36,1
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	486,2
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	84,4
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	1940,5	Comment by Anastasiya: изменено 05.09.19
	 
	 

	11
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007
	8,3
	 
	 

	14 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	308
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	62,3
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолок Ecophon Solo Light или Solo Matrix 1200х600х40мм, цвет белый. Крепеж - оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. 	Comment by Anastasiya: Изм. 2 от 13.07.2020
Откорректировано название материала и добавлен крепеж
	346,4
	 
	Над рабочими столами

	4
	Россия, Армстронг
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	83,7
	 
	 

	5
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый
	0,3
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	17 шт.
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые пане ли Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый.  Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	38 шт.
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый.  Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	33 шт.
	 
	 

	6
	Акустик-групп или аналог
	Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291
	33
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	406
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	156,6
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	2115,9
	 
	 

	11
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007
	8,5
	 
	 

	15 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	266
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	62,7
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолок Ecophon Solo Light или Solo Matrix 1200х600х40мм, цвет белый. Крепеж - оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. 	Comment by Anastasiya: Изм. 2 от 13.07.2020
Откорректировано название материала и добавлен крепеж
	341,8
	 
	Над рабочими столами

	4
	Россия, Армстронг
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	83,7
	 
	 

	5
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый
	1,5
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	11 шт.
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые пане ли Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый.  Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	31 шт.
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый.  Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	26 шт.
	 
	 

	6
	Акустик-групп или аналог
	Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291
	36,5
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	498,3
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	84,8
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей или аналог
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	2339,1
	 
	 

	11
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007
	8,3
	 
	 

	16 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	483,4
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	62,7
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолок Ecophon Solo Light или Solo Matrix 1200х600х40мм, цвет белый. Крепеж - оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. 	Comment by Anastasiya: Изм. 2 от 13.07.2020
Откорректировано название материала и добавлен крепеж
	117
	 
	Над рабочими столами

	4
	Россия, Армстронг
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	83,6
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	606,9
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	84,9
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей или аналог
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	1551,7
	 
	 

	11
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007
	8,3
	 
	 

	17 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	445,2
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	71,2
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолок Ecophon Solo Light или Solo Matrix 1200х600х40мм, цвет белый. Крепеж - оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. 	Comment by Anastasiya: Изм. 2 от 13.07.2020
Откорректировано название материала и добавлен крепеж
	112,5
	 
	Над рабочими столами

	4
	Россия, Армстронг
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	88,8
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	2 шт.
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые пане ли Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый.  Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	5 шт.
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый.  Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином.
	4 шт.
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	686
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	76,2
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	1676,4
	 
	 






	Спецификация пристенных молдингов потолка с 9 по 17 этаж 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, м.п.
	Массаед., кг
	Приме чание

	9 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	284,2
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	10 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	423,4
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	11 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	439,1
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	12 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	278,2
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	13 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	472,8
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	14 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	452,9
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	15 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	415,1
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	16 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	674.8
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	17 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	636,8
	 
	К потолкам тип 1 и 4



	Спецификация панелей Baffle с 9 по 17 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	9 этаж

	1	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 23.12.19
Изменилось количество
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	1095
	 
	 

	10 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	1382,2
	 
	 

	11 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	852,5
	 
	 

	12 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	809,6
	 
	 

	13 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	612,9
	 
	 

	14 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	742,8
	 
	 

	15 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	701
	 
	 

	16 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	3514,2
	 
	 

	17 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	3155

	 
	 





	Спецификация на спринклерные розетки с 9 по 17 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
шт.
	Масса ед., кг
	Приме-
чание

	9 этаж

	1
	ТYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	41
	 
	 

	3	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 23.12.19
Добав. позиция
	ТYCO или аналог
	Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001
⌀73мм
	5
	
	Пом 9.16

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	126	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	10 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	42
	 
	 

	3	Comment by User: Добавилась позиция
	TYCO или аналог
	Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001
⌀73мм
	7
	
	

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	128	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	11 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	42
	 
	 

	3	Comment by User: Добавилась позиция
	TYCO или аналог
	Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001
⌀73мм
	6
	
	

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	132	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	12 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	43
	 
	 

	3	Comment by User: Добавилась позиция
	TYCO или аналог
	Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001
⌀73мм
	7
	
	

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	126	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	13 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	55
	 
	 

	3	Comment by User: Добавилась позиция
	TYCO или аналог
	Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001
⌀73мм
	7
	
	

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	127	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	14 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый
	46
	 
	 

	3	Comment by User: Добавилась позиция
	TYCO или аналог
	Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001
	7
	
	

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	124	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	15 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. Белый
⌀73мм
	40
	 
	 

	3
	TYCO или аналог
	Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001 ⌀73мм
	7
	
	

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	125	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	16 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. Белый
⌀73мм
	78
	 
	 

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	142	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	17 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. Белый
⌀73мм
	64
	 
	 

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	137	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада




	Спецификация светильников с 9 по 17 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	9 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	267	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм 2. Изменоно кол-во светильинков
	 
	 

	2	Comment by Dmitry: Изменено 05.09. Измененом кол-во.
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС
	11
	 
	 

	3	Comment by Dmitry: Изменено 05.09. Измененом кол-во.
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС
	8
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник   LL-DVO-041-M1200x300 OC
	33
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	6
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170)
	11
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник  DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	12
	 
	 

	10 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	327	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм 2. Изменоно кол-во светильников
	 
	 

	2	Comment by Dmitry: Изменено 05.09. Измененом кол-во.
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС
	11
	 
	 

	3	Comment by Dmitry: Изменено 05.09. Измененом кол-во.
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС
	11
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник   LL-DVO-041-M1200x300 OC
	33
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	6
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170)
	11
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник  DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	12
	 
	 

	11 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	293	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм 2. Изменоно кол-во светильинков
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС
	9	Comment by Anastasiya: Изменено 05.09
	 
	 

	3
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС
	5
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник   LL-DVO-041-M1200x300 OC
	35
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	6
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170)
	11
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник  DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	12
	 
	 

	12 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	309	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм 2. Изменоно кол-во светильинков
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС
	10
	 
	 

	3	Comment by Dmitry: Изменено 05.09. Измененом кол-во.
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС
	6
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник   LL-DVO-041-M1200x300 OC
	34
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	6
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170)
	11
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник  DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	12
	 
	 

	13 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	235	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм 2. Изменоно кол-во светильинков
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС
	8
	 
	 

	3	Comment by Dmitry: Изменено 05.09. Измененом кол-во.
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС
	4
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник   LL-DVO-041-M1200x300 OC
	46
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	6
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170)
	11
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник  DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	12
	 
	 

	14 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	231	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм 2. Изменено кол-во светильников
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС
	10
	 
	 

	3	Comment by Dmitry: Изменено 05.09. Измененом кол-во.
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС
	7
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник   LL-DVO-041-M1200x300 OC
	38
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	6
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170)
	11
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник  DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	12
	 
	 

	15 этаж

	1	Comment by Dmitry: Изменено 05.09. Измененом кол-во.
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	285
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС
	9
	 
	 

	3	Comment by Dmitry: Изменено 05.09. Измененом кол-во.
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС
	4
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник   LL-DVO-041-M1200x300 OC
	32
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	6
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170)
	11
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник  DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	12
	 
	 

	16 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	220
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник   LL-DVO-041-M1200x300 OC
	70
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	6
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170)
	11
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник  DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	7
	 
	 

	17 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	248
	 
	 

	3
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС
	2
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник   LL-DVO-041-M1200x300 OC
	59
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	6
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170)
	11
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник  DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	13
	 
	 



	Спецификация светильников в группах с 9 по 17 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Площадь, кв.м/
м.п.
	Приме-
чание

	9 этаж

	1
	Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	199
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	199
	
	

	10 этаж

	1
	  Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	241	Comment by Dmitry: ИЗМ1 13.12.19
Откорректировано кол-во
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	241	Comment by Dmitry: ИЗМ1 13.12.19
Откорректировано кол-во
	
	

	11 этаж

	1
	  Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	233
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	233
	
	

	12 этаж

	1
	  Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	275
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	275
	
	

	13 этаж

	1
	Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	231
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	231
	
	

	14 этаж

	1
	 
 Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	238	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм 2. Изменоно кол-во светильинков
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	238	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм 2. Изменоно кол-во светильинков
	 
	 

	15 этаж

	1
	   Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	260
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	260
	 
	 

	16 этаж

	1
	   Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	149
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	149
	 
	 

	17 этаж

	1
	   Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	152
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	152
	 
	 




	Спецификация на осветительные элементы колонн с 9 по 17 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
шт.
	Масса
ед.,кг
	Приме-
чание

	9 этаж

	ЭОК4
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	4
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	10 этаж

	ЭОК2
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=860мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ЭОК4
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	3
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ЭОК6
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм. с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м (В потолке Decoustic): гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	11 этаж

	ЭОК6
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм. с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м (В потолке Decoustic): гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	12 этаж

	ЭОК4
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ЭОК6
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм. с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м (В потолке Decoustic): гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	13 этаж

	ЭОК4
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ЭОК6
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм. с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м (В потолке Decoustic): гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	14 этаж

	ЭОК4
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	2
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ЭОК6
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм. с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м (В потолке Decoustic): гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	15 этаж

	ЭОК1
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=660мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ЭОК7
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=660мм. с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м (В потолке Decoustic): гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	16 этаж

	ЭОК1
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=660мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ЭОК4
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	4
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	17 этаж

	ЭОК1
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=660мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	3
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ЭОК4
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	6
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3




	Спецификация на рулонные шторы с 9 по 17 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса
ед.,кг
	Приме-
чание

	9 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	207,8
	 
	 

	10 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	219
	 
	 

	2ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	
	Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	5,4
	 
	 

	3ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	
	Одноканальный радиопульт управления
	1шт.
	
	

	11 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	219,9
	 
	 

	2ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	
	Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель  ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	3,4
	 
	 

	3ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	
	Одноканальный радиопульт управления
	1шт.
	
	

	12 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	220,5
	 
	 

	2ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	
	Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель  ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	5,4
	 
	 

	3ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	
	Одноканальный радиопульт управления
	1шт.
	



	

	13 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	207,2
	 
	 

	2ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	 
	Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый. ширина 1.2м, H=2.6м; кабель  ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	5,3
	 
	 

	3ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	
	Одноканальный радиопульт управления
	1шт.
	
	

	14 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	214,7
	 
	 

	2ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	 
	Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель  ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	5
	 
	 

	3ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	
	Одноканальный радиопульт управления
	1шт.
	
	

	15 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	214,6
	 
	 

	2ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	 
	Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель  ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	5,3
	 
	 

	3ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	
	Одноканальный радиопульт управления
	1шт.
	
	

	16 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	225,1
	 
	 

	17 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	229,4
	 
	 






	Спецификация дверей с 9 по 17 этаж

	 Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Размеры  Ш x В
	Кол-во
	Примечание  

	9 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	5
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	3
	 

	2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	3
	 

	2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	2
	 

	5
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	4
	 

	5.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	2
	 

	5.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	1
	 

	5л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	12
	 

	6
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 6л
	 

	6.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	2	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 6.3
	 

	6.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	3	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 6.3л
	 

	6л	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Увеличена позиция за счет позиции 6
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	4
	 

	6.3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	2
	По ширине коридора.

	6.3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	2
	По ширине коридора.

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	4
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	2
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	8л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	5
	 

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	4
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	3
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	5
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	8
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	5
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	26л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	810×2 100
	1
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	4
	 

	Л.2
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.3
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Откорректировалась позиция под покраску вместо под плитку
	400×800
	1
	 

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	2
	 

	10 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	6
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	5
	 

	2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	3
	 

	2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	3
	 

	5
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	9
	 

	5.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	4
	 

	5л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	6
	 

	6
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Удалена позиция за счет позиции 6.3л
	 

	6.1	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ 2 от 20.02.22
Удалена 1 дверь
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	1
	 

	6.1л	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ 2 от 20.02.22
Добавлена 1 дверь
ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 6.3л

	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	4
	 

	6л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	3
	 

	6.3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	5
	По ширине коридора.

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	4
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	2
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	8л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	4
	 

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	6	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Добавилось количество, заменена поз. 24.1 на 14
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	3
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	5
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	8
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	5
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	24
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 010×2 100
	1
	 

	24.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 010×2 100
	1	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Удалена позиция, заменена на поз. 14
	 

	27
	Versal Group
	Дверь глухая скрытая деревянная	Comment by Dmitry: изменено 05.09. изменена позиция.
	1 010×2 100
	1
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ1 18.11.19
Сократилась позиция (замена лючков Л1.л на Л2.л)
	 

	Л.2
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	3	Comment by User: ИЗМ1 от 18.11.19 
Добавлена позиция (замена лючка Л1л на Л2) в пом. 10.73 и 10.70
Заменена позиция с Л2л на Л2 
	 

	Л.2л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	2	Comment by Dmitry: ИЗМ1 от 12.11.19 
сократилась  позиция
	 

	Л.3
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Откорректировалась позиция под покраску вместо под плитку
	400×800
	1
	 

	Л.5
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60
	540×2 100
	1
	 

	Л.4	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Добавилась новая позиция
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН
	400х600
	1
	

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	2
	 

	11 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	5
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	2
	 

	2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	3
	 

	3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 350×2 100
	1
	 

	5
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	6
	 

	5.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	3
	 

	5.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	3
	 

	5л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	7
	 

	6
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	1
	 

	6.1	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ 2 от 20.02.22
Удалена 1 дверь
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	4
	 

	6.1л	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ 2 от 20.02.22
Добавлена 1 дверь
ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 6.3л

	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	8
	 

	6л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	1
	 

	6.3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	2
	По ширине коридора.

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	4
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	2
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	2
	 

	8л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	4
	 

	13.1	Comment by Dmitry: изменено 05.09. двери заменены с позиций 23 и 23.1
ИЗМ2 26.06.20.
Удалена позиция за счет позиции 13.2

	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	2
	

	13.2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	2000*×2 100
	2
	По ширине коридора

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	6	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Увеличилась позиция.
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	2
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	5
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	8
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	5
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	23
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 500×2 100
	1
	 

	23.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 500×2 100
	1
	 

	24.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 010×2 100
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Удалена позиция.
	 

	24.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 010×2 100
	1
	 

	24л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 010×2 100
	1
	 

	27
	Versal Group
	Дверь глухая скрытая деревянная	Comment by Dmitry: изменено 05.09. изменена позиция.
	1 010×2 100
	1
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	4
	 

	Л.2л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.3
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Откорректировалась позиция под покраску вместо под плитку
	400×800
	1
	 

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	2
	 

	12 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	5
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	5
	 

	2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	4
	 

	5
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	5
	 

	5.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	3
	 

	5.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	3
	 

	5л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	5
	 

	6
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	2
	 

	6.1	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ 2 от 20.02.22
Удалена 1 дверь
ИЗМ2 26.06.20.
Удалена позиция за счет позиции 6.3

	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	2
	 

	6.1л	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ 2 от 20.02.22
Добавлена 1 дверь
ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 6.3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	2
	 

	6л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	4
	 

	6.3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	2
	По ширине коридора.

	6.3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	3
	По ширине коридора.

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	4
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	3
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	8л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	4
	 

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	5	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Увеличилась позиция.
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	3
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	5
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	8
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	5
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	24
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 010×2 100
	1
	 

	24.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 010×2 100
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
  Удалена позиция.
	 

	26
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	810×2 100
	1
	 

	26л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	810×2 100
	1
	 

	27
	Versal Group
	Дверь глухая скрытая деревянная	Comment by Dmitry: изменено 05.09. изменена позиция.
	1 010×2 100
	1
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	4
	 

	Л.2л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.3
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Откорректировалась позиция под покраску вместо под плитку
	400×800
	1
	 

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	2
	 

	Л.10
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60
	1300×2 100
	1
	

	13 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	4
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	8
	 

	5
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	6
	 

	5.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	1
	 

	5.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	4
	 

	5л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	3
	 

	6
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	2
	 

	6.1	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ 2 от 20.02.22
Удалена 1 дверь
ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 6.3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	4
	 

	6.1л	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ 2 от 20.02.22
Добавлена 1 дверь
ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 6.3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	6
	 

	6.3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	1
	По ширине коридора.

	6.3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	2
	По ширине коридора.

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	4
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	3
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	8л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	2
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60	Comment by User: Изм.2 от 07.07.2020г.
Добавлено наименовании, было пропущено

	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	3
	 

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	4	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Увеличилась позиция.
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	4
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	5
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	8
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	5
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	24.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 010×2 100
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Удалена позиция.
	 

	26
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	810×2 100
	1
	 

	26л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	810×2 100
	1
	 

	27
	Versal Group
	Дверь глухая скрытая деревянная	Comment by Dmitry: изменено 05.09. изменена позиция.
	1 010×2 100
	1
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ1 18.11.19
Сократилась позиция (замена лючков Л1.л на Л2)
	 

	Л.2
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	3	Comment by User: ИЗМ1 от 18.11.2019
Замена лючка с Л2л на Л2
Заменена позиция (замена лючка Л1л на Л2) в пом. 13.60 и 13.57
	 

	Л.2л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	2	Comment by Dmitry: ИЗМ1 от 12.11.2019
Сократилась позиция

	 

	Л.3
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Откорректировалась позиция под покраску вместо под плитку
	400×800
	1
	 

	Л.4
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН
	400×600
	2	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Добавилась позиция в кол-ве 1 шт.
	

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	1
	 

	14 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	6	Comment by Dmitry: Изменено 05.09. изменена позиция
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	7
	 

	2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	1
	 

	5
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	5
	 

	5.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	1
	 

	5.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	4
	 

	5л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	3
	 

	6
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	2
	 

	6.1	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ 2 от 20.02.22
Удалена 1 дверь
ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 6.3


	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	3
	 

	6.1л	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ 2 от 20.02.22
Добавлена 1 дверь
ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 6.3л

	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	4
	 

	6.3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	1
	По ширине коридора.

	6.3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	2
	По ширине коридора.

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	3
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	5
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	8л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	3
	 

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	5	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Увеличилась позиция.
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	3
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	5
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	8
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	3
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	5
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	24.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 010×2 100
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Удалена позиция.
	 

	26
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	810×2 100
	1
	 

	27	Comment by Dmitry: изменено 05.09. двери заменены с позиции 1
	Versal Group
	Дверь глухая скрытая деревянная
	1 010×2 100
	1
	

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	4
	 

	Л.2л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.3
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Откорректировалась позиция под покраску вместо под плитку
	400×800
	1
	 

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	1
	 

	15 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	5
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	10
	 

	5
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	4
	 

	5.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	1
	 

	5.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	5
	 

	5л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	3
	 

	6
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	6
	 

	6.1	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ 2 от 20.02.22
Удалена 1 дверь
ИЗМ2 26.06.20.
Удалена позиция за счет позиции 6.3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	1
	 

	6.1л	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ 2 от 20.02.22
Добавлена 1 дверь
ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 6.3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	4
	 

	6л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	1	Comment by Dmitry: 	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 6.3л
	 

	6.3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	1
	По ширине коридора.

	6.3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	3
	По ширине коридора.

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	3
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	3
	 

	8л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60	Comment by User: Изм.2 от 07.07.2020
Добавлено наименование, было пропущено
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	3
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	3
	 

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	5	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Увеличилась позиция.
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	3
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	5
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	8
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	3
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	5
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	24
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 010×2 100
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ1 23.12.19
Удалена позиция.
	 

	26
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	810×2 100
	1
	 

	27
	Versal Group
	Дверь глухая скрытая деревянная	Comment by Dmitry: изменено 05.09. изменена позиция.
	1 010×2 100
	1
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	4
	 

	Л.2л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.3
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Откорректировалась позиция под покраску вместо под плитку
	400×800
	1
	 

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	1
	 

	16 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	2
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	7	Comment by Dmitry: ИЗМ1 19.12.19
Сократилась позиция.
	 

	2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	14
	 

	2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	19
	 

	3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 350×2 100
	3
	 

	4
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 500×2 100
	3
	 

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	2
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	5
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	8л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60	Comment by User: Изм. 2 от 07.07.2020
Добавлено наименование, было пропущено
	Comment by User: 
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	4
	 

	13.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	6	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Удалена позиция за счет позиции 13.2
	 

	13.2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	2000*×2 100
	6
	По ширине коридора

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	4
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	3
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	5
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	8
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	5
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	1ст	Comment by Dmitry: ИЗМ1 19.12.19
Добавлена позиция.
	по ГОСТ 31173-2003
	«Крилак» ДСВ КПЛ 2100-970, стальная с уплотнительными прокладками по притвору, оборудована механическими замками повышенной надежности, с механизмом автоматического вывода засова из корпуса замка и приспособлением для опечатывания
	1010×2 100
	1
	

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ1 18.11.2019
замена лючка Л.1л на Л.2
	 

	Л.2
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	3	Comment by User: ИЗМ1 от 12.11.2019
Добавлена позиция в пом. 16.13
Заменена позиция с Л.1л на Л.2 в пом. 16.52, 16.50
	

	Л.2л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	2	Comment by Dmitry: ИЗМ1 от 12.11.2019
Сократилась позиция
	

	Л.3
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Откорректировалась позиция под покраску вместо под плитку
	400×800
	1
	 

	Л.4	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Добавилась новая позиция
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН
	400×600
	2
	

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	1
	 

	Л.10	Comment by Anastasiya: Изм 27.04.20
Добавлена позиция 
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60
	1 300х100
	1
	

	17 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	1
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	2
	 

	2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	15
	 

	2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	19
	 

	3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 350×2 100
	5
	 

	3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 350×2 100
	2
	 

	5
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	2
	 

	6.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	2
	 

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	3
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	3
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	8л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	3
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	4
	 

	13.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	6	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Удалена позиция за счет позиции 13.2
	 

	13.2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	2000*×2 100
	6
	По ширине коридора

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	4
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	4
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	6
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	7
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	3
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	5
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	4
	 

	Л.2
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.2л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.3
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Откорректировалась позиция под покраску вместо под плитку
	400×800
	1
	 

	Л.5
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60
	540×2 100
	1
	 

	Л.5л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60
	540×2 100
	1
	 

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	1
	 

	Л.10
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60
	1 300х100
	1
	



	Спецификация гибких молдингов с 9 по 17 этаж	Comment by User: Добавлена новая спецификация

	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	11 этаж

	1
	Armstrong или аналог
	Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929
	3,8
	 
	Круглые колонны и радиусные стены

	13 этаж

	1
	Armstrong или аналог
	Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929
	10,7
	 
	Круглые  колонны и радиусные стены

	14 этаж

	1
	Armstrong или аналог
	Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929
	7,6
	 
	Круглые колонны и радиусные стены

	16 этаж

	1
	Armstrong или аналог
	Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929
	13,8
	 
	Круглые колонны и радиусные стены

	17 этаж

	1
	Armstrong или аналог
	Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929
	11,3
	 
	Круглые колонны и радиусные стены 



	Спецификация на декоративные элементы колонн с 9 по 17 этаж	Comment by User: Добавлена новая спецификация

	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол. Ш.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	9 этаж

	ДЭК5
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=760
	2
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ДЭК6	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 23.12.19
Изм. количество
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=860
	2
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	10 этаж

	ДЭК5
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=760
	2
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ДЭК6
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=860
	5
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	11 этаж

	ДЭК5
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=760
	5
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	12 этаж

	ДЭК5
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=760
	4
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	13 этаж

	ДЭК5
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=760
	4
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	14 этаж

	ДЭК5
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=760
	3
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	15 этаж

	ДЭК4
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=660
	4
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	16 этаж

	ДЭК1
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=460
	2
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ДЭК3
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=560
	3
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ДЭК4
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=660
	6
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ДЭК5
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=760
	6
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	17 этаж

	ДЭК3
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=560
	3
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ДЭК4
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=660
	5
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ДЭК5
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=760
	5
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3



	Спецификация на вентиляционные решетки с 9 по 17 этаж	Comment by User: Добавлена новая спецификация

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	9 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	6
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	3
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	10 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	6
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	3
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	11 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	5
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	3
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	12 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	3
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	3
	 
	 

	4
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х900мм. Терракотовый (цвет стены)
	1
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	13 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	3
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	5
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	14 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	5
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	4
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	15 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	4
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	4
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	16 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	3
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	17 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	3
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 



	Спецификация пожарных кранов с 9 по 17 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	9 этаж

	2 ПК 1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Откорректировано кол-во  
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	4
	 
	 

	2 ПК 2	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Добавлена поз.  
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный 
	4
	
	

	10 этаж

	2 ПК 1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Откорректировано кол-во  
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	6
	 
	 

	2 ПК 2	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Добавлена поз.  
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный 
	3
	
	

	11 этаж

	2 ПК 1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Откорректировано кол-во  
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	6
	 
	 

	2 ПК 2	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Добавлена поз.  
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный 
	3
	
	

	12 этаж

	2 ПК 1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Откорректировано кол-во  
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	6
	 
	 

	2 ПК 2	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Добавлена поз.  
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный 
	3
	
	

	13 этаж

	2 ПК 1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Откорректировано кол-во  
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	4
	 
	 

	2 ПК 2	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Добавлена поз.  
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный 
	4
	
	

	14 этаж

	2 ПК 1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Откорректировано кол-во  
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	5
	
	 

	2 ПК 2	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Добавлена поз.  
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный 
	3
	
	

	15 этаж

	2 ПК 1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Откорректировано кол-во  
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	4
	
	 

	2 ПК 2	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Добавлена поз.  
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный 
	4
	
	

	16 этаж

	2 ПК 1
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	7
	 
	 

	17 этаж

	2 ПК 1
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	7
	 
	 



	Спецификация на покраску потолочного оборудования с -9 по 17 этаж 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.шт.
	Массаед., кг
	Приме чание

	9 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	17
	 
	В С/У

	1.1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый
	1
	 
	В С/У

	1.2
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый
	3
	 
	В С/У

	1.5
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006
	1
	 
	В С/У

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый
	4
	 
	В коридоре

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый
	1
	 
	В коридоре

	3.1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 23.12.19
Доб. позиция
	
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Цв. RAL 1001
	2
	
	Пом. 9.16

	4
	 
	Фанкойл потолочный в коридорах. Цв. Белый
	1
	 
	В коридоре

	4.1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 23.12.19
Доб. позиция
	
	Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001
	1
	
	Пом. 9.16

	5
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке.Цв. Белый
	6
	 
	В коридоре

	5.1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 23.12.19
Доб. позиция
	
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001
	1
	
	Пом. 9.16

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый
	26
	 
	В коридоре

	6.1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 23.12.19
Доб. позиция
	
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001
	2
	
	Пом. 9.16

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый
	30
	 
	В коридоре

	7.1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 23.12.19
Доб. позиция
	
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001
	4
	
	Пом. 9.16

	10 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	17
	 
	В С/У

	1.1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый
	1
	 
	В С/У

	1.2
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый
	2
	 
	В С/У

	1.3
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф200 мм. Цв. белый
	1
	 
	В С/У

	1.5
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006
	4
	 
	В С/У

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый
	6
	 
	В коридоре

	4.1
	 
	Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001
	2
	 
	В кабинете министра

	5
	 
	WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый
	5
	 
	В коридоре

	5.1
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001
	1
	 
	В кабинете министра

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый
	26
	 
	В коридоре

	6.1
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001
	3
	 
	В кабинете министра

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый
	30
	 
	В коридоре

	7.1
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001
	4
	 
	В кабинете министра

	11 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	15
	 
	В С/У

	1.2
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый
	6
	 
	В С/У

	1.5
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006
	3
	 
	В С/У

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый
	4
	 
	В коридоре

	4.1
	 
	Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001
	1
	 
	В кабинете министра

	5
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый
	6
	 
	В коридоре

	5.1
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке.Цв. RAL 1001
	1
	 
	В кабинете министра

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый
	31
	 
	В коридоре

	6.1
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001
	2
	 
	В кабинете министра

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С.  Цв. Белый
	31
	 
	В коридоре

	7.1
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001
	2
	 
	В кабинете министра

	12 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	17
	 
	В С/У

	1.1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый
	1
	 
	В С/У

	1.2
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый
	3
	 
	В С/У

	1.5
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006
	3
	 
	В С/У

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500.  Цв. Белый
	4
	 
	В коридоре

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600.  Цв. Белый
	2
	 
	В коридоре

	4.1
	 
	Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001
	2
	 
	В кабинете министра

	5
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке.  Цв. Белый
	7
	 
	В коридоре

	5.1
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001
	1
	 
	В кабинете министра

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03.  Цв. Белый
	26
	 
	В коридоре

	6.1
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001
	3
	 
	В кабинете министра

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С.  Цв. Белый
	30
	 
	В коридоре

	7.1
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001
	4
	 
	В кабинете министра

	13 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	15
	 
	В С/У

	1.1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый
	3
	 
	В С/У

	1.2
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый
	3
	 
	В С/У

	1.5
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006
	3
	 
	В С/У

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500.  Цв. Белый
	4
	 
	В коридоре

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600
	2
	 
	В коридоре

	4.1
	 
	Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001
	2
	 
	В кабинете министра

	5
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке
	8
	 
	В коридоре

	5.1
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001
	1
	 
	В кабинете министра

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03.  Цв. Белый
	35
	 
	В коридоре

	6.1
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001
	3
	 
	В кабинете министра

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С.  Цв. Белый
	36
	 
	В коридоре

	7.1
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001
	4
	 
	В кабинете министра

	14 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	15
	 
	В С/У

	1.1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый
	2
	 
	В С/У

	1.2
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый
	4
	 
	В С/У

	1.5
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006
	3
	 
	В коридоре

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500.  Цв. Белый
	4
	 
	В коридоре

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600.  Цв. Белый
	2
	 
	В коридоре

	4.1
	 
	Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001
	2
	 
	В кабинете министра

	5
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке.  Цв. Белый
	6
	 
	В коридоре

	5.1
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001
	1
	 
	В кабинете министра

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03.  Цв. Белый
	32
	 
	В коридоре

	6.1
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001
	3
	 
	В кабинете министра

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С.  Цв. Белый
	33
	 
	В коридоре

	7.1
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001
	4
	 
	В кабинете министра

	15 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	15
	
	В С/У

	1.1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. Белый
	2
	
	В С/У

	1.2
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый
	4
	
	В С/У

	1.5
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006
	3
	
	В С/У

	4.1
	 
	Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001
	2
	 
	В кабинете министра

	5
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке.  Цв. Белый
	6
	 
	В коридоре

	5.1
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001
	1
	 
	В кабинете министра

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03.  Цв. Белый
	53
	 
	В коридоре

	6.1
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001
	3
	 
	В кабинете министра

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600.  Цв. Белый
	2
	 
	В коридоре

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С.  Цв. Белый
	28
	 
	В коридоре

	7.1
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001
	4
	 
	В кабинете министра

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500.  Цв. Белый
	4
	 
	В коридоре

	16 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	18
	 
	В С/У

	1.2
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый
	4
	 
	В С/У

	1.5
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006
	1
	 
	В С/У

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500.  Цв. Белый
	10
	
	В коридоре

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600
	1
	
	В коридоре

	5
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке.  Цв. Белый
	9
	
	В коридоре

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03.  Цв. Белый
	56
	
	В коридоре

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С.  Цв. Белый
	58
	
	В коридоре

	17 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	17
	
	В С/У

	1.1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый
	1
	
	В С/У

	1.2
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый
	5
	
	В С/У

	1.5
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006
	2
	
	В С/У

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500.  Цв. Белый
	11
	
	В коридоре

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600.  Цв. Белый
	2
	
	В С/У

	5
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке.  Цв. Белый
	10
	
	В коридоре

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03.  Цв. Белый
	48
	
	В коридоре

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С.  Цв. Белый
	53
	
	В коридоре




	Спецификация на торцевые заглушки для плинтуса Hager c 9 по 17 этаж 	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 28.04.20
Добавлена спецификация

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Приме- чание

	9  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	44
	 
	 

	10  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	8
	
	

	11  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	38
	
	

	12  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	4
	
	

	13  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	4
	
	

	14  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	4
	
	

	15  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	4
	
	

	16  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	57
	
	

	17  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	46
	
	





	Спецификация на стеновой профиль WOODsonic на 10-15 этажах 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, 
п.м.
	Масса ед., кг
	Приме- чание

	10 этаж

	1
	WOODsonic
	Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый.
	7,0
	 
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	2
	WOODsonic
	Промежуточный монтажный профиль 5104
Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный  матовый.
	56,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	3
	WOODsonic
	Финишный монтажный профиль 5101 
для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый.
	7,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	11 этаж

	1
	WOODsonic
	Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый.
	7,0
	 
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	2
	WOODsonic
	Промежуточный монтажный профиль 5104
Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный  матовый.
	56,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	3
	WOODsonic
	Финишный монтажный профиль 5101 
для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый
	7,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	12 этаж

	1
	WOODsonic
	Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый 
	7,0
	 
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	2
	WOODsonic
	Промежуточный монтажный профиль 5104
Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый
	56,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	3
	WOODsonic
	Финишный монтажный профиль 5101 
для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый
	7,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	13 этаж

	1
	WOODsonic
	Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый
	7,0
	 
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	2
	WOODsonic
	Промежуточный монтажный профиль 5104
Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый
	56,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	3
	WOODsonic
	Финишный монтажный профиль 5101 
для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый
	7,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	14 этаж

	1
	WOODsonic
	Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый
	7,0
	 
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	2
	WOODsonic
	Промежуточный монтажный профиль 5104
Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный  матовый
	56,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	3
	WOODsonic
	Финишный монтажный профиль 5101 
для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый  
	7,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	15 этаж

	1
	WOODsonic
	Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый
	7,0
	 
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	2
	WOODsonic
	Промежуточный монтажный профиль 5104
Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый
	56,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	3
	WOODsonic
	Финишный монтажный профиль 5101 
для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый
	7,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	9 этаж

	1
	WOODsonic
	Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый.
	4,7
	 
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	2
	WOODsonic
	Промежуточный монтажный профиль 5104
Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный  матовый.
	29,62
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	3
	WOODsonic
	Финишный монтажный профиль 5101 
для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый.
	4,7
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 



	Спецификация на дополнительные панели и отделку торцов подрезаемых панелей Decoustic по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, квп.м.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	23 10 этаж

	1
	Акустик-групп
	Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. 
Цвет Дуб Ривьера D5291PR
Панель с запилом под 45 гр.
	1034.2	Comment by Dmitry: ИЗМ 1  06.11.19. 
Добавлена позиция.
	
	Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел

	2
	
	Кромочная мебельная лента в цвет панелей
	13.9
	
	

	1сп
	WOOD sonic
	Плита на основе гипса, шпонированная
	25,4
	 
	 

	26 11 этаж

	2сп
	WOOD sonic
	Плита на основе гипса, шпонированная
	126,7
	 
	 

	1
	Акустик-групп
	Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. 
Цвет Дуб Ривьера D5291PR
Панель с запилом под 45 гр.
	14.5
	
	Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел

	2
	
	Кромочная мебельная лента в цвет панелей
	11.8
	
	

	12 этаж

	1
	Акустик-групп
	Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. 
Цвет Дуб Ривьера D5291PR
Панель с запилом под 45 гр.
	1034.2	Comment by Dmitry: ИЗМ 1  06.11.19. 
Добавлена позиция.
	
	Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел

	2
	
	Кромочная мебельная лента в цвет панелей
	13.9
	
	

	13этаж

	1
	Акустик-групп
	Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. 
Цвет Дуб Ривьера D5291PR
Панель с запилом под 45 гр.
	1034.2	Comment by Dmitry: ИЗМ 1  06.11.19. 
Добавлена позиция.
	
	Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел

	2
	
	Кромочная мебельная лента в цвет панелей
	13.9
	
	

	14 этаж

	1
	Акустик-групп
	Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. 
Цвет Дуб Ривьера D5291PR
Панель с запилом под 45 гр.
	1034.2	Comment by Dmitry: ИЗМ 1  06.11.19. 
Добавлена позиция.
	
	Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел

	2
	
	Кромочная мебельная лента в цвет панелей
	13.9
	
	

	15 этаж

	1
	Акустик-групп
	Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. 
Цвет Дуб Ривьера D5291PR
Панель с запилом под 45 гр.
	1034.2	Comment by Dmitry: ИЗМ 1  06.11.19. 
Добавлена позиция.
	
	Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел

	2
	
	Кромочная мебельная лента в цвет панелей
	13.9
	
	



	Спецификация на траверсы потолочные с 9 по 17 этаж 	Comment by Anastasiya: Изм.2 от 10.07.2020
Добавлено с поэтажным количеством с учетом всех потолков рейка Баффл

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, 
п.м.
	Масса ед., кг
	Приме- чание

	9 этаж

	1
	
	Траверс потолочный 30х20 мм. с перфорацией. Цвет черный RAL 7021
	463
	
	

	10 этаж

	1
	
	Траверс потолочный 30х20 мм. с перфорацией. Цвет черный RAL 7021
	504
	
	

	11 этаж

	1
	
	Траверс потолочный 30х20 мм. с перфорацией. Цвет черный RAL 7021
	325
	
	

	12 этаж

	1
	
	Траверс потолочный 30х20 мм. с перфорацией. Цвет черный RAL 7021
	295
	
	

	13 этаж

	1
	
	Траверс потолочный 30х20 мм. с перфорацией. Цвет черный RAL 7021
	259
	
	

	14 этаж

	1
	
	Траверс потолочный 30х20 мм. с перфорацией. Цвет черный RAL 7021
	277
	
	

	15 этаж

	1
	
	Траверс потолочный 30х20 мм. с перфорацией. Цвет черный RAL 7021
	255
	
	

	16 этаж

	1
	
	Траверс потолочный 30х20 мм. с перфорацией. Цвет черный RAL 7021
	766
	
	

	17 этаж

	1
	
	Траверс потолочный 30х20 мм. с перфорацией. Цвет черный RAL 7021
	669
	
	



	Спецификация сантехнических приборов и аксессуаров санитарных узлов с 9 по 17 этаж	Comment by User: Изм. 2 от 10.07.2020
Перенесена спецификация из листа с отделкой сан. узлов в общую

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
шт. 
	Эскиз
	Примечание

	1
	Jacoи Delafon или аналог   
	Унитаз Jacob Delafon Ove E1584-00 приставной в комплекте с сиденьем E70005 с микролифтом. Бачок Geberit Sigma 109.300.00.5. Клавиша Geberit Sigma Type 01 115.770.46.5, пластик, матовый хром.
	146
	 
	

	2
	Santek или аналог
	Комплект Писсуар Santek Гала WH301774 подвесной, смывное устройство AlcaPlast ATS001 кнопочный вентиль, сифон для писсуара AlcaPlast A45В.
	58
	
	

	3
	Jacoи Delafon или аналог 
	Биде Jacob Delafon Ove E1705-00 напольное.
Смеситель Jacob Delafon Symbol E73680 для биде.
	18
	
	

	4.5
	Unirock или аналог  
	Столешница из кварцевого агломерата Vicostone Concreto BQ-8860, t=20мм, 1800х600х200мм, 51,5кг/кв.м; отверстия под раковины - 2 шт.
	3
	[image: ]
	17.65; 17.66; 17.67

	4.1.1
	Unirock или аналог

	Столешница+раковина из искусственного камня Tristone Ash TS-121 t=12мм,
900х600х200мм, 900х600х100мм, 30кг/кв.м
	3
	[image: ]
	9.18; 10.89; 17.25

	4.1.3
	Unirock или аналог

	Столешница+раковина из искусственного камня Tristone Ash TS-121 t=12мм,
1800х600х200мм, 1175х600х100мм, 30кг/кв.м 
	8
	[image: ]
	10.80; 11.29; 12.56; 13.50; 14.41; 15.11; 16.13; 17.11

	4.1.5
	Unirock или аналог

	Столешница из кварцевого агломерата
Vicostone Concreto BQ-8860, t=20мм
1800х600х200мм, 51,5кг/кв.м;
отверстия под раковины - 2 шт.
	25
	[image: ]
	9.41;9.39;9.34;10.70;10.59;10.62;
11.49;11.13;11.11;12.63;12.54;12.58;
13.54;13.52;13.57;14.54;14.38;
14.59;15.64;15.25;15.23;16.55;
16.54;16.50;17.70

	4.1.6
	Unirock или аналог

	Столешница из кварцевого агломерата Vicostone Concreto BQ-8860, t=20мм, 1900х600х200мм, 51,5кг/кв.м; отверстия под раковины - 2 шт.  
	8
	[image: ]
	9.36; 10.73; 11.51; 12.60; 
13.60; 14.63; 15.67; 16.52

	5
	Creavit или аналог

	Раковина, встраиваемая снизу Creavit TP214 56x43x19 343788 для столешниц
	72
	 
	

	6
	Duravit или аналог
	Раковина Duravit D-Code 23106500002 с полупьедесталом, 65х50х18см
	36
	
	

	7
	Viega или аналог
	Сифон для раковины Viega 305611
	119
	
	

	8
	Teka или аналог
	Смеситель Teka Aura 503460210 для раковины
	119
	
	

	9
	G-Teq или аналог
	Диспенсер для мыла G-Teq 8608, нержавеющая сталь.
	83
	
	

	10

	G-Teq или аналог
	Диспенсер бумажных полотенец G-Teq 8955 21.41, нержавеющая сталь 369х280х102мм
	54
	
	

	11
	Electrolux или аналог
	Сушилка для рук Electrolux EHDA/BV-1900
	65
	
	См. раздел	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ 2. 26.06.2020
012-1/2018/ГЗ-ТХ

	12
	Tork
	Мусорное ведро "Tork" 20 л, пластик,
цвет белый 322х205х430мм
	146
	
	

	12.1
	Katrin
	Мусорное ведро "Katrin" 50 л, пластик, 420х575х280мм.
	36
	
	

	13
	G-Teq или аналог
	Диспенсер туалетной бумаги G-Teq 8912
	117
	
	

	14
	Milardo или аналог

	Ершик Milardo Neva NEVSMG0M47
	146
	
	

	15
	Milardo или аналог

	Крючок Milardo Cadiss CADSM20M41
	157
	
	

	16
	
	Перегородка для писсуара Jika Split 4760.1
	28
	
	

	18.1
	
	Зеркало 700х900(h)х5мм
	108
	
	

	18.2
	
	Зеркало 900х1050(h)х5мм
	3
	
	

	18.3
	
	Зеркало 1800х900(h)х5мм
	8
	
	

	17
	Am.Pm или аналог
	Держатель туалетной бумаги Am.Pm Bliss L A55341464
	11
	
	

	19
	
	Душевая стойка Bravat Opal F9125183CP-A-RUS. Поддон для душа Good Door Квадро 80x80 с ножкамии экраном. Душевая дверь в нишу Good Door Mokka DR-80-С-WE80см. Код: 401283
	9
	
	10.80, 10.89, 11.29, 12.56, 
13.50, 14.41, 15.11, 16.13, 17.11

	20
	
	Душевая стойка Bravat Opal F9125183CP-A-RUS. Поддон для душа Good Door Квадро 90x90 с ножкамии экраном. Душевая дверь в нишу Good Door Mokka DR-90-С-WE90см. Код: 401282
	2
	
	9.18, 17.25

	22

	
	Стиральная машина 600х600х900мм	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ 2. 26.06.2020
	11
	
	См. раздел
012-1/2018/ГЗ-ТХ

	23
	Stelo или аналог
	Настенный стеклянный светильник Stelo LED 14 3000K, 300х150х75мм; с кабелем ППГ нг (А) - Hf 3+1,5 L=4м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные. 
	83
	
	

	24
	Binele или аналог
	Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз Binele Seater CD01HW, цвет - белый
	117
	
	



	Спецификация на отделку стен сан. узлов с 9 по 17 этаж	Comment by User: Изм. 2 от 10.07.2020
Перенесена спецификация из листа с отделкой сан. узлов в общую

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
кв. м  
	Масса
ед., кг
	Приме-
чание

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 20х20см., 5009, Калейдоскоп белый
	2 857,2
	
	

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 20х20см., 5180, Калейдоскоп стальной
	498,3
	
	

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 20х20см., 5055, Калейдоскоп блестящий белый
	290,6	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ 2. 26.06.2020 изменен объем

	
	

	4
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60х119,5см DD500300R
	130,0
	
	

	5
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун светлый обрезной 30x60см DD200300R
	142,1
	
	

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Декор Про Стоун серый светлый мозаичный 30х30см DD2003\ММ
	59,0
	
	

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, RAL 9016 белый
	800,6
	
	

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, RAL 1013
	191,4
	
	



	Спецификация на керамическую плитку (карандаш) с 9 по 17 этаж	Comment by User: Изм. 2 от 10.07.2020
Перенесена спецификация из листа с отделкой сан. узлов в общую

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
м.п.
	Эскиз
ед., кг
	Приме-
чание

	1к
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка, коллекция Большое путешествие 190 Карандаш салатный 20х1,5см
	54,6
	
	



	Спецификация на профиль для наружных углов с 9 по 17 этаж	Comment by User: ИЗМ 2. 26.06.2020 Добавлена спецификация
ИЗМ 2. 10.07.2020 Добавлена позиция в спецификацию

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Эскиз
ед., кг
	Приме-
чание

	1n
	
	П-образный алюминиевый профиль для плитки ПО-П12, L=2,7м
	270 м.п.
	
	В сан. узлах, за исключением сан. узлов Министров

	2n
	Prachtig или аналог
	Наружный П-образный профиль для плитки 12мм из нержавеющей стали арт. KU 12, L=2,7м
	11 шт.
	
	В сан. узлах Министров



	Спецификация на алюминиевый профиль для крепления зеркал с 9 по 17 этаж	Comment by User: Изм. 2 от 09.07.2020
Добавлена спецификация

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
м.п.
	Эскиз
ед., кг
	Приме-
чание

	1nз
	
	Профиль для зеркал анод. алюм. 5,5 мм 2,7 м сереб. (ПК05-2-2700-01л) арт. 163331
	190
	
	В сан. узлах



Примечание:
1. Перед оформлением заказа на элементы заполнения проемов выполнить контрольные замеры проемов фирмой-ролизводителем
2. Перед изготовлением и заказом ЭОК (элемент освещения колонн) и ДЭК (декоративный элемент колонны) произвести контроьные замеры. В спецификациях ДЭК посчитан и указан, как декоратиный элемент на колонну на полный ее диаметр, необходимость подрезки ДЭК с учетом стен и перегородок определить при контрольном замере фирмой-производителем.
3. Декоративные розетки спринклеров поставляются в белом цвете. Покраску в цвет RAL 1001 и RAL 9006 RAL 7035 необходимо выполнить на объекте аэрозольной краской. В соответствии с инженерным разделом вдоль фасада в помещениях предусмотрены спринклеры, дизайн-проектом предусмотрено соответствующее количество декортаивных розеток. 
4. Оконечное оборудвание и пожарные шкафы указаные в спецификациях, приведены в качестве подсчета их цветовых характеристик. Спецификации даны на оборудование, указанное на планах потолков. Другое оконечное оборудование, закрепленное на плите перекрытия, в помещениях, разрабатываемых дизайн-проектом, предусмотреть черного цвета RAL 7021.
5. В соответствии с проведенными работами по нанесению Sonaspray в типовых, эталонных помещениях (фактические работы), коэффициент нанесения на комуникации составил k=0,8-0,9 	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 16.12.19
Добавлено новое примечание.
6. Краска терракотового цвета подобрана по индивидуальной рецептуре, в соответствии с выполненными выкрасами в эталонных помещениях здания. При подборе цвета была применена краска компании Акзо Нобель Marshall Export 2. 
При проведении работ по покраске стен терракотовым цветом руководствоваться информационным письмом от 12/12/2019 от компании AkzoNobel (см. прилагаемые документы). Подрядчик может применить аналог, при условии, что тон, цвет, степень блеска, фактура краски будет соответствовать выполненным образцам в эталонных помещениях и обязательного согласования с авторским надзором.  
7. С учетом того, что в проекте в коридорах предусматривается крупногабаритная напольная керамогранитная плитка (тип 1; тип 1.1; тип 2; тип 2.1) с раскладкой узора из разных цветов и размеров плитки, а также в соответствии с проведенными работами по укладке плитки в эталонных помещениях (фактические работы), процент отхода плитки на подрезку составляет до 35% от указанных объемов в спецификациях.
8. Учесть коэффициент подрезки для ковролина (тип 4, тип 5, тип 7, тип 13) в соответствии с проведенными работами, составит 10% от указанных объемов в спецификациях.
9. Учесть коэффициент подрезки для потолков Армстронг (тип 1, тип 4) в соответствии с проведенными работами, составит 10% от указанных объемов в спецификациях.
10. В соответствии с монтажной схемой раскладки потолочных панелей Армстронг (тип 1) в коридорах, при закупке заложить на 35% больше профилей каркаса: Несущая рейка Prelude 15/24XL2 и Промежуточная рейка 1200мм Prelude 15/24XL2.
11. Стиральные машины поз. 22 и сушилки для рук поз. 11 в спецификации даны для ознакомления, количество учтено в разделе 012-1/2018/ГЗ-ТХ.
12. При заказе зеркал для сан. узлов, предусмотреть шлифовку углов.
13. Перед заказом общего количества профиля для внешнего угла в сан. узлах министров, выполнить один образец для согласования.
14. Перед заказом общего количества профиля для крепления зеркал в сан. узлах, выполнить один образец для согласования.
15. Количество материалов в спецификациях посчитано с учетом 26 этажа.
                                                                        
ИЗМ2 – изменения с выделенным текстом.
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Люк розеток в полу

(см. 012-1/2018/ГЗ-ИОС.5.3.1 ;

012-1/2018/ГЗ-РД-СКУД.2)

Люк ревизионный в полу

(см. 012-1/2018/ГЗ-ИОС.5.3.1;

012-1/2018/ГЗ-РД-СКУД.2)

Трап (см.012-1/2018/ГЗ-РД-ВК1.3)

Узел устройства трапа см. "Узлы и

детали. Лист 2."


