


























































































Взам. Инв. №













Подп. и дата















[bookmark: IZ2_N]
[bookmark: IZ2_QP]
[bookmark: IZ2_LIST]
[bookmark: IZ2_NPERM]

[bookmark: IZ2_DATE]
[bookmark: DOC_CODE]144/Д-АИ3.С



[bookmark: IZ1_N]1
[bookmark: IZ1_QP]-
[bookmark: IZ1_LIST]Зам.
[bookmark: IZ1_NPERM]01-19

[bookmark: IZ1_DATE]12.19




Изм.
Кол.уч
Лист
№док.
Подп.
Дата


Инв. № подл.

Разраб.
Петровций

15.08.19
Деловой центр.
Интерьеры с -1 по 8 этаж.
Спецификации.
Стадия
Лист
Листов



[bookmark: LINE2]
[bookmark: NAME_LINE2]

[bookmark: DATE2]

Р
1
5467



[bookmark: LINE3]
[bookmark: NAME_LINE3]

[bookmark: DATE3]

ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ»



[bookmark: LINE4]Н.контр.
[bookmark: NAME_LINE4]Ольдекоп

[bookmark: DATE4]15.08.19





[bookmark: LINE5]
[bookmark: NAME_LINE5]

[bookmark: DATE5]















































































Вам. Инв. №













Подп. и дата























































Инв. № подл.

































144/Д-АИ3.С
Лист



1
-
Зам.
01-19
[image: C:\Users\dell\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Петровций.png]
12.19

557



Изм.
Кол.уч
Лист
№док.
Подп.
Дата




Оглавление:
1. Спецификация витражей с -1 по 8 этажа………………………………………………………………………………………….…….………2
2. Спецификация стальных труб (стоек) витража с -1 по 8 этаж……………………………………….…………….....3
3. Спецификация рамок розеток и выключателей с -1 по 8 этаж………………………………………….…………..…..4
4. Спецификация  покраски стен с -1 по 8 этаж……………………………………………………………………………….………….……8
5. Спецификация стеновых панелей с -1 по 8 этаж.………………………………………………………………………..……………..11
6. Спецификация подоконников на 1, 3, 5, 8 этажин а 5 этаж………………….…………………………………………................................................11
7. Спецификация обрамления лифтовых порталов с -1 по 8 этаж………………………………………………….………12
8. Спецификация пленки с -1 по 8 этаж…………………………………………………………………………………………………….………….13
9. Спецификация покрытия полов с -1 по 8 этаж…………………………………………………………………….…………………......14
10. Спецификация плинтусов c -1 по 8 этаж…………………………………………………………………………….……….………………...2019
11. Спецификация потолков с -1 по 8 этаж……………………………………………………………………..……..…………............…….221
12. Спецификация пристенных молдингов потолка с -1 по 8 этаж…………………………..……………………….……26
13. Спецификация панелей Baffle с -1 по 8 этаж……………………………………………………………………..………………..……27
14. Спецификация на спринклерные розетки с -1 по 8 этаж..……………………………………………………………….…..28
15. Спецификация светильников с -1 по 8 этаж …………………………………………………………………….…………………..…..3029
16. Спецификация светильников в группах с -1 по 8 этаж ………………………………………………….……………………332
17. Спецификация на осветительные элементы колонн с -1 по 8 этаж …………………….…….………………...343
18. Спецификация на рулонные шторы с -1 по 8 этаж ……………………………………………………….……….……………….354
19. Спецификация дверей с -1 по 8 этаж…………………………………………………………………………………………….…………….....365
20. Спецификация элементов ограждений огр.1 и огр.2 в башнях Z, Y с -1 по 27 этаж……..…..…….5149
21. Спецификация металлических каркасов для столешниц…………………………………………………………………..….…510
22. Спецификация стеклянных ограждений ………………………………………………………………………………………………….……...510
23. Спецификация гибких молдингов с -1 по 8 этаж ……………………………………………………………….……………………520
24. Спецификация на декоративные элементы колонн с 9 -1 по -817 этаж…..……………………………….…………531
25. Спецификация на вентиляционные решетки с -1 по 8 этаж ………………………………….………………………...532
26. Спецификация пожарных кранов с -1 по 8 этаж..……………………………………………………………….…………….…...…575
27. Спецификация на покраску потолочного оборудования с -1 по 8 этаж …………………………..……..….586
28. Спецификация гипсокартонных перегородок………………………………..……………………………………………………………….631	Comment by User: ИЗМ.1 28.11.2019г.
Добавились новые спецификации 
29. Спецификация на материал облицовки колонн с 2 и 3 этаж..………………………………….…………………….….6163
30. Спецификация на фальшполы на 5 и 7 этажах……………………………………………………………………………………..……6164
31. Спецификация перемычек дверных проёмов на 2 этаже…………………………………………………………………….…...642
32. Спецификация демонтируемых перегородок………………………………………………………………………………………………………...6265
33. Спецификация на материалы 2 этажа……………………………………………………………………………………………………………..653
34. Спецификация на герметики………………………………………………………………………………………………………………………………….6366
35. Спецификация на трубы для водопада по стеклу………………………………………………………………………………………664
36. Спецификация на тепловые экраны для спринклерных оросителей……………………………………………….….6466
37. Спецификация на тепловые экраны для спринклерных оросителей……………………………………………….….67
38. Спецификация на торцевые заглушки для плинтусаHager………………………………………..............................67
39. Спецификация на материалы водопада по стеклу………………………………………………………………......................68 
40. Спецификация на потолочный профиль WOODsonic на 3 этаже………………….………………………………………69
41. Спецификация на стеновой профиль WOODsonic на 6-8 этажах…………………………………………………..……69
42. Спецификация на стеновой профиль на 1, 2, 5 этажах…………………………………………………………….……………70 
43. Спецификация на дополнительные панели и отделку торцов 
подрезаемых панелей Decoustic…………………………………………………………………………………………………………………………………….71
	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020. ДОБАВЛЕНА ОТДЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОКРАСКУ ЛЕСТНИЦ
	44. Спецификация на плитку для фартука в медицинских поиещениях…………………………………………………72
           45.Спецификация элементов ограждения огр.1 и огр.2 в башнях Z,Y с 18 по 26 этаж…………………72





	Спецификация витражей с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме- чание

	1 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	5,4
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	8,6
	 
	 

	2 этаж

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	6,5
	 
	 

	3
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW60, каркасная. H-2.6м. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое.
	52,5
	 
	 

	5
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-3.7м.
	5	Comment by Dmitry: ИЗМ1 29.11.19
Добавлена позиция (отдельных вход Председателя МОД)
	
	

	3 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	7,2	Comment by Dmitry: Изменено 05.09.
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	24,6
	 
	 

	5
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-3.7м.
	13,9	Comment by Dmitry: Изменено 05.09. добавлена позиция

	
	

	4 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	120
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	75
	 
	 

	5 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	21,3
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	22,4
	 
	 

	6 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	115,5	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 23.12.19 Уменшился объем 
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	278,15	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 23.12.19 Уменшился объем
	 
	 

	4
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло.
	11,2
	 
	 

	7 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	97,25	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 23.12.19 Уменшился объем
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	152,16	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 23.12.19 Уменшился объем
	 
	 

	4
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло.
	6
	 
	 

	8 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	43,3
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	150,3	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Сократилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ
	 
	 

	4
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло.
	3,5
	 
	 




	Спецификация стальных труб (стоек) витража с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Приме- чание

	1 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м.
	4
	 
	 

	2 этаж

	1	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.2019
Добавлена позиция.
	Versal-Group или аналог
	Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м.
	2
	
	

	3 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м.
	2
	 
	 

	4 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м.
	47
	 
	 

	5 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м.
	14
	 
	 

	6 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м.
	100	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Сократилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ
	 
	 

	7 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м.
	67	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Сократилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ
	 
	 

	8 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м.
	56	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Сократилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ
	 
	 




	Спецификация рамок розеток и выключателей с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Приме- чание

	-1 этаж

	1
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	4034	Comment by Dmitry: Изм2. 26.06.2020 удалили 6 едениц
	 
	 

	2
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	4
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	15
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	7
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1
	 
	 

	1 этаж

	1
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	25
	 
	 

	2
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	9
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	22
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	8
	 
	 

	2 этаж

	1
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	25	Comment by Dmitry: ИЗМ1 13.12.19
Откорректировано кол-во
	 
	 

	2
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	13
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	20	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Откорректировано кол-во
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	6	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Откорректировано кол-во
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1
	 
	 

	10	Comment by Dmitry: ИЗМ.1 13.12.2019г.
Добавилась новая позиция (отдельный вход Председателя МОД)
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на пять постов. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1
	
	

	3 этаж

	1
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	26
	 
	 

	2
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	10
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	3738	Comment by Литвинов Виталий: Изм 2. 25.06.2020, добавлена 1 рамка
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	21
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	105	Comment by Литвинов Виталий: Изм2. 25.06.2020 Удалено 5 рамок
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	914	Comment by Литвинов Виталий: Изменено 05.09.	Comment by Литвинов Виталий: Изм2. 25.06.2020 Добавлено 5 рамок 
	 
	 

	4 этаж

	1	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 28.04.20
Удалена 1 рамка
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	478
	 
	 

	2	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 28.04.20
Добавлена 1 рамка
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	11
	 
	 

	5
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	38
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	48
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	26
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	9
	 
	 

	5 этаж

	1
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	70
	 
	 

	10
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на пять постов. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	2
	 
	 

	2
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	15
	 
	 

	3
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	2
	 
	 

	4
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	27
	 
	 

	5
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	3
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	2533	Comment by Литвинов Виталий: Изм.2 25.06.2020 добвлено 5 рамок.
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	95
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	37
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	65
	 
	 

	6 этаж

	1
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	58
	 
	 

	2
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	13
	 
	 

	3
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	4
	 
	 

	4
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на четыре выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1
	 
	 

	5
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	26
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	8
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	13	Comment by User: Сократилась одна розетка на три поста
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	8
	 
	 

	7 этаж

	1
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	39
	 
	 

	10
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на пять постов. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	2
	 
	 

	2
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	8
	 
	 

	3
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	5
	 
	 

	5
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	31
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	14	Comment by Литвинов Виталий: Изменено 05.09.
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	15
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	10
	 
	 

	8 этаж

	1
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	50
	 
	 

	2
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	4
	 
	 

	3
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1
	 
	 

	5
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	4
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	21
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	19
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	16
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	9
	 
	 




	Спецификация покраски стен с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме- чание

	-1 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	734,4
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	131,1
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	375,2568,2	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уточнена площадь покраски.
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный 	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	137,6
	 
	См.приме-чание п.11 

	1 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	2487
	 
	 

	2
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7016 темно-серый
	85,2
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	238,7
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	650,4907,4	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уточнена площадь покраски.
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный 	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	436,7
	 
	См.приме-чание п.11 

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	31,3
	 
	 

	2 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	2127,7	Comment by Dmitry: ИЗМ1 29.11.19
Увеличено кол-во
	 
	 

	2
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7016 темно-серый
	42,9	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Увеличено количество 
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	310,8
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	655,6912,6	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уточнена площадь покраски.
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный 	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	885,6
	 
	 См.приме-чание п.11

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	37,4	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Увеличено количество 
	 
	 

	3 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	2067
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	364,2
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	720,6977,6	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уточнена площадь покраски.
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный 	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	819
	 
	См.приме-чание п.11 

	6
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый (для медицинских помещений)
	471
	 
	 

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	34,6
	 
	 

	8
	ГОСТ 9480-2012
	Гранитная плитка 600х1000х30мм Габбро полированный черный
	7,5	Comment by Anastasiya: Изм 05.09.19  добавлен новый тип
	
	Облицовка колонны

	4 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	3640
	 
	 

	2
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7016 темно-серый
	431,7
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	300,7
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	517,3710,3	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уточнена площадь покраски.
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный 	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	1054
	 
	 См.приме-чание п.11

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	34,5
	 
	 

	5 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	4707
	 
	 

	2
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7016 темно-серый
	1091
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	547,7
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	502,8695,8	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уточнена площадь покраски.
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный 	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	730,5
	 
	См.приме-чание п.11 

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	34,4
	 
	 

	1пл	Comment by Dmitry: ИЗМ1 29.11.19
Добавлена позиция.
	
	Самоклеящаяся пленка с печатью
	48
	
	Для пом. 5.20.
Пресс-центр.

	6 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	2985	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Добавилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ
	 
	 

	2
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7016 темно-серый
	29,6
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	233,7
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	504697	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уточнена площадь покраски.
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	1054
	 
	См.приме-чание п.11 

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	31,9
	 
	 

	7 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	2828,82	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Добавилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	180
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	456616,8	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уточнена площадь покраски.
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	980,9
	 
	См.приме-чание п.11 

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	31,8
	 
	 

	8 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	1765,2	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Добавилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	188
	 
	Окраска за потолком

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	193322	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уточнена площадь покраски.
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	812
	 
	См.приме-чание п.11 

	7
	Erocolor или Dulux
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	10.9
	
	





	Спецификация стеновых панелей  с -1 по 8 этаж
	

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме- чание
	

	1 этаж
	

	3.1сп
	Акустик-групп или аналог
	Стеновые  панели, перфорированные панели Decoustic 30/2 4ШП – шип-паз по всем сторонам 320х2768х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291PR монтаж панелей горизонтально
с использованием стеклоплиты Шуманет-Эко 50ммАкустическая стеновая панель с перфорацией, Decoustic 30/2. 192х1379х16.4мм или 192х2400х16,4мм. Цвет White Oak Veneer	Comment by Anastasiya: Изм. 05.09.19 Добавился типоразмер для выбора
	47
	
	
	

	2 этаж
	

	3.1сп
	Акустик-групп или аналог
	Стеновые  панели, перфорированные панели Decoustic 30/2 4ШП – шип-паз по всем сторонам 320х2768х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291PR монтаж панелей горизонтально
с использованием стеклоплиты Шуманет-Эко 50мм	Comment by Anastasiya: Изм. 05.09.19 Добавился типоразмер для выбора
	13,5
	
	
	

	5 этаж
	

	3.2сп	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 17.06.20
Объемы по Залу МОД см. отдельные решения. 
	Акустик-групп или аналог
	Стеновые  панели, перфорированные панели Decoustic 30/2 2ШП/2ПП – шип-паз по длинным сторонам, паз-паз по коротким 1379х320х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291PR монтаж панелей горизонтально с использованием стеклоплиты Шуманет-Эко 50ммАкустическая стеновая панель с перфорацией Decoustic 30/2. 192х1379х16.4мм или 192х2400х16,4мм. Цвет White Oak Veneer. С использованием стеклоплиты Шуманет-Эко 50мм	Comment by Anastasiya: Изм. 05.09.19 Добавился типоразмер для выбора	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 16.12.19
Добавлены стеклоплиты
	13854,3
	
	Зал МОД. См. последние решения
	

	1ап	Comment by User: Изм. 2 15.04.2020
Добавлена облицовка акуст. Листами 
	Акустик-групп или аналог
	САУНДЛАЙН-АКУСТИКА Пойнт 4ПК 
(перфорированные гипсокартонные листы), 
1998х1188х12,5мм, сплошная перфорация,  
по каркасу из деревянного бруска 30х40мм с 
шагом 333мм с заполнением звукоизоляционными 
плитами из стекловолокна ШУМОСТОП-С2, 
70кг/м3/, 1250х600х20мм.
	75,5
	
	Помещения: 
5.52; 5.53
	

	6 этаж
	

	1сп
	WOOD Sonic или аналог
	Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слойПлита на основе гипса, шпонированная, плоская, без перфорации, цв. Дуб	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 27.04.20
Откорректировано наименование материала и объемы
	46.6226,4
	 
	Точный цвет определяется образцом М.1к1
	

	7 этаж
	

	1сп
	WOOD Sonic или аналог
	Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слойПлита на основе гипса, шпонированная, плоская, без перфорации, цв. Дуб	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 27.04.20
Откорректировано наименование материала
	26,8
	 
	Точный цвет определяется образцом М.1к1
	

	3сп
	Акустик-групп или аналог
	Стеновые  панели, перфорированные панели Decoustic 30/2 320х2768х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291PR монтаж панелей горизонтально с использованием стеклоплиты Шуманет-Эко 50ммАкустическая стеновая панель с перфорацией Decoustic 30/2. 192х1379х16.4мм или 192х2400х16,4мм. Цвет White Oak Veneer	Comment by Anastasiya: Изм. 05.09.19 Добавился типоразмер для выбора
	431,30	Comment by Литвинов Виталий: Изм. 05.09.19
	
	
	

	8 этаж
	

	1сп
	WOOD Sonic или аналог
	Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слойПлита на основе гипса, шпонированная, плоская, без перфорации, цв. Дуб	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 27.04.20
Откорректировано наименование материала 
	26,2
	
	Точный цвет определяется образцом М.1к1
	

	

	



	
	
	
	
	

	Спецификация подоконников с на 5 этажна 1, 3, 5, 8 этажи

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	15 этаж

	1пд	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Добавлена поз-ия
	Мастерская "Бершово" или аналог
	Подоконник Антрацит Мат 1300х350х30мм. 
	98,6124,4
	 
	 

	3 этаж

	1пд	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Добавлена поз-ия
	Мастерская "Бершово" или аналог
	Подоконник Антрацит Мат 1300х350х30мм. 
	85,7
	 
	 

	5 этаж

	1пд	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Изменено кол-во
	Мастерская "Бершово" или аналог
	Подоконник Антрацит Мат 1300х350х30мм. 
	135,5
	 
	 

	8 этаж

	1пд	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Добавлена поз-ия
	Мастерская "Бершово" или аналог
	Подоконник Антрацит Мат 1300х350х30мм. 
	13,2
	 
	 




	Спецификация обрамления лифтовых порталов с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.кв
	Масса ед., кг
	Приме- чание

	-1 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	5.2       
	 
	 

	1 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32.8
	 
	 

	2 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32.8
	 
	 

	3 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32.8
	 
	 

	4 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32.8
	 
	 

	5 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32.8
	 
	 

	6 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32.8
	 
	 

	7 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32.8
	 
	 

	8 этаж

	1оп
	
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32.8
	
	




	Спецификация пленки c -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Площадь кв.м/ м.п.
	Приме-
чание

	2 этаж

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	6,5
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	3 этаж

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	29,9
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	4 этаж

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	122,5
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	5 этаж

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	12,8
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	6 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм.1 от 05.09.19
	20,04	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Сократилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ

	0,860,785	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	254,4
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	7 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм.1 от 05.09.19
	15,63	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Сократилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ

	0,860,785	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	161,4
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	8 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм.1 от 05.09.19
	15	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Сократилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ
	0,860,785	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	111,3
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	


	Спецификация покрытия полов с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Приме-
чание

	-1 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	344,9
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	170,9
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	24,7
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	12,3
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	65,6
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	38
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	40,926,9	Comment by Dmitry: Изм2 26.06.2020 УМЕНШИЛСЯ ОБЪЕМ
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	50,1
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	5,8
	 
	 

	12
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х60см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый
	43,8
	 
	 

	1 этаж

	1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 19.12.19
Добавлен материал в столовой и кафе
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	1541,2
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	124,7
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	63,9
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	30,8
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	19,4
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	11,2
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	109,7
	 
	 

	9
	ГОСТ 9480-2012
	Гранитная плитка 600х600х30мм Роял Вайт полированный белый
	2,4
	 
	 

	10
	ГОСТ 9480-2012
	Гранитная плитка 600х600х30мм Габбро полированный черный
	108,4
	 
	 

	11
	ГОСТ 9480-2012
	Гранитная плитка 600х600х30мм Мансуровский полированный серый
	83,4
	 
	 

	12
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х60см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый
	213,2
	 
	 

	2 этаж

	1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Добавлен объем материала
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	1436770,8	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Откорректировано кол-во (отдельный вход)
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	158,7
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	69,1
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	36,9
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	42,8
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	24
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	87,9
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	94,6	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Откорректировано кол-во (отдельный вход)
	 
	 

	11
	ГОСТ 9480-2012	Comment by Anastasiya: Изм 2 20.02.20
Удалена позиция 
	Гранитная плитка 600х600х30мм Мансуровский полированный серый
	805,54	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 Увеличлся объем плитки
	 
	 

	12
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х60см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый
	231,1
	 
	 

	3 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	332,6
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	146,6
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	81,0
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	41,1
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	61,5
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	36,8
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	82,1
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	16,6
	 
	 

	9
	ГОСТ 9480-2012
	Гранитная плитка 600х600х30мм Роял Вайт полированный белый
	65
	 
	 

	10
	ГОСТ 9480-2012
	Гранитная плитка 600х600х30мм Габбро полированный черный
	87,03	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	11
	ГОСТ 9480-2012
	Гранитная плитка 600х600х30мм Мансуровский полированный серый
	1526,32	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 Увеличлся объем плитки
	 
	 

	12
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х60см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый
	480,23	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 Увеличлся объем плитки
	 
	 

	4 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	487,7
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	161,4
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	62,4
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	32,5
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	71,3
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	40,4
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	343,2
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	2099,2
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	148,7
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	79,8
	 
	 

	5 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	802,76	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 Увеличлся объем плитки
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	182,3
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	63
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	33
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	90
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	51,6
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	75
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	2045.96	Comment by Dmitry: ИЗМ1 11.11.19
Ковровой плитки стало меньше
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	16,1
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	16,1
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	12,6
	 
	

	13	Comment by Dmitry: ИЗМ.1 04.12.2019 
Добавился новый тип ковровой плитки
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Flotex Straw t550010 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	111.54
	
	

	6 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	501,8
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	171,3
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	62,8
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	32,8
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	60,4
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	35
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	87
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	2384,6
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	186
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	15,3
	 
	 

	7
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Zest t587002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	11,3
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	41
	 
	 

	7 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	444,9
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	154
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	52
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	26,6
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	44,9
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	26,8
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	84,7
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	2128.3	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ. 1 06.12.2019 увеличелся объем ковровой плитки
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	163,6
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	8,7
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	3646,8	Comment by User: ИЗМ. 2 от 15.01.2020г.
Откорректировано количество
	 
	 

	15.1	Comment by Dmitry: ИЗМ.1 06.12.2019 добавилась новая позиция
	ГОСТ 3916.1-96
	Фанера, береза ФК, I/III, Е1, Ш2, 1525х1525х15 на клее Sikabond 152
	7 куб.м
	
	

	16	Comment by Dmitry: ИЗМ.1 06.12.2019 добавилась новая позиция
	AMBER WOOD или аналог
	Паркетная доска AMBER WOOD, Дуб 1860х148х14мм, на клее Sikabond T54, по грунтовому основанию.
	46,72
	
	

	8 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	288,9	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	98,6
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	41,6
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	20,8
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	46,4
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	27,2
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	87,8	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	1580,3
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	177,6
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	8,7
	 
	 

	7
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Zest t587002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	11,3
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	41,7
	 
	 




	Спецификация плинтусов с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме- чание

	-1 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	534
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	36,8
	 
	 

	1 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	575,5
	 
	 

	4п
	ГОСТ 9480-2012
	Гранитная плитка Мансуровский полированный серый 600х100мм t=10мм.
	523,7
	 
	 

	2 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	651,6	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 19.12.2019 уменшился объем плинтусов	Comment by Литвинов Виталий: 
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	61	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Откорректировано кол-во (отдельный вход)
	 
	 

	4п
	ГОСТ 9480-2012
	Гранитная плитка Мансуровский полированный серый 600х100мм t=10мм.
	243,48	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.1 от 21.11.19 уменшился объем  
	 
	 

	3 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	1122,55	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 19.12.2019 уменшился объем плинтусов	Comment by Литвинов Виталий: 
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	3,4
	 
	 

	4п
	ГОСТ 9480-2012
	Гранитная плитка Мансуровский полированный серый 600х100мм t=10мм.
	381,1
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	14,2
	 
	 

	4 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	620,0
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	756,8
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	108,7
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	57,1
	 
	 

	8п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х10см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит (копия)
	114.31
	
	

	5 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	847,14
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	906,9	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ1 11.11.19
Плинтуса стало меньше
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	398,7
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	13,6
	 
	 

	9п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 13, см. спецификацию покрытия пола.
	6,6	Comment by Dmitry: ИЗМ1 11.11.19
 Добавился новый тип плинтуса
	
	

	6 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	596,3	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 23.12.19 Увеличилось количество плинтуса
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	579,3	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 23.12.19 Увеличилось количество плинтуса
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	50,4
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	21,1
	 
	 

	7 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	541,1	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 23.12.19 Увеличилось количество плинтуса

	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	548,4	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Добавилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ, добавлено количество в приемной
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	17,5
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	25,6
	 
	 

	8 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	385,933	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 23.12.19 Увеличилось количество плинтуса
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	474,440	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Добавилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ, добавлено количество в приемной

	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	49
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	17,9
	 
	 



	Спецификация потолков с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Приме-
чание

	-1 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	441,7
	 
	 

	4
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	61,2
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	530,4514,4
	 
	За потол-ками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	56,4
	 
	За потол-ками тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей или аналог
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	69,3
	 
	 

	1 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	315,4
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	57,8
	 
	 

	4
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	116,1
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	448,6
	 
	За потол-ками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	70,4
	 
	За потол-ками тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей или аналог
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	1534,3
	 
	 

	13
	Экофон или аналог
	Акустические панели Экофон Solo 1200х300х20мм. Цвет белый.
	134
	 
	 

	14
	Экофон или аналог
	Акустические панели  Экофон Focus 1200х300х20мм. Цвет белый
	94
	 
	 

	15
	Экофон или аналог
	Акустические панели Экофон Focus 1200х600х20мм. Цвет белый
	170,6
	 
	 

	2 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	448,4	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Откорректировано кол-во (отдельный вход)
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	67,1	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Откорректировано кол-во (отдельный вход)
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый
	17,3
	 
	Над рабочими столами

	4
	 Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	78,8
	 
	 

	7
	Россия, EROCOLOR или DULUX
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	570,7
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	912,478	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Откорректировано кол-во (отдельный вход)	Comment by User: ИЗМ1 28.11.19
Откорректировано кол-во (отдельный вход)
Сократилось количество

	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей  или аналог
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	123,8916	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Откорректировано кол-во (отдельный вход)	Comment by User: ИЗМ1 28.11.19
Откорректировано кол-во (отдельный вход)
Добавилось количество в зале столовой
	 
	 

	3 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	386,4
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	126,4
	 
	 

	4
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	426,87	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 Уменшилось количество
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	1239,6
	 
	За потолками тип 1 и 4,16

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	141,7
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей или аналог
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	1807,5	Comment by Anastasiya: Изменено 05.09.19
	 
	 

	16
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок из твердых минеральных волокн Армстронг. Панели 600х600х17мм, BIOGUARD ACOUSTIC, Microlook.
	164,5
	 
	 

	17	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 27.04.20
Добавлено описание материала
	 Панели WOODsonic или аналог
	Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слойПанели WOODsonic . Цвет дуб
	120
	 
	 

	4 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	297,3
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	87,8
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый
	339,4
	 
	Над рабочими столами

	4
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	460.8
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый
	3
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый
	3
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый
	1,4
	 
	 

	7
	Россия, EROCOLOR или DULUX
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	808.8
	 
	За потол-ком тип 1 и 4

	8
	Россия, EROCOLOR или DULUX
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	124,7
	 
	За потол-ком тип 1 и 4

	9
	Сонаспрей или аналог
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	2667,7
	 
	 

	5 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	540,8
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	63,5
	 
	 

	4
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	73,2
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый
	2,5
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый
	2,4
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый
	1,1
	 
	 

	6	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 от 20.02.2020
Изменен номер позиции в связи с заменой материала и производителя. Объем не менялся. 
	Акустик-групп или аналог
	Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic30/2 4ШП 192х1379х16.4 мм, два типа панелей индивидуального изготовления. Цвет Дуб Ривьера D5291PR
	183
	
	Пом. 5.61

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	648
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	189,1
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей или аналог
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	2656,2
	 
	 

	11
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007
	15,2
	 
	 

	12
	E-phon или аналог
	Акустические треугольные панели Экофон Solo 1200х1200х1700, t=40мм. Цвет белый
	9,8
	 
	 

	17
	WOOD sonic или аналог
	Плита на основе гипса, шпонированная, плоская, без перфорации, цв. Дуб. 
	183,0
	 
	 

	6 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	288,8
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	63,3
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый
	399,4
	 
	Над рабочими столами

	4
	 Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	81,4
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый
	10
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый
	9
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый
	3,8
	 
	 

	6	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 23.12.19
Добавленно помещение с типом потолка 6
	Акустик-групп или аналог
	Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic30/2 4ШП 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291PRПодвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4мм или 192х2400х16,4мм. Цвет White Oak Veneer	Comment by Anastasiya: Изм. 05.09.19 Добавился типоразмер для выбора
	64,3
	 
	Пом.6.63 и пом. 6.21 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	393,6
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	124,6
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей или аналог
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	2936,7
	 
	 

	11
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007
	14,5
	 
	 

	7 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	258,4
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	63,3
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый
	311,1
	 
	Над рабочими столами

	4
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	81,6
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый
	8,5
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый
	7,2
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый
	3
	 
	 

	6
	Акустик-групп или аналог
	Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4мм или 192х2400х16,4мм. Цвет White Oak Veneer	Comment by Anastasiya: Изм. 05.09.19 Добавился типоразмер для выбора 
	26,9
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	354,5
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	144
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	11
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007
	8,7
	 
	 

	9
	Сонаспрей или аналог
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	2030,3
	 
	 

	17
	WOOD sonic или аналог
	Плита на основе гипса, шпонированная, плоская, без перфорации, цв. Дуб. 
	78	Comment by Anastasiya: Откорректированы объемы 05.09.19
	
	Карниз пом. 7.29

	18
	Акустик-групп или аналог
	Подвесной потолок, панели Decoustic с круглой перфорацией Ф10, шаг 40мм. Цвет White Oak Veneer	Comment by Anastasiya: Изм. 05.09.19 Изменен оттенок цвета дуба
	500
	
	

	8 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	266,1
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	61,4
	 
	 

	3
	Экофон или анлог
	Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый
	274,3
	 
	Над рабочими столами

	4
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	85,4
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый
	9
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый
	8,4
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый
	3
	 
	 

	6
	Акустик-групп
	Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4мм или 192х2400х16,4мм. Цвет White Oak Veneer	Comment by Anastasiya: Изм. 05.09.19 Добавился типоразмер для выбора
	32,3
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	372,5
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	84,8
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей или аналог
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	1906,7
	 
	 

	11
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007
	8,3
	 
	 

	5.4
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=3000, t=40мм. Цвет белый
	7.1
	 
	 




	Спецификация пристенных молдингов потолка с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, м.п.
	Масса ед., кг
	Приме- чание

	-1 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	627,5
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	1 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	595,8
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	2 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	675,8
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	3 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB 
	927,8
	 
	К потолкам тип 1 и 4,16

	4 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	820
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	5 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	637,2
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	6 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	438,3
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	7 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	413,3
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	8 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	416
	 
	К потолкам тип 1 и 4




	Спецификация панелей Baffle с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме- чание

	-1 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	191
	 
	 

	1 этаж

	3
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. Панели под окраску (RAL 1001)
	177,5
	
	Необходимо выполнить натуральное наблюдение

	2 этаж

	2
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х300х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	1001,7
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. Панели под окраску (RAL 1001)
	87
	 
	Необходимо выполнить натуральное наблюдение

	3 этаж

	3
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. Панели под окраску (RAL 1001)
	2760.7	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1. 22.11.19 Изменена раскладка панелей и их кол-во
	 
	Необходимо выполнить натуральное наблюдение

	4 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	1359,6
	 
	 

	5 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	4100,1	Comment by Литвинов Виталий: Изм 05.09.19	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Откорректировано кол-во
	 
	 

	4
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х300х400мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	160,8	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Добавлена позиция
	 
	 

	6 этаж

	1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 23.12.19
Изм. количество
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	1250
	 
	 

	7 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	694	Comment by Anastasiya: Изменено 05.09.19
	 
	 

	8 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	674,7
	 
	 




	Спецификация на спринклерные розетки с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
шт.
	Масса
ед., кг
	Приме- чание

	-1 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	70
	 
	 

	1 этаж

	1
	ТYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	62
	 
	 

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	54	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция

	
	Вдоль фасада

	2 этаж

	1
	ТYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	97
	 
	 

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	84	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция

	
	Вдоль фасада

	3 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	56108	Comment by Литвинов Виталий: Изм. 18.10.19 Добавленно количество 	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 Уменшилось количество
	 
	 

	3
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL 1001
⌀73мм
	18	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 09.11.19
 Уменьшелось кол.во спринклеров на покраску , за счет изменения формы потолка
	
	

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	155	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	4 этаж

	1
	ТYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	77	Comment by Литвинов Виталий: Изм. 18.10.19 Добавленно количество
	 
	 

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	178	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	5 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	81	Comment by Anastasiya: Изм. 05.09.19
	 
	 

	3	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 17.12.19
Откорректировано кол-во
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL 1001
⌀73мм
	40
	
	

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	185	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	6 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	45
	 
	 

	3	Comment by Anastasiya: Изм1 23.12.19
Доб. 4 спринклера в пом 6.21

	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL 1001
⌀73мм
	13
	
	

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	183	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	7 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	39
	 
	 

	3
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL 1001
⌀73мм
	68	Comment by User: Откорректировалось количество, добавилось 6 штук
	
	

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	182	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	8 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	30
	
	

	3
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL 1001
⌀73мм
	7
	 
	 

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	127	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада




	Спецификация светильников с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Колшт.
	Масса ед., кг
	Приме- чание

	-1 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	21
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник 
LL-DVO-041-M1200x300 OC
	54
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник
NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) 
	147	Comment by Dmitry: Изм2. 26.06.2020 удалили 7 едениц
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник
DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	87	Comment by Dmitry: Изм2. 26.06.2020 удалили 1 еденицу
	 
	 

	1 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	231	Comment by Dmitry: изменено 05.09. светильники заменены с позиции 16
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник 
LL-DVO-041-M1200x300 OC
	43
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	7
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник
NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) 
	18
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник
DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	28
	 
	 

	16
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник DS-DVO-028-2-P300x1200
	197	Comment by Dmitry: Изменено 05.09. удалена позиция
	 
	 

	2 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	173	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Откорректировано кол-во (отдельный вход)
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник 
LL-DVO-041-M1200x300 OC
	66	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Откорректировано кол-во (отдельный вход)
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	5	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Откорректировано кол-во (отдельный вход)
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник
NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) 
	14
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник
DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	16
	 
	 

	15
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006. Длина 1800 мм.	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1. 23.10.19 Увеличилась длина
	4
	 
	

	3 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	25	Comment by Anastasiya: Изм 10.10.19 Изменено кол-во
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник 
LL-DVO-041-M1200x300 OC
	47
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	6
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник
NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) 
	13
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник
DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	124	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 уменшилось количество светильников
	 
	 

	13
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесная люстра Eglo 39262 Vivaldo1, 
Art/39262, Led 38.4W,2700K,3200lm
	4	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Откорректировано кол-во
	 
	 

	14	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Удалена позиция
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник Navigator 94 348 NLP-R1-18W-R240-840-WH-LED XXX, Art\94348, d=240
	22
	
	

	15
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006. Длина 1800 мм.	Comment by Anastasiya: Изм. 23.10.19 Увеличилась длина
	148	Comment by Anastasiya: Изм 10.10.19 изменено кол-во	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Откорректировано кол-во
	 
	

	4 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	246
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС,
отм. -2.600 от ур. ч.п. 
	5
	 
	 

	3
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС, 
отм. -2.600 от ур. ч.п.  
	2
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник 
LL-DVO-041-M1200x300 OC
	34
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	6
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник
NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) 
	35
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник
DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	95
	 
	 

	5 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	503	Comment by Литвинов Виталий: Изм 05.09.19
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС,
отм. -2.600 от ур. ч.п. 
	11	Comment by Литвинов Виталий: Изм 05.09.19
	 
	 

	3
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС, 
отм. -2.600 от ур. ч.п.  
	2
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник 
LL-DVO-041-M1200x300 OC
	64
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	6	Comment by Anastasiya: Изм 05.09.19
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник
NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) 
	9
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник
DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	16
	 
	 

	18	Comment by Литвинов Виталий: Изм 05.09.19
	SDM Luce или аналог
	LED 2000lm 19W 3000K 38° 188Х134Х81мм. DIM Аксессуары: Рефлектор 20°, 60°, 70°
 Артикул: SDMLTX Cylin.bk 19W3000K
На треке дленой 5900мм
	9
	
	Для помещения 5.20

	19	Comment by Литвинов Виталий: Изм 05.09.19
	SDM Luce или аналог
	Светильник накладной под галогенную лампу PAR30, D=100, H=400mm. IP20.
Артикул: Cinema LP 544.03-77(чёрный)
	2
	
	Для помещения 5.20

	6 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	384
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС,
отм. -2.600 от ур. ч.п. 
	12
	 
	 

	3
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС, 
отм. -2.600 от ур. ч.п.  
	7
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник 
LL-DVO-041-M1200x300 OC
	34
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	6
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник
NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) 
	14
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник
DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	17
	 
	 

	7 этаж
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	319	Comment by Anastasiya: Изм 10.10.19
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС,
отм. -2.600 от ур. ч.п. 
	5
	 
	 

	3
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС, 
отм. -2.600 от ур. ч.п.  
	5
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник 
LL-DVO-041-M1200x300 OC
	31
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	6
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник
NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) 
	14
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник
DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	17
	 
	 

	17
	Лидер Лайт или аналог
	Потолочный светодиодные светильники OKKO P 38 WH 4000K	Comment by Anastasiya: Изм. 05.09.19 заменен на новый тип светильников
	70
	
	

	8 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	246
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС,
отм. -2.600 от ур. ч.п. 
	13
	 
	 

	3
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС, 
отм. -2.600 от ур. ч.п.  
	8
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник 
LL-DVO-041-M1200x300 OC
	31
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	6
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник
NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) 
	11
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник
DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	19
	 
	 





	Спецификация светильников в группах с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса
ед., кг
	Приме-
чание

	-1 этаж

	1
	Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	9
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	9
	
	

	2 этаж

	1
	  Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	24
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	24
	
	

	4 этаж

	1
	  Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	252
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	252
	
	

	5 этаж

	1
	  Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	85
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	85
	
	

	6 этаж

	1
	Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	280
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	280
	
	

	7 этаж

	1
	 
 Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	219
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	219
	 
	 

	8 этаж

	1
	   Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	225
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	225
	 
	 



	Спецификация на осветительные элементы колонн с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
шт.
	Масса
ед., кг
	Приме-
чание

	5 этаж

	ЭОК2
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=860мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м, гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	3
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ЭОК5
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=960мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	6 этаж


	ЭОК4
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ЭОК6
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм. с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м (В потолке Decoustic): гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	7 этаж

	ЭОК6
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм. с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м (В потолке Decoustic): гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	8 этаж

	ЭОК4
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	3
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ЭОК6
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм. с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м (В потолке Decoustic): гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3




	Спецификация на рулонные шторы с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Площадь, кв.м/
м.п.
	Приме-чание

	1 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	58
	 
	 

	2 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	74,6
	 
	 

	3 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	132,4	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 Уменшилось количество
	 
	 

	4 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	207,4
	 
	 

	5 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	184,5
	 
	 

	6 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	196,9
	 
	 

	2ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	 
	Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель  ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	5,4
	 
	 

	3ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	 
	Одноканальный радиопульт управления
	1шт.
	 
	 

	7 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	194,9
	 
	 

	2ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	 
	Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель  ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	3,4
	 
	 

	3ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	 
	Одноканальный радиопульт управления
	1шт.
	 
	 

	8 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	207,6
	 
	 

	2ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	.
	Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель  ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	5,4
	 
	 

	3ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	 
	Одноканальный радиопульт управления
	1шт.
	 
	 



	Спецификация дверей с -1 по 8 этаж

	Марка поз.
	Обозначение
	Наименование
	Размеры  Ш x В
	Кол-
во
	Примечание

	-1 этаж

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	23
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	15
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	2
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	2	Comment by Dmitry: изменено 05.09.
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	1
	 

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	3
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	2
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	81	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество дверей за счет аннулированных санузлов.
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	42	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Уменьшилось количество дверей за счет аннулированных санузлов.
	 

	19л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	24	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
1 дверь исключена из дизайн-проекта	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ. 2 от 20.02.20 сокращено количество
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	4
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	12
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	4
	 

	Л.5л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60
	540×2 100
	1
	 

	Л.6
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	750×2 100
	4
	 

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	3
	 

	1 этаж

	5л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2
	1 110×2 100
	1
	 

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	2
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	2
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	8л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	7
	 

	13.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	1	Comment by Dmitry: изменено 05.09. двери заменены с позиций 23.1  
	

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	23
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	9
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	15
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	7
	 

	18
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 010×2 100
	3
	 

	18л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 010×2 100
	2
	 

	19
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 350×2 100
	4
	 

	19л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 350×2 100
	2
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	32	Comment by Dmitry: ИЗМ.2 26.06.2020 Исключена одна дверь, добавлена в АР
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	3
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	2
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	2	Comment by Dmitry: изменено 05.09.
	 

	22
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ1 18.11.19
замена лючков Л1.л на Л2
	

	Л.2	Comment by Dmitry: ИЗМ1 18.11.2019
Добавлена новая позиция (замена лючков Л1.л на Л2)
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	

	Л.2л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	2	Comment by Dmitry: ИЗМ1 18.10.19
Добавилась новая позиция Л2.л (замена лючка Л1.л на Л2.л)
	

	Л.3
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Откорректировалась позиция под покраску вместо под плитку
	400×8600
	11	Comment by Dmitry: 
	

	Л.4
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН
	400×600
	3	Comment by Dmitry:  18.10.19
Сократилась позиция (замена Л4 на Л4л)
	

	Л.4л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН
	400×600
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ1 18.10.19
Добавилась новая позиция (замена Л4 на Л4л)
	 

	Л.13
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН
	600×400
	1
	 

	Л.14
	Колизей (Revizor) или аналог 
	Люк под плитку АКМ
	300х400
	1
	

	Л.15Л.4л	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Добавлена новая позиция
	Колизей (Revizor) или аналог Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН Люк под покраску АСПИРИН
	300х400400×600
	11	Comment by Dmitry: ИЗМ1 18.10.19
Добавилась новая позиция (замена Л4 на Л4л)
	 

	2 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	1
	 

	2	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Удалена позиция
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	1
	 

	2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	1
	 

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	4
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	3
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	3
	 

	8л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	6
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	3
	 

	13.2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 3
	1 500×2 100
	2
	 

	13.2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 3
	1 500×2 100
	1
	 

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	20
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	17
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	11
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	9
	 

	18
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 010×2 100
	2
	 

	18л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 010×2 100
	1
	 

	19
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 350×2 100
	4	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Увеличилось количество (отдельный вход)
	 

	19л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	3
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	4
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	6
	 

	25л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	30	Comment by User: Изм. 2 от 18.06.2020 Позиция аннулирована, принять дверь в соответствии с разделом АР2
	
	Дверной блок наружный металлический противопожарный Ei60 с остеклением(RAL 9007)
	1 350×2 100
	1	Comment by User: 
	

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	4
	 

	Л.3
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИНплитку АКМ	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Откорректировалась позиция под покраску вместо под плитку
	400×800
	1
	 

	3 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	1
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	1
	 

	2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	15	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 добавилось 2 двери
	 

	2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	7	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 Уменшилось количество
	 

	3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 350×2 100
	3
	 

	3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 350×2 100
	1
	 

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	3
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	3
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	2
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	1
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	6
	 

	13.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	12	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 13.2

	 

	13.2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	2000*×2 100
	1
	По ширине корридора

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	3
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	6
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	5
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	10	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 Добавилась 1 дверь
	 

	19л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	4
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	4
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	5
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	22	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ2.от 20.02.20 Дверь аннулирована на данном этаже
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	22л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ 2 от 20.02.20 Дверь аннулирована на данном этаже
	 

	29
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EIW-60
	1 110×2 600
	1	Comment by User: изменено 05.09. двери заменены с позиций 23
	

	29л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EIW-60
	1 110×2 600
	1	Comment by User: изменено 05.09. двери заменены с позиций 23
	

	23	Comment by Dmitry: изменено 05.09. удалена позиция
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2
	1 500×2 100
	2
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	3
	 

	Л.3
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИНплитку АКМ	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Откорректировалась позиция под покраску вместо под плитку
	400×800
	1
	 

	Л.4л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН
	400×600
	1
	 

	Л.5
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60
	540×2 100
	1
	 

	Л.6
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	750×2 100
	1
	

	Л.11л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60
	450×2 100
	1
	 

	4 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	1
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	4
	 

	2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	9
	 

	2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	9
	 

	3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 350×2 100
	5
	 

	3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 350×2 100
	4
	 

	5
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2
	1 110×2 100
	1
	 

	5.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 110×2 100
	4
	 

	5.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 110×2 100
	3
	 

	6.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 350×2 100
	26	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 6.3

	 

	6.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 350×2 100
	3
	 

	6.3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	4
	По ширине корридора.

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	3
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	3
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	8л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	4
	 

	13.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	25	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 13.2	Comment by Dmitry: изменено 05.09. двери заменены с позиций 23.1  
	 

	13.2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	2000*×2 100
	3
	По ширине корридора

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	5	Comment by User: ИЗМ.1 10.12.2019г.
Изменено открывание дверей с левого на правое
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	3	Comment by User: ИЗМ.1 10.12.2019г.
Изменено открывание дверей с левого на правое
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	3
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	3
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	15	Comment by User: ИЗМ.1 10.12.2019г.
Изменено открывание дверей с левого на правое
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	20	Comment by User: ИЗМ.1 10.12.2019г.
Изменено открывание дверей с левого на правое 
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	7
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	3
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ1 18.11.2019
Сократилась позиция (замена лючков Л1.л на Л2)
	 

	Л2	Comment by Dmitry: ИЗМ1 18.11.2019
Добавлена позиция (замена лючков Л1.л на Л2) в пом. 4.22 и 4.24
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	12
	

	Л.2л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	2	Comment by Dmitry:  18.10.2019
добавилось новая позиция Л2.л (замена лючков Л1.л на Л2.л)
	

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	5
	 

	Л.5	Comment by Dmitry: ИЗМ1 29.11.19
Добавлена позиция
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60
	540×2 100
	1
	

	Л.9
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	400×600
	1
	

	Л.10	Comment by Dmitry: ИЗМ1 29.11.19
Добавлена позиция

	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60
	1300×2 100
	1
	

	5 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	2
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	5
	 

	2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	26
	 

	2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	23
	 

	3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 350×2 100
	5
	 

	3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 350×2 100
	3
	 

	5
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2
	1 110×2 100
	1
	 

	5л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2
	1 110×2 100
	1
	 

	6.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 350×2 100
	2
	 

	6.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 350×2 100
	1
	 

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	2
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	4
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	8л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	4
	 

	13.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	2
	 

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	5
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	3
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	6
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	5
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	7
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	6
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	7
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	3
	 

	28
	Versal Group
	Дверь глухая скрытая EI60	Comment by Dmitry: Изменено 05.09. изменено наименование
	1 500×2 100
	2
	 

	28л
	Versal Group
	Дверь глухая скрытая EI60	Comment by Dmitry: Изменено 05.09. изменено наименование
	1 500×2 100
	1
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	4
	 

	Л.2
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.2л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.3
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИНплитку АКМ	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Откорректировалась позиция под покраску вместо под плитку
	400×800
	1
	 

	Л.6	Comment by User: Добавилась новая позиция
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	750×2 100
	1
	

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	2
	 

	Л.8
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60
	540×1 220
	1
	 


	Л.10
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60
	1300×2 100
	1
	 


	

	6 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	11
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	4
	 

	2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	1
	 

	5
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2
	1 110×2 100
	11
	 

	5.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 110×2 100
	45	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 5.1л
	 

	5.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 110×2 100
	54	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Увеличена позиция за счет позиции 5.1
	 

	5л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2
	1 110×2 100
	8
	 

	6
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2
	1 350×2 100
	2
	 

	6.1	Comment by User: ИЗМ.2 20.03.20
Удалена 1 дверь
ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции и 6.3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 350×2 100
	46
	 

	6.1л	Comment by User: ИЗМ.2 20.03.20
Добавлена 1 дверь
ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции и 6.3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 350×2 100
	68
	 

	6л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2
	1 350×2 100
	22
	 

	6.3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	1
	По ширине корридора.

	6.3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	3
	По ширине корридора.

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	3
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	4
	 

	8л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	4
	 

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	8	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.1 10.12.2019г.
Изменено открывание дверей с левого на правое
Изм.1 23.12.19 Добавилась одна дверь
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	1	Comment by User: ИЗМ.1 10.12.2019г.
Изменено открывание дверей с левого на правое
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	7	Comment by User: ИЗМ.1 10.12.2019г.
Изменено открывание дверей с левого на правое
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	9	Comment by User: ИЗМ.1 10.12.2019г.
Изменено открывание дверей с левого на правое
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	7
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	3
	 

	24
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2
	1 010×2 100
	1
	 

	24.1	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 23.12.19 Позиция аннулирована
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 010×2 100
	1
	 

	24л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 010×2 100
	1
	 

	27
	Versal Group
	Дверь глухая скрытая деревянная 	Comment by Dmitry: изменено 05.09. изменена позиция.
	1 010×2 100
	2
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	4
	 

	Л.2
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.2л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.3
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под ппокраску АСПИРИНлитку АКМ	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Откорректировалась позиция под покраску вместо под плитку
	400×800
	1
	 

	Л.6
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	750×2 100
	4
	Л.6

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	3
	 

	7 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	2
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	3
	 

	2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	3
	 

	2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	1	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм. 05.09.19 убрана 1 дверь
	 

	5
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2
	1 110×2 100
	6
	 

	5.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 110×2 100
	12	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 5.1л
	 

	5.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 110×2 100
	43	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Увеличена позиция за счет позиции 5.1
	 

	5л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2
	1 110×2 100
	6
	 

	6	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм. 05.09.19 Убрана 1 дверь
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	1
	 

	6.1	Comment by User: ИЗМ.2 20.03.20
Удалена 1 дверь
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 350×2 100
	34
	 

	6.1л	Comment by User: ИЗМ.2 20.03.20
Добавлена 1 дверь
ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 6.3л

	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 350×2 100
	66
	 

	6.3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	1
	По ширине корридора.

	6л	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм. 05.09.19 убраны 2 двери
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	2
	 

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	3	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм. 05.09.19 убраны 2 двери
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	6	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм. 05.09.19 убрана 1 дверь
	 

	7лз
	Versal Group
	Дверь глухая скрытая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	1	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм. 05.09.19 Добавлена новая маркировка (скрытая дверь)
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	3	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм. 05.09.19добавлены 2 двери
	 

	8л	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм. 05.09.19добавлена 1 дверь и изменено название
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	4
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9з	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм. 05.09.19 Добавлена новая маркировка (скрытая дверь)
ИЗМ2 26.06.20.Изменены размеры

	Versal Group
	Дверь глухая скрытая Versal-Apartments EI60
	1 500800×2 3100
	1
	 

	9лз
	Versal Group	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм. 05.09.19 Добавлена новая маркировка (скрытая дверь)

	Дверь глухая скрытая Versal-Apartments EI60
	1 8500×2 3100
	1
	 

	10	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм. 05.09.19 Убрана 1 дверь
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	540×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм. 05.09.19 убрана 1 дверь
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	4	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм. 05.09.19 убрана 1 дверь
	 

	13.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	13	Comment by Dmitry: изменено 05.09. двери заменены с позиций 23.1
ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 13.2
	Comment by Dmitry: изменено 05.09. двери заменены с позиций 23.1

	

	13.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	1	Comment by Dmitry: изменено 05.09. двери заменены с позиций 23.1

	

	13.2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	2000*×2 100
	2
	По ширине корридора

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	6	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.1 10.12.2019г.
Изменено открывание дверей с левого на правое
Изм.1 23.12.19 Добавилась одна дверь
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	1	Comment by User: ИЗМ.1 10.12.2019г.
Изменено открывание дверей с левого на правое
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	7	Comment by User: ИЗМ.1 10.12.2019г.
Изменено открывание дверей с левого на правое
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	9	Comment by User: ИЗМ.1 10.12.2019г.
Изменено открывание дверей с левого на правое
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	5
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	21з	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм. 05.09.19 Добавлена новая маркировка (скрытая дверь)

	Versal Group
	Дверь глухая скрытая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	2
	 

	21лз	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм. 05.09.19 Добавлена новая маркировка (скрытая дверь)

	Versal Group
	Дверь глухая скрытая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	2
	 

	23.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	13	Comment by Dmitry: Изменено 05.09.
	 

	23.2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1860*×2 100
	1
	По ширине корридора

	23.1л23.1л
	Versal GroupVersal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 1001 500×2 100
	11	Comment by Dmitry: с ИЗМ2 26.06.20.
Добавлена позиция за счет позиции 23,1	Comment by Dmitry: Изменено 05.09. удалена позиция
	  

	24.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 010×2 100
	1	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 23.12.19 позиция аннулирована
	 

	27
	Versal Group
	Дверь глухая скрытая деревянная	Comment by Dmitry: изменено 05.09. изменена позиция.
	1 010×2 100
	1
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ1.18.11.19
Замена лючков Л.1л на лючки Л.2

	 

	Л.2л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	2	Comment by Dmitry: ИЗМ1 от 12.11.19
Сократилась позиция (вместо Л2л стала Л2)
	 

	Л.2	Comment by Dmitry: ИЗМ1 от 12.11.19
Добавилась новая позиция (вместо Л2л стала Л2)
ИЗМ1 18.11.2019
Добавилась позиция (замена лючка Л1л на Л2) в пом. 7.67 и 7.65
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	23	Comment by Dmitry: ИЗМ1 18.11.2019
Добавилась позиция (замена лючка Л1л на Л2)
	

	Л.3
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИНплитку АКМ	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Откорректировалась позиция под покраску вместо под плитку
	400×800
	1
	 

	Л.4
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН
	400×600
	12	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Добавилась позиция в кол-ве 1 шт.
	

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	3	Comment by A.I.Petrovtsy: Изм. 05.09.19 Добавлен 1 лючок

	 

	8 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	3
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	3
	 

	2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	2
	 

	2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	3
	 

	3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 350×2 100
	1
	 

	5
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2
	1 110×2 100
	3
	 

	5.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 110×2 100
	23	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 5.1л
	 

	5.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 110×2 100
	1
	 

	5л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2
	1 110×2 100
	8
	 

	6
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2
	1 350×2 100
	3
	 

	6.1	Comment by User: ИЗМ.2 20.03.20
Удалена 1 дверь
ИЗМ2 26.06.20.
Удалена позиция за счет позиции 6.3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 350×2 100
	23
	 

	6.1л	Comment by User: ИЗМ.2 20.03.20
Добавлена 1 дверь
ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 6.3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 350×2 100
	45
	 

	6л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2
	1 350×2 100
	1
	 

	6.3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	2
	По ширине корридора.

	6.3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	2
	По ширине корридора.

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	3
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	3
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	8л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	4
	 

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	6	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Добавилось количество, заменена поз. 24.1 на 14
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	2
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	5
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	8
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	5	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 добавилась 1 дверь
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	24.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1
	1 010×2 100
	1	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Удалена позиция, поз 24.1 заменена на 14
	 

	27
	Versal Group
	Дверь глухая скрытая деревянная	Comment by Dmitry: изменено 05.09. изменена позиция.
	1 010×2 100
	1
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	4
	 

	Л.2л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.3
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМЛюк под покраску АСПИРИН	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Откорректировалась позиция под покраску вместо под плитку
	400×800
	1
	 

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	2
	 

	Л.10	Comment by User: Изм. 2 13.03.2020
Добавлен лючок Л.10
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60
	1300×2 100
	1
	






	Спецификация элементов ограждений огр.1 и огр.2 в башнях Z,Y с -1 по 27 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме-
чание

	1
	 
	Стойка h=900 мм с кронштейнами для крепления ригелей
	1148.4м.п.
	 
	Из расчета одна стойка на один погонный метр

	2
	 
	Поручень - труба из нерж. стали Ф 50.8 мм
	1062.1м.п.
	 
	 

	3
	 
	Ригель из нерж. стали d12мм
	4248.6м.п.
	 
	 

	4
	 
	Фланец из нержавеющей стали Ф 75мм.
	681 шт
	 
	 

	5
	 
	Пристенный поручень - труба из нерж. 
стали Ф 50.8 мм
	32,3 м.п.
	 
	В месте противопожарной рассечки с 1 по 2 этажи

	6
	 
	Пристенный держатель поручня из 
нержавеющей стали
	29 шт
	 
	 






	Спецификация металлических каркасов для столешниц

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме-
чание

	1
	ГОСТ 8639-82
	Тр.□󠄚70х5мм
	1432,8	Comment by User: ИЗМ.1 06.12.2019г.
Добавилось количество стоек для столешниц в с/у 
	9,87
	 

	2
	ГОСТ 8645-82
	Тр.󠄚󠄚70х50х5мм
	423,8
	8,3
	 




	Спецификация стеклянных ограждений

	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	1
	Колибри или аналог
	Крепеж Monet. Стекло триплекс 8+8 мм высота стекла 1500мм. Поручень - металл RAL1001
	49,0
	 
	 




	Спецификация гибких молдингов  с -1 по 8 этаж	Comment by User: Добавлена новая спецификация

	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	-1 этаж

	1
	Armstrong или аналог
	Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929
	9,4
	 
	Круглые колонны и радиусные стены

	1 этаж

	1
	Armstrong или аналог
	Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929
	26,3
	 
	Круглые колонны и радиусные стены

	2 этаж

	1
	Armstrong или аналог
	Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929
	10,1
	 
	Круглые колонны и радиусные стены

	3 этаж

	1
	Armstrong или аналог
	Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929
	43,8
	 
	Круглые колонны и радиусные стены

	4 этаж

	1
	Armstrong или аналог
	Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929
	27
	 
	Круглые колонны и радиусные стены

	5 этаж

	1
	Armstrong или аналог
	Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929
	19,6
	 
	Круглые колонны и радиусные стены

	8 этаж

	1
	Armstrong или аналог
	Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929
	4,4
	 
	Круглые колонны и радиусные стены









	Спецификация на декоративные элементы колонн с -1 по 8 этаж	Comment by User: Добавлена новая спецификация

	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол. Ш.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	4 этаж

	ДЭК6
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=860
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	5 этаж

	ДЭК5
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=760
	2
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ДЭК6
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=860
	4
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ДЭК7
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=960
	8
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	6 этаж

	ДЭК5
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=760
	4
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ДЭК6	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 23.12.19
Изм. количесвто
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=860
	3
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	7 этаж

	ДЭК5
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=760
	5
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	8 этаж

	ДЭК5
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=760
	2
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3




	Спецификация на вентиляционные решетки с -1 по 8 этаж	Comment by User: Добавлена новая спецификация

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	-1 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	4
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	1
	 
	 

	5
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7035.
	4
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	1
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	1 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	8
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	1
	 
	 

	3
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х900мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	5
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7035.
	1
	 
	 

	10
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7016.
	1
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	2 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	6
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	2
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	3 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	3
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	3
	 
	 

	5
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7035.
	3
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	4 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	5
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	1
	 
	 

	5
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	8
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	5 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	6
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	3
	 
	 

	5
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	8
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	6 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	5
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	3
	 
	 

	5
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	8
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	9
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 800х500мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	7 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	7
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	3
	 
	 

	10
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х900мм. RAL1001.
	1
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	11
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL1001.
	1
	
	

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	8 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	5
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	4
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 





	Спецификация пожарных кранов с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	-1 этаж

	2 ПК 1
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	6
	 
	 

	1этаж

	2 ПК 12 ПК
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	78
	 
	 

	2 ПК 2	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 от 20.02.2020
Добавлена позиция
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный 
	1
	
	

	2 этаж

	2 ПК 1
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	9
	 
	 

	3 этаж

	2 ПК 12 ПК
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	89
	 
	 

	2 ПК 2	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 от 20.02.2020
Добавлена позиция
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный 
	2
	
	

	2 ПК (стекло-фибробетон)	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 от 20.02.2020
Добавлена позиция	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ 2 25.06.2020 Удалена позиция из за корректировки цвета.
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Стеклофибробетон, t=20мм., цвет RAL 1001
	1
	
	

	4 этаж

	2 ПК 12 ПК
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	101
	 
	 

	2 ПК 2	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 от 20.02.2020
Добавлена позиция
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный 
	1
	
	

	5 этаж

	2 ПК 1
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	11
	 
	 

	6 этаж

	2 ПК 12 ПК
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	811
	 
	 

	2 ПК 2	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 от 20.02.2020
Добавлена позиция
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный 
	3
	
	

	7 этаж

	2 ПК 12 ПК
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	811
	 
	 

	2 ПК 2	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 от 20.02.2020
Добавлена позиция
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный 
	3
	
	

	8 этаж

	2 ПК 12 ПК
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	58
	 
	 

	2 ПК 2	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 от 20.02.2020
Добавлена позиция
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный 
	3
	
	




	Спецификация на покраску потолочного оборудования с -1 по 8 этаж 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.шт.
	Массаед., кг
	Приме чание

	-1 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	10
	 
	В С/У 

	1.2
	 
	Диффузор потолочный круглый встраиваемый ф160 мм. Цв. белый
	2
	
	В С/У 

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый
	7
	 
	 В коридоре

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый
	6
	 
	В коридоре 

	4
	 
	Фанкойл потолочный.Цв. Белый
	1
	
	В коридоре 

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый
	41
	 
	В коридоре 

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый
	43
	 
	В коридоре 

	1 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	24
	 
	В С/У 

	1.1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый
	1
	 
	В С/У 

	1.2
	 
	Диффузор потолочный круглый встраиваемый ф160 мм. Цв. белый
	2
	 
	 В С/У

	1.4
	 
	Диффузор потолочный круглый встраиваемый ф250 мм. Цв. белый
	4
	 
	В С/У 

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый
	2
	 
	В коридоре 

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600.Цв. Белый
	3
	 
	В коридоре 

	5
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый
	6
	 
	В коридоре

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый
	34
	 
	В коридоре 

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый
	32
	 
	В коридоре 

	2 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	14
	 
	В С/У 

	1.1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый
	7
	 
	 В С/У

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый
	7
	 
	В коридоре 

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый
	8
	 
	В коридоре 

	5
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый
	7
	 
	В коридоре

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый
	46
	 
	В коридоре

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый
	53
	 
	В коридоре

	3 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	10
	 
	В С/У 

	1.1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый
	1
	 
	В С/У 

	1.2
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый
	18
	 
	В С/У 

	1.4
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф250 мм. Цв. белый
	3
	 
	В С/У 

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый
	8
	 
	 В коридоре

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый
	19	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 09.12.19. 
Уменьшелось кол-во из-за другой расклдаки потолка
	 
	В коридоре 

	4
	 
	Фанкойл потолочный.Цв. Белый
	20
	 
	В коридоре

	5
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый
	10
	 
	В коридоре

	6	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 Уменшилось количество
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый
	73
	 
	В коридоре

	6.1
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL  1001
	8	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1. 09.12.19
Уменьшелось кол-во из-за другой расклдаки потолка
	 
	В кабинете министра   

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый
	82	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 Уменшилось количество
	 
	В коридоре 

	7.1
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С/ Цв. RAL 1001
	12
	 
	 В кабинете министра  

	4 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	35
	 
	В С/У 

	1.1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый
	7
	 
	В С/У 

	1.2
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый
	5
	 
	В С/У

	1.3
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф200 мм. Цв. белый
	6
	 
	В С/У 

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый
	4
	 
	В коридоре

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый
	7
	 
	 В коридоре

	4
	 
	Фанкойл потолочный.Цв. Белый
	10
	
	В коридоре

	5
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке
	7
	 
	 В коридоре

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый
	33
	 
	В коридоре 

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый
	33
	 
	В коридоре 

	5 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	15
	 
	В С/У 

	1.5
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006
	1
	 
	В С/У 

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый
	11
	 
	В коридоре

	5
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый
	5
	 
	 В коридоре

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый
	51
	 
	 В коридоре

	7	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 17.12.19
Добавлена позиция
	
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый
	56
	
	В коридоре

	7.1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 17.12.19
Добавлена позиция
	
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001
	54
	
	В зале 5.61

	6 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	19
	 
	В С/У 

	1.4
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф250 мм. Цв. белый
	4
	 
	В С/У 

	1.5
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006
	4
	 
	В С/У 

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый
	6
	 
	 В коридоре

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый
	1
	 
	 В коридоре

	4.1	Comment by Anastasiya: Изм1 23.12.19
Доб. 1 фанкойл в пом 6.21

	 
	Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001
	3
	 
	 В кабинете министра 

	5
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый
	9
	 
	 В коридоре

	5.1	Comment by Anastasiya: Изм1 23.12.19
Доб.1 порт в пом 6.21

	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001
	2
	 
	 В кабинете министра 

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый
	24
	 
	В коридоре 

	6.1	Comment by Anastasiya: Изм1 23.12.19
Доб. 2 спринклера в пом 6.21
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001
	5
	 
	В кабинете министра  

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый
	31
	 
	 В коридоре

	7.1	Comment by Anastasiya: Изм1 23.12.19
Доб.4 оповещателя в пом 6.21

	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001
	6
	 
	В кабинете министра  

	7 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	19
	 
	 В С/У

	1.2
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый
	2
	 
	В С/У 

	1.3
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф200 мм. Цв. белый
	3
	 
	 В С/У

	1.5
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006
	3
	 
	 В С/У

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый
	4
	 
	В коридоре 

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый
	1
	 
	 В коридоре

	3.1
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. RAL 1001
	1
	 
	 В кабинете министра 

	4.1
	 
	Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001
	1
	 
	В кабинете министра  

	5
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый
	6
	 
	В коридоре 

	5.1
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001
	5
	 
	В кабинете министра  

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. белый
	23
	 
	В коридоре 

	6.1
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001
	63
	 
	 В кабинете министра 

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый
	30
	 
	В коридоре 

	7.1
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001
	6
	 
	В кабинете министра  

	8
	 
	Диффузор потолочный круглый встраиваемый в шаре ф500.  Цв. RAL 1001
	24
	 
	 В кабинете министра 

	8 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	17
	 
	 В С/У

	1.2
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый
	3
	 
	 В С/У

	1.5
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006
	2
	 
	 В С/У

	1.6
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. RAL 9006
	2
	 
	 В С/У

	1.7
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф200 мм. Цв. RAL 1001
	6
	 
	 В кабинете министра 

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый
	4
	 
	 В коридоре

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600.  Цв. Белый
	2
	 
	В коридоре 

	4.1
	 
	Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001
	2
	 
	 В кабинете министра 

	5
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке.  Цв. Белый
	7
	 
	В коридоре 

	5.1
	 
	WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001
	1
	 
	 В кабинете министра 

	6
	 
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03.  Цв. Белый
	26
	 
	В коридоре 

	6.1
	 
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001
	1
	 
	В кабинете министра  

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С.  Цв. Белый
	30
	 
	 В коридоре

	7.1
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001
	4
	 
	В кабинете министра 

	7.1
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001
	4
	 
	 




	Спецификация гипсокартонных перегородок

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
 М2
	Масса ед., кг
	Приме чание

	1
	Комплектные системы КНАУФ
серия 1.031.9-2.07
	С112Конструкция – одинарный металлический каркас с шагом 600мм, обшитый
Конструкция – одинарный металлический каркас 100мм с шагом 300мм, обшитый двумя слоями гипсовых влагостойких плит с обеих сторон. Изоляционный материал t=100мм.
	235,86	Comment by Литвинов Виталий: Изм.2 26.06.2020 добавлен объем
	
	В сан. узлах


	2
	Комплектные системы КНАУФ
серия 1.073.9-2.08
	С112
Конструкция – одинарный металлический каркас 50мм с шагом 300мм, обшитый двумя слоями гипсовых влагостойких плит с одной стороны.
Изоляционный материал t=50мм.
	442,81	Comment by Литвинов Виталий: Изм.2 26.06.2020 добавлен объем
	 
	 В сан. узлах

	3
	Комплектные системы КНАУФ
серия 1.031.9-2.07Серия

	С112Конструкция – одинарный металлический каркас с шагом 600мм, обшитый
Конструкция – одинарный металлический каркас 100мм с шагом 600мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит с обеих сторон.  Изоляционный материал t=100мм.
	292,56	Comment by Литвинов Виталий: Изм.2 26.06.2020 добавлен объем
	
	Для зашивки
электр. щитов. Пом 16.85

	4
	Комплектные системы КНАУФ
серия 1.073.9-2.08
	С112
Конструкция – одинарный металлический каркас 100мм с шагом 600мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит с одной стороны.  Изоляционный материал t=100мм.
	94,11	Comment by Литвинов Виталий: Изм.2 26.06.2020 добавлен объем
	 
	Для зашивки электр.
щитов

	5
	Комплектные системы КНАУФ
серия 1.073.9-2.08
	С112
Конструкция – одинарный металлический каркас 50мм. с шагом 300мм и не более 400мм, обшитый двумя слоями гипсовых влагостойких плит с одной стороны. Изоляционный материал t=50мм.
	110,55	Comment by Литвинов Виталий: Изм.2 26.06.2020 добавлен объем
	
	Зшивка в сен.узлах


	6
	Комплектные системы КНАУФ
серия 1.031.9-2.07Серия

	С112Конструкция – одинарный металлический каркас 100мм с шагом 600мм, обшитый
Конструкция – одинарный металлический каркас 100мм с шагом 600мм, обшитый двумя слоями огневлагостойких гипсовых плит с обеих сторон.
Изоляционный материал t=100мм. 
	213,43	Comment by Литвинов Виталий: Изм.2 26.06.2020 добавлен объем
	
	Кабинеты министров

	7	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 26.06.20
Добавлена позиция
	Комплектные системы КНАУФ
серия 1.073.9-2.08
	П 113
Конструкция – одинарный металлический каркас с шагом 500ммх1200мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит..
	205,4
	
	Второй свет в вестибюле-фойе

	8	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ2 26.06.20
Добавлена позиция
	Комплектные системы КНАУФ
серия 1.073.9-2.08
	С112
Конструкция – одинарный металлический каркас 75мм. с шагом 300мм и не более 400мм, обшитый двумя слоями гипсовых влагостойких плит с одной стороны. Изоляционный материал t=75мм.
	36
	
	Зшивка в сен.узлах


		Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 27.11.2019 
Добавилась новая спецификация

	
	
	
	

	
	

	

	
	

	

 100мм3  влагостойких. Изоляционный материал t=100мм.
	10
	
	В сан. узлах


	
	

	112
 50мм3
Изоляционный материал t=50мм.
	423.56
	
	В сан. узлах

	3
	



	

 100мм  Изоляционный материал t=100мм.
	112,1
	
	Для зашивки
электр. щитов. Пом 16.85

	4
	

	112
 100мм  Изоляционный материал t=100мм.
	31,4
	
	Для зашивки электр.
щитов

	5
	

	112
 50мм.3 и не более 400мм Изоляционный материал t=50мм.
	13.5
	
	В пом 5.61

	6
	



	
 100мм
 100мм огневлагостойких 
Изоляционный материал t=100мм.
	194,3
	
	Кабинеты министров





	Спецификация на материал облицовки колонн с 2 по 3 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, шт.
	Масса ед., кг
	Приме-
чание

	2, 3 этаж

	1к	Comment by Dmitry: ИЗМ1 29.11.19
Добавлена спецификация.
	 
	Стеклофибробетон, t=20мм., цвет RAL 1001, R-900мм H-7900мм на маталлической подсистеме с креплением «пол-потолок».
	6
	 
	См. примечание 
п. 9.

	2к
	
	Стеклофибробетон, t=20мм., цвет RAL 1001, R-1000мм H-3700мм на маталлической подсистеме с креплением «пол-потолок».
	1
	
	См. примечание 
п. 9.

	3к
	
	Стеклофибробетон, t=20мм., цвет RAL 1001, R-1100мм H-3700мм на маталлической подсистеме с креплением «пол-потолок».
	1
	
	См. примечание 
п. 9.




	Спецификация на фальшполы на 5 и 7 этажах	Comment by Dmitry: ИЗМ1 29.11.19
Добавлена спецификация.

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	5 этаж

	1фп
	Perfaten или аналог
	Панели фальшпола Perfaten Solid 30St, пьедестал M16SН H 350 (317-383 мм), накладка для стоек РОК/S АСП, стрингеры.
	113
	 
	Зал заседаний МОД

	7 этаж

	2фп
	Perfaten или аналог
	Панели фальшпола Perfaten Solid 30St, пьедестал M16SН H 350 (830-970 мм), накладка для стоек РОК/S АСП, стрингеры.
	226
	 
	Конференц-зал на 350 мест




	Спецификация перемычек дверных проёмов на 2 и 16 этажах	Comment by Dmitry: ИЗМ1 19.12.19
Добавлена спецификация.

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Приме-
чание

	2, 16 этажи

	ПР2
	ГОСТ 8509-93
	L100x7, L=1750
	2
шт.
	 
	Отдельный вход председателя МОД

	ПР2
	ГОСТ 19903-74
	-5х50, L=65 (с шагом 300)
	6
шт.
	
	Отдельный вход председателя МОД

	ПР1
	ГОСТ 8509-93
	L100x7, L=1200
	2
шт.
	
	Пом. 16.85.

	ПР1
	ГОСТ 19903-74
	-5х50, L=65 (с шагом 300)
	4
шт.
	
	Пом. 16.85.




	Спецификация демонтируемых стен и перегородок	Comment by User: ИЗМ1 29.11.19
Добавлена спецификация.

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Приме-
чание

	2 этаж

	1
	 
	Кирпичная стена t=250мм, h=3000мм.
	1.7 куб.м
	 
	Отдельный вход председателя МОД

	2
	 
	Гипсокртонная перегородка с112, одинарный металлический каркас,
 шаг 600мм., обшитый двумя слоями гипсовых плит с обеих сторон.
	83,6 кв.м.
	 
	Отдельный вход председателя МОД – 22 кв. м; сан. узлы – 61,6 кв. м.



	Comment by Dmitry: ИЗМ1 29.11.19
Добавлена спецификация.
	Спецификация на материалы 2 и 16 этажей.

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-
во
	Масса
 ед., кг
	Приме-
чание

	1
	ГОСТ 530-2012
	Кирпич глиняный полнотелый, 250х120х65мм.
	14,1 куб.м.
	 
	Отдельный вход председателя.
Пом. 16.85

	2
	ГОСТ 31357-2007
	Цементно-песчаная смесь М150.
	4 935
кг.
	
	Отдельный вход председателя.
Пом. 16.85

	3
	ГОСТ 5781-82
	Арматура ф12мм., шаг 40мм.
	762
п.м.
	 
	Отдельный вход председателя.
Пом. 16.85

	4
	Rockwool
	Фасад БАТТС ОПТИМА, 110 кг/куб.м., t=90мм.
	2.8
куб.м.
	 
	“Мокрый” фасад. 

	5
	CERESIT или аналог
	Клей для монтажа CERESIT CT-190
	150
кг.
	
	“Мокрый” фасад. 

	6
	TERMOCLIPT или аналог
	Дюбели фасадные 
	125
шт.
	
	“Мокрый” фасад. 

	7
	CERESIT или аналог
	Грунтовка CERESIT CT-15
	12,5
л.
	
	“Мокрый” фасад. 

	8
	CERESIT или аналог
	Клей на армирующий слой CERESIT CT-190
	150
кг.
	
	“Мокрый” фасад. 

	9
	VALMIERA GLASS или аналог
	Стеклосетка фасадная
	25
кв.м.
	
	“Мокрый” фасад. 

	10
	CERESIT или аналог
	Декоративная штукатурка CERESIT DÉCOR PLUS
	112
кг.
	
	“Мокрый” фасад. 

	11
	CERESIT или аналог
	Грунтовка CERESIT CT-16
	12,5
л.
	
	“Мокрый” фасад. 

	12
	ГОСТ 31357-2007
	Цементно-песчаная смесь М100 (штукатурка стен).
	818
кг.
	
	Отдельный вход председателя.
Пом. 16.85




	Спецификация на герметики	Comment by User: Изм1 04.12.2019г.
Добавлена спецификация

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-
во
	Масса
 ед., кг
	Приме-
чание

	1
	Sika
	Sikaflex Construction+, цвет серый
	70 шт.
	 600мл
	Дверной порожек в лифтовом холле






	Спецификация на трубы для водопада по стеклу

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	REHAU или аналог
	Труба для водоснабжения REHAU RAUTITAN flex ф20
	50    м.п.
	 
	 

	2
	REHAU или аналог
	REHAU RAUTITAN                                     Тройник равнопроходной 20-20-20 PX
	1     шт.
	 
	 

	3
	Duker или аналог
	Труба чугунная SML 3м DN50
	17    шт.
	 
	 

	4
	Duker или аналог
	Тройник чугунный SML DN 100х50/45
	1     шт.
	 
	 

	5
	Duker или аналог
	Отвод чугунный SML DN 50х45 гр.
	20    шт.
	 
	 

	6	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 06.12.2019 добавилась новая спецификация
	Duker или аналог
	Соединитель Duker Rapid DN 50 с одним винтом Z-42.5-235
	20    шт.
	 
	 










	Спецификация на тепловые экраны для спринклерных оросителей	Comment by User: ИЗМ.1 18.11.2019г.
Добавилась спецификация

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание

	1
	
	Тепловой экран тип «ОТ», внешний 
Ф 300мм, внутренний Ф 29мм, 
цвет RAL 7021 
	10 240
шт.
	 
	 




	Спецификация на торцевые заглушки для плинтуса Hager c 3 по 8 этаж 	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 28.04.20
Добавлена спецификация

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Приме- чание

	3  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	2
	 
	 

	4  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	11
	 
	 

	5  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	55
	 
	 

	6  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	13
	 
	 

	7  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	4
	 
	 

	8  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	10
	 
	 






	Спецификация на материалы водопада по стеклу	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 28.04.20
Добавлена спецификация 
	

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Приме- чание
	

	3 этаж
	

	1
	
	Стекло моллированное закаленное триплекс 6х6мм, Н=3600мм
	38,5 кв.м
	
	
	

	2
	Avery dennison или аналог
	Матовая пленка темного цвета Avery window film (сплошное заполнение стекла с обратной стороны)
	36,4 кв.м
	
	Цвет подобрать по образцу
	

	3
	Komacel или аналог
	Подкладка из пластика Komacel для опирания стекла, 300х120х100мм, с шагом 0,5м. Изделие индивидуального изготовления.
	21 шт.
	
	
	

	4
	Grundfos или аналог
	Grundfos 2580 циркуляционный поверхностный
чугунный насос, расход воды 5,1-11 куб.м/час, напор 5,2-8м, 220В, 220Вт.
	14 шт.
	
	
	

	5
	Atoll или аналог
	Atoll A-550m STD, система фильтрации - обратный осмос, 5 ступеней
	1 шт.
	
	
	

	6
	
	Распределитель водного потока: труба из нерж. стали Тр. 30х1,5мм, фарсунки из латуни, выходное отверстие 2-3мм, с шагом 18мм
	10,7 п.м
	
	
	

	7
	
	Чаша Ф=5000мм, Н=300мм с резервуарами для насосов 600х500х330мм из нержавеющей стали aisi 304, толщ. 2мм. Изделие индивидуального изготовления.
	26,5 кв.м
	
	
	

	8
	Komacel или аналог
	Каплеуловитель из водостойкого пластика Komacel, t=10мм, цв. белый с отверстиями Ф=10мм, шаг 50мм. Изделие индивидуального изготовления.
	11,3 м
	
	
	

	9
	Komacel или аналог
	Опоры из водостойкого пластика Komacel, t=10мм, цв. белый, Н=180мм. Изделия индивидуального изготовления.
	60 шт.
	
	
	

	10
	
	Декоративная галька мраморная, галтованная, фракция 20-50мм.
	0,6 куб.м
	
	
	

	11
	ROOF FOAM или аналог
	Губка, фильтрующая пенополиуритановая, цвет черный, толщ. 20мм
	11,3 кв.м
	
	
	

	12
	
	Штуцер 1.1/4”, латунь, 
	4 шт.
	
	
	

	13
	
	Запорный вентиль 1.1/4”, латунь
	4 шт.
	
	
	

	14
	
	Гибкая подводка из нержавеющей стали 1 1/2 дюйма (Ф=40мм), L=500мм
	4 шт.
	
	
	

	15
	PRO AQUA или аналог
	Труба полипропиленовая PRO AQUA SDR 6 
PP-R PN20 Ф=32мм Белая 2м
	84 п.м.
	
	
	

	16
	ЦЕНТРСВЕТ или аналог
	Светильник накладной для акцентного освещения LOCUS CT SUPER SPOT 0930 6° BD, 9Вт 3000К 6° IP40 220В
	22 шт.
	
	
	

	17
	
	Зажимы для стекла из нерж. стали на шпильках
	21 шт.
	
	Тип зажимов, и точное кол-во определяет фирма-
производитель
	




	Спецификация на потолочный профиль WOODsonic на 3 этаже	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 27.04.20
Добавлена спецификация

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. 
п.м.
	Масса ед., кг
	Приме-
чание

	3 этаж

	1
	WOODsonic или аналог
	Потолочный профиль T24 Factura MR (скрытый каркас), L=3,7м
	230
	 
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	2
	WOODsonic или аналог
	Потолочный профиль Factura CT600, L=0,6м
	40
	 
	 Другие креп. Элем. См. на чертежах 
	
	
	
	

	3
	КНАУФ или аналог
	Потолочный профиль ПП-60х27
	41,5
	 
	Другие креп. Элем. См. на чертежах  





	Спецификация на стеновой профиль WOODsonic на 6-8 этажах	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 27.04.20
Добавлена спецификация
	

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, п.м.
	Масса ед., кг
	Приме- чание
	

	6 этаж
	

	1
	WOODsonic
	Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый
	13,4
	 
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 
	

	2
	WOODsonic
	Промежуточный монтажный профиль 5104
Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый
	97,67
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 
	

	3
	WOODsonic
	Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации
к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый
	13,7
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 
	

	7 этаж
	

	1
	WOODsonic
	Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый
	7,0
	 
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 
	

	2
	WOODsonic
	Промежуточный монтажный профиль 5104
Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый
	56,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 
	

	3
	WOODsonic
	Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации
к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый
	7,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 
	

	8 этаж
	

	1
	WOODsonic
	Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый
	7,0
	 
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	2
	WOODsonic
	Промежуточный монтажный профиль 5104
Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый
	56,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 

	3
	WOODsonic
	Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации
к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый
	7,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах 




	Спецификация на стеновой профиль на 1, 2, 5 этажах	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 27.04.20
Добавлена спецификация
	

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, п.м.
	Масса ед., кг
	Приме- чание
	

	1 этаж
	

	1
	Акустик-групп или аналог
	П-профиль Торцевой, 10х20,1х20мм, длина 3м, в цвет панелей
	7,4
	
	
	

	2
	Акустик-групп или аналог
	L-профиль, уголок 15х15мм, длина 3м, в цвет панелей
	16
	
	
	

	3
	Акустик-групп или аналог
	П-профиль
установочный, 8х16мм, длина 3м, в цвет панелей
	16
	
	
	

	2 этаж
	

	1
	Акустик-групп или аналог
	П-профиль Торцевой, 10х20,1х20мм, длина 3м, в цвет панелей
	3,7
	
	
	

	2
	Акустик-групп или аналог
	L-профиль, уголок 15х15мм, длина 3м, в цвет панелей
	7,4
	
	
	

	3
	Акустик-групп или аналог
	П-профиль
установочный, 8х16мм, длина 3м, в цвет панелей
	3,7
	
	
	

	5 этаж
	

	1
	Акустик-групп или аналог
	П-профиль Торцевой, 10х20,1х20мм, длина 3м, в цвет панелей
	170
	
	
	

	2
	Акустик-групп или аналог
	L-профиль, уголок 15х15мм, длина 3м, в цвет панелей
	47
	
	
	

	3
	Акустик-групп или аналог
	П-профиль
установочный, 8х16мм, длина 3м, в цвет панелей
	47
	
	
	

	4
	Ecophon
	Главная направляющая Connect T15,  Матовый черный 01 26338291, длина 3,7м
	56
	
	
	




	Спецификация на дополнительные панели и отделку торцов подрезаемых панелей Decoustic

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, п.м.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	6 этаж

	1
	Акустик-групп
	Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. 
Цвет Дуб Ривьера D5291PR
Панель с запилом под 45 гр.
	34.2	Comment by Dmitry: ИЗМ 1  06.11.19. 
Добавлена позиция.
	
	Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел 

	2
	
	Кромочная мебельная лента в цвет панелей
	13.9
	
	

	
	
	
	
	
	

	7 этаж

	1
	Акустик-групп
	Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. 
Цвет Дуб Ривьера D5291PR
Панель с запилом под 45 гр.
	14.5
	
	Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел

	2
	
	Кромочная мебельная лента в цвет панелей
	11.8
	
	

	8 этаж

	1
	Акустик-групп
	Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. 
Цвет Дуб Ривьера D5291PR
Панель с запилом под 45 гр.
	34.2	Comment by Dmitry: ИЗМ 1  06.11.19. 
Добавлена позиция.
	
	Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел

	2
	
	Кромочная мебельная лента в цвет панелей
	13.9
	
	






	

	
	
	
	
	
	

	

		Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ 2. 25.06.2020 Добавлена отдельная спецификация на покраску лестниц.
	
	
	
	
	

	Спецификация на плитку для фартука в медицинских помещениях
	

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Приме- чание
	

	3 этаж
	

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 20х20см., 5009.
Калейдоскоп белый.
	19 кв.м
	
	Пом. 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19
	




	Спецификация элементов ограждения огр.1 и огр.2 в башнях Z,Y с -1 по 27 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	1
	
	Стойка h=900 мм с кронштейнами для крепления ригелей
	1247 м.п.	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Откорректировано количество.
	
	Из расчета одна стойка на один погонный метр

	2
	
	ППоручень - труба из нерж. стали 2 Ф 50,8 мм

	1062.1 м.п.
	
	

	3
	
	Ригель из нерж. стали d12мм
	4248.6 м.п.
	
	

	4
	
	Фланец из нержавеющей стали Ф 75мм.
	1386шт.	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Откорректировано количество.
	
	

	5
	
	Пристенный поручень - труба из нерж.
стали Ф 50,8 мм
	32.3м.п.
	
	А месте противопожарной рассечки с 1 по 2 этажи

	6
	
	Пристенный держатель поручня из нержавеющей стали
	29шт.
	
	















Примечание:
1. Спецификацию сантехприборов и аксессуаров см. на листе «Отделка санитарных узлов. Спецификации»
2. Спецификация на отделку стен санузлов см. на листе «Отделка санитарных узлов. Спецификации»
3. Спецификацию ограждения лестниц см. на листе «Отделка типовых лестничных клеток на примере ЛК1 и ЛК2. Спецификации»
4. Перед оформлением заказа на элементы заполнения проемов выполнить контрольные замеры проемов фирмой-ролизводителем
5. Перед изготовлением и заказом ЭОК (элемент освещения колонн) и ДЭК (декоративный элемент колонны) произвести контроьные замеры. В спецификациях ДЭК посчитан и указан, как декоратиный элемент на колонну на полный ее диаметр, необходимость подрезки ДЭК с учетом стен и перегородок определить при контрольном замере фирмой-производителем. 
6. Декоративные розетки спринклеров поставляются в белом цвете. Покраску в цвет RAL 1001 и RAL 9006 и RAL 7035 необходимо выполнить на объекте аэрозольной краской. В соответвии с инженерным разделом вдоль фасада в помещениях предусмотрены спринклеры, дизайн-проектом предусмотрено соответсвующее количество декортаивных розеток. 	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ 1 добавлен цвет
7. Оконечное оборудование и пожарные шкафы указаные в спецификациях, приведены в качестве подсчета их цветовых характеристик. Спецификации даны на оборудование, указанное на планах потолков. Другое оконечное оборудование, закрепленное на плите перекрытия в помещениях, разрабатываемых дизайн-проектом предусмотреть черного цвета RAL 7021.
Объемы по покраске:	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1. 11.12.19
Добавлены объемы по покраске оконечного оборудования
-Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 ф100мм. -6132 шт.
-Точка доступа Wi-Fi 150х150мм. -813 шт.
-Оповещатель (громкоговоритель) потолочный LPA-6C. Ф200мм. – 2818 шт.
-Фанкойлы Ф1 670Х670мм – 38 шт.
-Фанкойлы Ф2 840Х840мм – 249 шт.
-Фанкойлы Ф3 1038х1038мм –292 шт.
-Решетка накладная 900х500мм – 221 шт.
-Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100мм. – 420 шт.
-Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125мм. - 153 шт.
-Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160мм. - 439 шт.
-Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф200мм. - 325 шт.
-Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф250мм. - 182 шт.
Позиции, заказываемые с покраской в Ral 7021 на заводе:
-Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600мм. – 832 шт.
8. Дизайн-проектом предусматривается перемещение дверей с размером проёма 1 010х2 100мм в гипсокартонных перегородках в количестве 15 шт., в копи-центрах при корректировке расположения электрических щитов предусматривается перемещение дверей с размером проёма 1 110х2 100мм в гипсокартонных перегородках в количестве 4 шт.	Comment by User: Изм.1 27.11.2019г.
Добаилось новое примечание
9. Перед заказом материала для облицовки колонн для точного определения размера, необходимо произвести контрольные замеры и выполнить образец для согласования.	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.2019г.
Добавилось новое примечание.
10. В соответсвии с проведенными работами по нанесению Sonaspray в типовых, эталонных помещениях (фактические работы), коэффициент нанесения на комуникации составил k=0,81,1-0,91,2 	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 16.12.19
Добавлено новое примечание.
11. Краска терракотового цвета подобрана по индивидуальной рецептуре, в соответвии с выполненными выкрасами в эталонных помещениях здания. При подборе цвета была применена краска компании Акзо Нобель Marshall Export 2. 
При проведении работ по покраске стен терракотовым цветом руководствоваться информационным письмом от 12/12/2019 от компании AkzoNobel (см. прилагаемые документы). Подрядчик может применить аналог, при условии, что тон, цвет, степень блеска, фактура краски будет соответствовать выполненным образцам в эталонных помещениях и обязательного согласования с авторским надзором.
12.  С учетом того, что в проекте в коридорах предусматривается крупногабаритная напольная керамогранитная плитка (тип 1; тип 1.1; тип 2; тип 2.1) с раскладкой узора из разных цветов и размеров плитки, а также в соответсвии с проведенными работами по укладке плитки в эталонных помещениях (фактические работы), процент отхода плитки на подрезку составляет до 35% от указанных объемов в спецификациях.С учетом того, что в проекте предусматривается крупногабаритная напольная керамогранитная плитка с раскладкой узора из разных цветов и размеров плитки, а также в соответсвии с проведенными работами по укладке плитки в эталонных помещениях (фактические работы), процент отхода плитки на подрезку составляет до 35% от указанных объемов в спецификациях. 


ИЗМ1 – изменения с выделенным текстом., 
ИЗМ2 – изменения с выделенным текстом.
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