
	[bookmark: _GoBack]Спецификация на рулонные шторы с -1 по 8 этаж	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ 2 23.07.20 Добавлена дополнительная информация по шторам

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Площадь, кв.м/
м.п.
	Приме-чание

	1 этаж

	3ш	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ2 22.07.2020 изменена поз/ шторы в связи с добавлением подоконника. Изменилась высота шторы
	Decor-bureau (или аналог)
	Рулонная штора Screen, ткань  VERTISOL POLYSCREEN PS 650 Soft grey процентпрозрачности – 3-5%,
Комплектация: RCU 42-47 Coulisse (Голландия),  Коэффициент открытости: 3-5% Цвет: Soft grey 0103 Крепление серое RAL 7036 47 RCU BK47 управление ручное (цепочное металл), ширина 1.2м, Н=2.0м
	58
	 
	См. прим. п. 20 и 144/1-АИ3 л.31

	2 этаж

	1ш
	Decor-bureau (или аналог)
	Рулонная штора Screen, ткань  VERTISOL POLYSCREEN PS 650 Soft grey процентпрозрачности – 3-5%,
Комплектация: RCU 42-47 Coulisse (Голландия),  Коэффициент открытости: 3-5% Цвет: Soft grey 0103 Крепление серое RAL 7036 47 RCU BK47 управление ручное (цепочное металл), ширина 1.2м, Н=2.9м
	74,6
	 
	См. прим. п. 20 и 144/1-АИ3 л.31

	3 этаж

	1ш
	Decor-bureau (или аналог)
	Рулонная штора Screen, ткань  VERTISOL POLYSCREEN PS 650 Soft grey процентпрозрачности – 3-5%,
Комплектация: RCU 42-47 Coulisse (Голландия),  Коэффициент открытости: 3-5% Цвет: Soft grey 0103 Крепление серое RAL 7036 47 RCU BK47 управление ручное (цепочное металл), ширина 1.2м,Н=2.9м
	73,7	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 Уменшилось количество	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ2 22.07.2020 изменено кол-во в связи с добавленной поз.3ш
	 
	См. прим. п. 20 и 144/1-АИ3 л.31

	3ш
	Decor-bureau (или аналог)
	Рулонная штора Screen, ткань  VERTISOL POLYSCREEN PS 650 Soft grey процентпрозрачности – 3-5%,
Комплектация: RCU 42-47 Coulisse (Голландия),  Коэффициент открытости: 3-5% Цвет: Soft grey 0103 Крепление серое RAL 7036 47 RCU BK47 управление ручное (цепочное металл), ширина 1.2м,Н=2.0м
	58.7	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ2 22.07.2020 Добавлена поз/ шторы
	
	См. прим. п. 20 и 144/1-АИ3 л.31

	4 этаж

	1ш
	Decor-bureau (или аналог)
	Рулонная штора Screen, ткань VERTISOL POLYSCREEN PS 650 Soft grey процентпрозрачности – 3-5%,
Комплектация: RCU 42-47 Coulisse (Голландия),  Коэффициент открытости: 3-5% Цвет: Soft grey 0103 Крепление серое RAL 7036 47 RCU BK47 управление ручное (цепочное металл), ширина 1.2м, Н=2.9м
	207,4
	 
	См. прим. п. 20 и 144/1-АИ3 л.31

	5 этаж

	1ш
	Decor-bureau (или аналог)
	Рулонная штора Screen, ткань  VERTISOL POLYSCREEN PS 650 Soft grey процентпрозрачности – 3-5%,
Комплектация: RCU 42-47 Coulisse (Голландия),  Коэффициент открытости: 3-5% Цвет: Soft grey 0103 Крепление серое RAL 7036 47 RCU BK47 управление ручное (цепочное металл), ширина 1.2м, Н=2.9м
	62,2	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ2 22.07.2020 изменено кол-во в связи с добавленной поз.3ш
	 
	См. прим. п. 20 и 144/1-АИ3 л.31

	3ш
	Decor-bureau (или аналог)
	Рулонная штора Screen, ткань  VERTISOL POLYSCREEN PS 650 Soft grey процентпрозрачности– 3-5%,
Комплектация: RCU 42-47 Coulisse (Голландия),  Коэффициент открытости: 3-5% Цвет: Soft grey 0103 Крепление серое RAL 7036 47 RCU BK47 управление ручное (цепочное металл), ширина 1.2м, Н=2.0м
	122,3	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ2 22.07.2020 Добавлена поз/ шторы
	
	См. прим. п. 20 и 144/1-АИ3 л.31

	6 этаж

	1ш
	Decor-bureau (или аналог)
	Рулонная штора Screen, ткань  VERTISOL POLYSCREEN PS 650 Soft grey процентпрозрачности – 3-5%,
Комплектация: RCU 42-47 Coulisse (Голландия),  Коэффициент открытости: 3-5% Цвет: Soft grey 0103 Крепление серое RAL 7036 47 RCU BK47 управление ручное (цепочное металл), ширина 1.2м, Н=2.9м
	196,9
	 
	См. прим. п. 20 и 144/1-АИ3 л.31

	2ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	 
	Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель  ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	5,4
	 
	 

	3ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	 
	Одноканальный радиопульт управления
	1шт.
	 
	 

	7 этаж

	1ш
	Decor-bureau (или аналог)
	Рулонная штора Screen, ткань  VERTISOL POLYSCREEN PS 650 Soft grey процентпрозрачности – 3-5%,
Комплектация: RCU 42-47 Coulisse (Голландия),  Коэффициент открытости: 3-5% Цвет: Soft grey 0103 Крепление серое RAL 7036 47 RCU BK47 управление ручное (цепочное металл), ширина 1.2м,Н=2.9м
	194,9
	 
	См. прим. п. 20 и 144/1-АИ3 л.31

	2ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	 
	Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель  ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	3,4
	 
	 

	3ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	 
	Одноканальный радиопульт управления
	1шт.
	 
	 

	8 этаж

	1ш
	Decor-bureau (или аналог)
	Рулонная штора Screen, ткань  VERTISOL POLYSCREEN PS 650 Soft grey процентпрозрачности – 3-5%,
Комплектация: RCU 42-47 Coulisse (Голландия),  Коэффициент открытости: 3-5% Цвет: Soft grey 0103 Крепление серое RAL 7036 47 RCU BK47 управление ручное (цепочное металл), ширина 1.2м, Н=2.9м
	194,4	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ2 22.07.2020 изменено кол-во в связи с добавленной поз.3ш
	 
	См. прим. п. 20 и 144/1-АИ3 л.31

	3ш
	Decor-bureau (или аналог)
	Рулонная штора Screen, ткань  VERTISOL POLYSCREEN PS 650 Soft grey процентпрозрачности– 3-5%,
Комплектация: RCU 42-47 Coulisse (Голландия),  Коэффициент открытости: 3-5% Цвет: Soft grey 0103 Крепление серое RAL 7036 47 RCU BK47 управление ручное (цепочное металл), ширина 1.2м, , Н=2.0м
	13,2	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ2 22.07.2020 Добавлена поз/ шторы
	
	См. прим. п. 20 и 144/1-АИ3 л.31

	2ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	.
	Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель  ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	5,4
	 
	 

	3ш	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Позиция удалена
	 
	Одноканальный радиопульт управления
	1шт.
	 
	 




