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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод-изготовитель
	Единица измерения
	Количество
	Масса единицы, кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7.1
	7.2
	8
	9

	
	Пожарная сигнализация, автоматика противопожарной защиты

Основное задание, КПП, ТП, ТП и ДГУ
	
	
	
	
	Было
	стало
	
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Пульт контроля и управления
	С2000М
	
	НВП Болид
	шт.
	2
	--
	
	

	2 
	Контроллер двухпроводной линии
	С2000-КДЛ
	
	НВП Болид
	шт.
	12
	--
	
	1 резерв

	3 
	Блок индикации
	С2000-БИ SMD
	
	НВП Болид
	шт.
	2
	--
	
	

	4 
	Блок управления релейный
	С2000-СП1
	
	НВП Болид
	шт.
	1
	--
	
	 

	5 
	Расширитель адресный
	С2000-АР2
	
	НВП Болид
	шт.
	2
	--
	
	

	6 
	Вторичный источник электропитания
	Р И П-24 исп.51
	
	НВП Болид
	шт.
	3
	--
	
	 

	7 
	Источник бесперебойного электропитания ИБП APC Back-UPS rs
	1100VA/660W
	
	АРС
	шт.
	1
	--
	
	

	8 
	Повторитель интерфейсов
	С2000-ПИ
	
	НВП Болид
	шт.
	2
	--
	
	

	9 
	Преобразователь интерфейсов
	С2000-USB
	
	НВП Болид
	шт.
	1
	--
	
	 

	10 
	Преобразователь интерфейсов
	RS232-USB
	
	НВП Болид
	шт.
	1
	--
	
	

	11 
	Преобразователь интерфейсов
	RS485-USB
	
	НВП Болид
	шт.
	1
	--
	
	

	12 
	Персональный компьютер (АРМ)  для круглосуточной безаварийной работы в составе: 

– системный блок в сборе – 1шт. 

(с обязательным наличием: 4 Гб RAM, процессора не ниже Pentium-IV частотой 3.0 ГГц, встроенного контроллера RAID-1, встроенных HDD Seagate емкостью не менее 200 Гб – 2шт., DVD-привод – 1шт., свободных разъемов USB2.0 или выше – 4 шт. на задней панели, разъем для мыши – 1шт., разъем для клавиатуры – 1шт., сетевая карта с разъемом Ethernet -1 шт., звуковая карта – 1 шт.);

– клавиатура стандартная проводная – 1 шт.;

– мышь стандартная проводная 2-кнопочная с колесиком – 1 шт.); 

– настольный ЖК-монитор 24”, 16:9, 1920х1080 обязательно со встроенными динамиками – 1шт.
	Сервер RAID-1
	
	
	к-т.
	1
	--
	
	Параметры согласовать при закупке

	13 
	Программное обеспечение  с ключами защиты «Орион-ПРО» для АРМ в составе следующих сетевых модулей:

–  Дистрибутив АРМ «Орион-ПРО» версии 1.12 (в его составе следующее ПО: Сервер «Орион-ПРО» - 1 шт., Ядро опроса – 1 шт., Оболочка – 1 шт., Статистика – 1шт.); 

– аппаратный USB-ключ защиты для Сервера «Орион-ПРО» – 1 шт.;
– ПО «Администратор БД Орион-ПРО»  – 1 шт.;

– ПО «Монитор Орион-ПРО» – 1 шт.;

– ПО «Оперативная задача Орион-ПРО» исп.127 – 1 шт.;

– аппаратный USB-ключ защиты для ПО «Оперативная задача Орион-ПРО» исп.127 – 1 шт.;

– ПО «Генератор отчетов Орион-ПРО» – 1 шт.;

ПРОГРАММНЫЕ УТИЛИТЫ: 

– Управление Сервером БД – 1 шт.;

– настройка опроса –1 шт.;

– интерфейс монитора –1 шт.;

– демонстратор – 1 шт.;

– редактор планов – 1 шт.;

– PPROG – 1 шт.;

– UPROG – 1 шт.;

– состояние прибора – 1 шт.
	Орион-ПРО 1.12
	
	НВП Болид
	к-т.
	1
	--
	
	Параметры согласовать при закупке

	14 
	ПО: СУБД MS SQL Server 2012 Standart или выше
	MS SQL Server 2012
	
	
	шт.
	1
	--
	
	

	15 
	ПО: MS Windows Server 2012 32\64
	MS Windows Server 2012
	
	
	шт.
	1
	--
	
	

	16 
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	Маяк-12-ЗМ2


	
	Электротехника и Автоматика
	шт
	9
	--
	
	

	17 
	Блок сигнально-пусковой адресный
	С2000-СП2 исп. 02


	
	НВП Болид
	шт
	3
	--
	
	

	18 
	Резервированный источник питания
	РИП-12 исп. 54
(РИП-12-2/7П2-Р-RS)

	
	НВП Болид
	шт
	3
	--
	
	

	19 
	Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный
	Рубеж-2ОП прот. R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	5
	
	

	20 
	Пульт дистанционного управления
	Рубеж-ПДУ-ПТ
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	--
	
	Учтен в ПБ8

	21 
	Центральный прибор индикации и управления «Рубеж-АРМ» в составе:
	ЦПИУ «Рубеж-АРМ» ПАСН.425532.008-03.02.05.01
	
	ТД «Рубеж»
	компл
	--
	1
	
	

	
	- Блок системный
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Блок АВР (автоматического ввода резервного питания) с сетевым фильтром
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Клавиатура, Мышь, монитор
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- ОС на диске или на USB-носителе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Ключ HASP
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Паспорт
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	Телекоммуникационный шкаф ТКШ пожарной сигнализации в составе:
	
	
	ООО «ТехноЛайт»
	компл
	--
	1
	
	

	
	· Оптический кросс 19” 24порта LC, укомплектованный (розетки, сплайс, КДЗС, пигтейлы)                                            1шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Фальшпанель в шкаф 2U 19” SONAR SBP-002                       2шт   
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Оптический коммутатор SONAR SNSO-7208                         1шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч АКБ12-17VIM                   2шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Источник вторичного питания резервированный ИВЭПР 24/3,5 исп. 2х17 Р БР                                                           1шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Комплект монтажный №2 (50шт/уп.) ЦМО (КМ-2-50) – (винт, шайба, гайка с защелкой), уп. 50шт                                    1упаковка
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650 366х600х650мм, дверь стекло                                          1шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	23 
	Изолятор шлейфа
	ИЗ-1 прот. R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	100
	
	

	24 
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-64 прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	850
	
	С учетом 5% запаса

	25 
	Извещатель пожарный дымовой с базой для установки в ГКЛ потолок

исполнение ПАСН.425232.038-02, ПАСН.425232.038-03
	ИП 212-64 прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	390
	
	С учетом 5% запаса

	26 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 513-11 прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	70
	
	С учетом 5% запаса

	27 
	Извещатель пожарный линейный
	ИПДЛ-264/1-50 прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	4
	
	

	28 
	Релейный модуль
	РМ-4 прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	1
	
	

	29 
	Релейный модуль
	РМ-1К прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	7
	
	

	30 
	Релейный модуль
	РМ-1 прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	1
	
	

	31 
	Адресная метка
	АМ-4 прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	1
	
	

	32 
	Устройство оконечное объектовое
	УОО-ТЛ
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	1
	
	

	33 
	Модуль сопряжения
	МС-Е
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	1
	
	

	34 
	Комбинированный свето-звуковой оповещатель
	ОПОП 124-R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	11
	
	

	35 
	Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью «ПОЖАР»
	ОПОП 1-R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	5
	
	

	36 
	Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью

«ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ»
	ОПОП 1-R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	5
	
	

	37 
	Оповещатель стробоскопический
	МАЯК-12СТ
	
	ТД Тинко
	шт.
	--
	7
	
	

	38 
	Источник вторичного питания резервированный
	ИВЭПР 12/2,0 RS-R3 2х17 БР
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	2
	
	

	39 
	Источник вторичного питания резервированный
	ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	3
	
	

	40 
	Аккумуляторная батарея
	12В, 17 А•ч
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	10
	
	

	41 
	SLT комплект крепления к потолку (трос 1м)
	Код 252531
	
	Компания «Видеоглаз»
	шт.
	--
	380
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Извещатель пожарный, дымовой, адресно-аналоговый, со встроенным ИКЗ
	ДИП-34А-04 + базовое основание
	
	НВП Болид
	шт.
	1000
	--
	
	59 резерв

	2 
	Извещатель пожарный, ручной, адресный
	ИПР-513-3АМ
	
	НВП Болид
	шт.
	75
	--
	
	3 резерв

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Извещатель дымовой линейный ИП 212-126
	6500RS
	
	Систем сенсор
	шт.
	2 
	--
	
	

	4 
	Выносной пульт управления
	6500RТS-KEY
	
	Систем сенсор
	шт.
	2 
	--
	
	

	5 
	Аккумуляторная батарея на 7 А/ч
	7 А/ч
	
	
	шт.
	9
	--
	
	

	6 
	Труба гофрированная из ПВХ, d20
	
	91920
	ДКС
	м
	7000
	--
	 
	

	7 
	Кабельный хомут, d=20
	
	25306
	ДКС
	шт.
	14000
	--
	 
	

	8 
	Площадка для крепления хомутов 
	
	25499
	ДКС
	шт.
	14000
	--
	 
	

	9 
	Дюбель YLT6 полиэтиленовый 6х30 универсальный
	
	Г1801
	«Электромонтаж»
	шт.
	14000
	--
	
	

	10 
	Шуруп универсальный 4х40
	
	Г1125
	«Электромонтаж»
	шт.
	14000
	--
	
	

	11 
	Коробка (d68х50)
	
	К1030
	«Электромонтаж»
	шт.
	70
	--
	
	

	12 
	Крышка (d68)
	
	К1031
	«Электромонтаж»
	шт.
	70
	--
	
	

	
	Материалы в составе ОКЛ Спецкаблайн
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	Труба водогазопроводная Дн=25
	ВГП-25

ГОСТ 3262-75
	
	Спецкабель
	м
	--
	20
	
	Для гильз

	14 
	Труба гофрированная  ПВХ-20 негорючая
	ПВХ-20 
	
	Спецкабель
	м
	--
	7000
	
	

	15 
	Труба гофрированная  ПВХ-25 негорючая
	ПВХ-25 
	
	Спецкабель
	м
	--
	100
	
	

	16 
	Держатель для трубы Дн=20 в составе:
	
	
	Спецкабель
	шт.
	--
	14000
	
	

	
	1. Скоба металлическая двухлапковая 1шт
	СМД 19-20
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Дюбель металлический 2шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Саморез 2шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	Держатель для трубы Дн=25 в составе:
	
	
	Спецкабель
	шт.
	--
	200
	
	

	
	1. Скоба металлическая двухлапковая 1шт
	СМД 25-26
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Дюбель металлический 2шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Саморез 2шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	Канал кабельный (40х25) ПВХ негорючий с двойным замком
	
	
	Спецкабель
	м
	--
	50
	
	

	19 
	Коробка пожаростойкая KSK100PO 101х101х62 мм 5 клемм 6кв.мм 7 мембран IP66
	Арт.К2060
	
	Электромонтаж
	шт.
	--
	150
	
	

	20 
	Коробка коммутационная
	МЕТА 7403-12
	
	ЗАО НПП МЕТА
	шт.
	--
	1
	
	

	
	Кабельные изделия в составе ОКЛ Спецкаблайн
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Кабель сигнальный
	Лоутокс 21нг(A)-FRLSLT 1x2x1
	
	Спецкабель
	м
	8000
	--
	 
	

	2 
	Кабель сигнальный
	Лоутокс 21нг(A)-FRLSLT 4x2x0,5
	
	Спецкабель
	м
	100
	--
	
	

	3 
	Кабель силовой
	КунРс ЭВнг(А) FRLSLTх 3x1.5
	
	Спецкабель
	м
	350
	--
	
	

	4 
	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный 
	Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5
	
	Спецкабель
	м
	--
	150
	
	RS-485, линии контроля, управления

	5 
	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный 
	Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0
	
	Спецкабель
	м
	--
	550
	
	Питание 12В

	6 
	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный 
	Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5
	
	Спецкабель
	м
	350
	6500
	
	Линия АЛС

	7 
	Кабель силовой огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный 
	ВВГнг(А)- FRLSLTx 3х1,5
	
	Спецкабель
	м
	--
	100
	
	220В

	8 
	Кабель 5-й категории, негорючий, низкотоксичный
	СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52
	
	Спецкабель
	м
	--
	50
	
	

	9 
	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный, бронированный
	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,78
	
	СегментЭнерго
	м
	--
	350
	
	Нар.сети линий АЛС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Передача сигнала в пожарную часть
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Станция объектовая
	РСПИ «Стрелец-Мониторинг» исп.2
	
	Россия
	шт.
	1
	--
	
	

	2 
	Радиомодем
	146 или 450
	
	Россия
	шт.
	1
	--
	
	Согласовать с ЦУКС МЧС и ГКРЧ

	3 
	Модуль трансивера TP/XF-78
	TP/XF-78
	
	Россия
	шт.
	1
	--
	
	

	4 
	Модуль MBK-RS
	MBK-RS
	
	Россия
	шт.
	1
	--
	
	

	5 
	Программное обеспечение
	"SMConfig", компакт-диск
	
	Россия
	шт.
	1
	--
	
	

	6 
	Кабель USB 2.0
	(A mini В)
	
	Россия
	шт.
	1
	--
	
	

	7 
	Джампер
	
	
	Россия
	шт.
	1
	--
	
	

	8 
	Вставка плавкая ВП1-1-3,15А
	ВП1-1-3,15А
	
	Россия
	шт.
	1
	--
	
	

	9 
	Вставка плавкая ВПТ6-10-2А
	ВПТ6-10-2А
	
	Россия
	шт.
	1
	--
	
	

	10 
	Вставка плавкая S506-250-R-B
	S506-250-R-B
	
	Россия
	шт.
	1
	--
	
	

	11 
	Резистор С2-ЗЗН-0,25-2,4 кОм+-5%
	С2-ЗЗН-0,25-2,4 кОм+-5%
	
	Россия
	шт.
	16
	--
	
	

	12 
	Контакт для подключения аккумулятора
	
	
	Россия
	шт.
	2
	--
	
	

	13 
	Стяжка ALT-1025
	
	
	Россия
	шт.
	5
	--
	
	

	14 
	Аккумулятор 12 V, 7Ah
	
	
	Россия
	шт.
	1
	--
	
	

	15 
	Грозоразрядник СА-35 RS
	СА-35 RS
	
	Россия
	шт.
	1
	--
	
	

	16 
	Антенна
	ANLIA A-300MV
	
	Россия
	шт.
	1
	--
	
	

	17 
	ВЧ кабель Radiolab RG-58A/U Phisical Foam (blue) сплошная PEEG
	RG-58A/U
	
	Россия
	м
	100
	--
	
	

	18 
	Металлорукав типа РЗ
	d=20
	
	Россия
	м
	100
	--
	
	

	19 
	Устройство сопряжения с РСО г. Москвы "УС-1"
	УС-1
	
	ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"
	шт
	--
	1
	
	

	
	Шкаф телекоммуникационный, ВхШхГ 590х600х350 мм 1шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фальш-панель 19", 1U 2шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РСПИ «Стрелец-Мониторинг» исп.2 1шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Модуль MBK-RS 1шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Блок БСМС-VT 1шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Блок коммутации БК1-3 исп.К 1шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Блок БУУ-02 1шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Блок питания 12В с АКБ 1шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Блок розеток 1блок
	
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	Источник бесперебойного питания


	SKAT-V.220AC-800VA исп.5
	
	Бастион
	шт
	--
	1
	
	

	21 
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В TEPLOCOM 65Ач
	TEPLOCOM 65Ач
	
	Бастион
	шт
	--
	2
	
	

	22 
	Аккумуляторный отсек 
	АО 1/65
	
	Бастион
	шт
	--
	1
	
	

	23 
	Внешняя антенна диапазона 420-512 МГц
	ANLI A-100 MU
	
	Компания Радиолэб
	шт
	--
	1
	
	

	24 
	Грозазащита
	N-722Q
	
	Компания Радиолэб
	шт
	--
	1
	
	

	25 
	Разъем N-типа
	N-112/5D
	
	
	шт
	--
	3
	
	

	26 
	Разъем TNC-типа
	Т-112F/5D
	
	
	шт
	--
	1
	
	

	27 
	Мачта для антенны
	МА50
	
	ООО "Сателлит ЛТД"
	шт
	--
	1
	
	

	28 
	Кронштейн для крепления мачты МА50 (2шт.)
	МА40
	
	ООО "Сателлит ЛТД"
	компл
	--
	1
	
	

	29 
	Комплект заземления мачты (трос стальной 8мм-10м; наконечник; сжим)
	МА20
	
	ООО "Сателлит ЛТД"
	компл
	--
	1
	
	

	30 
	Кабель коаксиальный 50 Ом
	Кабель Titan 10D-FB CCA
	
	VEGTEL
	м
	--
	70
	
	

	31 
	Труба гофрированная  ПВХ-20 негорючая
	ПВХ-20
	
	Спецкабель
	м
	--
	70
	
	

	32 
	Держатель для трубы Дн=20 в составе:
	
	
	Спецкабель
	шт.
	--
	140
	
	

	
	1. Скоба металлическая двухлапковая 1шт
	СМД 19-20
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Дюбель металлический 2шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Саморез 2шт
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	765-09/15/ДСР-ПБ3.СО

	
	
	
	
	
	
	

	2
	--
	Зам.все
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