Уточнение предмета охраны.
Романов переулок, д. 2/6, строение 2.
Общая часть.

Настоящий раздел проектной документации выполняется Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Новый город и Ко» на основании следующих документов:
1. Государственный контракт №765-09/15/ДСР между Управлением делами Президента Российской Федерации и ООО «ППФ «Мастер»;
2. Договор от 02 сентября 2015 года №07-09-2015, заключенного между ООО «ППФ «Мастер» и  ООО «ПСК Перспектива»;
3. Договор от 21 сентября 2015 года №07-09-НГ, заключенный между ООО «ПСК Перспектива» и ООО «Новый город и Ко»; 
4. Задание на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) №ДКН-1741200-2015 от 12 ноября 2015г.;
5. Разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) от 12 ноября 2015 года №ДКН-1741554-1215;
Краткая историческая записка.

Современное 4-этажное здание с отдельными объемами пятого, Кремлевской больницы включает в себя строения разных строительных периодов. Первым из них в 1877 году в юго-восточном углу владения по красной линии улицы Воздвиженки был построен 3-этажный доходный дом по проекту архитектора Серебрякова. Архитектурно-художественное оформление его уличного фасада, где в основном были использованы элементы классической архитектуры, выполнено в формах эклектики. Первый этаж, обработанный крупным рустом, трактовался как цокольный, над которым возвышались два основных жилых этажа, наиболее богато декорированных. Центр фасада акцентирован пятипилястровым слабо выступающим ризалитом. Каннелированные пилястры коринфского ордера поддерживают антаблемент, который завершается карнизом на кронштейнах. Разнообразием отличается оформление оконных проемов: на первом - простые прямоугольные с замковым камнем в центре, на втором наличники завершаются лучковыми сандриками и имеют подоконные филенки, украшенные лепной гирляндой, на третьем - рамочные наличники на кронштейнах дополняют орнаментальное филенки, расположенные как под окном, так и над ним. Углы дома обработаны крупным рустом. 
В плане он имеет Г-образную форму. На каждом этаже размещалось две квартиры. Одна из них шестикомнатная выходила окнами на улицу Воздвиженку. К ней вели две лестницы: парадная и черная. Вторая квартира с меньшим количеством комнат была обращена окнами во двор. 
В 1902 году по проекту архитектор А.Ф.Мейснера дом надстроили четвертым этажом с дворовой пристройкой на всю высоту и перекрыли вальмовой кровлей с четырьмя слуховыми окнами на главном фасаде. До революции 1917 года дом сдавался внаем под жилье. 
В 1903 году полукруглые флигели начала XIX века, стоявшие по красной линии улицы Воздвиженки и участвовавшие в формировании парадного двора, разобрали и на их месте по проекту архитектора А.Ф.Мейснера построили одноэтажные Г-образные в плане. Каждый из флигелей состоял из двух объемов, в которых размешались жилые квартиры, сдаваемые внаем. 
К 1924 году 4-этажный доходный дом в юго-восточном углу владения переоборудовали под поликлинику и больницу Лечебно-санитарного управления Кремля.
К 1928 году надстроили до четырех этажей с объемом пятого, выходящего во двор часть левого флигеля по Романову переулку (тогда улице Гиляровского) (см.: ГБУ «ЦГА г. Москвы» ЦХ НТД. Ф. 1. Оп. 15. Д. 127. Ед. хр. 27. Л. 2. 1928 г.), в котором расположилось хирургическое отделение.
В 1929 году по проекту архитекторов Н. Гофмана-Пылаева и И.А. Иванова-Шица надстроили до четырех этажей одноэтажные флигели по улице Воздвиженке (тогда улица Калинина), объединив отдельные строения встройкой между ними для лестниц и вестибюля, закрыв главный въезд в усадьбу с улицы (см.: ГБУ «ЦГА г. Москвы» ЦХ НТД. Ф. Т-1. Оп. 1. Д. 3160. Лл. 26 и 28 /фасад)/. 1929 г.; ГНИМА им. А.В.Щусева. Р I-13204 /фасады по улице и переулку/). Правый флигель объединили переходом с 4-этажным корпусом поликлиники в юго-восточном углу владения.  
Архитектурно-художественное оформление фасадов единого комплекса решено в стиле конструктивизма. Гладко оштукатуренные фасады и скругленные углы здания - часто встречающийся прием конструктивизма, цель которого достигнуть впечатления монолитности. Главный вход в больницу расположен в центре заглубленного части фасада.
На главном фасаде первый этаж, где окна расположены в нишах, отделяется междуэтажной тягой от верхних. Фасад по Романову переулку имеет отличие: его оконные проемы первых трех этажей заглублены и простенки между окнами обработаны лопатками. Четвертый этаж на главном фасаде отступает от поверхности стены, образуя перед собой террасу.
Главный вход на первом этаже связан с вестибюлем и гардеробом. Здание занято хирургическим и терапевтическим отделениями Лечебно-санитарного управления Кремля.
В 1929 году по проекту архитектора Н. Гофмана-Пылаева центральную часть корпуса по Воздвиженке (с лестничным блоком) надстроили дополнительным  этажом: комнаты для дневного посещения (солярия), читальни и гостиной (см.: ГБУ «ЦГА г. Москвы» ЦХ НТД. Ф. Т-1. Оп. 1. Д. 3160. Лл. 24, 31-36, ГНИМА им. А.В.Щусева. Арх. 2088-1-4, 2089-1-2 /планы этажей и фасад/). Судя по всему, отделка и приспособление помещений четырех-пятиэтажного корпуса по улице Воздвиженке и Романову переулку затянулось до 1936 году (сохранились чертежи интерьеров, мебели по проекту И.А.Иванова-Шица) (см. ГНИМА им. А.В.Щусева. Арх. 2088-5, 2124-1-18).
К настоящему времени здание не претерпело существенных изменений. Незначительные перепланировки были вызваны изменением функционального использования ряда его помещений.

Сравнительная таблица корректировки предмета охраны на основании выписки из протокола от 18 мая 2011 года.
	Поз.№
	Формулировка утвержденного предмета охраны от 18 мая 2011 года
	Предлагаемая редакция откорректированного предмета охраны.
	Основание для корректировки

	1.
	местоположение и градостроительные характеристики здания, формирующего фронт застройки Романова переулка и улицы Воздвиженка, его роль в композиционно-планировочной структуре квартала и домовладения;
	местоположение и градостроительные характеристики здания, формирующего фронт застройки Романова переулка и улицы Воздвиженка, его роль в композиционно-планировочной структуре квартала и домовладения;
	



Без изменений

	2.
	объемно-пространственная композиция 4-х этажного с подвалом здания 1929г., в том числе, в том числе высотные отметки по венчающим карнизам;
	объемно-пространственная композиция 4-х этажного с элементами 5-го и  подвалом здания 1929г., в том числе, в том числе высотные отметки по венчающим карнизам;
	На основании натурных обследований и исторических данных, участки 5-го этажа 1929 года постройки.

	3.
	крыша 1929 года, ее конфигурация, конструкция, высотные отметки металлические ограждения, характер покрытия;
	крыша 1929 года, ее конфигурация, высотные отметки , характер покрытия;
	Ограждения кровли утрачены, конструкция заменена в 2000-х годах.

	4.
	композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов 1929 г., в том числе местоположение, форма, размер и оформление оконных и дверных проемов, междуэтажный и венчающие карнизы, лопатки, прямоугольные ниши, керамическое панно «Звезда» на главном фасаде; 
	композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов 1929 г., в том числе местоположение, форма, размер и оформление оконных и дверных проемов, междуэтажный и венчающие карнизы, лопатки, прямоугольные ниши, керамическое панно «Звезда» на главном фасаде, каменные площадки входов;
	На основании натурных обследований каменные площадки входов относятся к периоду постройки 1929 году.

	5.
	материал и характер отделки фасадных поверхностей 1929 года (декоративная терразитовая штукатурка, окраска);
	материал и характер отделки фасадных поверхностей 1929 года (декоративная терразитовая штукатурка, окраска);
	Без изменений

	6.
	колористическое решение фасадов 1929 г. (уточняется по данным натурных реставрационных исследований);
	колористическое решение фасадов 1929 г. серая терразитовая штукатурка со слюдой уличных фасадов, темно-серая терразитовая штукатурка с мраморной крошкой торцевого фасада, черная терразитовая штукатурка с углем цоколя уличных и торцевого фасада.
	На основании натурных обследований

	7.
	оконные проемы 1929 года, их расположение, габариты, характер заполнения;
	оконные проемы 1929 года, их расположение, габариты, характер заполнения;
	Без изменений

	8.
	сохранившиеся деревянные заполнения дверных проемов 1950-ых гг. со скобяными приборами;
	сохранившиеся деревянные заполнения дверных проемов 1930-х и 1950-х гг. со скобяными приборами;
	На основании натурных обследований

	9.
	пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен, перегородок и перекрытий 1929 г.;
	пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен, перегородок и перекрытий 1929 г. и 1943 г.;
	На основании натурных обследований

	10.
	капитальные стены, перегородки и перекрытия 1929 г, их конструкция и материал;
	капитальные стены, перегородки 1929 г, их конструкция и материал;
	Без изменений

	10.
	капитальные стены, перегородки и перекрытия 1929 г, их конструкция и материал;
	Перекрытия: 1903 г. (своды монье) – материал и местоположение; 1929 г. (деревянные) - материал и местоположение; 1943 г. -конструктивная схема и местоположение;
	На основании инженерных обследований

	11.
	лестницы 1929 г., их месторасположение, конструкция, материал, художественное решение ступеней и ограждений;
	лестницы 1929 г., их месторасположение, конструкция, материал, художественное решение ступеней и ограждений;
	Без изменений

	12.
	декоративное оформление  интерьеров 1929-1950 гг., включая наливные полы с латунными раскладками, облицовку стен натуральным мрамором, искусственный мрамор, живописные плафоны, лепнину;
	декоративное оформление  интерьеров 1929-1950 гг., включая наливные полы с латунными раскладками, облицовку стен натуральным мрамором, искусственный мрамор, живописные плафоны, лепнину;
	Без изменений

	13.
	осветительные приборы 1950-х гг.
	осветительные приборы 1950-х гг.
	Без изменений



В соответствии с новой редакцией предмета охраны предлагается расширенная и проработанная схема зон и элементов памятника.
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