Для всех ТЗК:
В последнем абзаце Введения есть запись – Работы по обследованию проводились в июле 2021 г. специалистами ООО «Промтерра». В штампах указана дата составления отчета 08.2022 и дата Изм. №1 01.12.21.
В выводах добавлен пункт – Согласно СП22.13330.2016 (Табл. К1, Прил. К) предельная дополнительная максимальная осадка составляет __мм; относительная разность осадок – _____.
[bookmark: _GoBack]Программа обследования заменена на согласованную.

· Для ул. Воздвиженка 4_7 стр. 1 (ТД «Моховой»):
Нормативное состояние – из отчета по результатам технического обследования наземных конструкций, фундаментов и грунтов оснований, выполненного в 2015 г. ООО «Перспектива» (п.5.1 – выводы из отчета, Прил.И – Сам отчет, Прил. К – Актуализация). В настоящем отчете состояние ограниченно-работоспособное.
Трещины в перекрытиях подземных этажей обозначены как усадочные в п.5.4, в Ведомости дефектов Прил.Е. 
В п.7  Рекомендации… исправлен п.5  на Мониторинг трещин.

· Для  Романов переулок, д. 2/6 стр. 3 (Усадьба)
Разрушение кладки стены подвала в осях Ж‑И/9‑10 (Фото 33 в Ведомости дефектов Прил.Е.) переведено в ограниченно-работоспособное состояние. Упоминание о ней убрано из п.5.2, п.6 (Выводы) и п,7 (Рекомендации..)




