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	 БЛОК Б 

	5002
	КОМНАТА ОТДЫХА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork 460011 50 л
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 


	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	18.2
	Стол обеденный
Габариты: 500х900х750мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	 
	 

	21
	Стул
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	16
	 
	 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	 
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	Б40
	Стол холодильный среднетемпературный с нижним агрегатом
Габариты:1375х600х850
Ру-0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
	TMi3-G
	
	POLAIR
 (Россия)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В. 

	Б44
	Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал". Н/Сталь (AISI 430 - 1 мм), две двери, полка - н/сталь 
Габариты: 1000х600х850
	СЗU1006БР	
	
	SIMECO 
(Россия)
	шт.
	1
	 
	 

	Б45
	Микроволновая печь, корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
Габариты: 368х349х216
Ру- 1,55 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
	RCS511TS
	
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В.  

	Б46
	Стеллаж настенный
Габариты: 800х300х500
	СН0803
	
	SIMECO (Россия)
	шт.
	1
	 
	 

	Б48
	Кофемашина, Суперавтомат
Габариты: 330х520х600
Ру-  2,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
	PRONTOBAR 1 GRINDER AD 
	
	Nuova Simonelli (Италия)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В.   
Подвод холодной воды  D=1/2”; отвод в канализацию D=50 мм

	Б50
	Шкаф холодильный среднетемпературный
Габариты: 606х630х1730
Ру-0,12 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
	DM104-Bravo
	
	POLAIR (Россия)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В.  

	Б51
	Льдогенератор кубикового льда
Производительность, 22 кг/сут, вместимость бункера 4кг,  водяное охлаждение	
Габариты: 355х404х595
Ру-  0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
	ACB2204B W
	
	APACH 
Италия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В
Подвод холодной воды  D=1/2”; отвод в канализацию D=50 мм

	Б51.1
	Подставка под льдогенератор	
400х500х160
	П0405_160
	
	SIMECO (Россия)
	шт.
	1
	
	

	Б52
	Бак для мусора передвижной. Нерж. сталь AISI 304 - 1 мм. Объём V=50 литров. D=380х600мм	
	БМ50К
	
	SIMECO (Россия)
	шт.
	1
	
	

	С22
	Соковыжималка для твердых плодов, универсальная
Габариты: 420х320х230
Ру-  1,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
	S-800
	
	BORK 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В.  

	Б54
	Соковыжималка для цитрусовых
Ру-  0,12 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
	Z-800
	
	BORK 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В.  

	Б55
	Витрина холодильная среднетемпературнная 
Габариты:950х740х1265 
Ру-  0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
	VS-0,95 VENETO
	
	МХМ 
(Россия)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В

	Б56
	Весы электронные 	
платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов, до 5кг. 
Габариты:350х325х105
Ру-  0,007 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
	AD-5	
	
	CAS, Корея
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В.  

	Б32
	Фильтр-водоумягчитель воды	, объём V=12 литров, шлангами и переходниками не комплектуется. Входной и выходной штуцера 3/8".
Габариты: 190x255x500
Ру-  0,2 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
	DVA12
	
	Италия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В 
Подвод холодной воды  D=1/2”

	Б58
	Онлайн касса, кассовый накопитель, монитор
Ру-  0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В.   

	Б59
	Мармит передвижной с комплектом гастроёмкостей и крышками.	Нерж. Сталь. Пароводяной на 2 GN 1/1-200.  Температура +30 °C /+110 °C.  Открытый. Диаметр колеса 125 мм. 2 неподвижных ролика, 2 поворотных ролика с тормозами.
858х675х900
Ру-  0,94 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
	ZUB 2	
	
	RIEBER 
Германия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В.   

	Б60	
	Буфетная стойка,с карнизом (Г-образная),  Металло каркас. Рабочая столешница из нержавеющей стали.  С раковиной для мытья рук (поз. 61) . Отделка по согласованию с заказчиком
Габариты: 7290х875х870(1100)
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Б61
	Мойка встраиваемая
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50мм

	Б62
	Электрокипятильник накопительный, заливной, 30л
Габариты: 306х306х605
Ру-  3,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
	КВЭ-30	
	
	ОАО "Чувашторгтехника»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл.

Подвод холодной воды  D=15; отвод в канализацию D=50мм

	Б63
	Модуль задний с зеркалом.
Габариты: 940х640х870(2200)
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Б64
	Смеситель с душем на выдвижном шланге.
	R0201020206
	
	Monolith (Италия)
	шт.
	1
	
	

	5003
	ПОМЕЩЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ТОВАРОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Б1
	Весы электронные товарные до 150 кг
Ру-  0,007 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
	DB-150
	
	CAS
Корея
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В.   

	Б2
	Тележка сервировочая. Габариты: 800х500х950мм
	ТСТ20805П
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	 
	 

	Б3
	Шкаф холодильный с глухой дверью; 0...+6С;
Габариты: 697х620х1960
 Э1Ф; 220; N=0,35кВт
Вес – 95 кг.
	CM105-S
	
	ООО «Торговый Дом ПОЛАИР»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В 

	Б4
	Шкаф низкотемпературный  с глухой дверью; -18...-22С;
Габариты: 697х695х1960
 Э1Ф; 220; N=0,55кВт
Вес – 102 кг.
	CВ105-S
	
	ООО «Торговый Дом ПОЛАИР»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В 

	Б5
	Шкаф - двери купе, сталь AISI 430 - 1 мм. Двери купе. Три полки - н/сталь., 1200х600х1800
	Ш1206К	
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	 

	5004
	УБОРНАЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 50 л
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок для сумок и вещей 
	 
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	5005
	ПОМЕЩЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРОДУКТОВ 
К РЕАЛИЗАЦИИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Б19
	Подтоварник, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Распределенная нагрузка до 400 кг/м. кв.. Каркас труба 40х40
Габариты: 1000х400х300
	ПТЕ1004
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	 

	16
	Облучатель бактерицидный
Габариты: 950х70х135мм
220В; 1Ф; 0,06кВт
	ОБН-150
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод и выключатель

	231
	Рукомойник, Н/Сталь AISI 304. Бедренный. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Настенное крепление. Смеситель и сифон в комплекте.  Гофра труба в комплект не входит. 
Габариты: 400х400х250
	РБ4Х4	
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Б22
	Ванна моечная двойная, Серия "БИЗНЕС". Сварная конструкция. Н/Сталь,.Двойная с бортом. Ванна  цельнотянутая -500х500х300 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300.   Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется.
Габариты: 1200х700х850	
	ВМ2E1207
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	 Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	С36
	Душирующее устройство, Смеситель, "елочка", с керамическими кран-буксами, душем, поворотным гусаком длиной 250 мм. Крепление к столу.
	Mixer tap L+shower A		
	
	BISARO 
(Италия)
	шт.
	1
	
	

	Б24
	Полка для разделочных досок, н/сталь AISI 430, для 4-х досок, габариты: 300х400х300	. 
	ПН0304Д
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	

	Б25
	Стеллаж со сплошной полкой, Н/Сталь AISI 430 - 1 мм. 
Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. 
Габариты: 700х500х1800
	СТПС40705
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	 

	С7
	Нейтральный элемент, корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. Две двери. 
Габариты: 800х730х870мм.
	PK 70/80 PL-P
	
	MODULAR Италия
	шт.
	1
	
	 

	Б27
	Плита электрическая индукционная. 	Две зоны нагрева 2х3,5, закрытый шкаф, нерж. сталь	
Габариты: 400х730х870
Э3Ф; 380; N=7,0кВт	
	PK 70/40 IND-P
	
	MODULAR Италия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети 
через электроввод. 

	Б28
	Нейтральный элемент, корпус нерж. сталь, закрытый стенд, одна дверь.
Габариты: 400х730х870	
	PK 70/40 PL-P
	
	MODULAR Италия
	шт.
	1
	 
	 

	Б30
	Подставка под пароконвектомат, 9х1 уровней направляющих для гастроемкости GN1/1, н/сталь
Габариты: 845х725х850 
	ПО1ПК0807GN1/1_850
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	

	Б31
	Пароконвектомат, 6 уровней GN 1/1,парогенератор, сенсорное управление 
Габариты: 875х792х786
Э3Ф; 380; N=11кВт		
	4 easyDial 6.10 EB
	
	Convotherm (Германия)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.
Подвод холодной воды D=3/4”, отвод в канализацию D=50 мм.

	Б32
	Фильтр-водоумягчитель воды	, объём V=12 литров, шлангами и переходниками не комплектуется. Входной и выходной штуцера 3/8".
Габариты: 190x255x500
Ру-  0,2 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
	DVA12
	
	Италия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В 
Подвод холодной воды  D=1/2”

	Б33
	Зонт приточно-вытяжной, нерж. сталь AISI 430  Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жироулавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды.
Габариты: 1800х1000х350	
	ЗПВП1810
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	Объем подаваемого воздуха - 800 м3/час;
Объем удаляемого воздуха – 1250 м3/ч

	Б34
	Шпилька передвижная, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х20. 18 уровней. 4 колеса. Для гастроёмкостей  GN1/1
Габариты: 375х540х1800
	Ш18КGN1/1
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	

	Б35
	Стол-холодильник среднетемпературный с бортом	, нерж. сталь. Одна камера. Две глухие двери. Объем V=350л., тем-ра  - 2/+8  град. Хладагент R-290
Габариты: 1300х700х850
Э1Ф; 220; N=0,527кВт	
	TRLA2TNNS
	
	MODULAR Италия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В 

	С3
	Шкаф навесной закрытый -двери распашные
Габариты: 700х400х600		
	ШН0704Р
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	

	Б37
	Слайсер, нож d=250, нарезка 0-15
363х480х368
Э1Ф; 220; N=0,18кВт		
	ES 250
	
	BECKERS Италия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В 

	Б38
	Овощерезка, 375об/мин,до250кг/ч,до5кг/мин,комплект дисков  доп. опция.
Габариты: 320х350х590	
Э1Ф; 220; N=0,55кВт		
	CL50
	
	Robot Coupe Франция
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В 

	Б39
	Стол производственный с бортом, нижняя полка, нерж сталь
Габариты: 1000х700х850
	CU1007БП
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	

	Б40-1
	Держтель магнитный для ножей,  две магнитные полосы. Цвет черный. Длина: 45см			
	1971000
	
	SANELLI 
Италия
	шт.
	1
	
	

	Б52
	Бак для мусора передвижной. Нерж. сталь AISI 304 - 1 мм. Объём V=50 литров. D=380х600мм
	БМ50К
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	

	Б56
	Весы электронные 	
платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов, до 5кг. 
Габариты:350х325х105
Ру-  0,007 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
	AD-5
	
	CAS, Корея
	шт.
	2
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В.  

	5006
	МОЕЧНАЯ ПОСУДЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75
"Азов" 
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В.   

	Б10
	Стол для сбора отходов , серия "Универсал". С бортом. Отверстие по центру. Н/Сталь.(AISI 430 - 1 мм) Каркас из трубы 40х40мм Столешница усилена ламинированной ДСП плитой Обвязка. Сварная конструкция.
Габариты: 600х600х850	
	СОU0606Б
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	 

	Б11
	Ванна моечная двойная.  Серия "БИЗНЕС». Сварная конструкция.  Н/Сталь, двойная с бортом. Ванна  цельнотянутая -400х400х280 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. В правой ванне отверстие для слива 90 мм  Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется.
Габариты: 1000х600х850	
	ВМ2E1006
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Б12
	Измельчитель отходов. Монтаж на сливное отверстие в моечной ванне диаметром D=90 мм, Скорость вращения диска: 1425 об/мин. объем перемалывающей камеры 1005мл, авто-реверс	, d=205, h=312
Э1Ф; 220; N=0,52кВт		
	Evolution 100
	
	In Sink Erator США
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В.    

	Б13
	Полка для сушки тарелок и стаканов, открытая, н/сталь AISI 430, 2 уровня. Нижняя полка на 35 тарелок, верхняя полка перфорированная для стаканов.		
Габариты: 900х330х580	
	ПН0903ТС
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	 

	С37
	Машина посудомоечная, корпус нерж. сталь.  6 программ. Производительность до 450 тарелок в час.  Фронтальная загрузка. Размер корзины 500х500. Встроенные дозаторы моющего и ополаскивающего средств, водоумягчитель. Лампа для стерилизации приборов.			
Габариты: 600x610x850
Э3Ф; 380; N=6,7 кВт		
	Excel 500 DA Cutlery
	
	SILVER 
Италия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 3-х фазную розетку.   
Подвод холодной воды  D=15мм; отвод в канализацию D=50 мм 

	Б15
	Подставка под посудомоечную машину, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас - труба 40х40 мм. 2 уровня направляющих под кассеты
Габариты: 600х600х510
	ПО1ПМ0606
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	 

	Б16
	Зонт вытяжной , нерж. сталь AISI 430, конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением  55 Па. Жиросборник.  Без отверстий под воздуховоды.	
Габариты: 600х800х350		
	ЗВП0608
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	Объем удаляемого воздуха – 600 м3/ч

	Б17
	Стеллаж со сплошной полкой, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная.	
Габариты: 1300х500х1800		
	СТПС41305
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	

	Б18
	Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал", н/сталь (AISI 430 - 1 мм). Две двери. Каркас из трубы 40х40мм. Столешница усилена ламинированной ДСП плитой и ребром жёсткости. Полка - н/сталь
Габариты: 800х600х850	
	СЗU0806БР
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	

	231
	Рукомойник, Н/Сталь AISI 304. Бедренный. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Настенное крепление. Смеситель и сифон в комплекте.  Гофра труба в комплект не входит. 
Габариты: 400х400х250
	РБ4Х4	
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	С36
	Душирующее устройство, Смеситель, "елочка", с керамическими кран-буксами, душем, поворотным гусаком длиной 250 мм. Крепление к столу.
	Mixer tap L+shower A
	
	BISARO 
(Италия)
	шт.
	1
	
	

	Б52
	Бак для мусора передвижной. Нерж. сталь AISI 304 - 1 мм. Объём V=50 литров. D=380х600мм
	БМ50К
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	

	5007
	УБОРНАЯ ПЕРСОНАЛА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 50 л
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	133
	Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (Габариты:400х490х1850мм	
	ШР-12/400
	
	ВСК"ПАКС-металл
	шт.
	2
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152Г
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 350мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	 Б/Н
	Крючок для сумок и вещей 
	 
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	 


	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм


*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК
САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛОВ, ДУШЕВЫХ УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК.
ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.1-СО5( Б)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Спецификация 
оборудования и мебели
5этажа. Блок Б
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	1
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Инв.№ подл.
	Подпись и дата
	Взам.инв.№
	
	Разработал
	Бабкина
	
	01.23
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Инв.№ подл.
	Подпись и дата
	Взам. инв.№
	
	
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.1-СО5( Б)
	Лист

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14



image1.png
«MeaTexKoHcaam»





