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	БЛОК БВ

	4001
	Предоперационная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	3
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	HT Labor
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе:
	HT Labor+ Hospitaltechnik AG,

Германия
	
	ООО «Вайсс Климатехник»
	компл
	1
	
	

	
	Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая)
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Ревизионные герметичные люки для стеновых панелей 

размером 300 х 600 мм Исполнение: оцинкованная сталь с порошковым покрытием
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из нержавеющей стали для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из нержавеющей (дверцы без стеклянных вставок) Тип 1 Размер 920x2100x560 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Дверь медицинская с автоматическим приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, распашная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 900 мм, высота 2100 мм. Полотно двери с порошковым напылением в цвет по выбор заказчика.
	
	
	
	шт.
	1
	
	Заземление: 1x6 мм²

Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц

Предохранитель: 10 А

оставить  свободного конец 1 м



	
	Смотровой оконный элемент дверной без встроенных жалюзи, размер 400*1500 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильники для общего освещения чистой зоны без электронного регулятора освещенности в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	шт.
	2
	
	К выключателю (предоставляется заказчиком) подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 0,5м. К светильнику проложить кабель от выключателя 3x1,5mm²

	
	Система для обработки рук медперсонала из композитных материалов (медицинские мойки) в комплекте со специальной сантехнической арматурой, фильтрами воды и дозаторами дезинфицирующих средств, регуляторами температуры и потока подаваемой воды, автоматическими или механическими. Блок на 3 раковины
	
	
	
	компл.
	1
	
	Подключения: слив DN=50мм 

Горячая и холодная вода DN= 20мм



	
	Зеркальные стеновые панели влагостойкие (для установки над зоной хирургической мойки)
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	4002
	Малая операционная
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Стол Боброва, инструментальный нерж.сталь (в т.ч. каркас). Габариты: 1500х650х900 мм
	арт. 326711
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	19.9
	Стол медицинский для анестезиолога, из нержавеющей стали, с 3-мя выдвижными ящиками, распашной дверкой  и нишей, один ящик с замком, на колесах,

Габариты: 1070х560х820мм
	БТ-СТНА-105
	
	Россия 
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь

Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	42
	Аппарат для интраоперационной реинфузии крови крови

1Ф; 220 В; 0,4 кВт                        
	CATS.mart
	
	Fresenius, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	44
	Аппарат лазерный тулиевый •Мультидиодный аппликатор с оптической группой, состоящей из 3-ёх MLS источников мощностью до 3.3 Вт; •Целевая зона диаметром 5 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Аппликатор с оптической группой, состоящей из 1-го источника MLS — мощность до 1,1 Вт; •Целевая зона диаметром 2 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Цветной сенсорный LCD дисплей высокого разрешения; •Удобный и понятный пользовательский интерфейс; •Размеры и вес: 68 х 42 х 145 см, 27 кг; •Питание: Литий-полимерный аккумулятор;   •Внешний блок питания 18 В, 50 ВА.
	MLS М6
	
	ASA S.r.L, Италия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	45
	Подставка с одним тазом
	ДМ6-014-05
	
	Доктор Мебель, Россия
	шт.
	1
	
	

	52
	Дефибриллятор-монитор

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	BeneHeart D3
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220В  через встроенный  блок питания

	62
	Литотриптер

1Ф; 220 В; 0,2 кВт                        
	Swiss Lithoclast Master
	
	EMS, Швеция
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	71
	Монитор пациента 

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	BeneVision N15
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	73
	Морцеллятор с морцескопом для лазерных энуклеаций, в составе:

- Оптика Hopkins, жесткая со стеклянными линзами 12°, 4 мм, 30 см;

- Оптика Hopkins, 6 °

-Тубус KARL STORZ, резектоскопа, 26 Fr.  с быстросъемным замком

-Адаптер, для использования с внешними тубусами резектоскопа 27050 SC/SD

- Обтуратор, стандартный

- Обтуратор, оптический с каналом 6 Шр 24/26 Шр

- Рабочий элемент, по KUNTZ

- Аппарат универсальный электромеханический хирургический UNIDRIVE S III,  моторная система, урологический комплект

-Наконечник DrillCut-X II URO,

-Корзинка, проволочная для чистки, стерилизации и хранения принадлежностей шейверной системы

- Лезвие шейвера, овальное режущее отверстие, 4 мм, длина 40 см

- Клапан сжатия для трубки S-PILOT,

- Набор трубок для аспирации дыма, газа и жидкости, для одноразового применения, стерильные, S-PILOT (УРО/ГИН)., 10 шт./уп.

-Помпа эндоскопическая Unimat 30 , аспирационная

-Емкости пластиковые, 2 штуки по 5 литров каждая с переключателем (Медела АГ, Швейцария)

-Емкости пластиковые, для гистологического материала (10 шт. в упаковке) (Медела АГ, Швейцария)

-Переходники, для фиксации трубки от аспиратора на емкости и создания герметичного соединения. Упаковка из 10 штук. (Медела АГ, Швейцария)

Рекомендуемые принадлежности для ручной очистки, дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации

-Масло для смазки,

-Ср-во смаз. спец. для кранов,

-Чистящие и моющие средства "Neodisher": neodisher IP Spray  (неодишер ИП Спрэй), Масло для смазки инструментов, флакон аэрозоль с насадкой 0,4л

-Щетка, чистящая, длина 35 см, наружний диаметр 11 мм, (ООО "НПК "Юни-тек", Россия)

-Щетка, чистящая, длина 35 см, наружний диаметр 7 мм, (ООО "НПК "Юни-тек", Россия)

-Щетка, чистящая, длина 50 см, наружный диаметр 7 мм, (ООО "НПК "Юни-тек", Россия)

-Щетка для чистки, для острых браншей - 5 шт./уп.

-Контейнер, пластиковый для стерилизации

-Корзинка, проволочная для чистки дезинфекции, стерилизации и хранения оптик

-Контейнер, пластмассовый, 515 x 237 x 65 мм
	
	
	KARL STORZ GmbH&Co, Германия
	шт.
	1
	
	

	74
	Наркозно-дыхательный аппарат

РУ-220В,1Ф+N+PE, 7А
	A7
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В. 

Подключение к сжатому воздуху, кислороду и закиси азота с давлением  3,6 бар (4 бар), через DIN разъёмы на панели мед. Газов (консоль)

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	82
	Подставка с двумя тазами
	ДМ6-014-06
	
	Доктор Мебель, Россия
	шт.
	1
	
	

	86-1
	Резектоскоп урологический, в составе:

- Тубус KARL STORZ, для резектоскопа, 26 Шр.;

- Тубус KARL STORZ, внутренний для 26 Шр4

- Адаптер, набор конусов  LUER;

- Трубка,  для ирригации, диам. 9 мм, 140 cm;

- Тубус KARL STORZ, внутренний для 26 Шр;

- Трубка,  для аспирации, 12 мм, 140 см

- Трубка,  для промывания, 80 см

- Обтуратор, стандартный 
-Обтуратор, оптический
-Кабель биполярный, для резектоскопии 4,5 м («БОВА-электроник ГмбХ&Ко.КГ», Германия)
- Контейнер, для стерилизации и хранения петель и электродов
- Рабочий элемент, резектоскопа, биполярный, пассивный
- Рабочий элемент, биполярный активный, без принадлежностей
- Оптика Hopkins, жесткая со стеклянными линзами 12°, 4 мм, 30 см
- Оптика Hopkins, 30°, 4 мм
- Электрод биполярный, петля 24 Шр.FA/BA, 6 шт. / уп.
- Электрод биполярный, режущая петля, 10 шт/уп
- Электрод биполярный, коагулирующий, BA / FA, 6 шт. / уп.
- Вапоризационный электрод HALF MOON, биполярный, 24 Шр, 6 шт. / уп.
Опция: специальные петли для ТУР мочевого пузыря

- Электрод биполярный, петля, 24 Шр.FA/BA, 6 шт. / уп.
- Электрод биполярный, петля, 24 Шр., 6 шт. / уп.
- Электрод биполярный, петля, прямоугольная, 24 Шр., 6 шт. / уп.
Опция: петля для биполярной электроэнуклеации

- Электрод биполярный, для трансуретральной энуклеации простаты, 6 шт. / уп.
Опция: дополнительная комплектация 27/28Шр.

- Тубус KARL STORZ,  резектоскопа 28Fr., комплект
- Обтуратор, стандартный
- Обтуратор, оптический 27/28 Шр. 
- Электрод биполярный, петля, резектоскопа, 27 Шр., 6 шт. / уп.
Аксессуары

- Расширитель, меатуса, с измерительной шкалой
- Эндошприц, по REINER-ALEXANDER, 150 мл
- Колба, для 27218 LO
- Адаптер, для использования  шприца с внешним тубусом резектоскопа 27050SC, 27050SD и 27054SC
- Стержень, пирамидальный
- Колпачок уплотняющий, тефлоновый уплотнитель
Опция: надлобковый дренаж
- Обтуратор, атравматический по LEUSCH для 24/26 Шр
- Обтуратор, оптический с каналом 6 Шр 24/26 Шр 
Цистоуретроскоп
-Оптика Hopkins, 0°, 4 мм
-Оптика Hopkins, 30°, 4 мм
-Оптика Hopkins, 70°,  4 мм
-Тубус KARL STORZ, для цисто-уретроскопии, 22 Шр.
-Обтуратор, оптический для тубусов 22 Шр
-Тубус KARL STORZ, для цисто -уретроскопа, 20 Шр.
-Обтуратор, оптический для тубусов 20 Шр
-Тубус KARL STORZ, для цисто уретроскопа, размер 17 Fr.
-Переходной мостик, с 1 инструментальным каналом
-Механизм отклоняющий,  с ускоренным регулированием
-Колпачок уплотняющий, резиновый, 1.2 мм, 10 шт./уп.
-Щипцы KARL STORZ, захватывающие для удаления 7 Шр
-Выкусыватель биопсийный, 7 Шр.
-Ножницы, 7 Шр.
-Щипцы KARL STORZ, захватывающие, 5 Шр. 40 см, гибкие 
-Выкусыватель биопсийный, 5 Шр., 40 см, гибкий
-Канюля KARL STORZ, инъекционная, гибкая, 6  шр
-Адаптер, переходник для уретроскопии
-Электрод монополярный, коагуляционный, 5 Шр.
-Электрод монополярный,  игольчатый, 7 Шр.
-Щипцы оптические, захватывающие  
-Выкусыватель биопсийный, оптический, монополярный ВЧ коагул
-Захват корзинчатый для камней, многоразовый
-Эндошприц, по REINER-ALEXANDER, 150 мл
-Колба, для 27218 LO
Рекомендуемые принадлежности для ручной очистки, дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации
Ср-во смаз. спец. для кранов, 
Чистящие и моющие средства "Neodisher": neodisher IP Spray  (неодишер ИП Спрэй), Масло для смазки инструментов, флакон аэрозоль с насадкой 0,4л
Щетка, чистящая, длина 35 см, наружний диаметр 11 мм, (ООО "НПК "Юни-тек", Россия)
Щетка, чистящая, длина 35 см, наружний диаметр 7 мм, (ООО "НПК "Юни-тек", Россия)
Щетка для чистки, для острых браншей - 5 шт./уп.
Контейнер, пластиковый для стерилизации
Контейнер, пластмассовый, 515 x 237 x 65 мм
	
	
	KARL STORZ
	комп.
	1
	
	

	91
	Система согревания пациент, конвекционная(тележка, блок обогрева воздуха, стерильное одеяло для взрослого)
	Warm Touch 6000
	
	Medtronik
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	92
	Система флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая (С-дуга)

Общая мощность – 15кВт
	PHILIPS ZENITION 70
	
	Philips Healthcare
	шт.
	1
	750
	Подключается к сети через группу 2-хполюсных розеток с заземл. контактом 220В

	95
	Стойка с сосудом для подогрева растворов и крови, мобильная с термостатом в комлекте с инфузионной системой B-Braun
	Barkey
	
	B-Braun
	компл.
	1
	
	

	100
	Операционная система со сменными столешницами Vanto с принадлежностями, в составе: колонна мобильная с интегрированнной панелью управления

Габариты: 2060х590х600-950 мм
	Vanto
	
	OPT SurgiSystems S.r.l.
	шт.
	1
	
	Встроенный литий-ионный аккумулятор

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	108А
	Стул пневматический с регулировкой высоты, с вариантами выбора цвета
	ДМ-5-004-03
	
	Доктор Мебель, Россия
	шт.
	2
	
	

	109А
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-08
	
	Доктор Мебель, Россия
	шт.
	2
	
	

	116
	Ультразвуковой аппарат. Вес консоли (кг) 4 Высота консоли, мм 282 Ширина консоли, мм 274 Толщина консоли, мм, 56 Напряжение 220В/50 Гц  Максимально потребляемая мощность (ВА) 180
	Logiq E R8
	
	GE Healthcare
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	118
	Ультразвуковой гормонический скальпель
	Sonicision с системой FT10
	
	Medtronik
	шт.
	1
	
	

	120
	Фиброуретроскоп, в составе:

-Видеоуретерореноскоп гибкий Flex-XC, в составе

-Фиксатор лазерного волокна, в составе

-Щипцы гибкие захватывающие, с 2-мя подвижными браншами, 3 Fr, длина 100 см

 -Щипцы гибкие биопсийные, с 2-мя подвижными браншами, 3 Fr, длина 100 см

-Зажим,  корзинчатый захват нитиноловый, 1,9 Шр.

-Зажим, корзинчатый захват, 2,5 Шр.

-Электрод монополярный,  коагуляционный 3 Шр.

-Контейнер пластмассовый для гибких эндоскопов

-Щетка для очистки канала эндоскопа одноразовая, двусторонняя, c шариком, нестерильная, диаметр тубуса 0,9 мм, диаметр щетины 2,0 мм, длина 230 см («Уилсон Инструментс (Шанхай) Ко., Лтд.», Китай)    
	
	
	KARL STORZ
	комп.
	1
	
	

	121
	Фиброцистоскоп, в составе:

-Видеоцистоуретроскоп гибкий HD-VIEW, 

-Щетка для очистки канала эндоскопа одноразовая, двусторонняя, c шариком, нестерильная, диаметр тубуса 1,5 мм, диаметр щетины 3,0 мм, длина 230 см («Уилсон Инструментс (Шанхай) Ко., Лтд.», Китай)

-Клапан аспирационный, одноразовый, 20шт./уп. 

-Клапан аспирационный, многоразовый

-Фиксатор лазерного волокна, в составе

-Захват корзинчатый для камней, одноразовый, 

-Щипцы захватывающие, 

-Щипцы биопсийные
	
	
	KARL STORZ
	комп.
	1
	
	

	138
	Электрокоагулятор хирургический

Габариты: 390х436х182мм

1Ф; 220 В; 0,6 кВт                        
	ME 402 maxium
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	138А
	Аппарат лазерный хирургический настольный

Габариты: 220х380х260мм

1Ф; 220 В; 350ВА                        
	Biolitec

Ceralas E15
	
	CeramOptec Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	138Б
	Ультразвуковой аппарат для лечения геморроя 

Габариты электронного блока: 385х140х260мм

1Ф; 220 В; ≈0,5 кВт                        
	HAL-DOPPLER II
	
	A.M.I., 

Австрия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	192К2
	Радиоволновой электрохирургический аппарат ЭХВЧ                      Габариты: 238х178х413 мм

 Максимальная выходная мощность – 120 Вт           
Вес – 11 кг
	Сургитрон 4.0 МГЦPELLEVE S5-IEC 
	
	Ellman Int., США
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	218
	Док-станция прикроватная на 4 слота: 

Шприцевой насос BeneFusion SP5 - 2 шт. 

Волюметрический насос BeneFusion VP5 - 2 шт
	BeneFusion DS5 Basic Dock
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	

	230
	Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический на передвижной стойке, 4 резервуара объемом по 2500 мл, производительность (свободный расход воздуха) 55 л/мин, в комплекте ножная педаль . Пластиковый корпус, мобильная хромированная стойка на пятилучевой колесной опоре с площадкой для крепления отсасывателя; вакуумный насос безмасляного мембранного типа, ручка-регулятор разрежения, стрелочный вакуометр (индикатор разряжения), поплавковая защита от переполнения банки-сборника, антибактериальный фильтр; разрежение, создаваемое в ёмкостях 85 кПа; время работы 8 часов; уровень звукового давления 65 дБ

Ггабариты со стойкой: 640х1250х640 мм 

1Ф; 220 В; 400ВА                        
	Record 55 DDS
	
	ATMOS
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	391
	Система обогрева пациента на гелевой пластине
	Рамонак-03
	
	ОДО "ТахатАкси", Республика Беларусь
	
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В (на консоли)

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	2
	
	Учитывается 

в разделе ЭО

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	КомП
	Компьютер безвентиляторный защищенный панельный, сенсорный экран не менее 17”, исполнение IP66/IP69K со всех сторон, корпус нержавеющая сталь 316 

Канал интернет. Входное напряжение 12 – 36 В DC 

Возможности монтажа на стену, VESA

РУ ≈0,7кВт; 1Ф; 220 В
	GOT-817L-511-C-DC 
	
	AXIOMTEK
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	OR-1
	Комплект оборудования интегрированной операционной, в составе: 

- Система компьютерная для уст. необх. пар-ов мед. обор-я, осуществл. телекоммуникации и обм. инф. в операционной KARL STORZ OR1 NEO с принадлежностями;

- Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ERTXL2U Line-Interactive 1500VA/1500W USB, RS-232, EPO, Dry, SNMPslot (10 х IEC С13) (12V / 9AH х 4);

- Серверы, тип XComPLX,

- Персональный компьютер (системный блок) Intel NUC, торговой марки: Intel, модель: NUC7i7DNK, США, 

- Аудио апп-ра студ. професс.: установки обработки звук. сигнала: торг. марки BEHRINGER, модель UMC22 , 

- AJA U-TAP-SDI порт.устр. захвата видео до1080р60 через HDMI с интерф-сом USB 3.0.Питание от USB-шины, 

- Чехол для  монитора для 31/32" 

- USB адаптер для АСС, 

-Держатель для камеры, 

Чехол защитный одноразовый Karl Storz для 21.5" монитора Touch Screen 
	
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	комп.
	1
	
	

	
	Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS
	
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	шт
	1
	
	

	
	Консоль жизнеобеспечения медицинская потолочная ORbiter с одной консолью с двумя кронштейнами, 800 - 800
	
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	шт
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)

Подвод 

кислорода, 

сжатого воздуха- 4 бар,

вакуума,

закиси азота, 

отвод наркотических газов.

	
	Консоль жизнеобеспечения медицинская потолочная ORbiter с одной консолью с двумя кронштейнами
	
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	шт
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.

РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)

Подвод 

углекислый газ

вакуума, 

сжатого воздуха (4 и 8 бар)

	ЛАП
	Набор для больших лапароскопических операций, в составе:

Троакары с иглами, игла Вереша, длина 120 мм. Стерильно, 10 шт./уп. 

Игла Вереша, длина 150 мм. Стерильно, 10 шт./уп.

Световод, волоконооптический, диаметр 4,8 мм, длина 250см

Троакар, диаметр 11 мм

Троакар, диаметр 6 мм, 10.5 см 

Гильза, редукционная, 11/5 мм

Адаптер, переходник, 11/5 мм

Щипцы CLICKLINE, для захвата

Щипцы CLICKLINE, для захвата по KELLY

Щипцы CLICKLINE, для захвата по REDDICK-OLSEN

Вставка рабочая KARL STORZ, щипцы по CORCE-OLMI, диаметр 5 мм, длина 36 см

Щипцы CLICKLINE, для захвата

Ножницы CLICKLINE, крючкообразные

Вставка рабочая CLICKLINE, ножницы

Ножницы CLICKLINE,  по METZENBAUM

Вставка рабочая CLICKLINE, ножницы. Стерильно, 10 шт./уп.

Электрод монополярный, для коагуляции и диссекции

Монополярный высокочастотный кабель

Щипцы RoBi, для захвата и диссекции по KELLY, модель CLERMONT-FERRAND,  специально разработаны для диссекции

Щипцы RoBi, для захвата

Ножницы RoBi, размер 5 мм, длина 36 см

Вставка рабочая RoBi, ножницы

Биполярный высокочастотный кабель

Трубка медицинская, набор, рукоятка для ирригации/аспирации, канюля 5 мм.  Стерильно, 10 шт./уп.

Направитель нити, инструмент шовный, для закрытия ран, 2,8 мм, 17 см

Иглодержатель KARL STORZ, макро по KOH, 5 мм, 33 см 

Иглодержатель KARL STORZ,  макро, по KOH, 5 мм, 33 см 

Эндопетля ЭНДОЛУП (12 шт. в упаковке) (ЭТИКОН Инк., США)

Ретрактор, для печени по NATHANSON большой

Ретрактор, для печени по NATHANSON средний

Зажим ротационный для операционного стола, 28172HR

Держатель, система L-образная, длинная

Зажим малый KSLOCK,28272UKN

Маточный манипулятор

Маточный манипулятор, по CLERMONT-FERRAND

Конус, с резьбой, короткий

Конус, с резьбой, длинный

Вставка рабочая KARL STORZ, для манипулятора, хромопертубация 

Направляющее устройство, анатомическое лезвие, среднее для 26168 D

Направляющее устройство, анатомическое лезвие, длинное для 26168 D

Вставка рабочая KARL STORZ, насадка с конусом

Вставка рабочая KARL STORZ, для манипулятора, атравматичная
	
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	комп.
	2
	
	

	ТЭО
	Набор для трансанальной эндоскопической хирургии (ТЭО), в составе:

Оптика для ректоскопов 7,5 и 15 см
Оптика Hopkins, 30 °
Ректоскоп 7,5 см
Тубус TEO, операционного ректоскопа 
Обтуратор, для ТЕО 
Вставка рабочая TEO, 
Ректоскоп 15 см
Тубус TEO, операционного ректоскопа 
Обтуратор, для TEO 
Вставка рабочая TEO,
Оптика для ректоскопа 20 см
Оптика Hopkins, 30°, 5 мм, 28 см
Ректоскоп, длина 20 см
Тубус KARL STORZ, операционного ректоскопа ТЕО
Обтуратор, для ТEО
Вставка рабочая TEO, 
Лапароскопические инструменты
Щипцы CLICKLINE, для захвата по CROCE-OLMI
Щипцы CLICKLINE, для захвата по KELLY
Ножницы CLICKLINE, 5 мм, 36 см 
Специальные инструменты ТЕО
Щипцы CLICKLINE, для захвата и диссекции, 5 мм, 36 см 
Щипцы CLICKLINE, для захвата и диссекции
Щипцы CLICKLINE, для захвата универсальные "PARROT-JAW®", 5 мм, 36 см 
Щипцы CLICKLINE, для захвата по KELLY
Ножницы CLICKLINE, 
Канюля KARL STORZ, для коагуляции, 5 мм
Канюля KARL STORZ,  для аспирации и коагуляции, 5 мм
Рукоятка KARL STORZ,  с клапаном
Колпачок уплотняющий, комплект для опер. ректоскопа
Аппликатор, 
Иглодержатель KARL STORZ, макро по КОН, 5 мм, 33 см
Иглодержатель KARL STORZ,  макро по КОН, 5 мм, 33 см 
Световод, волоконнооптический, диаметр 3,5 мм, длина 230 см
	
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	комп.
	1
	
	

	ДОГ
	Набор для диагностической и операционной гистероскопии по Bettocchi, 5 мм в составе:
Эндоскоп жесткий HOPKINS для фертилоскопии, направление наблюдения 30°, диаметр 2,9 мм, длина 30 см
Тубус KARL STORZ, операционный, размер 4,3 мм, 5 Шр
Тубус KARL STORZ, наружный, 5 мм.
Адаптер, с замком LUER
Ножницы, 5 Шр.
Адаптер, с замком LUER
Щипцы KARL STORZ, биопсийные и захватывающие, 5 Шр., 34 см 
Выкусыватель биопсийный, 5 Шр., 34 см 
Зонд, пальпатор по BETTOCCHI 
Электрод биполярный, полужесткий, 5 Шр,42 см
Ножницы, тупоконечные, 5 Шр.34 см
Электрод биполярный, шариковый, 5 Шр., 42 см 
Биполярный высокочастотный кабель
Монополярный высокочастотный кабель
Резектоскоп монополярный
Оптика Hopkins, 12°, 4 мм, 30 см.
Тубус KARL STORZ, резектоскопа, 26 Шр.
Трубка,  для ирригации, диам. 9 мм, 140 cm
Адаптер, набор конусов  LUER
Обтуратор, стандартный
Рабочий элемент, двигается при помощи пружины
Монополярный высокочастотный кабель, 300 см. 4 мм.
Контейнер, для стерилизации и хранения петель и электродов
Электрод монополярный,  коaгулирующий игольчатый, 6 шт. / уп.
Электрод монополярный, коагуляционный, 26 Шр., 6 шт. / уп.
Электрод монополярный, коагуляционный, 24 Шр., 6 шт. / уп.
Электрод монополярный, коагуляционный, 26 Шр., 6 шт. / уп.
Петля, режущая, 26 Шр., 6 шт. / уп.
Петля, режущая, 26 Шр., 6 шт. / уп.
Резектоскоп биполярный
Рабочий элемент, биполярный (пассив, только)
Тубус KARL STORZ, резектоскопа, 26 Шр.
Трубка,  для ирригации, диам. 9 мм, 140 cm
Адаптер, набор конусов  LUER
Обтуратор, стандартный
Оптика Hopkins, 12°, 4 мм, 30 см.
Электрод биполярный, петля, 26 Шр., 6 шт. / уп.
Электрод биполярный, петля, режущая, малая, 6 шт. / уп.
Электрод биполярный, коагуляционный  шариковый, 6 шт. / уп.
Контейнер, для стерилизации и хранения петель и электродов
Световод, волоконооптический, с замком, диаметр 3,5 мм, длина 230 см
	
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	комп.
	1
	
	

	FIVE
	FIVE для анестезиологов, в составе:

Видеоэндоскоп гибкий интубационный Five 5,5 мм х 65 см 

Видеоэндоскоп гибкий интубационный Five 4,0 мм х 65 см 

Видеоэндоскоп гибкий интубационный Five 3,0 мм х 51,5 см 

Контейнер пластмассовый для гибких эндоскопов

Видеосистема компактная эндоскопическая TELE PACK +,  с принадлежностями

Тележка медицинская для Telepack+ (ООО "ФАРМАЦИЯ", Россия)
	
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	комп.
	1
	
	

	ВИД
	Комплект для оснащения операционной, в составе:

Видеосистема
Блок видеокамеры эндоскопической IМAGE1 S CONNECT II
Блок видеокамеры эндоскопической IМAGE1 S 4U-LINK, 
Блок видеокамеры эндоскопической IMAGE1 S X-LINK, 
Источник холодного света эндоскопический Power LED Rubina (номер по каталогу TL400)
Педаль управления
Видеоголовка эндоскопическая IMAGE1 S 4U Rubina OPAL1 NIR/ICG
Видеоэндоскоп Tipcam 1 Rubina, OPAL1 NIR/ICG, 4K 3D, угол обзора 30º, длина кабеля 3 м, арт.(REF) 26606BCA
Сетчатый лоток для очистки, стерилизации и хранения видеолапароскопа, TIPCAM®1 S 3D
Оптоволоконный световодный кабель, Ø 4,8 мм, длина 250 см, особо термостойкий, предохранительная блокировка, для TIPCAM 1 S 3D 
Жесткие эндоскопы
Оптика Hopkins, 30°, 10 мм, 31.4 см
Оптика Hopkins, 0°, 10 мм, 31.4 см
Оптика Hopkins, 30°, 5.2 мм, 29.2 см
Оптика Hopkins, 30°, 10 мм, 31.4 см
Эндоскопы жесткие HOPKINS, прямые, угол обзора 0°, диаметр 10 мм, длина 31 см с инструкцией
Эндоскопы жесткие HOPKINS Rubina NIR/ICG, угол обзора 30°, диаметр 10 мм, длина 31 см с инструкцией
Инсуффлятор
Инсуффлятор СО2, модель ENDOFLATOR 50, с принадлежностями
Кабель питания
Троакар, HiCap, диаметр 11 мм
Шланг низкого давления, 6 м
Инсуффляционная трубка, стерилизуемая, длина 2,5 м, внутренний диаметр 9 мм
Фильтры 031122-25, для инсуффляционнных приборов со скоростью потока газа до 50 л/мин, 25 шт/уп.
Набор обогреваемых инсуффляционных трубок с газовым фильтром для одноразового использования, стерильный, 10 шт./ упаковка
Инсуффляционная трубка с газовым фильтром для одноразового использования, стерильная, 10 шт./упаковка 
ЭХВЧ
Электрокоагулятор AUTOCON III 400, 
Педаль управления ножная, двойная педаль для ВЧ блока
Кабель для нейтральных электродов одноразового пользования, стандартный, L=4,5 м («БОВА-электроник ГмбХ&Ко.КГ», Германия)
Нейтральный электрод одноразового пользования, для взрослых/детей ("BOWA-electronic GmbH & Co.KG", Германия)
Нейтральный электрод многоразового пользования для взрослых («БОВА-электроник ГмбХ&Ко.КГ», Германия)
Кабель, для нейтральных электродов многоразового пользования, стандартный, L=4,5 м («БОВА-электроник ГмбХ&Ко.КГ», Германия)
Резиновый ремень («БОВА-электроник ГмбХ&Ко.КГ», Германия)
Кабель для биполярной резектоскопии
Кабель биполярный, для резектоскопии 4,5 м («БОВА-электроник ГмбХ&Ко.КГ», Германия)
Кабель для биполярных щипцов Robi
Биполярный высокочастотный кабель
Кабель для монопоярных LAP инструментов
Монополярный высокочастотный кабель
Кабели монополярные для гистерорезектоскопа
Монополярный высокочастотный кабель, 300 см. 4 мм.
Шнур высокочастотный, монополярный, 300 см, 5 мм 
Кабели для биполярных пинцетов
Шнур высокочастотный, биполярный, 300 см
Шнур высокочастотный, биполярный, 300 см
Биполярный кабель с двумя 2 мм разъемами для биполярных коагуляционных щипцов KARL STORZ 461010, 461015 и 84582
Биполярный высокочастотный кабель, для  461010/15, 845825, 4,5 м
Держатель (рукоятка) с двумя кнопками для монополярных электродов диаметром 4 мм.
Держатель электродов Е/I 4 с 2-мя кнопками без кабеля ("ЭРБЭ Электромедицин ГмбХ", Германия)
Кабель соединительный, для держателя электродов дл. 4 м 
Комплект электродов (12 шт.) монополяных с диаметром вставки в рукоятку 4 мм.
Электроды, комплект 16  шт
Помпа
Помпа ENDOMAT SELECT
Соединительный кабель SCB, длина 100 см, 
Трубка ирригационная, кассетный набор трубок, контроль скорости ирригации (лапароскопия). Стерильно, 10 шт./уп.
Трубка ирригационная, кассетный набор, для лапароскопии (контроль потока), многоразовая 
Трубка для насоса, сменные трубки для кассетных наборов трубок ирригационных многоразовых UP007  –  UP010, 10 шт. в упаковке
Мембрана
Трубка ирригационная, 
Трубки, одноразовые, от помпы со стороны пациента
Канюля KARL STORZ, для ирригации/аспирации, 36 см
Канюля KARL STORZ,  для отсасывания/промывания, 5 мм, 36 см 
Рукоятка KARL STORZ,  для ирригации и аспирации
Трубка соединительная от помпы к эндоинструменту,  набор трубок для рукояток KARL STORZ  37112 A, 37113 A, 37112 RV. Стерильно, 10 шт./уп.
принадлежности для проктологии
Трубка ирригационная, кассетный набор трубок, контроль скорости ирригации (лапароскопия). Стерильно, 10 шт./уп.
Канюля KARL STORZ, для отсасывания/промывания
Канюля KARL STORZ, для ирригации/аспирации, 36 см
принадлежности для торакоскопии
Трубка ирригационная, кассетный набор трубок, контроль скорости ирригации (лапароскопия). Стерильно, 10 шт./уп.
Канюля KARL STORZ, для аспирации и ирригации, 5 мм 
Рукоятка KARL STORZ, с двух-ходовым краном для трубок
Аспирационный насос
Помпа эндоскопическая Unimat 30 , аспирационная 
Емкости пластиковые, 2 штуки по 5 литров каждая с переключателем (Медела АГ, Швейцария)
Емкости пластиковые, для гистологического материала (10 шт. в упаковке) (Медела АГ, Швейцария)
Переходники, для фиксации трубки от аспиратора на емкости и создания герметичного соединения. Упаковка из 10 штук. (Медела АГ, Швейцария)
	
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	комп.
	1
	
	

	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	комп.
	1
	
	

	Б/П
	Дрель 1 шт (с аккумулятором), фирмы Stryker.
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Пила 1 шт (с аккумулятором), фирмы Stryker.
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Полотно для пилы: 1 широкое и 1 узкое.
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	Б/П
	Сверла, размерами: 1,8; 2,0; 2,5; 2,8; 3,2.
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	Б/П
	Плоскогубцы, долото (узкое и широкое), молоток.
	
	
	
	комп.
	1
	
	

	Б/П
	Направители для сверл, для пластин с угловой фиксацией
	
	
	
	комп.
	2
	
	

	Б/П
	Спицы размерами 1,2,   2,0.
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	Б/П
	Отвертки: Гексагональная для винтов 2,5 и 3,2
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	Б/П
	Стардрайв для винтов 2,5 и 3,2.
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	Б/П
	Костодержатели малого, среднего и большого размера.
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	Б/П
	Элеватор по Гоману 2 малых, 2 средних и 2 больших
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	Б/П
	Зеркало двухстороннее по Ричардсону 280*11 
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	Б/П
	Кусачки Листона и Люэра
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	Б/П
	Матрац для подогрева операционного стола  с замком и кронштейном
	Тэрмоэлит
	
	ПАКСМед
	комп.
	1
	
	

	Б/П
	Оборудование для трудной интубации (видеоларингоскоп)
	
	
	Импорт 
	комп.
	1
	
	

	HT Labor
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе:
	HT Labor+ Hospitaltechnik AG,

Германия
	
	ООО «Вайсс Климатехник»
	компл
	1
	
	

	
	Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая)
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Рентгензащита в виде листового свинца толщиной 1,5 мм для стеновых панелей и медицинских дверей
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Рентгензащита в виде листового свинца толщиной 1,0 мм для стеновых панелей и медицинских дверей
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Ревизионные герметичные люки для стеновых панелей 

размером 300 х 600 мм Исполнение: оцинкованная сталь с порошковым покрытием
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Консоли настенные, встроенные в панели для размещения электрических розеток
	
	
	
	шт.
	2
	
	Заземление: 1x6 мм²

Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц

Предохранитель: 10 А

оставить  свободный конец 1 м

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из нержавеющей стали для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из нержавеющей (дверцы со стеклянными вставками) Тип 1 Размер 920x2100x660 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Дверь медицинская с автоматическим приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, сдвижная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 1500 мм, высота 2100 мм. Рентгензащита листовым свинцом 1,5 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Заземление: 1x6 мм²

Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц

Предохранитель: 10 А

оставить  свободный конец 1 м

	
	Дверь медицинская с автоматическим приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, распашная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 975 мм, высота 2100 мм. Рентгензащита листовым свинцом 1,5 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Заземление: 1x6 мм²

Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц

Предохранитель: 10 А

оставить  свободного конец 1 м

	
	Смотровой оконный элемент дверной со встроенными жалюзи с электроприводом, размер 400*1500 мм. Рентгензащита пленкой, аналог свинца 1,5 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Сенсоры безопасности для сдвижных дверей
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Светильники для общего освещения чистой зоны с электронным регулятором освещенности в комплекте с несущим каркасом, с функцией регулировки света RGB
	
	
	
	шт.
	6
	
	К выключателю (предоставляется заказчиком) подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 0,5м. Между светильниками проложить кабель 5x1,5mm²

	
	Устройства приточной вентиляции и стерилизации воздуха , в т.ч. ламинарного потока с высокоэффективными HEPA фильтрами (LAF 1,8*2,4 м/с). Ламинарный потолок для подачи стерильного  воздуха, объем потока 3400м3/ч
	
	
	
	шт.
	1
	
	Подключение к воздуховодам системы вентиляции через фланцы согласно чертежу изделия.

2 подключения с обдной стороны , размер 900*150 мм.
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	Встроенные панельные элементы оконечных устройств общего воздухообмена (стеновой воздухозаборный блок распределение объема забираемого воздуха: из  верхней зоны - 40% , из нижней зоны  - 60%). Объем забираемого воздуха 1134 м3/ч
	
	
	
	шт.
	3
	
	Подключение к воздуховодам системы вентиляции через фланцы согласно чертежу изделия. Размер 875*120 мм.

[image: image2.png]>_u_§mo¥m_._x \
875x 120

1134.0 m¥h





	
	Встраиваемые контрольно-информационные панели управления состоянием климата и освещенности, силовых и слаботочных сетей, медицинских газов
	
	
	
	шт.
	1
	
	Техническое задание будет выдаваться отедльным файлом.

Заземление: 1x6 мм²

Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц

Предохранитель: 10 А

оставить  свободного конец 1 м

	
	Система медицинской часофикации со встраиваемыми часами, стрелочными
	
	
	
	шт.
	1
	
	Электро подключение 24 В постоянного тока, оставить свободный конец 1,0 м

	4003
	Шлюз пациента
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	355
	Каталка 2х секционная с изменяемой высотой без тренделенбурга и антитренделенбурга в комплекте с боковыми ограждениями размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20-fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185x58x6 см.
	арт.320832
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	HT Labor
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе:
	HT Labor+ Hospitaltechnik AG,

Германия
	
	ООО «Вайсс Климатехник»
	компл
	1
	
	

	
	Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая)
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Ревизионные герметичные люки для стеновых панелей 

размером 300 х 600 мм Исполнение: оцинкованная сталь с порошковым покрытием
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из нержавеющей стали для хранения мединструмента и стерильного материала, с  дверцами и полками из нержавеющей стали (дверцы без стеклянных вставок) Размер 930x2100x560 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из нержавеющей  стали для хранения мединструмента и стерильного материала, с  дверцами и полками из нержавеющей стали (дверцы без стеклянных вставок) Размер 890x2100x560 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Смотровой оконный элемент (панельный)  со встроенными жалюзи с электроприводом 
	
	
	
	шт.
	1
	
	Заземление: 1x6 мм²

Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц

Предохранитель: 10 А

оставить  свободного конец 1 м

	
	Дверь медицинская с автоматическим приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, сдвижная, однопольная в комплекте с фурнитурой, ширина 1225 мм, высота 2100 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Заземление: 1x6 мм²

Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц

Предохранитель: 10 А

оставить  свободного конец 1 м

	
	Смотровой оконный элемент дверной без встроенных жалюзи, размер 400*1500 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Сенсоры безопасности для сдвижных дверей
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Светильники для общего освещения чистой зоны без электронного регулятора освещенности в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	шт.
	2
	
	К выключателю (предоставляется заказчиком) подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 0,5м. Между светильниками проложить кабель 3x1,5mm²

	
	Встроенные панельные элементы оконечных устройств общего воздухообмена (шкафные переточные порты) (стеновой воздухозаборный блок распределение объема забираемого воздуха: из  верхней зоны - 40% , из нижней зоны  - 60%)
	
	
	
	шт.
	1
	
	Подключение к воздуховодам системы вентиляции через фланцы согласно чертежу изделия. Размер 875*120 мм

	4004
	Манипуляционная
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Стол Боброва, инструментальный нерж.сталь (в т.ч. каркас). Габариты: 1500х650х900 мм
	арт. 326711
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	19.9
	Стол медицинский для анестезиолога, из нержавеющей стали, с 3-мя выдвижными ящиками, распашной дверкой  и нишей, один ящик с замком, на колесах,

Габариты: 1070х560х820мм
	БТ-СТНА-105
	
	Россия 
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь

Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	42
	Аппарат для интраоперационной реинфузии крови 
	CATS.mart
	
	Fresenius, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	44
	Аппарат лазерный тулиевый •Мультидиодный аппликатор с оптической группой, состоящей из 3-ёх MLS источников мощностью до 3.3 Вт; •Целевая зона диаметром 5 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Аппликатор с оптической группой, состоящей из 1-го источника MLS — мощность до 1,1 Вт; •Целевая зона диаметром 2 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Цветной сенсорный LCD дисплей высокого разрешения; •Удобный и понятный пользовательский интерфейс; •Размеры и вес: 68 х 42 х 145 см, 27 кг; •Питание: Литий-полимерный аккумулятор;   •Внешний блок питания 18 В, 50 ВА.
	MLS М6
	
	ASA S.r.L, Италия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	45
	Подставка с одним тазом
	ДМ6-014-05
	
	Доктор Мебель, Россия
	шт.
	1
	
	

	52
	Дефибриллятор-монитор

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	BeneHeart D3
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220В  через встроенный  блок питания

	62
	Литотриптер

1Ф; 220 В; 0,2 кВт                        
	Swiss Lithoclast Master
	
	EMS, Швеция
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	71
	Монитор пациента 

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	BeneVision N15
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	73
	Морцеллятор с морцескопом для лазерных энуклеаций, в составе:

- Оптика Hopkins, жесткая со стеклянными линзами 12°, 4 мм, 30 см;

- Оптика Hopkins, 6 °

-Тубус KARL STORZ, резектоскопа, 26 Fr.  с быстросъемным замком

-Адаптер, для использования с внешними тубусами резектоскопа 27050 SC/SD

- Обтуратор, стандартный

- Обтуратор, оптический с каналом 6 Шр 24/26 Шр

- Рабочий элемент, по KUNTZ

- Аппарат универсальный электромеханический хирургический UNIDRIVE S III,  моторная система, урологический комплект

-Наконечник DrillCut-X II URO,

-Корзинка, проволочная для чистки, стерилизации и хранения принадлежностей шейверной системы

- Лезвие шейвера, овальное режущее отверстие, 4 мм, длина 40 см

- Клапан сжатия для трубки S-PILOT,

- Набор трубок для аспирации дыма, газа и жидкости, для одноразового применения, стерильные, S-PILOT (УРО/ГИН)., 10 шт./уп.

-Помпа эндоскопическая Unimat 30 , аспирационная

-Емкости пластиковые, 2 штуки по 5 литров каждая с переключателем (Медела АГ, Швейцария)

-Емкости пластиковые, для гистологического материала (10 шт. в упаковке) (Медела АГ, Швейцария)

-Переходники, для фиксации трубки от аспиратора на емкости и создания герметичного соединения. Упаковка из 10 штук. (Медела АГ, Швейцария)

Рекомендуемые принадлежности для ручной очистки, дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации

-Масло для смазки,

-Ср-во смаз. спец. для кранов,

-Чистящие и моющие средства "Neodisher": neodisher IP Spray  (неодишер ИП Спрэй), Масло для смазки инструментов, флакон аэрозоль с насадкой 0,4л

-Щетка, чистящая, длина 35 см, наружний диаметр 11 мм, (ООО "НПК "Юни-тек", Россия)

-Щетка, чистящая, длина 35 см, наружний диаметр 7 мм, (ООО "НПК "Юни-тек", Россия)

-Щетка, чистящая, длина 50 см, наружный диаметр 7 мм, (ООО "НПК "Юни-тек", Россия)

-Щетка для чистки, для острых браншей - 5 шт./уп.

-Контейнер, пластиковый для стерилизации

-Корзинка, проволочная для чистки дезинфекции, стерилизации и хранения оптик

-Контейнер, пластмассовый, 515 x 237 x 65 мм
	
	
	KARL STORZ GmbH&Co, Германия
	шт.
	1
	
	

	74
	Наркозно-дыхательный аппарат

РУ-220В,1Ф+N+PE, 7А
	A7
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В. 

Подключение к сжатому воздуху, кислороду и закиси азота с давлением  3,6 бар (4 бар), через DIN разъёмы на панели мед. Газов (консоль)

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	82
	Подставка с двумя тазами
	ДМ6-014-06
	
	Доктор Мебель, Россия
	шт.
	1
	
	

	86-1
	Резектоскоп урологический, в составе:

- Тубус KARL STORZ, для резектоскопа, 26 Шр.;

- Тубус KARL STORZ, внутренний для 26 Шр4

- Адаптер, набор конусов  LUER;

- Трубка,  для ирригации, диам. 9 мм, 140 cm;

- Тубус KARL STORZ, внутренний для 26 Шр;

- Трубка,  для аспирации, 12 мм, 140 см

- Трубка,  для промывания, 80 см

- Обтуратор, стандартный 
-Обтуратор, оптический
-Кабель биполярный, для резектоскопии 4,5 м («БОВА-электроник ГмбХ&Ко.КГ», Германия)
- Контейнер, для стерилизации и хранения петель и электродов
- Рабочий элемент, резектоскопа, биполярный, пассивный
- Рабочий элемент, биполярный активный, без принадлежностей
- Оптика Hopkins, жесткая со стеклянными линзами 12°, 4 мм, 30 см
- Оптика Hopkins, 30°, 4 мм
- Электрод биполярный, петля 24 Шр.FA/BA, 6 шт. / уп.
- Электрод биполярный, режущая петля, 10 шт/уп
- Электрод биполярный, коагулирующий, BA / FA, 6 шт. / уп.
- Вапоризационный электрод HALF MOON, биполярный, 24 Шр, 6 шт. / уп.
Опция: специальные петли для ТУР мочевого пузыря

- Электрод биполярный, петля, 24 Шр.FA/BA, 6 шт. / уп.
- Электрод биполярный, петля, 24 Шр., 6 шт. / уп.
- Электрод биполярный, петля, прямоугольная, 24 Шр., 6 шт. / уп.
Опция: петля для биполярной электроэнуклеации

- Электрод биполярный, для трансуретральной энуклеации простаты, 6 шт. / уп.
Опция: дополнительная комплектация 27/28Шр.

- Тубус KARL STORZ,  резектоскопа 28Fr., комплект
- Обтуратор, стандартный
- Обтуратор, оптический 27/28 Шр. 
- Электрод биполярный, петля, резектоскопа, 27 Шр., 6 шт. / уп.
Аксессуары

- Расширитель, меатуса, с измерительной шкалой
- Эндошприц, по REINER-ALEXANDER, 150 мл
- Колба, для 27218 LO
- Адаптер, для использования  шприца с внешним тубусом резектоскопа 27050SC, 27050SD и 27054SC
- Стержень, пирамидальный
- Колпачок уплотняющий, тефлоновый уплотнитель
Опция: надлобковый дренаж
- Обтуратор, атравматический по LEUSCH для 24/26 Шр
- Обтуратор, оптический с каналом 6 Шр 24/26 Шр 
Цистоуретроскоп
-Оптика Hopkins, 0°, 4 мм
-Оптика Hopkins, 30°, 4 мм
-Оптика Hopkins, 70°,  4 мм
-Тубус KARL STORZ, для цисто-уретроскопии, 22 Шр.
-Обтуратор, оптический для тубусов 22 Шр
-Тубус KARL STORZ, для цисто -уретроскопа, 20 Шр.
-Обтуратор, оптический для тубусов 20 Шр
-Тубус KARL STORZ, для цисто уретроскопа, размер 17 Fr.
-Переходной мостик, с 1 инструментальным каналом
-Механизм отклоняющий,  с ускоренным регулированием
-Колпачок уплотняющий, резиновый, 1.2 мм, 10 шт./уп.
-Щипцы KARL STORZ, захватывающие для удаления 7 Шр
-Выкусыватель биопсийный, 7 Шр.
-Ножницы, 7 Шр.
-Щипцы KARL STORZ, захватывающие, 5 Шр. 40 см, гибкие 
-Выкусыватель биопсийный, 5 Шр., 40 см, гибкий
-Канюля KARL STORZ, инъекционная, гибкая, 6  шр
-Адаптер, переходник для уретроскопии
-Электрод монополярный, коагуляционный, 5 Шр.
-Электрод монополярный,  игольчатый, 7 Шр.
-Щипцы оптические, захватывающие  
-Выкусыватель биопсийный, оптический, монополярный ВЧ коагул
-Захват корзинчатый для камней, многоразовый
-Эндошприц, по REINER-ALEXANDER, 150 мл
-Колба, для 27218 LO
Рекомендуемые принадлежности для ручной очистки, дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации
Ср-во смаз. спец. для кранов, 
Чистящие и моющие средства "Neodisher": neodisher IP Spray  (неодишер ИП Спрэй), Масло для смазки инструментов, флакон аэрозоль с насадкой 0,4л
Щетка, чистящая, длина 35 см, наружний диаметр 11 мм, (ООО "НПК "Юни-тек", Россия)
Щетка, чистящая, длина 35 см, наружний диаметр 7 мм, (ООО "НПК "Юни-тек", Россия)
Щетка для чистки, для острых браншей - 5 шт./уп.
Контейнер, пластиковый для стерилизации
Контейнер, пластмассовый, 515 x 237 x 65 мм
	
	
	KARL STORZ
	комп.
	1
	
	

	91
	Система согревания пациент, конвекционная(тележка, блок обогрева воздуха, стерильное одеяло для взрослого)
	Warm Touch 6000
	
	Medtronik
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	95
	Стойка с сосудом для подогрева растворов и крови, мобильная с термостатом в комлекте с инфузионной системой B-Braun
	Barkey
	
	B-Braun
	компл.
	1
	
	

	100
	Операционная система со сменными столешницами Vanto с принадлежностями, в составе: колонна мобильная с интегрированнной панелью управления

Габариты: 2060х590х600-950 мм
	Vanto
	
	OPT SurgiSystems S.r.l.
	шт.
	1
	
	Встроенный литий-ионный аккумулятор

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	108А
	Стул пневматический с регулировкой высоты, с вариантами выбора цвета
	ДМ-5-004-03
	
	Доктор Мебель, Россия
	шт.
	1
	
	

	109А
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-08
	
	Доктор Мебель, Россия
	шт.
	2
	
	

	116
	Ультразвуковой аппарат. Вес консоли (кг) 4 Высота консоли, мм 282 Ширина консоли, мм 274 Толщина консоли, мм, 56 Напряжение 220В/50 Гц  Максимально потребляемая мощность (ВА) 180
	Logiq E R8
	
	GE Healthcare
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	118
	Ультразвуковой гормонический скальпель
	Sonicision с системой FT10
	
	Medtronik
	шт.
	1
	
	

	120
	Фиброуретроскоп, в составе:

-Видеоуретерореноскоп гибкий Flex-XC, в составе

-Фиксатор лазерного волокна, в составе

-Щипцы гибкие захватывающие, с 2-мя подвижными браншами, 3 Fr, длина 100 см

 -Щипцы гибкие биопсийные, с 2-мя подвижными браншами, 3 Fr, длина 100 см

-Зажим,  корзинчатый захват нитиноловый, 1,9 Шр.

-Зажим, корзинчатый захват, 2,5 Шр.

-Электрод монополярный,  коагуляционный 3 Шр.

-Контейнер пластмассовый для гибких эндоскопов

-Щетка для очистки канала эндоскопа одноразовая, двусторонняя, c шариком, нестерильная, диаметр тубуса 0,9 мм, диаметр щетины 2,0 мм, длина 230 см («Уилсон Инструментс (Шанхай) Ко., Лтд.», Китай)    
	
	
	KARL STORZ
	комп.
	1
	
	

	121
	Фиброцистоскоп, в составе:

-Видеоцистоуретроскоп гибкий HD-VIEW, 

-Щетка для очистки канала эндоскопа одноразовая, двусторонняя, c шариком, нестерильная, диаметр тубуса 1,5 мм, диаметр щетины 3,0 мм, длина 230 см («Уилсон Инструментс (Шанхай) Ко., Лтд.», Китай)

-Клапан аспирационный, одноразовый, 20шт./уп. 

-Клапан аспирационный, многоразовый

-Фиксатор лазерного волокна, в составе

-Захват корзинчатый для камней, одноразовый, 

-Щипцы захватывающие, 

-Щипцы биопсийные
	
	
	KARL STORZ
	комп.
	1
	
	

	138
	Электрокоагулятор хирургический

Габариты: 390х436х182мм

1Ф; 220 В; 0,6 кВт                        
	ME 402 maxium
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	218
	Док-станция прикроватная на 4 слота: 

Шприцевой насос BeneFusion SP5 - 2 шт. 

Волюметрический насос BeneFusion VP5 - 2 шт
	BeneFusion DS5 Basic Dock
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	

	230
	Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический на передвижной стойке, 4 резервуара объемом по 2500 мл, производительность (свободный расход воздуха) 55 л/мин, в комплекте ножная педаль . Пластиковый корпус, мобильная хромированная стойка на пятилучевой колесной опоре с площадкой для крепления отсасывателя; вакуумный насос безмасляного мембранного типа, ручка-регулятор разрежения, стрелочный вакуометр (индикатор разряжения), поплавковая защита от переполнения банки-сборника, антибактериальный фильтр; разрежение, создаваемое в ёмкостях 85 кПа; время работы 8 часов; уровень звукового давления 65 дБ

Ггабариты со стойкой: 640х1250х640 мм 

1Ф; 220 В; 400ВА                        
	Record 55 DDS
	
	ATMOS
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	2
	
	Учитывается 

в разделе ЭО

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	КомП
	Компьютер безвентиляторный защищенный панельный, сенсорный экран не менее 17”, исполнение IP66/IP69K со всех сторон, корпус нержавеющая сталь 316 

Канал интернет. Входное напряжение 12 – 36 В DC 

Возможности монтажа на стену, VESA

РУ ≈0,7кВт; 1Ф; 220 В
	GOT-817L-511-C-DC 
	
	AXIOMTEK
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	OR-1
	Комплект оборудования интегрированной операционной, в составе: 

- Система компьютерная для уст. необх. пар-ов мед. обор-я, осуществл. телекоммуникации и обм. инф. в операционной KARL STORZ OR1 NEO с принадлежностями;

- Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS;

- Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ERTXL2U Line-Interactive 1500VA/1500W USB, RS-232, EPO, Dry, SNMPslot (10 х IEC С13) (12V / 9AH х 4);

- Серверы, тип XComPLX,

- Персональный компьютер (системный блок) Intel NUC, торговой марки: Intel, модель: NUC7i7DNK, США, 

- Аудио апп-ра студ. професс.: установки обработки звук. сигнала: торг. марки BEHRINGER, модель UMC22 , 

- AJA U-TAP-SDI порт.устр. захвата видео до1080р60 через HDMI с интерф-сом USB 3.0.Питание от USB-шины, 

- Чехол для  монитора для 31/32" 

- USB адаптер для АСС, 

-Держатель для камеры, 

Чехол защитный одноразовый Karl Storz для 21.5" монитора Touch Screen 
	
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	комп.
	1
	
	

	
	Консоль жизнеобеспечения медицинская потолочная ORbiter с одной консолью с двумя кронштейнами, 800 - 800
	
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	шт
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)

Подвод 

кислорода, 

сжатого воздуха- 4 бар,

вакуума,

закиси азота, 

отвод наркотических газов.

	
	Консоль жизнеобеспечения медицинская потолочная ORbiter с одной консолью с двумя кронштейнами
	
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	шт
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.

РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)

Подвод 

углекислый газ

вакуума, 

сжатого воздуха (4 и 8 бар)

	ЛОР
	ЛОР-моторная система, в составе:

-Аппарат универсальный электромеханический хирургический Unidrive S III ENT, SCB Set

-Набор трубок, одноразовых, стерильных, 10 шт./уп., для UNIDRIVE® ENT/ ECO/ NEURO, UNIDRIVE® S III ENT/ ECO/ NEURO

-Рукоятка для бора INTRA (наконечник), угловая 12.5 см

-Соединительный кабель, для UNIDRIVE® S III 

-ЕС-микромотор, электронный мотор беcколлекторный 

-Бор, прямой, карбид-вольфрамовый, 1.0 мм

-Бор, карбид-вольфрамовый, прямой, 3.1 мм, 7 см

-Бор, карбид-вольфрамовый, прямой, 4.0 мм, 7 см

-Бор, прямой, карбид-вольфрамовый, 6.0 мм

-Бор, алмазный прямой, 1.0 мм

-Бор, алмазный, прямой, 3.1 мм, 7 см

-Бор, алмазный, прямой, 4.0 мм, 7 см

-Бор, алмазный, прямой, 6.0 мм, 7 см

-Рукоятка шейверная DrillCut-X II, для Unidrive S III

-Шейверная насадка прямая, "резак-отсос", диам. 4 мм

-Шейверная насадка изогнутая, "резак-отсос", 40°, диаметр 4 мм, длина 12 см

-Шейверная насадка изогнутая, "резак-отсос", 65°, 4 мм, 12 см

-Шейверная насадка изогнутая, "резак-отсос", 65°, диам. 4 мм, длина 12 см, 5 шт./уп.

-Адаптер, для промывания лезвий

-Чистящие и моющие средства "Neodisher": neodisher IP Spray  (неодишер ИП Спрэй), Масло для смазки инструментов, флакон аэрозоль с насадкой 0,4л

-Масло для смазки, 

-Корзинка, проволочная для чистки, стерилизации и хранения принадлежностей шейверной системы

-Насадка, адаптер для промывания шейверных рукояток
	
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	комп.
	1
	
	

	ЛАП
	Набор для больших лапароскопических операций, в составе:

Троакары с иглами, игла Вереша, длина 120 мм. Стерильно, 10 шт./уп. 

Игла Вереша, длина 150 мм. Стерильно, 10 шт./уп.

Световод, волоконооптический, диаметр 4,8 мм, длина 250 см

Троакар, диаметр 11 мм

Троакар, диаметр 6 мм, 10.5 см 

Гильза, редукционная, 11/5 мм

Адаптер, переходник, 11/5 мм

Щипцы CLICKLINE, для захвата

Щипцы CLICKLINE, для захвата по KELLY

Щипцы CLICKLINE, для захвата по REDDICK-OLSEN

Вставка рабочая KARL STORZ, щипцы по CORCE-OLMI, диаметр 5 мм, длина 36 см

Щипцы CLICKLINE, для захвата

Ножницы CLICKLINE, крючкообразные

Вставка рабочая CLICKLINE, ножницы

Ножницы CLICKLINE,  по METZENBAUM

Вставка рабочая CLICKLINE, ножницы. Стерильно, 10 шт./уп.

Электрод монополярный, для коагуляции и диссекции

Монополярный высокочастотный кабель

Щипцы RoBi, для захвата и диссекции по KELLY, модель CLERMONT-FERRAND,  специально разработаны для диссекции

Щипцы RoBi, для захвата

Ножницы RoBi, размер 5 мм, длина 36 см

Вставка рабочая RoBi, ножницы

Биполярный высокочастотный кабель

Трубка медицинская, набор, рукоятка для ирригации/аспирации, канюля 5 мм.  Стерильно, 10 шт./уп.

Направитель нити, инструмент шовный, для закрытия ран, 2,8 мм, 17 см

Иглодержатель KARL STORZ, макро по KOH, 5 мм, 33 см 

Иглодержатель KARL STORZ,  макро, по KOH, 5 мм, 33 см 

Эндопетля ЭНДОЛУП (12 шт. в упаковке) (ЭТИКОН Инк., США)

Ретрактор, для печени по NATHANSON большой

Ретрактор, для печени по NATHANSON средний

Зажим ротационный для операционного стола, 28172HR

Держатель, система L-образная, длинная

Зажим малый KSLOCK,28272UKN

Маточный манипулятор

Маточный манипулятор, по CLERMONT-FERRAND

Конус, с резьбой, короткий

Конус, с резьбой, длинный

Вставка рабочая KARL STORZ, для манипулятора, хромопертубация 

Направляющее устройство, анатомическое лезвие, среднее для 26168 D

Направляющее устройство, анатомическое лезвие, длинное для 26168 D

Вставка рабочая KARL STORZ, насадка с конусом

Вставка рабочая KARL STORZ, для манипулятора, атравматичная
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	ТЭО
	Набор для трансанальной эндоскопической хирургии (ТЭО), в составе:

Оптика для ректоскопов 7,5 и 15 см
Оптика Hopkins, 30 °
Ректоскоп 7,5 см
Тубус TEO, операционного ректоскопа 
Обтуратор, для ТЕО 
Вставка рабочая TEO, 
Ректоскоп 15 см
Тубус TEO, операционного ректоскопа 
Обтуратор, для TEO 
Вставка рабочая TEO,
Оптика для ректоскопа 20 см
Оптика Hopkins, 30°, 5 мм, 28 см
Ректоскоп, длина 20 см
Тубус KARL STORZ, операционного ректоскопа ТЕО
Обтуратор, для ТEО
Вставка рабочая TEO, 
Лапароскопические инструменты
Щипцы CLICKLINE, для захвата по CROCE-OLMI
Щипцы CLICKLINE, для захвата по KELLY
Ножницы CLICKLINE, 5 мм, 36 см 
Специальные инструменты ТЕО
Щипцы CLICKLINE, для захвата и диссекции, 5 мм, 36 см 
Щипцы CLICKLINE, для захвата и диссекции
Щипцы CLICKLINE, для захвата универсальные "PARROT-JAW®", 5 мм, 36 см 
Щипцы CLICKLINE, для захвата по KELLY
Ножницы CLICKLINE, 
Канюля KARL STORZ, для коагуляции, 5 мм
Канюля KARL STORZ,  для аспирации и коагуляции, 5 мм
Рукоятка KARL STORZ,  с клапаном
Колпачок уплотняющий, комплект для опер. ректоскопа
Аппликатор, 
Иглодержатель KARL STORZ, макро по КОН, 5 мм, 33 см
Иглодержатель KARL STORZ,  макро по КОН, 5 мм, 33 см 
Световод, волоконнооптический, диаметр 3,5 мм, длина 230 см
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	ДОГ
	Набор для диагностической и операционной гистероскопии по Bettocchi, 5 мм в составе:
Эндоскоп жесткий HOPKINS для фертилоскопии, направление наблюдения 30°, диаметр 2,9 мм, длина 30 см
Тубус KARL STORZ, операционный, размер 4,3 мм, 5 Шр
Тубус KARL STORZ, наружный, 5 мм.
Адаптер, с замком LUER
Ножницы, 5 Шр.
Адаптер, с замком LUER
Щипцы KARL STORZ, биопсийные и захватывающие, 5 Шр., 34 см 
Выкусыватель биопсийный, 5 Шр., 34 см 
Зонд, пальпатор по BETTOCCHI 
Электрод биполярный, полужесткий, 5 Шр,42 см
Ножницы, тупоконечные, 5 Шр.34 см
Электрод биполярный, шариковый, 5 Шр., 42 см 
Биполярный высокочастотный кабель
Монополярный высокочастотный кабель
Резектоскоп монополярный
Оптика Hopkins, 12°, 4 мм, 30 см.
Тубус KARL STORZ, резектоскопа, 26 Шр.
Трубка,  для ирригации, диам. 9 мм, 140 cm
Адаптер, набор конусов  LUER
Обтуратор, стандартный
Рабочий элемент, двигается при помощи пружины
Монополярный высокочастотный кабель, 300 см. 4 мм.
Контейнер, для стерилизации и хранения петель и электродов
Электрод монополярный,  коaгулирующий игольчатый, 6 шт. / уп.
Электрод монополярный, коагуляционный, 26 Шр., 6 шт. / уп.
Электрод монополярный, коагуляционный, 24 Шр., 6 шт. / уп.
Электрод монополярный, коагуляционный, 26 Шр., 6 шт. / уп.
Петля, режущая, 26 Шр., 6 шт. / уп.
Петля, режущая, 26 Шр., 6 шт. / уп.
Резектоскоп биполярный
Рабочий элемент, биполярный (пассив, только)
Тубус KARL STORZ, резектоскопа, 26 Шр.
Трубка,  для ирригации, диам. 9 мм, 140 cm
Адаптер, набор конусов  LUER
Обтуратор, стандартный
Оптика Hopkins, 12°, 4 мм, 30 см.
Электрод биполярный, петля, 26 Шр., 6 шт. / уп.
Электрод биполярный, петля, режущая, малая, 6 шт. / уп.
Электрод биполярный, коагуляционный  шариковый, 6 шт. / уп.
Контейнер, для стерилизации и хранения петель и электродов
Световод, волоконооптический, с замком, диаметр 3,5 мм, длина 230 см
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	FIVE
	FIVE для анестезиологов, в составе:

Видеоэндоскоп гибкий интубационный Five 5,5 мм х 65 см 

Видеоэндоскоп гибкий интубационный Five 4,0 мм х 65 см 

Видеоэндоскоп гибкий интубационный Five 3,0 мм х 51,5 см 

Контейнер пластмассовый для гибких эндоскопов

Видеосистема компактная эндоскопическая TELE PACK +,  с принадлежностями

Тележка медицинская для Telepack+ (ООО "ФАРМАЦИЯ", Россия)
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	ВИД
	Комплект для оснащения операционной, в составе:

Видеосистема
Блок видеокамеры эндоскопической IМAGE1 S CONNECT II
Блок видеокамеры эндоскопической IМAGE1 S 4U-LINK, 
Блок видеокамеры эндоскопической IMAGE1 S X-LINK, 
Источник холодного света эндоскопический Power LED Rubina (номер по каталогу TL400)
Педаль управления
Видеоголовка эндоскопическая IMAGE1 S 4U Rubina OPAL1 NIR/ICG
Видеоэндоскоп Tipcam 1 Rubina, OPAL1 NIR/ICG, 4K 3D, угол обзора 30º, длина кабеля 3 м, арт.(REF) 26606BCA
Сетчатый лоток для очистки, стерилизации и хранения видеолапароскопа, TIPCAM®1 S 3D
Оптоволоконный световодный кабель, Ø 4,8 мм, длина 250 см, особо термостойкий, предохранительная блокировка, для TIPCAM 1 S 3D 
Жесткие эндоскопы
Оптика Hopkins, 30°, 10 мм, 31.4 см
Оптика Hopkins, 0°, 10 мм, 31.4 см
Оптика Hopkins, 30°, 5.2 мм, 29.2 см
Оптика Hopkins, 30°, 10 мм, 31.4 см
Эндоскопы жесткие HOPKINS, прямые, угол обзора 0°, диаметр 10 мм, длина 31 см с инструкцией
Эндоскопы жесткие HOPKINS Rubina NIR/ICG, угол обзора 30°, диаметр 10 мм, длина 31 см с инструкцией
Инсуффлятор
Инсуффлятор СО2, модель ENDOFLATOR 50, с принадлежностями
Кабель питания
Троакар, HiCap, диаметр 11 мм
Шланг низкого давления, 6 м
Инсуффляционная трубка, стерилизуемая, длина 2,5 м, внутренний диаметр 9 мм
Фильтры 031122-25, для инсуффляционнных приборов со скоростью потока газа до 50 л/мин, 25 шт/уп.
Набор обогреваемых инсуффляционных трубок с газовым фильтром для одноразового использования, стерильный, 10 шт./ упаковка
Инсуффляционная трубка с газовым фильтром для одноразового использования, стерильная, 10 шт./упаковка 
ЭХВЧ
Электрокоагулятор AUTOCON III 400, 
Педаль управления ножная, двойная педаль для ВЧ блока
Кабель для нейтральных электродов одноразового пользования, стандартный, L=4,5 м («БОВА-электроник ГмбХ&Ко.КГ», Германия)
Нейтральный электрод одноразового пользования, для взрослых/детей ("BOWA-electronic GmbH & Co.KG", Германия)
Нейтральный электрод многоразового пользования для взрослых («БОВА-электроник ГмбХ&Ко.КГ», Германия)
Кабель, для нейтральных электродов многоразового пользования, стандартный, L=4,5 м («БОВА-электроник ГмбХ&Ко.КГ», Германия)
Резиновый ремень («БОВА-электроник ГмбХ&Ко.КГ», Германия)
Кабель для биполярной резектоскопии
Кабель биполярный, для резектоскопии 4,5 м («БОВА-электроник ГмбХ&Ко.КГ», Германия)
Кабель для биполярных щипцов Robi
Биполярный высокочастотный кабель
Кабель для монопоярных LAP инструментов
Монополярный высокочастотный кабель
Кабели монополярные для гистерорезектоскопа
Монополярный высокочастотный кабель, 300 см. 4 мм.
Шнур высокочастотный, монополярный, 300 см, 5 мм 
Кабели для биполярных пинцетов
Шнур высокочастотный, биполярный, 300 см
Шнур высокочастотный, биполярный, 300 см
Биполярный кабель с двумя 2 мм разъемами для биполярных коагуляционных щипцов KARL STORZ 461010, 461015 и 84582
Биполярный высокочастотный кабель, для  461010/15, 845825, 4,5 м
Держатель (рукоятка) с двумя кнопками для монополярных электродов диаметром 4 мм.
Держатель электродов Е/I 4 с 2-мя кнопками без кабеля ("ЭРБЭ Электромедицин ГмбХ", Германия)
Кабель соединительный, для держателя электродов дл. 4 м 
Комплект электродов (12 шт.) монополяных с диаметром вставки в рукоятку 4 мм.
Электроды, комплект 16  шт
Помпа
Помпа ENDOMAT SELECT
Соединительный кабель SCB, длина 100 см, 
Трубка ирригационная, кассетный набор трубок, контроль скорости ирригации (лапароскопия). Стерильно, 10 шт./уп.
Трубка ирригационная, кассетный набор, для лапароскопии (контроль потока), многоразовая 
Трубка для насоса, сменные трубки для кассетных наборов трубок ирригационных многоразовых UP007  –  UP010, 10 шт. в упаковке
Мембрана
Трубка ирригационная, 
Трубки, одноразовые, от помпы со стороны пациента
Канюля KARL STORZ, для ирригации/аспирации, 36 см
Канюля KARL STORZ,  для отсасывания/промывания, 5 мм, 36 см 
Рукоятка KARL STORZ,  для ирригации и аспирации
Трубка соединительная от помпы к эндоинструменту,  набор трубок для рукояток KARL STORZ  37112 A, 37113 A, 37112 RV. Стерильно, 10 шт./уп.
принадлежности для проктологии
Трубка ирригационная, кассетный набор трубок, контроль скорости ирригации (лапароскопия). Стерильно, 10 шт./уп.
Канюля KARL STORZ, для отсасывания/промывания
Канюля KARL STORZ, для ирригации/аспирации, 36 см
принадлежности для торакоскопии
Трубка ирригационная, кассетный набор трубок, контроль скорости ирригации (лапароскопия). Стерильно, 10 шт./уп.
Канюля KARL STORZ, для аспирации и ирригации, 5 мм 
Рукоятка KARL STORZ, с двух-ходовым краном для трубок
Аспирационный насос
Помпа эндоскопическая Unimat 30 , аспирационная 
Емкости пластиковые, 2 штуки по 5 литров каждая с переключателем (Медела АГ, Швейцария)
Емкости пластиковые, для гистологического материала (10 шт. в упаковке) (Медела АГ, Швейцария)
Переходники, для фиксации трубки от аспиратора на емкости и создания герметичного соединения. Упаковка из 10 штук. (Медела АГ, Швейцария)
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	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
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	Б/П
	Матрац для подогрева операционного стола  с замком и кронштейном
	Тэрмоэлит
	
	ПАКСМед
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	HT Labor
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе:
	HT Labor+ Hospitaltechnik AG,

Германия
	
	ООО «Вайсс Климатехник»
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	Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы
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	Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая)
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	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные
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	Рентгензащита в виде листового свинца толщиной 1,5 мм для стеновых панелей и медицинских дверей
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	Рентгензащита в виде листового свинца толщиной 1,0 мм для стеновых панелей и медицинских дверей
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	Ревизионные герметичные люки для стеновых панелей 

размером 300 х 600 мм Исполнение: оцинкованная сталь с порошковым покрытием
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	Консоли настенные, встроенные в панели для размещения электрических розеток
	
	
	
	шт.
	1
	
	Силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 0,5м

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из нержавеющей стали для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из закаленного стекла. Размер 1070x600x250 мм
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	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из нержавеющей стали для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из нержавеющей (дверцы со стеклянными вставками). Размер 920x2100x660 мм
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	Дверь медицинская с автоматическим приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, сдвижная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 1500 мм, высота 2100 мм с рентгензащитой листовым свинцом 1,5 мм
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	Заземление: 1x6 мм²

Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц

Предохранитель: 10 А

оставить  свободный конец 1 м

	
	Дверь медицинская с автоматическим приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, распашная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 975 мм, высота 2100 мм, с рентгензащитой листовым свинцом 1,5 мм
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	Заземление: 1x6 мм²

Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц

Предохранитель: 10 А

оставить  свободный конец 1 м

	
	Смотровой оконный элемент дверной со встроенными жалюзи с электроприводом, размер 400*1500 мм, с рентгензащитой пленкой, аналог свинца 1,5 мм
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	Сенсоры безопасности для сдвижных дверей
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	Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом
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	Светильники для общего освещения чистой зоны с электронным регулятором освещенности в комплекте с несущим каркасом, с функцией регулировки света RGB
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	К выключателю (предоставляется заказчиком) подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 0,5м. Между светильниками проложить кабель 5x1,5mm²

	
	Устройства приточной вентиляции и стерилизации воздуха , в т.ч. ламинарного потока с высокоэффективными HEPA фильтрами (LAF 1,8*2,4 м/с). Ламинарный потлок для подачи стерильного воздуха . Объем потока воздуха 3400 м3/ч
	
	
	
	шт.
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	Подключение к воздуховодам системы вентиляции через фланцы согласно чертежу изделия.

2 подключения с одной стороны , размер 900*150 мм.
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	Встроенные панельные элементы оконечных устройств общего воздухообмена (стеновой воздухозаборный блок распределение объема забираемого воздуха: из  верхней зоны - 40% , из нижней зоны  - 60%)
	
	
	
	шт.
	3
	
	Подключение к воздуховодам системы вентиляции через фланцы согласно чертежу изделия. Размер 875*120 мм.
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	Встраиваемые контрольно-информационные панели управления состоянием климата и освещенности, силовых и слаботочных сетей, медицинских газов
	
	
	
	шт.
	1
	
	Техническое задание будет выдаваться отедльным файлом.

Заземление: 1x6 мм²

Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц

Предохранитель: 10 А

оставить  свободный конец 1 м

	
	Система медицинской часофикации со встраиваемыми часами, стрелочными
	
	
	
	шт.
	1
	
	Электро подключение 24 В постоянного тока, оставить свободный конец 1,0 м

	4005
	Шлюз пациента
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	355
	Каталка 2х секционная с изменяемой высотой без тренделенбурга и антитренделенбурга в комплекте с боковыми ограждениями размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20-fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185x58x6 см.
	арт.320832
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	HT Labor
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе:
	HT Labor+ Hospitaltechnik AG,

Германия
	
	ООО «Вайсс Климатехник»
	компл
	1
	
	

	
	Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая)
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Ревизионные герметичные люки для стеновых панелей 

размером 300 х 600 мм Исполнение: оцинкованная сталь с порошковым покрытием
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из нержавеющей стали для хранения мединструмента и стерильного материала, с распашными дверцами и полками из нержавеющей стали (дверцы без стеклянных вставок) Размер 920x2100x560 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Смотровые оконные элементы (панельные)  со встроенными жалюзи с электроприводом 
	
	
	
	шт.
	1
	
	Подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 1,0м.

	
	Дверь медицинская с автоматическим приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, сдвижная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 1250 мм, высота 2100 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Заземление: 1x6 мм²

Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц

Предохранитель: 10 А

оставить  свободный конец 1 м

	
	Смотровой оконный элемент дверной без встроенных жалюзи, размер 400*1500 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Сенсоры безопасности для сдвижных дверей
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Светильники для общего освещения чистой зоны без электронного регулятора освещенности в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	шт.
	2
	
	К выключателю (предоставляется заказчиком) подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставитьсвободный  конец 1,0м. Между светильниками проложить кабель 3x1,5mm²

	4006
	Помещение экстренной стерилизации
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	357
	Низкотемпературный плазменный стерилизатор.

Объем камеры (л) 50.

 Габариты: 830 х 530 х 780 мм.

 РУ-1,8кВт,220В,1Ф+N+PE
	Lowtem Crystal 50
	
	Lowtem, Южная Корея
	шт.
	1
	160.0
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	358
	Автоклав паровой

Габариты: 425х660х485 мм

РУ-2,1кВт,220В,1Ф+N+PE

Вес – 53 кг.
	Vacuklav 24 BL+
	
	Melag
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

Подвод холодной воды D=1/2

Подвод дистиллярованной воды D=3/4.

Отвод в канализацию D=50 мм

	41а
	Дистиллятор. Производительность 120 л/час

Габариты: 320х150х350 мм
	MELAdem 40
	
	Melag, Германия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=1/2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СТ-6
	Стол-купе угловой 

Габариты:2700х1500/700х850мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	СТ-6А
	Стол-купе 

Габариты:1000х600х850мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	ТЗ-4
	Машина термозапаивающая 

Габариты: 710х260х240мм

РУ-1,5кВт,220В,1Ф+N+PE

Вес  -21 кг.
	PS 300
	
	Steelco
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Бабинодержатель
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	HT Labor
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе:
	HT Labor+ Hospitaltechnik AG,

Германия
	
	ООО «Вайсс Климатехник»
	компл
	1
	
	

	
	Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая)
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Ревизионные герметичные люки для стеновых панелей 

размером 300 х 600 мм Исполнение: оцинкованная сталь с порошковым покрытием
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Смотровые оконные элементы (панельные)  со встроенными жалюзи с электроприводом 
	
	
	
	шт.
	1
	
	Подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 1,0м.

	
	Дверь медицинская с ручным приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, распашная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 900 мм, высота 2100 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Заземление1*6 мм2, оставить свободный конец 1,0 м

	
	Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Светильники для общего освещения чистой зоны без электронного регулятора освещенности в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	шт.
	2
	
	К выключателю (предоставляется заказчиком) подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 1,0м. Между светильниками проложить кабель 3x1,5mm²

	4007
	Помещение  мойки и дезинфекции НДА
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	81
	Пистолет струйный с 8 насадками (дляпромывки и продувки)
	
	 
	TOMBA
	шт.
	1
	
	Подвод деминерализованной воды ДУ=15 

 Подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар 

	113Н
	Мойка лабораторная химическая 2 раковины врезные -полипропилен, глубина 300мм, корпус полипропилен.

Габариты:1200х600х900мм
	ЛК-1200 СМС-ПВ
	
	000 "Промкомлект" 
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	359
	Моечно-дезинфекционная машина

Габариты: 600х650х860 мм        
5,5 кВт; 3Ф; 380В
	AWD655-8
	
	AT-OS
	
	1
	
	Подключается к сети через автоматический выключатель.

Подвод холодной, горячей, деминерализованной воды D=1/2”.

Отвод в канализацию D=50мм

	Б-30
	Аквадистиллятор с кронштейном, крепится на стене                         Производительность - 25л/ч                        

	ДЭ-25-2
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через автоматический выключатель и электрощит (входит в комплект). 

Подвод холодной воды D=15, отвод в канализацию D=40; подвод и отвод воды гибкими шлангами

	Б-54
	Сборник для хранения воды     
 Вместимость – 25 л                         
Габариты: 415х501х491 мм       
1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт                      
Вес – 11,5 кг                                     
Исполнение настенное
	С-25-01
	
	ОАО «ТЗМОИ»              г. Тюмень
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	ОК9
	Клапан медицинского газа, подвод сжатого воздуха 4 бар
	
	
	Альт-Н
	шт.
	1
	
	Подвод сжатого воздуха

	К-609А
	Стол из нержавеющей стали. Габариты: 1200х600х850мм
	Malvestio
	
	Vernipooll
	шт.
	1
	
	


	К-609Б
	Стол из нержавеющей стали. Габариты: 1000х600х850мм
	Malvestio
	
	Vernipooll
	шт.
	1
	
	

	ТМЕД
	Тележка медицинская

Габариты: 865х510х955 см
	Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00)
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	HT Labor
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе:
	HT Labor+ Hospitaltechnik AG,

Германия
	
	ООО «Вайсс Климатехник»
	компл
	1
	
	

	
	Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая)
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Ревизионные герметичные люки для стеновых панелей 

размером 300 х 600 мм Исполнение: оцинкованная сталь с порошковым покрытием
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Смотровые оконные элементы (панельные)  со встроенными жалюзи с электроприводом 
	
	
	
	шт.
	1
	
	Подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 1,0м.

	
	Дверь медицинская с ручным приводом (доводчиком), с облицовкой из нержавеющей стали, распашная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 900 мм, высота 2100 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Заземление1*6 мм2, оставить свободный конец 1,0 м



	
	Дверь медицинская с автоматическим приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, сдвижная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 1000 мм, высота 2100 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Заземление: 1x6 мм²

Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц

Предохранитель: 10 А

оставить  свободный конец 1 м

	
	Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Светильники для общего освещения чистой зоны без электронного регулятора освещенности в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	шт.
	2
	
	К выключателю (предоставляется заказчиком) подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 1,0м. Между светильниками проложить кабель 3x1,5mm²

	4008
	Коридор
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	HT Labor
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе:
	HT Labor+ Hospitaltechnik AG,

Германия
	
	ООО «Вайсс Климатехник»
	компл
	1
	
	

	
	Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая)
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем с покрытием стеклом
	
	
	
	Шт.
	1
	
	

	
	Дверь медицинская противопожарная EI30 со специальным доводчиком, с облицовкой из нержавеющей стали, распашная, двупольная в комплекте с фурнитурой 

ширина 1600 мм, высота 2100 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Заземление1*6 мм2, оставить свободный конец 1,0 м



	
	Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Светильники для общего освещения чистой зоны без электронного регулятора освещенности в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	шт.
	4
	
	К выключателю (предоставляется заказчиком) подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 1,0м. Между светильниками проложить кабель 3x1,5mm²

	
	Встроенный шкаф дляуюорочного инвентаря
	
	
	
	
	
	
	

	HT Labor
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе:
	HT Labor+ Hospitaltechnik AG,

Германия
	
	ООО «Вайсс Климатехник»
	компл
	1
	
	

	
	Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая)
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Дверь медицинская с ручным приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, распашная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 600 мм, высота 2100 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Заземление1*6 мм2, оставить свободный конец 1,0 м



	
	Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	компл
	1
	
	

	4009
	Палата временного пребывания на 2 койки с постом сестры
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	11
	Кровать. 

Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 

Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.

1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	2
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.10
	Пост медсестры

Габариты: 1500х600х1100мм
	ДМ-6-006-52
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	43
	Аппарат искусственной вентиляции легких 
	SV800
	
	Mindray, Китай
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	52
	Дефибриллятор-монитор

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	BeneHeart D3
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220В  через встроенный  блок питания

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Hillrom, США
	шт.
	2
	
	

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм

Температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	205.2
	Центральная станция для контроля за состоянием больных 

PУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф+N+PE
	BeneVision CMSII
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	218
	Док-станция прикроватная на 4 слота: 

Шприцевой насос BeneFusion SP5 - 2 шт. 

Волюметрический насос BeneFusion VP5 - 2 шт
	BeneFusion DS5 Basic Dock
	
	Mindray, Китай
	шт.
	2
	
	

	225
	Комплект для оснащения палаты краткосрочного пребывания (Прил. N1 N 919н) в составе: 

- Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких, 2шт. 

- Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку, 1шт. 

- Аппарат для измерения артериального давления не инвазивным способом, 2шт. 

- Матрац термостабилизирующий, 2шт.
	
	
	Деалмед, Россия 
	компл.
	1
	
	

	230
	Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический на передвижной стойке, 4 резервуара объемом по 2500 мл, производительность (свободный расход воздуха) 55 л/мин, в комплекте ножная педаль . Пластиковый корпус, мобильная хромированная стойка на пятилучевой колесной опоре с площадкой для крепления отсасывателя; вакуумный насос безмасляного мембранного типа, ручка-регулятор разрежения, стрелочный вакуометр (индикатор разряжения), поплавковая защита от переполнения банки-сборника, антибактериальный фильтр; разрежение, создаваемое в ёмкостях 85 кПа; время работы 8 часов; уровень звукового давления 65 дБ

Ггабариты со стойкой: 640х1250х640 мм 

1Ф; 220 В; 400ВА                        
	Record 55 DDS
	
	ATMOS
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	362
	Монитор пациента (маленький)
	BeneVision N1
	
	Mindray, Китай
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ОК6А
	Консоль потолочная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потенциалов (2)

PУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования)
	independant Fix Ceiling
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод 

кислорода, 

закиси азота, 

вакуума, 

сжатого воздуха (5 бар);

 отвод наркотических газов.

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	HT Labor
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе:
	HT Labor+ Hospitaltechnik AG,

Германия
	
	ООО «Вайсс Климатехник»
	компл
	1
	
	

	
	Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая)
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Ревизионные герметичные люки для стеновых панелей 

размером 300 х 600 мм Исполнение: оцинкованная сталь с порошковым покрытием
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Консоли настенные, встроенные в панели для размещения электрических розеток
	
	
	
	шт.
	1
	
	Подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 1,0м.

	
	Смотровые оконные элементы (панельные)  со встроенными жалюзи с электроприводом 
	
	
	
	шт.
	3
	
	Подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 1,0м.

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из оцинкованной  стали с покраской в цвет стеновых панелей для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцей и полкой (дверца без стеклянных вставок). Столешница из искусственного камня corean, встроенная раковина из искусственного камня corean, смеситель с терморегулятором, дозаторы для мыла и дезраствора.   

Размер 660x850x680 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=20; подвод горячей воды D=20; отвод в канализацию D=80. 



	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из оцинкованной стали с покраской в цвет стеновых панелей для хранения мединструмента и стерильного материала, с 3-мя выдвижными дверцами (дверца без стеклянных вставок)  Размер 660x850x680 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из оцинкованной стали с покраской в цвет стеновых панелей для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из оцинкованной стали (дверцы без стеклянных вставок). Размер 660x600x380 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Дверь медицинская с автоматическим приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, сдвижная, однопольная в комплекте с фурнитурой, ширина 1525 мм, высота 2100 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Заземление: 1x6 мм²

Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц

Предохранитель: 10 А

оставить  свободный конец 1 м

	
	Смотровой оконный элемент дверной со встроенными жалюзи с электроприводом, размер 400*1500 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Светильники для общего освещения чистой зоны без электронного регулятора освещенности в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	шт.
	4
	
	К выключателю (предоставляется заказчиком) подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 1,0м. Между светильниками проложить кабель 3x1,5mm²

	
	Специальные светильники для освещения над кроватью пациента с функцией хромотерапии
	
	
	
	шт.
	2
	
	Подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 1,0м.

	
	Встраиваемые контрольно-информационные панели управления состоянием освещенности
	
	
	
	шт.
	2
	
	Подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 1,0м.

	
	Система медицинской часофикации со встраиваемыми часами, стрелочными
	
	
	
	Шт.
	1
	
	Электро подключение 24 В постоянного тока, оставить свободный конец 1,0 м

	4009а
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л

Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	127А
	Шкаф для хозяйственного инвентаря

Габариты: 500х400х1750 мм
	
	
	МеталлСити
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	HT Labor
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе:
	HT Labor+ Hospitaltechnik AG,

Германия
	
	ООО «Вайсс Климатехник»
	компл
	1
	
	

	
	Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая)
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Дверь медицинская с ручным приводом, с облицовкой ламинатом, распашная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 900 мм, высота 2100 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Заземление1*6 мм2, оставить свободный конец 1,0 м



	
	Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	компл
	1
	
	

	4010
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	НС1
	Настенный светильник

1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4010б
	Зона безопасности МГН
	
	
	
	
	
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4012
	Коридор
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.

Габариты: 310х360х1190 мм

1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black


	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	НС1
	Настенный светильник

1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	4013
	Кабинет врача анестезиолога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная

Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый 

Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-6-001-13
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.

1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 

Габариты: 420х390х320 мм

1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная

1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4014
	Кабинет старшей медсестры с местом хранения медикаментов
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.

1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 

Габариты: 420х390х320 мм

1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   



	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная

1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 1500х600х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	

	4014а
	Материальная
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый 

Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-6-001-13
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	3
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 1450х450х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 1250х600х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	ТМЕД
	Тележка медицинская

Габариты: 865х510х955 см
	Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00)
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4015
	Кабинет заведующего отделением 

(хирургической помощи)
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	20
	Стол руководителя
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.

1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 

Габариты: 420х390х320 мм

1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	156Ж
	Кресло с механизмом Konrad

Габариты: 1070х1000х1040мм
	Marsel 1P
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная

1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	174
	Шкаф для документов со стеклянными дверями
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	175
	Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: тумба инд. изготовления, встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, держатель для полотенец Brabantia, дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм.
	
	
	Инд. изготовление
	комп.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В.

Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	176
	Брифинг-приставка
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	НС2
	Настенный светильник

1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4015а
	Санузел
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств

1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический

220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 

Benito

 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 

подвод горячей воды D=15мм

	4016
	Комната персонала
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый
	Chairman СИМПЛ 1920х830х830
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	ДМ-6-006-03
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	36
	Холодильник бытовой, однокамерный.

Габариты: 600х665х1850 мм

1Ф; 220 В; 0,3кВт
	Kef 4330-21
	 
	Liebherr
	 
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной
	 
	 
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	127.2
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	125
	Чайник электрический

1Ф; 220 В; 2,4кВт
	5KEK 1522 EAC

KitchenAid 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.

1Ф; 220 В; 1,55кВт
	RCS511TS
	 
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	4017
	Кабинет врача
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой

1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная

Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый 

Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-6-001-13
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.

1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 

Габариты: 420х390х320 мм

1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная

1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	4018
	Санитарная комната
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	84
	Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм
	TENNANT T300 50
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	171
	Батарея 24 В

	110
	Тележка для грязного белья

Габариты: 620х625х985 мм
	Н0312
	 
	Алсера H
	шт.
	1
	
	

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	Волео

Про Swep
	 
	Vileda Professional
	шт.
	2
	
	

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря
	ПРАКТИК LS 11-50
	
	ОАО "завод"ПРОММАШ"
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Суш
	Сушилка настенная раздвижная
	GochuArtex (DJFDAX4005) 
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-2
	Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем
	Артикул
15428
	
	ООО

 "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ"
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=100мм

	Э-37С
	Раковина металлическая со столешницей
Габариты: 1400х600мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический

220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4021
	Коридор
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	1200х1800
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	5
	
	

	199Ш
	Рулонная штора
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	НС4
	Настенный светильник

1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	6
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	6
	
	

	4022
	Кабинет врача травматолога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой

1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная

Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	26А
	Шкаф одностворчатый.

Габариты: 600х600х1950 мм
	ДМ-6-001-16
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером

1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.

1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 

Габариты: 420х390х320 мм

1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная

1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	363
	Комплект для оснащения кабинета врача-травматолога (Прил. N3 N 901н) в составе: 

8.Угломер складной, 1шт. 

9.Шина транспортная для нижних конечностей, 1шт. 

10.Шина проволочная для верхних и нижних конечностей, 2шт. 

11. Шина для фиксации кисти и пальцев, 2шт 

12.Шина для лечения переломов ключицы у детей, 1шт. 13.Антистеплер для снятия скоб (швов) , 1шт.
	
	
	Деалмед, Россия
	компл.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Стетофонендоскоп
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Измеритель артериального давления
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	4023
	Перевязочная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой

1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	26А
	Шкаф одностворчатый.

Габариты: 600х600х1950 мм
	ДМ-6-001-16
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь

Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	55Б
	Стул жесткий для манипуляций
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс

РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	100
	Стол операционный 

Специальный SFC ма​трац столешницы стола, 

Головная секция, 

Левая и правая ножные секции, 

Ручной пульт управле​ния, 

Шнур сетевой,

 Ане​стезиологический экран с зажимом,Г образной формы, Опора для руки (пара)

Габариты: 2060х590х600-950 мм
	Uni 

Base 30, вариант испол​нения HyBase 6100 


	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	380 кг.
	Встроенный литий-ионный аккумулятор

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	113А
	Стол гипсовочный. Габариты: 1000х570х880 мм                          Мойка, гипсоотстойник (нерж. Сталь), модуль с бункером для гипса и ящиком для отходов, столешница – нержавейка
	ARKODENT-E06
	
	Arkodor                        Беларусь
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 через гипсоотстойник

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики

Габариты:730х500х130 мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	329
	Комплект для оснащения манипуляционного кабинета (Прил. N2 N 381н):

Аппарат дыхательный ручной 1шт.

Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала 1 шт.

Штатив для длительных инфузионных вливаний 2 шт.
	
	
	Деалмед, Россия
	компл.
	1
	
	

	360
	Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов, габаритные размеры 480х320х450 мм. Камера из стали с полимерно-порошковым покрытием; прозрачная крышка; металлическая решетка для укладки стерильных инструментов; сохранения стерильности предварительно простерилизованных инструментов 7 суток; многофункциональный таймер; звуковая сигнализация; 4-х разрядный цифровой индикатор; источник УФ излучения: лампа, длина волны 253,7 нм, облученность 1 вт/м2; время выхода на рабочий режим/непрерывной работы 10 мин/168 ч; средняя наработка на отказ 1500 ч; источник питания сеть 190-242 В/50 Гц

РУ-40ВА,220В,1Ф+N+PE
	КБ-«Я-ФП» «Ультра-Лайт»
	
	ООО "Ферропласт Медикал" Россия                  
	шт.
	1
	50
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ИО-68       
	Настольная центрифуга                        

Габариты: 430х400х185 мм         

1Ф; 220 В; 0,32 кВт                              

Вес – 10 кг
	СМ-6М
	
	ELMI, Латвия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	О-36А
	Операционный светильник       

1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт 
	marLED X
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через разделительный трансформатор, комбинированный с выключателем; требуется защитное заземление.                                          При пониженном напряжении в сети светильник должен автоматически переключаться на питание от аккумуляторной станции. 

	ОК1
	Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры.

 Вес (без потолочного крепления) - 300кг. 

Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н.  Распределительный модуль колонна  800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт.  

Электрические разъемы:  электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования

РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 500
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	300
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод 

кислорода,

 закиси азота, 

вакуума, 

сжатого воздуха; отвод наркотических газов.

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	4025
	Кабинет врача проктолога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой

1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная

Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый 

Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-6-001-13
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.

1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 

Габариты: 420х390х320 мм

1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная

1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики

Габариты:730х500х130 мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Стетофонендоскоп
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Измеритель артериального давления
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	4026
	Процедурная
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой

1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная

Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый 

Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-6-001-13
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь

Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	1200х1800
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс

РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойами

Габариты: 900х600х920мм
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	138
	Электрокоагулятор хирургический

Габариты: 390х436х182мм

1Ф; 220 В; 0,6 кВт                        
	ME 402 maxium
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	364
	Комплект для оснащения кабинета врача-проктолога, в составе:  

PROCTOvision
Эндоскоп жесткий HOPKINS для колоректальной хирургии с принадлежностями, 30°
Вставка рабочая KARL STORZ,  для 24955
Тубус KARL STORZ,  проктоскоп, диаметр 24 мм, длина 8 см
RECTOVISION
Насадка, рабочая для 24995
Оптика Hopkins, 30°, 4 мм, 28.5 см
Тубус KARL STORZ,  ректоскопа, 20 мм, 25 см
Аксессуары для PROCTOvision и RECTOvision
Световод, волоконнооптический, диаметр 3.5 мм, длина 180 см 
Базовая ректоскопия
Тубус KARL STORZ,  ректоскоп, диам. 16 мм, 30 см
Тубус KARL STORZ,  ректоскоп, ø 20 мм, 30 см
Насадка, осветительная
Насадка, регулируемая лупа 
Держатель, тампонов, длина 40 см
Канюля KARL STORZ,  для аспирации, длина 40 см
Щипцы KARL STORZ, Click Line для биопсии
Дополнительные тубусы
Тубус KARL STORZ, ректоскопа , диам 12 мм 20 см
Тубус KARL STORZ, сигмоидоскопа по HEINKEL 16 мм 20 см
Тубус KARL STORZ,  ректоскопа по HEINKEL дивметр 18 мм,  длина 25 см
Тубус KARL STORZ,  ректоскопа, диаметр 18 мм, 30 см
Тубус KARL STORZ,  ректоскоп, ø 20 мм, 20 см
Тубус KARL STORZ,   ректоскопа по HEINKEL 20 мм,   25 cм
Тубус KARL STORZ,  ректоскоп, диаметр 24 мм, длина 20 см
Дополнительные инструменты
Щипцы CLICKLINE, для биопсии по MANHES
Выкусыватель биопсийный, CLICKLINE
Выкусыватель биопсийный, CLICKLINE, 5 мм, 36 см 
Петля, направитель, 20 см
Щипцы KARL STORZ, для полипов, длина 40 см
Щипцы CLICKLINE, для биопсии по MANHES
	
	
	KARL STORZ
	комп.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	364.2
	Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных 

узлов PУ-0,2кВт; 220В; 1Ф+N+PE
	LigaSure
	Covidien, США
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	364.3
	Фотокоагулятор (ректальный) PУ-0,3кВт; 220В; 1Ф+N+PE
	Lumatec
	Lumatec , Германия
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	364.4
	Аппарат для лазерной терапии PУ-0,3кВт; 220В; 1Ф+N+PE
	BTL 4000 SMART
	BTL Industries, Великобритания
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	365
	Гинекологическое кресло
	FG-04.0
	
	Famed
	шт.
	1
	165
	

	В-26
	Видеоэндоскопическая система для проведения колоноскопии, в копмлекте с видеоколоноскопом

1Ф; 220 В; 1,5 кВт                        
	
	
	ПаксМед
	комп.
	1
	
	Подключается к сети через группу 2-х полюсных розеток с заземл. контактом 220 В

	О-36А
	Операционный светильник       

1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт 
	marLED X
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через разделительный трансформатор, комбинированный с выключателем; требуется защитное заземление.                                          При пониженном напряжении в сети светильник должен автоматически переключаться на питание от аккумуляторной станции. 

	ОК1
	Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры.

 Вес (без потолочного крепления) - 300кг. 

Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н.  Распределительный модуль колонна  800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт.  

Электрические разъемы:  электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования

РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 500
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	300
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод 

кислорода,

 закиси азота, 

вакуума, 

сжатого воздуха; отвод наркотических газов.

	ЭнС
	Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов 
Габариты: 580х580х1015мм
	ТКЭ-4-"КРОНТ"
	
	КРОНТ, Россия
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Биопсийные щипцы с электрокоагуляцией
	
	
	Импорт 
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Расходные материалы для фиксации и хранения биоптатов
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	

	4026а
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л

Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 

Benito

 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 

подвод горячей воды D=15мм

	4027
	Ожидальная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.

Габариты: 310х360х1190 мм

1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black


	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN

1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	145
	Банкетка в стиле модерн  

Габариты: 800x400x450мм
	арт.

Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	3
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	4029
	Уборная для посетителей
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л

Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств

1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной

Габариты: 300х220х690 мм

1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 

Benito

 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 

подвод горячей воды D=15мм

	4030
	Уборная для персонала
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л

Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств

1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной

Габариты: 300х220х690 мм

1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 

Benito

 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 

подвод горячей воды D=15мм

	4032
	Кабинет врача уролога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой

1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная

Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.

1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 

Габариты: 420х390х320 мм

1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная

1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики

Габариты:730х500х130 мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	Б/Н
	Стетофонендоскоп
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Измеритель артериального давления
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	4033
	Манипуляционная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой

1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	26А
	Шкаф одностворчатый.

Габариты: 600х600х1950 мм
	ДМ-6-001-16
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойами

Габариты: 900х600х920мм
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	365
	Гинекологическое кресло
	FG-04.0
	
	Famed
	шт.
	1
	165
	

	367
	Набор инструментов для жесткой и гибкой цистоскопии на мобильной видеосистеме, в составе:

Набор для гибкой цистоскопии

Видеоцистоуретроскоп гибкий C-VIEW, в составе
Щетка для очистки канала эндоскопа одноразовая, двусторонняя, c шариком, нестерильная, диаметр тубуса 1,5 мм, диаметр щетины 3,0 мм, длина 230 см («Уилсон Инструментс (Шанхай) Ко., Лтд.», Китай)
Клапан аспирационный, одноразовый, 20шт./уп. 
Клапан аспирационный, многоразовый
Фиксатор лазерного волокна, в составе
Захват корзинчатый для камней, одноразовый, 
Щипцы захватывающие, 
Щипцы биопсийные, 
Набор для жесткой цистоскопии
Оптика Hopkins, 0°, 4 мм
Оптика Hopkins, 30°, 4 мм
Оптика Hopkins, 70°,  4 мм
Тубус KARL STORZ, для цисто-уретроскопии, 22 Шр.
Обтуратор, оптический для тубусов 22 Шр
Тубус KARL STORZ, для цисто -уретроскопа, 20 Шр.
Обтуратор, оптический для тубусов 20 Шр
Тубус KARL STORZ, для цисто уретроскопа, размер 17 Fr.
Переходной мостик, с 1 инструментальным каналом
Механизм отклоняющий,  с ускоренным регулированием
Щипцы KARL STORZ, захватывающие для удаления 7 Шр
Выкусыватель биопсийный, 7 Шр.
Ножницы, 7 Шр.
Щипцы KARL STORZ, захватывающие, 5 Шр. 40 см, гибкие 
Выкусыватель биопсийный, 5 Шр., 40 см, гибкий
Канюля KARL STORZ, инъекционная, гибкая, 6  шр
Адаптер, переходник для уретроскопии
Электрод монополярный, коагуляционный, 5 Шр.
Электрод монополярный,  игольчатый, 7 Шр.
Щипцы оптические, захватывающие  
Выкусыватель биопсийный, оптический, двойного действия 
Захват корзинчатый для камней, многоразовый
Эндошприц, по REINER-ALEXANDER, 100 мл
Рекомендуемые принадлежности для ручной очистки, дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации
Щетка, чистящая, длина 35 см, наружний диаметр 11 мм, (ООО "НПК "Юни-тек", Россия)
Щетка, чистящая, длина 35 см, наружний диаметр 7 мм, (ООО "НПК "Юни-тек", Россия)
Щетка для чистки, для острых браншей - 5 шт./уп.
Контейнер, пластиковый для стерилизации
Контейнер, пластмассовый, 515 x 237 x 65 мм
Контейнер пластмассовый для гибких эндоскопов
Чистящие и моющие средства "Neodisher": neodisher IP Spray  (неодишер ИП Спрэй), Масло для смазки инструментов, флакон аэрозоль с насадкой 0,4л
Компактная видеосистема Telepack на подвижной тележке
Видеосистема компактная эндоскопическая TELE PACK +,  с принадлежностями
Видеоголовка эндоскопическая Image1 S HX
Световод, волоконооптический, с замком, диаметр 3,5 мм, длина 230 см 
Тележка медицинская для Telepack+ (ООО "ФАРМАЦИЯ", Россия)
	
	
	KARL STORZ
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОК1
	Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры.

 Вес (без потолочного крепления) - 300кг. 

Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н.  Распределительный модуль колонна  800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт.  

Электрические разъемы:  электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования

РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 500
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	300
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод

кислорода, 

закиси азота, 

вакуума, 

сжатого воздуха; 

отвод наркотических газов.

	О-36А
	Операционный светильник       

1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт 
	marLED X
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через разделительный трансформатор, комбинированный с выключателем; требуется защитное заземление.                                          При пониженном напряжении в сети светильник должен автоматически переключаться на питание от аккумуляторной станции. 

	УРО-1
	Портативная уродинамическая система, в составе: весовой урофлоуметрический датчик, 2 датчика давления, управляю-щий компьютер (ноутбук), принтер, комплект расходных принадлежностей.
РУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф+NPE
	Dynamic Mini
	
	"МЕДЕТРОН с.р.о.", Чешская Республика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Пистолет биопсийный 
	
	
	Bbraun
	шт.
	1
	
	

	4033а
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л

Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств

1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 

Benito

 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 

подвод горячей воды D=15мм

	4034
	Кабинет врача уролога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой

1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная

Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый 

Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-6-001-13
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.

1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 

Габариты: 420х390х320 мм

1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	145
	Банкетка в стиле модерн  

Габариты: 800x400x450мм
	арт.

Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная

1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	240
	Ультрозвуковая система  в комплектации с четырьмя датчиками - конвексный, динейный, внутриполостной, и секторный
	Logiq E9 Xdclear 2.0
	-
	GE Healthcare
	шт.
	1
	80
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	4035
	Кабинет врача хирурга
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой

1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная

Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый 

Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-6-001-13
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером

1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.

1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 

Габариты: 420х390х320 мм

1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная

1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики

Габариты:730х500х130 мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	368-1
	Комплект для оснащения кабинета врача-хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе:  

Тонометр, 1шт. 

Стетофонендоскоп, 1шт. 

Шпатель, 3шт.

Сантиметровая лента, 1шт. 

Медицинский термометр, 3шт.

Емкости для дезинфекции инструментов, 1шт.

 Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов, 2шт.
	
	
	Деалмед, Россия
	комп.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	4036
	Перевязочная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой

1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	26
	Шкаф двухстворчатый 

Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-6-001-13
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь

Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	100
	Стол операционный 

Специальный SFC ма​трац столешницы стола, 

Головная секция, 

Левая и правая ножные секции, 

Ручной пульт управле​ния, 

Шнур сетевой,

 Ане​стезиологический экран с зажимом,Г образной формы, Опора для руки (пара)

Габариты: 2060х590х600-950 мм
	Uni 

Base 30, вариант испол​нения HyBase 6100 


	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	380 кг.
	Встроенный литий-ионный аккумулятор

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойами

Габариты: 900х600х920мм
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	138
	Электрокоагулятор хирургический

Габариты: 390х436х182мм

1Ф; 220 В; 0,6 кВт                        
	ME 402 maxium
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	192Ж
	Аппарат электрохирургический высокочастотной
Габариты: 390х442х160мм
1Ф; 220 В; 0,55квт
Вес – 10,2 кг.
	Maxium smart C
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	230
	Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический на передвижной стойке, 4 резервуара объемом по 2500 мл, производительность (свободный расход воздуха) 55 л/мин, в комплекте ножная педаль . Пластиковый корпус, мобильная хромированная стойка на пятилучевой колесной опоре с площадкой для крепления отсасывателя; вакуумный насос безмасляного мембранного типа, ручка-регулятор разрежения, стрелочный вакуометр (индикатор разряжения), поплавковая защита от переполнения банки-сборника, антибактериальный фильтр; разрежение, создаваемое в ёмкостях 85 кПа; время работы 8 часов; уровень звукового давления 65 дБ

Ггабариты со стойкой: 640х1250х640 мм 

1Ф; 220 В; 400ВА                        
	Record 55 DDS
	
	ATMOS
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	368
	Комплект для оснащения кабинета врача-хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе:  

Мешок Амбу, 1шт .

Контейнер для хранения стерильных инструментов, 1шт  

Малый хирургический набор, 3шт .

Шина для лечения переломов ключицы, 1шт.

Шина для фиксации кисти и пальцев, 2шт.

Шина проволочная для верхних и нижних конечностей, 2шт.

Шина транспортная для нижних конечностей, 2шт.

Головодержатель (воротник Шанца), 1шт.

Переносной набор для реанимации, 1шт.
	
	
	Деалмед, Россия
	компл.
	1
	
	

	О-36А
	Операционный светильник       

1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт 
	marLED X
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через разделительный трансформатор, комбинированный с выключателем; требуется защитное заземление.                                          При пониженном напряжении в сети светильник должен автоматически переключаться на питание от аккумуляторной станции. 

	ОК1
	Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры.

 Вес (без потолочного крепления) - 300кг. 

Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н.  Распределительный модуль колонна  800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт.  

Электрические разъемы:  электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования

РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 500
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	300
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод

 кислорода,

 закиси азота, 

вакуума,

 сжатого воздуха; отвод наркотических газов.



	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	4037
	Кабинет врача хирурга
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой

1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная

Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	26А
	Шкаф одностворчатый.

Габариты: 600х600х1950 мм
	ДМ-6-001-16
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером

1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.

1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 

Габариты: 420х390х320 мм

1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная

1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики

Габариты:730х500х130 мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	368-1
	Комплект для оснащения кабинета врача-хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе: 

Тонометр, 1шт. 

Стетофонендоскоп, 1шт. 

Шпатель, 3шт.

Сантиметровая лента, 1шт. 

Медицинский термометр, 3шт.

Емкости для дезинфекции инструментов, 1шт. 

Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов, 2шт.
	
	
	Деалмед, Россия
	компл.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	4038
	Коридор
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN

1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	8
	
	

	199Ш
	Рулонная штора
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	НС1
	Настенный светильник

1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	8
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	8
	
	

	4039
	Коридор-ожидальная
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	4040
	Процедурная бронхоскопии
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель, Россия 
	шт.
	1
	
	

	21Д
	Стул для посетителей
	SOFT CH Z06
	
	UTFC, 

Россия 
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый 

Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-6-001-13
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь

Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	29А
	Модульная тележка с лотками 

Габариты : 780х640х1840мм
	326600N
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	74
	Наркозно-дыхательный аппарат

РУ-220В,1Ф+N+PE, 7А
	A7
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В. 

Подключение к сжатому воздуху, кислороду и закиси азота с давлением  3,6 бар (4 бар), через DIN разъёмы на панели мед. Газов (консоль)

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	77
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час
	Дезар 5
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	108А
	Стул пневматический с регулировкой высоты, с вариантами выбора цвета
	ДМ-5-004-03
	
	Доктор Мебель, Россия
	шт.
	1
	
	

	109А
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-08
	
	Доктор Мебель, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	370
	Стол для эндоскопии
	арт.329533
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	375
	Комплект для оснащения процедурной эндоскопии (Прил. N3 N 974н) в составе: 

Аптечка для оказания неотложной помощи, 1шт
	
	
	Деалмед, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б-1
	Видеоэндоскопическая система для проведения бронхоскопии, в комплекте с видеобронхоскопом

1Ф; 220 В; 1,5 кВт                        
	OLYMPUSCV-190 PLUS
	
	ПаксМед
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через группу 2-х полюсных розеток с заземл. контактом 220 В

	ОК1
	Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры. Вес (без потолочного крепления) - 300кг. Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н.  Распределительный модуль колонна  800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт. 

 Электрические разъемы:  электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. 

Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования

РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 500
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	300
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод 

кислорода,

 закиси азота, 

вакуума,

 сжатого воздуха, отвод наркотических газов.

	ЭнС
	Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов 
Габариты: 720х570х1020 мм 

Возможность комплектования от 4 до 8 лотков.
	Модель UNIko
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	HT Labor
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе:
	HT Labor+ Hospitaltechnik AG,

Германия
	
	ООО «Вайсс Климатехник»
	компл
	1
	
	

	
	Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая)
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Консоли настенные, встроенные в панели для размещения оконечных устройств электропитания
	
	
	
	шт.
	1
	
	Силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 0,5м

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из оцинкованной стали с покраской в цвет стеновых панелей для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками изоцинкованной стали (дверцы без стеклянных вставок). Столешница из нержавеющей стали, встроенная раковина из нержавеющей стали, смеситель с терморегулятором, дозаторы для мыла и дезраствора.  Размер 920x850x680 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=20 мм, подвод горячей воды D=20 мм, отвод в канализацию D=80 мм 

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из оцинкованной стали с покраской в цвет стеновых панелей для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из оцинкованной стали (дверцы без стеклянных вставок).  Размер 920x600x380 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из нержавеющей стали для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из нержавеющей (дверцы со стеклянными вставками)  Размер 920x2100x660 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Передаточные шлюзы из нержавеющей стали для перемещения стерильных материалов и инструментов
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Дверь медицинская с автоматическим приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, распашная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 1200 мм, высота 2100 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Заземление: 1x6 мм²

Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц

Предохранитель: 10 А

оставить  свободный конец 1 м

	
	Смотровой оконный элемент дверной со встроенными жалюзи с электроприводом, размер 400*1500 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Сенсоры безопасности для распашных дверей
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Светильники для общего освещения чистой зоны без электронного регулятора освещенности в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	шт.
	4
	
	К выключателю (предоставляется заказчиком) подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 1,0м. Между светильниками проложить кабель 3x1,5mm²

	
	Система медицинской часофикации с центральным блоком и встраиваемыми часами, стрелочными
	
	
	
	шт.
	1
	
	Электро подключение 24 В постоянного тока, оставить свободный конец 1,0 м

	4041
	Моечная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	81
	Пистолет струйный с 8 насадками (дляпромывки и продувки)
	
	 
	TOMBA
	шт.
	1
	
	Подвод деминерализованной воды ДУ=15 

 Подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар 

	103А
	Стол, нерж. сталь. Габариты: 1000х600х850мм
	
	
	ПК "Итерма"
	шт.
	2
	
	

	113Н
	Мойка лабораторная химическая 2 раковины врезные -полипропилен, глубина 300мм, корпус полипропилен.

Габариты:1200х600х900мм
	ЛК-1200 СМС-ПВ
	
	000 "Промкомлект" 
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	113Б
	Тумба с мойкой с локтевым смесителем 

Габариты 600х600х850

Стандартный размер чаш интегрированные в столешницу: 400 х 400  х 250мм(ДхШхГ) Низкий излив. 

Согласовать тип смесителя. 
	ДМ-6-011-01
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	373А
	Устройство автоматизированной сушки и хранения гибких эндоскопов. Количество эндоскопов – 4 шт.

Габариты: 915х451х2050 мм

1Ф; 220 В; ~ 1,0 кВт                        

Вес – 100 кг.
	ЭНДОКАБ-4А
	
	Бандек – Медицинские Систем
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ОК9
	Клапан медицинского газа, подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар
	
	
	Альт-Н
	шт.
	1
	
	Подвод сжатого воздуха

	Г-90
	Автоматическая моечная машина (репроцессор)  с системой фильтрации воды и воздуха                                           

 Габариты: 450х765х955 мм     Вес - 120 кг                                       РУ-0,8 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE    

Минимальная температура подаваемой воды +8ОС                             Максимальная температура подаваемой воды +20ОС
	OER-AW
	
	OLYMPUS
Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

Подвод холодной воды D=15. Предусмотреть возможность подмеса горячей воды в зимний период (установить трехходовой вентиль для подмеса). 

Отвод в канализацию D=50                          

	Л-902Д
	Зонт вытяжной 
Габариты: 1100х700х400 мм
	Модель: 

ЗВОК
	
	Гамарт, 

Россия
	шт.
	1
	
	Объем отсасываемого воздуха – 500м3/час; отверстие для подсоединения к вы-тяжной вентиляции  D=150 мм.

	4042
	Кабинет врача гастроскопии/ колоноскопии
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная

Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	26А
	Шкаф одностворчатый.

Габариты: 600х600х1950 мм
	ДМ-6-001-16
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.

1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 

Габариты: 420х390х320 мм

1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная

1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4043
	Процедурная гастроскопии
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь

Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	29А
	Модульная тележка с лотками 

Габариты : 780х640х1840мм
	326600N
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	74
	Наркозно-дыхательный аппарат

РУ-220В,1Ф+N+PE, 7А
	A7
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В. 

Подключение к сжатому воздуху, кислороду и закиси азота с давлением  3,6 бар (4 бар), через DIN разъёмы на панели мед. Газов (консоль)

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	77
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час
	Дезар 5
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	108А
	Стул пневматический с регулировкой высоты, с вариантами выбора цвета
	ДМ-5-004-03
	
	Доктор Мебель, Россия
	шт.
	1
	
	

	109А
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-08
	
	Доктор Мебель, Россия
	шт.
	1
	
	

	138
	Электрокоагулятор хирургический

Габариты: 390х436х182мм

1Ф; 220 В; 0,6 кВт                        
	ME 402 maxium
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	370
	Стол для эндоскопии
	арт.329533
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	375
	Комплект для оснащения процедурной эндоскопии (Прил. N3 N 974н) в составе: 

Аптечка для оказания неотложной помощи, 1шт
	
	
	Деалмед, Россия
	компл.
	1
	
	

	В-25
	Видеоэндоскопическая система для проведения гастроскопии, в комплекте с видеогастроскопами

1Ф; 220 В; 1,5 кВт                        
	OLYMPUSCV-190 PLUS
	
	ПаксМед
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через группу 2-х полюсных розеток с заземл. контактом 220 В

	В-310
	Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями для эндоскопии

1Ф; 220 В; 0,9кВА                        
	ARIETTA S70
	-
	ПаксМед
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ОК1А
	Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры. 

Газовые клапаны: 

кислород -2шт.,

сжатый воздух 4Бар – 1 шт., 

СО2 – 1шт.

закись азота – 1 шт.,

отсос наркогазов - 1шт. 

электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования

РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 500
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	300
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод 

кислорода, 

сжатого воздуха- 4 бар,

углекислый газ,

закиси азота, 

отвод наркотических газов

	ЭнС
	Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов 
Габариты: 720х570х1020 мм 

Возможность комплектования от 4 до 8 лотков.
	Модель UNIko
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	HT Labor
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе:
	HT Labor+ Hospitaltechnik AG,

Германия
	
	ООО «Вайсс Климатехник»
	компл
	1
	
	

	
	Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая)
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Консоли настенные, встроенные в панели для размещения оконечных устройств электропитания
	
	
	
	шт.
	1
	
	Силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 0,5м

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из оцинкованной стали с покраской в цвет стеновых панелей для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками изоцинкованной стали (дверцы без стеклянных вставок). Столешница из нержавеющей стали, встроенная раковина из нержавеющей стали, смеситель с терморегулятором, дозаторы для мыла и дезраствора.  Размер 920x850x680 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=20 мм, подвод горячей воды D=20 мм, отвод в канализацию D=80 мм 

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из оцинкованной стали с покраской в цвет стеновых панелей для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из оцинкованной стали (дверцы без стеклянных вставок). Размер 920x600x380 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из нержавеющей стали для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из нержавеющей (дверцы со стеклянными вставками)- Размер 920x2100x660 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Передаточный шлюз из нержавеющей стали, сдвижная дверца для перемещения стерильных материалов и инструментов
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Дверь медицинская с автоматическим приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, распашная, двупольная в комплекте с фурнитурой ширина 1500 мм, высота 2100 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Заземление: 1x6 мм²

Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц

Предохранитель: 10 А

оставить  свободный конец 1 м

	
	Смотровой оконный элемент дверной со встроенными жалюзи с электроприводом, размер 400*1500 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Сенсоры безопасности для распашных дверей
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Светильники для общего освещения чистой зоны без электронного регулятора освещенности в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	шт.
	4
	
	К выключателю (предоставляется заказчиком) подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 1,0м. Между светильниками проложить кабель 3x1,5mm²

	
	Система медицинской часофикации с центральным блоком и встраиваемыми часами, стрелочными
	
	
	
	шт.
	1
	
	Электро подключение 24 В постоянного тока, оставить свободный конец 1,0 м

	4044
	Моечная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	81
	Пистолет струйный с 8 насадками (дляпромывки и продувки)
	
	 
	TOMBA
	шт.
	1
	
	Подвод деминерализованной воды ДУ=15 

 Подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар 

	103Б
	Стол, нерж. сталь. Габариты: 1200х600х850мм
	ДМ-6-006-21
	
	Доктор Мебель, Россия
	шт.
	1
	
	

	113Н
	Мойка лабораторная химическая 2 раковины врезные -полипропилен, глубина 300мм, корпус полипропилен.

Габариты:1200х600х900мм
	ЛК-1200 СМС-ПВ
	
	000 "Промкомлект" 
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	113Б
	Тумба с мойкой с локтевым смесителем 

Габариты 600х600х850

Стандартный размер чаш интегрированные в столешницу: 400 х 400  х 250мм(ДхШхГ) Низкий излив. 

Согласовать тип смесителя. 
	ДМ-6-011-01
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	373А
	Устройство автоматизированной сушки и хранения гибких эндоскопов. Количество эндоскопов – 4 шт.

Габариты: 915х451х2050 мм

1Ф; 220 В; ~ 1,0 кВт                        

Вес – 100 кг.
	ЭНДОКАБ-4А
	
	Бандек – Медицинские Систем
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ОК9
	Клапан медицинского газа, подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар
	
	
	Альт-Н
	шт.
	1
	
	МГ

	Г-90
	Автоматическая моечная машина (репроцессор)  с системой фильтрации воды и воздуха

Габариты: 450х765х955 мм     Вес - 120 кг                                       РУ-0,8 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE

Минимальная температура подаваемой воды +8ОС                             Максимальная температура подаваемой воды +20ОС
	OER-AW
	
	OLYMPUS
Япония
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

 Подвод холодной воды D=15. Предусмотреть возможность подмеса горячей воды в зимний период (установить трехходовой вентиль для подмеса). 

Отвод в канализацию D=50                          

	Л-902Д
	Зонт вытяжной 
Габариты: 1100х700х400 мм
	Модель: 

ЗВОК
	
	Гамарт, 

Россия
	шт.
	1
	
	Объем отсасываемого воздуха – 500м3/час; отверстие для подсоединения к вы-тяжной вентиляции  D=150 мм.

	4045
	Процедурная колоноскопии
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь

Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	29А
	Модульная тележка с лотками 

Габариты : 780х640х1840мм
	326600N
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	74
	Наркозно-дыхательный аппарат

РУ-220В,1Ф+N+PE, 7А
	A7
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В. 

Подключение к сжатому воздуху, кислороду и закиси азота с давлением  3,6 бар (4 бар), через DIN разъёмы на панели мед. Газов (консоль)

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	77
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час
	Дезар 5
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 



	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	108А
	Стул пневматический с регулировкой высоты, с вариантами выбора цвета
	ДМ-5-004-03
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	109А
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-08
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	138
	Электрокоагулятор хирургический

Габариты: 390х436х182мм

1Ф; 220 В; 0,6 кВт                        
	ME 402 maxium
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	370
	Стол для эндоскопии
	арт.329533
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	373А
	Устройство автоматизированной сушки и хранения гибких эндоскопов. Количество эндоскопов – 4 шт.

Габариты: 915х451х2050 мм

1Ф; 220 В; ~ 1,0 кВт                        

Вес – 100 кг.
	ЭНДОКАБ-4А
	
	Бандек – Медицинские Систем
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	375
	Комплект для оснащения процедурной эндоскопии (Прил. N3 N 974н) в составе: 

Аптечка для оказания неотложной помощи, 1шт
	
	
	Деалмед, Россия
	компл.
	1
	
	

	В-26
	Видеоэндоскопическая система для проведения колоноскопии, в копмлекте с видеоколоноскопом

1Ф; 220 В; 1,5 кВт                        
	OLYMPUSCV-190 PLUS
	
	ПаксМед
	компл.
	2-1

=1
	
	Подключается к сети через группу 2-х полюсных розеток с заземл. контактом 220 В

	ОК1А
	Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры. 

Газовые клапаны: 

кислород -2шт.,

сжатый воздух 4Бар – 1 шт., 

СО2 – 1шт.

закись азота – 1 шт.,

отсос наркогазов - 1шт. 

электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования

РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 500
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	300
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод 

кислорода, 

сжатого воздуха- 4 бар,

углекислый газ,

закиси азота, 

отвод наркотических газов



	ЭнС
	Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов 
Габариты: 720х570х1020 мм 

Возможность комплектования от 4 до 8 лотков.
	Модель UNIko
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	HT Labor
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе:
	HT Labor+ Hospitaltechnik AG,

Германия
	
	ООО «Вайсс Климатехник»
	компл
	1
	
	

	
	Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая)
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Консоли настенные, встроенные в панели для размещения оконечных устройств электропитания
	
	
	
	шт.
	1
	
	Силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 0,5м

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из оцинкованной стали с покраской в цвет стеновых панелей для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками изоцинкованной стали (дверцы без стеклянных вставок). Столешница из нержавеющей стали, встроенная раковина из нержавеющей стали, смеситель с терморегулятором, дозаторы для мыла и дезраствора.  Размер 920x850x680 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=20 мм, подвод горячей воды D=20 мм, отвод в канализацию D=80 мм 

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из оцинкованной стали с покраской в цвет стеновых панелей для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из оцинкованной стали (дверцы без стеклянных вставок). Размер 920x600x380 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Герметично встраиваемые стеновые шкафы из нержавеющей стали для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из нержавеющей (дверцы со стеклянными вставками)- Размер 920x2100x660 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Передаточные шлюзы из нержавеющей стали, сдвижная дверца для перемещения стерильных материалов и инструментов
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Дверь медицинская с автоматическим приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, распашная, двупольная в комплекте с фурнитурой ширина 1500 мм, высота 2100 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Заземление: 1x6 мм²

Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц

Предохранитель: 10 А

оставить  свободный конец 1 м

	
	Смотровой оконный элемент дверной со встроенными жалюзи с электроприводом, размер 400*1500 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Сенсоры безопасности для распашных дверей
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Светильники для общего освещения чистой зоны без электронного регулятора освещенности в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	шт.
	4
	
	К выключателю (предоставляется заказчиком) подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2  230В 50/60 Гц, оставить конец 1,0м. Между светильниками проложить кабель 3x1,5mm²

	
	Система медицинской часофикации с центральным блоком и встраиваемыми часами, стрелочными
	
	
	
	шт.
	1
	
	Электро подключение 24 В постоянного тока, оставить свободный конец 1,0 м

	4047
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л

Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия


	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 

Benito

 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 

подвод горячей воды D=15мм

	HT Labor
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе:
	HT Labor+ Hospitaltechnik AG,

Германия
	
	ООО «Вайсс Климатехник»
	компл
	1
	
	

	
	Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая)
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные
	
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Дверь медицинская с ручным приводом, с облицовкой ламинатом, распашная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 900 мм, высота 2100 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	Заземление1*6 мм2, оставить свободный конец 1,0 м



	
	Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом
	
	
	
	компл
	1
	
	

	4047а
	Кабина для переодевания
	
	
	
	
	
	
	

	145
	Банкетка в стиле модерн  

Габариты: 800x400x450мм
	арт.

Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЗР-1
	Зеркало ростовое. 

Габариты: 700х4х1700 мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4047б
	Кабина для переодевания
	
	
	
	
	
	
	

	145
	Банкетка в стиле модерн  

Габариты: 800x400x450мм
	арт.

Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЗР-1
	Зеркало ростовое. 

Габариты: 700х4х1700 мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4048
	Комната отдыха после процедур
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	11
	Кровать. 

Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 

Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.

1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	2
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Hillrom, США
	шт.
	2
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	205.2
	Центральная станция для контроля за состоянием больных (в комплекте с инсталляционными системами централизованного мониторинга)

PУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф+N+PE
	BeneVision CMSII
	
	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	362
	Монитор пациента (маленький)
	BeneVision N1
	
	Mindray, Китай
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод кислорода.

	4048а
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л

Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 

Benito

 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 

подвод горячей воды D=15мм

	4049
	Санитарная комната
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	Волео

Про Swep
	 
	Vileda Professional
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия


	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-2
	Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем
	Артикул
15428
	
	ООО

 "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ"
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=100мм

	Э-37С
	Раковина металлическая со столешницей
Габариты: 1100х600мм
	
	
	Индивид.изготов.
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический

220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	4049а
	Уборная для посетителей
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л

Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств

1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной

Габариты: 300х220х690 мм

1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 

Benito

 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 

подвод горячей воды D=15мм

	4049б
	Уборная для персонала
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л

Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной

Габариты: 300х220х690 мм

1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 

Benito

 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 

подвод горячей воды D=15мм

	4050
	Кабинет врача бронхоскопии
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой

1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная

Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	26А
	Шкаф одностворчатый.

Габариты: 600х600х1950 мм
	ДМ-6-001-16
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.

1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 

Габариты: 420х390х320 мм

1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная

1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики

Габариты:730х500х130 мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199Х
	Рулонная штора, L=1000мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	3
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	4053
	Уборная для МГН
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л

Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной

Габариты: 300х220х690 мм

1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 

Benito

 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 

подвод горячей воды D=15мм

	4054
	Комната персонала
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый
	Chairman СИМПЛ 1920х830х830
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	ДМ-6-006-03
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	5
	
	

	36
	Холодильник бытовой, однокамерный.

Габариты: 600х665х1850 мм

1Ф; 220 В; 0,3кВт
	Kef 4330-21
	 
	Liebherr
	шт. 
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной

L=2300мм
	 
	 
	Индивид.изготов.
	шт.
	1
	127.2
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	125
	Чайник электрический

1Ф; 220 В; 2,4кВт
	5KEK 1522 EAC

KitchenAid 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.

1Ф; 220 В; 1,55кВт
	RCS511TS
	 
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 1000х500х1800 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	4056
	Отдел информационных технологий и связи
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	4
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	4
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	3
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.

1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	4
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 

Габариты: 420х390х320 мм

1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	4
	
	

	157
	Лампа настольная

1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 850х650х1800 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 1650х650х1800 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	4057

4063
	Ожидальная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.

Габариты: 310х360х1190 мм

1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black


	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN

1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	145
	Банкетка в стиле модерн  

Габариты: 800x400x450мм
	арт.

Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	9
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199Ш
	Рулонная штора
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	НС1
	Настенный светильник

1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	4058
	Уборная для посетителей гинекологии
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л

Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств

1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной

Габариты: 300х220х690 мм

1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 

Benito

 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	2
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 

подвод горячей воды D=15мм

	4059
	Кабинет врача генетика/гематолога/терапевта (по ведению беременности)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой

1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная

Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый 

Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-6-001-13
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером

1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.

1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 

Габариты: 420х390х320 мм

1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная

1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	279
	Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :

Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный 1 шт.

Измеритель артериального давления, сфигмоманометр 1 шт.

Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками 1 шт.

Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи 1 шт.

Лента измерительная 1 шт.

Лупа ручная 1 шт.

Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) 1 шт.

Стетофонендоскоп 1 шт.
	
	
	Деалмед, Россия
	компл.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	4060
	Кабинет врача гинеколога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой

1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная

Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый 

Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-6-001-13
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером

1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.

1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 

Габариты: 420х390х320 мм

1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная

1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	279-1
	Комплект для оснащения кабинета врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе: 

6. Стетоскоп акушерский 

 9. Сантиметровая лента 

10. Тазомер 

11. Аппарат для измерения артериального давления 

12. Стетофонендоскоп 

20. Амниотест
	
	
	Деалмед, Россия
	компл.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	4061
	Смотровая
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый 

Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-6-001-13
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь

Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	85В
	Рулонная штора, 1000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Индивид.изготов
	шт.
	2
	
	

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс

РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойами

Габариты: 900х600х920мм
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	199В
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Индивид.изготов
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	365
	Гинекологическое кресло
	FG-04.0
	
	Famed
	шт.
	1
	165
	

	380
	Ультразвуковая диагностическая система премиум класса для проведения исследований в гинекологии, с функцией 4D (Live 3D) визуализации

РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	Voluson E10
	
	GE Healthcare
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	381
	Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога в составе: 

Офисный гистероскоп
Оптика TROPHYscope, по Campo, компактный гистероскоп
Тубус KARL STORZ, диагностический, 3,7 мм, 18 см 
Тубус KARL STORZ, тубус операционный, 4,4 мм, 16 см 
Щипцы KARL STORZ, биопсийные и захватывающие, 5 Шр., 34 см 
Ножницы, тупоконечные, 5 Шр.34 см
Ножницы, 5 Шр.
Выкусыватель биопсийный, 5 Шр., 34 см 
Выкусыватель биопсийный, 5 Шр., 34 см 
Щипцы KARL STORZ, по HESSELING, 5 Шр. 34 см 
Электрод биполярный, полужесткий, 5 Шр,42 см
Электрод биполярный, вапоризационный, угловой,42  см
Биполярный высокочастотный кабель
Приборная стойка
Стойка мобильная, узкая, малая (комплектация UG110), 
Кронштейн для монитора, регулируемый по высоте, поворот на 360˚
Кабель питания
Держатель для камеры
Штанга для промывки, для ирригации
Видеосистема
Блок управления видеокамерой TELECAM C3 TC100RU, в составе 
Видеоголовка эндоскопическая Image1 S HX
Источник света эндоскопический Power LED 175 SCB, 
Световод, волоконнооптический, диаметр 2,5 мм, длина 230 см 
Монитор медицинский жидкокристаллический цветной: EX2721, в составе, 27 дюймов Full HD («ЭЙДЗО Корпарейшн», Япония)
Роликовая помпа для ирригации и аспирации
Помпа эндоскопическая Karl Storz, с принадлежностями, вариант исполнения HAMOU Endomat
Трубка ирригационная, кассетный набор, контроль давления. Стерильно, 10 шт./уп.
Трубка ирригационная, кассетный набор, для гистероскопии (контроль давления), многоразовая
Трубка для насоса, сменные трубки для кассетных наборов трубок ирригационных многоразовых UP007  –  UP010, 10 шт. в упаковке
Мембрана
Емкость пластиковая 5 л
Крышка большая с клапаном от переполнения и коннектором для трубки ø 6-10 мм (для емкостей 1, 2, 3 и 5 л.) 
Переходники, для фиксации трубки от аспиратора на емкости и создания герметичного соединения. Упаковка из 10 штук. (Медела АГ, Швейцария)
Фильтр
Трубка аспирационная, стерилизуемая
Монтажная шина, длинная, 
Держатель емкости
	
	
	KARL STORZ
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОК5
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, AIR4, VAC) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод 

кислорода,

 вакуума, 

сжатого воздуха



	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	4061а
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств

1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 

Benito

 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 

подвод горячей воды D=15мм

	4062
	Кабинет КТГ плода
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой

1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная

Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	3
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый 

Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-6-001-13
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь

Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.

1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 

Габариты: 420х390х320 мм

1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	112.1
	Тумба медицинская физиотерапевтическая
	
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная

1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	ФМ
	Фетальный монитор

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Corometrics 259
	
	*'Випро ДжиИ Хэлскеа Прайвет Лимитед", Индия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	2
	
	

	4064
	Кабинет врача гинеколога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой

1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная

Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	26А
	Шкаф одностворчатый.

Габариты: 600х600х1950 мм
	ДМ-6-001-16
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером

1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.

1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 

Габариты: 420х390х320 мм

1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная

1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	279-1
	Комплект для оснащения кабинета врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе: 

6. Стетоскоп акушерский 

 9. Сантиметровая лента 

10. Тазомер 

11. Аппарат для измерения артериального давления

 12. Стетофонендоскоп 

20. Амниотест
	
	
	Деалмед, Россия
	компл.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	4065
	Смотровая
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час

Габариты: 340х140х890мм

РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа

Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	26А
	Шкаф одностворчатый.

Габариты: 600х600х1950 мм
	ДМ-6-001-16
	
	Доктор 

Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь

Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс

РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами

Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойами

Габариты: 900х600х920мм
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	199В
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Индивид.изготов
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	365
	Гинекологическое кресло
	FG-04.0
	
	Famed
	шт.
	1
	165
	

	380
	Ультразвуковая диагностическая система премиум класса для проведения исследований в гинекологии, с функцией 4D (Live 3D) визуализации

РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	Voluson E10
	
	GE Healthcare
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	381
	Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога, в составе: 

Офисный гистероскоп
Оптика TROPHYscope, по Campo, компактный гистероскоп
Тубус KARL STORZ, диагностический, 3,7 мм, 18 см 
Тубус KARL STORZ, тубус операционный, 4,4 мм, 16 см 
Щипцы KARL STORZ, биопсийные и захватывающие, 5 Шр., 34 см 
Ножницы, тупоконечные, 5 Шр.34 см
Ножницы, 5 Шр.
Выкусыватель биопсийный, 5 Шр., 34 см 
Выкусыватель биопсийный, 5 Шр., 34 см 
Щипцы KARL STORZ, по HESSELING, 5 Шр. 34 см 
Электрод биполярный, полужесткий, 5 Шр,42 см
Электрод биполярный, вапоризационный, угловой,42  см
Биполярный высокочастотный кабель
Приборная стойка
Стойка мобильная, узкая, малая (комплектация UG110), 
Кронштейн для монитора, регулируемый по высоте, поворот на 360˚
Кабель питания
Держатель для камеры
Штанга для промывки, для ирригации
Видеосистема
Блок управления видеокамерой TELECAM C3 TC100RU, в составе 
Видеоголовка эндоскопическая Image1 S HX
Источник света эндоскопический Power LED 175 SCB, 
Световод, волоконнооптический, диаметр 2,5 мм, длина 230 см 
Монитор медицинский жидкокристаллический цветной: EX2721, в составе, 27 дюймов Full HD («ЭЙДЗО Корпарейшн», Япония)
Роликовая помпа для ирригации и аспирации
Помпа эндоскопическая Karl Storz, с принадлежностями, вариант исполнения HAMOU Endomat
Трубка ирригационная, кассетный набор, контроль давления. Стерильно, 10 шт./уп.
Трубка ирригационная, кассетный набор, для гистероскопии (контроль давления), многоразовая
Трубка для насоса, сменные трубки для кассетных наборов трубок ирригационных многоразовых UP007  –  UP010, 10 шт. в упаковке
Мембрана
Емкость пластиковая 5 л
Крышка большая с клапаном от переполнения и коннектором для трубки ø 6-10 мм (для емкостей 1, 2, 3 и 5 л.) 
Переходники, для фиксации трубки от аспиратора на емкости и создания герметичного соединения. Упаковка из 10 штук. (Медела АГ, Швейцария)
Фильтр
Трубка аспирационная, стерилизуемая
Монтажная шина, длинная, 
Держатель емкости
	
	
	KARL STORZ
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОК5
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, AIR4, VAC) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод 

кислорода, 

вакуума,

 сжатого воздуха

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	4065а
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.

1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                     
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств

1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152Д
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 600мм

1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 

Benito

 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 

подвод горячей воды D=15мм

	4084
	Помещение для хранения каталок
	
	
	
	
	
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	355
	Каталка 2х секционная с изменяемой высотой без тренделенбурга и антитренделенбурга в комплекте с боковыми ограждениями размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20-fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185x58x6 см.
	арт.320832
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	


*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛОВ, ДУШЕВЫХ УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК.
** УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ЭО
*** УЧИТЫВАЕТСЯ В РАЗДЕЛЕ АР
 ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.1-СО4(БВ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Спецификация 

оборудования и мебели
4этажа. Блок БВ
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	1
	207

	
	
	
	
	Разработал
	Седова
	
	03.23
	
	[image: image5.png]«MeaTexKoHcaam»





	Инв.№ подл.
	Подпись и дата
	Взам.инв.№
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Н.контроль
	Бабкина
	
	03.23
	
	


	Инв.№ подл.
	Подпись и дата
	Взам. инв.№
	
	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.1-СО4(БВ)
	Лист

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	171



[image: image5.png]_1738327292.wmf

