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	Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	1 этаж

	1
	Dulux или аналог
	 Краска матовая воднодисперсионная, 
 RAL9016 белый
	37,11845
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	17,35
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	5,2
	
	С.у

	12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	1,2
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	0,54
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	151,6
	
	Коридоры

	
	
	
	
	
	

	2 этаж

	1
	Dulux или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная,
RAL9016 белый
	108,281845
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	40,1
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	16,25
	
	С.у

	12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	3,14
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	1,28
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	222,8
	
	Коридоры

	16.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	24,4
	
	Лифтовые холлы

	3 этаж

	1
	Dulux или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная,
RAL9016 белый
	120,31845
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	2
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	31,3
	 
	Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки 

	3
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 124L
	13,5
	 
	  Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки 

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	53,17
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	8,5
	
	С.у

	12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	3,53
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	1,45
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	178,5
	
	Коридоры

	16.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	21,2
	
	Лифтовые холлы

	4 этаж

	1
	Dulux или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная,
RAL9016 белый
	169,91845
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	2
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	77,5
	 
	Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки 

	3
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 124L
	8,5
	 
	  Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки 

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	105,5
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	21,5
	
	С.у

	12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	6,9
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	2,8
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	212,3
	
	Коридоры

	16.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	23,3
	
	Лифтовые холлы

	17
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS
	232,3
	
	Коридоры

	21
	Декоративная венецианская штукатурка OIKOS
	Marmorino Naturale, венецианская штукатурка
	364,440,7
	 
	Кmабинет глав. врача 

	34
	Шпонированный МДФ
	Панели шпонированные МДФ t=16 мм, шпон средней категории, направление вертикальное, тангенциальное, цв. светлый дуб, монтаж строительный клей
	14,46
	
	Кабинет глав. врача 

	М-2
	Гипсовая лепнина Петергоф
	Гипсовая тяга Т-479; ширина по потолку-55мм; высота по стене-22мм
	43,3 пог.м.
	
	Стены каб. зав.

	М-5
	Гипсовая лепнина Петергоф
	Гипсовая тяга Т-48; ширина по потолку-23мм, высота по стене-64мм
	16,3 пог.м
	
	Стены приемная

	М-6
	Гипсовая лепнина Петергоф
	Гипсовая тяга Т-475; ширина по потолку-100мм; высота по стене-140мм
	23,9 пог.м
	
	Стены коридор

	ПАН-1
	Гипсовые панели Gips3d
	3d панель «Рейка вогнутая»; размер 500х500мм; толщина- от 10 до 30мм. Окраска в цвет основных стен.
	24шт.1845
	
	Стены приемная



	Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	 1 этаж 

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	70,0 пог.м.
	
	Коридоры

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	10,5 пог.м.
	
	С.у.

	М-26
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм
	7,6 пог.м.
	
	Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087

	2 этаж 

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	110,0 пог.м.
	
	Коридоры

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	34,0 пог.м.
	
	С.у.

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48;
ширина (по потолку)-64мм;
высота (по стене)-23мм
	16,0 пог.м
	
	Коридор Л.Х.

	3 этаж 

	К-1
	Leptonika
	Гипсовый карниз под подсветку МС 308 LED; ширина (по потолку)-200мм; высота (по стене)-65мм; длина-2000мм
	16,0 пог.м.
	
	Кабинет заведующего

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	122,0 пог.м.
	
	Коридоры

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48;
ширина (по потолку)-64мм;
высота (по стене)-23мм
	16,0 пог.м
	
	Коридор Л.Х.

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	26,0 пог.м.
	
	С.у.

	 4 этаж 

	К-1
	Leptonika
	Гипсовый карниз под подсветку МС 308 LED; ширина (по потолку)-200мм; высота (по стене)-65мм; длина-2000мм
	32,0 пог.м.
	
	Кабинет заведующего

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	52,0 пог.м.
	
	С.у.

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	108,0 пог.м.
	
	Коридоры

	К-8
	LEPTONIKA
	Leptonika MC305LED Молдинг с гладким профилем под подсветку;  ширина (по потолку)-45мм; высота (по стене)-140мм
	29,0 пог.м
	
	Кабинет глав. врача

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48;
ширина (по потолку)-64мм;
высота (по стене)-23мм
	15,0 пог.м
	
	Коридор Л.Х.

	М-26
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм
	7,6 пог.м.
	 
	Коридор, пониженный участок 



	Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	 1 этаж 

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм
	27,3	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 от 05.09.19
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	32,2
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	3,5
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	9,0
	
	С.у.

	20
	Meister
	Паркетная доска - Meister Lindur; дуб беленый; размеры: 2600х320х11 мм
	
	
	Кабинет глав. врача

	 2 этаж 

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм
	50,6
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	55,28
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	6,34
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	14,15
	
	С.у.

	 3 этаж 

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм
	52,54
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	54,1
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	6,43
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	10,52
	
	С.у.

	11
	Moduleo
	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 мм
	17,17
	
	Кабинет заведующего

	4 этаж 

	3.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concord (или аналог) Marvel Pro Cremo Delicato Lappato 1200x1200х9мм
	18,3
	
	Приёмная при кабинете глав. врача

	3.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concord Allure Gray Beauty Rett 800x800
	4,6
	
	Приёмная при кабинете глав. врача

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм
	45,6
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	54,5
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	5,5
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	21,5
	
	С.у.

	11
	Moduleo
	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 мм
	19,0
	
	Кабинет заведующего

	20
	Meister
	Паркетная доска - Meister Lindur; дуб беленый; размеры: 2600х320х11 мм
	28,6
	
	Кабинет глав. врача





	Спецификация плинтусов c 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	43,3 пог.м.
	 
	 Коридор

	2 этаж

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	77,9 пог.м.
	 
	 Коридор

	3 этаж

	П-7
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм
	16,6 пог.м.
	
	Кабинет заведующего

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	86,2 пог.м.
	 
	 Коридор

	4 этаж

	П-3.1
	Россия, Atlas
	Нарезка керамогранита Atlas Concord Marvel Pro Cremo Delicato Lappato 120x120
	15,1 пог.м.
	
	Приемная

	П-7
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм
	16,6 пог.м.
	
	Кабинет заведующего

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	83,2 пог.м.
	 
	 Коридор

	П-34
	Шпонированый МДФ
	Плинтус Arbiton Integra, арт. 5905167734421 08 Дуб Невада, 2400х80х20мм, крепеж монтажная планка
	25,5 пог.мм
	 
	 Каб. глав. врача











	Спецификация потолков с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	64,2
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	18,7
	 
	Коридоры

	2 этаж 

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	100,2
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	1.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003
	6,7
	
	Лифтовые холлы

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	36,6
	 
	Коридоры

	3 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	125,7
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	1.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003
	7,0
	
	Лифтовые холлы

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	36,6
	 
	Коридоры

	4 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	181,6
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	1.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003
	7,0
	
	Лифтовые холлы

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	26,3
	 
	Коридоры



      Примечание:
1. Более облегченный и эстетичный аналог Refinitura – двухкомпонентная плита Armstrong кессоного типа 600*600 (рамка из упрочненного, облегчённого стеклофиброгипса со вкладышем), скрытая подвесная система, кромка finesse. Вкладыш плита Armstrong Optima. 
2. Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМО {НГ), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) - для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)
3. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.
4. Произвести выкрасы потолков разными оттенками белого цвета RAL9003, 9010, 9016 и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.
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